
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目

	项目代码
	2601-130168-89-05-225613

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园

	地理坐标
	东经：114度31分42.172秒，北纬：37度56分30.013秒

	国民经济

行业类别
	C3821 变压器、整流器和电感器制造
	建设项目

行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38——77、输配电及控制设备制造382——其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	装管委投资备字〔2026〕10号

	总投资（万元）
	18300
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	1.09
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	9676.79

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	产业园区规划名称：河北石家庄装备制造产业园区总体规划

审批机关：河北省人民政府

审批文件名称及文号：《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的函》（冀环环评函（2022）154号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》；

审查机关：河北省生态环境厅；

审查文件名称及文号：《关于河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函〔2025〕1839号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与总体规划符合性分析

根据《河北石家庄装备制造产业园总体规划》，规划定位、规划范围、规划用地布局等概述如下：

（1）规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。

本项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，属于石家庄装备制造产业园规划范围。

（2）规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地。

装备制造产业园区：规划以发展汽车及零部件制造、铁路运输设备生产与维修、通用设备制造、金属制品制造、专用设备制造、电气机械和器材制造等装备制造产业为主，以发展装备制造产业配套的包装印刷、橡胶、塑料制品制造和仓储物流业为辅，并培育发展智能化设备产业集群和小微企业孵化。

本项目为互感器制造项目，位于河北省装备制造产业园区内，属于电气机械和器材制造，符合园区产业规划。

（3）规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15公顷，占总规划用地的17.23%。

本项目位于河北省装备制造产业园区内，占地为工业用地，符合园区用地布局规划。厂房为租赁河北德澳科技有限公司厂房，根据河北德澳科技有限公司土地证(冀(2021)栾城区不动产权第0006407号)可知，项目用地性质为工业用地。 

（4）基础设施

①给水

规划区远期最高日总用水量为11.70万m3/d，其中栾城区境内用水量为10.93万m3/d、元氏县境内用水量为0.77万m3/d。

规划新建园区东地表水厂(石家庄装备制造产业园第一水厂)，扩建城区地表水厂(栾城区供水服务中心)，保留中瀚水务地表水厂(栾城区供水服务中心)和栾城区第一水厂(苏邱供水厂)，将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。

园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。

本项目用水由园区供水管网提供，可满足项目用水需求。

②排水

根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为5.95万m3/d，其中栾城区境内污水量约为5.52万m3/d、元氏县境内污水量约为0.44万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。

洨河西污水处理厂(栾城区绿源污水处理厂)收水范围为西部工业组团(装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内)。城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)收水范围为东部工业组团(通用飞机产业园区、食品和医药产业园区)。西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂。

本项目设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理。

③供热

规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。

规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。

供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。

本项目生产用热采用电加热，冬季办公取暖采用空调。

③供电

园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。

园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10kV/0.4kV的三级电网。

以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV (220/380V) .

规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。

本项目用电由园区供电系统提供，全厂用电量50万kW·h/a，可满足项目用电需求。

④燃气工程

规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。

园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为 2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。

园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。

本项目不使用天然气。

2、与总体规划准入条件符合性分析
表1-1  项目与总体规划准入条件符合性分析一览表

项目
开发区准入要求

项目情况

符合性

总体要求

1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求。2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》(冀发改环资[2022]691号)中的“两高”项目。4、应满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》最新版的要求。
1、本项目符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的要求；2、本项目为迁建项目，符合国家及地方相关产业政策、规划等要求；3、本项目为互感器制造项目，不属于“两高”项目；4、根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。
符合
河北石家庄装备制造产业园

产业及政策准入管理要求

1、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求(如有)。2、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。3、铸造企业应满足《<关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施>的通知》(冀工信装[2023]127号)等动态更新文件的要求。4、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。5、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法(试行)》要求执行。列入重点化工监控点的企业，支持列入化工重点监控点的化工企业按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。列入化工重点监控点的原料药生产企业在现有厂区内，新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。支持纳入化工重点监控点企业监控范围的企业依法依规在本厂区内对现有生产装备、产品项目进行改扩建。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》(2024版)限制类产品。6、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水(采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液)。7、现状化工企业(非化工重点监控点)禁止新建、改扩建(安全、环保、节能和智能化改项目除外)。

8、根据《河北省生态环境分区管控更新成果(2023版)》、《石家庄市生态环境准入清单(2023版)》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。9、C2710化学药品原料药制造(现有企业)：允许现有企业在现有厂区内新建、扩建化学药品原料药制造项目，但应满足下列任意一项要求：1距离居民点300m(含)以上距离。2列入化工重点监控点。上述要求针对性的缓解了工业发展和居民生活产生的矛盾。列入化工重点监控点的河北科硕化工有限公司、石药创新制药股份有限公司新建、扩建化学药品原料药制造项目还应满足以下条件：建设范围控制在现有厂区内部，且距离居住用地、教育用地0~50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50~100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。

1、不涉及；

2、本项目不涉及涂装、印刷等工序；

3、不涉及；

4、不涉及；

5、不涉及；

6、不涉及；

7、不涉及；

8、不涉及；

9、不涉及；

符合

空间布局约束

1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。

3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井(1#)一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。④禁止建设工业、生活排污口。⑤禁止新增农业种植和经济林。4、产业园区及周边划定了①处饮用水源地准保护区，交通公园水源井(1#)准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；②改建建设项目，不得增加排污量。③禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。④禁止建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，严格控制采矿、采砂等活动。⑤禁止毁林开荒行为。5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0~50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50~100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物(如包装车间、仓库等)、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。严格落实规划提出的新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业按照9.1.4提出的现有企业环境管理要求，并强化污染物排放控制要求：对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。8、保留的与规划不符现有企业还应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤[2019]47号)要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。

1、不涉及；
2、不涉及；
3、本项目不在饮用水水源一级保护区内；

4、本项目不在饮用水水源准保护区内；

5、本项目不在栾武台遗址附近；

6、离本项目最近的敏感点为西侧380m处的吴家屯村，满足大气环境防护距离和风险防护距离要求；

7、本项目满足产业定位和布局要求；

8、不涉及；
9、不涉及；
符合

污染物排放管控

1、鼓励优先引入集中式环保治理工程：入区项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。

2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。

3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs： 132.481t/a.

4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266ta，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。

5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。6、一般工业固体废物：近期117.2918万吨/年，远期150.7986万吨/年。7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40iCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。

废气：①搅拌工序废气通过管道引至布袋除尘器处理后，与装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序产生的非甲烷总烃一起经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

②铜线打磨及焊接工序产生的废气通过集气罩收集，干燥真空泵尾气经滤芯过滤器处理后，打磨室废气经侧吸+底吸滤芯式打磨柜处理后经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA002)排放。

③机加工下料、焊接工序废气经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA003)排放。

废水：项目设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理。

满足相关要求

符合

环境风险防控

1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。

2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告；6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐>100m，液氨储罐>20m，甲醇储罐>10m，液氯储罐>500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。

1、本项目不会对土壤产生重大影响；

2、建设后按环评要求布置风险防控措施；

3、本项目不在水源地一级保护区内；

4、建成后按要求编制《环境风险应急预案》；

5、危废按相关要求及时委托处置；

6、不涉及；

符合

资源利用效率

1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线：河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。

1、本项目设备冷却用水循环使用；

2、不涉及；

3、本项目用水由园区提供，不开采地下水；4、本项目使用现有车间建设，符合资源利用要求。

符合

综上，本项目符合园区总体规划准入条件要求。

3、与规划环境影响评价结论符合性分析

本项目与规划环境影响评价结论符合性见下表：

表1-2  项目与规划环境影响评价结论符合性分析
序号

规划环境影响评价要求
项目情况
符合性

1

规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。

本项目为互感器制造项目，位于石家庄装备制造产业园规划范围，属于电器机械和器材制造，符合园区产业规划。

符合
2

规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。
符合
3

环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、TSP 24小时平均浓度最大值，O3 8小时浓度值超标，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中除总氮超标外，其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度、溶解性总固体外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境满足相应功能区划要求；土壤环境无超标情况，均满足要求。
项目废气采取有效治理措施后可达标排放；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理；固体废物全部得到合理处置：项目选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，经预测分析，可保证厂界噪声达标；项目无土壤污染因子和污染途径。项目利用现有闲置厂房进行建设，不会对生态环境造成影响；项目涉及的风险物质为润滑油、液压油、环氧树脂浇注材料、白乳胶、废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、废刷子、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、漆皮、废铅蓄电池等，风险水平处于可接受水平。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。

符合
4

环境影响分析预测结论：企业产生的污水全部排入产业园污水处理厂进行处理，处理后中水部分经深度处理后回用，外排部分不会加重对洨河的影响；在做好防渗和定期监测工作的情况下，当发生突发情况时，积极采取措施，不会对地下水造成影响；在采取减排措施后，保证企业污染物排放量达标排放的情况下，环境空气质量呈改善趋势；通过合理布局和现有村庄搬迁改造，产业园区内企业生产噪声对外部敏感点的影响较轻；产业园区内规划通过合理处置，对环境影响较轻；采取补偿、恢复及严格的生态保护管理措施，注重生态建设，可以促进人与环境的和谐；规划产业环境风险较低，在采取相应的环境风险防范措施并严格生产管理的条件下，环境风险能达到可接受水平。
符合
5

资源承载力分析结论：根据水量平衡分析，充分利用再生水和南水北调引水等措施后，区域水资源能够满足产业园区发展用水需求；通过下一轮土地利用规划修编将园区土地性质进行调整，可以满足园区用地需求。

本项目用水由园区供水管网提供

符合

6

环境容量及污染物总量控制结论分析：重点控制污染物为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，均有一定的环境容量，其总量由栾城区统一调配或通过排污权交易取得。

本项目总量控制因子为COD、氨氮、非甲烷总烃，由栾城区统一调配

符合

7

规划选址及用地布局合理性分析结论：符合环境功能区划，区域基础设施基本满足园区需求；通过积极实施村庄搬迁方案，产业园区与敏感点之间规划绿化隔离空间，可以保证园区与敏感点之间满足防护距离要求，与城镇总体规划相协调，总体规划选址可行。产业园区规划功能分区较简单，功能分区明确，总体布局合理。

通过规划符合性分析，园区基础设施建设基本满足项目建设需求。项目用地为工业用地，符合园区规划和产业规划。项目产生的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，采取相关环保措施后，可达标排放，项目的实施不会对其大气环境造成明显影响。

符合

8

环境影响减缓措施分析结论：入区企业如果产生挥发性有机物，可根据实际情况采取技术成熟可靠的吸附法、吸收法、膜分离法、生物氧化法和光催化法等进行治理，保证废气达标排放。

项目搅拌工序产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后，与搅拌工序、装模、预热工序、真空浇注工序、加压浇注工序、一次固化工序、二次固化工序及产品套壳工序产生的非甲烷总烃一起经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放；有机废气可达标排放。

符合

9

优化调整建议或意见：增加环境管理内容，执行产业园区环境准入及负面清单；为便于引进企业，建议除"现状工业区、综合物流园区、通用飞机产业园、服务及生活区"外，其余全部规划为装备制造产业园；产业园区位于地下水限采区，根据限采区规定，产业园区除生活用水外，禁止工业企业使用地下水。

本项目为互感器制造项目，位于石家庄装备制造产业园规划范围，属于电器机械和器材制造，符合园区产业规划。项目用水由园区集中供应，不开采下地水

符合

10

规划方案可行性结论：《河北石家庄装备制造产业园区总体规划(2013-2030年)》注重了经济建设与环境保护的协调发展，在落实本环评中提出的优化调整建议及环境影响减缓措施的前提下，从环保角度分析，规划的实施对当地经济可持续发展与环境保护均具有重要的指导作用，规划方案可行。

符合

综上所述，项目符合规划环境影响评价结论的要求。

4、规划审查意见符合性

根据《关于河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书审查意见的函》(冀环环评函〔2025〕1839号)，对《规划》优化调整和实施过程中的意见：

(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

(二)推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

(三)严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。

(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。

(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入;严格落实好省、市重点化工监控点管理要求;严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。

(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。

(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。

(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。

(九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。

根据《河北省生态保护红线》，栾城区域内无生态保护红线分布；本项目租赁河北德澳科技有限公司厂房，根据河北德澳科技有限公司土地证(冀(2021)栾城区不动产权第0006407号)可知，项目用地性质为工业用地。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性：

项目属于电感器制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目和许可准入类项目；本项目已在河北石家庄装备制造产业园管理委员会进行了备案，备案编号为：装管委投资备字〔2026〕10号。

综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策要求。

2、选址合理性分析：

（1）土地利用符合性分析

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，根据河北德澳科技有限公司土地证(冀(2021)栾城区不动产权第0006407号)，本项目用地性质为工业用地；根据《河北石家庄装备制造产业园区土地利用规划图》（见附图），本项目占地为规划工业用地；项目符合土地利用规划，不存在违法占地问题。

（2）厂址周围环境及敏感度分析

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园。厂区中心地理坐标为东经114º31´42.172”，北纬37º56´30.013”，厂区东侧为园区道路，南侧为3号车间（空闲），西侧为一号车间（空闲），北侧为园区预留发展用地。距离项目厂界最近的敏感点为西侧380m处的吴家屯村。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地等环境敏感目标，项目选址合理。

综上所述，项目选址符合相关法律法规，符合土地规划，选址不涉及环境敏感目标，项目选址合理可行。

3、项目与“三线一单”符合性分析：

根据《石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》（2024年4月28日）中“石家庄差异性生态环境准入要求”可知，本项目所在地河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，属于栾城区重点管控单元8，本项目与石家庄市环境管控单元分布位置关系见附图。

本项目与《石家庄市生态环境准入清单》的符合性分析见表1-3。

表1-3  项目与石家庄市生态环境准入清单符合性分析一览表

全市管控要求

项目
符合性
全市生态环境准入综合管控要求

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

本项目属于电感器制造业，符合国家及地方产业政策要求，不属于产能管控行业；且项目位于石家庄装备制造产业园范围内，符合园区相关产业及用地布局规划。

符合
全市生态空间总体管控要求
生态保护红线

1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。

本项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，不在生态保护红线内。

符合
自然保护区

1、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

2、禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。

3、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。

4、自然保护区的实验区内严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

5、自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。

6、在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

7、禁止或者限制在相关自然保护区域内引入外来物种、营造单一纯林、过量施洒农药等人为干扰、威胁野生动物生息繁衍的行为。

8、禁止在相关自然保护区域建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、水利水电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

9、在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
项目不在自然保护区内。

符合

风景名胜区
1、禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。 

2、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

3、禁止在风景名胜区进行与风景名胜资源保护无关的生产建设活动。

4、不得在风景名胜区的区域内建设污染环境的工业生产设施。

5、风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场，其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。
项目不在风景名胜区内。
符合

湿地公园
1.除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：

(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；

(二)永久性截断湿地水源；

(三)挖沙、采矿；

(四)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；

(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；

(六)引进外来物种；

(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；

(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

2、此外，在国家湿地公园内还禁止下列行为：

(一)截断湿地水源；

(二)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；

3、此外，还应满足《国家级自然公园管理办法（试行）》中相关管控要求。

项目不在湿地公园内。

符合

森林公园
严格保护国家级森林公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级森林公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。

禁止擅自在国家级森林公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级森林公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
项目不在森林公园内。

符合

地质公园
1、任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。

2、不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。

3、除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。

4、此外，还应满足《国家级自然公园管理办法（试行）》中相关管控要求。
项目不在地质公园内。

符合

全市水环境总体管控要求
水环境工业污染重点管控区

1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。

项目不属于高污染、高耗水行业，不属于产能过剩产业；项目设备冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进一步处理。

符合
1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。

2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。

项目按照要求采取防渗漏措施。

符合

全市大气环境总体准入要求

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

项目属于电感器制造业，不属于化工、石化、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、燃煤火电等产业；项目不建设高污染燃料设施，不销售和使用高污染燃料。

符合
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

项目属于电感器制造业，生产过程中不涉及二氧化硫、氮氧化物排放；无工业炉窑；不涉及涂料和胶粘剂；不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业；不属于铁路专用线；项目土建工程已完成，无建筑施工扬尘；不焚烧秸秆、垃圾；不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业；不使用高硫石油焦。

符合
强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
项目建成后，企业应按要求制定应急预案；项目不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。

符合

全市土壤环境总体管控要求
建设用地风险管控和修复：
1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。

3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。

4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。

5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。

6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

项目属于电感器制造业，不涉及重金属排放。

符合
全市自然资源总体管控要求
水资源：地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）
1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。

2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。

项目用水由园区供水管网提供，开发区用水由南水北调集中供水，不取用地下水。

符合
能源：高污染燃料禁燃区
1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 

3、禁燃区内禁止原煤散烧。

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

项目不涉及高污染燃料。

符合
全市产业布局总体管控要求
1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
1、项目属于电感器制造业，满足规划环评要求；

2、不属于用煤项目

3、不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类、许可准入类项目，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中禁止类项目；

4、不属于两高项目

5、不占用河库管理范围；

6、不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业；

7、不涉及；

8、不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目；

9、不开采地下水；

10、不属于涉重金属重点行业企业；

11、不属于塑料及塑料制品行业；

12、严格按照要求进行清洁生产；

13、不属于两高项目；

14、不涉及。
符合

栾城区重点管控要求
项目
符合性
县（市、区）

单元类型

环境要素类别

纬度

管控措施

栾城区

重点管控单元8

大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感重点管控 

区、水环境工业 

污染重点管控区、高污染燃料禁燃区

空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
项目属于国家、河北省以及石家庄市允许建设项目。符合规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。

符合

污染物排放管控

1、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

2、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评(2020)36号的要求。

3、建材(含水泥、玻璃、陶瓷、石灰)、化工、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/T2352-2016)地方标准存储要求，实现规范管理。

4、深入开展质量提升行动，在印染、化工等行业，依法实施强制性清洁生产审核。

本项目属于电感器制造业，不属于印染、建材(含水泥、玻璃、陶瓷、石灰)、化工、铸造等行业，本项目设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理。

符合

环境风险防控

1、鼓励开展固体废弃物资源循环利用。根据地块规划用途编制治理与修复工程方案，开展治理与修复工程，工程实施期间，采取有效措施，防止对地块及其周边环境造成二次污染。

2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

本项目建成后将按照相关要求建立相关的环境风险管理制度和事故风险防范体系。
符合

资源利用效率

1、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求

项目供水由园区供水管网提供，不开采地下水。

符合

综上所述，项目符合“三线一单”要求。

5、项目与生态环境保护规划符合性分析：

本项目与相关法律法规及政策符合性分析见下表

表1-4   与相关法律法规及政策符合性分析

相关

政策

规划内容

项目

符合性

《河北省生态环境保护"十四五"规划》

生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。

本项目建设性质为新建；占地符合国家和地方生态保护规划要求：项目属于电气机械和器材制造业，不属于"两高"行业。本项目废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物均合理处置，不会对当地生态环境造成破坏和污染。

符合

《河北省建设京津冀生态环境支撑区"十四五"规划》

深化区域大气污染协同治理。加强重污染天气应急联动，继续执行统一的区域重污染天气应急启动标准。深化重点行业绩效分级，制定差异化管控措施，实施应急减排清单化管理。提升空气质量预测预报能力，深化大气环境信息共享，推动跨区域大气污染应急预警机制建设

《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）

1.全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；2.推进建设适宜高效的治污设施；3.深入实施精细化管控，加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。

1.本项目VOCs原料存储于密闭的容器中；盛装VOCs原料的容器存放于室内；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.本项目VOCs废气收集后通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒排放；3.本环评要求企业系统梳理VOCs排放主要环节和工序、落实到具体责任人、加强人员能力培训和技术交流、建立管理台

符合

关于印发《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》的通知

1.严格控制煤炭消费总量；2.坚决有效降低工业企业污染物排放；3.强化散煤替代和煤质管控；4.强化建筑施工和城市裸露路面扬尘管理；5.加强VOCs和NOx协同控制。

1.本项目不用煤；2.本项目废气、废水处理后达标排放，固体废物合理处置；3.本项目不涉及；4.项目利用现有闲置厂房建设，无土建施工内容，不涉及施工扬尘；5.本项目VOCs废气采用滤棉吸附装置+二级活性炭吸附装置处理。

符合

《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气[2020]33号

1.大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、水性油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施；2.企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置；3.按照"应收尽收"的原则提升废气收集率；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；采用二级活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。

1.项目使用原辅材料符合国家要求的低VOCs含量原辅材料；本环评要求企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；2.本项目含VOCs物料采用密闭容器储存，通过管道输送，有效减少无组织废气排放，同时，产生的废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、废刷子、废活性炭、废过滤棉等均暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理；3.本项目距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，项目使用过滤棉吸附+二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭碘值大于800mg/g，废活性炭交由有资质单位处理。

石家庄市生态环境保护“十四五”规划

加强生态分区管控，推动区域绿色发展。建立生态环境分区管控体系，加快实施三线一单，构建生态环境分区管控体系，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。

本项目租赁河北德澳科技有限公司房，用地性质为工业用地，位于石家庄装备制造产业园：项目的建设符合相关三线一单要求及生态环境分区管控要求。

着力优化功能布局，加快产业绿色升级。推动生物医药、新一代电子信息两大产业引领，带动装备制造、现代食品、商贸物流产业的全面升级，全力打造5个以上千亿级产业集群。

本项目的建设符合国家及地方相关政策要求，并在石家庄市栾城区行政审批局备案。

全面加强VOCs无组织管控。推进化工、制药、石化等行业企业开展泄漏检测与修复(LDAR)工作，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复管理系统。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，规范工程设计，提高VOCs治理效率。

本项目VOCs废气通过车间密闭，管道、集气罩等方式进行收集，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理。

稳固危险废物无害化处置率，积极推动源头减量，全面落实涉危险废物企业法人主体责任承诺制，严禁委托无资质第三方转运处置，严防风险外溢。

本项目危险废物均暂存于危废间，危废间可满足本项目危险废物暂存需求，且危废间严格按照相关要求进行管理，委托有资质的第三方进行转运处置。

《中华人民共和国防沙治沙法》(主席令2018年第16号)

划出一定比例的土地，因地制宜的营造防风固沙林网、林带，种植多年生灌木和草本植物。

本项目厂区道路和地面硬化，无裸露地面；沿厂区四周广植草坪、绿化带。

沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

本项目用水主要为生活用水及设备冷却用水，冷却用水循环使用，项目用水量较小，不触及区域水资源利用上限。

在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

本项目不在沙化土地封禁保护区范围内。

《全国防沙治沙规划(2021-2030年)》

(三)划定封禁保护区，严格封禁保护沙化土地实行分类管理，对于生态区位重要、需长期进行封禁保护的，划为重点封禁保护区；对于规划期后需要全面治理或开发利用的，划为一般封禁保护区。重点将干旱、半干旱、高原高寒地区植被低覆盖度分布区和人为活动较为频繁的沙漠周边、戈壁(表层砾石或结皮遭到破坏后，将成为新的沙尘源)，以及因保护生态需要不宜开发利用的已治理沙化土地划为重点封禁保护区，并给予合理的经济补偿。

根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函(2023)326号)，石家庄市栾城区不属于沙区范围主要涉及的地域，因此本项目不涉及沙化土地。

(五)合理利用水资源坚持科学用水，严禁在干旱区河流上游过度开垦，保障河流中下游生态用水，特别是保障塔里木河生态走廊、黑河尾闾居延海、石羊河尾闾青土湖生态用水，巩固和恢复生态脆弱区和绿洲边缘区的林草植被。避免过度开采地下水，甘肃、内蒙古等地下水超采区压减地下水利用量。在缺水地区加强非常规水利用，统筹利用好再生水、雨水、微咸水等。

本项目用水由园区供水管网供给，不涉及地下水开采。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

腾瑞电力科技有限公司成立于2013年，位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，主要从事互感器的制造及销售。2024年10月委托河北鸾宇环保科技有限公司编制完成了《腾瑞电力科技有限公司互感器制造项目环境影响报告表》，该项目环境影响报告表于2024年10月21日通过了审批；企业于2022年6月24日首次取得固定污染源排污登记回执，登记编号：911301000813357767001Z，期间因为生产经营场所变更，前后变更3次排污登记，最后一次有效期为2025年11月26日至2030年11月25日；2024年12月5日，企业开展了建设项目竣工环境保护自主验收。

为了满足生产的需要，公司拟将所有设备从5#车间搬迁至2#车间，建设腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目，项目建设完成后由腾瑞电力科技有限公司石家庄市栾城区分公司进行管理运营。

二、现有项目基本情况

1.现有项目概况
（1）项目名称：腾瑞电力科技有限公司互感器制造项目。

（2）建设单位：腾瑞电力科技有限公司。

（3）建设地点：项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园5#车间。厂区中心地理坐标为东经114°31′50.125″，北纬37°56′32.180″，项目北侧为河北友方医药物流有限公司，东侧为物流公司，南侧为空地，西侧为德澳莱茵科技实验有限责任公司。

（4）项目占地：占地面积4934.83m2。
（5）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为30人，实行2班工作制，每班工作8h，年工作300天，项目职工为附近居民，不在厂区住宿。

（6）项目投资：项目总投资为2000万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资比例10%。

2.主要建设内容

现有项目主要建设内容见表2-1。
表2-1   现有项目主要建设内容一览表

工程类别

项目名称

建设内容

主体工程

综合生产车间

1座，1层，建筑面积5364.83m2，高度8m，主要包括原材料区(待检区)、浇注区、固化干燥区、模具存放区、试验区、绕线区、成品包装区及成品存放区、气焊区、局放屏蔽室等。

辅助

工程

办公区

位于车间内，2层，建筑面积860m2，主要用于日常办公等。

储运工程
原材料库房

位于车间内，建筑面积750m2，用于原料储存。

成品存放区

位于车间内，建筑面积312m2，用于待售产品储存。
浇注材料存放区

位于车间内，建筑面积70m2，用于浇注材料储存。
库存品区
位于车间内，建筑面积300m2，用于产品储存。

公用

工程

供电

项目用电由园区供电系统提供。

供水

项目用水由开发区供水管网提供。

供热

项目生产用热为电加热。

环保

工程

废气

干燥、搅拌工序产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后，与搅拌工序、装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序产生的非甲烷总烃一起经过滤棉吸附装置+二级活性炭吸附脱附-催化燃烧装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

焊接及打磨工序产生的废气通过集气罩收集，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA002)排放。

废水

项目设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理。

噪声

项目选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施。

固废

废包装材料、不合格品、打磨工序除尘灰均收集后外售；干燥、搅拌工序除尘灰(硅微粉)收集后回用于生产；废布袋集中收集后由厂家回收。一般固废间位于综合车间内，面积10 m2，储存能力8t。

废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、废刷子、漆皮、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、漆皮、废铅蓄电池均暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。危废间位于综合车间内，面积10 m2，储存能力5t。
3.产品方案
现有项目设计年产10kv电流互感器225000台；10kv电压互感器36000台；10kv三相组合互感器24000台；低压电流互感器180000台。 

4.主要生产设备

因此现有项目生产设备见下表。

表2-2   现有项目主要生产设备一览表

序号

单元

生产设备

规格型号

数量

备注

1

生产设备

电热鼓风恒温干燥箱

HG系列

6台

其中一台用于预热，5台用于一次固化

2

二次固化隧道炉

HG-S系列

1条

3

电压互感器数控绕线机

YR-360J

2台

4

电压互感器二次数控绕线机

YE-480D

1台

5

电流互感器数控环形绕线机

YW-300B

1台

6

真空浇注系统

HVRC.DD300II

1套

包括真空干燥设备1台，真空泵5台、压缩机1台

7

真空混料罐

HA0-100

1套

8

搅拌罐

100L

3台

9

环氧树脂压力凝胶液压成型机

HAGP-880-2

1套

10

锡焊机（电烙铁）

/

8台

11

气焊机

1个

12

电流互感器模具

LJZN1-10

1台

13

电流互感器模具

LJZN2-10

1台

14

电流互感器模具

LJZW1-10

1台

15

组合互感器模具

JZZVI-10

1台

16

电压互感器模具

JDZXN-10

1台

17

电压互感器模具

JDZQN-10

1台

18

电压互感器模具

JDZXW-10

1台

19

电压互感器模具

JDZQW-10

1台

20

角磨机

4把

21

脱皮机

8把

用于打磨漆包线

22

叉车

3T

1辆

23

KPK组合式起重机

钢性12.6*25*2.5

1套

24

试验设备

电压互感器校验仪

XF-XY

1台

25

电压互感器负荷箱

XF-FY96

1台

26

带升压器标准电压互感器

HJ-S10G3

1台

27

极速互感器校验仪

XF-XY

1台

28

电流互感器负荷箱

XF-FY95

1台

29

自升流标准电流互感器

HL-S33S

1台

30

电流互感器峰值表

XF-KL

1台

31

互感器高低温试验箱

TCGDW-1000LB

1台

32

互感器短路试验装置

/

1台

33

三相互感器峰值测试仪

/

1台

34

三相互感器检定装置

/

1台

35

三相互感器校验仪

XF-XY3T

1台

36

三相电压互感器负荷箱

FY98-3V

1台

37

三相电流互感器负荷箱

FY95-3A

1台

38

三项高压标准电流互感器

HL-S23

1台

39

三项标准电压互感器

HJ-S10G3

1台

40

互感器温升试验装置

/

1台

41

冲击电压实验装置

CJDY-6KJ/120KV

1套

42

电子标签检测仪

HY-R6100

1台

43

工频试验设备

YTDW-20KVA/150KV

1套

44

互感器直流充磁仪

DC直流

1台

45

局放屏蔽室

PB-6m*5m*3m

1套

46

弹簧冲击器

0.7J

1台

47

绝缘摇表电阻测试仪（兆欧表）

5000V/5000兆欧

1台

5.主要原辅材料及能源消耗

（1）现有项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。

表2-3   现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表

类别

名称

项目用量

单位

备注

原辅料

铁芯

3150

t/a

外购

漆包圆铜线

630

t/a

外购

底板

450

t/a

外购

铜带

18

t/a

外购

半导电骨架

270

t/a

外购

本色纸带

1.8

t/a

外购

透明聚酯薄膜带

5.4

t/a

外购

PMP双面电容器纸聚酯薄膜复合材料带

5.4

t/a

外购

棉布带

20.7

t/a

外购

绝缘皱纹纸

0.9

t/a

外购

海绵

0.9

t/a

外购

脱模剂

0.45

t/a

外购

环氧树脂浇注材料

180

t/a

外购

硅微粉

630

t/a

外购

硅胶外壳

180

t/a

外购

白乳胶

1.35

t/a

外购

无铅焊锡丝

0.27

t/a

外购

黄铜焊条

0.45

t/a

外购

硅胶绝缘管

18

t/a

外购

五金配件

45

t/a

外购

铭牌

13.5

t/a

外购

包装箱

4.5

t/a

外购

润滑油

0.5

t/a

外购

液压油

0.2

t/a

外购

能源

水

555

m3/a

由园区供水管网提供

纯净水

60

m3/a

外购

电

50

万kW·h/a

由园区供电系统提供

6.公用工程
经统计，现有项目用水量为1.5 m3/d（450 m3/a），纯净水用量为为0.1m3/d（30m3/a）。
现有项目用电由园区供电系统提供，用电量为45万kW·h/a。

三、迁建项目基本情况

1.本项目概况
（1）项目名称：腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目。

（2）建设单位：腾瑞电力科技有限公司。

（3）项目性质：新建（迁建）。

（4）建设地点：项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园2#车间。厂区中心地理坐标为东经114º31´42.172”，北纬37º56´30.013”，厂区东侧为园区道路，南侧为3号车间（空闲），西侧为一号车间（空闲），北侧为园区预留发展用地。距离项目厂界最近的敏感点为西侧380m处的吴家屯村。

（5）项目占地：占地面积9676.79m2。
（6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为30人，实行2班工作制，每班工作8h，年工作300天，项目职工为附近居民，不在厂区住宿。

（7）项目投资：项目总投资为18300万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资比例1.09%。

（8）建设内容及生产规模：本项目位于欧洲产业园，租赁的车间从5#变成2#，全部设备搬迁到新车间，新车间占地面积9676.79m2，总建筑面积9676.79m2，主要分为烘箱区、浇筑区、打磨室、APG区、气焊区、绕线-半成品试验区、实验室、隧道炉模具存放区、装配区、KBK区、钣金加工区、一二次融合装配试验区、库房区、互感器包装区、互感器成品备货区。设计年产10kv电流互感器247500台；10kv电压互感器39600台；10kv三相组合互感器26400台；低压电流互感器198000台。真空浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→真空浇注(硅微粉干燥后与环氧树脂浇注材料搅拌) →一次固化→脱模→二次固化→打磨→试验→产品套壳→组装→检测→包装；加压浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→加压浇注→脱模→二次固化→打磨→试验→组装→检测→包装等；低压浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→低压浇注→脱模→二次固化→打磨→试验→组装→检测→包装等。

3.主要建设内容

项目主要建设内容见表2-4。
表2-4   项目主要建设内容一览表

工程类别

项目名称

建设内容

主体工程

2#厂房

1座，1层，建筑面积9676.79m2，主要分为烘箱区、浇筑区、打磨室、APG区、气焊区、绕线-半成品试验区、实验室、隧道炉模具存放区、装配区、KBK区、钣金加工区、一二次融合装配试验区、库房区、互感器包装区、互感器成品备货区。

辅助

工程

办公区

位于2#厂房内，主要用于员工休息等。

储运工程
库房区

位于2#厂房内，用于原料及成品储存。

一般固废间
位于2#厂房内，面积为10m2，储存能力为5t。

危废间
位于2#厂房内，面积为20m2，储存能力为8t。
公用

工程

供电

项目用电由园区供电系统提供。

供水

项目用水由开发区供水管网提供。

供热

项目生产用热为电加热。

环保

工程

废气

搅拌工序废气通过管道引至布袋除尘器处理后，与装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序产生的非甲烷总烃一起经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

铜线打磨及焊接工序产生的废气通过集气罩收集，干燥真空泵尾气经滤芯过滤器处理后，打磨室废气经侧吸+底吸滤芯式打磨柜处理后经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA002)排放。

机加工下料、焊接工序废气经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA003)排放。

废水

项目设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理。

噪声

项目选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施。

固废

不合格品、废金属均收集后外售给资源回收公司；搅拌工序除尘灰(硅微粉)收集后回用于生产；废布袋集中收集后由厂家回收；废包装材料、打磨工序除尘灰、废焊渣、绝缘皮收集后外售综合利用。废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、废刷子、漆皮、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、漆皮、废铅蓄电池均暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。
3.产品方案
本项目设计年产10kv电流互感器247500台；10kv电压互感器39600台；10kv三相组合互感器26400台；低压电流互感器198000台，产品方案见下表。 

表2-5   项目产品方案表

序号

名称

现有产量

项目产量

变化量

单位

环氧树脂产品单耗量kg/台

产品类型

1

10kv电流互感器

225000

247500

22500
台/年

0.355

LJZN1-10、LJZN2-10、LJZW1-10

2

10kv电压互感器

36000

39600

3600
台/年

0.386

JDZQN-10、JDZW-10R、JDZXN-10、JDZQN-20、JDZXN-20、JDZQN-35、JDZXN-35

3

10kv三相组合互感器
24000

26400
2400
台/年

0.8

JZZY1-10、JZZV1-10

4

低压电流互感器

180000

198000
18000
台/年

0.383

LMF1D、LMZ1D、LMZ2D、LMZ3D、LMZ4D、LMZ5D、LMZ1G、LMZ2G、LMZ3G、LMZ4G、LMZ5G

5

金属计量箱

0

5000

5000
台/年

/

6

配电箱（JP柜）

0

5000

5000
台/年

/

4.项目主要建（构）筑物

本项目租赁现有生产车间进行生产，主要建（构）筑物见表2-6 。
表2-6   项目主要建（构）筑物一览表

名称

建筑面积（m2）

结构类型

座数（座）

层数（层）

高度（m）

备注

车间
9676.79
框架结构

1

1

12

合计

9676.79
/

/

/

/

/

5.主要生产设备

因此本项目生产设备见下表。

表2-7   项目主要生产设备一览表

序号

生产单元

生产设备

规格型号

数量

备注

1

生产设备

电热鼓风恒温干燥箱

HG系列

24台

增加18台

2

二次固化隧道炉

HG-S系列

1条

3

电压互感器数控绕线机

YR-360J

2台

4

电压互感器二次数控绕线机

YE-480D

3台

增加2台

5

电流互感器数控环形绕线机

YW-300B

3台

增加2台

6

全自动电压一次绕线机

DY-360

6台

增加6台

7

低压电流浇注设备

1台

增加1台

8

真空浇注系统

HVRC.DD300II

2套

增加1套

9

APG真空混料罐

HA0-100

3套

增加2套

10

APG搅拌站

1台

11

APG环氧树脂压力凝胶液压成型机

HAGP-880-2

1套

12

锡焊机（电烙铁）

/

12个

增加4个

13

高频电焊机

1个

14

电流互感器模具

LJZN1-10

若干

15

电流互感器模具

LJZN2-10

若干

16

电流互感器模具

LJZW1-10

若干

17

组合互感器模具

JZZVI-10

若干

18

电压互感器模具

JDZXN-10

若干

19

电压互感器模具

JDZQN-10

若干

20

电压互感器模具

JDZXW-10

若干

21

电压互感器模具

JDZQW-10

若干

22

角磨机

4把

23

脱皮机

8把

24

叉车

3T

1辆

25

KPK组合式起重机

钢性12.6*25*2.5

1套

26

试验设备

电压互感器校验仪

XF-XY

1台

27

电压互感器负荷箱

XF-FY96

1台

28

带升压器标准电压互感器

HJ-S10G3

1台

29

极速互感器校验仪

XF-XY

1台

30

电流互感器负荷箱

XF-FY95

1台

31

自升流标准电流互感器

HL-S33S

1台

32

电流互感器峰值表

XF-KL

1台

33

互感器高低温试验箱

TCGDW-1000LB

1台

34

互感器短路试验装置

/

1台

35

三相互感器峰值测试仪

/

1台

36

三相互感器检定装置

/

1台

37

三相互感器校验仪

XF-XY3T

1台

38

三相电压互感器负荷箱

FY98-3V

1台

39

三相电流互感器负荷箱

FY95-3A

1台

40

三项高压标准电流互感器

HL-S23

1台

41

三项标准电压互感器

HJ-S10G3

1台

42

互感器温升试验装置

/

1台

43

冲击电压实验装置

CJDY-6KJ/120KV

1套

44

电子标签检测仪

HY-R6100

1台

45

工频试验设备

YTDW-20KVA/150KV

1套

46

互感器直流充磁仪

DC直流

1台

47

局放屏蔽室

PB-6m*5m*3m

1套

48

弹簧冲击器

0.7J

1台

49

绝缘摇表电阻测试仪（兆欧表）

5000V/5000兆欧

若干

50

机加工

转塔冲床

JB23-16
1台

新增

51

激光切割机

4-2500
1台

新增

52

折弯机

WB-100T/3200
1台

新增

53

二氧化碳气体保护焊

NBC-350SiC
1台

新增

54

母线加工机

MX-303KSSK

1台

新增

55

产品装配线

/

1条
新增

6.主要原辅材料及能源消耗

（1）项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-8。

表2-8   项目主要原辅材料及能源消耗一览表

类别

名称

项目用量

单位

包装规格

备注

原辅料

铁芯

3500

t/a

100个托盘装

外购

漆包圆铜线

700

t/a

16kg箱装

外购

底板

500

t/a

100个拖盘装

外购

铜带

20

t/a

200kg托盘装

外购

半导电骨架

300

t/a

120个箱装

外购

本色纸带

2

t/a

20kg箱装

外购

透明聚酯薄膜带

6

t/a

30kg箱装

外购

PMP双面电容器纸聚酯薄膜复合材料带

6

t/a

25kg箱装

外购

棉布带

23

t/a

600卷箱装

外购

绝缘皱纹纸

1

t/a

22kg箱装

外购

海绵

1

t/a

25kg箱装

外购

脱模剂

0.5

t/a

13kg箱装

外购

环氧树脂浇注材料

200

t/a

1000kg桶装

外购

硅微粉

700

t/a

1吨袋装

外购

硅胶外壳

200

t/a

2套袋装

外购

白乳胶

1.5

t/a

15kg桶装

外购

无铅焊锡丝

0.3

t/a

1kg盒装

外购

黄铜焊条

0.5

t/a

10kg盒装

外购

硅胶绝缘管

20

t/a

200米袋装

外购

五金配件

50

t/a

500个袋装

外购

铭牌

15

t/a

100个箱装

外购

包装箱

5

t/a

100个托盘装

外购

润滑油

0.55

t/a

15升桶装

外购

液压油

0.22

t/a

200升桶装

外购

焊条

1

t/a

50个袋装

外购

不锈钢板材

50

吨

0.5吨托盘装

外购
小型断路器

50000

只

20个箱装

外购
塑壳断路器

10000

只

2个 箱装

外购
隔离开关熔断器

10000

只

1个 箱装

外购
无功功率自动补偿控制器

3000

只

1个 箱装

外购
静止无功发生器

3000

只

2个 箱装

外购
铜排

1000

根

10根托盘装

外购
绝缘导线

300

盘

4盘 箱装

外购
绝缘支撑件

10000

个

10个箱装

外购
能源

水

555

m3/a

/

由园区供水管网提供

乙炔

14.04

kg/a

罐装

外购

纯净水

69

m3/a

/

外购

电

50

万kW·h/a

/

由园区供电系统提供

（2）原辅料理化性质

环氧树脂浇注材料：分为A、B两部分，A为环氧树脂，B为固化剂。根据环氧浇注树脂MSDS，A组分为环氧树脂50%、硅微粉50%，B组分为改性酸酐固化剂(甲基四氢邻苯二甲酸酐，不含游离邻苯二甲酸酐)50%、硅微粉50%。A组分：外观：红色粘稠液体，密度(25℃)：1.60-1.70g/cm3，闪点：>165℃，粘度(40℃)：1500-3500mPas，燃烧性：不易燃，危害：可能引起过敏性皮肤病。B组分：外观：淡黄粘稠液体，密度(25℃)：1.60-1.70g/cm3，闪点：>165℃，粘度(40℃)：2000-4000mPas，燃烧性：不易燃，危害：可能引起过敏性皮肤病。经查，环氧树脂产品中游离的环氧氯丙烷高于100℃会挥发，酚类高于300℃会挥发。

脱模剂：为透明的有机硅类混合物的溶液，主要组分为聚硅氧烷油(10~20%)、聚硅氧烷橡胶(5~15%)、表面活性剂添加剂(2~10%)、甲基硅油（可在-50°C到+200°C的宽泛温度范围内长期使用，并保持性能稳定）(50~80%)。闪点≥66℃，密度为0.75~0.85g/cm3。

白乳胶：俗名聚醋酸乙烯酯乳液，由醋酸乙烯酯或与其他单体进行乳液聚合制得的分散液，密度为1.18g/mL。粒径约1um，固体含量约40%~45%，平均聚合度1000以上。具有优良的透明性、耐光性和粘接性。可溶于苯、三氯甲烷和丙酮等。主要用作涂料、胶黏剂、染整助剂、纸张加工助剂。共聚物较均聚物耐水性、耐碱性好。由成分检测报告可知，甲醛含量未检出，满足《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）附录A中游离甲醛≤1.0g/kg的要求。

硅微粉：主要成份为SiO2，具备耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热性差、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能；外观为灰色或灰白色粉末、耐火度>1600℃，容重：200~250kg/m3，平均粒径在0.1~0.3μm，比表面积为：20~28m2/g。
7.公用工程
（1）给排水

①给水：本项目生活用水由园区供水管网提供，水质、水量可以满足本项目的用水需求，新鲜水用量为1.85m3/d（555m3/a）；生产用水为外购纯净水，纯净水用量为0.23 m3/d（69m3/a）。

生产用水：用水主要为真空浇注系统电机间接冷却水（使用纯净水），循环使用，定期补充，纯净水补充量为0.23 m3/d（69m3/a），循环水量为10m3/d。

生活用水：项目生活用水标准参照河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）中用水定额进行估算，用水标准按照18.5 m3/人·a计算，项目劳动定员30人，则生活用水量约为1.85 m3/d（555 m3/a）。

②排水：项目冷却用水循环使用，定期补充，不外排。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.48m3/d（444m3/a），经化粪池处理后，通过管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进一步处理。项目给排水平衡见图2-2。

图2-1   项目给排水平衡图  单位m3/d
（2）供电

项目用电由园区供电系统提供，用电量为50万kW·h/a。

（3）供热

项目生产用热为电加热，办公区冬季采暖为电加热。

（4）供气

项目生产不涉及天然气。

8.平面布置

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园2#车间，车间北部从西往东依次为：危废间、打磨室、APG区、气焊区，气焊区南侧为气罐区；往南从西往东依次为：浇筑区/烘箱区、KBK区/装配区、模具存放区、实验室、绕线-半成品试验区；再往南从西往东依次为：互感器成品备货区、互感器包装区、库房区；车间南部设置钣金加工区、一二次融合装配试验区、一般固废间以及办公区；车间共设置4个大门，分别位于车间东、西两侧，交通便利；车间内按工艺流程布置合理。平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	项目产品主要为10kv电流互感器、10kv电压互感器、10kv三相组合互感器、低压电流互感器。

一、互感器生产工艺流程

根据浇注方式不同，分为真空浇注、加压浇注、低压浇注工艺，其他设备均为共用。
项目外购的原料入厂后先进行检验，不合格原料直接退回厂家。原料入厂后生产工艺如下：

包扎、绕制、焊接、打磨：用铜线、铜带等对铁芯进行包扎、绕制，漆包圆铜线连接处需使用脱皮机进行人工脱皮，并使用角磨机人工打磨，铜线采用锡焊机连接，铜带和接线板采用气焊机连接，最后将绝缘管组装到线圈接口处。

此工序产生的焊接、打磨废气G1，主要污染物为颗粒物、锡及其化合物，通过集气罩收集，经布袋除尘器（TA002）处理后，由15m高排气筒(DA002)排放；产生固废S1，主要为绝缘皮、废金属渣、焊渣、漆皮。

装模：将脱模剂用刷子涂刷于模具内表面，防止环氧树脂浇注材料粘附在模具上，将绕制好的互感器线圈按不同的型号规格装入涂好脱模剂的模具里。

此工序产生废气G2，主要污染物为非甲烷总烃，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放；产生固废S2，主要为废脱模剂桶、废刷子。

预热：将涂好脱模剂的模具放入电热鼓风恒温干燥箱内进行预热，预热温度为130℃。

此工序产生废气G3，主要污染物为非甲烷总烃，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

干燥：硅微粉通过泵抽进真空干燥设备，利用电加热对硅微粉进行干燥，以提高浇注质量。

此工序产生真空泵尾气G4，主要污染物为颗粒物，经滤芯过滤器处理后，通过管道收集引至布袋除尘器（TA002）处理后，由15m高排气筒(DA002)排放。

上料、搅拌：按1：3的比例将环氧树脂浇注材料A、B料同时和硅微粉加入真空浇注系统的密闭搅拌罐（后续真空泵将物料抽到模具中时，才会开盖释放气体）中进行搅拌，加压浇注和低压浇注均为单独的上料系统，为人工将环氧树脂材料和硅微粉加入搅拌罐进行搅拌，此处搅拌为常温下进行，因为达不到环氧氯丙烷和酚类的挥发温度，所以废气中没有这俩因子。

此工序产生上料、搅拌废气G5，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，通过集气罩收集经过布袋除尘器（TA001）处理后与其他废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放；产生固废S3，主要为废浇注材料桶。

真空浇注：将预热好的模具推入到真空浇注系统中，打开真空浇注系统开关，利用真空泵将混合后的环氧树脂浇注材料通过导管慢慢抽到到模具中，再通过电加热到130℃左右成型。

此工序产生浇注真空泵尾气G6，主要污染物为非甲烷总烃、环氧氯丙烷，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

加压浇注：将预热好的模具推入到环氧树脂压力凝胶液压成型机中，加压将搅拌罐内混合后的环氧树脂浇注材料注入模具，再通过设备电加热到130℃左右进行挤压成型并固化。

此工序产生废气G6，主要污染物为非甲烷总烃、环氧氯丙烷，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

低压浇注：将预热好的模具推入到低压电流浇注设备中，利用泵将搅拌罐内混合后的环氧树脂浇注材料抽入模具中，再通过设备电加热到130℃左右进行挤压成型并固化。

此工序产生低压浇注泵尾气G6，主要污染物为非甲烷总烃、环氧氯丙烷，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。
一次固化：将真空浇注后的模具由工人推入电热鼓风恒温干燥箱进行一次固化，固化温度为80-130℃。

此工序产生废气G7，主要污染物为非甲烷总烃、环氧氯丙烷，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

脱模：真空浇注后的模具经一次固化后进行人工脱模，加压、低压浇筑后的模具直接进行人工脱模。

二次固化：脱模后的半成品通过二次固化隧道炉进行二次固化，固化温度为80-130℃。

此工序产生废气G8，主要污染物为非甲烷总烃、环氧氯丙烷，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

打磨：在密闭的打磨室内将固化好的半成品使用角磨机等将多余的棱角打磨的光滑平整。
此工序产生打磨废气G9，主要污染物为颗粒物，打磨室设置侧吸+底吸滤芯式打磨柜，剩余废气通过集气罩收集，引至布袋除尘器（TA002）处理后，由15m高排气筒(DA002)排放；产生固废S4，主要为打磨灰。

试验：针对互感器的技术参数实验，检测是否合格。
产品套壳：真空浇注工艺产品经固化后需进行套壳，将浇注产品放入硅胶外壳，使用白乳胶进行粘合。

此工序产生废气G10，主要污染物为非甲烷总烃，通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放；产生固废S5，主要为废胶桶。

组装：将浇注产品与五金配件、底板等进行组装，组装后进行贴铭牌。

检测：通过试验设备对产品进行检验；具体检测方式为：连接设备1次接线板，设备2次出线板，给1次接线板加10kV电压，测量2次接线板电压是否符合标准。

此工序产生固废S6，主要为不合格品，集中收集后外售。

包装：检测后的产品使用包装箱打包，即为成品。

图2-2   互感器生产工艺流程及产排污节点图

二、金属计量箱及配电箱工艺流程

（1）下料

不锈钢板根据客户要求选用后，采用冲床、激光下料机根据零件图下料、冲孔等。

（2）压铆

采用冲床将螺母、螺柱、螺钉等铆接到钣金件上，本工序不涉及加热。

（3）折弯

将平板件折成3D的零件，采用相应的折弯模具辅助完成。

（4）焊接

采用二氧化碳气体保护焊机将多个零件及铜排组焊在一起。

（5）表面处理（外协）

表面处理一般有磷化皮膜、电镀五彩锌、铬酸盐、烤漆、氧化等，均委托给其他单位处理。

（6）组装

利用产品装配线将多个零件按图纸要求完成组装。

图2-3   机加工生产工艺流程及产排污节点图

项目排污节点及治理措施见2-9。
表2-9   项目排污节点及治理措施一览表

类型

编号

排污源

主要污染物

排放特征
治理措施

废气

G1

铜线打磨、焊接

颗粒物、锡及其化合物

连续

-

布袋除尘器（TA002）+15m排气筒（DA002）排放

G4

干燥真空泵尾气
颗粒物

连续

滤芯过滤器

G9

打磨室

颗粒物

连续

侧吸+底吸滤芯式打磨柜

G2

装模
非甲烷总烃

连续

-

过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）排放

G3

预热
非甲烷总烃

连续

-

G5

上料、搅拌

颗粒物、非甲烷总烃

连续

布袋除尘器（TA001）

G6

浇注真空泵尾气/加压浇注/低压浇注泵尾气

非甲烷总烃、环氧氯丙烷

连续

-

G7

一次固化

连续

-

G8

二次固化

连续

-

G10

产品套壳

非甲烷总烃

连续

-

G11

下料

颗粒物

连续

布袋除尘器（TA003）+15m排气筒（DA003）排放

G12

焊接

颗粒物

连续

废水

-

职工生活污水

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氨、

间断

进入厂区化粪池处理，处理达标后经开发区污水管网排入绿源污水处理厂进一步处理

噪声

N

生产设备及风机

等效连续A声级

连续

选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施

固废

S1

包扎、绕制、铜线焊接、打磨

绝缘皮、废金属渣、焊渣

间断
废金属渣统一收集后外售给资源回收公司；焊渣、绝缘皮交由环卫部门处理

漆皮

间断

暂存危废间，定期送有资质单位处理

S2

装模

废脱模剂桶、废刷子

间断
S3

搅拌

废浇注材料桶

间断
S4

打磨

打磨灰

间断
外售综合利用

S5

产品套壳

废胶桶

间断
暂存危废间，定期送有资质单位处理

S6

检测

不合格品

间断

统一收集后外售给资源回收公司

S7

下料

废金属料

间断

S8

焊接

焊渣

间断

交由环卫部门处理

-

二级活性炭吸附设备

废过滤棉

间断
暂存危废间，定期送有资质单位处理

废活性炭

间断

-

电动叉车

废铅蓄电池
间断

-

设备维护

废润滑油

间断
-

废润滑油桶

间断
-

布袋除尘器（TA001）

硅微粉

间断

回用于生产

-

布袋除尘器（TA002、TA003）

除尘灰

间断

外售综合利用

-

职工生活

生活垃圾

间断
收集后由环卫部门统一处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、 现有工程环保手续执行情况

腾瑞电力科技有限公司成立于2013年，位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，主要从事互感器的制造及销售。2024年10月委托河北鸾宇环保科技有限公司编制完成了《腾瑞电力科技有限公司互感器制造项目环境影响报告表》，该项目环境影响报告表于2024年10月21日通过了审批；企业于2024年11月11日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：911301000813357767001Z；2024年12月5日，企业开展了建设项目竣工环境保护自主验收。

2、现有工程污染物排放情况

①废气

根据检测报告【如环（委）字〔2024〕第09208号】，干燥、搅拌、装模、预热、真空浇注、加压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序(DA001)颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3、最大排放速率0.093kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物(玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)二级标准要求，非甲烷总烃最大排放浓度为2.61mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1塑料制品制造标准要求。

焊接、打磨工序(DA002)颗粒物最大排放浓度为1.2mg/m3、最大排放速率0.062kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物(其它)二级标准要求，锡及其化合物未检出，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

②废水

本项目设备冷却用水水质简单，且冷却过程为间接冷却，循环使用，定期补充，项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后，通过管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进一步处理。

根据检测报告【如环（委）字〔2024〕第09208号】，pH值、COD、BOD5、SS、氨氮日均值分别为7.1~7.3、204mg/L、119 mg/L、133 mg/L、23.5 mg/L，均满足标准要求，可实现达标排放。

③噪声

根据检测报告【如环（委）字〔2024〕第09208号】，昼间噪声检测结果范围为56-58dB(A)，夜间噪声检测结果范围为58-59dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20083类标准。

④固废

本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处理；本项目废包装材料、不合格品、废布袋、打磨工序除尘灰，均集中收集后外售；干燥、搅拌工序除尘灰集中收集后回用于生产；本项目产生的危险废物废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、废刷子、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、漆皮、废铅蓄电池暂存危废间，定期委托有资质单位处理。

本项目产生的固体废物妥善处置，不外排，对周围环境影响较小。

3、现有工程环保问题

无




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、大气环境

（1）达标区判定

根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》相关数据进行判定，详见下表。

表3-1  区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度μg/m3
标准值μg/m3
占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

5

60

8.3

达标

NO2
年平均质量浓度

27

40

67.5

达标

PM10
年平均质量浓度

78

70

111.4

未达标

PM2.5
年平均质量浓度

45

35

128.6

未达标

CO

24小时平均第95位百分数

1200

4000

30

达标

O3
8小时平均第90位百分位数

182

160

113.7

未达标

由表3-1可知，项目区域环境空气中各因子除SO2、NO2、CO外，PM10、PM2.5、O3浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

（2）特征污染物现状调查与评价

项目特征因子为TSP、非甲烷总烃。TSP、非甲烷总烃监测数据引用河北欣蓝环境科技有限公司出具的环境质量现状监测报告（XLKJ检字【2024】第10042号）（见附件），监测时间为2024年10月24日~10月31日，监测点位为油通村，位于项目厂区东南侧4130m。监测时间和点位均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的相关要求。

①其他监测因子

TSP、非甲烷总烃。

②监测点位

项目其他污染物补充监测点位见表3-2。
表3-2  其他污染物补充监测点位信息表

监测点

名称

监测点位

监测

因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离(m)

经度

纬度

油通村

114.576

37.921

TSP、非甲烷总烃

2024年10月24日~10月31日

SE

4130

③其他污染物现状监测结果

其他污染物现状监测结果见表3-3。

表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点

名称

监测因子

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率

%

达标

情况

油通村

TSP

300

100-204

68

0

达标

非甲烷总烃

2000

160-780

39

0

达标

根据上述监测结果可知，TSP日平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。
2、地表水环境质量现状
经调查，本项目最近的地表水体为洨河。

根据石家庄市生态环境局发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中相关数据可知：洨河水质类别均为Ⅳ类，水质状况轻度污染。

3、声环境质量现状

根据现场勘察，距离项目厂界最近的敏感点为西侧380m处的吴家屯村，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，因此，不需对环境保护目标进行声环境质量现状监测。

4、生态环境

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，项目利用现有厂房，周边不涉及生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。

5、电磁辐射

项目不涉及电磁辐射。

6、地下水、土壤环境

本项目无生产废水产生，固体废物妥善处置，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园。经调查，距离项目厂界最近的敏感点为西侧380m处的吴家屯村。将厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域作为保护目标。

2、声环境

项目厂界外50米范围内无声环境敏感点。

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目占地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	施工期：

1、噪声：施工期建筑施工噪声执行《筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）中标准。施工期污染物排放标准见表3-4。

表3-4   施工期污染物排放标准 单位：dB(A)

类别

污染物名称

标准值

单位

标准来源

施工噪声

Leq

昼间

70

dB(A)

《筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

夜间

55

2、固废：施工期会产生建筑垃圾、废包装材料等，均执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。
运营期：

1、废气

①有组织废气：

排气筒DA001中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025) 表1塑料制品制造标准要求，同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求；环氧氯丙烷执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求。

排气筒DA002中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求，锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求
②无组织废气：

厂界锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界颗粒物、及非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求；厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

表3-5   大气污染物排放标准一览表

类别

污染源

污染物

标准限值

标准来源

有组织

DA001排气筒
颗粒物

排放浓度≤60mg/m3；排放速率≤1.9kg/h

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

非甲烷总烃

排放浓度≤30mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025) 表1塑料制品制造标准要求，同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

环氧氯丙烷

排放浓度≤15mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

排气筒高度15m

DA002排气筒

颗粒物

排放浓度≤60mg/m3；排放速率≤1.9kg/h

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

锡及其化合物

排放浓度≤8.5mg/m3；排放速率≤0.31kg/h

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求

排气筒高度15m

--

DA003排气筒

颗粒物

排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求

排气筒高度15m

--

厂界无组织废气

锡及其化合物

0.24mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

非甲烷总烃

4.0 mg/m3
厂区内无组织

非甲烷总烃

厂房外

监控点平均1h浓度限值2.0 mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

监控点任意一次浓度限值10 mg/m3
非封闭车间工位旁

车间外监控点平均1h浓度限值≤6.0 mg/m3
车间外监控点任意一次浓度限值≤20 mg/m3
2、废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求，废水污染物排放标准见表3-6。

表3-6   废水污染物排放标准一览表

类别

污染物称

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准

石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求

本次评价执行标准

废水

pH

6~9

6~9

6~9

悬浮物

400mg/L

200mg/L

200mg/L

BOD5
300mg/L

160mg/L

160mg/L

COD

500mg/L

450mg/L

450mg/L

NH3-N
--

45mg/L

45mg/L

3、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4、固体废物
一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定及要求及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）中第四章“生活垃圾”中的相关内容。

	总量控制指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅印发关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），本项目总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N，特征污染物：非甲烷总烃、颗粒物。

（1）废气

本项目不涉及SO2、NOX的排放，特征污染物以预测排放浓度核算量作为本项目总量控制指标。

表3-7   项目废气污染物总量指标核算（预测值总量核算）

项目

污染物浓度（mg/m3）

废气量（m3/h）

运行时间（h/a）

污染物年排放量（t/a）

DA001

颗粒物

1.606

25000

4800

0.19272≈0.193
非甲烷总烃

1.907

4800

0.22884≈0.229

环氧氯丙烷

0.017

4800

0.00204≈0.002

DA002

颗粒物

3.033

18000

4800

0.2620512≈0.262

DA003

颗粒物

1.111

4000

1800

0.007999≈0.008

核算公式

污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3)*废气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109
核算结果

由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为：VOCS：0.231t/a，颗粒物：0.463t/a。

综上，项目废气污染物排放总量控制指标为SO2：0 t/a，NOX：0 t/a，VOCS 0.231t/a（包含环氧氯丙烷），颗粒物：0.463t/a。

（2）废水

根据河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范〔2022〕3号）的通知规定：排污单位废水排入污水集中处理设施的，按照其废水排放量和污水集中处理设施执行的排放标准，计算排污权。

项目废水排放量为1.48m3/d，职工生活污水经化粪池处理后经污水管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进一步处理。处理后的废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求，即COD≤450mg/L、NH3-N≤45mg/L；石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）出水水质为CODcr≤40mg/L，NH3-N≤2mg/L。

项目废水污染物达标排放总量控制指标如下：

表3-8   项目废水污染物总量指标核算

项目

污染物浓度（mg/L）

废水量（m3/d）

运行时间（d/a）

污染物年排放量（t/a）

按进水水质要求计算

COD

450

1.48

300

0.1998≈0.200

NH3-N

45

1.48

300

0.01998≈0.020

按出水水质要求计算

COD

40

1.48

300

0.01776≈0.018

NH3-N

2

1.48

300

0.000888≈0.001

核算公式

污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)*废水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106
核算结果

由公式核算可知，项目污染物按出水水质要求计算年排放量分别为：COD：0.018t/a，NH3-N：0.001t/a。

项目废水污染物总量控制指标为COD：0.018t/a，NH3-N：0.001t/a。

（3）总量控制指标
综上，本项目污染物总量控制指标为：COD：0.018t/a、NH3-N：0.001t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，VOCs 0.231t/a，颗粒物：0.463t/a。

本公司已取得的总量控制指标为：COD：0.018t/a、NH3-N：0.001t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，VOCs 0.244t/a，可满足本项目需要，因此本项目污染物总量控制指标无新增。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目利用现有厂房，主要涉及生产设备的搬迁与安装。建设施工过程中会产生一定的噪声和建筑垃圾等，对周围环境产生一定的影响，各污染物产生及控制措施如下：

1、施工噪声

施工噪声污染源主要为吊车、叉车等施工机械噪声和运输车辆噪声，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。为减轻施工噪声的影响，本环评要求施工单位采取下列措施：

（1）施工单位选用低噪声、低振动的施工机械设备。

（2）施工车辆出入现场时应低速，禁鸣。装卸材料时应做到轻拿轻放，最大限度的减少噪声。

（3）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

2、施工固废

项目施工过程中的固体废物为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾和弃方应按当地环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本环评要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门卫生指定地点。



	运营期环境影响和保护措施
	1、 废气

根据工程分析，有组织废气为干燥真空泵尾气的颗粒物，搅拌工序产生的颗粒物、非甲烷总烃，装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序产生的非甲烷总烃、环氧氯丙烷，铜线打磨、焊接工序产生的颗粒物、锡及其化合物，机加工下料、焊接工序产生的颗粒物。

搅拌工序废气通过管道引至布袋除尘器处理后，与装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序产生的非甲烷总烃、环氧氯丙烷一起经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒(DA001)排放。

铜线打磨及焊接工序产生的废气通过集气罩收集，干燥真空泵尾气经滤芯过滤器处理后，打磨室废气经侧吸+底吸滤芯式打磨柜处理后经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA002)排放。

机加工下料、焊接工序废气经集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA003)排放。

1.1有组织废气

（1）DA001废气

①颗粒物

本项目上料、搅拌工序硅微粉投料过程会产生颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——38电气机械和器材制造业系数表——配料(混合)产污系数6.118kg/t-原料计算。项目硅微粉使用量为700t/a，上料、搅拌工序颗粒物产生量为4.283t/a。

②非甲烷总烃

本项目环氧树脂浇注材料在搅拌、真空浇注、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化等工序产生非甲烷总烃、环氧氯丙烷，环氧氯丙烷为原料环氧树脂中游离的原料成分，根据建设单位提供的环氧树脂浇注材料VOCs含量检验报告，其中VOCs（包含环氧氯丙烷，占比来源于供应商产品控制要求，按最大1%计）含量为11g/kg。本项目环氧树脂浇注材料用量为200t/a，则VOCs产生量为2.2t/a，其中非甲烷总烃产生量为2.178t/a，环氧氯丙烷产生量为0.022t/a。

项目脱模剂在装模过程及预热工序会产生非甲烷总烃，装模及预热工序均在一次固化烘箱内进行。根据建设单位提供的脱模剂MSDS，脱模剂中溶剂含量为甲基硅油，占50%~80%(按平均取65%)，本项目工艺加热温度为130℃，而硅油在200℃范围内是性能稳定的，经查本评价保守考虑，按脱模剂中溶剂全部挥发计。本项目脱模剂用量为0.5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.325t/a。

项目产品套壳工序使用白乳胶会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供的白乳胶成分检测报告，总挥发性有机物含量为31g/L。本项目白乳胶用量为1.5t/a，即1695L(密度1.18g/mL)，则非甲烷总烃产生量为0.04t/a。

综上，本项目非甲烷总烃产生量合计为2.178+0.325+0.04=2.543t/a。

项目真空浇注工序使用真空系统，用于真空浇注抽真空，抽气速率为0.1m3/s，则真空浇注系统抽气风量为720m3/h。

项目二次固化隧道炉废气通过管道收集，二次固化隧道炉为两侧开口通过链条对工件进行传输，为保证两侧开口处集气效率，本项目按照两侧设集气罩方式计算所需风量，两侧开口处面积均为0.8m2；项目24台干燥箱(含预热工序)上方分别设置集气罩，每台集气罩面积为0.7m2；加压浇注、低压浇注工序上方分别设集气罩，集气罩面积为1m2；项目产品套壳工序上方设集气罩，集气罩面积为0.25m2；集气罩面积合计为20.65m2。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)10.2废气收集系统要求中集气罩风速不低于0.3m/s的要求，本项目取0.3m/s。经计算，本项目装模、预热、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化以及产品套壳工序所需风量为22302m3/h。

综上，搅拌、装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳工序所需风量合计为23022m3/h，本项目设置风机风量为25000m3/h，综合考虑，项目废气收集按90%计，布袋除尘器去除效率按95%计，过滤棉+二级活性炭吸附装置去除效率按90%计。

经计算，颗粒物产生速率为0.803kg/h（3.855t/a），产生浓度为32.12mg/m3，非甲烷总烃产生速率0.477kg/h（2.289t/a），产生浓度为19.075mg/m3；环氧氯丙烷产生速率0.0042kg/h（0.02t/a），产生浓度为0.167mg/m3；经处理后，颗粒物排放速率为0.04kg/h（0.193t/a），排放浓度为1.606mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.048kg/h（0.229t/a），排放浓度为1.907mg/m3；环氧氯丙烷排放速率为0.0004kg/h（0.002t/a），排放浓度为0.017mg/m3。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1塑料制品制造标准要求，环氧氯丙烷排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求。

（2）DA002废气

项目线圈包扎、绕制工序中焊接、打磨过程会产生颗粒物，打磨工序参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——33-37机械行业系数手册中06预处理工段产污系数计算；气焊工序参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——33-37机械行业系数手册中09焊接工段产污系数计算；锡焊工序参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——38-40电子电气行业系数手册中焊接工段产污系数计算；打磨室打磨工序参考33-37机械行业系数手册中14涂装工段产污系数计算。

具体产污系数如下：

表4-1   预处理、焊接工段产物系数表（节选）

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

预处理

干式预处理件

钢材、铝材、铝合金、铁材、其他金属材料

抛丸、喷砂、打磨、滚筒 

所有规模

颗粒物

千克/吨-原料

2.19

焊接

焊接件

实芯焊丝

二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊

9.19

焊接

/

无铅焊料（焊丝等，含助焊剂）

手工焊

克/千克-焊接

0.4023

涂装

涂装件

腻子类

腻子打磨

千克/吨-原料
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本项目漆包圆铜线用量为700t/a，则打磨工序颗粒物产生量为1.533t/a；黄铜焊条用量为0.5t/a，则气焊工序颗粒物产生量为0.005 t/a；无铅锡焊丝用量为0.3t/a，则锡焊工序颗粒物(以锡及其化合物计)产生量为0.0001t/a；本项目打磨室主要是打磨模具接缝处，原料按环氧树脂浇注材料与硅微粉用量900t/a的5%计算，则打磨工序颗粒物产生量为920*0.05*2.19/1000=0.098t/a；打磨室为密闭间，并且打磨时有侧吸+底吸柜先处理，颗粒物比较大，90%（0.088t/a）会沉降在地面；项目硅微粉使用量为700t/a，则干燥工序（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——38电气机械和器材制造业系数表——配料(混合)产污系数6.118kg/t-原料计算）颗粒物产生量为700t×6.118kg/t（配料产污系数）÷1000=4.2823≈4.283t/a。

综上，项目产生的颗粒物合计为1.533+0.005+0.01(0.098-0.088)+4.283=5.831t/a。

项目打磨工序与锡焊工序共用工作台，共设置8个集气罩，单个集气罩面积为0.3m2；气焊工序设置1个集气罩，集气罩面积为0.35m2；密闭打磨室内设置2个侧吸集气罩共2.19 m2，干燥工序集气罩面积1m2，集气罩面积合计为0.3*8+0.35+2.19+1=5.94m2。根据《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)，排风罩风量计算公式如下：

式中：

Q--排风罩的排风量，m3/s；

F--排风罩罩口面积，m2；

--排风罩罩口平均风速，m/s。本项目取0.8m/s.
经计算，以上工序所需风量为17107.2m3/h。    

本项目设置风机风量为18000 m3/h，集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器去除效率按95%计，工作时间4800h，经计算，颗粒物产生速率为1.093kg/h（5.248t/a），产生浓度为60.722mg/m3，锡及其化合物产生速率为0.00002kg/h（0.00009t/a），产生浓度为0.0011mg/m3；经处理后，颗粒物排放速率为0.0546kg/h（0.262t/a），排放浓度为3.033mg/m3，锡及其化合物排放速率为0.000001kg/h（0.0000045t/a），排放浓度为0.000055mg/m3。颗粒物、锡及其化合物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求。

（2）DA003废气

本项目激光下料工序产生烟尘、焊接工序产生焊接烟尘。
激光下料工序颗粒物工序参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——33-37机械行业系数手册中04下料工段可燃气体切割产污系数计算；产生量按1.5千克/吨-原料计，不锈钢板年用量为50t，则颗粒物产生量为0.075t/a。激光下料机采取自带底吸，则抽气风量为1000m3/h。工作时间按6h/d。
焊接工序采用二保焊方式，年用焊材约1t，焊接工作时间按6h/d。根据表4-1，每吨原料的烟尘产生量为9.19千克，则焊接颗粒物产生量为0.0092t/a。焊接集中在一个区域，设置集气罩+软帘对废气进行收集，集气罩面积为1m2，取风速为0.8m/s，需要风量为2880m3/h。
采用布袋除尘器对烟尘进行收集，集气罩收集效率95%，设置风机风量为4000m3/h，工作时间1800h，布袋除尘器处理效率90%。则颗粒物产生速率为0.044kg/h（0.08t/a），产生浓度为11.111mg/m3，经处理后，颗粒物排放速率为0.004kg/h（0.008t/a），排放浓度为1.111mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求。

1.2无组织废气

项目无组织废气主要为未被收集的废气，主要污染物为颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃，排放速率分别为0.211kg/h（0.4283+0.5831+0.00421=1.0152t/a）、0.000001kg/h（0.00001t/a）、0.053kg/h（0.2543t/a），经AERSCREEN预测，厂界颗粒物浓度为0.061123 mg/m3，锡及其化合物浓度为0.003μg/m3，非甲烷总烃浓度为0.01554 mg/m3；采取车间密闭并且加强收集等措施，减小对环境的影响。经过计算，厂界颗粒物、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

表4-2  项目废气污染源源强一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放

形式

治理设施

污染物排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h

产生

浓度mg/m3

处理工艺

处理能力m3/h

收集效率%

治理工艺去除率%5

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放

浓度mg/m3

搅拌、装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳

颗粒物

3.855

0.803

32.12

有组织

布袋除尘器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）

25000
90

95
是

0.193

0.04

1.606

非甲烷总烃

2.289

0.477

19.075

90

0.229

0.048

1.907

环氧氯丙烷

0.02

0.0042

0.167

90

0.002

0.0004

0.017

铜线打磨及焊接工序、打磨室、干燥工序

颗粒物

5.248

1.093

60.722

布袋除尘器 +1根15m高排气筒（DA002）

18000

90

95

是

0.262

0.0546

3.033

锡及其化合物

0.00009

0.00002

0.0011

0.0000045

0.000001

0.000055

机加工下料、焊接工序

颗粒物

0.08

0.044

11.111

布袋除尘器 +1根15m高排气筒（DA003）

4000

95

90

是

0.008

0.004

1.111

厂界无组织

颗粒物

1.0152

0.211

/

无组织

车间密闭、加强废气收集

/

/

/

是

1.0152

0.211

/

锡及其化合物

0.00001

0.000002

/

/

/

0.00001

0.000002

/

非甲烷总烃

0.2543

0.053

/

/

/

0.2543

0.053

/

废气排放口基本情况见表4-3。

表4-3  项目废气排放口基本情况

编号

名称

类型

排气筒底部中心经纬度（°）
排气筒参数

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

DA001

搅拌、装模、预热工序、真空浇注、加压浇注、低压浇注、一次固化、二次固化及产品套壳废气排气筒

一般排放口

114°31'41.05"

37°56'31.86"

15

0.7

40

DA002

铜线打磨及焊接工序、打磨室、干燥工序废气排气筒

一般排放口

114°31'41.01"

37°56'32.45"

15

0.6

25

DA003

机加工下料、焊接工序

一般排放口

114°31'41.01"

37°56'32.45"

15

0.3

25

表4-4   大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1

DA001

颗粒物

1.606

0.04

0.193

2

非甲烷总烃

1.907

0.048

0.229

3

环氧氯丙烷

0.017

0.0004

0.002

4

DA002

颗粒物

3.033

0.0546

0.262

5

锡及其化合物

0.000055

0.000001

0.0000045

6

DA003

颗粒物

1.111

0.004

0.008

有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.463

锡及其化合物

0.0000045

非甲烷总烃

0.229
环氧氯丙烷

0.002
表4-5   大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

/

车间内未收集到的

颗粒物

车间密闭，加强废气收集

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

1.0

1.0152

3

锡及其化合物

0.24

0.00001

4

非甲烷总烃

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

2.0

0.2543

无组织排放总计

主要排放口合计

颗粒物

1.0152

锡及其化合物

0.00001

非甲烷总烃

0.2543

表4-6   大气污染物年排放量核算表 

序号

污染物

排放量（t/a）

1

颗粒物

1.4782

2

锡及其化合物

0.0000145

3

非甲烷总烃

0.4833

4

环氧氯丙烷

0.002

1.3非正常工况

项目主要涉及非正常工况为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，废气治理设施处理效率基本为0%。根据最大工况污染物产排放情况分析，结合根据建设单位提供的资料，在通讯正常的情况下，从发现废气设施故障到停止相关工位生产的时间间隔约1h，计算项目主要废气处理装置非正常工况下污染物最大排放情况见4-7。

表4-7  非正常工况下污染物排放情况

非正常排放源

非正常工况

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常

排放量

（kg/次）

非正常处理效率(%)

单次持续时间

发生频次（次/年）

应对措施

DA001

环保设备故障

颗粒物

32.12

0.803

0

1h

1-2

当环保设备出现事故时，应立即进行抢修，必要时进行停产检修。
非甲烷总烃

19.075

0.477

0

1h

1-2

环氧氯丙烷

0.167

0.0042

0

1h

1-2

DA002

颗粒物

60.722

1.093

0

1h

1-2

锡及其化合物

0.0011

0.00002

0

1h

1-2

DA003

颗粒物

11.111

0.044

0

1h

1-2

由表4-7可知，非正常工况下，项目废气也能实现达标排放，但项目在日常生产运营过程中，建设单位还是需要应加强各种废气处理设备的管理，一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修。

1.4措施可行性分析

①含尘废气措施可行性

布袋除尘器是利用过滤分离与动态清灰的协同作用，通过滤袋的拦截作用和脉冲反吹系统的再生功能，构建起连续稳定的除尘循环体系。
②有机废气措施可行性

二级活性炭吸附装置：利用高孔隙、高比面积的吸附剂，借由物理性吸附和化学性键结作用，将有机气体分子自废气分离出来，达到净化空气的目的，一般采用物理性吸附，操作时间长了之后吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，颗粒物的可行技术包括：袋式除尘；滤筒/滤芯除尘；非甲烷总烃的可行技术包括：喷淋，吸附，吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目颗粒物采用布袋除尘器处理，非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理。

因此，项目废气污染治理措施可行。

1.5废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，废气监测要求见表4-8。

表4-8   项目废气监测工作计划

监测点位

监测指标

监测

频次

监测技术

执行排放标准

有组织

DA001 

颗粒物

1次/年

手工监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

非甲烷总烃

1次/半年

手工监测

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025) 表1塑料制品制造标准要求

环氧氯丙烷

1次/半年

手工监测

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

DA002

颗粒物

1次/年

手工监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

锡及其化合物

1次/年

手工监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求

DA003

颗粒物

1次/年

手工监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求

厂界无组织

颗粒物

1次/年

手工监测

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

非甲烷总烃

1次/年

手工监测

锡及其化合物

1次/年

手工监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
厂区内

非甲烷总烃

1次/年

手工监测

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

1.6废气环境影响分析

项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3；TSP日平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。项目废气经处理后可达标排放，加之项目排放废气排放源强较小，故不会对大气环境产生明显影响，大气环境影响可接受。
2、废水

生活污水产生量为1.48m3/d（444m3/a），经化粪池处理后，通过管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进一步处理。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源”核算污染物产生情况，COD产污系数为465mg/L，氨氮产污系数53.2 mg/L，其余因子参照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB_T51347-2019）表4.2.2农村居民生活污水水质参考值，选其中间值为BOD5：150 mg/L，SS：150 mg/L。

项目废水产生及排放情况见下表。
表4-9    项目废水产生及排放情况表

产污

环节

类别

污染物产生情况

治理设施

排放情况

污染物种类

废水量m3/a
产生浓度mg/L
产生量t/a

治理

工艺/去除效率
是否为可行技术
废水量m3/a
排放浓度mg/L

排放量t/a

排放方式

排放去向

全厂

生活污水

pH

444

6~9（无量纲）

/

化粪池

是

444
6~9（无量纲）

/

间接排放

经污水管网排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）处理

COD

465

0.206

20%

72

0.165

BOD5
150

0.067

30%

105

0.047

SS

150

0.067

60%

60

0.027

NH3-N
53.2

0.024

20%

42.56

0.019

表4-10   废水排放口基本情况一览表

排放口名称

编号

排放方式

排放去向

排放规律

经纬度（°）

排放标准
E

N

污水总排放口

DW001

间接排放

经污水管网排入石家庄市绿源污水处理厂处理

间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律

114.315233

37.563124

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求

（1）废水排放可行性分析

项目外排废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N，经厂区污水处理站处理后，pH、SS、BOD5、COD、NH3-N排放浓度分别为6~9（无量纲）、60mg/L、105mg/L、72mg/L、45.56mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。
（2）污水处理厂依托性分析：

石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）设计污水处理规模为4万m3/d，目前尚有余量，本项目排水量较小为1.48m3/d，不会对污水厂造成冲击，并且本项目位于收水范围内，污水管网已铺设至项目所在地。污水处理厂工艺采用“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→膜格栅→调节池→水解酸化池→A2O生化池→二沉池→MBR池→臭氧接触池→中水储池及接触消毒”工艺，可满足本项目废水处理需求。石家庄市栾城区污水处理中心出水水质可达到《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）要求，最终排入洨河。

综上所述，项目对地表水环境的影响在可接受的范围内。

（4）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，废水监测要求见表4-11。

表4-11   项目废水监测计划一览表

类别

监测位置

监测因子

监测频率

排放标准

废水

废水总排口

pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N

1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求
3、噪声

（1）源强分析

项目噪声主要为生产设备及风机在运行过程中产生的噪声，噪声值约为60～85dB(A)。项目选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施，以厂区西南角为坐标原点（0，0，0）。

项目室内噪声源及分布情况见表4-12，室外噪声源及分布情况见表4-13。

表4-12   项目室内噪声源及分布情况一览表

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段
建筑物插入损失

建筑物外噪声

声功率级dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

厂房
电热鼓风恒温干燥箱

65

选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施

3

149

2

2

58.98
16h/d
15

43.98

1
电热鼓风恒温干燥箱

65

3

148

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

147

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

146

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

145

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

144

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

143

2

2

58.98

15

43.98

1
电热鼓风恒温干燥箱

65

3

142

2

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

141

5

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

140

5

2

58.98

15

43.98

1

电热鼓风恒温干燥箱

65

3

139

5

2

58.98

15

43.98

1

二次固化隧道炉

70

3

138

5

2

63.98

15

48.98

1

电压互感器数控绕线机

60

38~47

152~165

1.5

3

50.46

20

30.46

1
电压互感器数控绕线机

60

1.5
3

50.46

20

30.46

1

电压互感器二次数控绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

电压互感器二次数控绕线机

60

1.5
3

50.46

20

30.46

1

电压互感器二次数控绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

电流互感器数控环形绕线机

60

1.5
3

50.46

20

30.46

1

电流互感器数控环形绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1
电流互感器数控环形绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

全自动电压一次绕线机

60

38~47

140~150

1.5
3

50.46

20

30.46

1

全自动电压一次绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

全自动电压一次绕线机

60

1.5
3

50.46

20

30.46

1

全自动电压一次绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

全自动电压一次绕线机

60

1.5
3

50.46

20

30.46

1
全自动电压一次绕线机

60

1.5

3

50.46

20

30.46

1

低压电流浇注设备

75
33

186

1
3

65.46

20

45.46

1

真空浇注系统

85
5

155

1

6

69.44

15

54.44

1

真空浇注系统

85
5

160

1

8

66.94

15

51.94

1

APG真空混料罐

65

3

158

2

3

55.46

15

40.46

1

APG真空混料罐

65

3

157

2

3

55.46

15

40.46

1
APG真空混料罐

65
3

156

2

3

55.46
15

40.46

1

APG搅拌站

75

15

186

1.5

4

62.96

20

42.96

1

APG环氧树脂压力凝胶液压成型机

80

18

184

1

6

64.44

20

44.44

1

锡焊机（电烙铁）

50

40~45

165~173

1.5

5

36.02

20

16.02

1

高频电焊机

65

47

185

1.5

3

55.46

20

35.46

1

KPK组合式起重机
85

20

143

15
20

58.98

15

43.98

1
注：建筑物插入损失为20分贝的是设备位于大车间里单独设置的封闭的小车间。

表4-13   项目室外噪声源及分布情况一览表

声源名称

声源源强

空间相对位置/m

声源控制措施

降噪

效果

dB(A)

运行

时段

声功率级dB(A)

X

Y

Z

风机

95

-1

176

1
基础减振、风机进出口软连接等噪声防治措施

20

16h/d
风机

95

-1

160

1

风机

95

-1

150

1

（2）室外点声源利用点源衰减公式：

[image: image1.png]L (ry)=201g(r/1,) -8




式中LA（r）、LA（r0）分别是距声源r、r0处的A声级值。

（3）对于室内声源按下列步骤计算

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。

②将室外声级LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

[image: image2.png]L,=L,(r,)+101gS




式中S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

[image: image3.png]L,(r)= L, -20lg(r,)-201g(r /1, )-8




④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

[image: image4.png]L:Ilixlg{gll)””‘]




式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（4）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB)。菲涅尔系数的计算方法如下：

[image: image5.png]2A4+B-d)
%




式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离；

d—是声源与接收点间的距离；λ—波长

（5）空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按以下公式计算：

[image: image6.png]Aatm =

1000




式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

（6）预测结果及分析

经过预测得出厂界噪声贡献值结果见表4-14。

表4-14    厂区厂界噪声预测结果

预测点名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

项目预测值

40.46

35.46

49.44

46.94

昼间评价标准

65

65

65

65

夜间评价标准

55

55

55

55

评价结果

达标

达标

达标

达标

由上表预测计算结果可知，项目选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接、以及绿化隔离带等降噪措施后噪声源对厂区四周噪声贡献值范围为35.46-49.44dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
因此，生产过程中产生的噪声通过采取有效措施后，对周围声环境影响较小。

（7）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，噪声监测要求见表4-15。

表4-15    噪声监测计划一览表  单位：dB(A)

项目

监测点位

检测因子

检测频率

执行排放标准

厂区

噪声

厂界外1m处
Leq、Lmax
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

a项目昼夜生产，分别监测昼间Leq和夜间Leq，夜间监测最大A声级Lmax
4、固体废物

本项目在运营过程中产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。一般工业固体废物主要为废包装材料、废金属、废焊渣不合格品、废布袋、打磨工序除尘灰及搅拌工序除尘灰，危险废物主要为废浇注材料桶、废脱模剂桶、废胶桶、漆皮、废刷子、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、废铅蓄电池。

（1）一般固体废物

根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，本项目一般工业固体废物主要为：废包装材料(SW17可再生类废物，900-003-S17)、废金属(SW17可再生类废物，900-002-S17)、不合格品(SW17可再生类废物，900-008-S17)、废布袋(SW59其他工业固体废物，900-009-S59)、废焊渣（SW59其他工业固体废物，900-009-S59）、打磨工序除尘灰、打磨灰(SW59其他工业固体废物，900-099-S59)及搅拌工序除尘灰(SW17可再生类废物，900-099-S17)，

根据建设单位提供资料及源强核算，本项目废包装材料产生量为0.56t/a，不合格品产生量为5t/a，废布袋产生量为0.05t/a，线圈绕制产生绝缘皮1t/a，机加工废金属产生量为2.5t/a，均集中收集后外售；废焊渣产生量为0.01t/a，打磨室内收集的打磨灰产生量为0.088t/a，打磨工序除尘灰产生量为5.527t/a，机加工下料和焊接工序除尘灰产生量为0.4525t/a（除尘灰合计5.9795t/a），外售综合利用；搅拌工序除尘灰产生量为3.817 t/a，集中收集后回用于生产。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录(2025年版)》，本项目产生的危险废物主要为废浇注材料桶(HW49其他废物，900-041-49)、废脱模剂桶(HW49其他废物，900-041-49)、废胶桶(HW49其他废物，900-041-49)、废刷子(HW49其他废物，900-041-49)、漆皮(HW12其他废物，900-299-12)、废活性炭(HW49其他废物，900-039-49)、废过滤棉(HW49其他废物，900-041-49)、废润滑油(HW08废矿物油与含废矿物油废物，900-217-08)、废润滑油桶(HW08废矿物油与含废矿物油废物，900-249-08)、废液压油(HW08废矿物油与含废矿物油废物，900-218-08)、废液压油桶(HW08废矿物油与含废矿物油废物，900-249-08)、废铅蓄电池(HW31含铅废物，900-052-31)。

根据建设单位提供资料，项目废浇注材料桶产生量为2.02t/a，废脱模剂桶产生量为0.012t/a，废胶桶产生量为0.11t/a，废刷子产生量为0.011t/a，漆皮产生量为0.505t/a，废过滤棉产生量为0.15t/a，废润滑油产生量为0.55t/a，废润滑油桶产生量为0.012t/a，废液压油产生量为0.25t/a，废液压油桶产生量为0.005t/a，根据厂家提供资料，电动叉车电池约需3年更换一次，则废铅蓄电池产生量为1t/3a。

废活性炭：根据设备单位提供信息可知，本项目二级活性炭吸附设备内共3个活性炭箱，内置蜂窝式活性炭。参考《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》可知，活性炭填充量与每小时处理废气量体积比应不小于1：5000，本项目有机废气环保设施风机风量为25000m3/h，则本项目共需要活性炭5m3；根据蜂窝活性炭的密度（500kg/m3），则活性炭装填量为2.5t。参考活性炭与处理废气比例为3：1，需要处理的有机废气为2.456t/a，因此一年需更换3次活性炭，则废活性炭产生量为9.956吨/年，废活性炭暂存危废间，定期送有资质单位处理。

（3）生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾年产生量为4.5t/a，收集后由环卫部门统一处理。

项目固体废物产生及处置情况见表4-16。

表4-16  项目固体废物产生及处置情况一览表

产生

环节

名称（代码）

属性

主要有毒有害物质

物理性状

产生量

贮存方式

利用处置方式

去向

利用或处置量

环境管理要求

上料工序

废包装材料900-003-S17
一般工业固体废物

/

固态

0.56t/a

/

分类收集后外售物资回收公司或外售综合利用

全部妥善处置

0.56t/a

不

外

排

检测工序

不合格品900-008-S17
/

固态

5t/a

/

5t/a

打磨

打磨灰900-099-S59
/

固态

0.088t/a

/

0.088t/a

激光下料

废金属900-002-S17

/

固态

2.5 t/a

/

2.5 t/a

绕制

绝缘皮900-099-S59
/

固态

1 t/a

/

1 t/a

焊接

废焊渣900-099-S59

/

固态

0.01 t/a

/

0.01 t/a

布袋除尘器

废布袋900-009-S59
/

固态

0.05t/a

/

0.05t/a

除尘灰900-099-S59
/

固态

5.9795t/a

/

5.9795t/a

除尘灰900-099-S17

/

固态

3.817 t/a

/

回用于生产

0 t/a

搅拌

废浇注材料900-041-49

危险废物

有机物

固态

2.02t/a

密闭收集

暂存危废间，定期送有资质单位处理

2.02t/a

打磨

漆皮

900-299-12

0.505t/a

0.505t/a

装模

废脱模剂桶900-041-49

有机物

固态

0.012t/a

0.012t/a

产品套壳

废胶桶900-041-49

固态

0.11 t/a

0.11 t/a

装模

废刷子900-041-49

固态

0.011 t/a

0.011 t/a

二级活性炭吸附设备

废过滤棉900-041-49

固态

0.15 t/a

0.15t/a

废活性炭900-039-49

固态

9.956 t/a

9.956t/a

设备维护

废润滑油900-217-08

矿物油

液态

0.55 t/a

0.55 t/a

废润滑油桶900-249-08

固态

0.012 t/a

0.012 t/a

废液压油900-218-08

液态

0.25 t/a

0.25 t/a

废液压桶900-249-08

固态

0.005t/a

0.005t/a

电动叉车

废铅蓄电池900-052-31

铅

固态

1t/3a

/

1t/3a

职工生活

生活垃圾

生活垃圾

/

固态

1.5t/a

/

1.5t/a

表4-17   项目危险废物产生量和处置措施一览表

序号

污染源

污染物名称

固废属性

危废代码

产生量t/a

形态

储存方式

主要成分

有害成分

产生周期

危废特性

1

搅拌
废浇注材料
HW49

900-041-49
2.02t/a
固态

暂存危废间，定期交由有资质的单位处置
有机物

一天

T/I

2

打磨
漆皮

HW12

900-299-12
0.505t/a
固态

有机物

一天

T/I

3

装模
废脱模剂桶
HW49

900-041-49
0.012t/a
固态

有机物

一个月

T/I

4

产品套壳
废胶桶
900-041-49
0.11 t/a
固态

有机物

一个月

T/I

5

装模
废刷子
900-041-49
0.011 t/a
固态

有机物

半个月

T/I

6

二级活性炭吸附设备
废过滤棉
900-041-49
0.15 t/a
固态

有机物

3个月

T/I

7

废活性炭
900-039-49
9.956 t/a
固态

有机物

一年

T/I

8

设备维护
废润滑油
HW08

900-217-08
0.55 t/a
液态

有机物

一年

T/I

废润滑油桶

900-249-08
0.012 t/a
固态

有机物
一年

T/I

废液压油

900-218-08
0.25 t/a
液态

有机物
一年

T/I

废液压桶

900-249-08
0.005t/a
固态

有机物
一年

T/I

（2）一般固体废物环境管理要求

①本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防治区，具体防渗措施见——防渗分区及防渗要求一览表。

表4-18   防渗分区及防渗要求一览表

防渗分区

区域

防渗要求

具体防渗方案

重点防渗区

危废间、浇注材料存放区、浇筑区

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行
内壁和底层应铺设3：7的石灰、粘土混合层，夯实，35cm厚水泥+抗渗剂硬化，并采用沥青防水涂料勾缝，严格按照防渗要求进行，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s效果；或参照GB18598要求进行方案设计施工。

一般防治区

车间内其他区域

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参考GB16889执行
内壁和底层应铺设3：7的石灰、粘土混合层，夯实，10cm厚水泥+抗渗剂硬化，并采用沥青防水涂料勾缝，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果；或参照GB16889要求进行方案设计施工。

②各种固体废物首先应放入符合标准的容器内并加上标签，并分开存放置。

③必须做好一般固体废物情况的记录，记录上需注明一般固体废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接受单位名称，一般固体废物的记录和货单在一般固体废物回取后应继续保留5年，必须定期对所贮存的一般固体废物包装容器及一般固体废物间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④一般固体废物场所必须按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）中的规定设置警示标志，并设有应急防护设施。

（3）危险废物环境管理要求

建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)规范设置危废暂存间，并且在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移管理办法》中的规定执行，以实现固体废物的资源化、减量化、无害化。具体要求如下：

1)选址要求

A.选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

B.集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

C.贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

D.贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

2)污染控制要求

A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

F.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

G.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

H.危废贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

I.在危废贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的危废贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

3)标志识别

危废贮存库标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)要求进行设置。

危险废物图形符号类型执行如下危险废物图形符号类型要求设置，如下表：

表4-19   危废暂存间及储存容器标签示例

场合

样式

要求

室外（粘贴于门上或悬挂）

[image: image7.png]



1、危险废物标签尺寸颜色：

颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色。

字体：黑体字，字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择

箱类包装：位于包装端面或侧面；袋类包装：位于包装明显处；桶类包装：位于桶身或桶盖；其他包装：位于明显处。
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1、危险废物标签尺寸颜色：

尺寸：根据容器或包装物的容积选择，尺寸要求见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）表1。

底色：醒目的橘黄色。

字体：黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择

该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置
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1、危险废物标签尺寸颜色：

尺寸：根据容器或包装物的容积选择，尺寸要求见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）表2。

背景色：黄色

废物种类信息：醒目的橘黄色

字体：黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。

字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择

设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志
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1、危险废物标签尺寸颜色：

尺寸：根据容器或包装物的容积选择，尺寸要求见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）表3。

背景色：黄色

字体：黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。

字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择

③管理要求

A.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。

B.转移危险废物按照国家有关规定填写危险废物转移联单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。

C.制定危险废物管理计划，包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。

建设单位应负责项目营运期的环境管理工作，需建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。明确环保兼职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制定。对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。

综上所述，项目固废均得到合理处置，一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定及要求，对周围环境产生影响较小。

5、地下水、土壤

（1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别。

项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物，经处理后能达标排放；生活污水经化粪池处理后经污水管网排入绿源污水处理厂进一步处理；一般固体废物和危险废物均得到妥善处置。项目废气、废水和固废均不会对地下水和土壤环境产生明显影响。

（2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策

为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。

重点防渗区域：危废间、浇注材料存放区、浇筑区内壁和底层应铺设3：7的石灰、粘土混合层，夯实，35cm厚水泥+抗渗剂硬化，并采用沥青防水涂料勾缝，严格按照防渗要求进行，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s效果；

一般防渗区：车间内其他区域内壁和底层应铺设3：7的石灰、粘土混合层，夯实，10cm厚水泥+抗渗剂硬化，并采用沥青防水涂料勾缝，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果。

综上，在采取以上防渗措施，可有效防止对地下水、土壤环境造成污染。

6、生态

项目位于河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园，在河北石家庄装备制造产业园区范围内，占地为工业用地，符合河北石家庄装备制造产业园区产业规划及用地布局规划；且占地范围内不涉及生态环境保护目标，无需开展生态环境影响评价。

7、环境风险

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、贮存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次环境风险评价的目的在于识别危险废物储存过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）风险物质及分布

根据《建设项目环境风险评价技术导则》可知，项目涉及风险物质主要为润滑油、环氧树脂浇注材料、白乳胶、乙炔及危险废物，分别存放于浇注材料存放区、气罐区及危废间。

（2）风险潜势初判与评价等级

①风险调查

环境风险潜势初判对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及的危险物质主要为天然气中的甲烷，危险废物储存量和临界量见表4-20。

表4-20   建设项目Q值确定表

危险物质名称

最大存在量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

润滑油

0.5

2500

0.0002
环氧树脂浇注材料

10

50

0.2

白乳胶

2

50

0.04

乙炔

0.0005

10

0.00005

废浇注材料

2

50

0.04

废脱模剂桶

0.01

50

0.0002

废胶桶

0.1

50

0.002

废刷子

0.01

50

0.0002

漆皮

0.5

50

0.01

废过滤棉

0.1

50

0.002

废活性炭

4.456

50

0.08912

废润滑油

0.5

50

0.01

废润滑油桶

0.01

50

0.0002

废液压油

0.2
50

0.004

废液压油桶

0.004
50

0.00008

废铅蓄电池

1

50

0.02

合计Q值

0.41805

根据上表，项目Q值<1。

②评价等级及评价范围

环境风险评价工作等级划分如下。

表4-21   环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。

（2）环境风险识别

①主要危险物质及分布情况

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及的危险物质主要为润滑油、环氧树脂浇注材料、白乳胶、乙炔气及危险废物，分别存放于浇注材料存放区、罐体区及危废间。

②可能影响环境的途径

项目事故的风险通常划分为火灾、毒物泄漏，事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。
A）火灾影响

火灾包括四种类型：池火、喷射火、火球/气爆、突发火。

火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧，包括生物。一般来说，获得辐射热局限于近火源的区域内，对邻近地区环境影响不大，其主要影响通常仅限于厂区范围。
B）火灾爆炸事故中的伴/次生危险性分析
本项目生产装置在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成排水区域的水体污染。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的CO、SO2、氮氧化物和烟尘，对大气环境会造成局部污染。
C）毒物的释放或泄露

由于各种原因，使有毒化学物质以气态形式或液态释放或泄漏至环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，起初其影响仅限于工厂范围内，后期进入环境才成为环境风险的主要考虑内容。
大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是生产和储存过程中毒性气体的泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质。

毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。风险类型识别见下表。
表4-22    风险类型识别一览表

事故类型

伴生事故

环境影响途径

伴生事故风险途径

火灾

1、物料泄漏和流失发生不希望的化学反应生成剧毒物质或产生爆炸

2、有毒物料进入排水系统或大气系统

3、生产装置的火灾
1、热辐射：空气

2、浓烟：空气
1、热辐射：空气；浓烟：空气

2、剧毒物质：空气或排水系统，爆炸风险途径相同

3、有毒物质：排水系统或空气
有害气体物质泄漏

引起火灾爆炸
空气

火灾爆炸风险途径相同
（3）环境风险防范措施

为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施：

①杜绝附近一切火源。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。

②负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切活动；撤离无关人员。

③在高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

④搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。戴化学安全防护眼镜，穿工作服（防腐材料制作），戴橡皮手套。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规章制度，不得擅自操作。

（4）事故应急预案

事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。本工程应急预案重点如下：

A、按要求制定应急计划、方案和程序。

为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应根据项目特点制定适用于本项目的应急预案，以备在发生事故后有备无患。

B、事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施。

一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。

（5）环境风险评价结论

本项目涉及的风险物质为润滑油、环氧树脂浇注材料、白乳胶及危险废物，分别存放于浇注材料存放区及危废间，上述风险源存在发生泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和使用，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。综上所述，本项目环境风险是可防控的。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表。
表4-23   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目

建设地点

(河北)省

(石家庄)市

（/）区

(栾城区)

（河北石家庄装备制造产业园区）园区

地理坐标

经度

114º31´42.172"

纬度

37º56´30.013"

主要危险物质及分布

浇注材料存放区、罐体区、危废间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有2种情况，一是生产和储存过程中毒性气体的泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质。

毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。
风险防范措施要求

①杜绝附近一切火源。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。

②负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切活动；撤离无关人员。

③在高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

④搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。戴化学安全防护眼镜，穿工作服（防腐材料制作），戴橡皮手套。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规章制度，不得擅自操作。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目涉及的危险物质为甲烷，危险物质存在量与临界量比值Q=0.41805＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

综上分析，在做好风险防范措施的基础上，本项目环境风险可防控。
8、电磁辐射

项目不涉及电磁辐射影响。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器（TA001）+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001)
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025) 表1塑料制品制造标准要求

	
	
	环氧氯丙烷
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

	
	DA002排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器（TA002）+15m排气筒(DA002)
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准要求

	
	
	锡及其化合物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求

	
	DA003排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器（TA003）+15m排气筒(DA003)
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准要求

	
	厂界无组织
	颗粒物
	加强废气收集，保持车间密闭
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单要求

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	锡及其化合物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N
	生活污水经化粪池处理后，通过管网排入绿源污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准与石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求

	声环境
	生产设备及风机
	噪声
	选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	上料工序
	废包装材料
	分类收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	检测工序
	不合格品
	
	

	
	打磨
	打磨灰
	
	

	
	机加工下料
	下脚料
	
	

	
	布袋除尘器
	废布袋
	
	

	
	
	除尘灰
	
	

	
	搅拌
	废浇注材料
	暂存危废间，定期送有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定及要求及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关规定

	
	装模
	废脱模剂桶
	
	

	
	产品套壳
	废胶桶
	
	

	
	打磨
	漆皮
	
	

	
	装模
	废刷子
	
	

	
	二级活性炭吸附设备
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	设备维护
	废润滑油
	
	

	
	
	废润滑油桶
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废液压油桶
	
	

	
	电动叉车
	废铅蓄电池
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一处理
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）中第四章“生活垃圾”中的相关内容

	生态保护措施
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。

重点防渗区域：危废间、浇注材料存放区、浇筑区。室内地面采取整体防渗措施，底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s；

一般防渗区：车间其他区域等区域采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

	环境

风险

防范

措施
	①杜绝附近一切火源。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。

②负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切活动；撤离无关人员。

③在高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

④搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。戴化学安全防护眼镜，穿工作服（防腐材料制作），戴橡皮手套。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规章制度，不得擅自操作。

	其他

环境

管理

要求
	1、环境管理

（1）生产过程环境管理：

加强源头控制、全过程管理，有原材料质检制度，对产品合格率有考核。

（2）环境管理制度：

环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效。此外，企业在生产过程中应采取以下措施推行清洁生产：

①加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

②生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。加强企业职工环境法教育，提高环境保护意识，加强科室管理及环境管理。

③根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

④负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑤负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。

2、排污口规范化

根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）等文件的要求，提出以下排放口规范化措施。

（1）废气排气筒

排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。

（2）噪声排放源规范化

应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）设置标志牌

环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。

3、排污许可制度衔接

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38-87输配电及控制设备制造382-其他”，应实行排污许可登记管理，在规定时限内排污申报登记。

环境保护图形标志-排放口见图5-1。
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图5-1   环境保护图形标志-排放口

4、企业环境信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，该公司在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

①项目基础信息，主要内容见表5-1。

表5-1  企业基础信息一览表

序号

项目

内容

1

单位名称

腾瑞电力科技有限公司

2

统一社会信用代码

911301000813357767

3

法定代表人

翟林杰

4

地址

河北省石家庄市栾城区裕翔街159号欧洲产业园

5

联系人及联系方式

边婷17331116698

6

项目的主要内容

本项目位于欧洲产业园，租赁的车间从5#变成2#，全部设备搬迁到新车间，新车间占地面积9676.79m2，总建筑面积9676.79m2，主要分为烘箱区、浇筑区、打磨室、APG区、气焊区、绕线-半成品试验区、实验室、隧道炉模具存放区、装配区、KBK区、钣金加工区、一二次融合装配试验区、库房区、互感器包装区、互感器成品备货区。设计年产10kv电流互感器247500台；10kv电压互感器39600台；10kv三相组合互感器26400台；低压电流互感器198000台。真空浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→真空浇注(硅微粉干燥后与环氧树脂浇注材料搅拌) →一次固化→脱模→二次固化→打磨→试验→产品套壳→组装→检测→包装；加压浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→加压浇注→脱模→二次固化→打磨→试验→组装→检测→包装等；低压浇注工艺流程：铁芯、铜线、铜带硅胶绝缘管等→包扎、绕制→装模→预热→低压浇注→脱模→二次固化→打磨→试验→组装→检测→包装等。

7

产品及规模

项目建成后，10kv电流互感器247500台；10kv电压互感器39600台；10kv三相组合互感器26400台；低压电流互感器198000台

②排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。




六、结论

	综上所述，腾瑞电力科技有限公司互感器制造迁建项目符合国家产业政策，项目选址符合规划要求，平面布置合理；运营期采取了有效的污染防治措施，各污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护角度认为，项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.168 t/a
	/
	/
	0.463 t/a
	0.168 t/a
	0.463 t/a
	+0.295 t/a

	
	锡及其化合物
	0.0000009 t/a 
	/
	/
	0.0000045 t/a
	0.0000009 t/a 
	0.0000045 t/a
	0.0000036 t/a

	
	非甲烷总烃
	0.2437 t/a
	/
	/
	0.229 t/a
	0.2437 t/a
	0.229 t/a
	-0.0147 t/a

	
	环氧氯丙烷
	/
	
	
	0.002 t/a
	/
	0.002 t/a
	+0.002 t/a

	废水
	COD
	0.094t/a
	/
	/
	0.094t/a
	0.094t/a
	0.094t/a
	0

	
	NH3-N
	0.011t/a
	/
	/
	0.011t/a
	0.011t/a
	0.011t/a
	0

	一般固体废物
	废包装材料
	0.5 t/a
	/
	/
	0.56t/a
	0.5 t/a
	0.56t/a
	+0.06 t/a

	
	不合格品
	5 t/a
	/
	/
	5t/a
	5 t/a
	5t/a
	0

	
	打磨灰
	1.175 t/a
	/
	/
	0.088t/a
	1.175 t/a
	0.088t/a
	-1.087 t/a

	
	废金属
	/
	/
	/
	2.5 t/a
	/
	2.5 t/a
	+2.5 t/a

	
	绝缘皮
	/
	
	
	1 t/a
	/
	1 t/a
	+1 t/a

	
	废焊渣
	/
	
	
	0.01 t/a
	/
	0.01 t/a
	+0.01 t/a

	
	废布袋
	0.02 t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0.02 t/a
	0.05t/a
	+0.03 t/a

	
	除尘灰（外售）
	6.542 t/a
	/
	/
	5.9795t/a
	6.542 t/a
	5.9795t/a
	-0.5625 t/a

	
	除尘灰（回用）
	/
	/
	/
	3.817 t/a
	/
	3.817 t/a
	

	
	废浇注材料
	2 t/a
	/
	/
	2.02t/a
	2 t/a
	2.02t/a
	+0.02 t/a

	
	漆皮
	0.5 t/a
	
	
	0.505t/a
	0.01 t/a
	0.505t/a
	+0.495 t/a

	
	废脱模剂桶
	0.01 t/a
	/
	/
	0.012t/a
	0.1 t/a
	0.012t/a
	-0.088 t/a

	
	废胶桶
	0.1 t/a
	/
	/
	0.11 t/a
	0.01 t/a
	0.11 t/a
	+0.1 t/a

	
	废刷子
	0.01 t/a
	/
	/
	0.011 t/a
	0.5 t/a
	0.011 t/a
	-0.489 t/a

	
	废过滤棉
	0.1 t/a
	/
	/
	0.15 t/a
	0.1 t/a
	0.15 t/a
	+0.05 t/a

	
	废活性炭
	1t/3a
	/
	/
	9.956 t/a
	1t/3a
	9.956 t/a
	/

	
	废润滑油
	0.5 t/a
	/
	/
	0.55 t/a
	0.5 t/a
	0.55 t/a
	+0.05 t/a

	
	废润滑油桶
	0.01 t/a
	/
	/
	0.012 t/a
	0.01 t/a
	0.012 t/a
	+0.002 t/a

	
	废液压油
	0.2 t/a
	/
	/
	0.25 t/a
	0.2 t/a
	0.25 t/a
	+0.05 t/a

	
	废液压油桶
	0.004 t/a
	/
	/
	0.005t/a
	0.004 t/a
	0.005t/a
	+0.001 t/a

	
	废铅蓄电池
	1t/3a
	/
	/
	1t/3a
	1t/3a
	1t/3a
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	/
	1.5t/a
	1.5t/a
	1.5t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边关系及现状监测点位图

附图3   项目平面布置图

附图4   防渗分区图

附图5  石家庄市栾城区装备制造产业园区土地利用图

附图6   石家庄市栾城区装备制造产业园区功能分区图

附图7   石家庄市生态保护红线分布图

附图8   与栾城区管控单元分布图

附图9   与沙化土地范围关系图

附件

附件1   营业执照

附件2   企业投资项目备案信息

附件3   现有的环保手续

附件4   租赁协议

附件5   入园证明

附件6   环境空气质量现状监测报告——引用

附件7   关于《河北石家庄装备制造产业园区总体规划（2023-2030）环境影响报告书》的审查意见

附件8   原辅料检测报告

附件9   危废协议

附件10  污水收纳标准说明
附件11  已批复总量确认书及挥发性有机物指标调剂方案
附件12  委托书、承诺书
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