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1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产200t果蔬汁（浆）、150t浓缩果蔬汁（浆）扩建项目

	项目代码
	2512-130168-89-05-243953

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号

	地理坐标
	东经114°38′10.971″，北纬37°52′7.110″

	国民经济
行业类别
	C1523果菜汁及果菜汁饮料制造
C1495食品及饲料添加剂制造
	建设项目行业类别
	十二、酒、饮料制造业15-26饮料制造152-有发酵工艺、原汁生产的；
十一、食品制造业14-24-其他食品制造149-盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰
制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
☑技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	装管委投资备字〔2026〕38号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	6月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（㎡）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》；
审查机关：河北省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于<河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与河北石家庄装备制造产业园生物医药聚集区规划符合性分析
1、与园区规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展规划符合性如下：
①规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地。
②规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。
③规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。
④产业发展：
食品和医药产业园区：位于337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，占地773公顷。规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其它现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号华百仕（河北）食品科技有限公司现有厂区内，不新增占地，本项目已获取土地证（见附件）土地性质为工业用地，对照园区产业布局规划图（见附图6），项目位于食品和医药产业园区，本项目为饮料制造业和食品添加剂制造业，符合河北省装备制造产业聚集区的规划定位以及装备制造产业园区产业发展规划。
2、与基础设施规划符合性分析 
（1）给水工程
规划区远期最高日总用水量为14.00万m³/d，其中栾城区境内用水量为13.08万m³/d、元氏县境内用水量为0.92万m³/d。
规划新建园区东地表水厂，扩建城区地表水厂，保留中瀚水务地表水厂和栾城区第一水厂，将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。
园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
食品和医药产业园区内建有城区南水北调集中供水厂，于2015年4月开始建设，2016年3月建成，2016年8月开始供水，由栾城区供水服务中心运营。供水工艺为“沉淀—过滤—消毒—供水”。供水厂建成后为栾城城区和规划区供水。目前食品和医药产业园区、通用飞机产业园区工业生产和生活用水实现了集中供水。集中供水厂设计供水规模5万m³/d，实际用水3.89万m³/d。
本项目供水由园区供水管网提供，项目所在区域已铺设管网，可满足项目用水需求。
（2）排水工程规划
根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为7.13万m³/d，其中栾城区境内污水量约为6.66万m³/d、元氏县境内污水量约为0.47万m³/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。洨河西污水处理厂收水范围为西部工业组团栾城区境内，城区污水 处理厂收水范围为东部工业组团，西部工业组团元氏县境内污水排至元氏县槐东污水厂。
食品和医药产业园区内现有污水处理厂一座，为德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。该污水处理厂于2002年编制了《栾城县污水处理厂环境影响报告书》；2012年编制了《栾城县污水处理厂二期工程环境影响报告表》。2019年编制了《栾城区污水处理厂提标改造项目环境影响报告表》，提标改造后收水范围主要是食品和医药产业园区和通用飞机产业园区排放的达标废水，不再承接石栾大街以东（栾城区主城区生活污水，栾城区主城区生活污水由栾城区城东污水处理厂处理）。该污水处理厂占地面积101亩，采用预处理+双沟式氧化沟+深度处理工艺，设计污水处理规模为6万m³/d，出水最终排入洨河。
本项目废水经厂区污水处理站处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
（3）供电工程规划 
园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV（220/380V）。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。
本项目由当地电网供电，可满足项目用电需求。
（4）供热工程规划 
规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。 
规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。 
规划中节能垃圾焚烧发电厂供热规模扩建至400t/h，宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂供热规模维持现状，新建栾城西中继能源站。
集中供热管道提供的蒸汽压力为8Mpa，本企业接入的管道为其他企业使用的主管道，我单位单独使用时蒸汽压力在4-6Mpa，但与其他企业同时使用时蒸汽压力只有2-3Mpa。
本企业现有工程生产运行所需蒸汽压力为4Mpa，由于蒸汽压力波动会影响现有工程正常生产且本项目新增的杀菌机所需的蒸汽压力为7-8MPa，因此集中供热供给的蒸汽压力无法满足本项目的生产需求。因此本项目拟建设2套2t/h的蒸汽发生器，为本项目及其他生产工序供应蒸汽。
3、与规划审查意见符合性分析
根据《河北省生态环境厅关于<河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号），对《规划》优化调整和实施过程中的意见如下
表1-1  与规划环评审查意见符合性分析
	序号
	文件要求
	项目情况
	符合性

	1
	（一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，位于规划范围内，在现有厂区内进行建设，占地为工业用地，符合园区用地规划。本项目为饮料制造业，符合园区规划定位。项目在“三线一单”符合性分析中已论证其符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单的要求。
	符合

	2
	（二）推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容
	项目生产采用热由蒸汽发生器提供，职工冬季采暖由空调提供，使用的燃料为天然气，符合低碳发展目标。
	符合

	3
	（三）严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
	项目位于装备制造产业园区内的工业用地，不涉及教育文化科研区、绿地。项目不在生态保护红线、饮用水源地保护区、文物保护单位等环境敏感区内。
	符合

	4
	（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
	项目污染物排放均满足排放标准，项目不涉及审查意见中提到的涉重废水。
	符合

	5
	（五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目不属于“两高”项目。项目符合国家及地方产业政策，不属于国家及地方禁止和限制类产业。
	符合

	6
	（六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
	项目使用的能源为水、电、天然气，均由园区管网提供，符合优先使用清洁能源的要求，集中供热管提供的蒸汽压力为2-3MPa，而本项目杀菌机所需的蒸汽压力为7-8MPa，集中供热的蒸汽压力无法满足本项目的生产需求。因此，本项目拟建设2套2t/h的蒸汽发生器，为本项目及其他生产工序供应蒸汽。
	符合

	7
	（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	项目按照当地要求的交通运输方式运转。项目将根据要求，在重污染天气预警期间执行相应的应急运输响应措施。
	符合

	8
	（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	项目按照要求开展监测。项目将成立应急组织机构，制定应急预案，定期开展应急演练，强化风险防控。
	符合


通过对比规划环评审查意见可知，本项目符合规划环评审查意见的要求。
4、规划环评准入要
本项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析见下表
表1-2  河北石家庄装备制造产业园生物医药聚集区负面清单一览表
	项目
	准入要求
	项目情况
	符合性

	总体
要求
	1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；
2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。
	1、项目符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”准入要求；
2、项目重点污染物排放总量实施倍量替代，满足生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求；
3、本项目不属于“两高”项目。
	符合

	河北石家庄装备制造产业园
	产业及政策
准入管理要求
	1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）；
3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。
4、铸造企业应满足《<关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施>的通知》（冀工信装[2023]127号）等动态更新文件的要求。
5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。
6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。
7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。
8、现状化工企业（非化工重点监控点）禁止新建、改扩建（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。
	1、项目生产饮料，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；
2、不涉及；
3、本项目不涉及使用涂料、胶粘剂；
4、本项目不属于铸造企业；
5、本项目使用燃料为天然气，不属于高污染燃料；
6、本项目不涉及；
7、项目在现有厂区内建设，不新增占地，现有占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目；
8、不涉及；
9、本项目不属于《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》中所列的高污染、高耗水行业；
	符合

	
	空间布局约束
	1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。④禁止建设工业、生活排污口。⑤禁止新增农业种植和经济林。
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。①禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；②改建建设项目，不得增加排污量。③禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。④禁止建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，严格控制采矿、采砂等活动。⑤禁止毁林开荒行为。
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
	本项目为扩建项目，在现有厂区内建设，不新增占地，厂区位于园区工业发展区，占地为工业用地，项目区域内无自然保护区、风景名胜区及重点保护文物等重点保护对象。项目周边地势平坦，厂址周围环境敏感度一般。本次扩建项目不在生态保护红线规划范围之内。
	符合

	
	污染物
排放管控
	1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。
	本项目污染物排放实施倍量替代
	符合

	
	环境风险
防控
	1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。
	本项目不属于重点监管企业；本项目对天然气管道提出相应的风险防控措施；本项目所在位置不在石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区附近；本企业按照相关要求编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练；本项目危险废物均交由有资质单位处置；危险废物的转移由处置单位负责。
	符合

	
	资源利用效率
	1.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
2.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
	本项目使用燃料为天然气属于清洁燃料；本项目用水由园区管网提供，不开采地下水
	符合




	其他符合性分析
	1、“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析
（1）生态保护红线符合性分析
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
根据《河北省生态保护红线》，石家庄市生态保护红线区面积3594.38平方公里，占全省国土面积的1.91%，占该市国土面积的27.42%。红线区主要分布在平山县、井陉县、赞皇县、灵寿县、元氏县、行唐县、鹿泉区等西部山区县区，其余县（市、区）均有零星分布。
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，不在其保护带内，不在生态保护红线规划范围之内，符合生态保护红线要求。
石家庄生态保护红线分布图见附图7。
（2）环境质量底线符合性分析
根据环境质量现状调查，项目所在区域为二类功能区，SO2年平均值、NO2年平均值和CO24小时均值达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准；地表水洨河水质满足《地表水质量质量标准》（GB3838-93）Ⅳ类标准作为地表水环境质量的底线。地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准作为地下水环境质量的底线。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应类别标准作为声环境质量的底线。
本项目废气、废水和噪声、固废在采用相应的污染防治措施的前提下可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响。
（3）资源利用上线符合性分析
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
①能源利用上线
项目能源主要为电、天然气，项目用电、用气均由园区管网提供，本项目新增用电量为20万kWh/a，天然气用量720000m³/a，项目用电、用气量较少，符合能源利用上线标准。
②水资源利用上线
项目新增用水量为18009m³，用水由河北石家庄装备制造产业园生物医药聚集区供水管网统一提供，水源为南水北调地表水，不取用地下水，可满足项目用水需求，项目符合水资源利用上线标准。
③土地资源利用上线
本项目占地属于河北石家庄装备制造产业园生物医药片区，所在地块用地性质为工业用地，选址符合河北石家庄装备制造产业园生物医药聚集区总体规划。
本项目运营过程中有一定量的电力资源、能源资源及水资源等资源消耗，项目用水由园区供水管网提供，用电由园区供电电网提供。项目利用现有厂房进行建设，项目占地为工业用地，选址符合园区规划和产业规划。项目资源消耗量相对较少，不会突破区域资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号。对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合现行国家产业政策。本项目已取得石家庄市栾城区行政审批局出具的项目备案证明，允许建设。
综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。



（5）与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
表1-3  与石家庄市“三线一单”符合分析一览表
	相关要求
	重点区域
	管控策略
	项目情况
	符合性

	全市生态环境准入综合管控要求
	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、本项目不属于“两高”项目；
2、项目符合园区产业规划。
	符合

	
	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
	符合

	全市生态空间总体管控要求
	生态保护红线
	空间布局约束
	禁止开发建设活动要求
	1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
	项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	饮用水水源地优先保护区
	空间
布局
约束
	1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。4、
禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	项目不在饮用水水源保护区及饮用水水源准保护区范围内。
	符合

	
	水环境工业污染重点管控区
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
	项目为饮料制造、食品添加剂制造业生产工艺中不涉及《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2025年版）》中所列工艺，不属于高污染、高耗水行业，全厂废水经厂区污水处理站处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
	符合

	大气环境总体准入要求
	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油醇基燃料锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施,控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	项目不属于钢铁、水泥、焦化、火电等行业；不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料消耗。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评(2020)36号)相关要求。
2.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3.按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。4.加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化、平板玻璃、陶瓷等行业，重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。5.加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。6.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治，全市工业企业料堆场全部实现规范管理:对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。7.严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。8.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。9.对以煤、石油焦重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1.项目执行区域削减要求；
2.不设炉窑；
3.不涉及涂料使用；
4.加强无组织排放管理；
5.采用清洁运输方式运输；
6.项目位于企业现有厂区内，不涉及土建施工；
7.不涉及秸秆、垃圾焚烧；
8.不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业；
9.不涉及煤、石油焦重油等为燃料的工业炉窑。
	符合

	
	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	项目采取有效风险防控措施，风险可控。
	符合

	全市土壤环境总体管控要求
	农用地
	1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿,取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域不得新建可能造成土壤污染的建设项目:已经建成的，应当限期关闭拆除。4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求，
	项目占用工业用地，项目固废全部综合利用或妥善处置，不外排。
	符合

	
	建设用地风险管控和修复
	1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途，6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	项目采取有效防渗措施，无土壤污染途径，不涉及土壤修复。
	符合

	全市自然资源总体管控要求
	水资源
	地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）
	1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
	项目用水由当地供水管网提供，不开采地下水。
	符合

	
	
	一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	
	符合

	
	能源
	一般
管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	项目由园区电网供电，蒸汽发生器燃料为天然气，属于清洁能源，不涉及使用煤炭。
	符合

	全市产业布局总体管控要求
	产业总体布局要求
	1.严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。2.新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。3.严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中准入要求。4.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险’产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。5.新建项目一律不得违规占用河库管理范围。6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。7.锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。8.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推进低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
	1、项目符合准入要求，满足区域、规划环评要求；
2、不涉及用煤；
3、符合产业政策要求；
4、不涉及；
5、不涉及；
6、不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业；
7、蒸汽发生器烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)限值要求；
8、项目周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；
9、不属于高耗水项目；
10、不涉及；
11、不涉及；
12、项目采用清洁能源；
13、不属于“两高”项目；
14、项目位于园区内，园区已开展规划环评。
	符合

	重点管控单元（ZH13011120066）
	空间
布局
约束
	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	符合国家、地方产业政策
	符合

	
	污染物排放管控
	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。
2、加快配套管网建设。新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。
3、提高生产生活废水收集处理率。
	全厂废水经厂区污水处理站处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	符合

	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	资源利用效率
	1、严格执行石家庄市禁燃区相关要求。
2、提高区域中水使用比例。 3、鼓励锅炉进行余热利用。 4、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平。
	本项目用水由园区管网提供，本项目为饮料制造业，暂无清洁生产指标。
	符合

	关于加强生态环境分区管控的实施意见（2024.10.29）
	推动绿色低碳发展。强化生态环境分区管控措施，推动产业结构深度优化调整，引导重点行业科学布局和有序发展，落实国家高耗能、高排放、低水平项目管理有关制度和政策要求。在生态环境优先保护单元，争取国家生态产品价值实现机制试点，鼓励探索生态产品价值实现模式和路径，提升生态碳汇能力。在生态环境重点管控单元，推进钢铁、焦化、石化、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造，推动重点行业环保绩效创A。强化生态环境准入清单引导作用，鼓励传统产业“退城入园”，实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新，加强简易低效污染治理设施整治，支持信息智能、生物制药、新材料、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业发展，支持风电、光伏、氢能、新型储能等清洁能源装备产业在张家口、承德以及沿海地区集群化发展，支持优化海洋产业空间布局，加快建设沿海经济崛起带。
	本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中所列的“高污染、高环境风险”项目，消耗能源为电、天然气，用电、用气依托园区管网，所用燃料为天然气，属于清洁能源。
	符合

	
	指导开发建设活动。充分发挥生态环境分区管控在源头预防体系中的基础作用，国土空间规划环评、产业园区规划环评等应衔接落实生态环境分区管控要求，建设项目环评要加强与生态环境分区管控成果的符合性分析。推动生态环境分区管控与规划环评、项目环评及排污许可等管理制度联动，优化管理流程和审批程序。强化生态环境分区管控对企业投资的引导作用，为项目环境准入提供研判服务。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。
	本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，对照园区产业布局图（见附图6），项目位于食品和医药产业园区，本项目是饮料制造业，符合园区规划
	


综合以上分析可知，本项目符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》生态环境分区管控的意见要求。
2、产业政策分析
本项目行业类别为饮料制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类和许可准入类项目。
河北石家庄装备制造产业园管理委员会出具了关于本项目的备案信息，备案编号：装管委投资备字〔2026〕38号（详见附件）。
综合以上分析，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
3、环境管理政策分析
本项目与相关法律法规、规划符合性分析见下表。
表1-4  与“相关法律法规及政策”符合性分析一览表
	序号
	法律法规名称
	相关法律法规及政策内容
	本项目情况
	符合性

	1
	大气污染防治政策
	《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）
	严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家和地方产业政策等要求，项目采用了清洁运输方式；不属于被转换产能项目。
	符合

	
	
	
	加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。
	本项目建设符合国家和地方产业政策要求；不属于钢铁行业。
	符合

	2
	
	国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控方案。
	符合

	3
	
	石家庄市2025年挥发性有机物治理工作实施方案
	严把活性炭质量。县(市、区)配备足量的便携式活性炭碘值检测仪，确保颗粒型活性炭碘值不低于800g/mg，蜂窝状活性炭碘值不低于650g/mg，严禁使用不合格活性炭。
	本项目活性炭吸附装置设计填装碘值为800g/mg蜂窝活性炭
	符合

	
	
	
	严格活性炭使用管理。颗粒型活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1:7000，蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1:5000；
	本项目活性炭吸附装置填充蜂窝活性炭，废气量与填装体积比例大于1:5000。
	符合

	4
	水污染防治政策
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
	集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	本项目废水均排入厂区污水处理站处理，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
	符合

	5
	
	《河北省水污染防治工作方案》
	坚持空间均衡。全省七大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
	本项目采取了严格的污染治理措施。本项目位于河北石家庄装备制造产业园区，符合城乡规划和土地利用总体规划。
	符合

	6
	
	《石家庄市重点流域水污染防治专项行动》
	对造纸、医药、纺织、印染、化工、钢铁、食品、酿造、皮革、电镀等10个重污染行业日排水量100立方米或日排COD30千克以上的企业和城镇污水处理厂安装在线监控装置，并与环保部门联网，实行全天候、全自动监控。
	本项目日排水量未达到100立方米，日排COD未达到30千克以上，暂不安装在线监控装置，厂区废水均排入厂区污水处理站处理，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
	符合

	7
	土壤污染防治政策
	《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》
	各市、县（市、区）政府编制城市总体规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途。城乡规划部门在编制控制性详细规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途，明确污染地块再开发利用必须符合规划用途的土壤环境质量要求，并征求同级生态环境部门意见，反馈意见作为附件随控制性详细规划报批。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，不得核发建设工程规划许可证。
	本项目占地类型是工业用地，符合用地规划。
	符合

	8
	生态环境防治政策
	河北省生态环境保护“十四五”规划
	生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。
	本项目符合国家和地方生态保护规划要求，本项目废气达标排放；本项目生产废水和生活污水经处理后通过市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司；噪声排放达标；固体废物得到妥善处理，不会对地方生态环境造成破坏。
	符合

	9
	
	《石家庄市大气环境质量限期达标规划》（石政发〔2025〕11号）
	1.严格环境准入严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁（含铸造用生铁）、焦化、水泥熟料（超出产能进行产能置换除外）、平板玻璃、电解铝、氧化铝（含氢氧化铝）、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。
	项目，不涉及生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目；项目不属于“两高”项目，不涉及新增钢铁（含铸造用生铁）、焦化、水泥熟料（超出产能进行产能置换除外）、平板玻璃、电解铝、氧化铝（含氢氧化铝）、煤化工产能；不属于重点行业，不涉及产能减量或等量置换，颗粒物、SO2、NOx、VOCs总量实行两倍削减替代
	符合


综合以上分析可知，本项目建设符合大气、土壤、水、生态环境污染防治政策的要求。

4、项目选址可行性分析
（1）厂址规划相符性
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，厂址中心地理坐标为东经114°38′10.971″，北纬37°52′7.110″。利用现有厂房建设本项目，本企业已获取土地证（见附件），土地性质为工业用地，不占用耕地。
（2）厂址符合环境功能区划
根据环境功能区划，厂址所在区域环境空气为二类区，声环境属于3类区。项目所在区域环境空气中，SO2年平均值、NO2年平均值和CO24小时均值达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，石家庄市为不达标区。项目对工程产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，因此，拟选厂址符合环境功能区划。
（3）厂址配套设施完善，交通便利
项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号。供水、排水、供电、通讯等公用配套设施有保障，而且交通便利，有利于原材料运输。
（4）厂址周围敏感度分析
项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，厂区北侧为石家庄市比夫派食品有限公司，南侧为城南路，西侧、东侧为在建厂房，本项目最近的敏感点为项目北侧290m的前彪冢村，项目区域内无自然保护区、风景点及重点保护文物等重点保护对象，厂址周围环境敏感度一般，不在生态保护红线规划范围之内。
综上所述，本项目选址符合要求。



5、项目与沙化区政策分析
《环境影响评价工作的通知》(冀环办字函120231326号)符合性分析根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函[2023]326号)，经对照《河北省“三线一单”信息管理平台》中的沙化土地区域可知，项目占地不属于沙化土地。
项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路11号，利用现有厂房，不破坏地表植被，对周围生态环境影响较轻。
6、项目与《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ 2048-2015）分析
表1-5  《饮料制造废水治理工程技术规范》内容一览表
	技术规范内容
	本项目情况

	一般规定
	饮料生产企业应从废水的产生、处理和排放全过程进行控制，采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，降低污染物的产生量和排放量，做好构(建)筑物的防渗措施，预防污染环境。
	全厂产生的废水均经污水处理站处理后排入园区污水厂，各生产车间已采取防渗措施，预防污染环境。

	建设规模
	建设规模的确定应以企业的水量、水质和预期变化情况为依据:现有企业废水治理工程应以实测数据为依据，新(扩、改)建企业可采用类比或物料衡算的方法。
	本项目污水站设计处理规模为100m³/d，满足全厂排水需求。

	工艺设计
	高浓度废水及特殊废水宜根据水质特点，在车间生产现场或废水治理工程内设置一级或多级预处理措施，确保其水质满足生化处理系统要求。应根据废水的水质特征、处理后水的去向、排放标准开展小试或中试研究，并进行可靠度和经济性比选后确定合适的工艺路线。
	污水站设计处理工艺为：隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池，确保处理后的污水水质能达标排放。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、主要建设内容
本项目主要建设内容为：①在现有饮料生产车间内购置打浆机、切菜机、浓缩机、清洗隧道、缓化隧道等生产果蔬汁（浆）、浓缩果蔬汁（浆）设备；②集中供热管道提供的蒸汽压力为8Mpa，本企业接入的管道为其他企业使用的主管道，我单位单独使用时蒸汽压力在4-6Mpa，但与其他企业同时使用时蒸汽压力只有2-3Mpa。本企业现有工程生产运行所需蒸汽压力为4Mpa，由于蒸汽压力波动会影响现有工程正常生产且本项目新增的杀菌机所需的蒸汽压力为7-8MPa，集中供热供给的蒸汽压力已无法满足本项目的生产需求，因此本项目拟在2#车间内建设锅炉房1座，购置2台2t/h蒸汽发生器及纯水制备设备，为本项目及现有生产工序供应蒸汽；③在食品添加剂车间内新增1套喷雾干燥设备和1套旋风灌装机，将现有液体食品添加剂生产设备生产的液料进行喷雾干燥制成固体食品添加剂；④在3#车间2层新建研发实验室；⑤在1#车间2层建设检测实验室。
本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  本项目主要建设内容一览表
	工程类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	
	
	现有工程
	本项目
	

	主体工程
	食品添加剂生产车间
	位于1#车间2层，用于生产固体、液体型、乳化型食品添加剂。
	依托现有车间，新增1套喷雾干燥设备和1套旋风灌装机，将现有液体食品添加剂生产设备生产的液料进行喷雾干燥制成固体食品添加剂；
在车间内新建检测实验室。
	依托现有车间，新增生产设备，新建检测实验室

	
	饮料生产车间
	位于1#车间1层，用于生产饮料。
	依托现有车间，新增打浆机、切菜机、浓缩机、清洗隧道、缓化隧道等生产果蔬汁（浆）、浓缩果蔬汁（浆）设备。
	依托现有车间，新增生产设备

	
	3#车间
	地上4层，包含职工休息区、办公区、食堂。
	在3#车间2层新建研发实验室，面积150㎡，主要用于新产品研发。
	依托现有车间，新建研发实验室

	
	锅炉房
	/
	在现有2#车间东南角建设锅炉房1座，面积60㎡，购置2套2t/h蒸汽发生器及配套的纯水设备和储水罐
	依托现有车间，新增生产设备

	辅助工程
	办公区
	位于3#车间，用于员工日常办公。
	无
	依托
现有

	
	食堂
	位于1#车间1层东侧，为员工提供饮食，面积150㎡
	无
	依托
现有

	
	泵房
	位于厂区东南角，建筑面积18.6㎡，用于安装污水处理站及消防水池所用的水泵设备。
	无
	依托
现有

	
	研发实验室
	无
	位于3#车间2层，主要用于新产品的研发工作，面积150㎡。
	新建

	
	检测实验室
	无
	位于1#车间2层，面积120㎡，对产品进行重金属、微生物等理化性质的检测
	新建

	
	地下消防水池
	位于厂区东南角，用于储存消防用水，建筑面积297.14㎡，储存能力约300m³
	无
	依托
现有

	储运工程
	危废间
	位于1#车间内，建筑面积20㎡，用于储存危险废物。
	无
	依托
现有

	
	一般固废间
	位于1#车间外北侧，建筑面积30㎡，用于储存一般固体废物。
	无
	依托
现有

	
	冷库
	位于1#车间1层西北角，面积300㎡，用于存放需冷藏的原辅材料和产品，制冷剂采用R507，待一定周期消耗后，由供应商补充，厂内不储存制冷剂。
	无
	依托
现有

	公用工程
	供水
	用水由园区管网提供，现有工程用水量为15203.52m³/a。
	本项目新增用水量18009m³/a。
	依托现有管网，新增用水量

	
	供电
	用电由园区电网提供，现有工程用电量40万kW·h。
	本项目新增用电量20万kW·h。
	依托现有电网，新增用电量

	
	供热
	由园区供热管道
	由本项目新增的2台2t/h蒸汽发生器提供
	新建

	环保工程
	废气
	喷码、贴管、热合封口、食品添加剂生产、饮料灌装废气经1套“干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m排气筒（DA001）排放；
粉料灌装、真空上料废气经1套“布袋除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒（DA002）排放；
污水处理站废气经1套“碱喷淋装置”处理，处理后经1根15m排气筒（DA003）排放；
食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道排放（DA004）
	喷码、贴管、热合封口、食品添加剂生产、饮料灌装、检测实验室、PE包装膜加热废气经1套“干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m排气筒（DA001）排放；
粉料灌装、真空上料、喷雾干燥废气经1套“布袋除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒（DA002）排放；
污水处理站废气经1套“碱喷淋装置”处理，处理后经1根15m排气筒（DA003）排放；
食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道排放（DA004）；
蒸汽发生器烟气经“低氮燃烧技术+15m排气筒DA005”排放；
研发实验室废气经1套“活性炭吸附装置”+25m排气筒DA006排放
	新增PE包装膜加热、检测实验室、喷雾干燥废气，会增加废气风量，因此拆除现有废气治理设施并根据新风量重新安装废气治理设施；
；新增蒸汽发生器废气排气筒DA005；新增研发实验室废气排气筒DA006

	
	废水
	废水排入厂区污水处理站（设计工艺：隔油+调节池+缺氧池+好氧池+二沉池，设计日处理能力40m³/d），处理后的废水经市政污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
	增加了废水产生量，对现有废水治理设施进行扩容改造，改造后废水处理能力为100m³/d，处理工艺改为：调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池，处理后的废水经市政污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
	扩容
改造

	
	噪声
	选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，并对底部进行基础减振，厂房进行隔声等措施。
	选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，并对底部进行基础减振，厂房进行隔声等措施。
	新增
设备

	
	固废
	废包装、废布袋收集后暂存一般固废间，外售综合利用；
废反渗透膜由厂家回收处理；废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废油墨瓶收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置；
污泥、杂质、浮油、除尘灰、生活垃圾收集后统一由环卫部门处理。
	废包装、废布袋收集后暂存一般固废间，外售综合利用；
废反渗透膜由厂家回收处理；
废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、实验室废液、废试剂瓶、废UV灯管收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置；
污泥、浮油、果蔬渣、除尘灰、废研发样品收集后统一由环卫部门处理。
	废反渗透膜、废包装、废润滑油、废润滑油桶、产生量增加，新增检测实验室产生的实验室废液、废试剂瓶、废UV灯管；
新增过滤产生的果蔬渣；
废气治理实施变化废活性炭、废过滤棉产生量发生变化；
项目新增污水排放量，污水站扩建，污泥产生量发生变化



2、主要生产设备
本项目主要生产设备清单见表2-2。
表2-2   主要生产设备一览表
	现有工程

	序号
	产品种类
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	固体型食品添加剂
	V型混合机
	VH-1000
	1
	套
	/

	2
	
	锥型混合机
	ZH-1000
	1
	套
	/

	3
	
	犁刀混合机
	LH-100
	1
	套
	/

	4
	
	V型混合机
	VH-100
	1
	套
	/

	5
	
	大容量包装机
	AT-DGS-50F
	1
	套
	/

	6
	
	缝包机
	/
	2
	套
	/

	7
	
	粉末包装机
	/
	2
	套
	/

	8
	
	气动热合封口机
	/
	1
	套
	/

	9
	
	真空上料机
	/
	5
	套
	/

	10
	液体型食品添加剂
	搅拌缸
	/
	6
	套
	/

	11
	
	均质机
	/
	4
	套
	/

	12
	乳化型食品添加剂
	搅拌缸
	/
	4
	套
	/

	13
	
	高速剪切均质乳化缸
	/
	7
	套
	/

	14
	饮料
	高速剪切均质乳化缸
	/
	3
	套
	/

	15
	
	均质机
	/
	2
	套
	/

	16
	
	饮料灌装机
	YS-7000
	2
	套
	/

	17
	
	UHT超高温杀菌机
	YS-4000
	1
	套
	/

	18
	
	贴标机
	/
	1
	套
	/

	19
	
	贴管机
	/
	2
	套
	/

	20
	
	饮料包装机
	/
	4
	套
	/

	21
	
	搅拌缸
	/
	10
	套
	/

	23
	
	杀菌釜
	YS-2000
	2
	套
	/

	24
	
	PET饮料灌装机
	YS-18000
	1
	套
	/

	25
	
	暂存罐
	/
	2
	套
	/

	26
	辅助设备
	电加热缸
	YS-300
	2
	套
	/

	27
	
	水处理机组
	/
	1
	套
	/

	28
	
	喷码机
	/
	1
	套
	/

	29
	
	激光打码机
	/
	1
	套
	/

	30
	
	臭氧发生器
	TCS-200
	1
	套
	/

	31
	
	电子台秤
	TCS-300
	3
	套
	/

	32
	
	电子台秤
	SY系列
	1
	套
	/

	33
	
	电子天平
	JA5003N
	1
	套
	/

	34
	
	电子天平
	MTB5000D
	1
	套
	/

	本项目

	1 
	果蔬汁（浆）、浓缩果蔬汁（浆）
	打浆机
	1t/h
	1
	套
	/

	2 
	
	双联打浆机
	2t/h
	1
	套
	/

	3 
	
	多功能切菜机
	XYC-QCJ-23
	1
	套
	/

	4 
	
	螺旋榨汁机
	KWLZ-2.5
	1
	套
	/

	5 
	
	喂料泵
	2t/h
	1
	套
	/

	6 
	
	鼠笼式破碎机
	2t/h
	1
	套
	/

	7 
	
	清洗隧道
	/
	1
	套
	/

	8 
	
	冲洗机
	/
	1
	套
	/

	9 
	
	暂存缸
	500L
	5
	套
	/

	10 
	
	不锈钢储罐
	ST-2000
	2
	套
	/

	11 
	
	自动旋盖机
	RF-140
	1
	套
	/

	12 
	
	单头BIB无菌灌装机
	HLY-BIB-1
	2
	套
	/

	13 
	
	缓化隧道
	/
	1
	套
	/

	14 
	
	过滤机
	1t/h
	1
	套
	/

	15 
	
	过滤机
	2t/h
	1
	套
	/

	16 
	
	浓缩机
	2t/h
	2
	套
	/

	17 
	
	套管式杀菌机
	3t/h
	1
	套
	/

	18 
	固体型食品添加剂
	离心喷雾干燥机
	10kW
	1
	套
	/

	19 
	
	旋风灌装机
	2t/h
	1
	套
	/

	20 
	辅助设备
	CIP系统
	/
	1
	套
	/

	21 
	
	自动包装线
	/
	1
	套
	/

	22 
	
	蒸汽发生器
	2t/h
	2
	套
	/

	23 
	
	水罐
	6m³
	1
	套
	/

	24 
	
	纯水机
	6t/h
	1
	套
	/

	25 
	研发实验室
	微型管式杀菌机
	14kW
	1
	套
	/

	26 
	
	高速剪切混合乳化机
	0.4kW
	2
	套
	/

	27 
	
	高压均质机
	56MPa
	1
	套
	/

	28 
	
	搅拌器
	100w
	4
	套
	/

	29 
	
	冷柜
	260w
	3
	套
	/

	30 
	
	多功能粉碎机
	550w
	1
	套
	/

	31 
	
	膜过滤器
	2kW
	1
	套
	/

	32 
	
	膜浓缩机
	1.5kW
	1
	套
	/

	33 
	
	榨汁机
	600w
	1
	套
	/

	34 
	
	电子秤
	/
	6
	套
	/

	35 
	
	打浆机
	800w
	1
	套
	/

	36 
	检测实验室
	电子天平
	0.0001g
	3
	套
	/

	37 
	
	阿贝折射仪
	±0.0002
	1
	套
	/

	38 
	
	高精度液体密度仪
	0.0001g/cm³
	1
	套
	/

	39 
	
	恒温水浴锅
	/
	1
	套
	/

	40 
	
	可见分光光度计
	±2nm
	1
	套
	/

	41 
	
	原子吸收分光光度计
	±2nm
	1
	套
	/

	42 
	
	生物显微镜
	1600倍
	1
	套
	/

	43 
	
	手提式高压蒸汽灭菌器
	0.01mpa
	1
	套
	/

	44 
	
	生物安全柜
	/
	1
	套
	/

	45 
	
	超净化工作台
	100级@≥5um
	1
	套
	/

	46 
	
	电热鼓风干燥箱
	/
	1
	套
	/

	47 
	
	智能恒温培养箱
	/
	2
	套
	/

	48 
	
	PH计
	0.01级
	1
	套
	/

	49 
	
	半自动凯氏定氮仪
	0.1-250mgN
	1
	套
	/

	50 
	
	电导率仪
	0.5级
	1
	套
	/


3、主要原、辅材料消耗
本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3   主要原辅材料及能源消耗一览表
	原辅材料

	现有工程

	序号
	产品
	名称
	单位
	用量
	形态
	包装方式
	备注

	1 
	固体型食品添加剂
	羧甲基纤维素钠
	t/a
	850
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	外购食品级原料，本项目新增喷雾干燥工艺将液体食品添加剂加工成固体食品添加剂，原材料用量不变

	2 
	
	黄原胶
	t/a
	300
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	3 
	
	单，双甘油脂肪酸酯
	t/a
	250
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	4 
	
	聚甘油脂肪酸酯
	t/a
	200
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	5 
	
	卡拉胶
	t/a
	10
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	6 
	
	三聚磷酸钠
	t/a
	100
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	7 
	
	焦磷酸钠
	t/a
	100
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	8 
	
	瓜尔胶
	t/a
	100
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	9 
	
	蔗糖酯
	t/a
	10
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	10 
	
	糊精
	t/a
	195
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	11 
	
	葡萄糖
	t/a
	180
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	12 
	
	果胶
	t/a
	5
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	13 
	液体型食品添加剂
	乙基麦芽酚
	t/a
	7
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	外购食品级原料，现有工程原材料

	14 
	
	香兰素
	t/a
	11.43
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	15 
	
	丙位癸内酯
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	16 
	
	丁位癸内酯
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	17 
	
	甲基环戊戌酮
	t/a
	0.007
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	18 
	
	丙三醇
	t/a
	50
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	19 
	
	丙二醇
	t/a
	50
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	20 
	
	十四酸乙酯
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	21 
	
	天然甜橙醛
	t/a
	0.7
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	22 
	
	癸酸
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	23 
	
	肉桂酸乙酯
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	24 
	
	叶醇
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	25 
	
	草莓酸
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	26 
	
	丙位十一内酯
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	27 
	
	乙基香兰素
	t/a
	1.4
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	28 
	
	天然柠檬醛
	t/a
	0.7
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	29 
	
	辛醛
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	30 
	
	苯甲醇
	t/a
	0.07
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	31 
	
	丁酸乙酯
	t/a
	0.7
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	32 
	
	麦芽糊精
	t/a
	6.95
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	外购食品级原料，用于喷雾干燥所使用的原材料

	33 
	
	淀粉
	t/a
	1
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	34 
	
	白砂糖
	t/a
	0.25
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	35 
	
	味精
	t/a
	0.05
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	36 
	
	葡萄糖
	t/a
	0.75
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	37 
	
	可可粉
	t/a
	1
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	38 
	乳化型食品添加剂
	乙基麦芽酚
	t/a
	3
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	外购食品级原料

	39 
	
	香兰素
	t/a
	5.62
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	40 
	
	丙位癸内酯
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	41 
	
	丁位癸内酯
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	42 
	
	甲基环戊戌酮
	t/a
	0.003
	固体
	牛皮纸袋，10kg/袋
	

	43 
	
	丙三醇
	t/a
	25
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	44 
	
	丙二醇
	t/a
	25
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	45 
	
	十四酸乙酯
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	46 
	
	天然甜橙醛
	t/a
	0.3
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	47 
	
	癸酸
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	48 
	
	肉桂酸乙酯
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	49 
	
	叶醇
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	50 
	
	草莓酸
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	51 
	
	丙位十一内酯
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	52 
	
	乙基香兰素
	t/a
	0.6
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	53 
	
	天然柠檬醛
	t/a
	0.3
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	54 
	
	辛醛
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	55 
	
	苯甲醇
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	56 
	
	丁酸乙酯
	t/a
	0.3
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	57 
	
	菠萝油
	t/a
	0.3
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	58 
	
	甜橙油
	t/a
	10
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	59 
	
	柠檬油
	t/a
	8
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	60 
	
	桔子油
	t/a
	10
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	61 
	
	柚子油
	t/a
	1
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	62 
	饮料
	苹果浓缩汁
	t/a
	500
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	外购食品级原料

	63 
	
	草莓酱
	t/a
	100
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	64 
	
	山梨酸钾
	t/a
	2
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	65 
	
	柠檬酸
	t/a
	200
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	66 
	
	葡萄糖
	t/a
	20
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	67 
	
	乳酸
	t/a
	10
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	68 
	
	橙浓缩汁
	t/a
	50
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	69 
	
	桃浆
	t/a
	200
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	70 
	
	柠檬酸钠
	t/a
	10
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	71 
	
	绿茶粉
	t/a
	20
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	72 
	
	安赛蜜
	t/a
	8
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	73 
	
	乳粉
	t/a
	100
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	74 
	
	三氯蔗糖
	t/a
	5
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	75 
	
	红茶粉
	t/a
	20
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	76 
	
	阿斯巴甜
	t/a
	5
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	77 
	
	食用色素
	t/a
	0.01
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	78 
	
	甜蜜素
	t/a
	10
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	79 
	
	天然柠檬醛
	t/a
	0.6
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	80 
	
	天然杨梅醛
	t/a
	0.6
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	81 
	
	天然甜橙醛
	t/a
	0.8
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	82 
	
	稀奶油
	t/a
	5
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	83 
	其他
	包装材料
	t/a
	50
	固体
	/
	其中纸箱20t、纸盒4t、pet瓶6t、PE包装袋10t、牛皮纸袋10t

	84 
	
	水性油墨
	t/a
	0.1
	液体
	10L/瓶
	/

	85 
	
	热熔胶
	t/a
	10
	固体
	/
	/

	本项目新增

	1 
	果蔬汁（浆）、浓缩果蔬汁浆
	白砂糖
	t/a
	20
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	外购食品级原料

	2 
	
	维生素C
	t/a
	2
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	3 
	
	草莓
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	4 
	
	芒果
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	5 
	
	桃
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	6 
	
	苹果
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	7 
	
	梨
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	8 
	
	橙子
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	9 
	
	西瓜
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	10 
	
	胡萝卜
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	11 
	
	芹菜
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	12 
	
	番茄
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	13 
	
	黄瓜
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	14 
	
	玉米
	t/a
	50
	固体
	/
	/

	15 
	研发实验室
	白砂糖
	t/a
	0.21
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	外购食品级原料

	16 
	
	安赛蜜
	t/a
	0.0003
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	17 
	
	三氯蔗糖
	t/a
	0.0003
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	18 
	
	柠檬酸钠
	t/a
	0.00045
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	19 
	
	柠檬酸
	t/a
	0.0045
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	20 
	
	碳酸氢钠
	t/a
	0.0015
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	21 
	
	苹果酸
	t/a
	0.003
	固体
	塑料桶，10kg/桶
	

	22 
	
	山梨酸钾
	t/a
	0.0009
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	23 
	
	苯甲酸钠
	t/a
	0.00045
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	24 
	
	六偏磷酸钠
	t/a
	0.0015
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	25 
	
	三聚磷酸钠
	t/a
	0.0006
	固体
	牛皮纸袋，25kg/袋
	

	26 
	
	乳酸
	t/a
	0.0003
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	27 
	
	浓缩苹果汁
	t/a
	0.03
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	28 
	
	果葡
	t/a
	0.06
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	29 
	
	浓缩葡萄汁
	t/a
	0.015
	液体
	塑料桶，10kg/桶
	

	30 
	
	食品添加剂
	t/a
	0.015
	/
	/
	本企业生产

	31 
	检测实验室
	无水硫酸钠
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	32 
	
	磷酸二氢铵
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	33 
	
	碱式乙酸铅
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	34 
	
	硫酸铜
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	35 
	
	硫酸钾
	g/a
	1000
	固体
	500g/瓶
	/

	36 
	
	钨酸钠
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	37 
	
	磷酸氢二钠
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	38 
	
	磷酸二氢钾
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	39 
	
	酒石酸钾钠
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	40 
	
	磷酸二氢钠
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	41 
	
	硫酸亚铁
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	42 
	
	柠檬酸氢二胺
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	43 
	
	氯化钾
	g/a
	500
	固体
	500g/瓶
	/

	44 
	
	氢氧化钠
	g/a
	4000
	固体
	500g/瓶
	/

	45 
	
	硼酸
	g/a
	1000
	固体
	500g/瓶
	/

	46 
	
	氧化镁
	g/a
	250
	固体
	250g/瓶
	/

	47 
	
	三乙醇胺
	g/a
	500
	固体
	500mL/瓶
	/

	48 
	
	无水乙醇
	g/a
	5000
	固体
	500mL/瓶
	/

	49 
	
	碘化汞
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	50 
	
	亚甲基蓝
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	51 
	
	甲基红
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	52 
	
	酚酞
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	53 
	
	碘化钾
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	54 
	
	双硫腙
	g/a
	5
	固体
	5g/瓶
	

	55 
	
	二乙氨基二硫代甲酸银
	g/a
	5
	固体
	5g/瓶
	

	56 
	
	溴甲酚绿
	g/a
	5
	固体
	5g/瓶
	/

	57 
	
	氯化羟胺
	g/a
	25
	固体
	25g/瓶
	/

	58 
	
	酚红
	g/a
	5
	固体
	5g/瓶
	/

	59 
	
	石油醚（30-60）
	g/a
	8000
	液体
	500mL/瓶
	/

	60 
	
	缓冲蛋白胨水
	g/a
	750
	液体
	250g/瓶
	/

	61 
	
	四六磺酸钠煌绿增菌液基础
	g/a
	250
	液体
	250g/瓶
	/

	62 
	
	氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液
	g/a
	250
	液体
	250g/瓶
	/

	63 
	
	亚硫酸铋琼脂
	g/a
	500
	液体
	250g/瓶
	/

	64 
	
	HE琼脂
	g/a
	500
	液体
	250g/瓶
	/

	65 
	
	碘液
	ml/a
	40
	液体
	2ml/支*10支
	/

	66 
	
	平板计数琼脂
	g/a
	750
	液体
	250g/瓶
	/

	67 
	
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	g/a
	750
	液体
	250g/瓶
	/

	68 
	
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤
	g/a
	250
	液体
	250g/瓶
	/

	69 
	
	孟加拉红琼脂
	g/a
	750
	液体
	250g/瓶
	/

	70 
	其他
	包装材料
	t/a
	30
	固体
	/
	其中纸箱5t、pet瓶10t、玻璃瓶15t

	71 
	
	PE包装膜
	t/a
	15
	固体
	/
	/

	72 
	
	食品级氢氧化钠
	t/a
	1
	固体
	塑料桶，50kg/桶
	cip系统药剂

	73 
	
	食品级柠檬酸
	t/a
	1
	固体
	塑料桶，50kg/桶
	

	能源消耗

	序号
	名称
	单位
	现有工程
	本项目
	本项目完成后全厂
	备注

	1
	水
	m³/a
	15203.52
	18009
	32,762.52
	园区供水管网提供

	2
	电
	万kW·h/a
	40
	20
	60
	园区供电所提供

	3
	天然气
	m³/a
	0
	720000
	720000
	园区管道提供


主要原辅材料理化性质见表2-4。
表2-4  本项目主要原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	维生素C
	一种水溶性维生素，白色粉末，分子式为C6H8O6，分子量为176.12，无臭，味酸，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，氯仿、石油醚等有机溶剂，具有很强的还原性。

	安赛蜜
	白色结晶性粉末，熔点229-232℃，沸点332.7℃，闪点155℃它是一种有机合成盐，其口味与甘蔗相似，易溶于水，微溶于酒精。安赛蜜化学性质稳定，不易出现分解失效现象。

	三氯蔗糖
	俗称蔗糖素，是一种高倍甜味剂，分子式为C12H19Cl3O8。稳定性高，对光、热、pH均很稳定。极易溶于水、甲醇和乙醇，微溶于乙醚。10%水溶液的pH为5~8。可达到蔗糖的甜度约600倍（400~800倍）。三氯蔗糖特点具有无能量，高甜度，纯正甜味，安全度高等，也是最理想的甜味剂之一。

	柠檬酸钠
	白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。分子式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性。

	柠檬酸
	分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。

	碳酸氢钠
	分子式为NaHCO₃，是一种无机化合物，白色粉末或细微晶体，无臭，味咸，易溶于水，微溶于乙醇（一说不溶），水溶液呈微碱性。受热易分解，在潮湿空气中缓慢分解，产生二氧化碳，约50℃开始分解，加热至270℃完全分解。

	苹果酸
	白色菱形晶体，温度高时为无色液体。微溶于水，可溶于乙醇、丙二醇及有机溶剂。沸点133℃

	山梨酸钾
	又名2，4-己二烯酸钾，分子式为C6H7O2K，无色或白色鳞片状结晶或结晶性粉末。无臭或微有臭味，易溶于水、丙二醇和乙醇。

	苯甲酸钠
	又名安息香酸钠，有机化合物，是苯甲酸的钠盐。化学式为C7H5O2Na，摩尔质量为144.10 g/mol，密度为1.44 g/cm³。苯甲酸钠为白色颗粒或结晶性粉末，无臭或略带安息香的气味，极易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于乙醇，溶于甘油和甲醇，露置于空气中会吸潮。

	六偏磷酸钠
	是一种无机盐类化合物，化学式为(NaPO3)6，相对分子量611.17。六偏磷酸钠外观为玻璃状无定形固体，成无色或白色的片状、纤维状或粉末，相对密度为2.484（20℃），熔点616℃（分解），溶于水，不溶于乙酸或乙醚等有机溶剂。

	三聚磷酸钠
	白色结晶性粉末，是一种无机化合物，化学式Na5P3O10，是一种无定形水溶性线状聚磷酸盐，熔点622℃，密度2.52 g/cm³。

	乳酸
	是一种羧酸，化学式是C3H6O3，含有羟基，分子量：90.078，相对密度：1.200，熔点：18℃，密度：1.209，沸点：122℃(15 mmHg)

	无水硫酸钠
	硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐，化学式为Na2SO4，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。

	磷酸二氢铵
	又称一铵磷酸盐，也叫酸式磷酸铵，是一种无机化合物，化学式为NH4H2PO4，摩尔质量为115.03g/mol。其为无色、透明四面体结晶，熔点为190℃，密度为1.8g/cm³，易溶于水，水溶液呈酸性，微溶于醇，不溶于丙酮中。

	碱式乙酸铅
	化学式为C4H8O6Pb2，为白色质重粉末，溶于水，不溶于醇。

	硫酸铜
	灰白色粉末，易吸水变蓝色或深蓝色的五水合硫酸铜。

	硫酸钾
	是一种无机硫酸盐，化学式为K2SO4，分子量为174.2。其通常情况下为无色晶体，味苦而咸。熔点为1069℃，密度是2.662g/cm³。

	钨酸钠
	是一种无机物，化学式为Na2WO4，为无色结晶或白色结晶性粉末，在干燥空气中风化，100℃时失去结晶水，溶于水，不溶于乙醇，相对密度3.23～3.25，熔点698℃。

	磷酸氢二钠
	又名磷酸一氢钠，化学式为Na2HPO4，是磷酸生成的钠盐酸式盐之一。

	磷酸二氢钾
	是一种无机盐类化合物，化学式为KH2PO4，相对分子量为136.09。外观为无色四方晶体或白色粒状粉末，密度为2.338g/cm³，熔点为252.6℃，易潮解，溶于水，水溶液呈弱酸性，不溶于乙醇。

	酒石酸钾钠
	一种有机物，化学式为NaKC4H4O6，无色透明结晶体。密度1.79g/cm³。熔点75℃。在热空气中有风化性，60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水。

	磷酸二氢钠
	又称酸性磷酸钠，化学式为NaH2PO4，是一种无机酸式盐，易溶于水，几乎不溶于乙醇。

	硫酸亚铁
	一种无机物，化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。

	柠檬酸氢二铵
	分子式是C6H14N2O7。用作分析试剂，如作配合萃取剂、配合掩蔽剂、缓冲剂。

	氯化钾
	一种无机氯化物，化学式为KCI，分子量为74.55。其通常情况下为无色立方系晶体。熔点为790℃，沸点1500℃，密度1.988g/cm³。

	氢氧化钠
	白色不透明固体，易潮解。沸点：1390℃、熔点：318.4℃、相对密度（水=1）：2.12、饱和蒸汽压（kPa）：0.13（739℃)、易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。

	尿素
	又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O，是一种白色晶体，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。

	硼酸
	是一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，微溶于冷水，易溶于热水、甘油和乙醇。

	氧化镁
	俗称苦土或灯粉，氧化物型无机化合物，化学式为MgO，相对分子量40.30。常温下为白色粉末，密度约3.58g/cm³，熔点2852℃，沸点3600℃，难溶于水和乙醇，溶于铵盐溶液。

	三乙醇胺
	是一种有机化合物，可以看作是三乙胺的三羟基取代物，化学式为C6H15NO3。

	无水乙醇
	乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816，熔点-114℃，沸点78℃

	碘化汞
	化学式为HgI2，红色四角晶体，密度6.36g/cm³（25℃）

	亚甲基蓝
	化学式为C16H18N3ClS，是一种吩噻嗪盐，为深绿色青铜光泽结晶或粉末，可溶于水和乙醇，不溶于醚类。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。亚甲基蓝广泛应用于化学指示剂、染料、生物染色剂和药物等方面。

	甲基红
	暗红色结晶，微溶于水，溶于乙醇，pH变色范围4.4-6.2（红→黄）。

	酚酞
	白色至微黄色结晶性粉末，溶于乙醇和碱溶液，在乙醚中略溶，极微溶于氯仿，不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用作酸碱指示剂。

	碘化钾
	化学式为KI，为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味。药用作利尿剂，加适量于食盐中可防治甲状腺疾病。

	溴甲酚绿
	化学式C21H14Br4O5S，分子量698.02，是一种酸碱指示剂。常温下为白色或微黄色结晶，熔点218～219℃，密度2.1±0.1 g/cm³，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。

	氯化羟胺
	化学式为NH2OH·HCl，是一种无色或类白色结晶固体，有较强引湿性，熔点为154℃，易溶于水，溶于乙醇、甘油、丙三醇，不溶于乙醚。

	酚红
	分子式C19H14O5S，分子量354.38，深红色结晶粉末。能溶于乙醇、氢氧化钠和碳酸钠溶液，微溶于水，不溶于三氯甲烷和醚。主要用作酸碱指示剂

	石油醚（30-60）
	石油醚是一种无色、挥发性强的液体。它主要由烷烃、芳烃和环烷烃等碳氢化合物组成。它在常温下易燃，能够与空气形成可燃性混合物。


4、生产规模及产品方案
本项目完成后全厂生产规模及产品方案见表2-5。
表2-5  本项目完成后全厂生产规模及产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量
	单位
	备注

	
	
	现有工程
	本项目
	本项目完成后全厂
	
	

	1
	固体型食品添加剂
	2300
	10
	2310
	t/a
	新增喷雾干燥制成的固体型食品添加剂

	2
	液体型食品添加剂
	200
	-50
	150
	t/a
	现有液体食品添加剂生产设备生产的液料进行喷雾干燥制成固体食品添加剂，现有液体食品添加剂产能减少

	3
	乳化型食品添加剂
	100
	0
	100
	t/a
	/

	4
	果汁饮料和含乳饮料
	5000
	0
	5000
	t/a
	/

	5
	果蔬汁（浆）
	0
	200
	200
	t/a
	新增产品

	6
	浓缩果蔬汁（浆）
	0
	150
	150
	t/a
	


食品添加剂质量标准：《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》（GB26687-2011）；
饮料质量标准：《食品安全国家标准 饮料》（GB 7101-2022）
果蔬汁（浆）质量标准：《果蔬汁类及其饮料》（GB/T 31121-2014）。
5、公用工程
（1）给排水
1）本项目：
项目用水由园区自来水厂提供，本项目新鲜水用量为60.03m³/d。
给水：
本项目生产用水包括：设备冲洗用水、果蔬清洗用水、纯水机用水、蒸汽发生器用水、碱喷淋装置补水。
①蒸汽发生器用水：本项目蒸汽发生器用水使用纯水机制出的纯水和回用的蒸汽冷凝水，纯水用量为13.6m³/d，蒸汽冷凝水用量为20m³/d；
②设备冲洗用水：根据生产批次，每天约进行5次设备清洗，单台设备清洗用水量为2L/次，则每天单台设备清洗用水量为10L/d，本项目需每天清洗的设备共计12套，本项目设备清洗用水为0.12m³/d；
③果蔬清洗用水：清洗水槽存水量为2.5m³，根据生产批次每天更换15次，则果蔬清洗用水量为37.5m³/d；
④研发实验室用水：研发实验室用水主要用作设备及器具清洗用水，均为新鲜水，根据建设单位提供的资料，研发实验室用量为0.01m³/d。
⑤检测实验室用水：检测实验室用水主要为样品预处理及试剂配备、实验室器具清洗用水、仪器设备用水（水浴用水、蒸汽灭菌用水），均使用外购的纯水，根据建设单位提供的资料，检测实验室纯水用量为0.01m³/d，其中仪器设备用水量为0.004m³/d，样品预处理及试剂配备、实验室器具清洗用水量为0.006m³/d。
⑥纯水机
本项目纯水总用量为13.6m³/d，纯水制备率为70%，则新鲜水用量为19.4m³/d；
⑦碱喷淋装置补水
碱喷淋装置定期补充部分新鲜水，补充水量为3m³/d。
排水：
本项目产生的废水主要为设备冲洗废水、果蔬清洗废水、研发实验室废水、检测实验室废水、纯水机废水及蒸汽发生器排水。
①纯水机废水：水处理机组浓水产生量为5.8m³/d；
②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量按用水量的80%计，为0.1m³/d；
③蒸汽发生器排水：蒸汽发生器定期排水量为1.6m³/d；
④果蔬清洗废水：果蔬清洗废水的产生量以用水量的80%计，为30m³/d；
⑤研发实验室废水：研发实验室废水主要为设备及器具清洗废水，产生量为0.01m³/d；
⑥检测实验室废水：仪器设备用水（水浴用水、蒸汽灭菌用水）化为水蒸气全部损耗，水量为0.004m³/d，样品预处理及试剂配备、实验室器具清洗废水因会沾染试剂，全部作为危险废物处置，水量为0.006m³/d。
⑦碱喷淋装置排水：项目污水处理站扩容后恶臭污染物产生量增加，因此碱喷淋装置定期排水量会增加，排水量为3m³/d（现有工程排水量为1.5m³，本次扩建后排水量新增1.5m³/d，总排水量为3m³/d）。
⑧浓缩过滤废水：本项目浓缩过滤采用反渗透工艺进行浓缩，根据工艺设计浓缩过程约去除果汁中50%的水，用于生产浓缩果蔬汁（浆）的果汁量为300吨，则浓缩过滤废水产生量为150m³/a（0.5m³/d）。

表2-6  本项目给排水平衡表          单位：m³/d
	用水项目
	总用水量
	新鲜水量
	纯水用量
	循环水量
	损耗水量
	废水产生量
	废水排放量

	纯水机用水
	19.4
	19.4
	0
	0
	0
	5.8
	5.8

	蒸汽发生器用水
	33.6
	0
	13.6
	20
	12
	1.6
	1.6

	设备冲洗用水
	0.12
	0.12
	0
	0
	0.02
	0.1
	0.1

	果蔬清洗用水
	37.5
	37.5
	0
	0
	7.5
	30
	30

	研发实验室用水
	0.01
	0.01
	0
	0
	0
	0.01
	0.01

	检测实验室用水
	0.01
	0
	0.01
	0
	0.01
	0
	0

	碱喷淋装置排水
	15
	3
	0
	12
	0
	3
	3

	浓缩过滤废水
	0
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0.5

	合计
	105.64
	60.03
	13.61
	32
	19.53
	41.01
	41.01


本项目新鲜水用量为60.03m³/d，废水排放量为41.01m³/d，废水均排入厂区污水处理站处理，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
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图2-1  本项目用水平衡图       m³/d
2）现有工程：
现有工程用水主要为生活用水和生产用水，生产用水包括：原料配比用水、设备冲洗用水、车间地面清洗用水、设备冷却水、碱喷淋装置补水，现有工程水平衡图如下。
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图2-2  现有工程用水平衡图       m³/d
3）本项目完成后全厂
本项目完成后全厂总新鲜水水量为109.2084m³/d，全厂废水排放量为70.7356m³/d，全厂水平衡图如下。
表2-7  本项目完成后全厂给排水平衡表          单位：m³/d
	用水项目
	总用水量
	新鲜水量
	纯水用量
	循环水量
	损耗水量
	废水产生量
	废水排放量

	水处理机组
	16.7584
	16.7584
	0
	0
	0
	4.1896
	4.1896

	产品用水
	12.5688
	0
	12.5688
	0
	12.5688
	0
	0

	设备冲洗用水
	0.84
	0.84
	0
	0
	0.164
	0.676
	0.676

	地面清洗废水
	27.2
	27.2
	0
	0
	5.44
	21.76
	21.76

	设备冷却
	20
	0.5
	0
	19.5
	0.5
	0
	0

	食堂废水
	1
	1
	0
	0
	0.2
	0.8
	0.8

	碱喷淋装置排水
	15
	3
	0
	12
	0
	3
	3

	职工生活用水
	3
	3
	0
	0
	0.
	2.4
	2.4

	蒸汽发生器用水
	33.6
	0
	13.6
	20
	12
	1.6
	1.6

	纯水机
	19.4
	19.4
	0
	0
	0
	5.8
	5.8

	果蔬清洗用水
	37.5
	37.5
	0
	0
	7.5
	30
	30

	研发实验室用水
	0.01
	0.01
	0
	0
	0
	0.01
	0.01

	检测实验室用水
	0.01
	0
	0.01
	0
	0.01
	0
	0

	浓缩过滤
	0
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0.5

	合计
	186.8872
	109.2084
	26.1788
	51.5
	38.3828
	70.7356
	70.7356
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图2-3  本项目完成后全厂用水平衡图       m³/d
（3）供电：项目用电由园区供电所提供，本项目新增电量20万kW·h/a，本项目完成后全厂用电量为60万kW·h/a。
（4）供热：集中供热管提供的蒸汽压力为2-3MPa，而本项目杀菌机所需的蒸汽压力为7-8MPa，集中供热的蒸汽压力无法满足本项目的生产需求。因此，本项目拟建设2套2t/h的蒸汽发生器，为本项目及其他生产工序供应蒸汽。
（5）供气：单台蒸汽发生器每小时天然气用量为150m³/h，设计运行时间为2400h/a，则单台蒸汽发生器天然气用量为36万m³/a，项目设计安装两套2t/h蒸汽发生器，天然气总用量为72万m³/a，项目用气由园区管网提供。
6、平面布置
厂区中部为1#车间和2#车间，1#车间南部为3#车间，1#车间北部为一般固废间，污水处理站、泵房和地下消防水池位于厂区东南角。1#车间内1层东北角是危废间，北侧为冷库，其他区域为饮料生产区，1#车间2层为食品添加剂生产区；2#车间1层东南角为锅炉房，其他区域暂时空置。项目平面布置图见附图3。
7、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，由现有人员调剂，现有劳动定员50人，实行1班制，每班8小时，年工作300天。




















	工艺流程和产排污环节
	1、果蔬汁（浆）生产工艺流程（新增）
[image: ]G：废气  S：固体废物  W：废水

图2-4  果蔬汁（浆）生产工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
原料：原材料分为冷冻品和非冷冻品，入场的原料经人工核验合格后存入冷库暂存。
预处理：冷冻的果蔬原材料在榨汁加工前需要用缓化隧道化冻处理，将原材料浸泡在缓化隧道的水池内，水的温度在40℃左右，水池底部铺设换热管，用厂内蒸汽发生器产生的蒸汽间接加热冷水，蒸汽冷凝后回用蒸汽发生器。
此工序主要污染物为：果蔬清洗废水W1。
清洗：化冻好的原材料或非冷冻的原材料送入清洗隧道浸泡清洗5-10分钟，清洗表面残余的泥土、灰尘等其他杂质。
此工序产生果蔬清洗废水W1。
打浆：清洗好的原材料送入打浆机或双联打浆机，打浆机内装有高速旋转的刀片，将原材料打成果蔬汁（浆），部分较大的原材料先用多功能切菜机切成小块后再送入打浆机打浆。
此工序产生设备冲洗废水W2。
过滤：打浆完成后将果蔬浆液通过密闭管道输送至过滤机，用滤网过滤浆料中的果蔬渣，得到果蔬汁（浆）。
此工序产生设备冲洗废水W2、果蔬渣S1。
调配：过滤好的果蔬汁再用密闭管道通入搅拌缸内，加入白砂糖和维生素进行调配。
此工序产生设备冲洗废水W2。
灌装：调配好的果蔬汁（浆）先经密闭管道输送至套管式杀菌机中杀菌消毒，物料在连续流动的状态下通过套管式热交换器加热至138～150℃，并在这一温度下保持一定的时间(2～4秒)以达到无菌水平，然后再用密闭管道输送到单头BIB无菌灌装机将物料灌装于包装容器中。整个灭菌过程在高温状态下瞬时内完成，极大的保存了食品原有的风味和营养成分，大大延长了产品的保质期，杀菌所用的蒸汽由厂内蒸汽发生器提供，采取间接加热的方式，蒸汽不直接与物料接触，蒸汽冷凝水回用蒸汽发生器。
此工序主要污染物为：设备冲洗废水W2。
包装：利用激光打码机在瓶身标注生产信息后，采用PE包装膜进行包装作业。缠绕PE包装膜完毕后，对包装膜实施加热处理，使其收缩并紧密包裹瓶身。
此工序主要污染物为：PE膜加热废气G1
2、浓缩果蔬汁（浆）生产工艺流程（新增）W2、W4、S1

[image: ]G：废气  S：固体废物  W：废水

图2-5  浓缩果蔬汁（浆）生产工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
原料：原材料分为冷冻品和非冷冻品，入场的原料经人工核验合格后存入冷库暂存。
预处理：冷冻的果蔬原材料在榨汁加工前需要用缓化隧道化冻处理，将原材料浸泡在缓化隧道的水池内，水的温度在40℃左右，水池底部铺设换热管，用厂内蒸汽发生器产生的蒸汽间接加热冷水，蒸汽冷凝后回用蒸汽发生器。
此工序主要污染物为：果蔬清洗废水W1。
清洗：化冻好的原材料或非冷冻的原材料送入清洗隧道浸泡清洗5-10分钟，清洗表面残余的泥土、灰尘等其他杂质。
打浆：清洗好的原材料送入打浆机，打浆机内装有高速旋转的刀片，将原材料打成果蔬汁（浆），部分较大的原材料先用多功能切菜机切成小块后再送入打浆机打浆。
此工序主要污染物为：设备冲洗废水W2。
浓缩过滤：打浆完成后将果蔬浆液通过密闭管道输送至过滤机，用滤网过滤浆料中的果蔬渣，得到果蔬汁（浆），再通入到浓缩机中进行浓缩，浓缩糖度控制在20-70BIX。浓缩过程采用反渗透浓缩，是一种常温高压膜分离工艺，在压力驱动下让水分子透过RO膜，而糖分、有机酸、风味物质、维生素等有效成分被截留，从而在低温下获得高倍浓缩汁。
此工序主要污染物为：设备冲洗废水W2、浓缩过滤废水W4、果蔬渣S1。
灌装：浓缩好的果蔬汁（浆）先经密闭管道输送至套管式杀菌机中杀菌消毒，物料在连续流动的状态下通过套管式热交换器加热至138～150℃，并在这一温度下保持一定的时间(2～4秒)以达到无菌水平，然后再用密闭管道输送到单头BIB无菌灌装机将物料灌装于包装容器中。整个灭菌过程在高温状态下瞬时内完成，极大的保存了食品原有的风味和营养成分，大大延长了产品的保质期，杀菌所用的蒸汽由厂内蒸汽发生器提供，采取间接加热的方式，蒸汽不直接与物料接触，蒸汽冷凝水回用蒸汽发生器。
此工序主要污染物为：设备冲洗废水W2。
包装：利用激光打码机在瓶身标注生产信息后，采用PE包装膜进行包装作业。缠绕PE包装膜完毕后，对包装膜实施加热处理，使其收缩并紧密包裹瓶身。
此工序主要污染物为：PE膜加热废气G1














3、液体食品添加剂生产工艺流程（技改）
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图2-6  液体食品添加剂生产工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
配料（现有）：根据不同的配方表挑选出所用到的原材料，保证原材料种类准确。
混料（现有）：将挑选好的液体原材料用上料机输送到搅拌缸中进行混合搅拌，搅拌时间约15分钟以保证产品的均匀度，混料过程密闭进行。
均质（现有）：混料完成后用密闭管道将混合物输送到均质缸中进行均质，由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，从而瞬间使各组分均匀精细地分散，经过高频的循环往复，最终得到稳定的产品。
人工灌装（现有）：将均质后的成品用管道输送到不锈钢桶中，人工用瓢将液体成品灌装到塑料瓶中，灌装前需用紫外线灯对塑料瓶消毒30分钟，灌装完成后人工封上瓶盖。
此工序主要污染物为：食品添加剂生产废气G4。
打码（现有）：内包装完成后将产品用激光打码，在包装表面刻上产品信息。
外包装（现有）：将内包装好的成品装箱打包，检验合格后入库储存。
喷雾干燥（技改）：将成品液态食品添加剂置于喷雾干燥机中进行干燥处理，以去除食品添加剂中的水分，进而将其制成粉状固态食品添加剂产品。
物料通过密闭管道被泵入喷雾干燥机，该喷雾干燥机主要借助旋转喷嘴将液态物料喷射成微小液滴。在离心力的作用下，液滴受到向外的惯性力而被甩出，并迅速分散于热空气中。在气流环境里，液滴表面的水分开始蒸发，当液滴中的水分完全蒸发后，便得到干燥的产品。加热热源采用蒸汽发生器蒸汽，蒸汽通入换热器，将进入喷雾干燥机的空气加热至180℃，此热空气作为蒸发过程所需的热源。 
此工序主要污染物为：喷雾干燥废气G2、设备清洗废水W2。
粉料灌装（技改）：干燥后的产品随气流进入旋风灌装机实施分离操作，所收集的产品汇聚至卸料口以待出料。尾气经布袋除尘器处理后向外排放。进行灌装作业时，开启卸料口阀门，产品下落并灌装至牛皮纸袋内，随后使用缝包机进行封口处理，最终入库保存。 
此工序主要污染物为：粉料灌装废气G3、设备清洗废水W2。










4、研发实验室工艺流程（新建）
[image: ]G5、W3、S2

图2-7  研发实验室工艺流程
研发实验室主要运行内容为用各种食品添加剂加水调配，进行配方开发、风味调配、工艺小试及稳定性验证，或用现有的配方调配出样品发给客户品尝。主要流程为：原料-称量-调配-杀菌-灌装。研发实验室产生的污染源主要是调配过程中所用的各种香精产生的异味及器具清洗产生的废水。
此工序主要污染物为：研发调配废气G5、研发实验室器具清洗废水W3、废研发样品S2。
5、检测实验室工艺流程（新建）
[image: ]G6、S3、S4、S5

图2-8  检测实验室工艺流程
检测实验室主要用于对本企业制造的产品进行检测，包括感官要求（色泽、气味、状态等）、理化性质、重金属含量、微生物含量等检测内容。
理化分析检测：对液态样品进行过滤稀释等预处理后，进行氧化还原、显色反应、定容等处理后通过滴定反应或分光光度计来测定常规化学指标。金属分析检测：对样品进行消解处理，然后利用原子吸收分光光度计等设备检测分析金属指标；微生物分析检测：将样品充分混匀后根据样品情况确定接种量，将样品分别接种到培养基中恒温培养，然后进行微生物计数测定 。
检测实验室产生的污染源主要是：有机试剂挥发产生的废气G6，废试剂瓶S3、实验室废液S4，超净工作台定期更换的废UV灯管S5。


表2-8  排污节点及处理方式一览表
	项目
	序号
	污染源
	污染物
	排放规律
	治理措施

	废气
	G1
	PE包装膜加热（新增）
	非甲烷总烃
	连续
	干式过滤+两级活性炭吸附装置1#+15m排气筒DA001

	
	G6
	检测实验室（新增）
	非甲烷总烃
	连续
	

	
	/
	饮料灌装（现有）
	非甲烷总烃、臭气浓度
	连续
	

	
	/
	贴管（现有）
	非甲烷总烃
	连续
	

	
	/
	喷码（现有）
	非甲烷总烃
	连续
	

	
	/
	热合封口（现有）
	非甲烷总烃
	连续
	

	
	G4
	食品添加剂生产（现有）
	非甲烷总烃、臭气浓度
	连续
	

	
	G2
	喷雾干燥（新增）
	颗粒物
	连续
	布袋除尘器+15m排气筒DA002

	
	G3
	粉料灌装
	
	连续
	

	
	/
	真空上料（现有）
	
	连续
	

	
	/
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	连续
	碱喷淋+15m排气筒DA003

	
	/
	蒸汽发生器（新增）
	NOx、SO2、颗粒物、林格曼黑度
	连续
	低氮燃烧技术+15m排气筒DA005

	
	G5
	研发实验室（新增）
	臭气浓度
	连续
	活性炭吸附装置2#+25m排气筒DA006

	噪声
	N
	生产设备
	等效A声级
	间歇
	项目生产设备置于生产车间内，采用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、设备定期维护和保养等措施

	固体废物
	/
	原材料
	废包装
	间歇
	收集后暂存一般固废间，定期外售综合利用

	
	/
	布袋除尘器
	废布袋
	间歇
	

	
	S1
	浓缩过滤（新增）
	果蔬渣
	间歇
	收集后交由环卫部门处置

	
	S2
	研发实验室（新增）
	废研发样品
	间歇
	

	
	/
	污水处理站
	浮油
	间歇
	

	
	/
	
	污泥
	间歇
	

	
	/
	布袋除尘器
	除尘灰
	间歇
	

	
	S3
	检测实验室（新增）
	废试剂瓶
	间歇
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置

	
	S4
	
	实验室废液
	间歇
	

	
	S5
	
	废UV灯管
	间歇
	

	
	/
	废气治理设施
	废过滤棉
	间歇
	

	
	/
	
	废活性炭
	间歇
	

	
	/
	设备维护
	废润滑油
	间歇
	

	
	/
	
	废润滑油桶
	间歇
	

	
	/
	纯水机
	废反渗透膜
	间歇
	厂家回收

	废水
	/
	纯水机废水
	pH、COD、NH3-N、SS
	间歇
	全厂废水排入厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司

	
	/
	蒸汽发生器排水
	pH、COD、NH3-N、SS
	间歇
	

	
	W1
	果蔬清洗废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	连续
	

	
	W2
	设备冲洗废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度、TP、TN
	间歇
	

	
	W3
	研发实验室器具清洗废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度、TP、TN
	间歇
	

	
	W4
	浓缩过滤废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度、TP、TN
	间歇
	



























	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续情况 
（1）环评手续
2024年1月委托晨喆(河北)环保科技有限公司编制了《华百仕食品饮料经济综合生产基地项目环境影响报告表》，于2024年2月5日取得了石家庄市栾城区行政审批局审批意见（石栾审环表[2024]23号）。2025年3月7日取得排污许可登记，登记编号：91130124MA0F745W34001W，2025年10月完成自主验收。
（2）现有生产工艺流程
①饮料生产工艺流程
[image: ]G：废气  S：固体废物
W：废水

图2-7  饮料生产工艺流程及排污节点图
②固体型食品添加剂生产工艺流程
[image: ]G：废气  S：固体废物
W：废水  

图2-8  固体型食品添加剂生产工艺流程






③乳化型食品添加剂生产工艺流程
[image: ]G：废气  S：固体废物
W：废水  

图2-9  乳化型食品添加剂生产工艺流程

二、现有工程污染物排放量 
1、现有工程污染物产生、治理情况
（1）废气治理情况
打码、贴管、热合封口、饮料灌装、食品添加剂生产废气经干式过滤+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001排放；
粉料灌装废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002排放；
污水处理站废气收集后经碱喷淋装置+15m高排气筒DA003排放；
食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道DA004排放。
（2）现有工程污染物排放情况
根据河北彩驰环保科技有限公司于2025年09月01日-09月02日对该项目进行了竣工验收检测，并出具检测报告(报告编号：CCJW2509001)可知：
①有组织废气
喷码、热合封口、贴管、饮料灌装、食品添加剂生产废气经处理后非甲烷总烃排放浓度最大值为2.31mg/m³，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业及其他行业减半限值标准；臭气浓度最大值为131（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放减半限值标准；粉料灌装废气经处理后颗粒物最高排放浓度为2.6mg/m³，最高排放速率为0.010kg/h，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级减半限值标准；污水处理站废气经处理后硫化氢最高排放速率为3.05×10-4kg/h，氨最高排放速率为8.34×10-3kg/h，臭气浓度最大值为977（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放减半限值标准；食堂油烟废气经处理后排放的油烟折算平均排放浓度最大值为0.6mg/m³，符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型标准。
②无组织废气
厂界无组织颗粒物最高排放浓度为470µg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织氨最高排放浓度为0.03mg/m³，厂界无组织硫化氢最高排放浓度为0.013mg/m³，厂界无组织臭气浓度最大值为18（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准；厂界无组织非甲烷总烃最高排放浓度为1.08mg/m³，均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度标准限值；车间口无组织非甲烷总烃最高排放浓度为1.54mg/m³，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1监控点处1h平均浓度值。
（2）废水
污水排放口处排放的废水中pH值范围为7.2-7.4（无量纲）、化学需氧量日均最大值为106mg/L、氨氮日均最大值为2.46mg/L、悬浮物日均最大值为46mg/L、五日生化需氧量日均最大值为26.8mg/L、总磷日均最大值为0.09mg/L、总氮日均最大值为3.95mg/L、色度日均最大值为10倍、动植物油日均最大值为6.28mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。
表2-9  现有工程污染排放情况一览表
	污染物类别
	排放口
	污染物名称
	排放浓度
	执行标准

	废气
	DA001
	非甲烷总烃
	2.31mg/m³
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业

	
	
	臭气浓度
	131（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放限值标准

	
	DA002
	颗粒物
	2.6mg/m³，0.010kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值标准

	
	DA003
	氨
	8.34×10-3kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放限值标准

	
	
	硫化氢
	3.05×10-4kg/h
	

	
	
	臭气浓度
	977（无量纲）
	

	
	DA004
	油烟
	0.6mg/m³
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型标准

	废水
	DW001
	pH
	7.2-7.4（无量纲）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求

	
	
	COD
	106mg/L
	

	
	
	NH3-N
	2.46mg/L
	

	
	
	BOD5
	26.8mg/L
	

	
	
	SS
	46mg/L
	

	
	
	TN
	3.95mg/L
	

	
	
	TP
	0.09mg/L
	

	
	
	动植物油
	6.28mg/L
	

	
	
	色度
	10倍
	


（3）固体废物
废包装、废布袋收集后暂存一般固废间，外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收；废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废油墨瓶收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置；污泥、杂质、浮油、除尘灰、生活垃圾收集后统一由环卫部门处理。
（4）噪声
东、南、西厂界昼间噪声值范围为53.4dB(A)-64.5dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
2、现有工程污染物排放量
根据企业自行检测报告数据计算，企业现有污染物排放情况见下表。
表2-10  现有工程污染物排放情况一览表
	污染物类别
	污染物名称
	排放量（t/a）

	废气
	非甲烷总烃
	0.055

	
	颗粒物
	0.033

	
	硫化氢
	0.0001

	
	氨
	0.029

	废水
	COD
	1.423

	
	NH3-N
	0.033

	
	BOD5
	0.251

	
	SS
	0.431

	
	TN
	0.037

	
	TP
	0.001

	
	动植物油
	0.059


各污染物排放量满足现有环评总量指标。
四、现有工程主要环境问题及整改措施
综合现场调查结果，项目废气及噪声治理措施合理，各污染物均能实现达标排放，固体废物均得到合理处置，满足现行环保要求，无现有工程环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
本项目位于石家庄市栾城区，所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段）二级标准。
（1）本评价引用河北省生态环境厅发布的《2025河北省生态环境状况公报》中石家庄市大气常规污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的现状监测数据。
2025年度，石家庄市环境空气中常规污染物具体现状监测浓度见表3-1。
表3-1  2025年石家庄市环境空气中常规污染物浓度
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度/（μg/m³）
	标准值/（μg/m³）
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	67
	60
	111.7
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37
	30
	123.3
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60
	达标

	CO
	24小时平均第95位百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	8小时平均第90位百分位数
	171
	160
	106.9
	不达标


项目所在区域环境空气中，SO2年平均值、NO2年平均值和CO24小时均值达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过度阶段二级浓度限值。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，石家庄市为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状数据引用河北工院云环境检测技术有限公司出具的《石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司母乳低聚糖生产线项目环境质量现状监测报告》（报告编号：云环检字[2024]第0317号）中数据，取样日期为2024.4.19-2024.4.26，引用因子为TSP、非甲烷总烃。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，本项目距监测点930米，具体位置见附图8，因此，可满足引用要求。
1）监测因子：TSP、非甲烷总烃。
2）监测布点：石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司厂区北侧
表3-2   大气现状监测点位布设情况表
	监测点名称
	监测因子
	相对厂址方位
	相对厂址距离

	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司厂区
	TSP、非甲烷总烃
	NE
	930m


3）监测因子与频次 
表3-3   项目环境空气监测点位、监测因子及监测频次
	采样点位
	检测因子
	检测频次

	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司厂区
	非甲烷总烃
	每天采样45分钟，监测7天

	
	TSP
	每天采样24小时，连续检测7天


4）环境空气质量现状评价 
①评价因子：TSP、非甲烷总烃
②评价标准：《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2环境空气污染物其他项目浓度限值、《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。
③评价方法：采用单因子污染指数法，计算模式如下： 
Pi＝Ci/C0i
式中：
Pi—i 污染物污染指数；
Ci—i 污染物现状监测浓度，mg/m³；
Coi—i 污染物评价标准，mg/m³。
5）监测及评价结果 
大气环境质量现状监测统计结果见表3-4。
表3-4  大气环境质量现状监测结果分析
	因子
	评价标准
(mg/m³)
	浓度范围
（mg/m³）
	污染指数

	TSP
	0.3
	0.233-0.267
	0.78~0.89

	非甲烷总烃
	2
	0.54~0.58
	0.27~0.29


根据评价结果可知，TSP 24h均值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2环境空气污染物其他项目浓度限值；非甲烷总烃监测值浓度符合《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。
2、水环境质量现状
根据石家庄市生态环境局于2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境质量公报》中相关数据可知：洨河水质状况为轻度污染；汪洋沟水质状况为轻度污染。
3、声环境质量现状
根据现场调查，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行声环境现状监测。
4、生态环境
本项目位于河北石家庄装备制造产业园内，用地性质为工业用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且不存在地下水污染物途径，因此，本次评价不再开展地下水、土壤调查。
6、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，无需进行现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
经现场踏勘，项目周边500m范围的大气环境保护目标为厂界北侧290m处的前彪冢村，具体位置关系见表3-5。
表3-5  环境空气保护目标
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	保护级别

	
	E
	N
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	114°38′0.802″
	37°52′25.842″
	前彪冢村
	居民
	二类
	北
	290
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准


2、声环境保护目标
经现场踏勘，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、 生态环境保护目标
项目区域内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	施工期：
1、废气
本项目施工期颗粒物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。具体标准值见表3-6。
表3-6  扬尘排放浓度限值
	控制项目
	监控点浓度限值a（μg/m³）
	达标判定依据（次/天）

	PM10
	80
	≤2

	a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m³时，以150µg/m³计。


2、废水
本项目施工期无废水外排。
3、噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1标准。具体标准值见表3-7。
表3-7  建筑施工场界环境噪声排放限值       单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


4、固体废物
本项目施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定；生活垃圾执行《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》（2021年1月1日起实施）中相关要求规定。
运营期：
1、废气
本项目运营期：非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准，厂区内无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；
颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级限值，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织浓度限值；
氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准值。
具体标准值见表3-8。
表3-8  本项目运营期废气污染物排放标准
	评价因子
	标准值
	标准来源

	打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、PE包装膜加热废气排气筒DA001（15m）
	非甲烷总烃
	60mg/m³
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	粉料灌装、真空上料、喷雾干燥废气排气筒DA002（15m）
	颗粒物
	120mg/m³
1.75kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	污水处理站废气排气筒DA003（15m）
	氨
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	
	硫化氢
	0.33kg/h
	

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	

	蒸汽发生器废气排气筒DA005（15m）
	NOx
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1

	
	SO2
	10
	

	
	颗粒物
	5
	

	
	烟气黑度
	＜1
	

	研发实验室废气排气筒DA006（25m）
	臭气浓度
	6000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	厂界
	非甲烷总烃
	4.0mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准

	
	颗粒物
	1.0mg/m³
	

	
	氨
	1.5mg/m³
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建 标准

	
	硫化氢
	0.06mg/m³
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值 2.0mg/m³
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	
	
	监控点处任意一次浓度值 10.0mg/m³
	


2、废水
本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准以及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准，具体标准值见表3-9。
表3-9  污水排放水质要求标准指标          单位：mg/L
	标准
	pH值
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	总氮
	色度
	动植物油

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	6-9
	≤500
	≤300
	≤400
	—
	—
	—
	—
	100

	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准
	6-9
	≤240
	≤240
	≤200
	≤25
	≤3.5
	≤40
	≤50倍
	—

	本项目执行标准
	6-9
	≤240
	≤240
	≤200
	≤25
	≤3.5
	≤40
	≤50倍
	100


3、噪声
厂界声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，具体标准值见表3-10。
表3-10   工业企业厂界环境噪声排放标准         单位dB（A）
	污染物种类
	项目
	标准值
	标准来源

	噪声
	厂界
	昼间：65dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物
本项目运营期一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规定。







	总量控制
指标
	根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文件要求及《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号），结合本项目情况，确定项目的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx。
根据《环保部关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》、《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》和《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定项目的通知》的要求，本项目重点污染物排放总量计算如下。
1、按排放标准核算
表3-11  污染物排放总量核算结果一览表（按排放标准核算）
	项目
	排放/协议标准
（mg/L或mg/m³）
	排放量
（m³/d或m³/h）
	运行时间
（d/a或h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	COD
	240
	41.01
	300
	2.953

	NH3-N
	25
	
	
	0.308

	SO2
	10
	3232.59
	2400
	0.078

	NOX
	50
	
	
	0.388

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m³）×排气量（m³/h）×生产时间（h/a）/109
污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废水量（m³/d）×生产时间（d/a）/106

	核算结果
	由公式核算可知，污染物排放量分别为：COD：2.917t/a；NH3-N：0.304t/a；SO2：0.078t/a；NOx：0.388t/a。


2、按排污权核算
根据《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》(冀环规范[2022]3号)文件以及《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》冀环办字函[2023]283号文件：间接排放的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。
表3-12  污染物排污权核算总量指标表
	项目
	排放/协议标准
（mg/L或mg/m³）
	排放量
（m³/d或m³/h）
	运行时间
（d/a或h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	COD
	40
	41.01
	300
	0.492

	NH3-N
	2
	
	
	0.025

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废水量（m³/d）×生产时间（d/a）/106

	核算结果
	由公式核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：0.492t/a；NH3-N：0.025t/a。




3、按预测排放量计算
（1）非甲烷总烃：
DA001：2.36mg/m³×2400h×20000m³/h×10-9=0.113t/a
（2）颗粒物：
DA002：2.23mg/m³×2400h×10000m³/h×10-9=0.054t/a
DA005：3.1mg/m³×2400h×3232.59m³/h×10-9=0.024t/a
按预测排放量计算，非甲烷总烃总量指标为0.113t/a（以全厂计算），颗粒物总量指标为0.078t/a（以全厂计算）。
4、总量指标建议值
根据《华百仕食品饮料经济综合生产基地项目》环评已取得总量文件，现有工程总量指标为：非甲烷总烃0.062t/a，颗粒物0.033t/a，COD0.376t/a，NH3-N 0.019t/a。
本项目新增总量指标：非甲烷总烃0.051t/a（0.113t/a-0.062t/a），COD：0.492t/a；NH3-N：0.025t/a，SO2：0.078t/a；NOx：0.388t/a，颗粒物0.045t/a（0.078t/a-0.033t/a）。
表3-13  本项目后全厂污染物总量指标变化情况一览表    单位t/a
	污染物
	现有工程总量指标
	以新带老削减量
	本项目完成后全厂总量指标
	变化情况

	NOx
	0
	0
	0.388
	+0.388

	SO2
	0
	0
	0.078
	+0.078

	非甲烷总烃
	0.062
	0.062
	0.113
	+0.051

	颗粒物
	0.033
	0.033
	0.078
	+0.045

	NH3-N
	0.019
	0
	0.044
	+0.025

	COD
	0.376
	0
	0.868
	+0.492


综上，本项目完成后全厂污染物总量控制指标为：COD：0.868t/a；NH3-N：0.044t/a；SO2：0.078t/a；NOx：0.388t/a；非甲烷总烃：0.113t/a；颗粒物0.078t。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有车间进行建设，施工期主要为生产设备的安装调试以及污水处理站的扩容工程。
1、大气环境影响分析
本项目施工期主要为污水处理站的扩容改造以及设备安装，建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运会引起道路扬尘，主要污染物为颗粒物，对周边区域大气环境有一定影响。
为减少扬尘（颗粒物）的产生，采取以下控制措施：
①设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输垃圾采用篷布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，并进行泼洒抑尘，减少扬尘，装修期间加强对施工场地的管理，适当向作业面、地面洒水，每天不少于2次；
②施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆；
③在发布重污染天气预警期间内，厂区内不得开展施工作业，预警解除后，方可开工；
④建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。
采取以上措施施工期厂界扬尘可达到《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求，即监测点浓度限值PM10≤80μg/m³，为达标排放，对区域大气环境影响较小。
2、水环境影响分析
项目施工过程中产生的污水主要来自施工人员的生活污水。施工期工人主要来自当地，生活污水产生量较少，这部分生活污水可用作洒水降尘，不外排。因此，项目施工期间对区域水环境影响较小。
3、声环境影响分析
施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、声压级较高等特征。为减轻施工噪声对附近村庄的影响，本项目将采取如下措施：
①人为控制。增强施工人员的环保意识，施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声歌唱等；作业中搬运物件必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的响声，严禁抛掷物件造成噪声。
②作业时间上控制。禁止在夜间22:00～次日6:00及午间12:00～14:00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，需采取有效降噪措施，事先做好周边群众工作，并报当地环保局备案后施工。
③强噪声机械降噪控制。合理布局施工场地，对施工现场内的强噪声机械加装消声、减震设施，实施封闭式或半封闭式操作，设置必要的围挡。
通过采取以上措施，可将施工期噪声降至最低，施工噪声对附近居民产生的影响会大大减轻，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1标准限值要求。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，均为一般固废。
对于在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料如钢筋头、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其他不可回收的建筑垃圾运至垃圾填埋场作填埋处理。
另外，施工人员还将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾有专人清扫收集，用专用封闭车辆送至环卫部门处置。
经采取上述防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的、随着工程的建成完工而消失。固体废物的处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定。








	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、有组织废气
本项目完成后全厂废气排放情况如下：
（1）打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、包装膜加热废气
①打码废气
根据油墨成分说明，油墨有机成分为20%，本次以最不利情况考虑，油墨中有机成分全部挥发来计算，现有工程油墨用量为0.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.02t/a。
②热合封口废气
本项目包装膜加热过程中会产生有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2921塑料薄膜制造行业，非甲烷总烃产生系数为2.5kg/t，本项目产品需要加热的PE包装材料为10t/a，则非甲烷总烃产生量为0.025t/a。
③PE包装膜加热废气
本项目包装膜加热过程中会产生有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2921塑料薄膜制造行业，非甲烷总烃产生系数为2.5kg/t，本项目产品需要加热的PE包装材料为15t/a，则非甲烷总烃产生量为0.038t/a。
④贴管废气
本项目贴管过程中热熔胶加热熔化和挤出过程中会产生挥发性有机物废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2927日用塑料制品制造行业系数表，挤出工序挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品，项目热熔胶使用量为10t/a，则非甲烷总烃产生量为0.027t/a。
⑤食品添加剂生产废气
项目液体和乳化食品添加剂生产过程中会产生挥发性有机物废气。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-日用化学产品制造行业系数手册-香精挥发性有机物产污系数为250g/t产品，项目产能为300t/a，则非甲烷总烃产生量为0.075t/a。
引用张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯-费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将臭气强度6级法与我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 结合，该分级法以臭气强度的嗅觉感觉和实验经验为分级依据，对臭气浓度进行等级划分，提高了分级的准确程度臭气浓度在国际上通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，臭气强度分级、恶臭浓度与臭气强度的关系分别见下表。
表4-1  臭气强度分级
	强度等级
	嗅觉判别标准

	0
	无臭

	1
	微有臭气感觉（仪器检知）

	2
	略有臭味的感觉（嗅觉感知）

	3
	臭味明显

	4
	臭气较强

	5
	强烈恶臭


表4-2  恶臭污染程度初步划分
	强度等级
	臭气浓度（无量纲）

	0
	0~10

	0~3
	10~100

	3~4
	100~300

	4~5
	300~600

	≥5
	≥600


根据上表格，项目臭气浓度对应臭气强度分级为4级的阈值范围，当臭气强度为4~5级时，臭气浓度范围300~600，本次以臭气浓度600（无量纲）进行计算。
⑥饮料灌装废气
饮料生产过程中会添加具有挥发性的食品添加剂，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-日用化学产品制造行业系数手册-香精挥发性有机物产污系数为250g/t产品，饮料生产过程中食品添加剂用量为2t，则非甲烷总烃产生量为0.0005t。
灌装过程中散出的异味参照表4-1、4-2，项目臭气浓度对应臭气强度分级为3级的阈值范围，当臭气强度为3~4级时，臭气浓度范围100~300，本次以臭气浓度300（无量纲）进行计算。
⑦检测实验室废气
废气主要为实验室中会挥发的药剂在存放和使用过程中产生的废气，实验室中会挥发的药剂为无水乙醇、石油醚（30-60），因此实验废气污染物主要为非甲烷总烃。
本次废气的产生量按最不利的情况（全部挥发）计算，各污染物产生量如下表。
表4-3  挥发量情况表
	名称
	污染物
	使用量
	密度
	纯物质量
	产生量

	无水乙醇
	非甲烷总烃
	5000g
	/
	5000g
	0.013t/a

	石油醚（30-60）
	
	8000g
	/
	8000g
	


检测实验室非甲烷总烃产生量为0.013t/a。
热合封口、食品添加剂生产、饮料灌装废气收集方式为中央换气系统收集，液体、乳化剂食品添加剂和饮料生产区域面积约为800㎡，生产区高度为2.5m，设计每小时换气5次，则需风机为10000m³/h；
打码、贴管、包装膜加热废气，通过集气罩收集，在贴管机、喷码机、自动包装线上方共设置3个集气罩，每个集气罩面积为2㎡，集气罩控制风速为0.3m/s，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风罩风量计算公式如下：
Q=F×v×3600
式中：
Q--排风罩的排风量，m³/s；
F--排风罩罩口面积，㎡；

--排风罩罩口平均风速，m/s。
则喷码、贴管、包装膜加热工序废气所需风量为3×2㎡×0.3m/s×3600=6480m³/h。
检测实验室内设置4个万向集气罩，单个集气罩面积为0.1㎡，控制风速为0.3m/s，根据上文公式计算，风量为4×0.1㎡×0.3m/s×3600=432m³/h，实验室配备通风橱2个，单个风量500m³/h，超净工作台1个，风量为1000m³/h
综上打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、包装膜加热废气总所需风量为10000m³/h+6480m³/h+432m³/h+500m³/h×2+1000m³/h=18912m³//h，因此，设计风量为20000m³/h的风机，能够满足需要。
热合封口、食品添加剂生产、饮料灌装废气收集方式为中央换气系统收集（收集效率为100%），打码、贴管、包装膜加热采用集气罩收集（收集效率90%），检测实验室废气通过通风橱和集气罩收集（收集效率90%），收集的非甲烷总烃量为（0.02+0.038+0.027+0.013）×90%+0.025+0.075+0.0005=0.189t/a。
有组织非甲烷总烃产生量为0.189t/a，臭气浓度600（无量纲），废气收集后经干式过滤+两级活性炭吸附装置处理（一级处理效率30%，二级处理效率20%，综合处理效率约40%），有组织非甲烷总烃排放量为0.113t/a，有组织排放速率0.05kg/h，有组织排放浓度2.36mg/m³；有组织排放臭气浓度360（无量纲）。
（2）粉料灌装、真空上料、喷雾干燥废气
①粉料灌装
粉料灌装过程中会产生颗粒物废气，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1469其他调味品、发酵制品制造行业系数手册粉料配制工序的产污系数为0.099kg/t-产品，本项目粉末产品年产量2310t/a，则颗粒物年产生量约为0.229t/a。
②真空上料
真空上料用管道将物料抽送至混合机中，总物料量为2300t，真空上料机配备旋风分离系统将气流与物料分离，分离效率为99.99%，因此真空上料废气颗粒物产生量为0.23t/a。
③喷雾干燥
进入喷雾干燥工序的总物料量为50t，经干燥后物料量为10t，干燥的物料随气流进入旋风灌装机进行分离，分离效率为99%，因此喷雾干燥废气颗粒物产生量为0.1t/a。
在粉末灌装机（2台）、旋风灌装机（1台）侧向设置集气罩收集废气，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），颗粒物废气参照粉尘上吸式控制风速为1.0m/s，单个集气罩罩口面积为0.3㎡。经计算，风量为3240m³/h。
喷雾干燥机设计排出风量为1000m³/h，单台真空上料机设计排放量为300m³/h，因此该废气总风量为2700m³/h+1000m³/h+5×300m³/h=5740m³/h，因此，设计风量为10000m³/h的风机，能够满足需要。
粉料灌装废气采用集气罩收集（收集效率为90%），喷雾干燥、真空上料废气采用管道收集（收集效率100%），有组织颗粒物产生量为0.29×90%+0.23+0.1=0.536t/a，废气经1套“布袋除尘器处理”（处理效率90%），处理后有组织颗粒物排放量为0.054t/a，排放速率0.02kg/h，排放浓度2.23mg/m³。
（3）污水处理站废气
污水处理站产生的恶臭气体主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。
污水处理站恶臭物质各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，项目污水处理站氨和硫化氢的产生量参照“污水泵站的恶臭评价与治理对策，环境工程，2012年第30卷增刊”中给出的污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强：氨0.623mg/s-㎡、硫化氢1.351x10-3mg/s-㎡，厂区污水处理站扩容后面积为150㎡，则项目污水处理站氨的产生量为0.807t/a，硫化氢的产生量为0.002t/a。
根据表4-1、4-2，项目臭气浓度对应臭气强度分级为5级的阈值范围，当臭气强度为4~5级时，臭气浓度范围300~600，本次以臭气浓度600（无量纲）进行计算。
本项目污水处理站池体顶部加盖盖板密闭，同时设置抽风系统（收集效率90%，设计风量5000m³/h），氨有组织产生量为0.807×90%=0.726t/a；硫化氢有组织产生量为0.002×90%=0.0018t/a；有组织产生臭气浓度600（无量纲）。废气经“碱喷淋装置”处理（处理效率90%）处理后，氨有组织排放量为0.073t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6.05mg/m³；硫化氢有组织排放量为0.00018t/a，排放速率为0.00075kg/h，排放浓度为0.15mg/m³；有组织排放臭气浓度60（无量纲）。
（4）蒸汽发生器烟气
蒸汽发生器燃烧会产生NOx、SO2、颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中产污系数：工业废气量107753Nm³/万m³-原料、SO20.02Skg/万m³-原料（本项目使用一类天然气，根据《天然气》（GB 17820-2018）要求一类天然气中总硫含量要小于20mg/m³，本次以硫含量20mg/m³进行计算）、NOx 3.03kg/万m³-原料。颗粒物排放情况引用石家庄市栾城区华英工贸有限责任公司天然气锅炉烟气监测数据（检测单位：河北欣蓝环境科技有限公司，报告编号XLKJ自行监测（2023）11019号），颗粒物排放浓度为3.1mg/m³。该企业锅炉功率为4t/h，与本项目蒸汽发生器功率相同，且天然气来源均为石家庄装备制造产业园供气管道，因此具有可类比性。
本项目天然气年用量72万m³/a，则废气排放量7758216m³/a，NOx排放量0.218t/a，排放速率0.091kg/h，排放浓度28.1mg/m³、SO2排放量0.029t/a，排放速率0.012kg/h，排放浓度3.74mg/m³、颗粒物排放量0.024t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度3.1mg/m³，烟气黑度＜1级。
（5）研发实验室废气
研发实验室废气主要为调配样品过程中产生的异味，参照上述表格，根据上述表格，项目臭气浓度对应臭气强度分级为3级的阈值范围，当臭气强度为3~4级时，臭气浓度范围100~300，本次以臭气浓度300（无量纲）进行计算。
在实验室操作台上方设置万向集气罩收集废气，单个面积为0.1㎡，共设置20个，控制风速为0.3m/s，根据上文公式计算，风量为20×0.1㎡×0.3m/s×3600=2160m³/h，因此，设计风量为5000m³/h的风机，能够满足需要。
废气收集后经活性炭吸附装置处理后（处理效率70%），有组织排放臭气浓度90（无量纲）。
2、无组织废气
全厂无组织排放废气主要为打码、贴管、检测实验室、包装膜加热、粉料灌装、污水处理站未被收集的废气。
全厂无组织非甲烷总烃排放量为0.019t/a，排放速率0.008kg/h；无组织颗粒物排放量为0.023t/a，排放速率0.01kg/h；无组织氨排放量为0.081t/a，排放速率0.034kg/h；无组织硫化氢排放量为0.0002t/a，排放速率0.00008kg/h。
采用AERSCREEN模式对无组织排放源厂界浓度进行预测，厂界非甲烷总烃贡献浓度为0.021mg/m³，颗粒物贡献浓度为0.03mg/m³，无组织氨贡献浓度为0.09mg/m³，无组织硫化氢贡献浓度为0.0003mg/m³。








	
	表4-4   本项目废气排放源一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生量（t/a）
	污染物产生浓度（mg/m³）
	排放形式
	治理设施
	污染物排放浓度（mg/m³）
	污染物排放速率（kg/h）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	污染防治设施名称及工艺
	处理能力（m³/h）
	收集效率
	治理工艺去除率
	是否为可行技术
	
	
	

	打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、包装膜加热废气
	非甲烷总烃
	0.189
	3.93
	有组织
	干式过滤+两级活性炭吸附装置
	20000
	90%/100%
	40%
	是
	2.36
	0.05
	0.113

	
	臭气浓度
	600（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	360（无量纲）

	真空上料、喷雾干燥、粉料灌装
	颗粒物
	0.536
	22.34
	有组织
	布袋除尘器
	10000
	90%/100%
	90%
	是
	2.23
	0.02
	0.054

	污水处理站
	NH3
	0.726
	60.53
	有组织
	碱喷淋
	5000
	90%
	90%
	是
	6.05
	0.03
	0.073

	
	H2S
	0.0018
	0.15
	
	
	
	
	
	
	0.02
	0.0001
	0.0002

	
	臭气浓度
	600（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	60（无量纲）

	蒸汽发生器
	NOx
	0.218
	28.1
	有组织
	低氮燃烧技术
	3232.59
	100%
	/
	是
	28.1
	0.091
	0.218

	
	SO2
	0.029
	3.74
	
	
	
	
	
	
	3.74
	0.012
	0.029

	
	颗粒物
	0.024
	3.1
	
	
	
	
	
	
	3.1
	0.01
	0.024

	
	烟气黑度
	＜1
	
	
	
	
	
	
	＜1

	研发实验室
	臭气浓度
	300（无量纲）
	有组织
	活性炭吸附装置
	5000
	90%
	70%
	是
	90（无量纲）

	厂界
	非甲烷总烃
	0.019
	/
	无组织
	车间密闭
	/
	/
	/
	是
	/
	0.008
	0.019

	
	颗粒物
	0.023
	/
	
	
	
	
	
	
	/
	0.01
	0.023

	
	NH3
	0.081
	/
	
	
	
	
	
	
	/
	0.034
	0.081

	
	H2S
	0.0002
	/
	
	
	
	
	
	
	/
	0.00008
	0.0002

	
	臭气浓度
	＜20（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	＜20（无量纲）




















	
	3、措施可行性及其分析
①废气治理措施
项目废气污染源及治理措施见下表。
表4-5   项目废气污染源及其治理措施一览表
	污染源名称
	主要污染因子
	治理措施

	
	
	收集措施
	净化措施
	排放措施

	打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、包装膜加热废气
	非甲烷总烃
	整体收集/集气罩
	干式过滤+两级活性炭吸附
	15m排气筒DA001

	
	臭气浓度
	
	
	

	真空上料、喷雾干燥、粉料灌装
	颗粒物
	集气罩/集气管道
	布袋除尘器
	15m排气筒DA002

	污水处理站
	NH3
	集气罩
	碱喷淋
	15m排气筒DA003

	
	H2S
	
	
	

	
	臭气浓度
	
	
	

	蒸汽发生器
	NOx
	管道
	低氮燃烧技术
	15m排气筒DA005

	
	SO2
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	

	
	烟气黑度
	
	
	

	研发实验室
	臭气浓度
	集气罩
	活性炭吸附装置
	25m排气筒DA006


②废气治理措施可行性论证
参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）可知，非甲烷总烃推荐的治理措施有“冷凝、吸收、吸附、生物处理、燃烧”；颗粒物推荐的治理措施有“旋风除尘技术、袋式除尘技术、湿式除尘技术”；污水处理站恶臭气体推荐的治理措施有“喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等”。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）可知，燃气锅炉烟气推荐的治理措施有“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术”。
本项目蒸汽发生器燃料使用天然气，燃烧烟气采用的治理措施为“低氮燃烧技术”，非甲烷总烃治理措施为“干式过滤+两级活性炭吸附装置”；颗粒物治理措施为“布袋除尘器”；污水站废气治理措施为“碱喷淋装置”，符合规范中推荐的治理措施。
因此，本项目废气治理措施为可行技术。





4、排污口、排放量及监测计划
表4-6  排放口基本情况
	编号及名称
	地理坐标
	排气筒内径/m
	高度
m
	温度
℃
	类型

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、包装膜加热废气排气筒DA001
	114°38′9.661″
	37°52′7.734″
	0.8
	15
	常温
	一般排放口

	真空上料、喷雾干燥、粉料灌装废气排气筒DA002
	114°38′9.798″
	37°52′7.237″
	0.5
	15
	常温
	一般排放口

	污水处理站废气排气筒DA003
	114°38′11.594″
	37°52′5.682″
	0.3
	15
	常温
	一般排放口

	蒸汽发生器废气排气筒DA005
	114°38′13.032″
	37°52′5.840″
	0.3
	15
	110℃
	一般排放口

	研发实验室废气排气筒DA006
	114°38′10.685″
	37°52′5.174″
	0.3
	25
	常温
	一般排放口


表4-7  项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m³）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	1
	DA001
	非甲烷总烃
	2.36
	0.05
	0.113

	
	
	臭气浓度
	180（无量纲）

	2
	DA002
	颗粒物
	2.23
	0.02
	0.054

	3
	DA003
	NH3
	6.05
	0.03
	0.073

	
	
	H2S
	0.02
	0.0001
	0.0002

	
	
	臭气浓度
	60（无量纲）

	4
	DA005
	NOx
	28.1
	0.091
	0.218

	
	
	SO2
	3.74
	0.012
	0.029

	
	
	颗粒物
	3.1
	0.01
	0.024

	
	
	烟气黑度
	＜1

	5
	DA006
	臭气浓度
	90（无量纲）

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.113

	
	NOx
	0.218

	
	SO2
	0.029

	
	颗粒物
	0.078

	
	烟气黑度
	＜1

	
	臭气浓度
	180（无量纲）



参照《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），监测方案见下表。
表4-8  废气监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	排气筒DA001
	非甲烷总烃
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求

	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	排气筒DA002
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	排气筒DA003
	氨
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	硫化氢
	
	

	
	臭气浓度
	
	

	排气筒DA005
	NOx
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1

	
	SO2
	1次/年
	

	
	颗粒物
	
	

	
	烟气黑度
	
	

	排气筒DA006
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	厂界
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准

	
	颗粒物
	
	

	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建 标准

	
	硫化氢
	
	

	
	臭气浓度
	
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值


5、非正常情况
非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施先进，成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。
①工艺装置开、停车、检修及临时性故障停车时废气污染物排放分析
各工艺装置进行有计划检修、开、停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。
②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放
本项目废气处理装置同时出现问题的概率极低，以最不利情况考虑，本次评价设定非正常工况为：废气治理设施发生故障不能正常运行，废气未经处理直接排放，造成废气的非正常排放。若尾气处理装置出现故障时，应立即停止生产，待故障解除后再进行生产，不会对环境产生不利影响。本项目蒸汽发生器配备“低氮燃烧技术”，当设备出现故障时，无法正常运行，因此非正常工况下不涉及废气污染物排放。本项目废气污染源非正常工况污染物排放情况见下表。
表4-9  废气污染源非正常排放情况核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	风量
m³/h
	处理效率
	排放情况
	单次持续时间h
	年发生次数
	应对措施

	
	
	
	
	
	排放量kg
	排放浓度mg/m³
	
	
	

	排气筒DA001
	环保设备发生故障不能正常运行
	非甲烷总烃
	20000
	0
	0.08
	3.93
	1
	1
	及时维修设备

	
	
	臭气浓度
	
	
	600（无量纲）
	
	
	

	排气筒DA002
	
	颗粒物
	10000
	0
	0.22
	22.34
	
	
	

	排气筒DA003
	
	氨
	5000
	0
	0.302625
	60.525
	
	
	

	
	
	硫化氢
	
	
	0.00075
	0.15
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	600（无量纲）
	
	
	

	排气筒DA005
	
	NOx
	0
	/
	0
	0
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	0
	0
	
	
	

	
	
	颗粒物
	
	
	0
	0
	
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	0
	0
	
	
	

	排气筒DA006
	
	臭气浓度
	5000
	0
	300（无量纲）
	
	
	


6、废气影响评价结论
DA001非甲烷总烃排有组织排放浓度2.36mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求；有组织排放臭气浓度360（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；
DA002颗粒物有组织排放浓度2.23mg/m³满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
DA003氨有组织排放速率为0.03kg/h、硫化氢有组织排放速率为0.0001kg/h，臭气浓度60（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；
DA005 NOx排放浓度28.10mg/m³、SO2排放浓度3.74mg/m³、颗粒物排放浓度4.12mg/m³，烟气黑度＜1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值；
DA006臭气浓度90（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
厂界非甲烷总烃贡献浓度为0.021mg/m³，颗粒物贡献浓度为0.03mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织浓度限值；无组织氨贡献浓度为0.09mg/m³，无组织硫化氢贡献浓度为0.0003mg/m³臭气浓度＜20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
本项目废气经处理后排放可满足相关排放标准。废气经污染防治措施处理后，均能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。
[bookmark: OLE_LINK14]因此，本项目对大气环境不会造成明显影响。
二、废水
本项目完成后全厂废水主要为生产废水、食堂废水和生活污水，生产废水主要是水处理机组浓水、纯水机浓水、蒸汽发生器排水、设备冲洗废水、车间地面清洗废水、果蔬清洗废水、研发实验室废水、碱喷淋装置定期排水。本项目全厂废水排入厂区污水处理站处理，处理后经市政污水管网排入，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
根据工程分析，本项目废水污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、色度、动植物油。
（1）废水源强
1）现有工程
现有工程废水主要为设备冲洗废水、车间地面清洗废水、生活污水、食堂污水、水处理机组浓水、研发实验室排水、碱喷淋装置定期排水。
①水处理机组浓水：水处理机组浓水产生量为4.1896m³/d；
②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量为0.576m³/d；
③车间地面清洗废水：车间地面清洗废水产生量为21.76m³/d；
④生活污水：生活污水的产生量为2.4m³/d；
⑤食堂污水：食堂污水的产生量为0.8m³/d（240m³/a）；
2）本项目
本项目废水主要为设备冲洗废水、果蔬清洗废水、纯水机废水及蒸汽发生器排水。
①纯水机废水：水处理机组浓水产生量为5.8m³/d；
②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量按用水量的80%计，为0.1m³/d；
③蒸汽发生器排水：蒸汽发生器定期排水量为1.6m³/d；
④果蔬清洗废水：果蔬清洗废水的产生量以用水量的80%计，为30m³/d；
⑤研发实验室废水：研发实验室废水主要为设备及器具清洗废水，产生量为0.01m³/d；
⑥碱喷淋装置排水：项目污水处理站扩容后恶臭污染物产生量增加，因此碱喷淋装置定期排水量会增加，排水量为3m³/d；
⑦浓缩过滤废水：本项目浓缩过滤采用反渗透工艺进行浓缩，根据工艺设计浓缩过程约去除果汁中50%的水，用于生产浓缩果蔬汁（浆）的果汁量为300吨，则浓缩过滤废水产生量为150m³/a（0.5m³/d）。
生产废水污染物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中饮料制造行业系数手册及《饮料制造废水治理工程技术规范》参考废水水质情况（食品添加剂以饮料进行计算）；生活污水污染物产生系数参照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；食堂废水污染物产生系数参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554—2010）；水处理机组浓水、纯水机浓水、蒸汽发生器排水水质情况参考东莞市仟净环保设备有限公司软水制备出水水质检测报告，报告编号GDHL（检）20180529A206，COD22mg/L、BOD55.2mg/L、氨氮0.5mg/L、SS 15mg/L，本项目废水污染物产生情况如下表。
表4-10  本项目废水污染物产生量一览表
	序号
	废水
种类
	废水量m³/a
	污染物种类
	产生系数
	产生量t/a

	1
	设备冲洗废水、车间地面清洗废水、果蔬清洗废水、研发实验室废水、碱喷淋装置定期排水、浓缩过滤废水
	16783.8
	pH
	6-9
	/

	
	
	
	COD
	6488g/t-产品
	51.580

	
	
	
	BOD5
	2900mg/L
	48.673

	
	
	
	NH3-N
	11.49g/t-产品
	0.091

	
	
	
	TN
	16.93g/t-产品
	0.135

	
	
	
	TP
	0.43g/t-产品
	0.003

	
	
	
	SS
	300mg/L
	5.035

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	1.678

	
	
	
	色度
	10倍
	/

	2
	生活污水
	720
	pH
	6-9
	/

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.216

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.144

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.108

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.018

	
	
	
	TN
	60mg/L
	0.043

	
	
	
	TP
	4mg/L
	0.003

	3
	食堂污水
	240
	pH
	6-9
	/

	
	
	
	COD
	800mg/L
	0.192

	
	
	
	BOD5
	400mg/L
	0.096

	
	
	
	SS
	300mg/L
	0.072

	
	
	
	NH3-N
	20mg/L
	0.005

	
	
	
	TN
	60mg/L
	0.014

	
	
	
	TP
	4mg/L
	0.001

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	0.024

	4
	水处理机组浓水、纯水机浓水、蒸汽发生器排水
	3476.88
	COD
	22mg/L
	0.174

	
	
	
	BOD5
	5.2mg/L
	0.041

	
	
	
	NH3-N
	0.5mg/L
	0.004

	
	
	
	SS
	15mg/L
	0.119

	综合废水
	21220.68
	pH
	/
	6-9

	
	
	COD
	/
	51.988

	
	
	BOD5
	/
	48.913

	
	
	SS
	/
	5.215

	
	
	NH3-N
	/
	0.114

	
	
	TN
	/
	0.192

	
	
	TP
	/
	0.007

	
	
	动植物油
	/
	1.702

	
	
	色度
	10倍
	/


污染物产生和排放情况见表4-11，废水排放口基本情况见表4-12。
表4-11  废水污染物产生和排放情况一览表
	废水
种类
	废水量m³/a
	污染物种类
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	治理措施
	去除率%
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	排放标准

	综合废水
	21220.68
	pH
	6-9
	/
	隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池
	/
	6-9
	/
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足与德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议进水水质标准

	
	
	COD
	2449.86
	51.988
	
	95
	122.49
	2.599
	

	
	
	BOD5
	2304.97
	48.913
	
	90
	230.50
	4.891
	

	
	
	SS
	245.76
	5.215
	
	80
	49.15
	1.043
	

	
	
	NH3-N
	5.38
	0.114
	
	80
	1.08
	0.023
	

	
	
	TN
	9.06
	0.192
	
	80
	1.81
	0.038
	

	
	
	TP
	0.34
	0.007
	
	60
	0.14
	0.003
	

	
	
	动植物油
	80.22
	1.702
	
	85
	12.03
	0.255
	

	
	
	色度
	10倍
	/
	
	0
	10倍
	/
	



表4-12  废水间接排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标（a）
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	排放
方式
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称（b）
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	DW001
	114°38′11.817″
	37°52′5.203″
	21070.68
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
	间接排放
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	动植
物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	色度
	30


（2）污水处理工艺
项目污水处理系统，设计处理规模100m³/d，采用“隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池”的处理工艺，污水处理工艺流程见图4-1。
[image: ]
图4-1  厂内污水处理站处理工艺流程图
（3）污水处理站建设可行性分析：
厂区设置1座污水处理站，设计处理规模100m³/d，本项目废水日产生量为70.7356m³/d，小于设计处理规模100m³/d，本项目污水处理站设计可行。
（4）环保措施可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）可知废水治理可行技术参考表分析拟采取的废水治理设施的可行性，具体见下表。
表4-13  废水防治技术可行性分析
	废水类别
	污染物种类
	核发技术规范中的可行技术
	本项目采取的措施
	是否可行

	综合废水（生产废水、生活污水）
	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TN、TP、动植物油、色度
	预处理：除油、沉淀、过滤 二级处理：好氧、水解酸化好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、 氧化沟、生物转盘
	隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池
	是


本项目综合污水治理措施为可行技术。
（5）废水监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085—2020）项目废水污染源监测计划见表4-14。
表4-14  废水污染源监测计划表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废水
	废水总排口
	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TN、TP、动植物油、色度
	1次/半年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，同时满足与德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议进水水质标准


（6）排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司可行性分析
德威华泰石家庄市栾城水务有限公司原为栾城区污水处理厂，位于前彪塚村南1.2km处，占地面积7万m2，设计规模为4万m³/d，采用双沟式氧化沟工艺进行处理，该污水处理厂已通过环保验收，目前运行正常。收水范围主要是栾城区域排放的生活污水以及工业聚集区产生的废水，实际污水处理能力约为3.4万m³/d。污水处理厂扩建工程已于2011年底完成，规模为2万m³/d，扩建完成后全厂污水处理总能力为6万m³/d。德威华泰石家庄市栾城水务有限公司出水水质达到《子牙河流域水污染物排放标准及修改单》（DB13/2796-2018），即：COD<40mg/L、BOD5<10mg/L、SS<10mg/L、NH3-N<2（3.5）mg/L、TN<25mg/L、TP<0.4mg/L、色度<30、动植物油<1mg/L，最终排入洨河。
德威华泰石家庄市栾城水务有限公司实际污水处理能力约为4.5万m³/d，污水处理总能力6万m³/d，满足本项目排水需求，且污水管网目前已铺设至本项目所在地，因此，项目废水可排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
根据工程分析，项目废水经处理后，废水排放量为70.7356m³/d，外排废水中废水污染物排放浓度为pH 6~9、COD 122.49mg/L，BOD5 230.5mg/L，SS 49.15mg/L，氨氮1.08mg/L，总磷0.14mg/L，总氮1.81mg/L，动植物油12.03mg/L，色度10倍，可见项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足与德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议进水水质标准，且德威华泰石家庄市栾城水务有限公司有足够的容量接纳本项目污水。
因此，本项目废水经厂区污水处理站处理达标后通过污水管网排放至德威华泰石家庄市栾城水务有限公司可行。
综上所述，项目各项废水采取有效的处理措施后，项目的建设对周边地表水影响较小。
三、噪声
本项目噪声源主要为车间内各种生产设备产生的机器噪声，噪声级为75~90dB（A），以上设备采取减振措施，经采取以上措施可削减噪声15dB(A)。
（1）预测模式 
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 
（2）噪声源参数的确定 
室内噪声源以各车间中心为原点建立坐标系，室外噪声以厂区中心为原点，类比同类设备产噪情况确定本项目各噪声源参数，见下表。















	











	表4-15  室内噪声源参数一览表
	建筑物名称
	声源
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m*
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1#车间2层
	V型混合机
	90
	选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，并对底部进行基础减振，厂房进行隔声等措施
	-10
	10
	1
	东
	30
	45.5
	昼间
	15
	东
	25.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	52.5
	40.6
	
	
	南
	20.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	55.0
	
	
	西
	35.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.5
	44.8
	
	
	北
	24.8
	

	
	锥型混合机
	90
	
	-13
	10
	1
	东
	33
	44.6
	昼间
	15
	东
	24.6
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	52.5
	40.6
	
	
	南
	20.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	7
	58.1
	
	
	西
	38.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.5
	44.8
	
	
	北
	24.8
	

	
	犁刀混合机
	90
	
	-16
	10
	1
	东
	36
	43.9
	昼间
	15
	东
	23.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	52.5
	40.6
	
	
	南
	20.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	4
	63.0
	
	
	西
	43.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.5
	44.8
	
	
	北
	24.8
	

	
	V型混合机
	90
	
	-19
	10
	0.5
	东
	39
	43.2
	昼间
	15
	东
	23.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	52.5
	40.6
	
	
	南
	20.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	1
	75.0
	
	
	西
	55.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.5
	44.8
	
	
	北
	24.8
	

	
	大容量包装机
	75
	
	16
	23
	1
	东
	4
	48.0
	昼间
	15
	东
	28.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	65.5
	23.7
	
	
	南
	3.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	36
	28.9
	
	
	西
	8.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	19.5
	34.2
	
	
	北
	14.2
	

	
	缝包机
	75
	
	13
	26
	0.5
	东
	7
	43.1
	昼间
	15
	东
	23.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	68.5
	23.3
	
	
	南
	3.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	29.6
	
	
	西
	9.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	16.5
	35.7
	
	
	北
	15.7
	

	
	缝包机
	75
	
	14
	26
	0.5
	东
	6
	43.2
	昼间
	15
	
	23.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	68.5
	23.3
	
	
	
	3.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	29.5
	
	
	
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	16.5
	35.7
	
	
	
	15.7
	

	
	粉末包装机
	75
	
	16
	25
	1.5
	东
	4
	48.0
	昼间
	15
	东
	28.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	23.4
	
	
	南
	3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	36
	28.9
	
	
	西
	8.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	35.1
	
	
	北
	15.1
	

	
	粉末包装机
	75
	
	17
	25
	1.5
	东
	5
	48.0
	昼间

	15
	东
	28.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	23.4
	
	
	南
	3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	35
	28.9
	
	
	西
	8.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	35.1
	
	
	北
	15.1
	

	
	气动热合封口机
	75
	
	16
	30
	1
	东
	4
	48.0
	昼间
	15
	东
	28.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	72.5
	23.0
	
	
	南
	3.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	36
	28.9
	
	
	西
	8.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	12.5
	36.8
	
	
	北
	16.8
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-16
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	26.5
	41.5
	
	
	南
	21.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	58.5
	34.7
	
	
	北
	14.7
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-19
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.5
	42.6
	
	
	南
	22.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	61.5
	34.2
	
	
	北
	14.2
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-22
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	20.5
	43.8
	
	
	南
	23.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	64.5
	33.8
	
	
	北
	13.8
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-25
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.5
	45.1
	
	
	南
	25.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	67.5
	33.4
	
	
	北
	13.4
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-28
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.5
	46.8
	
	
	南
	26.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70.5
	33.0
	
	
	北
	13.0
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-31
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.5
	48.8
	
	
	南
	28.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	73.5
	32.7
	
	
	北
	12.7
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-33
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.5
	50.4
	
	
	南
	30.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	75.5
	32.4
	
	
	北
	12.4
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-35
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.5
	52.5
	
	
	南
	32.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77.5
	32.2
	
	
	北
	12.2
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-37
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.5
	55.2
	
	
	南
	35.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	79.5
	32.0
	
	
	北
	12
	

	
	搅拌缸
	85
	
	12
	-39
	0.5
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	3.5
	59.1
	
	
	南
	39.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	81.5
	31.8
	
	
	北
	11.8
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	19
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	61.5
	29.2
	
	
	南
	9.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.5
	37.6
	
	
	北
	17.6
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	22
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	64.5
	28.8
	
	
	南
	8.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	20.5
	38.8
	
	
	北
	18.8
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	25
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	28.4
	
	
	南
	8.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	40.1
	
	
	北
	20.1
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	27
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	61.5
	29.2
	
	
	南
	9.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.5
	37.6
	
	
	北
	17.6
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	29
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	64.5
	28.8
	
	
	南
	8.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	20.5
	38.8
	
	
	北
	18.8
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	31
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	28.4
	
	
	南
	8.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	40.1
	
	
	北
	20.1
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	33
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	61.5
	29.2
	
	
	南
	9.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.5
	37.6
	
	
	北
	17.6
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	35
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	64.5
	28.8
	
	
	南
	8.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	20.5
	38.8
	
	
	北
	18.8
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	37
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	28.4
	
	
	南
	8.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	40.1
	
	
	北
	20.1
	

	
	高速剪切均质乳化缸
	80
	
	-8
	39
	1
	东
	28
	36.1
	昼间
	15
	东
	16.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	61.5
	29.2
	
	
	南
	9.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	43.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.5
	37.6
	
	
	北
	17.6
	

	
	电加热缸
	75
	
	20
	30
	1
	东
	0
	60.0
	昼间
	15
	东
	40.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	72.5
	22.8
	
	
	南
	2.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	28.0
	
	
	西
	8.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	12.5
	38.1
	
	
	北
	18.1
	

	
	电加热缸
	75
	
	20
	32
	1
	东
	0
	60.0
	昼间
	15
	东
	40.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	74.5
	22.6
	
	
	南
	2.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	28.0
	
	
	西
	8.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10.5
	39.6
	
	
	北
	19.6
	

	
	激光打码机
	75
	
	20
	-25
	0.5
	东
	0
	60.0
	昼间
	15
	东
	40.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.5
	35.1
	
	
	南
	15.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	28.0
	
	
	西
	8.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	67.5
	23.4
	
	
	北
	3.4
	

	
	喷码机
	75
	
	20
	-23
	0.5
	东
	0
	60.0
	昼间
	15
	东
	40.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.5
	34.2
	
	
	南
	14.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	28.0
	
	
	西
	8.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	65.5
	23.7
	
	
	北
	3.7
	

	
	真空上料机
	85
	
	12
	-16
	1
	东
	8
	51.9
	昼间
	15
	东
	31.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	26.5
	41.5
	
	
	南
	21.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	39.9
	
	
	西
	19.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	58.5
	34.7
	
	
	北
	14.7
	

	
	真空上料机
	85
	
	-10
	10
	1
	东
	30
	40.5
	昼间
	15
	东
	20.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	52.5
	35.6
	
	
	南
	15.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	50.0
	
	
	西
	30.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.5
	39.8
	
	
	北
	19.8
	

	
	臭氧发生器
	75
	
	0
	0
	5
	东
	20
	34.0
	昼间
	15
	东
	14.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	42.5
	27.4
	
	
	南
	7.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	34.0
	
	
	西
	14.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	42.5
	27.4
	
	
	北
	7.4
	

	
	喷雾干燥机
	85
	
	5

	10

	5

	东
	15
	61.5
	昼间
	15
	东
	46.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	55
	50.2
	
	
	南
	35.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	57.0
	
	
	西
	42.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	35
	54.1
	
	
	北
	39.1
	

	
	旋风灌装机
	85
	
	6

	10
	5
	东
	14
	62
	昼间
	15
	东
	47
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	55
	50.2
	
	
	南
	35.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	26
	56.5
	
	
	西
	41.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	35
	54.1
	
	
	北
	39.1
	

	1#车间1层
	均质机
	80
	
	12
	-25
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.5
	40.1
	
	
	南
	20.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	67.5
	28.4
	
	
	北
	8.4
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-28
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.5
	41.8
	
	
	南
	21.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70.5
	28.0
	
	
	北
	8.0
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-30
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.5
	43.1
	
	
	南
	23.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	72.5
	27.8
	
	
	北
	7.8
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-32
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.5
	44.6
	
	
	南
	24.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	74.5
	27.6
	
	
	北
	7.6
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-34
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.5
	46.4
	
	
	南
	26.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	76.5
	27.3
	
	
	北
	7.3
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-36
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	6.5
	48.7
	
	
	南
	28.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	78.5
	27.1
	
	
	北
	7.1
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-38
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.5
	51.9
	
	
	南
	31.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	80.5
	26.9
	
	
	北
	6.9
	

	
	均质机
	80
	
	12
	-40
	7
	东
	8
	46.9
	昼间
	15
	东
	26.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	2.5
	57.0
	
	
	南
	37
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	34.9
	
	
	西
	14.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	82.5
	26.7
	
	
	北
	6.7
	

	
	饮料灌装机
	75
	
	-8
	25
	7
	东
	28
	31.1
	昼间
	15
	东
	11.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	67.5
	23.4
	
	
	南
	3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	38.4
	
	
	西
	18.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.5
	35.1
	
	
	北
	15.1
	

	
	饮料灌装机
	75
	
	-8
	28
	7
	东
	28
	31.1
	昼间
	15
	东
	11.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	70.5
	23.0
	
	
	南
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	38.4
	
	
	西
	18.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	14.5
	36.8
	
	
	北
	16.8
	

	
	UHT超高温杀菌机
	80
	
	13
	17
	7
	东
	7
	48.1
	昼间
	15
	东
	28.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	59.5
	29.8
	
	
	南
	9.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	34.6
	
	
	西
	14.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.5
	36.2
	
	
	北
	16.2
	

	
	贴标机
	75
	
	-15
	32
	6.5
	东
	35
	29.1
	昼间
	15
	东
	9.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	74.5
	22.6
	
	
	南
	2.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	46.0
	
	
	西
	26.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10.5
	39.6
	
	
	北
	19.6
	

	
	贴标机
	75
	
	-15
	30
	6.5
	东
	35
	29.1
	昼间

	15
	东
	9.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	72.5
	22.6
	
	
	南
	2.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	46.0
	
	
	西
	26.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	12.5
	39.6
	
	
	北
	19.6
	

	
	贴管机
	75
	
	-15
	21
	7.5
	东
	35
	29.1
	昼间
	15
	东
	9.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	63.5
	23.9
	
	
	南
	3.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	46.0
	
	
	西
	26.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	21.5
	33.4
	
	
	北
	13.4
	

	
	饮料包装机
	75
	
	-5
	16
	7
	东
	25
	32.0
	昼间
	15
	东
	12.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	58.5
	24.7
	
	
	南
	4.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	36.5
	
	
	西
	16.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	26.5
	31.5
	
	
	北
	11.5
	

	
	均质机
	80
	
	7
	-8
	6.5
	东
	13
	42.7
	昼间
	15
	东
	22.7
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	34.5
	34.2
	
	
	南
	14.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	27
	36.4
	
	
	西
	16.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	50.5
	30.9
	
	
	北
	10.9
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-12
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	30.5
	35.3
	
	
	南
	15.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	54.5
	30.3
	
	
	北
	10.3
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-15
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	27.5
	36.2
	
	
	南
	16.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	57.5
	29.8
	
	
	北
	9.8
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-18
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	24.5
	37.2
	
	
	南
	17.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	60.5
	29.4
	
	
	北
	9.4
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-21
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.5
	38.4
	
	
	南
	18.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	63.5
	28.9
	
	
	北
	8.9
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-23
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.5
	39.2
	
	
	南
	19.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	65.5
	28.7
	
	
	北
	8.7
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-25
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.5
	40.1
	
	
	南
	20.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	67.5
	28.4
	
	
	北
	8.4
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-28
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.5
	41.8
	
	
	南
	21.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70.5
	28.0
	
	
	北
	8
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-31
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.5
	43.8
	
	
	南
	23.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	73.5
	27.7
	
	
	北
	7.7
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-33
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.5
	45.4
	
	
	南
	25.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	75.5
	27.4
	
	
	北
	7.4
	

	
	搅拌缸
	80
	
	10
	-35
	6.5
	东
	10
	45.0
	昼间
	15
	东
	25
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.5
	47.5
	
	
	南
	27.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	35.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77.5
	27.2
	
	
	北
	7.2
	

	
	杀菌釜
	80
	
	16
	-4
	6.5
	东
	4
	53.0
	昼间
	15
	东
	33.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	38.5
	33.3
	
	
	南
	13.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	36
	33.9
	
	
	西
	13.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.5
	31.7
	
	
	北
	11.7
	

	
	杀菌釜
	80
	
	20
	40
	7
	东
	0
	65.0
	昼间
	15
	东
	45.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	82.5
	26.7
	
	
	南
	6.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	33.0
	
	
	西
	13.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	2.5
	57.0
	
	
	北
	37.0
	

	
	PET饮料灌装机
	75
	
	18
	11
	7
	东
	2
	54.0
	昼间
	15
	东
	34.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	53.5
	25.4
	
	
	南
	5.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	28.4
	
	
	西
	8.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.5
	30.0
	
	
	北
	10.0
	

	
	水处理机组
	85
	
	20
	-40
	1
	东
	0
	70.0
	昼间
	15
	东
	50.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	2.5
	62.0
	
	
	南
	42.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	38.0
	
	
	西
	18.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	82.5
	31.7
	
	
	北
	11.7
	

	
	打浆机
	70
	
	4
	-25
	1
	东
	16
	45.9
	昼间
	15
	东
	30.9
	1m14.6
16.2

	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	44.0
	
	
	南
	29.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	24
	42.4
	
	
	西
	27.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70
	33.1
	
	
	北
	18.1
	

	
	双联打浆机
	70
	
	4
	-24
	1
	东
	16
	45.9
	昼间
	15
	东
	30.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	21
	43.6
	
	
	南
	28.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	24
	42.4
	
	
	西
	27.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	69
	33.2
	
	
	北
	18.2
	

	
	多功能切菜机
	70
	
	1
	-25
	1
	东
	19
	44.4
	昼间
	15
	东
	29.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	44.0
	
	
	南
	29.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	43.6
	
	
	西
	28.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70
	33.1
	
	
	北
	18.1
	

	
	螺旋榨汁机
	80
	
	1
	-28
	1.5
	东
	19
	54.4
	昼间
	15
	东
	39.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	55.4
	
	
	南
	40.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	53.6
	
	
	西
	38.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	73
	42.7
	
	
	北
	27.7
	

	
	喂料泵
	85
	
	1
	-28
	0.5
	东
	19
	59.4
	昼间
	15
	东
	44.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	60.4
	
	
	南
	45.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	58.6
	
	
	西
	43.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	73
	47.7
	
	
	北
	32.7
	

	
	鼠笼式破碎机
	80
	
	2
	-25
	1
	东
	18
	54.9
	昼间
	15
	东
	39.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	54.0
	
	
	南
	39.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	22
	53.2
	
	
	西
	38.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	70
	43.1
	
	
	北
	28.1
	

	
	冲洗机
	75
	
	5
	-30
	1
	东
	15
	51.5
	昼间
	15
	东
	36.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	51.5
	
	
	南
	36.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	47.0
	
	
	西
	32.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	75
	37.5
	
	
	北
	22.5
	

	
	自动旋盖机
	70
	
	-2
	-20
	1
	东
	22
	43.2
	昼间
	15
	东
	28.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	25
	42.0
	
	
	南
	27.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	18
	44.9
	
	
	西
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	65
	33.7
	
	
	北
	18.7
	

	
	单头BIB无菌灌装机
	70
	
	-4
	-20
	1
	东
	24
	42.4
	昼间
	15
	东
	27.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	25
	42.0
	
	
	南
	27.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	16
	45.9
	
	
	西
	30.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	65
	33.7
	
	
	北
	18.7
	

	
	过滤机
	70
	
	5
	-32
	1.5
	东
	15
	46.5
	昼间
	15
	东
	31.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	42.0
	
	
	西
	27.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77
	32.3
	
	
	北
	17.3
	

	
	过滤机
	70
	
	5
	-32
	1.5
	东
	15
	46.5
	昼间
	15
	东
	31.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	42.0
	
	
	西
	27.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77
	32.3
	
	
	北
	17.3
	

	
	浓缩机
	75
	
	7
	-32
	1.5
	东
	13
	52.7
	昼间
	15
	东
	37.7
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	52.7
	
	
	南
	37.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	27
	46.4
	
	
	西
	31.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77
	37.3
	
	
	北
	22.3
	

	
	浓缩机
	75
	
	7
	-32
	1.5
	东
	13
	52.7
	昼间
	15
	东
	37.7
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	52.7
	
	
	南
	37.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	27
	46.4
	
	
	西
	31.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	77
	37.3
	
	
	北
	22.3
	

	
	套管式杀菌机
	80
	
	13
	17
	7
	东
	7
	48.1
	昼间
	15
	东
	东
	28.1
9.8


	
	
	
	
	
	
	
	南
	59.5
	29.8
	
	
	南
	南
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	33
	34.6
	
	
	西
	西
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.5
	36.2
	
	
	北
	北
	

	锅炉房
	蒸汽发生器风机
	90
	
	1
	-3
	1
	东
	4
	78.0
	昼间
	15
	东
	63.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7
	73.1
	
	
	南
	58.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	74.4
	
	
	西
	59.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	13
	67.7
	
	
	北
	52.7
	

	
	蒸汽发生器风机
	90
	
	1
	2
	1
	东
	4
	78.0
	昼间
	15
	东
	63.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	68.4
	
	
	南
	53.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	74.4
	
	
	西
	59.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	71.9
	
	
	北
	56.9
	

	
	水泵
	80
	
	-3
	3
	0.5
	东
	8
	61.9
	昼间
	15
	东
	46.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7
	63.1
	
	
	南
	48.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	74.0
	
	
	西
	59.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	3
	70.5
	
	
	北
	55.5
	

	
	水泵
	80
	
	-3
	2
	0.5
	东
	8
	61.9
	昼间
	15
	东
	46.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	61.9
	
	
	南
	46.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	74.0
	
	
	西
	59.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	2
	74.0
	
	
	北
	59.0
	

	
	水泵
	80
	
	-3
	1
	0.5
	东
	8
	61.9
	昼间
	15
	东
	46.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9
	60.9
	
	
	南
	45.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	74.0
	
	
	西
	59.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	1
	80.0
	
	
	北
	65.0
	


表4-16室外噪声源参数一览表
	声源
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	风机（DA001）
	90
	选用低噪声设备，采取基础减振等措施
	-24
	12
	10
	昼间

	风机（DA002）
	90
	
	-24
	15
	10
	

	风机（DA003）
	90
	
	45
	-52
	0.5
	

	风机（DA006）
	90
	
	-30
	-55
	26
	






	
	（3）预测模式的确定
噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。
室内声源对噪声预测点贡献值预测模式
1）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，㎡，[image: ]为平均吸声系数。
2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：


式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测：
[image: ]
（4）预测步骤
1）室内声源以项目车间中心为坐标原点，室外噪声以项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。
2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：
3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：


4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。


（5）预测结果与评价
厂界噪声预测结果见表4-17。
表4-17  本项目完成后厂界噪声预测值结果一览表        单位：dB(A)
	预测点
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	贡献值
	50.9
	52.3
	63.2
	60.3

	标准值
	65
	65
	65
	65


经采取以上措施，项目运营期厂界昼间噪声贡献值为50.9-63.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，综上，项目对周围声环境影响较小。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，监测方案见下表。
表4-18   噪声监测要求
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


四、固体废物
本项目运营期固体废物主要有废包装、过滤产生的果蔬渣、布袋除尘器产生的除尘灰、废布袋、纯水机产生的废反渗透膜、污水处理站产生的浮油和污泥、有机废气治理设施产生的废活性炭和废过滤棉、检测实验室产生的废试剂瓶、实验室废液、废UV灯管、研发实验室产生的废研发样品、设备维护时产生的废润滑油和废润滑油桶。
1、一般固体废物
（1）一般固体废物产生情况
①果蔬渣
根据企业设计，过滤产生的果蔬渣产生量约为100t，统一收集后送环卫部门处置。
②废反渗透膜
纯水机会产生废反渗透膜，根据企业提供资料，废反渗透膜产生量为0.1t/a，收集后暂存一般固废间，由厂家回收处理。
③废包装
本项目废包装主要为废包装袋、废纸箱等，根据企业提供资料产生量为1t/a，统一收集后暂存一般固废间，外售综合利用。
④污泥
污水处理站产生的污泥参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 978-2018）污泥产生量计算公式：
[image: ]
根据计算本项目污泥产生量为1.7×21220.68m³×2×10-4=7.215t，经压滤后送环卫部门处置。
⑤除尘灰
根据废气源强核算，除尘灰产生量为0.482t/a，统一收集后送环卫部门处置。
⑥废布袋
布袋除尘器设计填装布袋数量为80个，单个布袋质量约为0.001t，则废布袋产生量为0.08t，每年更换一次，统一收集后暂存一般固废间，外售综合利用
⑦浮油
浮油主要为污水处理过程中去除的动植物油，根据污水处理源强核算，污水处理站浮油产生量为0.683t/a，统一收集后送环卫部门处置。
⑧废研发样品
根据企业提供数据，研发实验室产生的废研发样品产生量为0.01t/a，统一收集后送环卫部门处置。
（2）一般固体废物管理要求
本项目一般工业固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到一般固废间，为防止一般工业固体废物的流失，贮存场所应采取防雨淋、扬散、流失、渗漏等防范措施。建立检查维护制度。定期检查维护设施，发现有损坏可能或异常，及时采取必要处理，以保障正常运行。
2、危险废物
（1）危险废物产生情况
①废活性炭
根据《石家庄市涉VOCs企业吸附脱附技术指南》中“活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1：5000”，本项目生产工序两级活性炭吸附装置风机风量为20000m³/h，单级活性炭填充量为4m³，活性炭密度为0.5t/m³，单级活性炭的填充量为2t，本项目采用碘值在800mg/g及以上的活性炭，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》计算活性炭更换周期，公式如下：
T（d）=m×S÷C×10-6×Q×t
式中：
T—周期，单位天；
M—活性炭的质量，单位kg；
S—平衡保持量，蜂窝活性炭以10%计；
C—污染物浓度，单位：mg/m³；
Q—风量，单位m³/h
t—运行时间，单位h/d
一级活性炭非甲烷总烃消减浓度为1.18mg/m³（一级治理效率30%，进口浓度为3.93mg/m³，出口浓度为2.75mg/m³），经计算可知：T=2000×10%÷（1.18×10-6×20000×8）≈1059天，本项目设计一级活性炭300天更换一次；二级活性炭非甲烷总烃消减浓度为0.39mg/m³（二级治理效率20%，进口浓度为2.75mg/m³，出口浓度为2.36mg/m³），经计算可知：T=2000×10%÷（0.39×10-6×20000×8）≈3205天，设计二级活性炭吸附装置300天更换一次活性炭，则两级活性炭吸附装置废活性炭产生量为2+2+0.075t（非甲烷总烃吸附量）=4.075t/a；
研发实验室废气治理设施活性炭吸附装置风量为5000m³/h，填装活性炭量为1m³，活性炭密度为0.5t/m³，单级活性炭的填充量为0.5t，每年更换一次，废活性炭产生量为0.5t/a。
总废活性炭产生量为4.075+0.5=4.575t/a。
②废润滑油、废润滑油桶
本项目设备维护过程会产生废润滑油及废润滑油桶，根据企业提供资料废润滑油产生量为0.01t/a，废润滑油桶约为0.001t/a。
③废过滤棉
本项目废气治理设施会产生废过滤棉，根据企业提供资料废过滤棉产生量为0.01t/a。
④废试剂瓶
根据企业设计，检测实验室产生的废试剂瓶产生量为0.01t，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
⑤实验室废液
根据企业设计，检测实验室产生的实验室废液产生量为1.8t/a，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
⑥废UV灯管
根据企业设计，检测实验室产生的废UV灯管产生量为0.002t/a，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
（2）危险废物管理要求
现有工程1#车间内有1座20㎡危废暂存间，储存能力30t，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设。
①危险废物贴有危险废物标识，贮存间设有危险废物警示标志，由专人进行管理，现场有危险废物排放量及处置记录。
②废物间地面及四周裙脚均进行了防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。
③对装有危险废物的密闭容器定期进行检查，泄漏损坏时必须立即进行处理，并将其装入完好容器内。
④危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。
表4-19  本项目固体废物汇总表
	产生
环节
	固废名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	代码
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a)
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a)

	原材料
	废包装
	一般固废
	/
	900-099-S59
	固体
	/
	1
	袋装
	统一收集后暂存一般固废间，外售综合利用
	1

	布袋除尘器
	废布袋
	
	/
	900-099-S59
	固体
	/
	0.08
	桶装
	
	0.08

	
	除尘灰
	
	/
	900-099-S59
	固体
	/
	0.482
	桶装
	统一收集后交环卫部门处置
	0.482

	污水处理站
	浮油
	
	/
	900-099-S59
	液体
	/
	0.683
	桶装
	
	0.683

	
	污泥
	
	/
	150-001-S07
	固体
	/
	7.215
	桶装
	
	7.215

	研发实验室
	废研发样品
	
	/
	900-099-S59
	液体
	/
	0.01
	桶装
	
	0.01

	过滤
	果蔬渣
	
	/
	152-001-S13
	固体
	/
	200
	桶装
	
	200

	水处理机组
	废反渗透膜
	
	/
	900-099-S59
	固体
	/
	0.1
	桶装
	统一收集后暂存一般固废间，交由厂家回收
	0.1

	干式过滤+两级活性炭吸附装置
	废活性炭
	危险废物
	有机废气
	900-039-49
	固体
	T
	4.575
	桶装
	暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
	4.575

	
	废过滤棉
	
	
	900-041-49
	固体
	T/In
	0.01
	桶装
	
	0.01

	检测实验室
	废试剂瓶
	
	化学药剂
	900-047-49
	固体
	T/C/I/R
	0.01
	桶装
	
	0.01

	
	实验室废液
	
	
	900-047-49
	液体
	T/C/I/R
	1.8
	桶装
	
	1.8

	
	废UV灯管
	
	重金属
	900-023-29
	固体
	T
	0.002
	桶装
	
	0.002

	设备
维护
	废润滑油
	
	矿物油
	900-217-08
	液体
	T,I
	0.01
	桶装
	
	0.01

	
	废润滑油桶
	
	
	900-249-08
	固体
	
	0.001
	/
	
	0.001


表4-20  本项目固体废物产生及处置情况一览表
	产生
环节
	固废名称
	属性
	产生量（t/a)
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a)

	原材料
	废包装
	一般固废
	1
	袋装
	统一收集后暂存一般固废间，外售综合利用
	1

	布袋除尘器
	废布袋
	
	0.08
	桶装
	
	0.08

	
	除尘灰
	
	0.482
	桶装
	统一收集后交环卫部门处置
	0.482

	污水处理站
	浮油
	
	0.683
	桶装
	
	0.683

	
	污泥
	
	7.215
	桶装
	
	7.215

	研发实验室
	废研发样品
	
	0.01
	桶装
	
	0.01

	过滤
	果蔬渣
	
	200
	桶装
	
	200

	水处理机组
	废反渗透膜
	
	0.1
	桶装
	统一收集后暂存一般固废间，交由厂家回收
	0.1

	干式过滤+两级活性炭吸附装置
	废活性炭
	危险废物
	4.575
	桶装
	暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
	4.575

	
	废过滤棉
	
	0.01
	桶装
	
	0.01

	检测实验室
	废试剂瓶
	
	0.01
	桶装
	
	0.01

	
	实验室废液
	
	1.8
	桶装
	
	1.8

	
	废UV灯管
	
	0.002
	桶装
	
	0.002

	设备
维护
	废润滑油
	
	0.01
	桶装
	
	0.01

	
	废润滑油桶
	
	0.001
	/
	
	0.001


表4-21  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所（设施）
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存量
	贮存
周期

	危废间
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	1#车间2层
	20㎡
	桶装
	4.575
	1月

	
	废过滤棉
	
	900-041-49
	
	
	桶装
	0.01
	1月

	
	废试剂瓶
	
	900-047-49
	
	
	桶装
	0.01
	1月

	
	实验室废液
	
	900-047-49
	
	
	桶装
	1.8
	1月

	
	废UV灯管
	HW29含汞废物
	900-023-29
	
	
	桶装
	0.002
	1月

	
	废润滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-217-08
	
	
	桶装
	0.01
	1月

	
	废润滑油桶
	
	900-249-08
	
	
	/
	0.001
	1月


综上所述，项目固体废物均做到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。
表4-22  本项目危险废物基本情况汇总
	序号
	名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	4.575
	废气治理设施
	固体
	有机废气
	1年
	T
	暂存于危废间，定期交由有资质单位处理

	2
	废过滤棉
	
	900-041-49
	0.01
	
	固体
	
	1年
	T/In
	

	3
	废试剂瓶
	
	900-047-49
	0.01
	检测实验室
	固体
	化学药剂
	1月
	T/C/I/R
	

	4
	实验室废液
	
	900-047-49
	1.8
	
	液体
	
	1月
	T/C/I/R
T
	

	5
	废UV灯管
	HW29含汞废物
	900-023-29
	0.002
	
	固体
	重金属
	1年
	
	

	6
	废润滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-217-08
	0.01
	设备
维护
	液体
	矿物油
	1年
	T,I
	

	7
	废润滑油桶
	
	900-249-08
	0.001
	
	固体
	
	1年
	
	


4、危险废物管理措施
1）危险废物贮存管理要求
依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：
危险废物贮存按危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中相关规定进行：
①必须将危险废物装入容器内。
②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。
③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。
④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理，保存时间不低于5年。
⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
2）贮存场所环境影响分析
A.选址可行性分析
现有危险废物储存间所处位置地质结构稳定，危废间底部高于地下水最高水位，距离最近的居民区100m以上，其所处位置不属于溶洞区或已遭受自然灾害的地区，采取了基础防渗措施，以保证等效防渗系数≤10-10cm/s。
B.对周围环境和敏感保护目标的影响
现有危废暂存间对产生的危废进行储存，并按相关要求进行了防渗处理，对周围环境及敏感目标的影响较小。
3）运输过程的环境影响
厂内危废主要由员工收集后运输至危废暂存间，定期交由有资质的单位统一转运。厂内危险废物的收集要根据危险废物的排放周期和特性制定收集计划和操作规程，并对收集人员进行培训，并根据需要配备必要的个人防护装备和防火、防爆、防泄漏等污染防治措施。采用专用工具进行收集和运输，减少对周围环境的影响。因此在做好相关防范措施的基础上，危险废物的运输对周围环境影响较小。
4）委托处置的环境影响分析
本项目的危险废物委托有本项目危险废物种类处置资质的单位进行安全处置。接收单位要具有环保部门颁发的危险废物经营许可证，许可证范围内的种类和数量方可接受，范围外不得接受。
因此，从危险废物贮存场所（设施）的设置、运输过程、委托处置单位角度进行分析可知，本项目运营期间采取的危险废物处置措施是可行的，且对环境的影响较小。
5、固体废物环境管理要求 
1）一般固体废物 
①一般固体废弃物不得露天堆放； 
②对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
③张贴一般固废贮存场所标牌。
[image: ]
图4-2  一般固废贮存场所标牌
④产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。
2）危险废物
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
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图4-3  危废间及储存容器标签示例图
3）台账管理制度：
①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 
②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 
③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 
④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。 
⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 
⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。 
⑦所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 
综上，本项目产生的固体废物全部得到利用和无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。

五、土壤、地下水环境影响分析
本项目产生的废水均排入厂区污水处理站处理，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
为防止对地下水和土壤的污染，按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对防渗区分别采取不同等级的防渗方案。具体防渗措施如下：
表4-23  全厂分区防渗措施一览表
	序号
	区域
	分区
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	危废暂存间、
污水处理站
	防渗层至少1m厚黏土层，保证防渗层的渗透系数≤10-10cm/s

	2
	一般防渗区
	1#车间、2#车间、
3#车间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层系数≤10-7cm，污水排放管采用耐腐蚀PVC管材

	3
	简单防渗区
	厂区道路及其他区域
	一般地面硬化


综上所述，本项目对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案后，本项目无地下水、土壤污染途径，不会对地下水及土壤环境产生影响。
六、环境风险分析
本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
（1）物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质包括危废暂存间暂存的危险废物（废过滤棉、废活性炭、废试剂瓶、实验室废液、废UV灯管、废润滑油和废润滑油桶）和天然气管道内的天然气，本项目Q值确定表见下表。
表4-24  危险物质数量与临界量比值Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	危险物质Q值

	1
	废活性炭
	/
	4.575
	50
	0.0915

	2
	废过滤棉
	/
	0.01
	50
	0.0002

	3
	废试剂瓶
	/
	0.01
	50
	0.0002

	4
	实验室废液
	/
	1.8
	50
	0.036

	5
	废UV灯管
	/
	0.002
	50
	0.00004

	6
	废润滑油
	/
	0.01
	50
	0.0002

	7
	废润滑油桶
	/
	0.001
	50
	0.00002

	8
	天然气（甲烷）
	74-82-8
	0.0002
	10
	0.00002

	9
	二乙氨基二硫代甲酸银（银及其化合物）
	/
	0.000005
	0.25
	0.00002

	项目Q值
	0.1282


[bookmark: _Toc7246170][bookmark: _Toc4835424]（2）环境风险识别
项目环境风险及环境影响途径识别表见表4-25。
表4-25  项目环境风险及环境影响途径识别表
	序号
	危险
单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危废间
	危险废物
	废活性炭、废过滤棉、废试剂瓶、实验室废液、废UV灯管、废润滑油、废润滑油桶
	危险物质泄漏、火灾
	大气、水、土壤
	企业及周边职工、周边居民

	2
	锅炉房
	天然气管道
	天然气
	天然气泄漏、火灾
	大气、水、土壤
	


（3）环境风险分析
天然气发生泄漏排放的甲烷对项目区域大气环境造成污染；
危险废物发生泄漏事件，对周边大气、水体、土壤及地下水造成污染；
[bookmark: _Toc181784344][bookmark: _Toc290721474][bookmark: _Toc183922775]（4）环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低拟建工程环境风险事故发生的概率。
①事故发现应急处理措施
现场操作人员巡回检查时发现泄漏时，应初步判断泄漏（散落）位置、泄漏（散落）设备或管道、泄漏（散落）量、危险性等情况。
容器破裂发生泄漏，采取以下应急处理措施：1）隔离泄漏污染区，限制出入，现场禁带火种；2）对破损的危险废物容器进行止漏处理，同时对泄漏的危险废物收集至容器内；3）不能收集的用消防砂进行现场掩埋覆盖吸附，然后移入存放器具内；4）及时将未泄漏的周边物品转移至安全地带，以防污染扩大。
②危废间防范措施
a项目产生的危险废物使用密闭桶盛装，暂存于危废间指定区域内，周围做围堰，危废间地面做好防渗，四周设0.1m以上溢流围堰，防渗要求保证渗透系数小于1×10-10cm/s。
b危废间必须由专人管理，双人双锁，其他人未经允许不得进入库内。
C危险废物贮存方式要符合国家对安全、消防的标准要求，设置明显的安全警示标志。
d准备相应的消防应急物资，砂土、灭火器、消防栓等配备齐全。
e安排专人对环保设施和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保污染物达标排放。
③天然气管道防范措施
1）加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏；2）地面设置非燃烧材料的灭火器材；3）提高操作管理水平，严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。
（5）环境风险应急预案
事故应急预案是在发生事故后，按照预先制定的方案采取一系列的措施，将事故的损失降低到最低程度。本项目应急预案重点如下：
A.必须制定应急计划、方案和程序
为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。
B.成立重大事故应急救援小组
成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。
C.事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施
一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。
（6）突发环境事件应急预案
制定应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
本项目应依据栾城区突发环境事件应急预案，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出突发环境事故应急预案纲要，供企业及管理部门参考。企业应在安全管理中具体化和完善突发环境事故应急救援预案，并在地方环保管理部门备案。
①预案编制程序
突发环境事故应急预案编制程序，见图4-2。
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图4-4  突发环境事故应急预案编制工作程序图
②应急救援预案纲要
考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与开发区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与政府环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
③应急预案的主要内容
环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。
同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等），单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施（备）布置图等。
具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表4-26。
表4-26   企业突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	危废间暂存的危险废物、存在散落、泄漏或火灾风险；天然气存在泄漏或火灾风险

	2
	应急计划区
	危废间、锅炉房

	3
	应急组织
	厂区：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公楼。
专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

	5
	应急设施、设备与材料
	防火灾应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。

	6
	应急通讯、通知和交通
	组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	7
	应急环境监测及事故后评估
	有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急措施
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。

	9
	撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员制定对毒物应急剂量控制，现场及邻近装置人员组织撤离计划及救护。
事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众规定对毒物应急剂量的控制，组织撤离计划及救护。

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	11
	人员培训与演练
	平时安排人员应急救援培训与演练。

	12
	公众教育与信息
	对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理
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本项目涉及的风险物质主要为危险废物、天然气存在泄漏、散落或引起火灾发生环境风险事故的可能，受影响的主要为企业及周边职工、周边居民等，厂区制定相关管理制度，采取防渗漏、防火、防静电等措施，员工严格遵守国家相关管理规定，在发生事故后能及时采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，泄漏和火灾事故风险都是可以预防和控制的。
综上，项目严格执行上述控制措施的情况下，本项目的环境风险水平处于可接受范围内。
七、环境管理计划
为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。
（1）环境管理要求
①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防止环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
③排污许可制度衔接，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》建设单位应按照《排污许可管理条例）》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求，在项目竣工后投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，并取得排污许可手续。
④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。
⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。
建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。
（2）排污口规范化管理
排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌，其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量、高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。
a.建设规范化排污口
建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。
b.设立标志牌
[image: ][image: ][image: ]
图4-5  环境保护图形标志牌
c.建立规范化排污口档案
建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、达标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。
八、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射环境影响。
九、生态
河北省石家庄市栾城区装备制造产业园区内，占地类型为工业用地，且项目选址范围内无重要的生态环境保护目标。
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	  内容


要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	打码、热合封口、贴管、饮料灌装、检测实验室、食品添加剂生产、PE包装膜加热废气排气筒DA001（15m）
	非甲烷总烃
	干式过滤+两级活性炭吸附装置
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	
	粉料灌装、真空上料、喷雾干燥废气排气筒DA002（15m）
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级排放限值

	
	污水处理站废气排气筒DA003（15m）
	氨
	碱喷淋装置
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	蒸汽发生器烟气排气筒DA005（15m）
	氮氧化物
	低氮燃烧技术
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1排放限值

	
	
	二氧化硫
	/
	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	研发实验室废气排气筒DA006（25m）
	臭气浓度
	活性炭吸附
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表2恶臭污染物排放标准值

	
	厂界
	非甲烷总烃
	车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织浓度限值

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	车间密闭
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	地表水
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、色度
	处理工艺：隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池；处理规模100m³/d。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求以及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，设备采取基础减振措施，所有设备均设置于车间内，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求

	固体废物
	原材料
	废包装
	收集后外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	布袋除尘器
	废布袋
	
	

	
	
	除尘灰
	收集后交环卫部门处置
	

	
	污水处理站
	浮油
	
	

	
	
	污泥
	
	

	
	过滤
	果蔬渣
	
	

	
	水处理机组
	废反渗透膜
	
	

	
	研发实验室
	废研发样品
	
	

	
	干式过滤+两级活性炭吸附装置
	废活性炭
	暂存于危废间，交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规定

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	检测实验室
	废试剂瓶
	
	

	
	
	实验室废液
	
	

	
	
	废UV灯管
	
	

	
	设备
维护
	废润滑油
	
	

	
	
	废润滑油桶
	
	

	电磁
辐射
	--

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间、污水处理站防渗层至少1m厚黏土层，保证防渗层的渗透系数≤10-10cm/s； 
一般防渗区：1#车间、2#车间、3#车间，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层系数≤10-7cm，污水排放管采用耐腐蚀PVC管材，并对管沟采取相应防渗措施； 
简单防渗区：厂区道路及其他区域，一般地面硬化。 

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按照国家有关环保、安全生产的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，公司通过加强管理、采取控制、监督和维护等措施，可大大降低事故风险，项目建成后制度完善的安全管理、降低风险的规章制度。从风险分析的结果来看，本项目环境风险可接受。

	其他环境管理要求
	为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。
①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防止环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
③排污许可制度衔接：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求，在项目竣工后投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施落实情况，编制竣工环境保护验收报告。
⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。
⑥项目建成后要求厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。
⑦项目正式生产后：公司建立：（1）环保档案：环评批复文件、竣工验收文件、排污许可证及季度、年度执行报告、环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）、废气治理设施运行管理规程、一年内废气、废水、噪声监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；（2）台账记录：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）、吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；主要原辅材料消耗情况；以上记录至少需保存五年；（3）配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
⑧项目建设后按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。









六、结论
	

本项目建设符合国家和河北省相关的现行产业政策要求，项目选址合理，建设规模合理，生产工艺、环保设施较为先进，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，可以满足当地环境功能区划的要求。在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。






























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.055
	0.062
	--
	0.113
	0.055
	0.113
	+0.058

	
	颗粒物
	0.033
	1.44
	--
	0.078
	0.033
	0.078
	+0.045

	
	氨
	0.029
	--
	--
	0.073
	0.029
	0.073
	+0.044

	
	硫化氢
	0.0001
	--
	--
	0.0002
	0.0001
	0.0002
	+0.0001

	
	氮氧化物
	0
	--
	--
	0.218
	--
	0.218
	+0.218

	
	二氧化硫
	0
	--
	--
	0.029
	--
	0.029
	+0.029

	废水
	COD
	1.423
	--
	--
	2.599
	1.423
	2.599
	+1.176

	
	BOD5
	0.251
	--
	--
	0.444
	0.251
	0.444
	+0.193

	
	SS
	0.431
	--
	--
	0.392
	0.431
	0.392
	-0.039

	
	NH3-N
	0.033
	--
	--
	0.024
	0.033
	0.024
	-0.009

	
	TN
	0.037
	--
	--
	0.038
	0.037
	0.038
	+0.001

	
	TP
	0.001
	--
	--
	0.003
	0.001
	0.003
	+0.002

	
	动植物油
	0.059
	--
	--
	0.128
	0.059
	0.128
	+0.069

	一般工业固体废物
	杂质
	0.5
	--
	--
	0
	--
	0.5
	0

	
	废包装
	2
	--
	--
	1
	--
	3
	+1

	
	废布袋
	0.04
	--
	--
	0.08
	0.04
	0.08
	+0.08

	
	除尘灰
	0.184
	--
	--
	0.482
	0.184
	0.482
	+0.298

	
	污泥
	4.49
	--
	--
	7.215
	4.49
	7.215
	+2.725

	
	废反渗透膜
	0.5
	--
	--
	0.1
	--
	0.6
	+0.1

	
	浮油
	0.379
	--
	--
	0.683
	0.379
	0.683
	+0.304

	
	果蔬渣
	0
	--
	--
	100
	--
	100
	+100

	
	废研发样品
	0
	--
	--
	0.01
	--
	0.01
	+0.01

	危险废物
	废活性炭
	3
	--
	--
	4.575
	3
	4.575
	+1.575

	
	废过滤棉
	0.01
	--
	--
	0.01
	--
	0.01
	0

	
	废油墨瓶
	0.005
	--
	--
	0
	--
	0.005
	0

	
	废润滑油
	0.01
	--
	--
	0.01
	--
	0.02
	+0.01

	
	废润滑油桶
	0.001
	--
	--
	0.001
	--
	0.002
	+0.001

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	--
	--
	0
	--
	7.5
	+7.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1   项目地理位置图
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石家庄市比夫派食品公司
城南路
在建厂房
290m
前彪冢村

附图2  项目周边关系图

[image: ][image: ]一般固废间

图例
□废气治理设施
○排气筒

附图3-1  厂区总平面布置图                比例尺1:100000
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附图3-2  技改前1#车间1层平面布置图                比例尺1:100000
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附图3-3  1#车间1层平面布置图                比例尺1:100000
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附图3-4  1#车间2层平面布置图                比例尺1:100000
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附图3-4  2#车间1层平面布置图                比例尺1:100000
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■重点防渗   ■一般防渗   □简单防渗

附图4  分区防渗图                比例尺1:100000
一般固废间
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附图5  石家庄市声环境功能区划分示意图
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附图6  总体规划图
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附图7  石家庄市生态保护红线分布图
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930m

附图8  引用数据监测点位图
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500m

附图9  环境保护目标分布图
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** MATERIAL SAFETY DATA SHEET **
DRAF P B i b o

MSDS Name (#4414 %) WATER BASED INKJET INK 7K 1t 5 2
Air Way Bill (iz i +)

*SECTION 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION *
TP 8 B Rk v

MSDS Name(#i 414 #) : WATER BASED INKJET INK 7K it 5

Catalog Numbers({k'r.,ﬁ:ﬁ%*}) : GB69448gb12268

Synonyms(X.4,) : PRINTER INK

Company Identification(% AT EF) : SHENZHEN INKBANK GRAPHIC TECHNOLOGY CO.LTD
For information call(— IR &l i) - 0086-755-29592301

For emergencies call(s; BIERMNIF): 0086-1 3802572280

*** SECTION 2 - INFORMATION ON INGREDIENTS ***
MR

EINECs#
BAFL YR R
MR

CAS#
Ests TR

2, 2-Diethylene Glycol
111-46.6 iR
Deionized Water
56-81-5 200-289-5

25322.68.3 N S

Dye Paste

Rkl 201-246-3

**** SECTION 3 - HAZARDS IDENTIFICATION *+++*

b}
&
SR g
3.1 EMERGENCY OVERVIEW (HER):  Ink component is a color liquid that may cause eye irritation. Avoid col With

eyes or clothing. In case of skin contact, wash with soap and water. Keep out of
reach of children.

3.2 Potential Health Effects AR @
Eye(iIi): Ink contact with eye maybe mildly irritating.
Skin(& k):Ink contact with skin maybe emit heat without harmful,
Ingestion(i% ft): May cause upset stomach,
Inhalation(% \): No harmful with a weak odor,
chmnic(ﬂi’i’?fﬂ{ﬁf{ﬁéﬁ): NO

3.3 Hazard Symbols(fgkrtt): No
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