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1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目

	项目代码
	2512-130111-89-02-768139

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄装备制造基地胜利南街903号河北卓峰化肥有限公司厂区内

	地理坐标
	东经114°30′48.567″，北纬37°53′16.916″

	国民经济
行业类别
	C2624复混肥料制造
	建设项目行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业“肥料制造”中“其他”

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
☑技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	石栾行审备字〔2025〕555号

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	5%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（㎡）
	10000（不新增用地）

	专项评价设置情况
	本项目硫酸铵最大储存量为90t，临界量为10t，Q值为9.11365，需要设置环境风险专项。

	规划情况
	《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》；
召集审查机关：河北省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于<河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与河北石家庄装备制造产业园规划符合性分析
与园区规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展规划符合性如下：
①规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地。
②规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。
③规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。
④产业发展：
规划形成西部、东部两大工业组团，包含四大产业园区，分别为装备制造产业园区、产业转型升级示范区、通用飞机产业园区、食品和医药产业园区。本项目为复混肥料制造，位于园区的产业转型升级示范区。
产业转型升级示范区：位于107国道以东、洨河以西，约占园区总用地的16.42%。规划以现状汽车制造、机械制造、食品生产、再生资源综合利用、仓储物流、化工原料和化学制造等现有产业转型升级为主。其中，化工产业依托重点化工监控点打造生态环保、绿色环保、节能安全的化工连片区，并培育小微企业孵化。
本项目在河北卓峰化肥有限公司现有厂区建设，不新增占地，且技改前后全厂产能不变，各项污染治理措施完善。根据土地证证明本项目占地性质为工业用地（土地证号为：栾国用(2006)第54号），符合园区用地规划布局。河北石家庄装备制造产业园管委会办公室出具了项目符合园区规划和产业规划的证明（见附件）。
综上，本项目符合园区规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展规划要求。
2、与基础设施规划符合性分析
（1）给水工程规划
装备制造产业园区建有苏邱供水厂（原设计为地下水水厂），设计供水规模为1万m3/d，该水厂于2009年建设完成，供水对象为产业园西部片区内的部分村庄以及办公和商户。2020年，栾城区实施地下水超采综合治理农村生活用水置换项目，利用南水北调地表水厂配套管线，延伸铺设管道至苏邱水厂，使用南水北调水源置换深层地下水，实现地下水压采。现状实际用水0.3万m3/d。
规划区远期最高日总用水量为14.00万m3/d，其中栾城区境内用水量为13.08万m3/d、元氏县境内用水量为0.92万m3/d。
规划新建园区东地表水厂，扩建城区地表水厂，保留中瀚水务地表水厂和栾城区第一水厂，将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。
园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
本项目不新增用水量，全厂供水由园区供给，用水主要为生产用水和生活用水，年用水量为2100m3，可满足项目用水需求。
（2）排水工程规划
根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为7.13万m3/d，其中栾城区境内污水量约为6.66万m3/d、元氏县境内污水量约为0.47万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。
洨河西污水处理厂收水范围为西部工业组团栾城区境内，城区污水处理厂收水范围为东部工业组团，西部工业组团元氏县境内污水排至元氏县槐东污水厂。
2020年，石家庄市栾城区住房和城乡建设局投资15142万元，在石家庄市栾城区灵达路以南，建延路以北，化工大街以东，化工东街以西（产业转型升级示范区（栾城片区）内），建设石家庄市栾城区绿源污水处理厂扩容提标项目（新厂），由石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司运维，迁建后的石家庄市栾城区绿源污水处理厂项目设计规模3万m3/d，分期实施，近期规模1.5万m3/d，远期达到总规模3.0万m3/d，占地面积54.243亩（3.6162公顷）。
项目分期实施一期建设内容为土建全部工程（3万m3/d规模）、全部预处理系统（3万m3/d规模）的设备安装、一期其他系统配套设备（1.5万m3/d规模）安装，并配套建设进厂污水管道及尾水排放管道合计1.41km；二期仅配套安装除预处理系统外的其他工程设备（1.5万m3/d规模）。污水处理工艺采用“粗格栅-提升泵房-细格栅-旋流沉砂池-膜格栅-调节池-水解酸化池-A2O 生化池-二沉池-MBR 池-臭氧接触池-中水储池及接触消毒”工艺，出水水质达到相应标准要求后，部分回用于厂区内部使用，其余排入洨河。
本项目不新增用水。全厂废水主要为员工生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入厂区化粪池进行预处理，而后经污水管网排入石家庄市栾城区污水处理厂处理。
（3）供电工程规划
园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。
园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。
以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为 0.4kV（220/380V）。
规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。
本项目用电由园区供电设施提供，能够满足项目用电需求。
（4）供热工程规划
规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。
规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。
规划中节能垃圾焚烧发电厂供热规模扩建至400t/h，宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂供热规模维持现状，新建栾城西中继能源站。
企业生产过程用热为天然气燃烧，本项目不新增天然气用量。
（5）燃气工程规划
规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。
园区规划远期天然气新增用量为3578.89万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为3350.49万m3/年、元氏县境内天然气用量为228.41万m3/年。
园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。
本次技改不新增天然气用量，企业现有生产烘干工序需用到天然气，天然气使用量为30万m3/a，由石家庄新奥中泓天然气公司提供。
3、项目与规划环境影响评价结论符合性分析
表1-1 项目与装备制造产业园总体规划环评评价结论符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	结论

	1
	规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。
	根据河北石家庄装备制造产业园管委会办公室出具的证明，项目选址区域为石家庄装备制造产业园规划范围，选址可行。
	符合

	2
	规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突
	
	符合

	3
	环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP 24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中除洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外，其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
	项目废气采取措施后可达标排放；固废全部得到合理处置；噪声采取选用低噪音设备、基础减振、厂房隔声等措施，经预测，可保证厂界噪声达标；无土壤污染因子和污染途径。项目在现有厂区内建设，不会对生态环境造成影响。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。
	符合

	4
	环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄十四五环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对洨河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗、应急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响；通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受；在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施、管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	
	符合

	5
	资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区划建设用地占用一部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线；区域大气环境容量可承载规划的实施；规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氮排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。
	本项目不新增用水，现有工程用水由园区供水管网统一供应；项目在现有厂区内，不新增占地。
	符合

	6
	规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省、石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”、“上层位‘十四五’规划”、“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理，环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。
	本项目在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线。本项目属于C2624复混肥料制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于所列的限制类和淘汰类项目，占地是工业用地，符合园区河北省装备制造产业聚集区的规划定位、土地利用规划以及装备制造产业园区产业发展规划。项目在采取有效环保治理措施后，污染物达标排放，对环境影响较小。
	符合


4、项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析
表1-2项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析
	项目
	准入要求
	项目情况
	结论

	总体要求
	1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；
2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。
	1、项目符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求；
2、本项目为技改项目，重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，满足生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求；
3、本项目不属于“两高”项目
	符合

	河北石家庄装备制造产业园
	产业及政策准入管理要求
	1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）；
3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。
4、铸造企业应满足《<关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施>的通知》（冀工信装[2023]127号）等动态更新文件的要求。
5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。
6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。
①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。
②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。
7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。
8、现状化工企业（非化工重点监控点）禁止新建、改扩建（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。
10、医药制造业：结合产业规划及《石家庄市人民政府关于认定石家庄市第二批化工重点监控点的通知》（石政函[2023]10号）要求，本次评价提出河北科硕化工有限公司、神威药业集团有限公司、石药创新制药股份有限公司新建、扩建化学药品原料药制造项目应满足以下条件：a、建设范围控制在现有厂区内部。b、距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。
	1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、本项目使用天然气且不在禁燃区内；
6、不涉及；
7、项目在现有厂区内建设，不新增占地，现有占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目；
8、不涉及；
9、本项目不属于高耗水项目；
10、不涉及
	符合

	
	空间布局约束
	1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。④禁止建设工业、生活排污口。⑤禁止新增农业种植和经济林。
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。①禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；②改建建设项目，不得增加排污量。③禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。④禁止建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，严格控制采矿、采砂等活动。⑤禁止毁林开荒行为。
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
	本项目为技改项目，在现有厂区内建设，不新增占地，位于产业转型升级示范区，占地是工业用地，项目区域内无自然保护区、风景点及重点保护文物等重点保护对象。项目周边地势平坦，厂址周围环境敏感度一般。本次改扩建项目不在生态保护红线规划范围之内
	符合

	
	污染物排放管控
	1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污污染物排放削减替代和总量控制要求。
2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。
3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。
4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。
5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。
6、一般工业固体废物：近期117.2918万吨/年，远期150.7986万吨/年。
7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。
8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。
	本项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求；废气经处理后达标排放；不涉及生产废水排放，生活污水经厂区多格生物化粪池处理后，经污水管网排入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司处理；固体废物全部妥善置。
	符合

	
	环境风险防控
	1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。
10、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
	按要求制定环境风险防范体系
	符合

	
	资源利用效率
	1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。
2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。
	本次技改项目位于现有厂区内，不新增占地，土地性质为工业用地；用电由园区变电站提供，不属于园区重点管控能源，符合能源利用上线标准；用水由园区供水管网提供，不取用地下水资源，符合资源利用上限的要求。
	符合


5、与规划环评审查意见符合性分析
根据《河北省生态环境厅关于<河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号），对《规划》优化调整和实施过程中的意见如下：
(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
本次改扩建项目位于现有厂区内，不新增占地，属于石家庄装备制造产业园规划范围内，位于产业转型升级示范区，占地是工业用地。本项目属于C2624复混肥料制造，符合园区河北省装备制造产业聚集区的规划定位以及装备制造产业园区产业发展规划，同时河北石家庄装备制造产业园管委会办公室出具了项目符合园区规划和产业规划的证明。
(二)推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
本项目原料、产品公路运输采用国五及以上排放阶段的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%，其余使用符合国四排放阶段的载货车辆；厂内运输车辆使用国五及以上排放阶段或新能源车辆比例不低于80%，其余达到国四排放标准运输车辆；厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或新能源机械比例不低于80%，其余达到国二排放标准。本次技改项目针对废气、噪声、固体废物采取了相应的环保治理措施，均符合园区规划环评中提出的各项环保措施要求。可满足产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标要求。
(三)严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
本次技改项目在现有厂区建设，不新增占地，占地类型为工业用地，位于产业转型升级示范区，距项目最近的敏感点为项目西南782m处的营里村，项目区域内无饮用水源地保护区、自然保护区、风景点及重点保护文物等重点保护对象。东北距洨河约2010m，不在其河流管理范围内。本项目不会对当地人居环境造成明显的影响。
(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
本次改扩建项目建设完成后不新增用水，不涉及废水排放，不涉及涉重废水。现有工程COD、氨氮、SO2、NOX总量指标已通过排污权出让购买，其现有工程购买的COD、氨氮、SO2、NOX总量指标可满足本次扩建项目完成后全厂用量指标要求，故本项目不新增COD、氨氮、SO2、NOX总量；本次技改项目新增非甲烷总烃总量0.216t/a，颗粒物总量21.722t/a。
(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目属于C2624复混肥料制造行业，不属于“两高”项目及化学药品原料药制造项目，符合产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。
(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
本项目不新增用水，不涉及废水排放，现有工程用水由园区供水管网提供，不取用地下水；项目生产过程使用天然气，冬季办公生活取暖采用空调，可满足项目供热需求，项目不建设锅炉。
（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
本项目不属于重点用车企业，涉原料、产品运输优化运输方式，提高运输过程中清洁能源汽车的使用比例，以减轻公路运输产生的不利环境影响。
(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
本次扩建项目制定了环境管理和环境监测计划。
（九）拟入区建设项目应加强与规划环评联动，结合规划环评相关要求，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。
本次技改项目重点分析了准入条件、重点开展工程分析、污染物排放预测和环保措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实，加强了与规划环评联动。
综上，本次扩建项目符合河北石家庄装备制造产业园总体规划及环境影响报告书审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策分析
对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于所列的限制类和淘汰类项目，建设符合国家产业结构调整指导目录的要求；
对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于清单中禁止准入类项目，符合市场准入负面清单的要求；
根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录之中；
石家庄市栾城区行政审批局出具了关于本项目的备案信息，备案编号：石栾行审备字〔2025〕555号（详见附件）。
综合以上分析，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
2、项目选址可行性分析
（1）厂址规划相符性
本项目位于河北省石家庄装备制造基地胜利南街903号河北卓峰化肥有限公司厂区内，厂区中心坐标东经114°30′48.567″，北纬37°53′16.916″，厂区北侧为石家庄杰克化工有限公司，南侧为河北兆誉机械制造有限公司，东侧和西侧为闲置厂房。距项目最近的敏感点为厂区西南侧782m处的营里村，技改项目在现有厂区内进行建设，根据河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书石家庄装备制造产业园国土空间规划图本项目土地性质为工业用地（见附图），河北石家庄装备制造产业园管委会为河北卓峰化肥有限公司出具证明（见附件），河北卓峰化肥有限公司位于河北石家庄装备制造产业园内，符合用地规划要求及产业定位，同意入驻工业园区，不属于违法占地。
（2）厂址符合环境功能区划
项目所在区域为二类功能区，根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》SO2年平均值、NO2年平均值和CO 24小时均值达到国家环境空气质量二级标准，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，石家庄市为不达标区；项目距离最近的地表水体为洨河，根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；根据河北卓峰化肥有限公司检测报告（HHJC自行监测【2024】550号），企业厂界昼间噪声为56.9-57.9dB（A），环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。项目对工程产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，因此，拟选厂址符合环境功能区划。
（3）厂址配套设施完善，交通便利
项目位于石家庄装备制造产业园通航产业园区内，供水、排水、供电、通讯等公用配套设施有保障，而且交通便利，有利于原材料运输。
（4）厂址周围敏感度分析
项目位于石家庄装备制造产业园区内，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，距离项目最近的敏感点为西南侧782m处的营里村。项目区域内无自然保护区、风景点及重点保护文物等重点保护对象。项目周边地势平坦，厂址周围环境敏感度一般。本项目不在生态保护红线规划范围之内。综上所述，本项目选址符合要求。
3、“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析
（1）生态保护红线符合性分析
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
根据《河北省生态保护红线》，石家庄市生态保护红线区面积3594.38平方公里，占全省国土面积的1.91%，占该市国土面积的27.42%。红线区主要分布在平山县、井陉县、赞皇县、灵寿县、元氏县、行唐县、鹿泉区等西部山区县区，其余县（市、区）均有零星分布。
本项目位于石家庄装备制造产业园内，不在生态保护红线规划范围之内，符合生态保护红线要求，石家庄生态保护红线分布图见附图5。
（2）环境质量底线符合性分析
根据环境质量现状调查，项目所在区域为二类功能区，SO2年平均值、NO2年平均值和CO 24小时均值达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求；区域内主要河流为洨河，水质一般，水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；区域厂界环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
本项目不新增用水量，不涉及废水外排；投料工序废气由2套“集气罩+软帘”收集，装袋废气由“集气罩+软帘”收集，第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、第二次筛分废气、冷却废气、抛光废气经设备密闭由管路负压收集，一同引入旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）处理，后经15m排气筒P2。烘干废气和燃烧烟气经管路负压收集，经旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔处理，后经15m排气筒P3排放；生产过程中未被收集的废气采取车间密闭措施后无组织排放；本项目通过选用低噪声设备，将设置于车间内，基础减振，厂房隔声等措施对噪声进行处理；本项目产生废包装统一收集后外售、除尘灰回用于生产，废机油、废润滑油、废油桶分类收集后送厂区危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理。
本项目废气、噪声、固废在采用相应的污染防治措施的前提下可以做到达标排放，项目实施后通过污染物的区域削减达到区域内的环境质量维持现状，不会对周围环境产生明显影响。
（3）资源利用上线符合性分析
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
①能源利用上线
本项目能源主要为电，用电由当地供电管网提供，本项目新增用电量3万kWh/a，用电量较少，符合能源利用上线标准。
②水资源利用上线
本项目不新增用水，全厂用水由园区供水管网供应，不取用地下水，可满足项目用水需求，项目符合水资源利用上线标准。
③土地资源利用上线
本项目利用现有厂房进行建设，不新增占地面积，所在地块用地性质为工业用地。
本项目运营过程中有一定量的电力资源、水资源消耗，项目用水、用电由当地管网提供，项目建设不新增占地面积，项目资源消耗量相对较少，不会突破区域资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合现行国家产业政策。本项目已取得石家庄市栾城区行政审批局出具的项目备案证明，允许建设。
综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。
（5）与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月更新版）符合性分析
本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月更新版）总体生态环境准入清单符合性分析，详见下表。
表1-1  石家庄市总体生态环境准入清单
	属性
	管控类型
	管控要求
	本项目情况
	政策符合性

	全市生态环境准入综合管控要求
	全
市
域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、本项目不属于“两高”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰和限制类项目，项目已在石家庄市栾城区行政审批局备案，符合国家、地方产业政策；
2、本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地面积，占地属于工业用地，符合用地规划。
	符合

	全市生态空间总体管控要求
	一般生态 空间-总体要求
	①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
	本项目不涉及矿产开发，不涉及饮用水水源地保护区占地。
	符合

	全市水环境总体管控要求
	水环 境一 般管 控区-污染物排放管控
	严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
	本项目不新增用水量，无废水外排。
	符合

	全市土壤环境总体管控要求
	土壤污染重点监管 
单位
	1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、 
实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。
	本项目不涉及重点重金属排放，事故水池、危废间、喷淋塔装置区域、原料库已做重点防渗处理，各生产车间、成品库已做一般防渗处理，其他区域已做简单防渗处理，避免对土壤及地下水造成影响。
	符合

	
	重金属污染防控重点区
	持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区 
域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。
	本项目不属于涉重金属重点行业。
	符合

	全市自然资源总体管控要求
	水资源-一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	本项目不新增用水量，不取用地下水。
	符合

	
	能源-高一般管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	本项目消耗能源为电和天然气，用电由园区供给
，园区建有天然气管道，本项目用气由园区供给。
	符合

	全市产业布局总体管控要求
	产业总体布局要求
	1.严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2.新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3.严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负
面清单》以及《河业省新增限制和淘汰类产业目录》中准入要求。
4.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5.新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销售等行业 
领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7.锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大 气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。
8.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、 
制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10.涉重金属重点行业企业
“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、 
销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁 
等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿 
色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13.新建、改建、扩建“两高”项 
目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量 
的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位 
和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14.省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的 
产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
	本项目属于复混肥料制造业，项目不设锅炉，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目；不在《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单内。符合国家产业政策要求。
	符合

	大气环境准入要求
	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	本项目不属于钢铁、焦化、石化、水泥等高耗能、高排放企业；本项目不属于重点行业；本项目不涉及锅炉和炉窑的建设，生产用热采用天然气燃烧器加热。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于
	本项目属于复混肥料制造业，企业现有工程热风炉废气密闭收集后经通过15m排气筒P3达标排放。本项目不使用涂料；施工期严格落实河北省、石家庄市扬尘治理措施要求。
	符合

	
	环境风险 防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	本项目不涉及国家《重点管控新污染物清单》（2023年版）（部令第28号）中的污染物
	符合


根据查阅河北省三线一单管理平台-公众版可知，本项目属管控单元编号ZH13011120060。本项目与栾城区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析，详见下表。
表1-2  栾城区重点管控单元生态环境准入清单
	单元编码
	维度
	管控措施
	本项目情况
	政策符合性

	ZH13011120060
	空间布局
	禁止新、改、扩建生产和使用涉高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排 放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
	本项目不新增用水量，不涉及废水排放。
	符合

	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	资源利用效率
	浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。
	本项目不新增用水，不涉及开采地下水。
	符合


4、环境管理政策分析
本项目与相关法律法规、规划符合性分析见下表。
表1-3  与相关法律法规及政策”符合性分析一览表
	序号
	法律法规名称
	相关法律法规及政策内容
	本项目情况
	符合性分析

	1
	大气污染防治政策
	《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》冀政发〔2024〕4号
	加快退出重点行业落后产能和优化产业布局，严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》,逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。
	本项目不属于重点行业落后产能，经对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》不属于所列的限制类和淘汰类项目。
	符合

	
	
	
	开展燃煤(燃气)锅炉关停整合，将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划,原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，积极推进远距离输热,石家庄市加快上安电厂余热入市项目等建设，推进燃气锅炉替代。
	本项目不涉及燃煤，生产用热采用天然气燃烧。
	符合

	
	
	
	强化VOCs、恶臭异味治理，大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。
	本项目使用的脲甲醛溶液和包裹油不属于高VOCs含量辅料。
	符合

	
	
	
	大力实施VOCs治理。开展VOCs治理专项攻坚行动，大力推进原辅材料源头替代、工业源无组织排放和工业企业深度治理.全年完成400个VOCs治理提升工程。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。重点区域石化、化工行业集中的城市和区域，2024年建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。
	本项目使用的脲甲醛溶液和包裹油不属于高VOCs含量辅料。
	符合

	2
	
	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号
	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
	本项目使用的脲甲醛溶液和包裹油不属于高VOCs含量辅料。
	符合

	
	
	
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	本项目脲甲醛储罐和包裹油罐均密闭储存，全厂含VOCs危险废物均放置于密闭容器中暂存于危废间，定期交由资质单位处理。
	符合

	
	
	
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	本项目脲甲醛储罐和包裹油罐均密闭储存，挤压造粒生产线产生的有机废气收集后经经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2达标排放；挤压造粒生产线车间烘干工序排气经管道+旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3达标排放；化验室产生的废气收集后经集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器+15m排气筒P4达标排放。
	符合

	3
	
	河北省生态环境保护“十四五”规划
	控制煤炭消费总量。全面实施煤炭消费总量控制，建设项目严格执行煤炭减量替代。严格控制燃煤发电装机规模，严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。加强农村散煤复燃管控，强化散煤治理监督体系建设。
	本项目生产过程不涉及煤炭。
	符合

	4
	
	《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》
	严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目(产能置换项目除外)建设。
	本项目属于非金属矿物制品业，不属于有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业；本项目不涉及燃煤
	符合

	
	
	
	严格高污染燃料禁燃区管理，禁燃区内禁止使用原(散)煤、煤研石、粉煤、煤泥、燃料油(煤焦油、重油和渣油等)、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料：不新批准建设高污染燃料的燃用设施，现有燃烧高污染燃料的设施不扩大规模建设。全市所有镇级及以上(除偏远山区外)建成区达到Ⅲ类禁燃区覆盖
	企业现有工程生产用燃料为天然气，本项目不新增。
	符合

	
	
	
	开展土壤污染治理，全面防控土壤污染风险；防范工矿企业用地新增土壤污染，严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建设项目，依法进行环境影响评价。
	本项目已采取分区防渗、应急响应措施等措施，确保本项目不会对土壤环境造成污染
	符合

	
	
	
	提高固体废物利用效率，全面落实安全处置措施；稳固危险废物无害化处置率，积极推动源头减量，全面落实涉危险废物企业法人主体责任承诺制，严禁委托无资质第三方转运处置，严防风险外溢。
	本项目一般固废及危险废物全部妥善处置不外排。
	符合

	5
	水污染防治政策
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
	集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	本项目无生产废水外排，生活污水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
	符合

	6
	
	《河北省水污染防治工作方案》
	坚持空间均衡。全省七大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
	本项目采取了严格的污染治理措施。本项目用地为工业用地，符合城乡规划和土地利用总体规划。
	符合

	7
	
	《石家庄市重点流域水污染防治专项行动》
	对造纸、医药、纺织、印染、化工、钢铁、食品、酿造、皮革、电镀等10个重污染行业日排水量100立方米或日排COD30千克以上的企业和城镇污水处理厂安装在线监控装置，并与环保部门联网，实行全天候、全自动监控。2008年6月底前，国家、省、市控重点污染源和污水处理厂的污染物排放情况都要纳入自动监控范围。
	本项目无生产废水外排，生活污水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
	符合

	8
	土壤污染防治政策
	《土壤污染防治行动计划》
	切实加大保护力度，各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实现严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降；防控企业污染，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；防范建设用地新增污染，排放重点污染物的项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。
	本项目占地为工业用地，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，各区域均设置相应的防渗措施。
	符合

	9
	
	《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》
	各市、县（市、区）政府编制城市总体规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途。城乡规划部门在编制控制性详细规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途，明确污染地块再开发利用必须符合规划用途的土壤环境质量要求，并征求同级生态环境部门意见，反馈意见作为附件随控制性详细规划报批。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，不得核发建设工程规划许可证。
	根据河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书石家庄装备制造产业园国土空间规划图本项目占地类型是工业用地，符合用地规划。
	符合

	10
	固体废物污染防治政策
	国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知国发【2025】14号

	一、推动源头管控和减量：加强工业固体废物源头减量，实施城镇固体废物源头管控，减少农林固体废物产生。二、规范收集转运和贮存：加强工业固体废物规范化管理、规范城镇固体废物回收转运体系、提高农林固体废物收集转运能力。三、提升资源化利用水平：加强大宗固体废弃物综合利用、提升再生资源循环利用水平、加强再生材料应用推广、四、增加无害化治理能力：提升全过程无害化水平、稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。五、实施重点领域专项整治：开展非法倾倒处置固体废物专项整治、开展生活垃圾填埋场环境污染隐患专项整治、深入推进建筑垃圾专项整治、开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治、深入推进磷石膏综合治理。六、严格全过程监管和执法督察：提升信息化监管能力、强化环境执法督察。七、完善法规标准和技术体系：）健全法律法规制度体系、发挥标准牵引作用、强化科技创新支撑。八、加强政策保障：强化用地保障、强化投资财税金融政策支持、完善收费制度。九、强化实施保障：加强组织领导、深化宣传引导和国际合作。
	本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。本项目运营期固体废物主要为原料包装袋、化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废油桶、除尘灰、废活性炭、废干式酸雾净化器吸附剂。其中，原料废包装袋统一收集后外售，除尘灰回用于生产。化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废油桶、废活性炭、废干式酸雾净化器吸附剂分类密闭容器收集后暂存危废间，定期送有资质单位处理。
	符合


综合以上分析可知，本项目建设符合大气、土壤、水污染防治政策的要求。
5、与全国防沙治沙规划符合性分析
《中华人民共和国防沙治沙法》规定“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告，环境影响报告中应包含有关防沙治沙内容”。
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号），石家庄沙区范围中沙区范围主要涉及的地域包括：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。
本项目位于河北省石家庄装备制造基地胜利南街903号，对照沙区范围主要涉及的地域可知，本项目不涉及沙区地域。
综上，本项目建设符合污染防治政策要求。
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二、建设项目工程分析
	-建设内容
	1、主要建设内容
随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级，人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大，中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等需求的新型缓控释肥料，将具有广阔的市场前景。为此，河北卓峰化肥有限公司拟投资200万元建设河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目，生产包衣复混肥（缓控释肥）。缓控释肥是指施入土壤后转变为植物有效养分的速度比普通肥料缓慢的肥料，其养分释放速率、方式和持续时间可以预先设定，使其与作物生长需求基本同步，从而提高肥效。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业“肥料制造”中“其他””，应编制环境影响报告表。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表可知本项目排放废气含有毒有害污染物甲醛，但厂界外500米范围内没有环境空气保护目标，故无需开展专项评价。
本项目对现有挤压造粒生产线进行技改，增加整形、喷脲、裹油、铺粉工序，其它生产工艺流程不变。新增电蒸汽发生器1台，硫酸脲储存罐1台，脲甲醛储存罐1台，密闭式颗粒整形机1台，防结块粉计量添加机1台，包裹油储存与化料罐1台，斗式提升机2台。年产复混肥10万吨/年，其原有总产能不变，其中：含硫酸脲包衣复混肥1万吨/年；含脲甲醛包衣复混肥2万吨/年；普通复混肥7万吨/年。本项目完成后全厂主要建设内容见表2-1。
表2-1  本项目主要建设内容一览表
	工程类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	
	
	现有工程
	本项目
	

	主体工程
	团粒型复混肥料生产车间
	1座，1层，建筑面积4508m2。
	挤压造粒生产线增加整形、喷脲、裹油、铺粉工序，新增生产设备。
	依托现有生产车间，新增部分生产设备

	
	掺混型复混肥料生产车间
	1座，1层，建筑面积4000m2。
	不变
	依托现有

	
	中微量元素混合车间
	1座，1层，建筑面300m2。
	不变
	依托现有

	辅助工程
	办公楼
	1座，2层。建筑面积1066.76m2。
	不变
	依托现有

	
	化验室
	办公楼西南角房间，占地面积46.08m2。
	不变
	依托现有

	储运工程
	成品库
	2座，储存产品。
	不变
	依托现有

	
	原料库
	4座，储存原辅材料
	不变
	依托现有

	公用
工程
	供水
	由园区供水管网提供
	不变
	依托现有

	
	供电
	由园区变电站提供
	本项目新增用电量3万kW·h/a
	新增用电量3万kW·h/a

	
	供热
	生产用热使用天然气，由石家庄新奥中泓天然气公司提供，办公楼冬季供暖由空调提供。
	本项目不新增天然气用量。
	依托现有

	
	制冷
	夏季办公区制冷采用单体空调。
	不变
	依托现有

	环保工程
	废气
	微量元素混合车间废气经集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒P1排放；投料工序废气（粉末状投料废气和中微量元素投料废气）由2套集气罩+软帘收集，袋装废气由集气罩+软帘收集，第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、第二次筛分废气、冷却废气、抛光废气由密闭管路负压收集，以上废气经旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）+15m排气筒P2排放；生产车间烘干废气由密闭管路负压收集经旋风除尘器（TA002）+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3排放；燃烧废气通过15m排气筒P3排放。
	微量元素混合车间废气经集气罩、管道+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒P1排放；挤压造粒车间：投料工序废气、袋装废气由集气罩+软帘收集，第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、冷却废气、抛光废气由密闭管道收集，以上废气经旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）+ 二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2排放；生产车间烘干废气由密闭管路负压收集经旋风除尘器（TA002）+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3排放；燃烧废气通过15m排气筒P3排放。化验室废气经集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器15m排气筒P4排放。
	本项目新建二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器15m排气筒P4；现有P2排气筒治理措施新增二级活性炭吸附装置TA001一套，其余环保设施依托现有。

	
	废水
	生活污水经多格生物化粪池处理后排入污水管网，进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司处理。
	本项目不新增用水量。
	依托现有

	
	噪声
	采取低噪声设备，厂房隔声，基础减震。
	采取低噪声设备，厂房隔声，基础减震。
	新增设备

	
	固废
	化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油为危险废物，暂存危废间，定期交由有资质的危废单位处置；废包装收集后定期外售（暂存原料车间收集后外售），生活垃圾由环卫部门定期清运处理，除尘灰收集后回用于生产。
	化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废活性炭为危险废物，分类密闭容器收集暂存危废间，定期交由有资质的危废单位处置；废包装收集后定期外售（暂存原料车间收集后外售），生活垃圾由环卫部门定期清运处理，除尘灰收集后回用于生产。
	新建危废间，增加危废种类。

	
	一般固废间
	1座，位于东侧成品库东南角，用于储存一般固体废物。
	不变
	依托现有

	
	危废间
	1座，用于储存危险废物，占地面积12m²。
	现有危废间不再使用，新建一座40m2危废间用于储存危险废物。
	技改

	劳动定员与制度
	现有工程劳动定员60人，两班制，每班8小时，年工作300d，年工作4800h。
	不变
	不新增劳动定员


2、主要生产设备
本项目设备变动只涉及挤压造粒生产线，其余生产线设备不变，本项目完成后全厂主要生产设备清单见表2-2。
表2-2   本项目完成后全厂主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（台套）
	备注

	
	
	
	现有工程
	本项目
	本项目完成后全厂
	

	中微量元素混合车间

	1
	密闭式颗粒混合搅拌机
	JBX--300
	3
	0
	3
	利旧

	2
	颗粒对辊破碎机
	WL --300
	2
	0
	2
	利旧

	挤压造粒生产线（硫酸脲颗粒状原料、脲甲醛颗粒状原料、颗粒状原料）

	1
	投料口
	-
	6
	0
	6
	利旧

	2
	原料电子计量秤
	DEL-0620
	6
	0
	6
	利旧

	3
	皮带输送机
	1×10m
	15
	0
	15
	利旧

	4
	密闭式破碎机
	DSP--1000
	1
	0
	1
	利旧

	5
	提升机
	TH--500
	3
	0
	3
	利旧

	6
	密闭式破碎机
	WL--1000
	1
	0
	1
	利旧

	7
	密闭式混合送料机
	DZQ--500
	1
	0
	1
	利旧

	8
	密闭式喂料机
	2.6x0.6m
	2
	0
	2
	利旧

	9
	密闭式颗粒挤压机
	DZS--186
	12
	0
	12
	利旧

	10
	密闭式筛分机
	￠2x9m
	2
	0
	2
	利旧

	11
	密闭式烘干机
	￠1.8x18m
	1
	0
	1
	利旧

	12
	天然气燃烧机
	BTG100P
	1
	0
	1
	利旧

	13
	天然气热风炉
	ZFL-2
	1
	0
	1
	利旧

	14
	密闭式冷却机
	￠1.6x16m
	1
	0
	1
	利旧

	15
	抛光机
	￠1.4x6m
	1
	0
	1
	利旧

	16
	密闭式定量电子包装秤
	DBS--50
	2
	0
	2
	利旧

	17
	包装缝口机
	GKn35-6A
	2
	0
	2
	利旧

	18
	烘干机引风机
	4--72N0--8C
	1
	0
	1
	利旧

	19
	冷却机引风机
	4--72N0--8C
	1
	0
	1
	利旧

	20
	热风机
	Y5-47
	1
	0
	1
	利旧

	21
	空压机
	AT-20A
	2
	0
	2
	利旧

	22
	可调式水计量泵
	DJ—L
	1
	0
	1
	利旧

	23
	水喷淋塔
	￠2.5x6m
	1
	0
	1
	利旧

	24
	电脑配料控制系统
	DPHB-20-6
	1
	0
	1
	利旧

	25
	天然气配套系统
	-
	1
	0
	1
	利旧

	26
	热风炉水循环泵
	BTY--25
	1
	0
	1
	利旧

	27
	中微量元素给料机
	WLYS-20
	3
	0
	3
	利旧

	28
	机器人自动码垛
	M410
	1
	0
	1
	利旧

	29
	电蒸汽发生器
	产汽量：500kg/h
	0
	1
	1
	新增

	30
	硫酸脲储存罐
	容积：1.5m3，立式，地上单层普通钢材储罐
	0
	1
	1
	新增，位于挤压造粒生产线车间内

	31
	脲甲醛储存罐
	容积：3m3，立式，地上双层普通钢材覆搪瓷内衬
	0
	1
	1
	新增，位于挤压造粒生产线车间内

	32
	密闭式颗粒整形机
	Φ1.8m×7m
	0
	1
	1
	新增

	33
	防结块粉计量添加机
	-
	0
	1
	1
	新增

	34
	包裹油储存与化料罐
	容积：0.3m3，立式，地上双层普通钢材覆搪瓷内衬
	0
	1
	1
	新增

	35
	斗式提升机
	-
	0
	2
	2
	新增

	复混肥生产线（硫酸脲包衣复混肥、脲甲醛包衣复混肥、复混肥）

	1
	密闭式筛分机
	￠2x9m
	1
	0
	1
	利旧

	2
	投料口
	-
	10
	0
	10
	利旧

	3
	原料电子计量秤
	DEL-0620
	10
	0
	10
	利旧

	4
	皮带输送机
	1×10m
	7
	0
	7
	利旧

	5
	提升机
	THD630
	4
	0
	4
	利旧

	6
	密闭式混料机
	ZW-2
	1
	0
	1
	利旧

	7
	定量电子计量包装秤
	DBS-50
	2
	0
	2
	利旧

	8
	包装缝口机
	GK35-6A
	2
	0
	2
	利旧

	9
	空压机
	AT-20A
	2
	0
	2
	利旧

	10
	电脑配料控制系统
	PHK50-1060
	1
	0
	1
	利旧

	11
	空压机
	AT-2A
	2
	0
	2
	利旧

	12
	密闭式筛分机
	￠2x9m
	1
	0
	1
	利旧

	化验室设备

	1
	电热恒温干燥箱
	DZF—6020A
	1
	0
	1
	利旧

	2
	数显电热鼓风干燥箱
	101A--0
	1
	0
	1
	利旧

	3
	水浴恒温振荡器
	SHA—C
	1
	0
	1
	利旧

	4
	电子天平
	FA1104N
	1
	0
	1
	利旧

	5
	各种玻璃试管
	-
	-
	-
	-
	利旧



3、主要原、辅材料消耗
本项目总产能不变，年产复混肥10万吨/年，其中：含硫酸脲包衣复混肥1万吨/年；含脲甲醛包衣复混肥2万吨/年；普通复混肥7万吨/年。挤压造粒完成后5万吨（0.5万吨硫酸脲颗粒状原料、1万吨脲甲醛颗粒状原料、3.5万吨普通颗粒状原料）颗粒状原料用于复混肥生产线生产。本项目完成后全厂原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3   本项目完成后全厂主要原辅材料及能源消耗
	序号
	名称
	单位
	用量
	变化量
	最大储存量（t）
	备注

	
	
	
	现有工程
	本项目
	本项目完成后全厂
	
	
	

	中微量元素混合车间（混合完成后的中微量元素送至挤压造粒生产线和复混肥生产线备用）

	1
	中微量元素
	硫酸锌
	t/a
	3000
	0
	3000
	0
	36
	10kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	
	
	硫酸镁
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氯化钙
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	硼酸钠
	
	
	
	
	
	
	

	2
	中微量元素

	硫酸锌
	t/a
	2000
	0
	2000
	0
	32
	10kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	
	
	硫酸镁
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氯化钙
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	硼酸钠
	
	
	
	
	
	
	

	挤压造粒生产线（外购粉末状物料量，挤压造粒完成后用于复混肥生产）

	1
	尿素
	t/a
	12000
	0
	12000
	0
	140
	50kg/袋
外购袋装（细颗粒状），原料库储存。

	2
	氯化铵
	t/a
	9003.088
	0
	8,635.588
	-367.5
	110
	50kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	3
	硫酸铵
	t/a
	4000
	0
	4000
	0
	40
	50kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	4
	磷酸一铵
	t/a
	11000
	0
	11000
	0
	130
	50kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	5
	氯化钾
	t/a
	8000
	0
	8000
	0
	100
	50kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	6
	硫酸钾
	t/a
	3000
	0
	3000
	0
	35
	50kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	7
	中微量元素
	硫酸锌
	t/a
	3000
	0
	3000
	0
	9
	10kg/袋
外购袋装（粉末状），原料库储存。

	8
	
	硫酸镁
	
	
	
	
	
	9
	

	9
	
	氯化钙
	
	
	
	
	
	9
	

	10
	
	硼酸钠
	
	
	
	
	
	9
	

	11
	硫酸脲溶液（50%含水率）
	t/a
	0
	100
	100
	+100
	10
	外购（液态），储罐储存

	12
	脲甲醛溶液（50%含水率）
	t/a
	0
	200
	200
	+200
	10
	外购（液态），储罐储存

	13
	防结粉
	t/a
	0
	45
	45
	+45
	5
	外购，原料库储存

	14
	包裹油
	t/a
	0
	22.5
	22.5
	+22.5
	3
	外购，储罐储存。

	15
	天然气
	万m3/a
	30
	0
	30
	0
	
	园区供给

	复混肥生产线（外购颗粒物料量）
	

	1
	尿素
	t/a
	11000
	0
	11000
	0
	135
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	2
	氯化铵
	t/a
	9000
	0
	9000
	0
	110
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	3
	硫酸铵
	t/a
	4000
	0
	4000
	0
	50
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	4
	磷酸一铵
	t/a
	2000
	0
	2000
	0
	25
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	5
	磷酸二铵
	t/a
	12000
	0
	12000
	0
	150
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	6
	氯化钾
	t/a
	7000
	0
	7000
	0
	90
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	7
	硫酸钾
	t/a
	3000
	0
	3000
	0
	35
	50kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	8
	中微量元素
	硫酸锌
	t/a
	2000
	0
	2000
	0
	8
	10kg/袋
外购袋装（颗粒状），原料库储存。

	9
	
	硫酸镁
	
	
	
	
	
	8
	

	10
	
	氯化钙
	
	
	
	
	
	8
	

	11
	
	硼酸钠
	
	
	
	
	
	8
	

	化验室

	1
	氢氧化钠
	kg/a
	15
	0
	15
	0
	0.015
	瓶装外购

	2
	邻苯二甲酸氢钾
	kg/a
	1
	0
	1
	0
	0.001
	瓶装外购

	3
	硫酸
	kg/a
	15
	0
	15
	0
	0.015
	瓶装外购

	4
	盐酸
	kg/a
	5
	0
	5
	0
	0.005
	瓶装外购

	5
	硝酸
	kg/a
	10
	0
	10
	0
	0.01
	瓶装外购

	6
	丙酮
	kg/a
	12.5
	0
	12.5
	0
	0.0125
	瓶装外购

	7
	乙二胺四乙酸二钠
	kg/a
	5
	0
	5
	0
	0.005
	瓶装外购

	8
	四苯硼钠
	kg/a
	0.4
	0
	0.4
	0
	0.0004
	瓶装外购

	9
	柠檬酸
	kg/a
	2.5
	0
	2.5
	0
	0.0025
	瓶装外购

	10
	钼酸钠
	kg/a
	2.5
	0
	2.5
	0
	0.0025
	瓶装外购

	11
	硫酸铜
	kg/a
	0.5
	0
	0.5
	0
	0.0005
	瓶装外购

	12
	纯水（外购）
	kg/a
	1500
	0
	1500
	0
	0.5
	桶装外购


原辅材料理化性质：
尿素：分子式CH4N2O，分子量60.06，又称碳酰胺（carbamide)，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量最高的氮肥。
氯化铵：分子式NH4Cl，分子量53.49。无色晶体或白色颗粒性粉末。呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。
硫酸铵：分子式(NH4)2SO4。分子量132.14。无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。
磷酸一铵：分子式NH4H2PO4，分子量115.03。白色结晶性粉末。在空气中稳定。微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液呈酸性。常温下( 20℃)在水中的溶解度为37.4g。相对密度1.80。熔点180℃。折光率1.525。加热会分解成偏磷酸（NH4PO3），可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
磷酸二铵：分子式(NH4)2HPO4，分子量132.06。性状 无色透明单斜晶体或白色粉末。为增加耐储性，部分产品在生产过程中添加包裹剂，使产品外观呈褐色。密度：1.619，溶解性：易溶于水【58g/100mL(10℃)】，不溶于醇、丙酮、氨。 
氯化钾：分子量74.55，分子式KCl。白色或蓝白色细小结晶体，类似于食盐。味极咸，无臭无毒。密度 1.984g/cm3。熔点 770℃。加热到 1500℃时即能升华。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇。有吸湿性，易结块。在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。主要用于无机工业、医药、染料等。农业上则是一种钾肥。
硫酸钾：化学式K2SO₄，是一种无机盐，一般K含量为50%〜52%，S含量约为18%。硫酸钾纯品是无色结晶体，农用硫酸钾外观多呈淡黄色。硫酸钾的吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥。
硫酸脲：本项目所用为50%硫酸脲溶液，根据厂商提供产品成分分析报告单可知，50%硫酸脲溶液由50%硫酸脲固体份和50%水组成，分析报告单见附件。
硫酸脲（英文名：urea sulfate），CAS号17103-31-0，是由尿素与硫酸反应制得的化合物。白色粒状晶体，熔点117.3℃，易溶于水且不溶于有机溶剂，1%水溶液pH值为1。存在1:1和1:2两种分子比例的固体形态，分子式C2H10N4O6S（分子量218.18900），沸点330℃（760mmHg），闪点338.1℃。
脲甲醛：本项目所用为50%脲甲醛溶液，根据厂商提供产品成分分析报告单可知，50%脲甲醛溶液由50%脲甲醛固体份和50%水组成，分析报告单见附件。
脲甲醛是由尿素与甲醛缩合形成的聚合物，又称脲醛树脂（UF），其外观为白色无味粉末或颗粒，固体密度约1.30–1.50 g/cm³（20℃），通过调节尿素与甲醛的摩尔比控制缩合度，使氮素在12-16周内通过微生物分解逐步释放，适用于高尔夫球场、草坪及玉米、蔬菜等作物。肥料特性包括控释性、低盐指数及环保降解性，可减少养分流失与烧苗风险。
包裹油：涂覆在肥料颗粒外层的‌矿物油或植物油混合物‌，用于溶解防结块剂、增强着色效果并防止结块，可提升肥料光泽度、延长松散性，并提高肥效利用率。本项目所用包裹油主要成分为硬脂酸70%，植物油10%，活性剂（CAS号：14960-06-6主要成分为十二烷基苯磺酸钠）10%，石蜡（CnH2n+2=24~36，CAS号：8002-74-2）10%，挥发温度为100℃。‌‌
防结粉：防结块剂（英文名：anti-caking agent），又称流散剂，是用于防止粉末状物质结块的添加剂，主要应用于饲料、化肥、农药及粉末涂料、涂层与塑料薄膜领域 。其外观呈米黄色膏体或白色粉末，化学性质稳定，耐酸碱、高温及硬水。原料包含无机矿物质和有机表面活性剂，通过吸附作用减少颗粒表面水分迁移，降低颗粒间粘连，控制晶型稳定，从而防止结块。本项目所用防结粉主要成分为碳酸钙25%，滑石粉60%，活性剂（CAS号：14960-06-6主要成分为十二烷基苯磺酸钠）10%，二氧化硅5%。
氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水 (溶于水时放热)并形成碱性溶液。
硫酸：纯品为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，熔点10.371℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热。浓硫酸有脱水性、强氧化性，稀硫酸能与金属、金属氧化物、碱等物质反应。
盐酸：无色液体，有腐蚀性，具有刺激性气味。熔点-35 ℃，沸点57℃，相对密度(水=1)：1.20。与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。与碱液发生中和反应。与活泼金属单质反应生成氢气。与金属氧化物反应生成盐和水。
硝酸：无色透明溶液，易溶于水，易挥发，相对密度1.41，熔点-42℃，沸点120.5℃。是强氧化性、腐蚀性的强酸，能发生硝化、酯化、氧化还原反应。
丙酮：是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。
邻苯二甲酸氢钾：是一种有机化合物，分子式是KC8H5O4。呈白色结晶粉末，在空气中稳定，能溶于水，微溶于醇，用作pH测定的缓冲剂、分析基准物质。
乙二胺四乙酸二钠：（Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt，简称EDTA-2Na），为无味、无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，其分子结构中含有六个配位原子（两个氮原子和四个氧原子），可与金属离子形成稳定的螯合物，在染料、食品、药品等工业上有重要用途。
四苯硼钠：是一种有机化合物，分子式为C24H20BNa，白色固体，无气味，变质品有苯胺气味。溶于水，用于鉴定钾离子。可溶于水、乙醇、甲醇、乙醇和丙酮，微溶于苯和氯仿，几乎不溶于石油醚。微吸湿，在水溶液中逐渐分解而浑浊（固体较稳定）。水溶液pH调节到约5时，可以在室温中保存（在45℃保存5d而不变质）。
柠檬酸：柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2014）、调味剂和螯合剂。
钼酸钠：（英文名：sodium molybdate），一种无机盐类化合物，化学式为Na2MoO4，相对分子量为205.92。常见形态为无色片状有光泽的结晶或白色粉末，密度为3.78g/cm3，熔点为687℃，100℃时水中溶解度为84g/100mL，水溶液呈碱性，25℃时5%水溶液的pH为9.0~10.0。钼酸钠与其他金属（如钡、银、铅）盐可发生复分解反应生成不溶于水的沉淀。
硫酸铜：硫酸铜（CuSO4），是一种广泛应用于工业生产和科学研究的无机化合物。该化合物的常见存在形式为五水合硫酸铜（CuSO4·5H2O），为蓝色晶体，俗称蓝矾。该物质在干燥条件下会失去结晶水，变为白色或灰白色粉末状的无水硫酸铜。
4、生产规模及产品方案
本项目完成后全厂生产规模及产品方案见表2-4。
表2-4  本项目完成后全厂生产规模及产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量（万吨/年）
	变化量
	包装形式

	
	
	现有工程
	本项目
	本项目完成后全厂
	
	

	1
	含硫酸脲包衣复混肥
	0
	1
	1
	+1
	50kg包装袋

	2
	含脲甲醛包衣复混肥
	0
	2
	2
	+2
	50kg包装袋

	3
	复混肥
	10
	7
	7
	-3
	50kg包装袋




外购粉末状原料
外购颗粒状原料
挤压造粒生产线
颗粒状复混肥原料
复混肥生产线
含硫酸脲包衣复混肥产品
含脲甲醛包衣复混肥产品
复混肥产品








图2-1  项目产品链图

表2-5  复合肥料产品质量要求（《复合肥料》（GB/T 15063-2020）
	项目
	指标

	
	高浓度
	中浓度
	低浓度

	总养分a（N+P2O5+K2O）/%  ≥
	40.0
	30.0
	25.0

	水溶性磷总有效磷百分率b/%  ≥
	60
	50
	40

	硝态氮c/%   ≥
	1.5

	水分d/%  ≥
	2.0
	2.5
	5.0

	粒度e（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）/%  ≥
	90

	氯离子f/%
	未标“含氯”的产品 ≥
	3.0

	
	标识“含氯（低氯）”的产品  ≥
	15.0

	
	标识“含氯（中氯）”的产品  ≥
	30.0

	单一微量元素g（以单质计）/% 
	有效钙  ≥
	1.0

	
	有效镁  ≥
	1.0

	
	总硫  ≥
	2.0

	单一微量元素h（以单质计）/%   ≥
	0.02

	a 组成产品的单一养分含量不应小于 4.0%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%。 
b 以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 
c 包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目。 
d 水分以生产企业出厂检验数据为准。 
e 特殊形状或更大颗粒(粉状除外)产品的粒度可由供需双方协议确定。 
f 氯离子的质量分数大于 30.0%的产品，应在包装容器上标明“含氯(高氯)”；标识“含氯(高氯)”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 
g 包装容器上标明含、镁、硫时检测本项目。 
h 包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、时检测本项目，钼元素的质量分数不高于 0.5%


表2-6 含硫酸脲复合肥料产品质量要求（HG/T 5516-2019）
	项目
	指标

	
	高浓度
	中浓度

	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数a/%  ≥
	40.0
	30.0

	水溶性磷总有效磷百分率/%  ≥
	60
	50

	硫（S）的质量分数/%   ≥
	5.0
	4.0

	水（H2O）的质量分数/% b ≤
	2.0
	2.5

	氨挥发氮占总氮的百分率/%  ≥
	20

	酰胺态氮占总氮的百分率/%  ≥
	60

	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）/%  ≥
	90

	pH值
	5.0~6.5

	缩二脲的质量分数/%  ≤
	0.5

	氯离子/%
	未标“含氯”的产品 ≥
	3.0

	
	标识“含氯（低氯）”的产品  ≥
	15.0

	
	标识“含氯（中氯）”的产品  ≥
	30.0

	a产品单一养分含量不得低于4.0%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%。
b水（H2O）的质量分数以生产企业的出厂检测数据为准。


表2-7 脲醛缓释肥料产品质量要求（GB/T 34763-2017）
	项目
	指标

	缓释有效氮的质量分数（脲醛缓释肥料以冷水不溶性氮CWIN计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮UFN计，脲醛缓释掺混肥以冷水不溶性氮CWIN计）a     ≥
	标明值

	总氮（TN）的质量分数 b ≥
	18.0

	单一元素单一养分的质量分数（以单质计）c  ≥
	2.0

	微量元素单一养分的质量分数（以单质计）d  ≥
	0.02

	a脲醛缓释氮肥缓释有效氮（以冷水不溶性氮CWIN计）应不小于4.0%；脲醛缓释掺混肥缓释有效氮（以冷水不溶性氮CWIN计）应不小于2.0%，脲醛缓释复合肥料缓释有效氮（以脲醛氮UFN计）应不小于2.0%。冷水不溶性氮CWIN应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF/MU），异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）。
b该项目仅适用于脲醛缓释氮肥。
c包装容器标明有钙、镁、硫时检测该项指标。
d包装容器标明有铜、铁、猛、锌、硼、钼时检测该项目指标。


5、公用工程
现有工程给排水情况：
（1）给水
现有工程用水由园区统一供给，项目用水情况如下：生活、生产用水由园区供水厂提供。总用水量为44.205m³/d，其中新鲜水用量为7m³/d，循环水用量为 36m³/d，化验室用纯水0.005m³/d，回用水量1.2m³/d。
①喷淋塔用水：总用水量为16.4m³/d，其中新鲜水量为0.4m³/d，循环水量为16m³/d，损耗量为0.2m³/d，回用于搅拌工序水量为0.2m³/d。
②旋转吸附机用水：总用水量为16.6m³/d，其中新鲜水量为0.6m³/d，循环水量为16m³/d，损耗量为0.2m³/d，回用于搅拌工序水量为0.4m³/d。
③热风炉用水：本项目热风炉用水量不新增。总用水量为5m³/d，其中新鲜水量为1m³/d，循环水量为4m³/d，损耗量为0.4m³/d，回用于搅拌工序水量为0.6m³/d。 
④生产用水：本项目生产用水量不新增。新鲜水量为1.4m³/d。搅拌工序损耗量为2.6m³/d。
⑤其他用水：本项目纯水用量不新增。化验室用水为外购纯水，用水量为0.005m³/d。损耗量为0.001m³/d，废水产生量0.004m³/d（暂存危废间，定期交由有资质单位合理处置）。
⑥生活用水：项目不新增劳动定员，新鲜水量为3.6m³/d，损耗量0.72m³/d，废水产生量为2.88m³/d。
（2）排水
生活污水排水量2.88m³/d。生活污水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
本项目给排水情况：
本项目生产工艺不涉及用水，不新增劳动定员，不新增生活用水量，不新增生活污水的排放量。
本项目新增电蒸汽发生器用水，现有搅拌工序新鲜水用量为1.4m3/d，本次技改后搅拌工序新鲜水用量为0.4m3/d，电蒸汽发生器新鲜水用量为1m3/d，不新增新鲜水用量。本项目不涉及废水排放。
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图2-2  现有工程用水平衡图（m³/d）
本项目完成后全厂给排水情况：
（1）给水
用水由园区统一供给，用水情况如下：生活、生产用水由园区供水厂提供。总用水量为44.205m³/d，其中新鲜水用量为7m³/d，循环水用量为36m³/d，化验室用纯水0.005m³/d，回用水量1.2m³/d。
①喷淋塔用水：总用水量为16.4m³/d，其中新鲜水量为0.4m³/d，循环水量为16m³/d，损耗量为0.2m³/d，回用于搅拌工序水量为0.2m³/d。
②旋转吸附机用水：总用水量为16.6m³/d，其中新鲜水量为0.6m³/d，循环水量为16m³/d，损耗量为0.2m³/d，回用于搅拌工序水量为0.4m³/d。
③热风炉用水：总用水量为5m³/d，其中新鲜水量为1m³/d，循环水量为4m³/d，损耗量为0.4m³/d，回用于搅拌工序水量为0.6m³/d。 
④生产用水：新鲜水量为1.4m³/d，其中搅拌工序新鲜水用量为0.4m³/d，电蒸汽发生器新鲜水用量为1m3/d。
⑤其他用水：本项目纯水用量不新增。化验室用水为外购纯水，用水量为0.005m³/d。损耗量为0.001m³/d，废水产生量0.004m³/d（暂存危废间，定期交由有资质单位合理处置）。
⑥生活用水：新鲜水用量为3.6m³/d，损耗量0.72m³/d，废水产生量为2.88m³/d。
（2）排水
生活污水排水量2.88m³/d。生活污水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
表2-8  本项目完成后给排水平衡表        单位：m³/d
	用水项目
	总用水量
	新鲜水用量
	循环水量
	损耗水量
	回用水量
	废水排放量
	备注

	喷淋塔
	16.4
	0.4
	16
	0.2
	0.2
	0
	回用于搅拌工序

	旋转吸附机
	16.6
	0.6
	16
	0.2
	0.4
	0
	回用于搅拌工序

	热风炉
	5
	1
	4
	0.4
	0.6
	0
	回用于搅拌工序

	职工生活
	3.6
	3.6
	0
	0.72
	0
	2.88
	经多格生物化粪池处理后进入园区污水处理厂

	化验室
	0.005
	0
	0
	0.001
	0
	0.004
	作为危废处理

	搅拌
	1.6
	0.4
	0
	0
	1.2
	0
	/

	蒸汽发生器
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	/

	合计
	44.205
	7
	36
	1.521
	1.2
	2.88
	/



0.4
新鲜水
生产用水
喷淋塔用水
旋转吸附机
热风炉用水
生活用水
搅拌工序
蒸汽发生器
整形工序
0.6
0.4
1
1
石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司
多格生物化粪池
7
16
1
0.2
3.6
4
0.2
0.4
0.72
0.6
0.4
0.2
1.2
2.88
2.88
1.4
1.4
1.6

















0.001
化验室用水
外购纯水
0.005
暂存危废间，定期交由有资质单位处理
0.004




图2-3  本项目完成后全厂用水平衡图（m³/d）
（2）供电：全厂用电由园区供给，现有工程年用电量为72万kW·h/a，本项目年用电量3万kW·h/a，本项目完成后全厂用电量75万kW·h/a，用电能够满足生产和生活需求。
（3）供热：
本项目用热由天然气热风炉供热，冬季办公室采用空调取暖。
（4）供气：
本项目不新增天然气用量，全厂天然气由石家庄新奥中泓天然气有限公司提供，天然气用量为30万m3/a。天然气成分表见表2-9。
表2-9  天然气成分表
	序号
	名称
	单位
	数值

	1
	甲烷（C1）
	%
	92.6055

	2
	乙烷（C2）
	%
	4.1127

	3
	丙烷（C3）
	%
	0.7504

	4
	异丁烷（iC4）
	%
	0.1303

	5
	正丁烷（nC4）
	%
	0.1347

	6
	新戊烷
	%
	0

	7
	异戊烷
	%
	0.0580

	8
	正戊烷
	%
	0.0269

	9
	C6+
	%
	0.0863

	10
	氮气
	%
	0.7238

	11
	二氧化碳
	%
	1.3724

	12
	总硫
	Mg/Nm3
	＜1

	13
	硫化氢
	Mg/Nm3
	＜1

	14
	气化比
	M3/T
	1442.557

	15
	密度
	T/M3
	0.432

	16
	单位体积热值（低热量）
	MJ/Nm3
	35.17

	17
	单位体积热值（高热量）
	MJ/Nm3
	38.224


6、平面布置
本项目利用现有车间进行建设，厂区主要由办公楼、原料库、成品库、团粒型复混肥料生产车间、掺混型复混肥料生产车间、中微量元素混合车间、危废间组成。其中团粒型复混肥料生产车间、掺混型复混肥料生产车间位于厂区中部，本次技改项目位于团粒型复混肥料生产车间。办公楼位于厂区西北部，危废间位于中微量元素混合车间东侧，原料库位于厂区北侧，成品库位于厂区东侧。全厂布局合理，有利于生产。厂区平面布置图见附图4。
7、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，仍为60人，实行2班制，每班8小时，年工作300天，全年生产时间4800h，工作时间不变。

















	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
本次技改对挤压造粒生产线工艺进行技改，技改内容为对挤压造粒生产线增加整形（加湿）工序、喷脲工序、裹油工序、铺粉工序。挤压造粒生产线完成后的颗粒状原料（硫酸脲颗粒状原料、脲甲醛颗粒状原料、普通颗粒状原料）进入后续复混肥生产线生产。本项目所有产品生产共享挤压造粒生产线，其中普通复混肥产品在挤压造粒生产线中不涉及本次技改新增的整形（加湿）工序、喷脲工序、裹油工序、铺粉工序，其余生产工艺流程均相同。
挤压造粒生产线工艺流程如下：
（1）原料抽样检测
外购原料抽样送至厂区化验室检测主要元素及成份含量是否达到产品标准和生产要求。（本次技改新增辅料不涉及抽样检测）
此工序会产生化验室废气G1，化验室固废S。
（2）原辅料准备阶段（投料、第一次破碎、混合搅拌、第二次破碎4道工序简称为“原辅料准备阶段”）
人工将外购袋装原料拆袋倒入密闭喂料机中，密闭喂料机将外购的粉末状原料及备好的中微量元素投入投料装置不同的投料口（每种原料都有相应的投料口），原料由投料装置进入密闭的传送带装置传送至密闭式原料破碎机，破碎机对大颗粒的原辅料进行第一次破碎，破碎后的原辅料经密闭的提升机提升至密闭的传送带，经密闭的传送带传送至密闭式混合送料装置加水搅拌增加湿度，混合后的物料经传送带传送至密闭式破碎机进行第二次破碎，破碎后的物料经传送带转送至密闭式喂料机。
此工序会产生投料废气G2，第一次破碎废气G3，第二次破碎废气G4，设备噪声N。第二次筛分工序产生不合格品会回用于投料工序，技改增加辅料脲甲醛，投料工序废气、第一次破碎工序废气和第二次破碎废气会产生污染物甲醛。
（3）第二次混合搅拌、挤压造粒及第一次筛分
原辅料在密闭式喂料机中再一次进行搅拌混合，搅拌均匀后的物料经管路进入造粒机造粒，造粒机为物理挤压造粒，造粒机设备均整体密封。造粒机产生的颗粒状产品经密闭的传送带装置传送至密闭式筛分机，进行第一次筛分。合格的产品经斗式提升机送至密闭式颗粒整形机，不合格的产品经另外一条密闭的传送带传送至投料工序回用于生产。
此工序会产生造粒废气G5，第一次筛分废气G6，设备噪声N。第二次筛分工序产生不合格品会回用于第一次破碎工序，技改增加辅料脲甲醛，造粒工序废气和第一次筛分废气会产生污染物甲醛。
（4）整形（加湿）、喷脲
原料进入密闭整形机由蒸汽（蒸汽由电加热蒸汽发生器提供）喷于物料上加湿后进行物理整理处理，提高颗粒的圆整度与强度，减少粉尘和碎粒。
此工序会产生整形废气G7，设备噪声N。
（5）喷脲
整形后的原料在密闭整形机内进行喷脲处理，企业设有储存罐2台，1台为硫酸脲储罐，1台为脲甲醛储罐，生产含硫酸脲包衣复混肥时喷硫酸脲，生产含脲甲醛包衣复混肥时喷脲甲醛，硫酸脲和脲甲醛均为液态，通过计量泵直接喷到整形机内料层，在原料颗粒表面喷涂一层硫酸脲或脲甲醛，为产品赋予缓释功能，提高肥料利用率。
此工序会产生喷脲废气G8，设备噪声N。
（6）烘干
喷脲后颗粒状产品经密闭的传送带传送至密闭式烘干机，与烘干机连接的天然气热风炉为烘干机提供加热后的燃烧烟气和空气。产品在烘干机中烘干将含水量降至2%以下，烘干机进料口温度为150℃左右，出料口温度为60℃左右。企业烘干温度为150℃，此温度下硫酸脲发生初步热解，主要产生氨气，300℃以上才会发生分解。脲甲醛烘干温度下不发生热解，主要产生游离甲醛、水蒸气、氨气，180℃以上才会发生热解，330℃以上才会发生分解。
因技改增加辅料脲甲醛，烘干废气会产生污染物甲醛，此工序会产生烘干废气G9，天然气热风炉燃烧废气G10，设备噪声N。
（7）冷却
产品经密闭式烘干机烘干后进入密闭式冷却机进行冷却处理，冷却机使用引风机引入的常温空气对烘干后的产品进行冷却处理，冷却机出料口温度为40℃左右。
因技改增加辅料脲甲醛，冷却废气会产生污染物甲醛，此工序会产生冷却废气G11，设备噪声N。
（8）筛分
冷却后的物料经密闭的提升机进入密闭筛分机进行第二次筛分，合格的产品经密闭的传送带传送至密闭抛光机设备进行裹油铺粉处理；不合格的产品经密闭的传送带传送至投料工序回用于生产。
此工序会产生第二次筛分废气G12，设备噪声N。
（9）裹油、铺粉
企业设有一台包裹油储存与化料罐，带保温及电加热功能，确保膏状包裹油在42℃条件下稳定熔化并施用，成品包裹油在包裹油储存与化料罐内通过计量泵送至密闭抛光机内，在原料表面上喷上一层硬脂酸基包裹油，之后由密闭防结块粉计量添加机计量，经螺旋给料在抛光机内对原料铺粉。
此工序会产生裹油废气G13，铺粉废气G14，设备噪声N。
（10）抛光、装袋
裹油铺粉后物料在密闭抛光机内进行打磨抛光处理，抛光后经密闭的传送带传送至密闭式定量电子包装秤和包装缝口机进行装袋缝口，装袋过程会对产品抽样送至化验室化验，检测产品是否合格。
因技改增加辅料脲甲醛、包裹油，抛光废气会产生污染物甲醛、非甲烷总烃，此工序会产生抛光废气G15，装袋废气G16，化验室废气G1，设备噪声N。
（11）码垛入库
装袋的产品会由机器人自动码垛机进行码垛，码垛好的成品由叉车运送入库等待复混肥生产线使用[image: ]
图例：G废气、N噪声、S固体废物
图2-4  产品生产工艺流程及排污节点图


表2-10  排污节点及处理方式一览表
	项目
	序号
	污染源
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G1
	化验室
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃
	间歇
	废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器+15m排气筒P4

	
	G2
	投料废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	投料废气由集气罩+软帘，其他工序废气由密闭管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2

	
	G3
	第一次破碎工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G4
	第二次破碎工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G5
	挤压造粒工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G6
	第一次筛分废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G7
	整形废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G8
	喷脲废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G9
	烘干废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	管道收集经旋风除尘器TA002+袋式除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3

	
	G10
	燃烧烟气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度
	连续
	

	
	G11
	冷却工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	装袋工序废气由集气罩+软帘，其他工序废气由密闭管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2

	
	G12
	第二次筛分废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	连续
	

	
	G13
	裹油废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	
	G14
	铺粉废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	
	G15
	抛光工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	
	G16
	装袋工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	噪声
	N
	皮带输送机、提升机、密闭式破碎机、密闭式混合后送料机、密闭式喂料机、密闭式颗粒挤压机、密闭式筛分机、密闭式烘干机、密闭抛光机、密闭式颗粒整形机等生产设备
	等效A声级
	间歇
	项目生产设备置于生产车间内，采用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、设备定期维护和保养等措施

	固体废物
	S1
	化验室
	化验室废液
	间歇
	分类密闭收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	S2
	化验室
	化验室废包装
	
	

	
	S3
	设备维护
	废润滑油
	
	

	
	
	
	废机油
	
	

	
	
	
	废油桶
	
	

	
	S4
	环保设施
	除尘灰
	
	回用于生产

	
	
	
	废活性炭
	
	厂商定期更换

	
	S5
	原料
	废包装袋
	
	统一收集后外售


本次技改不涉及复混肥生产线，复混肥生产线工艺不变，复混肥生产线投料工序废气和包装工序废气与挤压造粒生产线废气共用一套治理设施和排气筒P2，仅对复混肥生产线污染物排放因子重新识别。









复混肥生产线：原料
化验
称量投料
混合搅拌
包装
入库、待售
化验
抽样检测
抽样检测
G1、S1、S2
G2、S3、N
G1、S1、S2
N
G3、N















图例：G 废气、N 噪声、S 固体废物
（1）原料抽样检测 
外购颗粒状原料抽样送至厂区化验室检测主要元素含量是否达到产品标准和生产要求。
（2）混合搅拌 
将外购的原辅材料和准备好的中微量元素由工人投入投料口。原辅材料按电脑配料控制系统称量一定的比例后经密闭的传送带装置传送至密闭的提升机将原料提升至密闭式混料机中搅拌，搅拌均匀的物料即为掺混肥产品。
（3）装袋、入库 
混合均匀的产品经定量电子计量包装称称量后，从密闭式混料机出料口出料进行装袋处理。产品包装过程中会抽样送至化验室化验处理，产品包装完成入库待售。
表2-11  排污节点及处理方式一览表
	项目
	序号
	污染源
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G1
	化验室废气
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃
	间歇
	废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器+15m排气筒P4

	
	G2
	投料废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	间歇
	由集气罩+管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2

	
	G3
	包装废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	噪声
	N
	密闭筛分机、皮带输送机、提升机、密闭式混料机、包装封口机等生产设备
	噪声
	间歇
	厂房隔声、选用低噪声设备，采取基础减振等措施

	固体废物
	S1
	化验室
	化验室废液
	间歇
	分类密闭收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	S2
	化验室
	化验室废包装
	
	

	
	S3
	原料
	废包装袋
	
	统一收集后外售

	
	/
	设备维护
	废润滑油、废机油
	
	分类密闭收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	
	
	废油桶
	
	

	
	/
	环保设施
	除尘灰
	
	回用于生产

	
	
	
	废活性炭
	
	厂商定期更换


化验室检测：抽样样品
检测
G、S



图例：G 废气、N 噪声、S 固体废物
图2-5  化验室流程及排污节点图
生产过程中对原料和产品抽样进行物理性能检测、化学成分检测。企业化验室主要检测产品氮、磷、钾、水分、粒度；原料尿素、氯化铵、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、磷酸二铵含量的检测。项目厂区化验室使用的试剂主要是外购纯水、硫酸铜、氢氧化钠、硫酸、盐酸、硝酸、丙酮、柠檬酸、四苯硼钠、乙二胺四乙酸二钠等。
化验室产生污染物主要是化验室废气、化验室废液和主要是化验室废包装。
表2-12  排污节点及处理方式一览表
	类型
	序号
	产生工序
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G
	化验室
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃
	间歇
	废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器+15m排气筒P4

	固体废物
	S
	化验室废液
	化验室废液
	间断
	分类收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	
	化验室废包装
	化验室废包装
	
	







中微量元素混合车间投料、破碎
集气罩+软帘

袋式除尘器TA001

管道
15m排气筒P1
中微量元素混合车间搅拌



集气罩+软帘

挤压造粒线车间投料


挤压造粒生产线车间第一次破碎、第二次破碎、挤压造粒、第一次筛分、整形、喷脲、冷却、第二次筛分、裹油、铺粉、抛光

旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002

管道


15m排气筒P2


集气罩+软帘
挤压造粒生产线车间装袋



集气罩+软帘
复混肥生产线车间投料、包装


旋风除尘器TA002+布袋除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔TA003

管道
挤压造粒线车间烘干、天然气燃烧

15m排气筒P3



二级活性炭吸附装置+干式酸雾净化器
集气罩
15m排气筒P4
化验室废气






图2-6  本项目完成后全厂废气治理流程图

	与项目有关的原有环境污染问题
	《河北卓峰化肥有限公司年产10万吨复混肥料搬迁项目环境影响报告书》于2020年10月13日取得石家庄市行政审批局出具的审批意见（石行审环批[2020]29号，详见附件）；于2021年4月14日进行并通过了竣工环境保护验收；《河北卓峰化肥有限公司技改项目环境影响报告表》于2022年8月2日取得石家庄市栾城区行政审批局出具的审批意见（石栾审环表[2022]36号，详见附件）；于2022年12月20日进行并通过了竣工环境保护验收。河北卓峰化肥有限公司于2019年6月29日首次取得了排污许可证（排污许可证编号：91130124585429629P001W）
1、 现有项目工艺流程
中微量元素混合车间：G3
G1
G2

生产车间
搅拌机
颗粒对辊破碎机
原料


图2-7 现有中微量元素混合车间颗粒状原料工艺流程及排污节点图
G5
G4

生产车间
搅拌机
原料


图2-8 现有中微量元素混合车间粉末状原料工艺流程及排污节点图
（1）粉末状中微量元素准备
外购的锌硼钙镁中微量元素（有粉末状、也有颗粒状），需要按特定比例进行混合。先将颗粒状的中微量元素经颗粒对辊破碎机破碎成粉末状原料，将按比例称量的中微量元素投入中微量元素粉状搅拌机充分搅拌，搅拌均匀后送至生产车间备用。
（2）颗粒状中微量元素准备
将外购的颗粒状中微量元素按一定比例称重后，送入封闭式颗粒混合搅拌机搅拌，混合完成后的中微量元素送至生产车间备用。
表2-13  排污节点及处理方式一览表
	类型
	序号
	产生工序
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G1
	投料废气
	颗粒物
	连续
	集气罩+管道+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒P1

	
	G2
	破碎废气
	颗粒物
	连续
	

	
	G3
	搅拌废气
	颗粒物
	连续
	

	
	G4
	投料废气
	颗粒物
	连续
	

	
	G5
	搅拌废气
	颗粒物
	连续
	

	固体废物
	S
	治理设施
	除尘灰
	间断
	回用于生产



挤压造粒生产线：
[image: ]
                           图例：G 废气、N 噪声、W 废水、S 固废
图2-9  现有挤压造粒生产线工艺流程及排污节点图
（1）原料抽样检测 
外购粉末状原料抽样送至厂区化验室检测主要元素及成份含量是否达到产品标准和生产要求。
（2）原辅料准备阶段（投料、第一次破碎、混合搅拌、第二次破碎4道工序简称为“原辅料准备阶段”）
中微量元素由人工投入投料装置投料口升级改造为3台中微量元素给料机投入投料装置投料口。本次技改项目中微量元素投料量不变，产生的污染物不变。3台中微量元素给料机产生的废气通过“集气罩+软帘”收集，收集后与粉末状原料废气合并。原料由投料装置进入密闭的传送带装置传送至密闭式原料破碎机，破碎机对大颗粒的原辅料进行第一次破碎，破碎后的原辅料经密闭的提升机提升至密闭的传送带，经密闭的传送带传送至密闭式混合送料装置加水搅拌增加湿度，混合后的物料经传送带传送至密闭式破碎机进行第二次破碎，破碎后的物料经传送带转送至密闭式喂料机，准备进入造粒工序。
（3）挤压造粒及第一次筛分工序 
原辅料在密闭式喂料机中再一次进行搅拌混合，搅拌均匀后的物料经管路 进入两排12台造粒机造粒，项目造粒机为物理挤压造粒，且12台造粒机设备整体密封。造粒机产生的颗粒状产品经密闭的传送带装置传送至密闭式筛分机，进行第一次筛分。合格的产品经密闭的传送带传送至密闭式烘干设备进行烘干，不合格的产品经另外一条密闭的传送带传送至密闭式破碎机进行破碎回用。
（4）烘干工序 
筛分合格的颗粒状产品经密闭的传送带传送至密闭式烘干机，与烘干机连接的天然气热风炉为烘干机提供加热后的燃烧烟气和空气。产品在烘干机中烘干将含水量降至2%以下，烘干机进料口温度为150℃左右，出料口温度为60℃左右。
（5）冷却工序 
产品经密闭式烘干机烘干后进入密闭式冷却机冷却处理，冷却机使用常温 空气对烘干后的产品进行冷却处理，冷却机出料口温度为40℃左右。
（6）筛分、抛光、装袋工序 
冷却后的物料经密闭提升机进入密闭的筛分机进行第二次筛分，合格的 产品经密闭的传送带传送至进入抛光机抛光，抛光后经密闭的传送带传送至装 袋机装袋待用；不合格的物料经另外一条密闭的传送带传送至破碎机进行破碎 重新造粒。装袋过程会对产品抽样送至化验室化验，检测产品是否合格。
（7）码垛、入库待用工序 
装袋的产品会由 1 台机器人自动码垛机进行码垛，码垛好的成品由叉车运 送入库等待复混肥生产线使用。
表2-14  排污节点及处理方式一览表
	项目
	序号
	污染源
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G1
	投料废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	间歇
	投料废气由集气罩+软帘收集，其他废气由密闭管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+15m排气筒P2

	
	G2
	第一次破碎工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G3
	第二次破碎工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G4
	挤压造粒工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G5
	第一次筛分废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G6
	烘干废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	管道收集经旋风除尘器TA002+袋式除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3

	
	G7
	燃烧烟气
	二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物
	连续
	

	
	G8
	冷却工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	装袋工序废气由集气罩+软帘，其他废气由密闭管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+15m排气筒P2

	
	G9
	第二次筛分废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G10
	抛光工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	
	G11
	袋装工序废气
	颗粒物、氨、臭气浓度
	连续
	

	噪声
	N1
	密闭破碎机
	噪声
	间歇
	厂房隔声、选用低噪声设备，采取基础减振等措施

	
	N2
	密闭破碎机
	
	
	

	
	N3
	混合送料机
	
	
	

	
	N4
	造粒机
	
	
	

	
	N5
	密闭式筛分机
	
	
	

	
	N6
	烘干机
	
	
	

	
	N7
	冷却机
	
	
	

	
	N8
	密闭式筛分机
	
	
	

	
	N9
	抛光机
	
	
	

	固体废物
	S1
	化验室废液
	废液
	间歇
	分类收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	S2
	化验室废包装
	废包装
	
	

	
	S4
	化验室废液
	废包装
	
	

	
	S6
	废机油、废润滑油
	废油
	
	

	
	S3
	废原料包装
	废包装
	
	统一收集后定期外售

	
	S5
	除尘灰
	原料
	
	回用于生产

	
	S7
	职工办公生活
	生活垃圾
	
	由环卫部门定期清运



复混肥生产线：原料
化验
称量投料
混合搅拌
包装
入库、待售
化验
抽样检测
抽样检测
G1、S1、S2
G2、S3、N
G1、S1、S2
N
G3、N











图例：G 废气、N 噪声、S 固体废物
图2-10  现有复混肥生产线工艺流程及排污节点图
（1）原料抽样检测
外购颗粒状原料抽样送至厂区化验室检测主要元素含量是否达到产品标准和生产要求。
（2）混合搅拌
将外购的原辅材料和准备好的中微量元素由工人投入投料口。原辅材料按电脑配料控制系统称量一定的比例后经密闭的传送带装置传送至密闭的提升机将原料提升至密闭式混料机中搅拌，搅拌均匀的物料即为掺混肥产品。
（3）装袋、入库
混合均匀的产品经定量电子计量包装称称量后，从密闭式混料机出料口出料进行装袋处理。产品包装过程中会抽样送至化验室化验处理，产品包装完成入库待售。
表2-15  排污节点及处理方式一览表
	项目
	序号
	污染源
	污染物
	排放
特征
	治理措施

	废气
	G1
	化验室废气
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃
	间歇
	集气罩收集废气后经干式酸雾净化器+ 二级活性炭吸附装置TA001+15m排气筒P4

	
	G2
	投料废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	间歇
	由集气罩+管道收集经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+15m排气筒P2

	
	G3
	包装废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	连续
	

	噪声
	N
	密闭筛分机、皮带输送机、提升机、密闭式混料机、包装封口机等生产设备
	噪声
	间歇
	厂房隔声、选用低噪声设备，采取基础减振等措施

	固体废物
	S1
	化验室
	化验室废液
	间歇
	分类密闭收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	S2
	化验室
	化验室废包装
	
	

	
	S3
	原料
	废包装袋
	
	统一收集后外售

	
	/
	设备维护
	废润滑油、废机油
	
	分类密闭收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置

	
	
	
	废油桶
	
	

	
	/
	环保设施
	除尘灰
	
	回用于生产

	
	
	
	废活性炭
	
	厂商定期更换



2、现有项目污染情况
（1）废气
现有工程中微量元素混合车间废气主要为颗粒对辊破碎机废气、搅拌机废气。废气经设备出料口上方集气罩收集后由管路引至一台袋式除尘器（TA001）处理，处理后由一根15m高排气筒（P1）排放。
现有工程加压造粒生产线废气主要为投料口废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、造粒工序废气、第一次筛分废气、冷却废气、第二次筛分废气、抛光废气、装袋废气、烘干废气、燃烧烟气。投料工序废气经2套“集气罩+软帘”收集（粉末状投料废气和中微量元素投料废气），装袋废气经“集气罩+软帘”收集，其余废气（第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、第二次筛分废气、冷却废气、抛光废气）经设备密闭由管路负压收集；引入旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）+15m排气筒P2排放。烘干废气和燃烧烟气经管路负压收集，经旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔+15m排气筒P3排放。
现有工程复混肥生产线废气主要为投料废气、包装废气。废气经集气罩+管道+旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）+15m排气筒P2排放。
根据河北环海检测科技有限公司2025年6月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】298号）可知：P1排气筒出口颗粒物最大排放浓度为2.4mg/m3，最大排放速率为0.013kg/h；满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。
根据河北欣蓝环境科技有限公司2022年12月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（XLKJ检字（2022）第10172号）可知：P2排气筒出口颗粒物最大排放浓度为2.7mg/m3，最大排放速率为0.049kg/h；满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求；氨最大排放浓度为2.0mg/m3，臭气浓度最大值为229无量纲，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值要求。
根据河北环海检测科技有限公司2025年6月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】369号）可知：P3排气筒出口氨最大排放速率为0.020kg/h，臭气浓度最大值为977无量纲，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值要求；满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。颗粒物最大折算浓度6.8mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物最大折算浓度51mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《石家庄市生态环境保护局关于开展工业炉窑污染物治理专项的通知》（石环办【2018】98号）文件要求。
厂界无组织颗粒物最大浓度为0.405mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。无组织氨最大浓度为0.255mg/m3，臭气浓度＜10无量纲，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1限值要求。
（2）废水
现有工程无生产废水产生，项目废水为生活污水，排水量为2.88m³/d。现有工程废水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
根据河北环海检测科技有限公司2025年1月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2024】550号）可知：废水排放口pH范围值为7.3-7.4（无量纲）、氨氮日均最大值为17.8mg/L、化学需氧量日均最大值为120mg/L、色度日均最大值为4倍、悬浮物日均最大值为64mg/L、五日生化需氧量日均最大值为37.1mg/L、总磷日均最大值为1.59mg/L、总氮日均最大值为33.2mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准要求和《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）表2标准要求以及石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进水水质要求。
（3）噪声
现有工程噪声主要来源于生产设备。项目主要采用低噪设备、基础减震、厂房隔声降噪措施。
根据河北环海检测科技有限公司2025年6月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】298号）可知：项目北、南厂界昼间噪声范围为56.4dB(A)~58.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。
（4）固体废物
现有工程产生的固体废物主要为化验室废液、化验室废包装、原料废包装、废机油、废润滑油、除尘灰和生活垃圾。
现有工程产生的化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油分类暂存危废间定期交有资质单位处理，原料废包装统一收集后外售，除尘灰回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运。
表2-16   现有工程废气、废水污染物实际排放量
	污染物类别
	污染源
	污染物名称
	排放浓度（mg/m3）
	废气量（m3/h，m3/d）
	排放速率（kg/h）
	运行工况
	折算满负荷时污染物排放量t/a
	来源

	废气
	P1排气筒
	颗粒物
	2.4
	5655
	0.013
	100%
	0.065
	报告编号：CCJW2412051

	
	P2排气筒
	颗粒物
	2.7
	18043
	0.049
	80%
	0.292
	XLKJ检字（2022）第10172号

	
	
	氨
	1.88
	
	0.034
	
	0.204
	

	
	
	臭气浓度
	229
	
	/
	
	/
	

	
	P3排气筒
	氨
	1.84
	11777
	0.020
	100%
	0.104
	HHJC自行监测【2025】369号

	
	
	臭气浓度
	977
	
	/
	
	/
	

	
	
	二氧化硫
	ND（折算后）
	2936
	/
	
	0.021
	

	
	
	氮氧化物
	51（折算后）
	
	/
	
	0.719
	

	
	
	颗粒物
	6.8（折算后）
	
	/
	
	0.096
	

	废水
	总排口
	COD
	120
	3.48m3/d
	/
	/
	0.125
	HHJC自行监测【2024】550号

	
	
	氨氮
	17.8
	
	/
	
	0.019
	


现有工程废气废水污染物实际排放量，满足环评审批污染物总量。
3、现有项目存在的环境问题及整改措施
根据现有工程环保验收资料及现场勘察，现有工程危废种类识别不全：废油桶没有识别；本项目按规范识别废油桶，密闭收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。现有工程化验室废气未识别；本环评要求化验室废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器+15m排气筒P4。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
本项目位于石家庄市栾城区，所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求。
（1）本评价引用河北省生态环境厅于2026年5月发布的《河北省生态环境状况公报（2025年）》中大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3现状监测数据资料。
2025年环境空气中常规污染物具体现状监测浓度见表3-1。
表3-1  2025年区域环境空气中常规污染物浓度
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度/（μg/m³）
	标准值/（μg/m³）
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	67
	60
	111.7
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37
	30
	123.3
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60.0
	达标

	CO
	日平均第95百分位数值
	1.0mg/m³
	4mg/m³
	25.0
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位数值
	171
	160
	106.9
	超标


项目所在区域环境空气中，SO2年均值、NO2年均值和CO日均值达标，但PM10年平均值、PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，栾城区栾城镇为不达标区。根据一系列大气相关治理方案的实施，将有助于石家庄市坚决遏制不利态势，确保全年空气质量目标任务的完成，坚决打赢蓝天保卫战，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。
（2）特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目特征污染物为：氨、TSP、氯化氢、硫酸雾、丙酮、甲醛、非甲烷总烃。
TSP、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃环境质量现状数据引用河北新宝丰科技有限公司2023年11月7日出具的《河北欣蓝环境科技有限公司检测中心项目检测报告》（报告编号：HBXBF2310X001），监测点位为天地锦绣华庭，监测时间2023年10月27日-2023年10月30日；丙酮、甲醛环境质量现状数据引用河北润峰环境检测服务有限公司2024年11月23日出具的《河北石家庄装备制造产业园总体规划环境质量现状监测报告》（RFJC检环【2024】10343号），监测点位为窦妪村，监测时间2024年11月01日-2024年11月07日。氨环境质量现状数据引用河北中寰检测服务有限公司2023年6月5日出具的《中集合斯康储氢系统装备生产基地建设项目环境质量现状检测报告》（HBZH-H-20230028），监测点位为段家营村，监测时间2023年5月23日-2023年5月25日。本项目引用数据监测点均在5千米范围内，具体位置见附图6，满足引用要求。
1）监测因子：TSP、氨、氯化氢、硫酸雾、丙酮、甲醛、非甲烷总烃。
2）监测点位：天地锦绣华庭、窦妪村，具体监测点位见表3-2。
表3-2   大气现状监测点位布设情况表
	监测点名称
	监测因子
	相对厂址方位
	相对厂址距离

	天地锦绣华庭
	TSP、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	东北
	3030m

	窦妪村
	丙酮、甲醛
	西北
	1300m

	段家营村
	氨
	东北
	3700m


3）监测因子与频次 
表3-3   项目环境空气监测点位、监测因子及监测频次
	采样点位
	检测因子
	检测频次

	天地锦绣华庭
	TSP
	每天采样24小时，连续检测3天

	
	氯化氢
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测3天

	
	硫酸雾
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测3天

	
	非甲烷总烃
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测3天

	窦妪村
	丙酮
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测7天

	
	甲醛
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测7天

	段家营村
	氨
	每天4个时间段采样，每个时间段为1小时，连续检测3天


4）环境空气质量现状评价
①评价因子：TSP、氨、氯化氢、硫酸雾、丙酮、甲醛、非甲烷总烃；
②评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值要求；氨、氯化氢、硫酸雾、丙酮、甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级限值要求。
③评价方法：采用单因子污染指数法，计算模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：
Pi—i 污染物污染指数；
Ci—i 污染物现状监测浓度，mg/m3；
Coi—i 污染物评价标准，mg/m3。
5）监测及评价结果
大气环境质量现状监测统计结果见表3-4。
表3-4  大气环境质量现状监测结果分析
	因子
	评价标准(mg/m³)
	浓度范围(mg/m³)
	超标率（%）

	TSP
	0.3
	0.306-0.444
	48

	氨
	0.2
	0.02-0.06
	0

	氯化氢
	0.05
	ND-0.033
	0

	硫酸雾
	0.3
	0.053-0.068
	0

	丙酮
	0.8
	ND
	0

	甲醛
	0.05
	ND~0.02
	0

	非甲烷总烃
	2.0
	078~0.92
	0


根据评价结果可知，氨1小时平均浓度、氯化氢1小时平均浓度、氯化氢1小时平均浓度、丙酮1小时平均浓度均、甲醛1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；总悬浮颗粒物24小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值要求，项目所在区域秋冬季受石家庄市整体颗粒物超标影响，总悬浮颗粒物超标；非甲烷总烃小时值符合《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级限值。
2、水环境质量现状
[bookmark: _Hlk176793924][bookmark: _Hlk176793942]项目区域内主要河流为洨河，根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质类别为Ⅳ类水体，水质状况轻度污染。
3、声环境质量现状
根据现场调查，本项目车间外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行声环境现状监测。
4、生态环境
本项目在现有厂区内进行建设，不新增用地，项目评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且不存在地下水污染途径，因此，本次评价不再开展地下水、土壤调查。
6、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，无需进行现状调查。


	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
经现场踏勘，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2、声环境保护目标
经现场踏勘，建设项目周边50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、 生态环境保护目标
项目区域内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标。











	污染物排放控制标准
	施工期：
1、废气
本项目施工期颗粒物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。
表3-6  扬尘排放浓度限值
	《施工场地扬尘排放标准》

	控制项目
	监控点浓度限值a（μg/m³）
	达标判定依据（次/天）

	PM10
	80
	≤2

	a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m³时，以150µg/m³计。


2、废水
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，用于场地泼洒抑尘。
3、噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2025）表1标准。具体标准值见表3-7。
表3-7  建筑施工场界环境噪声排放限值       单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


4、固体废物
本项目施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规定；生活垃圾执行《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》（2021年1月1日起实施）中相关要求规定。
运营期：
1、废气
有组织：中微量元素混合车间投料废气、破碎废气、搅拌废气（排气筒P1）颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。挤压造粒生产线投料废气、第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、冷却废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线投料废气、装袋废气（P2排气筒）颗粒物、甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，氨、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值要求，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值。烘干工序（P3排气筒）废气颗粒物、甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，氨、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值要求。天然气燃烧烟气（P3排气筒）颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文件要求。化验室废气（P4排气筒）氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值。
无组织废气：颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
具体标准值见表3-8。
表3-8  运营期废气污染物排放标准
	排气筒
	污染因子
	标准值
	标准来源

	中微量元素车间排气筒（P1）（15m）
	颗粒物
	120mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	3.5kg/h
	

	排气筒（P2）（15m）
	颗粒物
	120mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	3.5kg/h
	

	
	甲醛
	25mg/m³
	

	
	
	0.26kg/h
	

	
	氨
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	臭气浓度
	2000无量纲
	

	
	非甲烷总烃
	60.0mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	排气筒（P3）（15m）
	颗粒物
	120mg/m³，3.5kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	甲醛
	25mg/m³，0.26kg/h
	

	
	氨
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	臭气浓度
	2000无量纲
	

	天然气燃烧机后进入密闭烘干机前管道
	颗粒物
	30mg/m3
	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1标准限值及《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气【2019】56号文件要求

	
	二氧化硫
	200mg/m3
	

	
	氮氧化物
	300mg/m3
	

	
	烟气黑度
	＜1
	

	排气筒（P4）（15m）
	氯化氢
	100mg/m3，0.26kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	硫酸雾
	45mg/m3，1.57kg/h
	

	
	氮氧化物
	240mg/m3，0.77kg/h
	

	
	非甲烷总烃
	60.0mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	厂界
	颗粒物
	1.0mg/m³
	[bookmark: _Hlk176797578]《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求

	
	氯化氢
	0.2mg/m3
	

	
	硫酸雾
	1.2mg/m3
	

	
	氮氧化物
	0.12mg/m3
	

	
	甲醛
	0.2mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	

	
	氨
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准

	
	臭气浓度
	20无量纲
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	在厂房外设监控点，1h评价浓度值2.0mg/m3，厂区内任意一次浓度值10.0mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值要求


2、废水
本项目不涉及废水排放。
3、噪声
厂界声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，具体标准值见表3-9。
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准
	污染物种类
	项目
	标准值
	标准来源

	噪声
	厂界
	昼间：65dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物
本项目运营期一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规定；生活垃圾执行《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》（2021年1月1日起实施）中相关要求规定。

	总量控制
指标
	根据河北省生态环境厅《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》和河北省生态环境厅等六部门印发《关于深化排污权交易改革的若干措施》的通知（冀环排污权【2024】6号）要求，结合本项目情况，确定本项目的污染物排放总量控制因子为：颗粒物。企业现有工程总量控制指标为：COD：0.251t/a、氨氮：0.026t/a、二氧化硫：9.600t/a、氮氧化物：14.400t/a，颗粒物14.688t/a。
一、现有工程总量控制指标
现有工程总量控制指标为：COD：0.251t/a、氨氮：0.026t/a、二氧化硫：9.600t/a、氮氧化物：14.400t/a，颗粒物14.688t/a。其中COD、NH3-N、SO2、NOx总量指标已通过排污权出让购买，进行了总量交易。
二、本次技改完全厂总量控制指标
（1）COD、NH3-N
本次技改不新增生活废水排放量，不涉及生产废水排放，故技改完成后全厂COD、NH3-N总量控制指标不变，仍为COD：0.251t/a、氨氮：0.026t/a。
（2）SO2、NOx
本次技改不新增天然气用量，新增实验室氮氧化物排放量0.240t/a，现有SO2、NOx总量控制指标为二氧化硫：9.600t/a、氮氧化物：14.400t/a，技改完成后全厂SO2、NOx总量控制指标为二氧化硫：9.600t/a、氮氧化物：14.640t/a。
化验室废气氮氧化物排放量为：1000m³/h×240mg/m³×1000h÷109=0.240t/a
（3）颗粒物
颗粒物以排放标准核算总量控制指标。
本项目完成后全厂运营期颗粒物废气包括中微量元素混合车间投料工序、破碎工序、搅拌工序；挤压造粒生产线车间投料工序、第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、烘干工序、燃烧烟气、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序、装袋工序；复混肥生产线车间投料工序、包装工序。
中微量元素混合车间排气筒P1废气量为6000m3/h，运行时间为4800h/a，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h；
挤压造粒生产线车间排气筒P2废气量为28000m3/h，运行时间为4800h/a，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h；
挤压造粒生产线车间烘干排气筒P3废气量为15000m3/h，运行时间为4800h/a，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h；
挤压造粒生产线车间天然气用量为30万m3/a，天然气燃烧废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”中天然气燃烧的产污系数，工业废气量为：136000m3/万m3-原料，燃烧烟气废气量为850m3/h，运行时间为4800h/a，排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、标准限值及《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气【2019】56号文件要求，即：颗粒物：30mg/m3；
则本项目完成后全厂颗粒物总量指标为：
中微量元素车间排气筒P1：6000m³/h×120mg/m³×4800h÷109=3.456t/a
挤压造粒生产线排气筒P2：28000m³/h×120mg/m³×4800h÷109=16.128t/a
挤压造粒生产线烘干排气筒P3：15000m³/h×120mg/m³×4800h÷109=8.640t/a
燃烧烟气：850m³/h×30mg/m³×4800h÷109≈0.122t/a
（4）非甲烷总烃
非甲烷总烃以预测排放量为总量控制指标。
本项目运营期有机废气包括中挤压造粒生产线车间第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、烘干工序、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序、装袋工序；复混肥生产线车间投料工序、包装工序和化验室废气。
挤压造粒生产线车间排气筒P2废气量为28000m3/h，运行时间为4800h/a，经预测非甲烷总烃（包括甲醛）排放浓度为1.59mg/m3；
挤压造粒生产线车间烘干排气筒P3废气量为15000m3/h，运行时间为4800h/a，经预测非甲烷总烃（甲醛）排放浓度为0.020mg/m3；
化验室废气排气筒P4废气量为1000m3/h，运行时间为1000h/a，经预测非甲烷总烃排放浓度为1.125mg/m3；
则本项目完成后全厂非甲烷总烃总量指标为：
挤压造粒生产线车间排气筒P2：28000m³/h×1.59mg/m³×4800h÷109≈0.214t/a
挤压造粒生产线车间烘干排气筒P3：15000m3/h×0.020mg/m3×4800h÷109≈0.001t/a
化验室废气排气筒P4：1000m³/h×1.125mg/m³×1000h÷109≈0.001t/a
表3-10  本项目总量控制指标一览表
	项目
	排放标准（mg/L或mg/m3）
	排放量（m3/d或m3/h）
	运行时间
（d/a或h/a）
	污染物年排放量
（t/a）

	COD
	/
	/
	/
	/

	NH3-N
	/
	/
	/
	/

	SO2
	/
	/
	/
	/

	NOx
	240
	1000
	1000
	0.240

	颗粒物
	120
	6000
	4800
	3.456
	28.346

	
	120
	28000
	4800
	16.128
	

	
	120
	15000
	4800
	8.640
	

	
	850
	30
	4800
	0.122
	

	非甲烷总烃
	1.59
	28000
	4800
	0.214
	0.216

	
	0.020
	15000
	4800
	0.001
	

	
	1.125
	1000
	1000
	0.001
	

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109
污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106

	核算结果
	由公式核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0.24t/a；颗粒物（全厂）：28.346t/a；非甲烷总烃：0.216t/a


本项目建设前后项目排放量和总量变化情况见下表。
表3-11   本项目建设前后总量变化“三本账”
	污染物
	现有工程实际排放量t/a
	本项目预测排放量t/a
	以新带老削减量t/a
	本项目完成后全厂预测排放量t/a
	全厂污染物排放变化量t/a

	COD(t/a)
	0.125
	0
	0
	0.125
	0

	NH3-N (t/a)
	0.019
	0
	0
	0.019
	0

	SO2(t/a)
	0.021
	0
	0
	0.021
	0

	NOX(t/a)
	0.719
	0.00007≈0
	0
	0.719
	0

	颗粒物（t/a）以全厂计
	0.453
	0.891
	0
	1.344
	+0.891

	非甲烷总烃
	0
	0.216
	0
	0.216
	+0.216


三、总量指标建议值
综合考虑预测排放量及排放标准核算排放量，本项目污染物总量建议控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0.240t/a、颗粒物：28.346t/a、非甲烷总烃:0.216t/a。本项目完成后COD、氨氮、SO2排放量不变，总量控制指标不变。本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0.251t/a、NH3-N：0.026t/a、SO2：9.600t/a、NOx：14.640t/a、颗粒物：28.346t/a、非甲烷总烃:0.216t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	
施工期环境保护措施
	[bookmark: _Hlk176794050]本项目利用现有车间进行建设，施工期主要进行生产设备和环保设施的安装调试，生产车间排气筒的建设改造和危废间的建设。
1、大气环境影响分析
本项目施工期车间装修、设备安装、运输以及堆存会产生扬尘，建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运会引起道路扬尘，主要污染物为颗粒物，对周边区域大气环境有一定影响。
为减少扬尘（颗粒物）的产生，采取以下控制措施：
①设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，并进行泼洒抑尘，减少扬尘，装修期间加强对施工场地的管理，适当向作业面、地面洒水，每天不少于2次；
②施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆；
③在发布重污染天气预警期间内，厂区内不得开展施工作业，预警解除后，方可开工；
④建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业；
采取以上措施施工期厂界扬尘可达到《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求，即监测点浓度限值PM10≤80μg/m³，为达标排放，对区域大气环境影响较小。
2、水环境影响分析
[bookmark: _Hlk176794090]项目施工过程中产生的污水主要来自施工人员的生活污水，施工期工人主要来自当地，生活污水产生量较少，这部分生活污水用于泼洒抑尘，不外排。因此，项目施工期间对区域水环境影响较小。
3、声环境影响分析
施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、声压级较高等特征。为减轻施工噪声对附近村庄的影响，本项目将采取如下措施：
①人为控制。增强施工人员的环保意识，施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声歌唱等；作业中搬运物件必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的响声，严禁抛掷物件造成噪声。
②作业时间上控制。禁止在夜间22:00～次日6:00及午间12:00～14:00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，需采取有效降噪措施，事先做好周边群众工作，并报当地环保局备案后施工。
通过采取以上措施，可将施工期噪声降至最低，施工噪声对附近居民产生的影响会大大减轻，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1标准限值要求。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，均为一般固废。
对于在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料如钢筋头、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其他不可回收的建筑垃圾运至垃圾填埋场作填埋处理。
另外，施工人员还将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾有专人清扫收集，用专用封闭车辆送至环卫部门处置。
经采取上述防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的、随着工程的建成完工而消失。固体废物的处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、污染源源强分析
本项目完成后全厂运营期废气主要为中微量元素混合车间投料废气、破碎废气、搅拌废气；挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、烘干废气、燃烧烟气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气；复混肥生产线车间投料废气、包装废气；化验室废气。
（一）有组织废气
一）中微量元素混合车间投料废气、破碎废气、搅拌废气（排气筒P1）
中微量元素混合车间投料废气、破碎废气、搅拌废气主要污染物为颗粒物。
颗粒物：
中微量元素混合车间投料工序、破碎工序、搅拌工序颗粒物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复合肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中附录C（C.2复混肥制造业废气产排污系数表）可知：≤30万吨/年，工业粉尘产污系数为5.60千克/吨-产品，中微量元素混合车间产品为5000t/a，颗粒物年产生量为28t/a。投料废气经集气罩+软帘收集，破碎废气、搅拌废气经管道收集（废气综合收集效率以95%计）通过袋式除尘器TA001（去除效率为99%）处理后由15m排气筒（P1）排放（现有排气筒风机风量为6000m3/h），运行时间4800h/a。
项目颗粒对辊破碎机2台，产尘点处共设2个集气罩+软帘，集气罩面积为0.5m2（共2个，面积合计1m2），集气罩紧挨产尘点，罩口风速可视为污染源处控制风速，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），含尘废气侧吸式控制风速为1m/s，集气罩面积为1m2，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风罩风量计算公式如下：
Q=F·v
式中：Q-排气罩的排放量，m3/s；
F-排风罩罩口面积，m2；
v-排风罩罩口平均风速，m/s。
经计算，投料工序、破碎工序所需要的风量为3600m3/h。
项目中微量元素混合车间颗粒混合搅拌机3台（体积30m3），按换气次数10次/h设置抽风系统，则搅拌工序所需风量为（30×3）*10=900m3/h。
项目中微量元素混合车间投料工序、破碎工序、搅拌工序所需风量为4500m3/h，现有P1排气筒风机风量为6000m3/h，满足生产要求。
中微量元素混合车间投料工序、破碎工序、搅拌工序颗粒物产生量为28t，产生浓度为923.6mg/m3，产生速率为5.542kg/h；颗粒物排放量为0.266t，排放浓度为9.2mg/m3，排放速率为0.055kg/h。
排气筒P1颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。
二）挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气（P2排气筒）
挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气主要污染物为颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃。
项目挤压造粒生产线车间密闭式破碎机2台（体积30m3）、密闭式颗粒挤压机12台（体积60m3）、密闭式筛分机2台（体积28.26m3）、密闭式整形机1台（体积17.8m3）、密闭式冷却机1台（体积32.15m3）、密闭抛光机1台（体积10.6m3），按换气次数5次/h设置抽风系统，则第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序所需风量为（30×2+60×12+28.26×2+17.8+32.15+10.6）*5=4485.35m3/h；项目挤压造粒生产线车间投料口6个，共设6个集气罩+软帘，集气罩面积为0.2m2（共6个，面积合计1.2m2）：项目挤压造粒生产线车间包装封口机2台，共设2个集气罩+软帘，集气罩面积为0.5m2（共2个，面积合计1m2）。项目复混肥生产线车间投料口10个，包装封口机2台，共设12个集气罩+软帘，集气罩面积为0.3m2（共12个，面积合计3.6m2），集气罩均紧挨产尘点，罩口风速可视为污染源处控制风速，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），含尘废气侧吸式控制风速为1m/s，集气罩面积为5.8m2，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风罩风量计算公式如下：
Q=F·v
式中：Q-排气罩的排放量，m3/s；
F-排风罩罩口面积，m2；
v-排风罩罩口平均风速，m/s。
经计算，挤压造粒生产线车间装袋工序和复混肥生产线车间投料工序、装袋工序所需要的风量为20800m3/h。
项目挤压造粒生产线车间第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序、装袋工序和复混肥生产线车间投料工序、装袋工序所需风量为25365.35m3/h，现有P2排气筒设置风机风量为28000m3/h，可满足生产需求，年工作4800h。
颗粒物：
挤压造粒生产线车间投料工序、第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序、装袋工序颗粒物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复合肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中附录C（C.2复混肥制造业废气产排污系数表）可知：≤30万吨/年，工业粉尘产污系数为5.60千克/吨-产品，挤压造粒生产线车间投料工序、第一次破碎工序、第二次破碎工序、挤压造粒工序、第一次筛分工序、整形工序、喷脲工序、冷却工序、第二次筛分工序、裹油工序、铺粉工序、抛光工序、装袋工序用量为5万吨，颗粒物产生量为280t；复混肥生产线车间投料工序、包装工序颗粒物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复合肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中附录C（C.2复混肥制造业废气产排污系数表）可知：≤30万吨/年，工业粉尘产污系数为5.60千克/吨-产品，复混肥生产线车间投料工序、包装工序产品为10万吨，颗粒物产生量为560t。废气经集气罩+软帘+管道收集（综合收集效率以95%计）通过旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002（对颗粒物的去除效率为99.9%）+二级活性炭吸附装置TA002处理后由15m排气筒（P2）排放，则颗粒物的产生量为840t，颗粒物的产生浓度为5937.5mg/m3，颗粒物的产生速率为166.25kg/h；颗粒物排放量为0.798t/a，颗粒物的排放浓度为5.9mg/m3，颗粒物的排放速率为0.166kg/h。
氨：
本次技改在挤压造粒生产线增加整形、喷脲、裹油、铺粉工艺，其余生产工艺、产排污环节及原料与本项目技改前一致。根据河北环海检测科技有限公司2025年6月30日为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】369号）可知：排气筒出口（P2）标干流量最大值为22070m3/h，氨排放浓度最大值为1.45mg/m3，氨排放速率最大值为0.029kg/h，检测工况100%，生产时间4800h/a，经计算氨排放量为0.154t/a，现有治理设施对氨去除效率为0%，则氨产生量为0.154t，本项目废气经集气罩+软帘+管道收集（综合收集效率以95%计）通过旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002处理后（对氨的综合处理效率为50%）由15m排气筒（P2）排放，氨的产生浓度为1.14mg/m3，氨的产生速率为0.032kg/h。氨排放量为0.073t/a，氨的排放浓度为0.54mg/m3，氨的排放速率为0.015kg/h。
臭气浓度：
本次技改在挤压造粒生产线增加整形、喷脲、裹油、铺粉工艺，其余生产工艺、产排污环节及原料与本项目技改前一致。根据河北环海检测科技有限公司2025年6月30日为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】369号）可知：P2排气筒出口标干流量最大值为22070m3/h，臭气浓度最大值为977（无量纲）。
甲醛：
根据本项目所用脲甲醛溶液（50%含水率）厂家出具的成分分析报告单可知产品标准游离甲醛含量≤0.001%。本项目以最不利条件游离甲醛0.001%全部挥发计算，则甲醛产生量为0.002t。废气经集气罩+软帘+管道收集（综合收集效率以95%计）通过旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+ 二级活性炭吸附装置TA002处理后（根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求吸附装置的净化效率不得低于90%，本项目一级活性炭治理效率约为70%，二级活性炭治理效率约为67%，对甲醛的综合去除效率为90%）由15m排气筒（P2）排放，甲醛的产生量为0.002t，甲醛的产生浓度为0.014mg/m3，甲醛的产生速率为0.0004kg/h；甲醛排放量为0.00019t/a，甲醛的排放浓度为0.0014mg/m3，甲醛的排放速率为0.00004kg/h。
非甲烷总烃：
根据本项目所用包裹油厂家出具的成分分析报告单可知产品包裹油植物油含量为10%。本项目以最不利条件植物油非甲烷总烃10%全部挥发计算，则非甲烷总烃产生量为2.25t。废气经集气罩+软帘+管道收集（综合收集效率以95%计）通过旋风除尘器TA001+布袋除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002处理后（根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求吸附装置的净化效率不得低于90%，本项目一级活性炭治理效率约为70%，二级活性炭治理效率约为67%，对非甲烷总烃的综合去除效率为90%）由15m排气筒（P2）排放，非甲烷总烃的产生量为2.25t，非甲烷总烃的产生浓度为15.9mg/m3，非甲烷总烃的产生速率为0.445kg/h；非甲烷总烃排放量为0.214t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.59mg/m3，非甲烷总烃的排放速率为0.045kg/h。
排气筒P2颗粒物、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，氨和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值要求，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求。
三）挤压造粒生产线车间烘干废气、燃烧烟气（P3排气筒）
造粒生产线车间烘干废气主要污染物为颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛；燃烧烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
项目挤压造粒生产线车间密闭式烘干机1台（体积50m3），按换气次数120次/h设置抽风系统，则烘干工序所需风量为50*120=6000m3/h，年工作4800h。
本项目不新增天然气用量，本项目完成后全厂烘干工序天然气用量为30万m3/a，年工作4800h。天然气燃烧烟气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-33-37，431-434机械行业系数手册-燃天然气工业炉窑产排污系数：工业废气量13.6Nm³/m³-原料；污染物产生量参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）中表6绩效值中数据。企业所用天然气平均热值为35.17MJ/m3，经查表可知：绩效值分别为颗粒物0.168g/m3燃料，二氧化硫0.168g/m3燃料，氮氧化物2.524g/m3燃料。
[image: ]
项目燃烧烟气产生量为4080000m3（850m3/h），颗粒物产生量为0.050t，二氧化硫产生量0.050t，氮氧化物产生量0.757t。
现有P3排气筒设置风机风量为15000m3/h，可满足生产需求，年工作4800h。
烘干废气颗粒物：
造粒生产线车间烘干工序颗粒物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复合肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中附录C（C.2复混肥制造业废气产排污系数表）可知：≤30万吨/年，工业粉尘产污系数为5.60千克/吨-产品，造粒生产线车间烘干工序原料量为4.9936万吨，颗粒物产生量为279.6t。废气经管道收集（收集效率以100%计）通过旋风除尘器TA002+布袋除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔处理后（对颗粒物的去除效率为99.9%）由15m排气筒（P3）排放，则颗粒物的产生量为279.6t，颗粒物的产生浓度为3883.3mg/m3，颗粒物的产生速率为58.25kg/h；颗粒物排放量为0.280t/a，颗粒物的排放浓度为3.9mg/m3，颗粒物的排放速率为0.058kg/h。
烘干废气氨：
本次技改在挤压造粒生产线增加整形、喷脲、裹油、铺粉工艺，其余生产工艺、产排污环节及原料与本项目技改前一致。根据河北欣蓝环境科技有限公司2022年12月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（XLKJ检字（2022）第10172号）可知：排气筒（P3）进口标干流量最大值为13354m3/h，氨产生浓度最大值为7.02mg/m3，氨产生速率最大值为0.091kg/h，检测工况100%，氨的去除效率为73.6%，生产时间4800h/a，经计算氨产生量为0.450t。废气经管道收集（收集效率以100%计）通过旋风除尘器TA002+布袋除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔处理后（由检测报告可知对氨去除效率为73.6%）由15m排气筒（P3）排放，氨产生量为0.450t，氨的产生浓度为6.25mg/m3，氨的产生速率为0.094kg/h，氨排放量为0.119t，氨排放浓度为1.65mg/m3，氨排放速率为0.025kg/h。
烘干废气臭气浓度：
本次技改在挤压造粒生产线增加整形、喷脲、裹油、铺粉工艺，其余生产工艺、产排污环节及原料与本项目技改前一致。根据河北环海检测科技有限公司2025年6月30日为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（HHJC自行监测【2025】369号）可知：P3排气筒出口标干流量最大值为11777m3/h，臭气浓度最大值为977（无量纲）。
烘干废气甲醛：
根据本项目所用脲甲醛溶液（50%含水率）厂家出具的成分分析报告单可知产品标准游离甲醛含量≤0.001%。本项目以最不利条件游离甲醛0.001%全部挥发计算，则甲醛产生量为0.002t。废气经管道收集（收集效率以100%计）通过旋风除尘器TA002+布袋除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔处理后（根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538号）表3.3-3废气治理效率参考值，喷淋吸收对水溶性有机物（甲醛、甲醇、乙醇等水溶性物质）的处理效率为30%）由15m排气筒（P3）排放，甲醛的产生量为0.002t，甲醛的产生浓度为0.028mg/m3，甲醛的产生速率为0.0004kg/h；甲醛排放量为0.0014t/a，甲醛的排放浓度为0.020mg/m3，甲醛的排放速率为0.0003kg/h。
燃烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物：
项目燃烧烟气产生量为4080000m3（850m3/h），颗粒物产生量为0.050t，颗粒物产生浓度为12.3mg/m3，颗粒物产生速率为0.010kg/h，二氧化硫产生量0.050t，二氧化硫产生浓度为12.3mg/m3，二氧化硫产生速率为0.010kg/h，氮氧化物产生量0.757t，氮氧化物产生浓度为185.5mg/m3，氮氧化物产生速率为0.158kg/h。燃烧烟气经管道收集（收集效率以100%计）通过旋风除尘器TA002+布袋除尘器TA003+旋转吸附机+水喷淋塔处理后（对颗粒物的去除效率为99.9%，对二氧化硫和氮氧化物的去除效率为0%）由15m排气筒（P3）排放，则颗粒物的排放量为0.00005t，颗粒物排放浓度为0.01mg/m3，颗粒物排放速率为0.00001kg/h，二氧化硫排放量为0.05t，二氧化硫排放浓度为0.69mg/m3，二氧化硫排放速率为0.010kg/h，氮氧化物排放量为0.757t，氮氧化物排放浓度为10.51mg/m3，氮氧化物排放速率为0.158kg/h。
排气筒P3烘干废气颗粒物、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，氨和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值要求。燃烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1标准限值及《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气【2019】56号文件要求。
四）化验室废气（P4排气筒）
化验室废气主要污染物为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃。
根据企业提供化验室各药品试剂年用量硫酸15kg，盐酸5kg，硝酸10kg，丙酮12.5kg。化验室所用的器具瓶口面积比较小，根据实验条件下经验，化学试剂的挥发量一般在1%~5%，本次评价取试剂（浓度100%）用量的5%为挥发量，有机溶剂丙酮按全部挥发计算。项目化验室废气设1个集气罩，集气罩面积为0.25m2，集气罩紧挨产污点，罩口风速可视为污染源处控制风速，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），含尘废气侧吸式控制风速为1m/s，集气罩面积为0.25m2，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风罩风量计算公式如下：
Q=F·v
式中：Q-排气罩的排放量，m3/s；
F-排风罩罩口面积，m2；
v-排风罩罩口平均风速，m/s。
经计算，化验室废气所需要的风量为900m3/h，P4排气筒设置风机风量为1000m3/h，可满足生产需求，化验室年运行1000h。
化验室废气硫酸雾产生量为0.00075t，产生浓度为0.68mg/m3，产生速率为0.00075kg/h，氯化氢产生量为0.00025t，产生浓度为0.23mg/m3，产生速率为0.00025kg/h，氮氧化物产生量为0.0005t，产生浓度为0.45mg/m3，产生速率为0.0005kg/h，丙酮产生量为0.0125t，产生浓度为11.25mg/m3，产生速率为0.0125kg/h。废气通过集气罩收集（收集效率以90%计），通过二级活性炭吸附装置（根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求吸附装置的净化效率不得低于90%，本项目一级活性炭治理效率约为70%，二级活性炭治理效率约为67%，对非甲烷总烃的综合去除效率为90%）+干式酸雾净化器处理后（对无机废气氯化氢、硫酸雾、氮氧化物的去除效率为85%）经15m排气筒P4排放，则硫酸雾排放量为0.0001t，硫酸雾排放浓度为0.102mg/m3，硫酸雾排放速率为0.0001kg/h，氯化氢排放量为0.00003t，氯化氢排放浓度为0.034mg/m3，氯化氢排放速率为0.00003kg/h，氮氧化物排放量为0.00007t，氮氧化物排放浓度为0.068mg/m3，氮氧化物排放速率为0.00007kg/h，丙酮排放量为0.001t，丙酮排放浓度为1.125mg/m3，丙酮排放速率为0.001kg/h。
化验室废气排气筒P4氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃（丙酮）排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值要求。
（二）无组织废气
颗粒物：
中微量元素混合车间（排气筒P1）无组织废气颗粒物排放量为1.4t。
挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气（P2排气筒）无组织废气颗粒物排放量为42t。
全厂无组织颗粒物排放量为43.4t，排放速率为9.042kg/h。
氨：
挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气（P2排气筒）无组织废气氨排放量为0.008t。
全厂无组织氨排放量为0.008t，排放速率为0.002kg/h。
甲醛：
挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气（P2排气筒）无组织废气甲醛排放量为0.0001t。
全厂无组织甲醛排放量为0.0001t，排放速率为0.00002kg/h。
非甲烷总烃：
挤压造粒生产线车间投料废气、第一次破碎废气、第二次破碎废气、挤压造粒废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光废气、装袋废气和复混肥生产线车间投料废气、包装废气（P2排气筒）无组织废气非甲烷总烃排放量为0.112t。
化验室废气非甲烷总烃无组织排放量为0.00125t。
全厂无组织非甲烷总烃排放量为0.11325t，排放速率为0.024kg/h。
氯化氢：
化验室废气氯化氢无组织排放量为0.000025t，排放速率为0.000025kg/h。
硫酸雾：
化验室废气硫酸雾无组织排放量为0.000075t，排放速率为0.000075kg/h。
氮氧化物：
化验室废气氮氧化物无组织排放量为0.00005t，排放速率为0.00005kg/h。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对无组织排放源厂界浓度进行估算，经估算，颗粒物厂界估算贡献浓度最大值为0.457mg/m3，氨厂界估算贡献浓度最大值为0.151μg/m3，甲醛厂界估算贡献浓度最大值为0.001μg/m3，氯化氢厂界估算贡献浓度最大值为0.001μg/m3，硫酸雾厂界估算贡献浓度最大值为0.004μg/m3，氮氧化物厂界估算贡献浓度最大值为0.002μg/m3，非甲烷总烃厂界估算贡献浓度最大值为1.21μg/m3。
无组织颗粒物、甲醛、氯化氢、硫酸雾和氮氧化物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。无组织氨和臭气浓度均排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准。无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。



	
	表4-3  本项目完成后全厂废气排放源一览表
	产污
环节
	污染物种类
	污染物产生量（t/a）
	污染物产生浓度（mg/m³）
	排放形式
	治理设施
	污染物排放浓度mg/m³
	污染物排放速率kg/h
	污染物排放量t/a

	
	
	
	
	
	污染防治设施名称及工艺
	风量m³/h
	收集效率
	治理工艺去除率
	是否为可行技术
	
	
	

	中微量元素混合车间废气排气筒P1（依托现有治理设施及排气筒）
	颗粒物
	28
	923.6
	有组织
	集气罩+软帘/管道+袋式除尘器TA001
	6000
	95%
	99.9%
	是
	9.2
	0.055
	0.266

	挤压造粒生产线车间排气筒P2（依托现有治理设施及排气筒，新增一套二级活性炭吸附装置）
	颗粒物
	840
	5937.5
	有组织
	集气罩+软帘+管道+旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+ 二级活性炭吸附装置TA002
	28000
	95%
	99.9%
	是
	5.9
	0.166
	0.798

	
	氨
	0.154
	1.14
	
	
	
	
	50%
	是
	0.54
	0.015
	0.073

	
	臭气浓度
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	977无量纲
	/
	/

	
	甲醛
	0.002
	0.014
	
	
	
	
	90%
	是
	0.0014
	0.00004
	0.00019

	
	非甲烷总烃
	2.25
	15.9
	
	
	
	
	90%
	是
	1.59
	0.045
	0.214

	排气筒P3烘干工序废气（依托现有治理设施及排气筒）
	颗粒物
	279.6
	3883.3
	有组织
	管道+旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔
	15000
	100%
	99.9%
	是
	3.9
	0.058
	0.280

	
	氨
	0.450
	6.25
	
	
	
	
	73.6%
	
	1.65
	0.025
	0.119

	
	臭气浓度
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	977无量纲
	/
	/

	
	甲醛
	0.002
	0.028
	
	
	
	
	30%
	是
	0.020
	0.0003
	0.0014

	天然气燃烧废气（依托现有天然气燃烧机后进入密闭烘干机前管道检测点位）
	颗粒物
	0.050
	12.3
	有组织
	管道+旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔
	15000
	100%
	99.9%
	是
	0.01
	0.00001
	0.00005

	
	二氧化硫
	0.050
	12.3
	
	
	
	
	/
	/
	0.69
	0.010
	0.05

	
	氮氧化物
	0.757
	185.5
	
	
	
	
	
	
	10.51
	0.158
	0.757

	化验室废气排气筒P4
	氯化氢
	0.00025
	0.23
	有组织
	集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器
	1000
	90%
	85%
	是
	0.034
	0.00003
	0.00003

	
	硫酸雾
	0.00075
	0.68
	
	
	
	
	
	
	0.102
	0.0001
	0.0001

	
	氮氧化物
	0.0005
	0.45
	
	
	
	
	
	
	0.068
	0.00007
	0.00007

	
	非甲烷总烃（丙酮）
	0.0125
	11.25
	
	
	
	
	90%
	是
	1.125
	0.001
	0.001

	厂界
	颗粒物
	43.4
	
	无组织
	车间密闭
	/
	/
	/
	/
	0.457
	9.042
	434

	
	氨
	0.008
	/
	
	
	
	
	
	
	0.000151
	0.002
	0.008

	
	甲醛
	0.001
	/
	
	
	
	
	
	
	0.000001
	0.00002
	0.001

	
	氯化氢
	0.000025
	/
	
	
	
	
	
	
	0.000001
	0.000025
	0.000025

	
	硫酸雾
	0.000075
	/
	
	
	
	
	
	
	0.00004
	0.000075
	0.000075

	
	氮氧化物
	0.00005
	/
	
	
	
	
	
	
	0.000002
	0.00005
	0.00005

	
	非甲烷总烃
	0.113
	/
	
	
	
	
	
	
	0.00121
	0.024
	0.113






	
	



	
	2、措施可行性及其分析
①废气治理措施
项目废气污染源及治理措施见下表。
表4-4   本项目废气污染源及其治理措施一览表
	序号
	污染源名称
	主要污染因子
	治理措施

	
	
	
	收集措施
	净化措施
	排放措施

	1
	挤压造粒生产线投料废气、第一次破碎工序废气、第二次破碎工序废气、挤压造粒工序废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却工序废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光工序废气、装袋工序废气和复合肥生产线投料废气、包装废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	集气罩+软帘/管道
	旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002
	15m排气筒（P2）

	2
	挤压造粒生产线烘干废气
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛
	管道
	旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔
	15m排气筒（P3）

	3
	燃烧烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	
	
	

	4
	化验室废气
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排、非甲烷总烃
	集气罩
	二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器
	15m排气筒（P4）


②废气治理措施可行性论证
本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），颗粒物防治可行技术为袋式除尘；有机废气推荐可行技术包括：焚烧、吸附、催化分解、其他等；其他废气处理设施包括活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他等。本项目采用袋式除尘器处理含尘废气、采用干式酸雾净化器吸附酸性废气、采用 二级活性炭吸附装置处理有机废气，为推荐治理措施，属于可行性技术，废气治理措施可行。
③废气治理措施依托可行性分析
本项目投料工序废气、袋装工序废气由集气罩+软帘收集，第一次破碎工序废气、第二次破碎工序废气、挤压造粒工序废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、冷却工序废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、抛光工序废气、装袋工序废气和复合肥生产线的投料废气由密闭管道负压收集，收集后的废气经旋风除尘器（TA001）+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（P2）排放（依托现有治理设施及排气筒）。
根据河北欣蓝环境科技有限公司2022年12月为河北卓峰化肥有限公司出具的检测报告（XLKJ检字（2022）第10172号）可知：
表4-5   废气治理设施现状运行参数
	排气筒
	设计能力m3/h
	技改完完成后所需能力m3/h
	现有工程污染物排放浓度m3/mg
	污染物排放限值m3/mg

	P2
	28000
	25365.35
	颗粒物
	2.4
	120

	
	
	
	氨
	1.88
	4.9kg/h

	
	
	
	臭气浓度
	229无量纲
	2000无量纲


根据废气源强分析，本项目技改完成后全厂挤压造粒生产线除烘干工序所需风量为25365.35m3/h，现有挤压造粒生产线P2风机风量为28000m3/h，能满足项目生产需求；P2颗粒物预测排放浓度为5.9mg/m3，排放速率为0.166kg/h，氨预测排放浓度为0.54mg/m3；臭气浓度为977无量纲；甲醛预测排放浓度为0.0014mg/m3；非甲烷总烃预测排放浓度为1.59mg/m3，均满足相关排放标准限值要求。
3、排污口、排放量及监测计划
表4-6  全厂排放口基本情况
	编号及名称
	地理坐标
	排气筒内径/m
	高度
m
	温度
℃
	类型

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	中微量元素混合车间废气排气筒P1
	颗粒物
	114°31'12.704"
	37°53'18.5859"
	0.37
	15
	同环境温度
	一般排放口

	挤压造粒生产线车间排气筒P2
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、非甲烷总烃
	114°30′46.177″
	37°53′16.425″
	0.8
	15
	同环境温度
	主要排放口

	挤压造粒生产线车间烘干排气筒P3
	颗粒物、氨、臭气浓度、甲醛、二氧化硫、氮氧化物
	114°30′46.119″
	37°53′16.134″
	0.6
	15
	同环境温度
	主要排放口

	化验室废气排气筒P4
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃
	114°31'6.559"
	37°53'20.356"
	0.15
	15
	同环境温度
	一般排放口


表4-7  全厂大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m³）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	1
	中微量元素混合车间排气筒（P1）
	颗粒物
	9.2
	0.055
	0.266

	2
	挤压造粒生产线车间排气筒（P2）
	颗粒物
	5.9
	0.166
	0.798

	
	
	氨
	0.54
	0.015
	0.073

	
	
	臭气浓度
	977无量纲
	/
	/

	
	
	甲醛
	0.0014
	0.00004
	0.00019

	
	
	非甲烷总烃
	1.59
	0.045
	0.214

	3
	挤压造粒生产线车间烘干工序排气筒（P3）
	颗粒物
	3.9
	0.058
	0.280

	
	
	氨
	1.65
	0.025
	0.119

	
	
	臭气浓度
	977无量纲
	/
	/

	
	
	甲醛
	0.020
	0.0003
	0.0014

	4
	天然气燃烧机后进入密闭烘干机前管道
	颗粒物
	0.01
	0.00001
	0.00005

	
	
	二氧化硫
	0.69
	0.010
	0.05

	
	
	氮氧化物
	13.1
	0.158
	0.757

	5
	化验室废气排气筒（P4）
	氯化氢
	0.034
	0.00003
	0.00003

	
	
	硫酸雾
	0.102
	0.0001
	0.0001

	
	
	氮氧化物
	0.068
	0.00007
	0.00007

	
	
	非甲烷总烃
	1.125
	0.001
	0.001

	有组织排放总计
	颗粒物
	1.344

	
	二氧化硫
	0.050

	
	氮氧化物
	0.757

	
	氨
	0.192

	
	甲醛
	0.00159

	
	非甲烷总烃
	0.215

	
	氯化氢
	0.00003

	
	硫酸雾
	0.0001


表4-8   全厂大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（mg/m³）
	

	1
	厂界
	颗粒物
	车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求
	1.0
	43.648

	2
	
	甲醛
	
	
	0.2
	0.001

	3
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准
	1.5
	0.008

	4
	
	臭气浓度
	
	
	20
	/

	5
	
	氯化氢
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求
	0.2
	0.000025

	6
	
	硫酸雾
	
	
	1.2
	0.000075

	7
	
	氮氧化物
	
	
	0.12
	0.00005

	8
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求
	4.0
	0.113


4、大气环境监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）监测要求，监测方案见下表。
表4-9  全厂废气监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测
频次
	执行排放标准

	中微量元素混合车间排气筒
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	挤压造粒排气筒
	颗粒物
	自动监测
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	甲醛
	1次/半年
	

	
	氨
	1次/季度
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	臭气浓度
	1次/半年
	

	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	挤压造粒烘干排气筒
	颗粒物
	自动监测
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	甲醛
	1次/季度
	

	
	氨
	1次/季度
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	天然气燃烧机后进入密闭烘干机前管道
	颗粒物
	1次/月
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号)文件要求

	
	二氧化硫
	1次/月
	

	
	氮氧化物
	1次/月
	

	
	林格曼黑度
	1次/半年
	

	化验室废气排气筒
	氯化氢
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	硫酸雾
	1次/年
	

	
	氮氧化物
	1次/年
	

	
	非甲烷总烃
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	厂界
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求

	
	氨
	1次/季度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准

	
	臭气浓度
	1次/季度
	

	
	氯化氢
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求

	
	硫酸雾
	1次/年
	

	
	氮氧化物
	1次/年
	

	
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值


5、非正常情况
非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施先进，成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。
①工艺装置开、停车、检修及临时性故障停车时废气污染物排放分析
各工艺装置进行有计划检修、开、停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。
②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放
本项目废气处理装置同时出现问题的概率极低，以最不利情况考虑，本次评价设定非正常工况为：废气治理设施发生故障不能正常运行，废气未经处理直接排放，造成废气的非正常排放。若尾气处理装置出现故障时，应立即停止生产，待故障解除后再进行生产，不会对环境产生不利影响。本项目废气污染源非正常工况污染物排放情况见表4-10。
表4-10  本项目废气污染源非正常排放情况核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	风量m³/h
	处理效率
	排放情况
	单次持续时间
	年发生次数
	应对措施

	
	
	
	
	
	排放量kg
	排放浓度mg/m³
	
	
	

	挤压造粒生产线车间排气筒（P2）
	环保设备发生故障不能正常运行
	颗粒物
	28000
	0%
	83.125
	5937.5
	30min
	1
	及时修理，并停止排放废气

	
	
	氨
	
	
	0.016
	1.14
	
	
	

	
	
	甲醛
	
	
	0.0002
	0.014
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	0.223
	15.9
	
	
	

	挤压造粒生产线车间烘干排气筒（P3）
	
	颗粒物
	15000
	0%
	29.125
	3883.3
	
	
	

	
	
	氨
	
	
	0.047
	6.25
	
	
	

	
	
	甲醛
	
	
	0.0002
	0.028
	
	
	

	化验室废气排气筒（P4）
	
	氯化氢
	1000
	0%
	0.000115
	0.23
	
	
	

	
	
	硫酸雾
	
	
	0.00034
	0.68
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	0.000225
	0.45
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	0.005625
	11.25
	
	
	


本项目废气经处理后排放可满足相关排放标准。废气经污染防治措施处理后，均能达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。
因此，本项目对大气环境不会造成明显影响。
二、废水
本项目不新增劳动定员，不新增用水量，不涉及废水排放。项目现有生活污水排水量2.88m³/d。生活污水进入厂区多格生物化粪池处理，处理后经园区污水管网进入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司进一步处理。
三、噪声
本次技改完成后企业涉及夜间生产，本项目按全厂噪声源预测，噪声源主要为车间内生产设备以及室外风机产生的机器噪声，噪声级为70~85dB（A），本项目选用低噪声设备，生产设备采取基础减振措施，所有生产设备均设置于车间内，厂房进行隔声处理，经采取以上措施可削减噪声15dB(A)。
（1）预测模式 
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。
（2）噪声源参数的确定 
室内噪声源以各生产车间中心为坐标原点（0,0,0）建立坐标系，室外噪声源以厂区中心为坐标原点（0,0,0）建立坐标系，类比同类设备产噪情况确定本项目各噪声源参数，见下表。





	











	表4-11  本项目完成后全厂生产车间室内噪声源参数一览表
	车间名称
	声源
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	中微量元素混合车间
	密闭式颗粒混合搅拌机
	[bookmark: OLE_LINK1]75
	选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，并对底部进行基础减振，厂房进行隔声等措施
	-5
	10
	2
	东
	15
	51.5
	昼间、夜间
	15
	东
	36.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	33
	44.6
	
	
	南
	29.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	61.0
	
	
	西
	46.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	4
	63.0
	
	
	北
	48.0
	

	
	密闭式颗粒混合搅拌机
	75
	
	5
	10
	2
	东
	5
	64.0
	昼间、夜间
	15
	东
	49.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	4
	63.0
	
	
	南
	48.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	51.5
	
	
	西
	36.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	44.6
	
	
	北
	29.6
	

	
	密闭式颗粒混合搅拌机
	75
	
	-5
	-15
	2
	东
	15
	51.5
	昼间、夜间
	15
	东
	36.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	4
	63.0
	
	
	南
	48.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	61.0
	
	
	西
	46.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	34
	44.0
	
	
	北
	29.0
	

	
	颗粒对辊破碎机
	80
	
	0
	-15
	2
	东
	10
	60.0
	昼间、夜间
	15
	东
	45.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	4
	68.0
	
	
	南
	53.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	60.0
	
	
	西
	45.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	34
	49.4
	
	
	北
	34.4
	

	
	颗粒对辊破碎机
	80
	
	5
	-15
	2
	东
	15
	56.5
	昼间、夜间
	15
	东
	41.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	4
	68.0
	
	
	南
	53.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	66.0
	
	
	西
	51.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	34
	49.4
	
	
	北
	34.4
	

	挤压造粒生产线车间
	皮带输送机
	70
	
	-55
	2
	1
	东
	116
	28.7
	昼间、夜间
	15
	东
	13.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	54.4
	
	
	西
	39.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-51
	2
	1
	东
	112
	29.0
	昼间、夜间
	15
	东
	14.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	50.0
	
	
	西
	35.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-43
	2
	1
	东
	104
	29.7
	昼间、夜间
	15
	东
	14.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	18
	44.9
	
	
	西
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-47
	2
	1
	东
	108
	29.3
	昼间、夜间
	15
	东
	14.3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	14
	47.1
	
	
	西
	32.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-40
	2
	1
	东
	101
	29.9
	昼间、夜间
	15
	东
	14.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	43.6
	
	
	西
	28.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-36
	2
	1
	东
	97
	30.3
	昼间、夜间
	15
	东
	15.3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	24
	42.4
	
	
	西
	27.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-30
	2
	1
	东
	91
	30.8
	昼间、夜间
	15
	东
	15.8
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	31
	40.2
	
	
	西
	25.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-27
	2
	1
	东
	89
	31.0
	昼间、夜间
	15
	东
	16.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	34
	39.4
	
	
	西
	24.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-18
	2
	1
	东
	79
	32.0
	昼间、夜间
	15
	东
	17.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	43
	37.3
	
	
	西
	22.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-10
	2
	1
	东
	71
	33.0
	昼间、夜间
	15
	东
	18.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	51
	35.8
	
	
	西
	20.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	10
	5
	1
	东
	51
	35.8
	昼间、夜间
	15
	东
	20.8
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	16
	45.9
	
	
	南
	30.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	71
	33.0
	
	
	西
	18.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	6
	54.4
	
	
	北
	39.4
	

	
	皮带输送机
	70
	
	10
	-5
	1
	东
	51
	35.8
	昼间、夜间
	15
	东
	20.8
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	6
	54.4
	
	
	南
	39.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	71
	33.0
	
	
	西
	18.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	45.9
	
	
	北
	30.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	17
	2
	1
	东
	44
	37.1
	昼间、夜间
	15
	东
	22.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	78
	32.2
	
	
	西
	17.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	25
	2
	1
	东
	36
	38.9
	昼间、夜间
	15
	东
	23.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	86
	31.3
	
	
	西
	16.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	皮带输送机
	70
	
	31
	2
	1
	东
	30
	40.5
	昼间、夜间
	15
	东
	25.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	92
	30.7
	
	
	西
	15.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式破碎机
	80
	
	-47
	2
	2
	东
	108
	39.3
	昼间、夜间
	15
	东
	24.3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	57.7
	
	
	南
	42.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	14
	57.1
	
	
	西
	42.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	60.9
	
	
	北
	45.9
	

	
	密闭式破碎机
	80
	
	-30
	2
	2
	东
	91
	40.8
	昼间、夜间
	15
	东
	25.8
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	57.7
	
	
	南
	42.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	31
	50.2
	
	
	西
	35.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	60.9
	
	
	北
	45.9
	

	
	提升机
	70
	
	-32
	2
	1
	东
	93
	30.6
	昼间、夜间
	15
	东
	15.6
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	29
	40.8
	
	
	西
	25.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	提升机
	70
	
	-11
	2
	1
	东
	72
	32.9
	昼间、夜间
	15
	东
	17.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	50
	36.0
	
	
	西
	21.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	提升机
	70
	
	22
	2
	1
	东
	72
	32.9
	昼间、夜间
	15
	东
	17.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	39
	38.2
	
	
	西
	23.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式混合送料机
	70
	
	-40
	2
	2
	东
	101
	29.9
	昼间、夜间
	15
	东
	14.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	21
	43.6
	
	
	西
	28.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式喂料机
	70
	
	-2
	2
	2
	东
	63
	34.0
	昼间、夜间
	15
	东
	19.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	59
	34.6
	
	
	西
	19.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式喂料机
	70
	
	8
	2
	2
	东
	53
	35.5
	昼间、夜间
	15
	东
	20.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	69
	33.2
	
	
	西
	18.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-23
	7
	2
	东
	84
	31.5
	昼间、夜间
	15
	东
	16.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	44.9
	
	
	南
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	4
	58.0
	
	
	北
	43.0
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-23
	4
	2
	东
	84
	31.5
	昼间、夜间
	15
	东
	16.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	46.5
	
	
	南
	31.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	53.1
	
	
	北
	38.1
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-23
	0
	2
	东
	84
	31.5
	昼间、夜间
	15
	东
	16.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-23
	-3
	2
	东
	84
	31.5
	昼间、夜间
	15
	东
	16.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	51.9
	
	
	南
	36.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	47.1
	
	
	北
	32.1
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-23
	-6
	2
	东
	84
	31.5
	昼间、夜间
	15
	东
	16.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	56.0
	
	
	南
	41.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	45.4
	
	
	北
	30.4
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-15
	-6
	2
	东
	76
	32.4
	昼间、夜间
	15
	东
	17.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	56.0
	
	
	南
	41.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	45.4
	
	
	北
	30.4
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-15
	-3
	2
	东
	76
	32.4
	昼间、夜间
	15
	东
	17.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	51.9
	
	
	南
	36.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	47.1
	
	
	北
	32.1
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-15
	0
	2
	东
	76
	32.4
	昼间、夜间
	15
	东
	17.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-15
	4
	2
	东
	76
	32.4
	昼间、夜间
	15
	东
	17.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	46.5
	
	
	南
	31.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	53.1
	
	
	北
	38.1
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-15
	7
	2
	东
	76
	32.4
	昼间、夜间
	15
	东
	17.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	44.9
	
	
	南
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	46
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	4
	58.0
	
	
	北
	43.0
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-7
	0
	2
	东
	68
	33.3
	昼间、夜间
	15
	东
	18.3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	54
	35.4
	
	
	西
	20.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	密闭式颗粒挤压机
	70
	
	-7
	4
	2
	东
	68
	33.3
	昼间、夜间
	15
	东
	18.3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	46.5
	
	
	南
	31.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	54
	35.4
	
	
	西
	20.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	53.1
	
	
	北
	38.1
	

	
	密闭式筛分机
	70
	
	1
	0
	2
	东
	60
	34.4
	昼间、夜间
	15
	东
	19.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	62
	34.2
	
	
	西
	19.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	密闭式筛分机
	70
	
	34
	0
	2
	东
	27
	41.4
	昼间、夜间
	15
	东
	26.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	95
	30.4
	
	
	西
	15.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	密闭式烘干机
	70
	
	15
	0
	2
	东
	46
	36.7
	昼间、夜间
	15
	东
	21.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	76
	32.4
	
	
	西
	17.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	天然气热风炉
	70
	
	13
	2
	2
	东
	48
	36.4
	昼间、夜间
	15
	东
	21.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	74
	32.6
	
	
	西
	17.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	密闭式冷却机
	70
	
	22
	0
	2
	东
	39
	38.2
	昼间、夜间
	15
	东
	23.2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	84
	31.5
	
	
	西
	16.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	包装封口机
	70
	
	55
	3
	1.5
	东
	6
	54.4
	昼间、夜间
	15
	东
	39.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	14
	47.1
	
	
	南
	32.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	116
	28.7
	
	
	西
	13.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	51.9
	
	
	北
	36.9
	

	
	包装封口机
	70
	
	55
	-2
	1.5
	东
	6
	54.4
	昼间、夜间
	15
	东
	39.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9
	50.9
	
	
	南
	35.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	116
	28.7
	
	
	西
	13.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	13
	47.7
	
	
	北
	32.7
	

	
	烘干机引风机
	70
	
	15
	1
	1
	东
	46
	36.7
	昼间、夜间
	15
	东
	21.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	76
	3.4
	
	
	西
	-11.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	50.0
	
	
	北
	35.0
	

	
	冷却引风机
	70
	
	23
	1
	1
	东
	38
	38.4
	昼间、夜间
	15
	东
	23.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	84
	31.5
	
	
	西
	16.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	50.5
	
	
	北
	35.5
	

	
	热风机
	75
	
	14
	2
	1
	东
	47
	41.6
	昼间、夜间
	15
	东
	26.6
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	53.4
	
	
	南
	38.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	75
	37.5
	
	
	西
	22.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	55.0
	
	
	北
	40.0
	

	
	空压机
	75
	
	20
	-3
	1
	东
	41
	42.7
	昼间、夜间
	15
	东
	27.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	56.9
	
	
	南
	41.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	84
	36.5
	
	
	西
	21.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	52.1
	
	
	北
	37.1
	

	
	空压机
	75
	
	21
	-3
	1
	东
	40
	43.0
	昼间、夜间
	15
	东
	28.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	56.9
	
	
	南
	41.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	82
	36.7
	
	
	西
	21.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	52.1
	
	
	北
	37.1
	

	
	可调式水计量泵
	70
	
	33
	2
	1
	东
	28
	41.1
	昼间、夜间
	15
	东
	26.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	94
	30.5
	
	
	西
	15.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	50.0
	
	
	北
	35.0
	

	
	热风炉循环泵
	70
	
	13
	0
	1
	东
	18
	44.9
	昼间、夜间
	15
	东
	29.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	74
	32.6
	
	
	西
	17.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	中微量元素给料机
	70
	
	-55
	1
	2
	东
	116
	28.7
	昼间、夜间
	15
	东
	13.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	6
	54.4
	
	
	西
	39.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	50.0
	
	
	北
	35.0
	

	
	密闭式颗粒整形机
	80
	
	19
	4
	2
	东
	42
	52.5
	昼间、夜间
	15
	东
	37.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	60.4
	
	
	南
	45.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	102
	44.8
	
	
	西
	29.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	3
	75.5
	
	
	北
	60.5
	

	
	斗式提升机
	85
	
	16
	6
	2
	东
	42
	52.5
	昼间、夜间
	15
	东
	37.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	60.4
	
	
	南
	45.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	102
	44.8
	
	
	西
	29.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	3
	75.5
	
	
	北
	60.5
	

	
	斗式提升机
	85
	
	16
	-6
	2
	东
	42
	52.5
	昼间、夜间
	15
	东
	37.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	3
	75.5
	
	
	南
	60.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	102
	44.8
	
	
	西
	29.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	60.4
	
	
	北
	45.4
	

	
	防结块粉计量添加剂
	70
	
	48
	0
	1.5
	东
	5
	56.0
	昼间、夜间
	15
	东
	41.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9
	50.9
	
	
	南
	35.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	113
	28.9
	
	
	西
	13.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	复混肥生产线车间
	密闭式筛分机
	70
	
	-30
	0
	2
	东
	80
	31.9
	昼间、夜间
	15
	东
	16.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	44.0
	
	
	西
	29.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-45
	0
	1
	东
	95
	30.4
	昼间、夜间
	15
	东
	15.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	5
	56.0
	
	
	西
	41.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-40
	0
	1
	东
	90
	30.9
	昼间、夜间
	15
	东
	15.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	50.0
	
	
	西
	35.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-35
	0
	1
	东
	85
	31.4
	昼间、夜间
	15
	东
	16.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	46.5
	
	
	西
	31.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	-20
	0
	1
	东
	70
	33.1
	昼间、夜间
	15
	东
	18.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	40.5
	
	
	西
	25.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	18
	0
	1
	东
	32
	39.9
	昼间、夜间
	15
	东
	24.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	68
	33.3
	
	
	西
	18.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	32
	0
	1
	东
	18
	44.9
	昼间、夜间
	15
	东
	29.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	82
	31.7
	
	
	西
	16.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	皮带输送机
	70
	
	43
	0
	1
	东
	7
	53.1
	昼间、夜间
	15
	东
	38.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	93
	30.6
	
	
	西
	15.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	提升机
	70
	
	-32
	0
	2
	东
	82
	31.7
	昼间、夜间
	15
	东
	16.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	18
	44.9
	
	
	西
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	提升机
	70
	
	-12
	2
	2
	东
	62
	34.2
	昼间、夜间
	15
	东
	19.2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	38
	38.4
	
	
	西
	23.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	51.9
	
	
	北
	36.9
	

	
	提升机
	70
	
	-3
	0
	2
	东
	53
	35.5
	昼间、夜间
	15
	东
	20.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	47
	36.6
	
	
	西
	21.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	49.2
	
	
	北
	34.2
	

	
	提升机
	70
	
	32
	2
	2
	东
	18
	44.9
	昼间、夜间
	15
	东
	29.9
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	48.4
	
	
	南
	33.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	82
	31.7
	
	
	西
	16.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	51.9
	
	
	北
	36.9
	

	
	密闭式混料机
	70
	
	20
	1
	2
	东
	30
	40.5
	昼间、夜间
	15
	东
	25.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	49.2
	
	
	南
	34.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	80
	31.9
	
	
	西
	16.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	9
	50.9
	
	
	北
	35.9
	

	
	包装封口机
	70
	
	40
	3
	1.5
	东
	10
	50.0
	昼间、夜间
	15
	东
	35.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	47.7
	
	
	南
	32.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	90
	30.9
	
	
	西
	15.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	53.1
	
	
	北
	38.1
	

	
	包装封口机
	70
	
	40
	-3
	1.5
	东
	10
	50.0
	昼间、夜间
	15
	东
	35.0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7
	53.1
	
	
	南
	38.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	90
	30.9
	
	
	西
	15.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	13
	47.7
	
	
	北
	32.7
	

	
	空压机
	75
	
	38
	3
	1
	东
	12
	53.4
	昼间、夜间
	15
	东
	38.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	52.7
	
	
	南
	37.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	88
	36.1
	
	
	西
	21.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	58.1
	
	
	北
	43.1
	

	
	空压机
	75
	
	38
	-1
	1
	东
	12
	53.4
	昼间、夜间
	15
	东
	38.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	9
	55.9
	
	
	南
	40.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	88
	36.1
	
	
	西
	21.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	11
	54.2
	
	
	北
	39.2
	

	
	空压机
	75
	
	-35
	-3
	1
	东
	85
	36.4
	昼间、夜间
	15
	东
	21.4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	7
	58.1
	
	
	南
	43.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	51.5
	
	
	西
	36.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	13
	52.7
	
	
	北
	37.7
	

	
	空压机
	75
	
	-42
	2
	1
	东
	92
	35.7
	昼间、夜间
	15
	东
	20.7
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	53.4
	
	
	南
	38.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	56.9
	
	
	西
	41.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	56.9
	
	
	北
	41.9
	

	
	密闭式筛分机
	70
	
	-20
	-2
	2
	东
	70
	33.1
	昼间、夜间
	15
	东
	18.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	51.9
	
	
	南
	36.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	40.5
	
	
	西
	25.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	北
	12
	48.4
	
	
	北
	33.4
	


表4-12  本项目完成后全厂室外噪声源参数一览表
	声源
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	风机
	80
	选用低噪声设备，采取基础减振、风机软连接等措施
	76
	-50
	1
	昼间.夜间

	风机
	80
	
	-63
	-55
	1
	

	风机
	80
	
	-63
	-60
	1
	

	风机
	80
	
	-70
	30
	1
	







	
	（3）预测模式的确定
噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。
室内声源对噪声预测点贡献值预测模式
1）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，㎡，[image: ]为平均吸声系数。
2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：


式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测：
[image: ]
（4）预测步骤
1）室内声源以项目车间中心为坐标原点，室外噪声以项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。
2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：
3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：


4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。


（5）预测结果与评价
厂界噪声预测结果见下表。
表4-13  全厂厂界噪声预测值结果一览表        单位：dB(A)
	预测点
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	贡献值
	52.87
	52.87
	44.67
	44.67
	47.04
	47.04
	31.14
	31.14

	标准值
	65
	55
	65
	55
	65
	55
	65
	55


经采取以上措施，项目运营期对河北卓峰化肥有限公司厂界昼间噪声贡献值为31.14-52.87dB(A)，夜间噪声贡献值为31.14-52.87dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
综上，本项目采取一定噪声防治措施后对周围声环境影响较小。
（6）噪声监测频次
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，监测方案见下表。
表4-14   噪声监测要求
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界
	等效连续A声级；最大声级计
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


四、固体废物
本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。本项目运营期固体废物主要为原料废包装袋、化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废油桶、除尘灰、废活性炭、废干式酸雾净化器吸附剂。其中，原料废包装袋统一收集后外售，除尘灰回用于生产。化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废油桶、废活性炭、废干式酸雾净化器吸附剂分类密闭容器收集后暂存危废间，定期送有资质单位处理。
本项目固体废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生污染影响。
1、一般固体废物
（1）一般固体废物产生情况
①原料包装袋
根据企业提供资料，本项目原料包装袋产生量约2.05t/a，统一收集后外售。
②除尘灰
根据现有工程检测报告和项目废气源强核算，本项目建成后全厂除尘灰产生量约为1103.15t/a，全部回用于生产。
2、危险废物
（1）危险废物产生情况
①化验室废液
本项目生产过程中化验室抽样检测过程会产生化验室废液，化验室废液不新增与现有工程一致产生量为1.2t/a，密闭容器收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
②化验室废包装
本项目生产过程中化验室抽样检测过程会产生化验室废包装，化验室废包装不新增与现有工程一致产生量为0.1t/a，密闭容器收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
③废机油、废润滑油
[bookmark: _Hlk176797839]本项目设备维护过程会产生废机油和废润滑油，废机油和废润滑油不新增与现有工程一致产生量为0.5t/a，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
④废油桶
本项目设备维护过程会产生废油桶，废油桶产生量为0.05t/a，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
⑤废活性炭
本项目二级活性炭吸附装置产生的废活性炭，属于HW49其他废物，危废代码：900-039-49，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》中“蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1：5000”。挤压造粒生产线（P2）排气筒风量为28000m³/h，单级活性炭填充量为6m³，活性炭密度为0.5t/m³，单级活性炭质量为3.0t；活性炭更换周期：本项目采用碘值在800mg/g及以上的活性炭，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》计算活性炭更换周期，公式如下：
T（d）=（M×S）/（C×10-6×Q×t）
式中：
T—周期，单位天；
M—活性炭的质量，单位kg；
S—平衡保持量，蜂窝活性炭以10%计；
C—污染物消减浓度，单位：mg/m³；
Q—风量，单位m³/h
t—运行时间，单位h/d
一级活性炭有机废气消减浓度为11.13mg/m³（一级治理效率70%，进口浓度为15.9mg/m³，出口浓度为4.77mg/m³），经计算可知：T=3000×10%÷（11.13×10-6×28000×16）≈60天，本项目设计一级活性炭60天更换一次；二级活性炭有机废气消减浓度为3.2mg/m³（二级治理效率67%，进口浓度为4.77mg/m³，出口浓度为1.57mg/m³），经计算可知：T=3000×10%÷（3.2×10-6×28000×16）≈209天，设计二级活性炭吸附装置210天更换一次活性炭，则两级活性炭吸附装置废活性炭产生量为3.0t×（300÷60）+3.0t×（300÷210）+2.252t+0.132=21.674t/a；
化验室废气（P4）排气筒风量为1000m3/h，单级活性炭设计填充量为1m³，活性炭密度为0.5t/m³，单级活性炭质量为0.5t。
一级活性炭非甲烷总烃消减浓度为7.875mg/m³（一级治理效率70%，进口浓度为11.25mg/m³，出口浓度为3.375mg/m³），经计算可知：T=500×10%÷（7.875×10-6×1000×3.3）≈1924天，本项目设计一级活性炭一年更换一次；二级活性炭非甲烷总烃消减浓度为2.265mg/m³（二级治理效率67%，进口浓度为3.375mg/m³，出口浓度为1.11mg/m³），经计算可知：T=500×10%÷（2.265×10-6×1000×3.3）≈6689天，设计二级活性炭吸附装置一年更换一次活性炭，则两级活性炭吸附装置废活性炭产生量为0.5t×（300÷300）+0.5t×（300÷300）+0.0125t（非甲烷总烃量）=1.0125t/a；
综上废活性炭（废气治理设施）总产生量为21.674t+1.0125t=22.6865t，收集后均暂存危废间中，定期交由有资质单位处置。
⑥废干式酸雾净化器吸附剂
根据设备厂家提供资料，本项目所用SDG吸附剂吸附能力约为每吨SDG吸附剂吸收酸性废气0.1t，吸附容量为10%，则废干式酸雾净化器吸附剂产生量为0.0115t/a，收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处理。
（2）危险废物管理要求
本项目新建1座40m2危废暂存间，储存能力为40t，防渗措施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设。本项目完成后全厂产生的危险废物为化验室废液、化验室废包装、废机油、废润滑油、废油桶、废活性炭，约占用危废暂存间约15m2，新建危废间可满足技改完成后全厂危险废物储存要求。本项目危险废物分类采用密闭容器加盖密闭，托盘放置贮存。废活性炭中的有机物常温下不会析出且用密封容器加盖密闭储存，废机油废润滑油挥发性低且全部密闭贮存，废油桶30L放入50L密封桶内储存，不会产生挥发性有机废气。不属于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322-2025）中“4.5.2 贮存易产生VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施”的范畴。符合相关要求，不会对环境空气产生明显影响。
①危险废物贴有危险废物标识，贮存间设有危险废物警示标志，由专人进行管理，现场有危险废物排放量及处置记录。
②废物间地面及四周裙脚均进行了防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。
③对装有危险废物的密闭容器定期进行检查，泄漏损坏时必须立即进行处理，并将其装入完好容器内。
④危险废物转移应遵照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）及其他有关规定的要求。
表4-15  本项目完成后全厂固体废物汇总表
	产生环节
	固废名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	固废代码
	产生量
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量

	原料
	原料包装袋
	一般固废
	/
	固体
	/
	262-002-07
	2.05t
	堆放
	统一收集外售
	2.05t

	治理设施
	除尘灰
	
	/
	固体
	/
	262-002-66
	1103.15
	/
	回用于生产
	1103.15

	
	废干式酸雾净化器吸附剂
	危险废物
	/
	固体
	T
	900-042-49
	0.0115
	密闭桶装封盖
	暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
	0.0115

	
	废活性炭
	危险废物
	/
	固体
	T
	900-039-49
	22.6865
	密闭桶装封盖
	
	22.6865

	化验室
	化验室废液
	
	废试剂
	液态
	T/C/I/R
	900-041-49
	1.2t
	密闭容器
	
	1.2t

	
	化验室废包装
	
	化学试剂
	固体
	T/C/I/R
	900-041-49
	0.1t
	密闭容器
	
	0.1t

	设备维护
	废机油、废润滑油
	
	废矿物油
	固体
	T/I
	900-217-08
	0.5t
	桶装堆放
	
	0.5t

	
	废油桶
	
	废矿物油
	
	T/In
	900-041-49
	0.05t
	桶装堆放
	
	0.05t

	职工生活
	生活垃圾
	/
	生活垃圾
	固体
	/
	900-099-S64 
	9t
	收集后由环卫部门统一处理
	9t


表4-16  全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所（设施）
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存
周期

	危废间
	化验室废液
	HW49其他废物
	900-047-49
	厂区东北侧
	40m2
	密闭容器
	40t
	1年

	
	化验室废包装
	
	900-047-49
	
	
	密闭容器
	
	1年

	
	废干式酸雾净化器吸附剂
	
	900-042-49
	
	
	密闭容器
	
	1年

	
	废活性炭
	
	900-039-49
	
	
	密闭容器
	
	2月

	
	废机油、废润滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-217-08
	
	
	桶装堆放
	
	1年

	
	废油桶
	
	900-041-49
	
	
	桶装堆放
	
	1年


表4-17  本项目完成后全厂危险废物基本情况汇总
	序号
	名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	化验室废液
	HW49其他废物
	900-047-49
	1.2
	化验室
	液体
	废试剂
	1月
	T/C/I/R
	分类密闭收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理

	2
	化验室废包装
	
	900-047-49
	0.1
	
	固体
	化学试剂
	1月
	T/C/I/R
	

	3
	废机油、废润滑油
	
	900-217-08
	0.5
	设备维护
	液体
	油类物质
	1年
	T/I
	

	4
	废活性炭
	
	900-039-49
	22.6865
	治理设施
	固体
	挥发有机物
	2月
	T
	

	5
	废干式酸雾净化器吸附剂
	
	900-042-49
	0.0115
	治理设施
	固体
	酸性废气
	1年
	T
	

	6
	废油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-041-49
	0.05
	设备维护
	固体
	油类物质
	1年
	T/In
	


3、危险废物管理措施
1）危险废物贮存管理要求
依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：
危险废物贮存按危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中相关规定进行：
①必须将危险废物装入容器内。
②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。
③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。
④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理，保存时间不低于5年。
⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
2）贮存场所环境影响分析
A.选址可行性分析
现有危险废物储存间所处位置地质结构稳定，危废间底部高于地下水最高水位，距离最近的居民区100m以上，其所处位置不属于溶洞区或已遭受自然灾害的地区，采取了基础防渗措施，以保证等效防渗系数≤10-10cm/s。
B.对周围环境和敏感保护目标的影响
现有危废暂存间对产生的危废进行储存，并按相关要求进行了防渗处理，对周围环境及敏感目标的影响较小。
3）运输过程的环境影响
厂内危废主要由员工收集后运输至危废暂存间，定期交由有资质的单位统一转运。厂内危险废物的收集要根据危险废物的排放周期和特性制定收集计划和操作规程，并对收集人员进行培训，并根据需要配备必要的个人防护装备和防火、防爆、防泄漏等污染防治措施。采用专用工具进行收集和运输，减少对周围环境的影响。因此在做好相关防范措施的基础上，危险废物的运输对周围环境影响较小。
4）委托处置的环境影响分析
本项目的危险废物委托有本项目危险废物种类处置资质的单位进行安全处置。接收单位要具有环保部门颁发的危险废物经营许可证，许可证范围内的种类和数量方可接受，范围外不得接受。
因此，从危险废物贮存场所（设施）的设置、运输过程、委托处置单位角度进行分析可知，本项目运营期间采取的危险废物处置措施是可行的，且对环境的影响较小。
4、固体废物环境管理要求 
1）一般固体废物 
①一般固体废弃物不得露天堆放； 
②对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
③张贴一般固废贮存场所标牌。
[image: ]
图4-1  一般固废贮存场所标牌
④产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。
2）危险废物
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
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图4-2  危废间及储存容器标签示例图
3）台账管理制度：
①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 
②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 
③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 
④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。
⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。
⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。 
⑦所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。
综上，本项目产生的固体废物全部得到利用和无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。
五、土壤、地下水环境影响分析
土壤、地下水的污染途径分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等，本项目无生产废水外排；生活污水经厂区多格生物化粪池处理后，经污水管网排入石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司处理；产生的废气经处理后达标排放。本项目所在厂区已进行了分区防渗，不存在对土壤、地下水环境污染途径。
为防止对地下水和土壤的污染，企业已按照重点防渗区、一般防渗区进行防渗处理，对防渗区分别采取不同等级的防渗方案。具体防渗措施如下：
表4-18  全厂分区防渗措施一览表
	序号
	区域
	分区
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	各生产车间、危废间、喷淋塔装置区域、原料库、事故水池、化验室
	地面采取三合土铺底，15cm的水泥混凝土进行硬化，涂环氧树脂防渗层渗透系数小于10-10cm/s，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施、避免污染物泄露，污染环境

	2
	一般防渗区
	成品库
	地面硬化铺设1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。


综上所述，本项目对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案后，本项目无地下水、土壤污染途径，不会对地下水及土壤环境产生影响。
六、环境风险分析
本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
（1）物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质包括危废暂存间暂存的危险废物和原辅材料，本项目Q值确定表见下表。
表4-19  危险物质数量与临界量比值Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	危险物质Q值

	1
	化验室废液
	/
	1.2
	50
	0.024

	2
	化验室废包装
	/
	0.1
	50
	0.002

	3
	废机油、废润滑油
	/
	0.5
	100
	0.005

	4
	废油桶
	/
	0.05
	50
	0.001

	5
	硫酸铵
	7783-20-2
	90
	10
	9

	6
	废活性炭
	/
	3.78
	50
	0.0756

	7
	氢氧化钠
	1310-73-2
	0.015
	50
	0.0003

	8
	硫酸
	7664-93-9
	0.015
	10
	0.0015

	9
	盐酸
	7647-01-0
	0.005
	7.5
	0.0007

	10
	硝酸
	7679-37-2
	0.010
	7.5
	0.0013

	11
	丙酮
	67-64-1
	0.0125
	10
	0.00125

	12
	天然气（甲烷）
	74-82-8
	0.01
	10
	0.001

	项目Q值
	9.11365


[bookmark: _Toc7246170][bookmark: _Toc4835424]按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需设置环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的物质危险性标准，经分析，本项目危险物质和工艺系统的危险性（P）为P4，大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E1、E3、E3，根据上表可知，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势分别为Ⅲ、Ⅰ、Ⅰ级，项目大气环境风险评价工作等级划分为二级，地表水环境和地下水环境为简单分析。项目最大可信事故为危废间和化验室环境风险物质泄漏蒸发事故对大气环境的环境风险影响，经预测，最不利气象条件下，下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度没有出现超过毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2，不会对附近居住区居民产生明显影响。项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池处理达标后排入石家庄装备制造基地绿源污水处理厂进一步处理，不直接外排地表水体。加强厂区日常监管，本项目在厂区设有事故水池（兼初期雨水收集池），设置的废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，不会对地表水环境产生不利影响。考虑最不利情况，一旦发生消防废水过多，应将废水交由有资质的单位处理不外排，对区域地表水影响较小。项目地下水环境风险防控采取源头控制、分区防控及设置事故废水收集池等方面预防地下水环境风险，在严格按照环评制定的防渗分区施工基础上，可有效控制项目厂区地下水渗漏风险，在上述措施实施基础上地下水环境风险可控。
（2）环境风险识别
项目环境风险及环境影响途径识别表见表4-20。
表4-20  项目环境风险及环境影响途径识别表
	序号
	危险
单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	原料库
	原料
	硫酸铵
	与碱类作用释放氨气，遇高温释放有毒气体（氨气）
	大气
	企业及周边职工、周边居民

	2
	危废间
	危险废物
	危险废物
	危险物质泄漏
	大气
	

	3
	天然气管道
	生产车间
	天然气（甲烷）
	危险物质泄漏
	大气
	

	4
	化验室
	化学试剂
	氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、丙酮
	危险物质泄漏
	大气
	


（3）环境风险分析
本项目危险废物包装容器破损或泄漏，有可能经土壤渗入地下水，对土壤和地下水造成一定的影响。项目天然气泄漏后遇明火发生火灾爆炸事故时伴生污染物会对大气环境造成影响，事故会造成局部大气污染。
所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。本项目不会发生毒性物质扩散环境风险事故，故不会对附近居住区居民产生明显影响。
[bookmark: _Toc183922775][bookmark: _Toc290721474][bookmark: _Toc181784344]（4）环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低拟建工程环境风险事故发生的概率。
①事故发现应急处理措施
现场操作人员巡回检查时发现泄漏时，应初步判断泄漏（散落）位置、泄漏（散落）设备或管道、泄漏（散落）量、危险性等情况。
容器破裂发生泄漏，采取以下应急处理措施：1）隔离泄漏污染区，限制出入，现场禁带火种；2）对破损的危险废物容器进行止漏处理，同时对泄漏的危险废物收集至容器内；3）不能收集的用消防砂进行现场掩埋覆盖吸附，然后移入存放器具内；4）及时将未泄漏的周边物品转移于安全地带，以防污染扩大。
②危废间防范措施
a项目产生的危险废物使用密闭桶盛装，暂存于危废间指定区域内，周围做围堰，危废间地面做好防渗，四周设0.1m以上溢流围堰，防渗要求保证渗透系数小于1×10-10cm/s。
b危废间必须由专人管理，双人双锁，其他人未经允许不得进入库内。
c危险废物贮存方式要符合国家对安全、消防的标准要求，设置明显的安全警示标志。
d准备相应的消防应急物资，砂土、灭火器、消防栓等配备齐全。
e安排专人对环保设施和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保污染物达标排放。
（5）环境风险应急预案
事故应急预案是在发生事故后，按照预先制定的方案采取一系列的措施，将事故的损失降低到最低程度。本项目应急预案重点如下：
A.必须制定应急计划、方案和程序
为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。
B.成立重大事故应急救援小组
成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。
C.事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施
一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。
（6）突发环境事件应急预案
制定应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
本项目应依据栾城区突发环境事件应急预案，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出突发环境事故应急预案纲要，供企业及管理部门参考。企业应在安全管理中具体化和完善突发环境事故应急救援预案，并在地方环保管理部门备案。
①预案编制程序
突发环境事故应急预案编制程序，见图4-3。
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图4-3  突发环境事故应急预案编制工作程序图
②应急救援预案纲要
考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与开发区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与政府环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
③应急预案的主要内容
环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。
同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等），单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施（备）布置图等。
具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见下表。
表4-21   企业突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	危废间暂存的危险废物存在散落、火灾或泄漏风险；

	2
	应急计划区
	危废间

	3
	应急组织
	厂区：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公楼。
专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

	5
	应急设施、设备与材料
	防火灾应急设施、设备与材料，主要为堵截器材、消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。

	6
	应急通讯、通知和交通
	组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	7
	应急环境监测及事故后评估
	有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急措施
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。

	9
	撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员制定对毒物应急剂量控制，现场及临近装置人员组织撤离计划及救护。
事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众规定对毒物应急剂量的控制，组织撤离计划及救护。

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	11
	人员培训与演练
	平时安排人员应急救援培训与演练。

	12
	公众教育与信息
	对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理
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本项目涉及的风险物质主要为危废间暂存的危险废物存在泄漏、散落或引起火灾发生环境风险事故的可能，受影响的主要为企业及周边职工、周边居民等，厂区制定相关管理制度，采取防渗漏、防火、防静电等措施，员工严格遵守国家相关管理规定，在发生事故后能及时采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，泄漏和火灾事故风险都是可以预防和控制的。
综上，项目严格执行上述控制措施的情况下，本项目的环境风险水平处于可接受范围内。
七、环境管理计划
为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。
（1）环境管理要求
①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防止环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
③排污许可制度衔接，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》建设单位应按照《排污许可管理条例）》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求，在项目竣工后投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，并取得排污许可手续。
④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。
⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。
建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。
（2）排污口规范化管理
对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量、高度，本项目不需设废水排放口。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。
a.建设规范化排污口
建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。
b.设立标志牌
[image: ][image: ]
图4-4  环境保护图形标志牌
c.建立规范化排污口档案
建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、达标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。
八、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射环境影响。
九、生态
本项目利用现有生产车间进行建设生产，不新增占地面积，占地类型为工业用地，且项目选址范围内无重要的生态环境保护目标，因此无需开展生态环境产生影响分析。
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	内容


要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	中微量元素车间排气筒（P1）
	颗粒物
	集气罩+软帘+管道+袋式除尘器TA001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	挤压造粒生产线车间排气筒（P2）
	颗粒物
	投料、袋装工序废气由集气罩+软帘收集，第一次破碎废气、造粒废气、第二次破碎废气、第一次筛分废气、整形废气、喷脲废气、第二次筛分废气、裹油废气、铺粉废气、冷却废气、抛光废气由密闭管路负压收集，以上废气经旋风除尘器TA001+袋式除尘器TA002+二级活性炭吸附装置TA002+15m排气筒P2
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	
	甲醛
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	挤压造粒生产线车间烘干工序排气筒P3
	颗粒物
	管道+旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）+旋转吸附机+水喷淋塔
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级其他限值

	
	
	甲醛
	
	

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	天然气燃烧机后进入密闭烘干机前管道
	颗粒物
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1标准限值及《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气【2019】56号文件要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	化验室废气排气筒P4
	氯化氢
	集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+干式酸雾净化器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值

	
	无组织
	颗粒物
	车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	氯化氢
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内排放限值要求

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，设备采取基础减振措施，所有设备均设置于车间内，厂房隔声
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求

	固体废物
	化验室
	化验室废液
	暂存于危废间，交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规定

	
	
	化验室废包装
	
	

	
	生产过程
	原料包装袋
	统一收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	治理设施
	除尘灰
	回用于生产
	

	
	
	废活性炭
	密闭容器分类收集，暂存于危废间，定期由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规定

	
	
	废干式酸雾净化器吸附剂
	
	

	
	设备维护
	废机油、废润滑油
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	电磁
辐射
	--

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：各生产车间、事故水池、危废间、喷淋塔装置区域、原料库、化验室地面采取三合土铺底，15cm的水泥混凝土进行硬化，涂环氧树脂防渗层渗透系数小于10-10cm/s，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施、避免污染物泄露，污染环境。
一般防渗区：成品库地面硬化铺设1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按照国家有关环保、安全生产的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，公司通过加强管理、采取控制、监督和维护等措施，可大大降低事故风险，项目建成后制度完善的安全管理、降低风险的规章制度。从风险分析的结果来看，本项目环境风险可接受。

	其他环境管理要求
	为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。
①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防止环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
③排污许可制度衔接：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求，在项目竣工后投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施落实情况，编制竣工环境保护验收报告。
⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。
⑥项目建成后要求厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。
⑦项目正式生产后：公司建立：（1）环保档案：环评批复文件、竣工验收文件、排污许可证及季度、年度执行报告、环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）、废气治理设施运行管理规程、一年内废气、废水、噪声监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；（2）台账记录：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）、吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；主要原辅材料消耗情况；以上记录至少需保存五年；（3）配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
⑧项目建设后按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。



六、结论
	
本项目建设符合国家和河北省相关的现行产业政策要求，项目选址合理，建设规模合理，生产工艺、环保设施较为先进，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，可以满足当地环境功能区划的要求。在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。




























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.453t/a
	14.688t/a
	--
	0.938t/a
	--
	1.391t/a
	+0.938t/a

	
	氨
	0.308t/a
	--
	--
	0.200t/a
	--
	0.200t/a
	-0.108t/a

	
	甲醛
	0
	--
	--
	0.00159t/a
	--
	0.00159t/a
	

	
	非甲烷总烃
	0
	--
	--
	0.215t/a
	--
	0.215t/a
	

	
	硫酸雾
	0.0001
	--
	--
	0.0001t/a
	--
	0.0001t/a
	

	
	氯化氢
	0.00003
	--
	--
	0.00003t/a
	--
	0.00003t/a
	

	
	二氧化硫
	0.021t/a
	9.600t/a
	--
	0
	--
	0.021t/a
	+0t/a

	
	氮氧化物
	0.757t/a
	14.400t/a
	--
	0
	--
	0.757t/a
	+0t/a

	废水
	COD
	0.125t/a
	0.251t/a
	--
	0
	--
	0.125t/a
	+0t/a

	
	NH3-N
	0.019t/a
	0.026t/a
	--
	0
	--
	0.019t/a
	+0t/a

	一般工业固体废物
	除尘灰
	86.411t/a
	--
	--
	1016.739t/a
	--
	1103.15t/a
	+1016.739t/a

	
	原料包装袋
	2t/a
	--
	--
	0.05t/a
	--
	2.05t/a
	+0.05t/a

	危险废物
	化验室废液
	1.2t/a
	--
	--
	0t/a
	--
	1.2t/a
	+0t/a

	
	化验室废包装
	0.1t/a
	--
	--
	0t/a
	--
	0.1t/a
	+0t/a

	
	废机油、废润滑油
	0.5t/a
	--
	--
	0t/a
	
	0.5t/a
	+0t/a

	
	废油桶
	0.05
	--
	--
	0t/a
	--
	0.05t/a
	+0t/a

	
	废干式酸雾净化器吸附剂
	--
	--
	--
	0.0115t/a
	--
	0.0115t/a
	+0.0115t/a

	
	废活性炭
	0
	--
	--
	22.6865t/a
	
	22.6865t/a
	+22.6865t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1   项目地理位置图     比例尺1:9万
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河北兆誉机械制造有限公司
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附图2  项目周边关系图
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附图3  现有项目厂区平面布置图
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附图4  本项目建成后全厂平面布置图
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本项目位置










附图5  石家庄市生态保护红线分布图
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附图6  引用数据监测点位图
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附图7  河北省“三线一单”生态保护红线分布图
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附图8  石家庄装备制造产业园区域三区三线图
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附图9  石家庄装备制造产业园国土空间规划图
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附图10  石家庄装备制造产业园用地布局规划图
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附图11  石家庄装备制造产业园产业布局指引图
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本项目所在地








附图12  栾城区沙化土地分布图
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附图13  石家庄市栾城区声环境功能区划图
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河北石家庄装备制造产业园管理委员会：
我公司位于河北省石家庄装备制造基地胜利南街903号，投资200万元，建设河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目，该项目位于河北省石家庄装备制造基地胜利南街903号进行。特此承诺，如遇各级政府规划调整，需要我企业（该项目）搬迁时，立刻无条件搬迁。




公司名称（盖章）：河北卓峰化肥有限公司
                                        法定代表人（签字）：
                                          年  月  日























[image: ]无违法情况说明

我单位河北卓峰化肥有限公司（公司名称）的河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目（项目名称），不存在环评违法行为。
特此说明。




单位名称（盖章）：河北卓峰化肥有限公司

法定代表人（签字）：

                                  年  月  日

[image: ]委托书

晨喆（河北）环保科技有限公司：
今委托贵单位承担：河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目的环境影响报告表编制工作，望接到委托后尽快开展工作，并及时提交技术文件。



委托单位：河北卓峰化肥有限公司
                                    年  月  日
[image: ]承诺书

我单位郑重承诺《河北卓峰化肥有限公司产品品质升级技术改造项目》环境影响报告表中的内容、数据、附图、附件等均真实有效，本单位自愿承担相应责任，该环境影响报告表中内容不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私，同意该环境影响报告表中内容公开。

特此承诺。
河北卓峰化肥有限公司
                                     年  月  日
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