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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	石家庄创美地毯厂地垫生产项目

	项目代码
	2508-130111-89-01-986233

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号

	地理坐标
	[bookmark: OLE_LINK12]（东经114度38分14.161秒，北纬37度52分32.382秒）

	国民经济
行业类别
	C2915  日用及医用橡胶制品制造C2927  日用塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29-橡胶制品业291  其他  
二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292  其他

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	装管委投资备字[2026]74号

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
□是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	21057.86

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030） 
目前，园区总体规划处于调整阶段，尚未取得审批意见。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》
审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称及文号：河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1839号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划及规划环评符合性分析
依据《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书》内容，规划期限为规划期限：2022-2030年，其中，近期：2022-2025年，远期：2026-2030年。
（1）规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展概述如下：
表1-1  规划符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况
	符合性

	规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。
	项目位于栾城区栾城镇东街村民兴街2号，位于规划范围内。
	符合

	规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地
	本项目位于栾城区栾城镇东街村民兴街2号，本项目为迁建项目，项目产品为地垫，属于橡胶和塑料制品业，园区管委会已出具入园证明，项目符合园区规划产业定位和用地布局，同意项目入驻。
	符合

	规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。
	项目已取得土地证，占地为工业用地，符合用地规划。
	符合

	产业发展：规划形成西部、东部两大工业组团，包含四大产业园区。
	①装备制造产业园区：位于环北路以南、中兴大道以北、107国道以东、方西大街以西，约占园区总用地的40.12%。规划以发展汽车及零部件制造、铁路运输设备生产与维修、通用设备制造、金属制品制造、专用设备制造、电气机械和器材制造等装备制造产业为主，以发展装备制造产业配套的包装印刷、橡胶、塑料制品制造和仓储物流业为辅，并培育发展智能化设备产业集群和小微企业孵化。
	对照园区产业布局图，项目位于食品和医药产业园区内，该区块规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅。项目产品为地垫，虽不属于医药和食品行业配套的橡胶和塑料制品制造，但项目属于橡胶和塑料制品业，不在园区负面清单内，不违背园区产业定位，另外园区管委会已出具入园证明，同意项目入驻。
	不违背

	
	②产业转型升级示范区：位于107国道以东、洨河以西，约占园区总用地的16.42%。规划以现状汽车制造、机械制造、食品生产、再生资源综合利用、仓储物流、化工原料和化学制造等现有产业转型升级为主。其中，化工产业依托重点化工监控点打造生态环保、绿色环保、节能安全的化工连片区，并培育小微企业孵化。
	
	

	
	③通用飞机产业园区：位于复兴大街以东、308国道以北，约占园区总用地的4.71%。石家庄栾城机场位于其中。规划发展通用飞机整机及部件生产和无人机研发和生产，逐步培育飞机研制和航空培训配套服务等综合性航空产业和低空经济产业为主，并培育小微企业孵化。
	
	

	
	④食品和医药产业园区：位于337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，约占园区总用地的18.81%。规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其他现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。
	
	


（2）园区基础设施见下：
表1-2  规划符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况
	符合性

	给水
	规划区远期最高日总用水量为11.70万m3/d，其中栾城区境内用水量为10.93万m3/d、元氏县境内用水量为0.77万m3/d。规划新建园区东地表水厂（石家庄装备制造产业园第一水厂），扩建城区地表水厂（栾城区供水服务中心），保留中瀚水务地表水厂（栾城区供水服务中心）和栾城区第一水厂（苏邱供水厂），将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。
园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
	项目新鲜水由园区供水管网供给
	符合

	排水
	根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为5.95万m3/d，其中栾城区境内污水量约为5.52万m3/d、元氏县境内污水量约为0.44万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。
洨河西污水处理厂（栾城区绿源污水处理厂）收水范围为西部工业组团（装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内）。城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）收水范围为东部工业组团（通用飞机产业园区、食品和医药产业园区）。西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂。
	目前污水管网已铺设至本项目厂区位置，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
	符合

	供热
	规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。
规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。
供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。
	项目生产采用电加热，职工冬季采暖由空调提供。
	符合

	供电
	园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV（220/380V）。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。
	项目用电由园区供电管网提供。
	符合

	燃气
	规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。
园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。
园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。
	项目不使用天然气。
	符合


2.规划环评结论符合性
本项目与规划环评结论符合性分析情况见下表：
表1-3  项目与规划环评结论符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。
	本项目位于石家庄栾城区装备制造产业园内，位于栾城区栾城镇东街村民兴街2号，本项目为迁建项目，项目位于食品和医药产业园区内，该区块规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅。项目产品为地垫，虽不属于医药和食品行业配套的橡胶和塑料制品制造，但项目属于橡胶和塑料制品业，不在园区准入负面清单内，不违背园区产业定位。另外园区管委会已出具入园证明，同意项目入驻。
	符合

	2
	规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。
	
	不违背

	3
	环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度和溶解性总固体外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选（DB13/T5216-2022）、《土壤环境质量 农用地土壤值》污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
	项目废气采取有效治理措施后可达标排放；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。固体废物全部得到合理处置；项目选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，经预测分析，可保证厂界噪声达标；项目无土壤污染因子和污染途径。项目占地为工业用地；项目经采取相应防范措施，环境风险可控。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。
	符合

	4
	环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄“十四五”环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对洨河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗应急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响；通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防治措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受；在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施管理措施、监控措施、修复治理措施等多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	
	

	5
	资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区规划建设用地占用一部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线；区域大气环境容量可承载规划的实施：规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氮排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。
	本项目用水由园区供水管网提供；项目占地为工业用地；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
	符合

	6
	规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”“上层位‘十四五’规划”“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理，环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。
	项目符合国家、河北省石家庄市和栾城区相关法律法规和政策，符合园规划。
	符合


综上，本项目的建设符合规划环境影响评价结论。
3.规划审查意见符合性
根据河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1839号）。在规划实施过程中，除严格落实规划环评报告书中各项要求外，还应做好以下工作：
表1-4  规划审查意见符合性分析一览表
	审查意见
	项目内容

	（一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	项目位于栾城区栾城镇东街村民兴街2号，位于规划范围内，占地为工业用地，符合园区用地规划。本项目为迁建项目，项目产品为地垫，该区块规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅。项目产品为地垫，虽不属于医药和食品行业配套的橡胶和塑料制品制造，但项目属于橡胶和塑料制品业，不在园区准入负面清单内，不违背园区产业定位。另外园区管委会已出具入园证明，同意项目入驻。项目在“三线一单”符合性分析中已论证其符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单的要求。

	（二）推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容
	项目生产采用电加热，职工冬季采暖由空调提供。按照当地要求合理规划交通运输方式。

	（三）严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
	项目位于装备制造产业园区内的工业用地，不涉及教育文化科研区、绿地。项目不在生态保护红线、饮用水源地保护区、文物保护单位等环境敏感区内，最近敏感点为西侧的前彪冢村。项目不属于高风险项目，项目对于风险物质采取相应风险防范措施。

	（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，在环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
	项目污染物排放满足总量控制指标。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。项目不属于审查意见中提到的电镀等涉重行业。

	（五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目不属于“两高”项目。项目符合国家及地方产业政策，不属于国家及地方禁止和限制类产业。

	（六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，将现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
	项目用水、用电均由园区管网提供。项目生产使用电能，符合优先使用清洁能源的要求。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。

	（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	项目按照当地要求的交通运输方式运转。项目将根据要求，在重污染天气预警期间执行相应的应急运输响应措施。

	（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	项目按照要求开展监测。项目将成立应急组织机构，制定应急预案，定期开展应急演练，强化风险防控。


综上所述，项目符合审查意见中的各项要求。
4.规划环评准入要求
本项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析见下表：
表1-5  项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析一览表
	项目
	准入要求
	项目情况

	总体要求
	1.符合“石家庄市‘三线一单’生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；
2.新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3.规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资〔2022〕691号）中的“两高”项目。
	1.项目符合“石家庄市‘三线一单’生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求；
2.项目为迁建项目，根据环评分析，重点污染物排放总量新增，实施倍量削减替代，满足生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求；
3.本项目不属于“两高”项目。

	河北石家庄装备制造产业园
	产业及政策准入管理要求
	1.满足《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》的要求。
2.入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）；
3.严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶黏剂等。
4.铸造企业应满足《〈关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施〉的通知》（冀工信装〔2023〕127 号）等动态更新文件的要求。
5.禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。
6.按照《河北省化工重点监控点认定办法》《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。
7.严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。
8.现有化工企业在不增加污染物的情况下，允许原厂区内改扩建。
9.根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。
10.医药制造业：禁止建设《产业结构调整指导目录（2024本）》限制类和淘汰类原料药。
	1.项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及；
5.项目不使用燃料；
6.本项目不涉及；
7.项目占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目；
8.本项目不涉及；
9.本项目不属于高耗水项目；
10.本项目不涉及。

	
	空间布局约束
	1.禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。
2.禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3.产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭2处饮用水源地未划定二级保护区，现状一级保护区内均未建设与供水设施和保护水源无关的建设项目。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
4.产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量（交通公园水源井（1#）准保护区现状未建设有建设项目）。
5.栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6.入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7.入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。
8.保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9.对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3~5.项目不在饮用水源地一级保护区、饮用水源地准保护区、栾武台遗址文物保护范围内，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理，不设置直接排污口；
6.距离项目最近敏感点为西侧的前彪冢村。本评价要求建设单位按照要求，在西厂界内设置绿化隔离带。项目各污染物均设置在厂房内，污染物经采取措施后达标排放，不会对周围居民产生明显影响。
7.本项目为迁建项目，项目产品为地垫，属于橡胶和塑料制品业，项目占地为工业用地，园区管委会已出具入园证明，项目符合园区规划产业定位和用地布局，同意项目入驻。
8~9、不属于与规划不符的现有企业；

	
	污染物排放管控
	1.鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。
2.强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。
3.废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。
4.废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。
5.入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。
6.一般工业固体废物：近期 117.2918万吨/年，远期150.7986万吨/年。
7.危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。
8.单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。
	项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求；项目废气经处理后达标排放，项目满足B级要求；项目无生产废水，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理；本项目固体废物全部妥善处置不外排。

	
	环境风险防控
	1.重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3.距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4.入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5.危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。
6.建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
	1.项目不属于重点监管企业；
2.项目采取环境风险防范措施后，风险可控；
3.项目采取分区防渗措施后，突发情况下水环境风险物质不会进入地下水；
4.企业按照当地要求编制应急预案；
5.项目危废转移采用密闭材料包装，制定严格危废管理制度，组织人员培训，在发生突发环境事件后采取风险防范措施并向当地有关部门报告；
6.本项目不涉及。

	
	资源利用效率
	1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。
2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。
	1.项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水；
2.项目不涉及燃烧的使用； 
3.本项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水； 
4.项目用电由园区供电管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。


由上表可知，本项目符合河北石家庄装备制造产业园准入要求。
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	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK13]（1）经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，为允许类。因此，项目符合国家相关产业政策。
（2）本项目不在《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染产品和高环境风险产品之列，符合《环境保护综合名录》（2021年版）文件要求。
（3）本项目不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中“两高”项目，属于允许类，符合《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》要求。
（4）根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在禁止准入类之列。
[bookmark: OLE_LINK14]另外，本项目已通过河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，备案编号为装管委投资备字[2026]74号，项目代码为2508-130111-89-01-986233。
综合以上分析，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。
2.与石家庄市栾城区国土空间总体规划符合性分析
（1）规划范围
①规划范围：栾城区全域，规划总面积325.60平方公里。包括4个镇，包括：楼底镇、冶河镇、窦妪镇、栾城镇。3个乡包括：柳林屯乡、南高乡、西营乡。173个行政村。
②规划期限：规划期限为2021-2035年，其中近期至2025年，远景展望至2050年。
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，在石家庄市栾城区国土空间规划范围内。
（2）用地符合性
严格耕地保护红线，落实耕地保护党政同责。从严控制建设占用耕地，落实耕地占补平衡，进出平衡。
本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，不占用耕地，占地为工业用地，项目符合园区规划。
（3）基础设施规划
①给水工程
推进城乡供水一体化，实现集中供水普及率100%，提高供水安全保障率，加强非常规水资源利用。
本项目为新建项目，项目用水由园区供水管网提供，可满足本项目用水需求。
②排水
完善雨污分流系统，推进农村污水治理。
项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
③供热工程
落实清洁采暖要求，持续优化供热能源结构，集中供热和清洁能源供热比例达到100%。
项目生产使用电加热，办公室冬季采用空调取暖。
④燃气工程
建设多气源，预留输气廊道，建设有保障、更安全的输气系统。
本项目不涉及。
⑤供电工程
打造绿色、安全、高效的智能电网，供电可考虑达到99.99%。
本项目用电由园区供电电网提供，用电量约为100万kW·h/a，可满足项目用电需求。
结合上述分析和规划环评相关内容，本项目位于“三区三线”划定的城镇开发边界内，本项目符合石家庄市栾城区国土空间总体规划。
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图1-1  项目与栾城区国土空间规划（2021-2035年）三区三线位置关系图
3.选址可行性分析
[bookmark: OLE_LINK15]本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，项目中心地理坐标北纬37°52'32.382"，东经114°38'14.161"。厂区东侧15m处为敏感点医药化工家属楼（新宇三阳家属楼），南侧为空地，西侧紧邻前彪冢村，北侧为空地。距离厂区最近的敏感点为西侧的前彪冢村。
项目占地为工业用地，项目符合园区规划，项目评价范围内无自然保护区、风景点及重点保护文物等重点保护对象。项目周边地势平坦，厂址周围环境敏感度一般。本项目不在生态保护红线规划范围之内。
综上所述，该项目选址可行。
4.项目与全国防沙治沙规划符合性分析
[bookmark: OLE_LINK16]经对照《河北省“三线一单”信息管理平台》中的沙化土地区域可知，项目占地不属于沙化土地。项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，占地为工业用地，不会改变土地现有使用功能，不会改变区域生态环境现状；不破坏地表植被，对周围生态环境影响较轻。
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图1-2  项目与沙区位置关系图
5.与相关污染防治政策的符合性分析
本项目与《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划》的通知、《石家庄市大气污染防治攻坚行动计划》《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》等政策的符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与相关污染防治政策的符合性分析
	政策文件名称
	具体要求
	本项目
	结论

	《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》
	空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。加快遵化等地电镀工业企业技术改造和转型升级。
	[bookmark: _GoBack]本项目为橡胶和塑料制品制造，项目拟采取的环保设施高效可行，各项污染物经治理后可实现达标排放，对项目周边大气环境影响不大。本项目严格落实“三线一单”分区管控。项目严格按照要求进行施工建设，防治扬尘污染。
	符合

	河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划》的通知
	1.强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。
	
	符合

	
	推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。
	
	符合

	《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》
	全面提升工业企业废气污染治理水平，实现工业污染源全面稳定达标排放，建立完善“一厂一策一档”制度，健全重点行业环保“领跑者”制度。持续推进以评促改，加大各行业绩效评级比例。推进工业企业“持证排污”“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露制度。
	
	符合

	《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）
	狠抓扬尘污染治理攻坚。聚焦施工工地、线性工程、裸露地块、闲置场院、露天矿山、城乡道路、平交路口、露天停车场、城乡接合部等重点领域区域开展扬尘治理攻坚，狠抓全域控尘。
	本项目严格按照要求进行施工建设，防治扬尘污染。
	符合

	
	强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。
	本项目不使用涂料、胶黏剂、清洗剂。本项目使用水性油墨，不属于高VOCs含量油墨
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目涉VOCs物料主要为水性油墨，密闭包装，储存、转移和输送，密闭负压收集，并对废气进行治理
	符合

	
	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	项目涉VOCs物料主要为水性油墨，密闭包装
	符合

	
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目废气采用集气罩或密闭负压收集，并对废气进行治理，达标排放
	符合

	
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
	项目废气采用集气罩或密闭负压收集，并对废气进行治理，项目废气治理措施均为可行技术，各项废气均可达标排放
	符合


经对照，本项目符合上述相关污染防治政策。
6.与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”），本项目关于落实上述要求的分析如下：
（1）生态保护红线
根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。本项目不位于此三类生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线
根据2026年5月河北省生态环境厅发布的《2025年河北省生态环境状况公报》，SO2、NO2年均质量浓度和CO 24小时平均质量浓度均达标，PM2.5、PM10、O3均不达标。本项目废气经处理后可达标排放，对周边环境影响很小；本项目无生产废水外排，生活排入栾城区污水处理厂，对周围地表水环境影响很小；本项目生产设备经采取各项降噪措施后，噪声可达标排放；本项目一般固体废物均合理处置；危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处理。因此，本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目所用资源主要为水资源和电资源；本项目设备均属于节能型设备，耗电量低。因此，本项目未达到资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在负面清单内。
综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）相关要求。
7.与河北省“三线一单”符合性分析
本项目与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）的符合性分析如下。
表1-7  与河北省“三线一单”对比结果
	类型
	管控要求
	本项目相关内容
	对比结果

	生态保护红线
	重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
	项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，项目占地范围内不涉及各类生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良水质比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。
	本项目无废水外排。项目各项废气经治理后可达标排放，占地区域为工业用地，项目按规范采取防渗措施后，不涉及土壤污染途径。
	符合

	资源利用上线
	以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。
	项目采用清洁生产方式，能源、水、土地资源等资源能耗未超过园区资源利用上线。
	符合

	生态环境管控总体要求
	重点管控单元。城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。
	项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，属于重点管控单元，本项目不属于高污染、高排放工业企业；企业物料采用国五排放及以上车辆运输；本项目生活污水经化粪池处理后，排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。本评价要求企业加强环境风险防控和开发再利用监管。
	符合


综上所述，本项目建设符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）中相关要求。
8.与石家庄市“三线一单”符合性分析
根据《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版，2024年4月发布），本项目属于栾城区重点管控单元，项目建设符合石家庄“三线一单”要求，具体分析如下表所示。


 







 


 






表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析
	相关政策
	管控措施
	分析内容
	该企业情况
	对比结果

	全市生态环境准入综合管控要求
	全市域
	1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1.本项目不属于“两高”项目；
2.本项目位于园区内。
	符合

	
	石家庄市划定的高污染燃料禁燃区
	1.禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2.禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3.禁燃区内禁止原煤散烧。
4.其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1.项目生产用电加热，不涉及燃料使用；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及。
	符合

	
	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	全市生态空间总体管控要求
	一般生态空间
	水源涵养
	空间布局约束
	1.加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏。
2.坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
	1.本项目不属于矿产开发项目； 
2.本项目不涉及。 
	符合

	
	
	水土保持
	空间布局约束
	1.严禁陡坡垦殖和过度放牧。 
2.禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3.严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。
4.对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及。
	符合

	
	
	生物多样性保护
	空间布局约束
	1.禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
3.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
4.严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及。
	符合

	
	
	水土流失
	空间布局约束
	禁止在崩塌、滑坡危险区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。
	本项目不涉及上述情况。
	符合

	
	
	土地沙化
	空间布局约束
	禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
	本项目不涉及上述情况。
	符合

	
	
	河湖滨岸带
	空间布局约束
	1.禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。
2.禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地；禁止擅自取用或者截断湿地水源；禁止破坏水生动物洄游通道或者野生动物栖息地；禁止擅自采砂、取土；禁止向湿地违法排污；禁止擅自引进外来物种；禁止其他破坏湿地及其生态功能或者改变湿地用途的行为（河道内生态修复工程或设施除外）。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及。
	符合














续表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析
	属性
	管控类型
	管控要求
	该企业情况
	对比结果

	全市水环境总体管控要求
	水环境其他重点管控区
	空间布局约束
	1.针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2.调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
	本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，附近无河道
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2.加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
	1.项目挤出工序循环冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。厂区地面将按照要求采取分区防渗措施。
2.本项目不涉及。
	符合

	
	水环境一般管控区
	污染物排放管控
	严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
	项目建成后厂区地面将按照要求采取分区防渗措施。
	符合











 
 
 

续表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析
	相关政策
	管控类型
	准入要求
	该企业情况
	对比结果

	大气环境总体准入要求
	空间布局约束
	1.加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2.引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3.大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4.大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5.大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7.全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8.禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1.本项目为橡胶和塑料制品制造，不属于上述行业；
2.本项目不涉及； 
3.本项目不涉及；  
4.本项目不属于重点涉气行业企业； 
5.本项目不涉及； 
6.本项目不涉及； 
7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及；    
	符合

	
	污染物排放管控
	1.严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。
2.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3.按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶黏剂。
4.加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5.加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 
7.严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9.对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1.本项目不属于钢铁、铸造、焦化等上述行业；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及胶黏剂使用，本项目使用水性油墨，不属于高VOCs含量油墨。
4.本项目不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等重点行业；
5.本项目不涉及；
6.本项目建设期严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》落实各项治理措施；
7.本项目不涉及；
8.本项目不涉及；
9.本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	本项目经采取各种措施后，环境风险在可接受范围内。
	符合







续表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析 
	相关政策
	管控措施
	分析内容
	该企业情况
	对比结果

	全市自然资源总体管控要求
	水资源
	地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）
	1.在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2.在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
	1.本项目用水由园区供水管网供给，不取用地下水； 
2.本项目不涉及。 
	符合

	
	
	生态用水补给区
	1.在保障正常供水目标的前提下，相继为主要河流及湖泊湿地进行生态补水，加大水源涵养林修复提质力度，逐步恢复河湖水系、填补地下水亏空水量，增加地下水补给量，恢复地下水水位，改善和修复河流与湖泊湿地生态状况。加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。
2.探索建立河湖生态水量保障机制，进一步健全南水北调和重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及。
	符合

	
	
	一般管控区
	1.严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2.地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及。
	符合

	
	能源
	高污染燃料禁燃区
	1.禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2.禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3.禁燃区内禁止原煤散烧。
4.其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及。
	符合

	
	
	一般管控区
	1.强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2.以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3.控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4.深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及；
4.本项目不涉及。
	符合
















续表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析 
	相关政策
	分类
	管控要求
	该企业情况
	评估结果

	产业布局相关总体管控要求
	产业总体布局要求
	1.严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2.新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3.严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5.新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7.锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
8.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10.涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11.按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12.实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。
	1.本项目已取得园区出具的入园证明，同意项目入驻；
2.本项目不涉及；
3.本项目符合上述国家和地方产业政策；
4.本项目不属于两高行业；
5.本项目不涉及；
6.本项目采取合理有效的环保措施治理VOCs，经治理后可实现稳定达标排放；
7.本项目不涉及；
8.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等项目之列；
9.本项目不属于高耗水产业；
10.本项目不涉及；
11.本项目所在区域允许建设本项目；
12.本项目不涉及；
13.本项目不属于“两高”项目；
14.本项目不涉及。
	符合

	
	
	在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14.省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
	
	

	
	项目入园准入要求
	1.县级以下原则上不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。
2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3.对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4.各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	1.本项目不涉及； 
2.本项目不涉及； 
3.本项目不涉及；  
4.本项目不涉及。
	符合



续表1-8  本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版，2024年4月发布）》符合性分析 
	相关政策
	分类
	管控要求
	该企业情况
	评估结果

	栾城区重点管控单元生态环境准入清单
	重点管控单元9
	空间布局约束
	1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2.严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	1.本项目符合国家和地方产业政策。
2.本项目不违背园区规划环评及审查意见的环境准入要求。 
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。
2.加快配套管网建设。
3.新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
4.铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。
	1.本项目不属于重点行业。
2.园区管网已铺至厂区。
3.本项目废水间接排放。
4.本项目属于橡胶和塑料制品业，不属于铸造行业。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	/
	/

	
	
	资源利用效率
	1.提高再生水回用率。
2.供水管网覆盖范围内，禁止工业企业新增开采使用地下水。
3.浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。
	本项目用水由园区供水管网供给，不取用地下水
	符合














表1-9  本项目与河北省“三线一单”管理平台符合性分析
	相关政策
	分类
	管控要求
	该企业情况
	评估结果

	管控单元编码：ZH13011120066
	重点单元分类
	空间布局约束
	1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2.严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	1.本项目符合国家和地方产业政策。
2.本项目不违背园区规划环评及审查意见的环境准入要求。 
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。
2.加快配套管网建设。新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
3.提高生产生活废水收集处理率。
	1.本项目不属于重点行业。
2.园区管网已铺至厂区；本项目废水间接排放。
3.本项目生活污水经化粪池处理后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源利用效率
	1、 严格执行石家庄市禁燃区相关要求。
2、 提高区域中水使用比例。
3.鼓励锅炉进行余热利用。
4.新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平。
	本项目用水由园区供水管网供给，不取用地下水
	符合


综上分析，项目符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版，2024年4月发布）相关要求。
二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK6]石家庄创美地毯厂位于石家庄市栾城区308国道王家庄段路西，企业于2019年12月委托安徽皓海环保科技有限公司编制了《石家庄创美地毯厂年产拉丝地垫20万块、拉绒压花地垫10万块项目》环境影响报告表，该项目于2020年1月15日通过石家庄市栾城区行政审批局审批，审批文号：石栾审环表〔2020〕10号；于2022年8月2日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91130124MA07P77R4C001Z；于2021年7月21日进行自主验收。于2023年2月委托河北柏毅环保科技有限公司编制《石家庄创美地毯厂扩建年生产TPR地垫20万块、印花地垫20万块、绣花地垫10万块建设项目》，于2023年3月31日通过石家庄市栾城区行政审批局审批，审批文号：石栾审环表〔2023〕11号，该项目已建成并于2023年11月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91130124MA07P77R4C001Z，尚未验收。现由于厂房租赁合同到期，出租方不再续租，石家庄创美地毯厂拟重新选址进行项目建设，新选址位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号。结合当前市场需求，石家庄创美地毯厂拟投资2500万元，建设“石家庄创美地毯厂地垫生产项目”。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-橡胶制品业291  其他和二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292  其他”，应编制生态环境影响报告表。石家庄创美地毯厂委托我公司承担该项目的生态环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定编制完成了本项目生态环境影响报告表。
二、项目工程概况
1.项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK10]（1）项目名称：石家庄创美地毯厂地垫生产项目
（2）建设单位：石家庄创美地毯厂
[bookmark: OLE_LINK11]（3）项目性质：新建（迁建）
（4）建设地点及周边关系：本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，项目中心地理坐标北纬37°52'32.382"，东经114°38'14.161"。厂区东侧15m处为敏感点医药化工家属楼（新宇三阳家属楼），南侧为空地，西侧紧邻前彪冢村，北侧为空地。距离厂区最近的敏感点为西侧紧邻的前彪冢村。
2.建设内容及规模
项目主要建设内容及规模：项目总占地21057.86m2，总建筑面积为11795m2，车间建筑面积为11770m2，一般固废间10m2，危废间15m2，年生产拉丝地垫20万块、拉绒压花垫10万块、TPR地垫20万块、印花地垫20万块、绣花地垫10万块。
项目建（构）筑物情况详见表2-1。
表2-1  项目建（构）筑物一览表
	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数（层）
	层高（m）
	结构
	备注

	1
	1#生产车间
	2060
	2060
	1
	9
	钢结构
	内设1间1#办公区，10m2，位于车间西南部

	2
	2#生产车间
	4150
	4150
	1
	9
	钢结构
	内设1间2#办公区，10m2，位于车间西南部；内设1座循环水池，1.5m×6m×1.2m，位于车间东北部

	3
	3#生产车间
	[bookmark: OLE_LINK40]5560
	5560
	1
	9
	钢结构
	内设1间3#办公区，10m2，位于车间西南部

	4
	危废间
	20
	20
	1
	4
	砖混结构
	--

	5
	一般固废间
	10
	10
	1
	4
	砖混结构
	--


[bookmark: _Ref369161541]项目主要建设内容详见下表。
表2-2  项目建设内容情况一览表
	项目
	建设内容
	项目组成

	主体工程
	1#生产车间
	1层，高9m，位于厂区西部，设置拉丝地垫、拉绒压花垫生产线，分区设置原料储存区和生产区

	
	2#生产车间
	1层，高9m，位于厂区中部，设置TPR地垫、印花地垫、绣花地垫生产线，分区设置原料储存区和生产区

	
	3#生产车间
	1层，高9m，位于厂区东部，设置后期预留生产线，分区设置成品储存区

	辅助工程
	1#办公区
	位于1#生产车间西南部，高4m，用于职员办公

	
	2#办公区
	位于2#生产车间西南部，高4m，用于职员办公

	
	3#办公区
	位于3#生产车间西南部，高4m，用于职员办公

	储运工程
	原料储存区
	主要用于原辅料贮存堆放

	
	成品储存区
	位于3#生产车间南部，用于成品储存

	
	危废间
	1层，高4m，用于危险废物储存

	
	运输
	生产所需的主要原料及产品厂外运输均采用汽车运输

	公用工程
	供水
	本项目用水由园区供水管网提供

	
	供电
	本项目用电由园区供电电网提供

	
	供热
	[bookmark: OLE_LINK1]项目生产使用电加热，办公室冬季采用空调取暖

	
	排水
	项目无生产废水，挤出工序循环冷却水循环使用，定期补充，不外排

	
	
	[bookmark: OLE_LINK19]生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理

	环保工程
	废气
	烫金皮工序非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
	集气罩/密闭负压收集+两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒

	
	
	危废间非甲烷总烃、臭气浓度
	

	
	
	挤出工序、复合工序、压合复合工序、转印/喷印工序非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩/密闭操作间+催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）+1根15m排气筒

	
	废水
	项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理

	
	噪声
	选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振、风机接口设置软连接、风机加装隔声罩等降噪措施

	
	固废
	原料包装
	废包装
	收集后外售

	
	
	挤出工序、开片、修整边角工序
	废边角料
	收集后外售

	
	
	烫金皮工序
	废模具
	收集后外售

	
	
	转印/喷印工序
	废水性油墨
	危废间暂存，委托资质单位进行处置

	
	
	
	废水性油墨桶
	

	
	
	
	废转印纸
	

	
	
	废气治理过程
	废过滤棉
	

	
	
	
	废活性炭
	

	
	
	
	废催化剂
	

	
	
	设备润滑过程
	废润滑油
	

	
	
	
	废润滑油桶
	

	
	
	生产过程
	废液压油
	

	
	
	
	废液压油桶
	

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	由环卫部门负责清运

	
	防渗
	重点防渗区：危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数k≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区：生产车间、一般固废间按照等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行建设。


3.主要生产设备
项目主要生产设备情况见下表。
表2-3  项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	设施型号
	数量（台/套）
	备注

	1
	25高频机
	GP-25kW
	15
	--

	2
	50高频机
	GP-50kW
	6
	--

	3
	15高频机
	GP-15kW
	5
	--

	4
	开片机
	KP-3kW
	8
	--

	5
	切边机
	QB-15
	10
	--

	6
	振动刀
	ZD-15
	8
	--

	7
	空压机
	22kW-8F
	6
	--

	8
	压力罐
	R20
	4
	--

	9
	打卷机
	DJ-1.5
	10
	--

	10
	吸料机
	XL-500
	1
	--

	11
	挤出机
	JC-20
	2
	--

	12
	支架
	SM80
	1
	--

	13
	收卷机
	SJ-5
	6
	--

	14
	热转印机
	ZY-45
	2
	--

	15
	包边机
	B-300
	20
	--

	16
	喷印机
	SP-18
	15
	--

	17
	绣花机
	--
	25
	--


4.产品方案及规模
项目建成后，项目产品方案及规模详见下表。
表2-4  产品方案及规模
	序号
	产品名称
	生产能力
	单位
	规格尺寸
	对应车间位置
	备注

	1
	拉丝地垫
	20
	万块/年
	每块规格根据客户要求定做，常见规格为50×80cm、60×90cm等
	一车间
	240 t/a

	2
	拉绒压花垫
	10
	万块/年
	
	
	80 t/a

	3
	TPR地垫
	20
	万块/年
	
	二车间
	320 t/a

	4
	印花地垫
	20
	万块/年
	
	
	167 t/a

	5
	绣花地垫
	10
	万块/年
	
	
	82 t/a

	备注：由于项目产品规格尺寸不一致，折合的重量只是大概数。


5.主要原辅材料及能源消耗
[bookmark: _Ref365271514]项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。
表2-5  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	原料名称
	用量
	形态
	包装形式
	最大贮存量
	贮存位置
	运输方式

	1
	拉丝卷
	1万卷/年（折合重量约240吨/年）
	固态
	箱装
	1000卷
	原料储存区
	汽车运输

	2
	金皮
	800卷/年（折合重量约吨/年）
	固态
	箱装
	30卷
	
	

	3
	拉绒卷
	1万卷/年（折合重量约80吨/年）
	固态
	箱装
	500卷
	
	

	4
	水晶板
	1吨/年
	固态
	箱装
	1吨
	
	

	5
	丙纶地垫卷
	2万卷/年
	固态
	箱装
	2000卷
	
	

	6
	TPR热熔性橡胶
	300吨/年
	固态
	50kg/袋
	15吨
	
	

	7
	转印纸
	2万卷/年
	固态
	箱装
	1万卷
	
	

	8
	纱线
	5吨/年
	固态
	箱装
	1吨
	
	

	9
	热熔胶
	2吨/年
	固态
	袋装
	1吨
	
	

	10
	毛毡
	1万卷/年
	固态
	箱装
	5000卷
	
	

	11
	模具
	10套/年
	固态
	--
	--
	
	

	12
	包装材料
	2000个/年
	固态
	--
	--
	
	

	13
	水性油墨
	1吨/年
	液态
	25kg/桶
	--
	随用随买，不在厂区内储存

	14
	润滑油
	0.2吨/年
	液态
	25kg/桶
	--
	随用随买，不在厂区内储存

	15
	液压油
	0.4吨/年
	液态
	25kg/桶
	--
	随用随买，不在厂区内储存

	16
	新鲜水
	615m3/a
	由园区供水管网提供

	17
	电
	100万kW·h/a
	由园区供电管网提供

	备注：上述拉丝卷、拉绒卷等卷装原料规格尺寸不一致，折合的重量只是大概数。


原辅材料理化性质：
表2-6  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表
	名称
	理化性质介绍

	拉丝卷、拉绒卷
	主要成分为聚氯乙烯树脂，主要成分为聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。

	金皮
	主要成分为聚氯乙烯、二辛酯、复合稳定剂、轻质碳酸钙、各种颜料等。
其中：二辛脂：简称DOP，分子式是C24H38O4），无色油状液体，比重0.9861，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。熔点：-50℃、沸点：386℃。是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等。

	水晶板
	以聚氯乙烯（PVC）为原料制成的透明板材，兼具亚克力板的透光性与软质材料的柔韧性，可替代传统玻璃作为防护材料使用。其表面光滑无痕，具有抗老化、耐酸碱、耐温性强（-30℃~160℃）等特点，适用于工业设备护板、家居台面保护等场景。

	丙纶地垫卷
	主要成分为聚丙烯纤维（Polypropylene Fiber简称PP），是一种由丙烯聚合制成的合成纤维。因其轻便、耐用和性价比高等特点，被广泛应用于多个领域。

	热熔胶
	热熔胶是一种在加热时熔融、冷却后固化的粘合剂，其主要特性包括无毒环保、快速粘接和可重复使用。本项目使用的热熔胶主要成分为聚乙烯。

	TPR热熔性橡胶
	是一类具有橡胶弹性同时无需硫化，可直接加工成型（如注塑，挤出，吹塑等）的热塑性软性胶料。TPR材料是以热塑性丁苯橡胶（如SBS）为基础原材料，添加树脂（如PP）、填料、增塑油剂以及其他功能助剂共混改性材料。颜色为透明或白色颗粒；形状为粒子，通常有圆球粒，椭球粒以及细圆条形，表面呈亮面，具有较好的反光性能。橡胶的回弹性和良好的耐磨性，防滑性和减震性能优良，TPR材料柔软舒适性要优越于橡胶，但材料拉伸强度，抗疲劳性以及机械性能不如硫化橡胶。

	水性油墨
	水性油墨简称水墨，柔性版水性墨也称液体油墨。根据企业提供的水性油墨检测报告，水性油墨中可挥发性有机化合物含量为0.14%，满足《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1中水性油墨—柔印油墨—吸收性承印物限值要求（5%），详见附件。水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨色彩。

	转印纸
	转印纸是指转印一种印有图案的纸，而该纸的图案能够转印到其他表面上。正面朝下转印。把转印纸紧贴在第二层表面，然后揭掉背纸。


6.公用工程
（1）给水
[bookmark: OLE_LINK17]本项目用水由园区供水管网供给。项目新增劳动定员30人，厂区不设食宿。
生产用水：挤出机循环冷却水循环使用，定期补充，补水量为0.2m3/d（60m3/a），循环水量为20m3/d。项目设置1个循环水罐（0.8m3）。
生活用水：本项目劳动定员30人，参照河北省《生活与服务用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），人均用水量取18.5m3/人·年，则用水量为1.850m3/d（555m3/a）。
（2）排水
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Hlk72935070][bookmark: OLE_LINK38]本项目无生产废水。生活污水产污系数以80%计，生活污水产生量为1.480m3/d（444m3/a），生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
项目给排水平衡图见图2-1。


图2-1  项目给排水平衡图    单位：m3/d
（3）供电
本项目用电由园区供电管网提供，用电量约为100万kW·h/a，可满足项目用电需求。
（4）供热
本项目生产使用电加热，办公室冬季采用空调取暖。
7.劳动定员及工作制度
项目新增劳动定员30人，实行两班工作制，每班8小时，年工作时间为300天。
8.厂区平面布置
项目整个厂房构建筑物布局合理，生产区域的布局顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返，有利于生产。 

 

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
本项目施工期主要涉及土地平整、地表挖方等工程，产污环节主要为土地平整、土方挖掘过程中产生的施工扬尘、施工废水、施工设备噪声、废弃土方等污染物。


图2-2  施工期工艺流程及排污节点图
①废气：主要是在工程施工过程中涉及的混凝搅拌、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等过程产生的粉尘。
②废水：主要是施工人员产生的生活污水。
③噪声：主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。
④固废：主要是施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
2.运营期工艺流程分析
本项目工艺流程和产排污环节如下。
（1）拉丝地垫生产工艺流程

[bookmark: OLE_LINK2]
图例：废气：G；噪声：N；固废：S；
图2-3  拉丝地垫生产工艺及排污节点图
①开片
原料拉丝卷由汽车运输至1#生产车间原料储存区，拉丝卷为成卷地垫，经开片机采用冷切裁切成满足客户订单需求的尺寸。
此工序会产生开片机噪声N1-1、开片废边角料S1-1。
②烫金皮
原料金皮，经高频机将金皮烫到拉丝卷上，该过程温度为130℃，大部分适用模具进行烫金皮，部分私人定制产品，以水晶板代替模具，将水晶板铺设在拉丝卷上，再用高频机将金皮烫到拉丝卷上。
高频波是利用高频电磁场使物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温达到焊接和熔接的目的。高频波应用领域广泛，主要用于：各种聚氯乙烯（PVC）为主的塑胶熔接、焊接、烫金等。
PVC主要成分为聚氯乙烯，本项目烫金皮操作温度130℃，废气主要为加热时局部分子链断裂产生的小分子有机废气，考虑最不利情况，该环节废气考虑非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度。
此工序会产生烫金皮废气G1-1、高频机噪声N1-2。
③修整边角
利用切边机、振动刀对拉丝地垫的边角进行修整，最后得到成品。
此工序会产生修整产生的废边角料S1-2。
（2）拉绒压花垫生产工艺流程


图例：废气：G；噪声：N；固废：S；
图2-4  拉绒压花垫生产工艺及排污节点图
①开片
原料拉绒卷由汽车运输至1#生产车间原料储存区，拉绒卷为成卷地垫，经开片机采用冷切裁切成满足客户订单需求的尺寸。
该工序会产生开片机噪声N2-1、开片废边角料S2-1。
②烫金皮
原料金皮，经高频机将金皮烫到拉绒卷上，该过程温度为130℃，大部分适用模具进行烫金皮，部分私人定制产品，以水晶板代替模具，将水晶板铺设在拉绒卷上，再用高频机将金皮烫到拉绒卷上。
高频波是利用高频电磁场使物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温达到焊接和熔接的目的。高频波应用领域广泛，主要用于：各种聚氯乙烯（PVC）为主的塑胶熔接、焊接、烫金等。
PVC主要成分为聚氯乙烯，本项目烫金皮操作温度130℃，废气主要为加热时局部分子链断裂产生的小分子有机废气，考虑最不利情况，该环节废气考虑氯化氢、非甲烷总烃。
该工序会产生烫金皮废气G2-1、高频机噪声N2-2。
③修整边角
利用切边机、振动刀对拉绒压花垫的边角进行修整，最后得到成品。
该工序会产生修整产生的废边角料S2-2。
（3）TPR地垫生产工艺流程


图例：废气：G；噪声：N；固废：S；
图2-5  TPR地垫生产工艺及排污节点图
①原料吸料
本项目生产使用的TPR原料由汽车运输至2#生产车间原料储存区；生产时颗粒状TPR热熔性橡胶原料经管道负压收集至吸料机，该工序TPR热熔性橡胶原料为颗粒状，粒径较大，并且吸料机为微负压密闭设备因此不会产生粉尘。
该工序会产生吸料机噪声N3-1。
②挤出
本项目挤出机提前预热至120-140℃，将原料TPR经吸料机进入挤出机仓室，原料呈熔融状态，熔融状态的TPR进入挤出机，充满模头后，挤出形成丝状或片状的TPR。
该工序会产生挤出废气G3-1、废边角料S3-1、挤出机噪声N3-2。
③压合复合
项目挤出工序生产的丝状或片状TPR进入成型生产线和卷状丙纶地垫卷（外购）进行压合复合在一起，成型、压合复合温度控制在90℃左右。形成初级产品。
该工序会产生压合复合废气G3-2。
④收卷
上一工序生产的压合复合在一起的卷状地垫经收卷机收卷。
该工序会产生收卷机噪声N3-3。
⑤开片
成卷状的地垫，经开片机采用冷切裁切成满足客户订单需求的尺寸。
该工序会产生开片机噪声N3-4、开片废边角料S3-2。
（4）印花地垫生产工艺流程


图例：废气：G；噪声：N；固废：S；
图2-6  印花地垫生产工艺及排污节点图
根据地垫材质不同，项目设置两种印花地垫，包括转印和喷印两种工艺。
①挤出、复合
本项目生产使用的原料热熔胶由汽车运输至2#生产车间原料储存区；生产时颗粒状热熔胶原料经管道负压收集至挤出机料斗，该工序热熔胶原料为颗粒状，粒径较大，并且上料过程为微负压，因此不会产生粉尘。
本项目挤出机提前预热至120-140℃，将原料热熔胶经管道进入挤出机内，原料熔融挤出。项目挤出后熔融状态下热熔胶进入成型生产线，将拉绒卷和毛毡进行复合在一起，复合温度控制在90℃左右。形成初级产品。
该工序会产生上料噪声N4-1、挤出废气G4-1.1、S4-1挤出边角料、复合废气G4-1.2、复合噪声N4-2、收卷噪声N4-3。
②上料
本项目通过上料机把卷状丙纶地垫卷运送至热转印机上。
该工序会产生上料机噪声N4-4。
③转印
项目转印是指利用热升华原理，将设计好的数码图案转印至经过处理的转印纸上，转印过程使用水性油墨，通过热转印机加热将热转印纸上的图案印到外购的卷状地垫上。加热温度约为120-140℃。转印纸可反复使用。转印过程可使用热转印机。
④喷印
项目喷印是指将设计好的数码图案喷印到外购的卷状地垫上。喷印过程使用水性油墨，加热温度约为120-140℃。
该工序会产生转印/喷印废气G4-2、热转印机/喷印机噪声N4-5、废水性油墨S4-2、废水性油墨盒S4-3、废转印纸S4-4。
⑤收卷
利用收卷机将上一工序印好的地垫收集成卷状，形成初级成品。
该工序会产生收卷机噪声N4-6。
⑥开片
成卷状的地垫，经开片机采用冷切裁切成满足客户订单需求的尺寸。
该工序会产生开片机噪声N4-7、开片废边角料S4-5。
（5） 绣花地垫生产工艺流程


图例：废气：G；噪声：N；固废：S；
图2-7  绣花地垫生产工艺及排污节点图
①绣花
本项目从原料库将纱线运送至绣花机进行绣花。
该工序会产生绣花机噪声N5-1。
绣花机通过电脑控制系统输入需要绣制的图形，将地垫卷放到绣花机上开始绣花。
②吸料、挤出
本项目挤出机提前预热至120-140℃，将原料TPR经吸料机进入挤出机仓室，原料呈熔融状态，熔融状态的TPR进入挤出机，充满模头后，挤出形成丝状或片状的TPR。
该工序会产生吸料噪声N5-2、挤出废气G5-1、挤出机噪声N5-3、废边角料S5-1。
③复合
项目挤出工序生产的丝状或片状TPR进入成型生产线与绣花地垫进行复合，复合温度控制在90℃左右，形成地垫半成品。
该工序会产生压合复合废气G5-2、复合噪声N5-4。
④修正边角、包边
地垫半成品，经开片机裁切需求的片状或卷状形成成品；按照客户需求进行包边。
该工序会产生开片机噪声N5-2、开片废边角料S5-1。
此外，项目运行过程中危废间会产生非甲烷总烃、臭气浓度；废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂、设备润滑产生的废润滑油和废润滑油桶、废液压油、废液压油桶等。
表2-7  主要污染工艺及污染物排放情况一览表
	类型
	序号
	排污节点
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1-1、G2-1
	烫金皮工序
	非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
	集气罩+两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒

	
	--
	危废间
	非甲烷总烃、臭气浓度
	

	
	G3-1、G4-1.1、G5-1
	挤出工序
	[bookmark: OLE_LINK43]非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩/密闭操作间/密闭管道+催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）+1根15m排气筒

	
	G3-2
	压合复合工序
	非甲烷总烃、臭气浓度
	

	
	G4-1.2、G5-2
	复合工序
	
	

	
	G4-2
	转印/喷印工序
	非甲烷总烃
	

	废水
	--
	生活污水
	pH、COD、氨氮、BOD5、SS
	经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司处理

	
	--
	挤出工序冷却水
	--
	循环使用，定期补充，不外排

	噪声
	N
	生产设备、风机
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振、风机接口设置软连接、风机加装隔声罩等降噪措施

	固废
	S1-1
	开片工序
	废边角料
	收集后外售

	
	S1-2
	修整边角工序
	
	

	
	S2-1
	开片工序
	
	

	
	S2-2
	修整边角工序
	
	

	
	S3-2
	开片工序
	
	

	
	S4-4
	开片工序
	
	

	
	S5-1
	开片工序
	
	

	
	S3-1
	挤出工序
	废边角料
	

	
	--
	烫金皮工序
	废模具
	收集后外售

	
	S4-1
	转印/喷印工序
	废水性油墨
	危废间暂存，委托资质单位处置

	
	S4-2
	
	废水性油墨盒
	

	
	S4-3
	
	废转印纸
	

	
	--
	废气治理
	废过滤棉
	

	
	--
	
	废活性炭
	

	
	--
	
	废催化剂
	

	
	--
	设备润滑
	废润滑油
	

	
	--
	
	废润滑油桶
	

	
	--
	生产过程
	废液压油
	

	
	--
	
	废液压油桶
	

	
	--
	职工生活
	生活垃圾
	由环卫部门负责清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续
现有工程环评、验收等环保手续履行情况如下表所示。
表2-8  现有工程环评批复和竣工验收情况
	项目名称
	环评情况
	竣工验收情况

	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	石家庄创美地毯厂年产拉丝地垫20万块、拉绒压花地垫10万块项目
	石家庄市栾城区行政审批局
	石栾审环表〔2020〕10号
	2020年1月15日
	自主验收
	--
	2021年7月21日

	石家庄创美地毯厂扩建年生产TPR地垫20万块、印花地垫20万块、绣花地垫10万块建设项目
	石家庄市栾城区行政审批局
	石栾审环表〔2023〕11号
	2023年3月31日
	未验收
	--
	--

	已于2023年11月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91130124MA07P77R4C001Z


二、现有工程污染物实际排放总量
2.1现有工程全厂污染物达标情况
在建工程现场已根据环评报告建成，由于厂区迁建，建设单位决定不再验收该项目，该项目已于2023年11月26日取得排污登记回执。
结合石家庄创美地毯厂环保手续及现场情况，现有工程和在建工程污染物治理措施及污染物达标情况如下：
（1）废气
①烫金皮工序非甲烷总烃
在高周波机上方设置集气罩，废气经收集后引入两级活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m排气筒DA001排放。
②挤出工序、成型、压合复合工序、转印工序非甲烷总烃、臭气浓度
上述环节废气经集气罩收集后由管路进入两级活性炭吸附装置处理+15m排气筒DA002排放。
现有工程污染物排放情况根据《石家庄创美地毯厂半年度自行监测项目报告》（DKHB自行监测〔2025〕109号）进行核算，检测日期为2025年7月25日，检测工况为100%，烫皮工序有组织非甲烷总烃最高排放浓度为3.05mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求及其修改单；同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值。
根据在建工程环评报告工程分析，在建工程中非甲烷总烃有组织排放浓度为5.3mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求及其修改单；同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值。臭气浓度为150（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。
无组织废气：经检测，生产车间口5无组织非甲烷总烃最高排放浓度为0.85mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。根据环评手续，臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。
（2）噪声
选用低噪设备、设备均布置在车间内、通风设备采用低噪声型，风机等设备安装隔声罩，并在各设备接驳风管道位置，采用避震软管连接、合理安排使用时间。加强设备维护，保持设备在最佳工况下运行。
经检测，该企业厂界外昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。
（3）废水
项目生产过程不用水，废水主要为职工生活污水。生活污水水量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘。
（4）固体废物
项目开片和修整过程中产生的塑料边角料，为一般工业固体废物，统一收集后外售；生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。
废转印纸、废过滤棉、废水性油墨桶、废润滑油、废润滑油桶及废活性炭，收集后暂存危废间，并委托相关资质单位处置。
项目生产过程不用水，废水主要为职工生活污水，水量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘；现有工程废气、噪声均达标排放，固体废物合理处置。
2.2现有工程全厂污染物排放量
现有工程为年产拉丝地垫20万块、拉绒压花地垫10万块项目，在建工程为扩建年生产TPR地垫20万块、印花地垫20万块、绣花地垫10万块建设项目，均取得排污许可登记，现有工程和在建工程污染物排放情况以《石家庄创美地毯厂半年度自行监测项目报告》（DKHB自行监测〔2025〕109号）进行核算，检测日期为2025年7月25日，检测工况为100%。
经计算，现有工程非甲烷总烃排放量为：0.032t/a。根据全厂非甲烷总烃收集情况，集气效率以95%计，现有工程无组织排放情况为：非甲烷总烃：0.005t/a。
根据在建工程环评报告，在建工程非甲烷总烃排放量为：0.128t/a，无组织排放量为0.095t/a。
经计算，企业污染物排放量见下表。
表2-9  现有工程和在建工程污染物排放量一览表
	项目
	现有工程
	在建工程

	
	废气（t/a）
	废水（t/a）
	废气（t/a）
	废水（t/a）

	
	非甲烷总烃
	COD
	NH3-N
	非甲烷总烃
	COD
	NH3-N

	排放量
	0.037
	0
	0
	0.223
	0
	0


三、与本项目有关的主要环境问题
石家庄创美地毯厂根据环保管理要求，认真落实三同时中各项环保措施，根据现有工程污染源监测报告可知各排污节点均达标排放。另外，企业按照排污自行监测方案定期进行监测；定期填报排污许可执行报告等内容。 
经与建设单位核实，后期迁建后，现有工程和在建项目中设备将进行拆除外售，新厂区设备全部外购。
本项目将厂房内设备整体拆除外售，原辅材料和产品统一收集后，进行外售。各项污染物合理处置，厂房等建构筑物和地面防腐防渗等，仍保留现状。

 
















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.大气环境
（1）基本污染物
本评价引用2026年5月河北省生态环境厅发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中的环境质量监测数据。
表3-1  环境空气质量现状质量一览表
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	过渡阶段标准
	达标情况

	
	
	
	过渡阶段浓度限值
	占标率
	

	SO2
	年平均质量浓度
	5μg/m3
	60μg/m3
	8.3%
	达标

	NO2
	
	24μg/m3
	40μg/m3
	60%
	达标

	PM10
	
	67μg/m3
	60μg/m3
	111.7%
	不达标

	PM2.5
	
	37μg/m3
	30μg/m3
	123.3%
	不达标

	CO
	百分位数日平均
	1.0mg/m3
	4mg/m3
	25%
	达标

	O3
	8h平均质量浓度
	171μg/m3
	160μg/m3
	106.9
	不达标


由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，PM10、PM2.5、O3年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，项目所在区域为不达标区。
生态环境部统计结果显示，京津冀地区空气污染呈现明显的季节性特征，春季和冬季是空气重污染高发季节，PM2.5、PM10季均浓度是夏、秋两季的近2倍。复合型污染特征突出，扬尘、汽车尾气污染与二次污染相互叠加是造成现状监测期间PM2.5、PM10超标的重要原因。O3超标的主要原因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成。根据主管部门发布的相关治理政策文件，推进大气污染物综合深度治理。随着各项治理行动的有序开展，区域环境空气质量将得到有效改善。
（2）其他污染物
[bookmark: OLE_LINK21]本次项目特征污染物为非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度。其中氯化氢、氯乙烯、臭气浓度无国家和地方环境空气质量标准，无需进行环境空气质量现状监测。非甲烷总烃现状监测数据引用《河北石家庄装备制造产业园区域环境质量现状监测》（编号为RFJC检环〔2023〕2523号），该现状检测为河北润峰环境检测服务有限公司于2023年10月19日至10月25日对柴赵村进行监测，检测点位于本项目东南侧2870m处；本评价引用以上监测数据。所引用现状监测点位在项目周边5km范围内，具体位置见附图，现状监测数据属于近3年内且监测时间不少于3天，本评价引用现有监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。
①其他污染物环境空气质量现状监测数据
A.监测点信息
其他污染物环境空气质量现状监测点信息见表3-2。
表3-2  其他污染物环境空气质量现状监测点信息一览表
	编号
	检测点名称
	与本项目位置关系
	与本项目距离（m）
	监测因子

	
	
	
	
	1小时平均

	1
	柴赵村
	SE
	2870
	非甲烷总烃


B.监测时间及频率
各因子监测时间均为2023年10月19日至10月25日，连续监测7天。非甲烷总烃每天采样4次，每次在1h内等时间间隔采集4个样品，检测小时均值。
C.监测及分析方法
采样方法及监测分析方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《环境空气和废气监测分析方法》（第四版）。各监测因子检测方法及检出限见表3-3。
表3-3  环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表
	序号
	监测因子
	检测方法
	单位
	检出限

	1
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）
	µg/m3
	70（以C计）


D.监测结果统计
①监测因子浓度范围
根据环境空气质量现状监测数据，本评价对该区域环境空气质量现状进行统计分析。
监测点位非甲烷总烃1小时平均浓度的变化范围见表3-4。
表3-4  监测因子浓度变化范围统计结果一览表   单位：mg/m3
	监测点名称
	污染物名称
	监测结果

	柴赵村
	非甲烷总烃
	0.410~0.750


由表3-3可知，非甲烷总烃1小时平均浓度为0.410～0.750mg/m3。
②其他污染物环境空气质量现状评价
本项目所在区域其他污染物环境空气质量现状评价结果见表3-5。
表3-5  环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（µg/m3）
	监测浓度范围（µg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率
	达标情况

	柴赵村
	非甲烷总烃
	1小时
	2000
	410~750
	37.5
	0
	达标


由表3-3可知，柴赵村非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
2.地表水环境
[bookmark: OLE_LINK22]项目区域内主要河流为洨河，项目距离西南侧的洨河约4290m。
根据《2024年石家庄市生态环境状况公报》，洨河水质状况为轻度污染。
3.声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目50m范围内敏感点为医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）和前彪冢村。在项目初设阶段，拟定项目名称为石家庄新美地毯厂生产地垫项目（且已进行备案，备案编号：石栾行审备字〔2025〕142号），故以石家庄新美地毯厂名义委托河北政江环境检测技术有限公司进行噪声现状监测，监测时间：2025年7月3日（报告编号：HBZJWT2507016号）；石家庄新美地毯厂与石家庄创美地毯厂隶属于同一法人，后期根据当地管理部门要求，考虑到石家庄创美地毯厂已有环保手续，故最终按照石家庄创美地毯厂进行项目建设，该部分噪声现状数据可以作为本项目自测结果使用。
表3-6  声环境现状监测结果统计评价表
	监测点位
	监测时段
	监测结果dB(A)
	评价标准dB(A)
	达标情况

	[bookmark: OLE_LINK44]医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）1层01#
	昼间
	51
	55
	达标

	
	夜间
	41
	45
	达标

	[bookmark: OLE_LINK41]医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）3层02#
	昼间
	53
	55
	达标

	
	夜间
	43
	45
	达标

	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）5层03#
	昼间
	50
	55
	达标

	
	夜间
	42
	45
	达标

	前彪冢村1 04#
	昼间
	53
	55
	达标

	
	夜间
	42
	45
	达标

	前彪冢村2 05#
	昼间
	53
	55
	达标

	
	夜间
	42
	45
	达标

	前彪冢村3 06#
	昼间
	53
	55
	达标

	
	夜间
	42
	45
	达标


由上表可知，项目医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）、前彪冢村等敏感点声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。
4.生态环境
[bookmark: OLE_LINK23]本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，占地为园区规划的工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5.电磁辐射
无
6.地下水、土壤环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。正常情况下不存在地下水及土壤环境污染途径，无需进行地下水、土壤环境现状调查。

	环境保护目标
	项目厂界外500米范围内涉及居民小区等敏感点，无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；项目厂界外50米范围声环境保护目标内涉及村庄、居民小区等敏感点；项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体环境保护目标见下表。
[bookmark: _Ref369164422]表3-7  主要环境保护目标及保护级别
	环境要素
	名称
	坐标°
	保护对象
	保护
内容
	环境
功能
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	环境级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	大气
环境
	前彪冢村
	114.636426
	37.874684
	[bookmark: OLE_LINK45]居住区
	人群
	二类区
	W
	5
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1、表2二级标准和《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准

	
	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）
	114.638582
	37.875752
	居住区
	人群
	二类区
	NE
	15
	

	
	后彪冢村
	114.632509
	37.874806
	居住区
	人群
	二类区
	NW
	130
	

	
	天艺幼儿园彪冢分园
	114.632531
	37.875681
	学校
	师生
	二类区
	NW
	290
	

	声环境
	前彪冢村
	114.636426
	37.874684
	居住区
	人群
	声环境一类区
	W
	5
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1级标准

	
	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）
	114.638582
	37.875752
	居住区
	人群
	声环境一类区
	NE
	15
	

	地下水
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标

	生态
环境
	项目占地范围内无生态环境保护目标




	污染物排放控制标准
	1.施工期
（1）扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。
（2）噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
（3）固体废物：固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定和要求。
2.运营期
1.废气
[bookmark: OLE_LINK24]（1）有组织废气
①烫金皮工序废气、危废间废气排气筒DA001中非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值；氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
②挤出工序、压合复合工序、转印/喷印工序废气排气筒DA002中非甲烷总烃排放同时执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（2）无组织废气
①厂界无组织
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。
②厂区内无组织
非甲烷总烃厂区内无组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。
污染物排放标准详见表3-8。
表3-8  大气污染物排放标准
	污染源
	污染物名称
	标准值
	执行标准

	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	最高允许排放浓度≤30mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值

	
	
	氯化氢
	最高允许排放浓度≤100mg/m3
最高允许排放速率≤0.26kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	氯乙烯
	最高允许排放浓度≤36mg/m3
最高允许排放速率≤0.77kg/h
	

	
	
	臭气
浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	DA002
	非甲烷总烃
	最高允许排放浓度≤30mg/m3
	同时执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值

	
	
	臭气
浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点≤4.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	氯化氢
	周界外浓度最高点≤0.2mg/m3
	

	
	
	氯乙烯
	周界外浓度最高点≤0.6mg/m3
	

	
	
	臭气
浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值≤2.0mg/m3
	同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	
	
	
	监控点处任意一次浓度值≤10.0mg/m3
	


2.废水
项目生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，水污染物排放标准见下表。
表3-9  运营期废水污染物排放标准
	类别
	污染物
	单位
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求
	本项目执行标准

	废水
	pH
	无量纲
	6~9
	6~9
	6~9

	
	COD
	mg/L
	500
	240
	240

	
	BOD5
	mg/L
	300
	240
	240

	
	悬浮物
	mg/L
	400
	200
	200

	
	氨氮
	mg/L
	/
	25
	25

	
	总氮
	mg/L
	/
	40
	40

	
	总磷
	mg/L
	/
	3.5
	3.5


3.噪声
运营期厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，标准值见下表。
表3-10  环境噪声排放标准一览表
	时段
	厂界
	时间
	标准值（dB（A））
	执行标准

	运营期
	厂界
	昼间
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

	
	
	夜间
	55
	

	备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB(A)；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)；


4.固体废物
一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求。 

	总量控制指标
	根据河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》的通知（冀环规范〔2022〕3号）、《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号）及河北省生态环境厅等六部门印发《关于深化排污权交易改革的若干措施》的通知（冀环排污权〔2024〕6号），结合建设项目污染物产生和排放特点，确定本项目总量控制因子为：SO2、NOx、COD、NH3-N、非甲烷总烃。
（1）废气污染物排放总量控制指标
本项目不涉及锅炉和工业炉窑，不涉及燃料燃烧。
则废气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a。
[bookmark: OLE_LINK25]①以标准浓度核算污染物排放总量
排气筒DA001中非甲烷总烃有组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值，非甲烷总烃排放标准为30mg/m3。排气筒DA002中非甲烷总烃有组织排放同时执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值，非甲烷总烃排放标准为30mg/m3。本项目废气污染物核定排放情况见下表。
表3-11  以标准浓度核算污染物总量一览表        单位：t/a
	项目
	污染源
	污染物浓度（mg/m3）
	废气排放量（m3/h）
	年有效工作时间（h/a）
	排放量（t/a）

	非甲烷总烃
	DA001
	30
	8000
	7200
	1.728

	
	DA002
	30
	7000
	4800
	1.008

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×排气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109

	核算结果
	根据上述核算可知，本项目废气污染物非甲烷总烃：2.736t/a


②预测排放浓度计算总量
根据工程分析章节，项目非甲烷总烃有组织预测排放量为0.121 t/a。
综上，污染物总量以较小值计算，则本项目非甲烷总烃污染物总量为0.121t/a。
（2）废水污染物排放总量控制指标
按照河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号）相关要求，本项目废水总量核算，按照项目排水量及所排入污水处理设施执行的水污染物排放标准核算。
本项目生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理；该污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的指标要求和《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值：COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L。
表3-12  本项目废水污染物总量核算表
	污染源
	项目
	污染物浓度标准限值（mg/L）
	排水量（m3/d）
	运行时间（d/a）
	污染物总量（t/a）

	废水
	COD
	40
	1.480
	300
	0.01776≈0.018

	
	NH3-N
	2.0
	
	
	0.000888≈0.001

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=标准限值（mg/L）×排水量（m3/d）×运行时间（d/a）×10-6

	核算结果
	废水污染物COD0.018t/a，氨氮0.001t/a


根据在建工程环评报告中总量控制指标核算章节可知，现有及在建工程非甲烷总烃总量控制指标为0.154t/a。 
本项目建设前后总量指标变化情况如下表。 
表3-13  本项目建设前后污染物总量“三本账”      单位：t/a
	类别
	现有工程
	在建工程
	“以新带老”削减量
	本项目
	本项目建成后全厂
	增减量

	COD
	0
	0
	0
	0.018
	0.018
	+0.018

	氨氮
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	+0.001

	SO2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	NOx
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	非甲烷总烃
	0.027
	0.127
	0.154
	0.121
	0.121
	-0.033


综上所述，本项目建设前石家庄创美地毯厂现有及在建工程全厂污染物总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；非甲烷总烃：0.154 t/a。
本项目建成后石家庄创美地毯厂全厂污染物总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0.018t/a；氨氮：0.001t/a；非甲烷总烃：0.121 t/a（以预测排放量核算）。
综上，本项目建设完成后，COD总量增加0.018t/a，氨氮总量增加0.001t/a，非甲烷总烃总量减少0.033t/a。 






















 


 




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工期包括两部分：第一部分为现有及在建工程拆除活动，拆除过程会产生拆除扬尘、拆除废水、拆除噪声以及拆除固体废物。第二部分为拟建项目施工过程，施工过程会产生施工扬尘、施工废水、施工噪声以及固体废物。具体分析如下。
1.现有及在建工程拆除活动影响分析
（1）拆除活动大气环境影响分析
本项目拆除活动仅涉及现有及在建工程设施、设备拆除，不涉及厂房等大规模拆除活动，主要拆除活动在车间内进行，产生的扬尘较少。本环评要求建设单位加强管理，严格控制拆除活动废气排放。因拆除活动周期短，不会对周围大气环境产生明显不利影响。
（2）拆除活动水环境影响分析
现有及在建工程拆除过程中，无需对设施、设备进行清洗。拆除活动主要包括施工人员生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。因拆除活动周期短，不会对周围水环境产生明显不利影响。
（3）拆除活动声环境影响分析
现有及在建工程设施、设备拆除过程中会产生噪声，因拆除活动主要在车间内进行，且厂房隔声，再经距离衰减后，厂界噪声可达标。因拆除活动周期短，且距现有及在建工程所在的现有厂区最近的声敏感点为厂区东北侧150m处的王家庄村，拆除活动不会对周围声环境产生明显不利影响。
（4）拆除活动固体废物影响分析
拆除设施、设备中会残留一些原辅材料，经收集后，外售，合理处置。此外，为减少固体废物的影响，建设单位在拆除活动前尽可能将设备、设施的生产物料尽可能用于生产工段，减少固废产生量。综上，拆除活动过程中产生的固体废物妥善处理，不会对周围环境产生明显不利影响。
根据上述拆除活动过程分析，本项目拆除活动周期短，不会对周围环境产生明显不利影响，环境影响可接受。
2.本项目施工环境影响分析
（1）施工扬尘
根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对施工期提出以下要求：
①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。
②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。
③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。
④施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。
⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。
⑥基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。
⑦施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。
⑧施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。应尽量避让周边较近的敏感点。
⑨施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
⑩施工工地做到“六个百分百”（工地周边围挡100%、物料堆放苫盖100%、出入车辆冲洗100%、施工地面硬化100%、拆迁湿法作业100%、渣土密闭运输100%）；实现“两个全覆盖”，扬尘污染物达标排放，土石方作业雾炮全覆盖，结构施工作业区目测扬尘高度小于0.5米。
在采取上述措施后，施工扬尘对大气环境的影响会降到最低，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准要求。
（2）施工废水
本项目施工期废水主要为水泥养护废水及生活污水。其中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；水泥养护废水采用沉淀池澄清后，重复利用，不外排。施工期废水不会对地表水环境和周围环境产生明显影响。
（3）施工噪声
施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在厂房内进行，根据类比分析和现场踏勘调查，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。
同时，为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求：
①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。
②车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。
③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。
施工噪声即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的限值要求。由于本项目施工期较短，夜间禁止施工，施工期对周围居民影响较小，施工完毕后影响消失。
（4）施工过程产生的固体废物
施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的部分生活垃圾，均属一般固体废物。建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅对周围环境造成影响、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。本项目施工期建筑垃圾运送至政府指定地点处理；生活垃圾分类处理后送至附近生活垃圾转运站，由有资质的环卫部门统一处置。不会对周围环境产生明显不利影响。
以上施工期影响为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

	运营期环境影响和保护措施
	1.废气
（1）污染源分析及治理措施
[bookmark: OLE_LINK26]本项目营运期废气污染源主要为烫金皮工序废气、挤出工序废气、压合复合工序废气、转印/喷印工序废气、危废间废气。
1）DA001排气筒废气
①烫金皮工序废气
本项目烫金皮过程根据客户订单部分产品需要加装水晶板，加热过程局部分子链断裂产生小分子有机废气，以非甲烷总烃计，同时考虑氯化氢、氯乙烯、臭气浓度。烫金皮废气经集气罩收集后引入两级活性炭吸附装置（TA001）处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—292塑料制品行业系数手册—2927日用塑料制品制造行业系数表中非甲烷总烃产污系数2.7千克/吨-产品；根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果和类比分析可知，当加热温度130℃时，25g聚氯乙烯加热分解氯化氢的浓度为7.52mg/m3，折算得出产污系数为0.0752kg/t-聚氯乙烯；当加热温度130℃时，25g聚氯乙烯加热分解氯乙烯的浓度为7.85mg/m3，折算得出产污系数为0.0785kg/t-聚氯乙烯。
烫金皮过程使用金皮，水晶板，拉丝卷和拉绒卷，结合上述原辅料理化性质和生产情况，结合建设单位实际运行情况，金皮、水晶板、拉丝卷、拉绒卷只有接触高频机设备，被加热的部分会产生废气，其中涉及加热总重量约为109.8t/a。则非甲烷总烃产生量为0.296t/a，氯化氢产生量为0.008t/a，氯乙烯产生量为0.009t/a；参考《强氧催化氧化技术在塑料废气治理中的应用》（陈海棠，阮琥，朱赛嫦，环境工程2015年第33卷增刊），塑料废气属于低浓度恶臭废气，臭气浓度在2000（无量纲）以下，因此，本项目烫金皮废气中臭气浓度产生量＜2000（无量纲）。该工序运行时间以1000h计。
设计风量可行性分析：本项目设25高频机15台，50高频机6台，15高频机5台，废气收集方式为集气罩，单个集气罩罩口面积约为0.18m2，共26个，截面积共为4.68m2。根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）以及《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），本项目集气罩最远端控制风速取≥0.4m/s，则所需风量为6740m3/h。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），考虑一定的设计余量及风道损失，本项目烫金皮工序设计风机风量为7000m3/h。
高频机上方设置集气罩，废气收集效率以90%计，则非甲烷总烃有组织产生量为0.266t/a，产生速率为0.266kg/h，产生浓度为38.1mg/m3；氯化氢有组织产生量为0.007t/a，产生速率为0.007kg/h，产生浓度为1.0mg/m3；氯乙烯有组织产生量为0.008t/a，产生速率为0.008kg/h，产生浓度为1.2mg/m3；臭气浓度产生＜2000（无量纲）。 
烫金皮工序未收集的非甲烷总烃产生量为0.030t/a，产生速率为0.030kg/h；氯化氢产生量为0.001t/a，产生速率为0.001kg/h；氯乙烯产生量为0.001t/a，产生速率为0.001kg/h；臭气浓度产生＜20（无量纲）。 
②危废间废气
本项目危废间贮存危废过程产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计；危废间非甲烷总烃产生量为（1.2‰t·m2），项目危废间面积为20m2，则危废间非甲烷总烃产生量为0.024t/a。危废间运行时间以7200h计。
危废间废气经收集后引入两级活性炭吸附装置（TA001）处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。
设计风量可行性分析：危废间80m3（5m×4m×4m），废气密闭负压收集，换风次数为11次/h，则风机风量为880m3/h，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），考虑一定的设计余量及风道损失，本项目转印/喷印工序设计风机风量为1000m3/h。
危废间废气密闭负压收集，废气收集效率以95%计，则非甲烷总烃有组织产生量为0.023t/a，产生速率为0.003kg/h，产生浓度为3mg/m3；臭气浓度产生量＜2000（无量纲）。
危废贮存过程未收集的非甲烷总烃无组织产生量为0.001t/a，产生速率为0.0001kg/h；臭气浓度无组织产生量＜20（无量纲）。
小结：烫金皮工序废气、危废间废气共用1套两级活性炭吸附装置（TA001）处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。总风机风量为8000m3/h，在进入两级活性炭吸附装置处理前，非甲烷总烃有组织产生量为0.283t/a，最大产生速率为0.268kg/h，最大产生浓度为33.5mg/m3；氯化氢有组织产生量为0.007t/a，产生速率为0.007kg/h，产生浓度为0.9mg/m3；氯乙烯有组织产生量为0.008t/a，产生速率为0.008kg/h，产生浓度为1.0mg/m3；臭气浓度产生＜2000（无量纲）。 
经两级活性炭吸附装置处理，非甲烷总烃处理效率以90%计，对氯化氢基本无去除效果，根据李守信，凌力，张文智，刘俊芳的《活性炭纤维用于氯乙烯回收的优点浅析》对氯乙烯的处理效率为80%，对臭气浓度的处理效率为50%。经处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.028t/a，最大排放速率为0.027kg/h，最大排放浓度为3.4mg/m3。氯化氢有组织排放量为0.007t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.9mg/m3；氯乙烯有组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.3mg/m3；经处理后，臭气浓度排放＜1000（无量纲）。
非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值；氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
[bookmark: OLE_LINK8]综上，1#生产车间无组织非甲烷总烃排放量为0.030t/a，排放速率为0.030kg/h；氯化氢排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h；氯乙烯排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h；臭气浓度排放量＜20（无量纲）。
非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。氯化氢、氯乙烯厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。
2）DA002排气筒废气
挤出工序废气、压合复合工序废气、转印/喷印工序、危废间废气经集气罩/密闭操作间/密闭管道收集后引入催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）（TA002）处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放。
①挤出、压合复合工序废气
本项目挤出、压合复合工序加热TPR热熔性橡胶和热熔胶，加热过程产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—292塑料制品行业系数手册—2927日用塑料制品制造行业系数表中非甲烷总烃产污系数2.7千克/吨-产品；挤出、压合复合过程主要是TPR热熔型橡胶、热熔胶等原料加热过程产生的挥发性有机物，其中TPR热熔胶橡胶年用量为300吨；热熔胶年用量为2吨，则非甲烷总烃产生量为0.815t/a，臭气浓度产生量＜2000（无量纲），该工序运行时间以4800h计。
设计风量可行性分析：本项目设挤出机2台，废气收集方式为集气罩，单台集气罩罩口面积约为0.3m2。根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）以及《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），本项目集气罩最远端控制风速取≥0.4m/s，则所需风量为864m3/h。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），考虑一定的设计余量及风道损失，本项目挤出、压合复合工序设计风机风量为1000m3/h。
挤出机上方设置集气罩，废气收集效率以90%计，则非甲烷总烃有组织产生量为0.734t/a，产生速率为0.153kg/h，产生浓度为152.9mg/m3；该股废气送入催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）处理。
挤出、压合复合过程未收集的非甲烷总烃无组织产生量为0.081t/a，产生速率为0.017kg/h。臭气浓度无组织产生量＜20（无量纲）。
②转印/喷印工序废气
本项目转印/喷印工序使用水性油墨，该过程产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计；转印/喷印过程使用水性油墨，根据建设单位提供的油墨检测报告，水性油墨按挥发性有机物含量为0.14%，以油墨中挥发性有机物全部挥发计，水性油墨年用量约为1t，则非甲烷总烃年产生量0.0014t/a。该工序运行时间以4800h计。
设计风量可行性分析：本项目设热转印机2台，喷印机15台，拟将热转印机和喷印机设置在密闭间（15m×8m×4m）内，转印/喷印过程废气密闭负压收集，换风次数为12次/h，则风机风量为5760m3/h，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），考虑一定的设计余量及风道损失，本项目转印/喷印工序设计风机风量为6000m3/h。
热转印机和喷印机设置在密闭间内，废气收集效率以95%计，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0013t/a，产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.1mg/m3；该股废气送入催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）处理。
转印/喷印过程未收集的非甲烷总烃无组织产生量为0.0001t/a，产生速率为0.00001kg/h。
小结：挤出、压合复合工序、转印/喷印工序共用1套催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）处理后经排气筒（DA002）排放，总风机风量为7000m3/h，在进入催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）前，非甲烷总烃产生量为0.7353t/a，产生速率为0.153kg/h。
吸附-催化燃烧原理
催化燃烧装置采用多气路连续工作，设备多个吸附床可交替使用。含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，吸附去除效率达90%以上，未经吸附的气体排出。本项目设置2个活性炭箱，2台吸附器并联式使用。每个活性炭箱装填量为0.495t，两台活性炭箱装填量为0.990t，活性炭对有机废气动态吸附量以10%计算，以90%计算更换周期，则接近饱和时，两台活性炭吸附的有机废气量为0.089t，废气小时排放量为0.1553kg，吸附饱和周期为573h，本项目吸附切换时间设定为480h。活性炭达到饱和状态时自动停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，之后控制程序将饱和的活性炭床与脱附后待用的活性炭床进行自动交替切换。催化燃烧床自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中脱附出来，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气，本项目脱附时间为3h，冷却时间1h。
催化燃烧法：利用催化剂使有害气体中的可燃组分在较低的温度下氧化分解的净化方法。对于CnHm和有机溶剂蒸气氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量，燃烧后的气体直接排放。
工况一：活性炭只进行吸附，不脱附，未经活性炭吸附装置去除的废气直接排放
工况一运行时间以3600h计，风机风量以7000m3/h计。根据上述计算，非甲烷总烃产生速率为0.153kg/h，则非甲烷总烃产生量为0.551t/a，产生速率为0.153kg/h，产生浓度为21.9mg/m3。活性炭吸附效率以90%计，则活性炭吸附过程中非甲烷总烃排放量为0.055t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。则活性炭吸附的非甲烷总烃量为0.496t/a。
0.551t/a×(1-90%)=0.055t/a
0.055t/a÷3600h=0.015kg/h
活性炭吸附的非甲烷总烃量为：0.551-0.055=0.496t/a
工况二：活性炭脱附后进行脱附，脱附废气进行催化燃烧；同时活性炭也进行吸附，未经活性炭吸附的废气与催化燃烧后的废气一同排放
对活性炭吸附解析后的气体进行催化燃烧，经催化燃烧系统装置处理，催化燃烧运行时间为1200h，脱附效率以95%计，根据企业提供资料，脱附时风机风量为1000m3/h，则经活性炭吸附解析后有组织非甲烷总烃产生量为0.471t/a，产生速率为0.393kg/h，产生浓度为393mg/m3，未被去除的非甲烷总烃量为0.025t/a；催化燃烧处理效率以96%计，根据企业提供资料，脱附时风机风量为1000m3/h，则非甲烷总烃排放量为0.019t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为16mg/m3；
脱附时，活性炭吸附时间为1200h，未经活性炭吸附装置去除直接排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.153kg/h×（1-90%）=0.015kg/h，则非甲烷总烃排放量为0.018t/a。
叠加活性炭吸附过程排放的废气，叠加脱附风量后总风量为8000m3/h，则非甲烷总烃排放量为0.037t/a，最大排放速率为0.031kg/h，最大排放浓度为3.9mg/m3。
非甲烷总烃有组织排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值。经处理后，臭气浓度排放＜200（无量纲），臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。
2#生产车间非甲烷总烃无组织排放量为0.0811t/a，排放速率为0.017kg/h；臭气浓度无组织产生量＜20（无量纲）；非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。
综上，厂区内非甲烷总烃无组织排放量为0.1121t/a，最大排放速率为0.0471kg/h；氯化氢排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h；氯乙烯排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h；臭气浓度排放量＜20（无量纲）。
根据大气导则推荐的估算模式进行预测，非甲烷总烃的最大预测浓度为10.7700μg/m3，则非甲烷总烃无组织排放厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氯化氢的最大预测浓度为0.2287μg/m3，则氯化氢无组织排放厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。





 










 





  





表4-1  废气污染源情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生量t/a
	污染物产生浓度mg/m3
	排放形式
	治理设施
	污染物排放速率kg/h
	污染物排放浓度mg/m3
	年工作时间h
	污染物排放量t/a
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	处理能力m3/h
	治理
工艺
	收集效率
	去除效率
	是否为可行性技术
	
	
	
	
	
	

	烫金皮工序及危废间废气
	非甲烷总烃
	0.289
	33.6
	有组织
	8000
	两级活性炭装置
	90%
	90%
	是
	0.027
	3.4
	1000
	0.029
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值
	达标

	
	氯化氢
	0.007
	1.0
	
	
	
	
	0
	
	0.007
	1.0
	
	0.007
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准
	

	
	氯乙烯
	0.008
	1.2
	
	
	
	
	80%
	
	0.002
	0.3
	
	0.002
	
	

	
	臭气
浓度
	--
	＜2000（无量纲）
	
	
	
	
	50%
	
	--
	＜1000（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	

	挤出、压合、复合工序、转印/喷印工序
	工况一
	仅活性炭吸附
	非甲烷总烃
	0.551
	21.9
	有组织
	7000
	活性炭吸附
	挤出工序90%；转印/喷印工序和危废间均为95%
	90%
	是
	0.015
	2.1
	3600
	0.055
	[bookmark: OLE_LINK48]同时满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值
	达标

	
	
	
	臭气
浓度
	--
	＜2000（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	--
	＜200（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标

	
	工况二
	活性炭吸附①
	非甲烷总烃
	0.184
	21.9
	有组织
	7000
	活性炭吸附
	
	90%
	是
	0.015
	2.1
	1200
	0.018
	/
	/

	
	
	
	臭气
浓度
	[bookmark: OLE_LINK9]--
	＜2000（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	--
	＜200（无量纲）
	
	--
	
	

	
	
	活性炭脱附+燃烧②
	非甲烷总烃
	0.471
	393
	
	脱附风量1000
	脱附+催化燃烧
	
	96%
	
	0.016
	16
	1200
	0.019
	
	

	
	
	
	臭气
浓度
	--
	＜200（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	--
	＜200（无量纲）
	
	--
	
	

	
	
	汇总后①+②
	非甲烷总烃
	--
	--
	有组织
	合并后风量8000
	催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）
	--
	--
	是
	0.031
	3.9
	4800
	0.037
	同时满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值
	达标

	
	
	
	臭气
浓度
	--
	--
	
	
	
	
	
	
	--
	＜200（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	达标

	1#生产车间
	非甲烷总烃
	0.030
	--
	无组织
	--
	
	--
	--
	--
	0.030
	--
	1000
	0.030
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
	达标

	
	氯化氢
	0.001
	--
	
	
	
	
	
	
	0.001
	--
	
	0.001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求
	

	
	氯乙烯
	0.001
	--
	
	
	
	
	
	
	0.001
	--
	
	0.001
	
	

	
	臭气
浓度
	--
	＜20（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	--
	＜20（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
	

	2#生产车间
	非甲烷总烃
	0.0811
	--
	无组织
	--
	--
	--
	--
	--
	0.017
	--
	4800
	0.0811
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
	达标

	
	臭气
浓度
	--
	＜20（无量纲）
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	＜20（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
	达标

	危废间
	非甲烷总烃
	0.001
	--
	无组织
	--
	--
	--
	--
	0.0001
	--
	--
	7200
	0.001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
	达标

	
	臭气
浓度
	--
	＜20（无量纲）
	
	
	
	
	--
	--
	--
	＜20（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
	

	全厂无组织合计
	非甲烷总烃
	0.1121
	--
	无组织
	--
	--
	--
	--
	--
	0.030
	--
	生产时间4800，危废间时间7200
	0.1121
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
	达标

	
	氯化氢
	0.001
	--
	
	--
	--
	--
	--
	--
	0.001
	--
	
	0.001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求
	达标

	
	氯乙烯
	0.001
	--
	
	--
	--
	--
	--
	--
	0.001
	--
	
	0.001
	
	达标

	
	臭气
浓度
	--
	＜20（无量纲）
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	＜20（无量纲）
	
	--
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
	达标


备注：上述DA001中非甲烷总烃产生浓度和排放速率和排放浓度，均以最大浓度和速率统计。
	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	表4-2  废气排放口基本情况
	名称
	编号
	类型
	坐标
	排放口情况

	
	
	
	
	高度
	排气筒内径
	烟气流速
	排放温度

	烫金皮工序废气排气筒
	DA001
	一般排放口
	E114°38'13.03"
N 37°52'30.29"
	15m
	0.45m
	12.2m/s
	25℃

	挤出、压合复合工序、转印/喷印工序、危废间废气排气筒
	DA002
	一般排放口
	E114°38'15.28"
N 37°52'31.28"
	15m
	0.6m
	13.3m/s
	25℃


（2）监测要求
[bookmark: OLE_LINK4]参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022），废气监测计划如下。
表4-3  废气监测计划一览表
	监测项目
	监测布点
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废气
	烫金品工序废气、危废间废气
	排气筒DA001出口
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值

	
	
	
	氯化氢
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

	
	
	
	氯乙烯
	1次/年
	

	
	
	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准

	
	挤出、压合复合工序、转印/喷印工序废气
	排气筒DA002出口
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值

	
	
	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准

	
	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	
	氯化氢
	1次/年
	

	
	
	
	氯乙烯
	1次/年
	

	
	
	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	备注：本评价要求企业催化燃烧设备在脱附时进行监测，并保证脱附时监测浓度满足限值要求。


（3）废气治理措施可行性分析
①烫金皮工序废气、危废间废气治理措施可行性分析：
两级活性炭吸附装置：活性炭吸附法是指吸附剂通过废气与活性炭物理结合的方式对废气进行吸附，进而达到净化废气的目的。活性炭吸附工艺的优点适用于处理各种低浓度的污染物，耐酸碱、耐热以及具有很高的化学稳定性，且活性炭在使用过程中操作十分简便，只需要与空气相接就可以发挥作用。由于活性炭的比表面积特性，决定了其吸附率较高。此外，本项目活性炭吸附装置前端设有过滤棉，可吸附废气中的水汽等物质，确保后段活性炭吸附装置长期稳定运行。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）中“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可行技术如下。
表4-4  废气治理措施可行技术一览表
	产排污环节
	污染物种类
	可行技术
	本项目情况
	符合性分析

	日用塑料制品制造
	非甲烷总烃
	喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
	两级活性炭吸附装置
	符合


②挤出、压合复合工序、转印/喷印工序废气
根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中“表A.1 废气治理可行技术参考表”可行技术如下。
表4-5  废气治理措施可行技术一览表
	工艺环节
	废气来源
	适用污染物情况
	可行技术
	本项目情况
	符合性分析

	印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元
	调墨、供墨、凹版印刷、平版印刷、凸版（柔版）印刷、孔版印刷、复合（覆膜）、涂布等
	挥发性有机物浓度＜1000mg/m3
	活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他
	催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）
	符合


综上，本项目废气治理措施属于可行技术。同时本环评建议定期维护、更换活性炭，保证废气处理效率。
采用以上环保设备对本项目废气进行治理后，废气可达标排放。综上所述本项目废气治理方法可行。
（4）非正常工况
非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况；污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。
项目在日常生产运营过程中，建设单位应加强各种废气处理设备的管理，一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修。
①开停机：每班次出现一次。要求企业制定操作规程时规定开启生产设备前先开启环保设备；关停生产设备后再关停环保设备保证生产废气能得到有效收集处理。
②生产设备异常：一个月出现一次，考虑非正常工况时，负荷有所增加，购置环保设施时适当预留部分处理能力，以满足达标排放处理要求。
③环保设备出现故障：一年出现1次，应及时关停相关生产设备，当环保设备修复后，才可以恢复生产。
非正常工况下，本项目完成后污染物的排放情况如下表，本评价要求企业在日常生产中，必须加强废气处理系统的日常维护和管理，保证其正常运行，杜绝此类非正常事故的发生。
表4-6  项目非正常工况污染物的产生和排放情况
	产污
环节
	污染物种类
	非正常工况
	频次/年
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	持续时间/次
	排放量kg
	应对措施

	DA001
	非甲烷总烃
	废气治理措施均出现故障，无去除效果
	1次
	33.6
	0.269
	0.5h
	0.135
	制定环保设备例行检查制度，加强设施的日常维护，治理设施检修时停产，杜绝废气未经处理直接排放

	
	氯化氢
	
	
	1.0
	0.007
	
	0.004
	

	
	氯乙烯
	
	
	1.2
	0.008
	
	0.004
	

	DA002
	非甲烷总烃
	
	1次
	21.9
	0.153
	0.5h
	0.077
	


（5）废气排放环境影响分析
项目所在区域环境空气质量不达标。本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号。本项目生产过程全部在封闭车间内进行，生产过程废气经处理后，均可达标排放；厂界废气满足相应标准限值。项目废气排放量较小，全部达标排放，对区域大气环境影响较小。项目建设对城区大气环境质量贡献值较小，不会对城区大气环境质量产生明显不利影响。
2.废水
[bookmark: OLE_LINK27]本项目无生产废水。生活污水产污系数以80%计，生活污水产生量为1.480m3/d（444m3/a），生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理。
2.1废水污染源分析
经查阅《给排水设计手册（第二版）》（第五册城镇排水--典型生活污水水质实例，氨氮参考游离氮数据），生活污水水质情况大体为COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L，氨氮：25mg/L。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--生活污染源产排污系数手册》及《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，化粪池的水污染物去除效率分别为COD：40%、BOD5：32%、SS：60%，氨氮：12%，则经化粪池处理后水质情况大致为COD：240mg/L、BOD5：150mg/L、SS：80mg/L，氨氮：22mg/L。
生活污水污染源及治理措施情况如下。
表4-7  生活污水污染源及治理措施一览表
	序号
	污染源名称
	产生量m3/d
	污染
因子
	产生浓度mg/L
	治理措施
	处理效果

	
	
	
	
	
	
	废水排放量m3/d
	排放浓度mg/L
	排放去向
	排放量t/a

	1
	生活污水
	1.480
	COD
	400
	厂区化粪池2.5m3
	1.480
	240
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	0.107

	
	
	
	BOD5
	220
	
	
	150
	
	0.067

	
	
	
	SS
	200
	
	
	80
	
	0.036

	
	
	
	氨氮
	25
	
	
	22
	
	0.010


表4-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD
BOD5
SS
氨氮
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	连续
流量稳定
	——
	——
	——
	DW001
	是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口


表4-9  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	排放去向名称
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	经度
	纬度
	
	对应标准
	浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	114.637213
	37.874050
	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	COD
	240

	
	
	
	
	
	
	BOD5
	240

	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	200

	
	
	
	
	
	
	氨氮
	25


2.2地表水环境影响分析
①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
项目生活污水排放量为1.480m3/d（444m3/a），经厂区化粪池处理后，进入污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，废水排放满足同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准。
因此本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。
②依托污水处理设施的环境可行性分析
本项目生活污水经厂区化粪池处理后，进入污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。
德威华泰石家庄市栾城水务有限公司位于前彪冢村南污水处理厂院内，占地面积7万m2，设计规模为6万m3/d，采用双沟式氧化沟工艺进行处理，该污水处理厂已通过环保验收，目前运行正常。收水范围主要是栾城区城排放的生活污水以及工业聚集区产生的废水。出水水质达到《子牙河流域水污染物排放标准及修改单》（DB13/2796-2018）：即COD<40mg/L、BOD5<10mg/L、SS<10mg/L、NH3-N<2(3.5)mg/L、TN<15mg/L、TP<0.4mg/L、色度<30，最终排入洨河。
德威华泰石家庄市栾城水务有限公司实际污水处理能力约为4.5万m3/d，污水处理总能力6万m3/d，剩余1.5万m3/d（远大于本项目排水），且污水管网目前已铺设至本项目所在地，因此项目废水可排入石家庄市栾城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）进一步处理。
本项目污水量为1.480m3/d，水量较少，污水处理站仍有能力消纳本项目污水；另外本项目主要为生活污水，水质简单，不会对污水处理厂处理效果产生较大影响，本项目在园区污水处理厂收水范围内，且污水处理厂污水管网已铺设完成。
因此，本项目废水经厂区化粪池处理后，德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理可行。
综上所述，本项目地表水的环境影响是可接受的。
（3）监测方案
本项目仅排放生活污水，经化粪池处理后间接排放。参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022），本企业为非重点排污单位，间接排放，无需进行监测。
3.噪声
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK3]本项目主要噪声为生产设备运行噪声，噪声值在70~90dB（A）之间。建设单位拟采取选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振、风机接口设置软连接、风机加装隔声罩等降噪措施。并经距离衰减后降噪量为15dB（A）左右，其中，室外声源和室内声源噪声源强调查清单分别见表4-10和表4-11。
  






  


 



表4-10  项目噪声源强调查清单（室外声源） 
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	--
	29.3
	-3.97
	0.5
	[bookmark: OLE_LINK5]90
	风机接口设置软连接或加装隔声罩
	正常生产过程

	2
	风机
	--
	-26.61
	-35.96
	0.5
	90
	
	正常生产过程


表4-11  项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源
源强
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功
率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	1#生产车间
	[bookmark: OLE_LINK36]25高频机
	GP-25kW
	75
	选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振
	-60.55
	-27.22
	1.5
	东
	5.43
	63.02
	正常生产过程
	15
	42.02
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	27.47
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	41.12
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22.77
	62.84
	
	
	41.84
	

	2
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-56.97
	-27.22
	1.5
	东
	5.60
	63.01
	
	
	42.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.89
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	40.98
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26.35
	62.84
	
	
	41.84
	

	3
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-53.17
	-27.44
	1.5
	东
	6.01
	62.99
	
	
	41.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20.12
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	40.61
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.15
	62.84
	
	
	41.84
	

	4
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-48.69
	-27.22
	1.5
	东
	6.00
	62.99
	
	
	41.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.63
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	40.66
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.63
	62.84
	
	
	41.84
	

	5
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-45.78
	-27.44
	1.5
	东
	6.36
	62.97
	
	
	41.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.75
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	40.33
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.54
	62.83
	
	
	41.83
	

	6
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-59.88
	-32.81
	1.5
	东
	11.05
	62.88
	
	
	41.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	27.18
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.51
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.35
	62.84
	
	
	41.84
	

	7
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-55.85
	-31.7
	1.5
	东
	10.13
	62.89
	
	
	41.89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.08
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	36.46
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.40
	62.84
	
	
	41.84
	

	8
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-52.27
	-33.04
	1.5
	东
	11.64
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.60
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34.98
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.95
	62.84
	
	
	41.84
	

	9
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-48.47
	-32.59
	1.5
	东
	11.38
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.78
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.29
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.76
	62.84
	
	
	41.84
	

	10
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-44.66
	-32.37
	1.5
	东
	11.34
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.96
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.36
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38.57
	62.83
	
	
	41.83
	

	11
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-40.64
	-32.14
	1.5
	东
	11.30
	62.88
	
	
	41.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.94
	62.92
	
	
	41.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.44
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42.60
	62.83
	
	
	41.83
	

	12
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-41.76
	-28.12
	1.5
	东
	7.23
	62.94
	
	
	41.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.78
	62.90
	
	
	41.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	39.50
	62.83
	
	
	41.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41.54
	62.83
	
	
	41.83
	

	13
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-59.43
	-36.62
	1.5
	东
	14.88
	62.86
	
	
	41.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	26.99
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	31.68
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.73
	62.84
	
	
	41.84
	

	14
	
	25高频机
	GP-25kW
	75
	
	-55.4
	-37.29
	1.5
	东
	15.74
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.01
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30.86
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.75
	62.84
	
	
	41.84
	

	15
	
	25高频机
	GP-50kW
	75
	
	-50.03
	-37.96
	1.5
	东
	16.67
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.70
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	29.98
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.11
	62.84
	
	
	41.84
	

	16
	
	50高频机
	GP-50kW
	80
	
	-46.68
	-37.96
	1.5
	东
	16.83
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.36
	67.86
	
	
	46.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	29.85
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.46
	67.84
	
	
	46.84
	

	17
	
	50高频机
	GP-50kW
	80
	
	-42.43
	-37.51
	1.5
	东
	16.58
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.09
	67.89
	
	
	46.89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30.14
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	40.71
	67.83
	
	
	46.83
	

	18
	
	50高频机
	GP-50kW
	80
	
	-37.5
	-37.07
	1.5
	东
	16.38
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.14
	68.04
	
	
	47.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30.39
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	45.65
	67.83
	
	
	46.83
	

	19
	
	50高频机
	GP-50kW
	80
	
	-58.76
	-41.54
	1.5
	东
	19.82
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	26.66
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	26.74
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	24.32
	67.84
	
	
	46.84
	

	20
	
	50高频机
	GP-50kW
	80
	
	-54.51
	-41.09
	1.5
	东
	19.58
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	22.38
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27.03
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	28.58
	67.84
	
	
	46.84
	

	21
	
	50高频机
	GP-15kW
	80
	
	-49.14
	-42.44
	1.5
	东
	21.18
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.12
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.47
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.92
	67.84
	
	
	46.84
	

	22
	
	15高频机
	GP-15kW
	75
	
	-58.31
	-47.13
	1.5
	东
	25.43
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	26.59
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21.14
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	24.67
	62.84
	
	
	41.84
	

	23
	
	15高频机
	GP-15kW
	75
	
	-53.84
	-47.13
	1.5
	东
	25.64
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	22.13
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20.96
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	29.14
	62.84
	
	
	41.84
	

	24
	
	15高频机
	GP-15kW
	75
	
	-44.22
	-47.8
	1.5
	东
	26.14
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.56
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20.52
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.74
	62.84
	
	
	41.84
	

	25
	
	15高频机
	GP-15kW
	75
	
	-43.99
	-43.55
	1.5
	东
	26.77
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.58
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	19.93
	62.85
	
	
	41.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38.75
	62.83
	
	
	41.83
	

	26
	
	15高频机
	GP-15kW
	75
	
	-57.19
	-51.38
	1
	东
	22.54
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.06
	62.87
	
	
	41.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	24.17
	62.84
	
	
	41.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39.05
	62.83
	
	
	41.83
	

	27
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	-52.49
	-51.38
	1
	东
	29.73
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25.76
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16.85
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.72
	67.84
	
	
	46.84
	

	28
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	-47.57
	-52.5
	1
	东
	29.95
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.07
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	16.67
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.42
	67.84
	
	
	46.84
	

	29
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	-52.05
	-54.29
	1
	东
	31.31
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.24
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15.36
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.32
	67.84
	
	
	46.84
	

	30
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-43.1
	-52.5
	1
	东
	32.88
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20.83
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	13.74
	67.86
	
	
	46.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.81
	67.84
	
	
	46.84
	

	31
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-43.20
	-51.19
	1
	东
	31.52
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.78
	67.87
	
	
	46.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15.19
	67.86
	
	
	46.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39.79
	67.83
	
	
	46.83
	

	32
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-47.13
	-55.19
	1
	东
	34.01
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.98
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12.65
	67.87
	
	
	46.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.71
	67.84
	
	
	46.84
	

	33
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-56.97
	-55.19
	1
	东
	33.54
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25.80
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	13.03
	67.86
	
	
	46.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.88
	67.84
	
	
	46.84
	

	34
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-55.4
	-58.77
	1
	东
	37.19
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24.48
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9.39
	67.89
	
	
	46.89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.38
	67.84
	
	
	46.84
	

	35
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-50.48
	-58.77
	1
	东
	37.43
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.57
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9.21
	67.90
	
	
	46.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.30
	67.84
	
	
	46.84
	

	36
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-47.35
	-58.77
	1
	东
	37.58
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.45
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9.09
	67.90
	
	
	46.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.43
	67.84
	
	
	46.84
	

	37
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-42.65
	-58.32
	1
	东
	37.36
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.73
	67.87
	
	
	46.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9.36
	67.90
	
	
	46.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	40.14
	67.83
	
	
	46.83
	

	38
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-54.96
	-61.9
	1
	东
	40.34
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24.25
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	6.25
	67.97
	
	
	46.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.77
	67.84
	
	
	46.84
	

	39
	
	切边机
	QB-15
	80
	
	-50.26
	-62.12
	1
	东
	40.79
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.58
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	5.85
	67.99
	
	
	46.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.47
	67.84
	
	
	46.84
	

	40
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-46.01
	-62.12
	1.2
	东
	40.99
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.34
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	5.69
	68.00
	
	
	47.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.72
	67.83
	
	
	46.83
	

	41
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-41.53
	-63.24
	1.2
	东
	42.32
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.94
	67.88
	
	
	46.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	4.40
	68.12
	
	
	47.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41.18
	67.83
	
	
	46.83
	

	42
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-38.85
	-61.01
	1.2
	东
	40.23
	67.83
	
	
	46.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.12
	67.92
	
	
	46.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	6.52
	67.96
	
	
	46.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.89
	67.83
	
	
	46.83
	

	43
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	-39.29
	-56.98
	1.2
	东
	36.18
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.28
	67.91
	
	
	46.91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	10.57
	67.88
	
	
	46.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.52
	67.83
	
	
	46.83
	

	44
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	-39.07
	-53.4
	1.2
	东
	32.61
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.82
	67.92
	
	
	46.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	14.14
	67.86
	
	
	46.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.80
	67.83
	
	
	46.83
	

	45
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	-39.07
	-53.4
	1.2
	东
	29.26
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.59
	67.93
	
	
	46.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	17.49
	67.85
	
	
	46.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.86
	67.83
	
	
	46.83
	

	46
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	-39.29
	-46.01
	1.2
	东
	25.22
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.54
	67.93
	
	
	46.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21.53
	67.84
	
	
	46.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.71
	67.83
	
	
	46.83
	

	47
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-39.52
	-42.21
	1.5
	东
	21.41
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.51
	57.93
	
	
	36.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.33
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	43.54
	57.83
	
	
	36.83
	

	48
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-37.06
	-40.65
	1.5
	东
	19.97
	57.85
	
	
	36.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.95
	58.06
	
	
	37.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	26.80
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.03
	57.83
	
	
	36.83
	

	49
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-38.01
	-34.6
	1.5
	东
	13.89
	57.86
	
	
	36.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.48
	58.02
	
	
	37.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	32.88
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	45.18
	57.83
	
	
	36.83
	

	50
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-38.4
	-31.35
	1.5
	东
	10.62
	57.88
	
	
	36.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.65
	58.01
	
	
	37.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	36.14
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	44.85
	57.83
	
	
	36.83
	

	51
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-36.71
	-44.59
	1.5
	东
	23.93
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.86
	58.07
	
	
	37.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	22.85
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.31
	57.83
	
	
	36.83
	

	52
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-36.19
	-47.84
	1.5
	东
	27.20
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.57
	58.10
	
	
	37.10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	19.58
	57.85
	
	
	36.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.78
	57.83
	
	
	36.83
	

	53
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-35.8
	-51.86
	1.5
	东
	31.23
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.45
	58.11
	
	
	37.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15.55
	57.85
	
	
	36.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	47.10
	57.83
	
	
	36.83
	

	54
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-35.93
	-55.11
	1.5
	东
	34.47
	57.84
	
	
	36.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.80
	58.07
	
	
	37.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12.31
	57.87
	
	
	36.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.91
	57.83
	
	
	36.83
	

	55
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-34.95
	-58.61
	1.5
	东
	38.02
	57.83
	
	
	36.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.06
	58.16
	
	
	37.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8.77
	57.90
	
	
	36.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	47.83
	57.83
	
	
	36.83
	

	56
	
	打卷机
	DJ-1.5
	70
	
	-35.47
	-61.2
	1.5
	东
	40.58
	57.83
	
	
	36.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.76
	58.08
	
	
	37.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	6.20
	57.98
	
	
	36.98
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	47.27
	57.83
	
	
	36.83
	

	57
	2#生产车间
	吸料机
	XL-500
	85
	
	-14.39
	21.41
	1.5
	东
	9.10
	70.60
	
	
	49.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	35.23
	70.49
	
	
	49.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	86.27
	70.49
	
	
	49.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	7.76
	70.65
	
	
	49.65
	

	58
	
	挤出机
	JC-20
	80
	
	-4.99
	24.27
	1
	东
	7.05
	65.68
	
	
	44.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25.56
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	88.50
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17.32
	65.52
	
	
	44.52
	

	59
	
	挤出机
	JC-20
	80
	
	-3.50
	24.00
	1
	东
	4.05
	65.68
	
	
	44.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.02
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	45.60
	65.45
	
	
	44.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15.20
	65.50
	
	
	44.50
	

	60
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	3.18
	24.68
	1.5
	东
	7.33
	60.66
	
	
	39.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.40
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	88.37
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.50
	60.50
	
	
	39.50
	

	61
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	4.81
	18.96
	1.5
	东
	13.17
	60.54
	
	
	39.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.47
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	82.56
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26.77
	60.50
	
	
	39.50
	

	62
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	5.63
	12.83
	1.5
	东
	19.35
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.39
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	76.38
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.20
	60.50
	
	
	39.50
	

	63
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	6.45
	7.11
	1.5
	东
	25.12
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.26
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	70.62
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	27.66
	60.50
	
	
	39.50
	

	64
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	-0.91
	21.41
	1.5
	东
	10.25
	60.58
	
	
	39.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.85
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	85.38
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21.22
	60.51
	
	
	39.51
	

	65
	
	收卷机
	SJ-5
	75
	
	-0.09
	16.91
	1.5
	东
	14.80
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.58
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	80.84
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21.75
	60.51
	
	
	39.51
	

	66
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	-1.72
	10.79
	1
	东
	20.76
	65.51
	
	
	44.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.93
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	74.84
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	19.74
	65.51
	
	
	44.51
	

	67
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	-0.5
	6.29
	1
	东
	25.35
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.26
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	70.27
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	20.67
	65.51
	
	
	44.51
	

	68
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	1.95
	0.98
	1
	东
	30.84
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.47
	65.51
	
	
	44.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	64.80
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	22.79
	65.51
	
	
	44.51
	

	69
	
	开片机
	KP-3kW
	[bookmark: OLE_LINK37]80
	
	7.26
	1.8
	1
	东
	30.48
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.10
	65.52
	
	
	44.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	65.27
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	28.14
	65.50
	
	
	44.50
	

	70
	
	开片机
	KP-3kW
	80
	
	15.44
	1.39
	1
	东
	31.58
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.03
	65.64
	
	
	44.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	64.32
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.28
	65.49
	
	
	44.49
	

	71
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	15.03
	7.52
	1
	东
	25.44
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.70
	65.65
	
	
	44.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	70.46
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.25
	65.49
	
	
	44.49
	

	72
	
	空压机
	22kW-8F
	80
	
	15.03
	13.24
	1
	东
	19.74
	65.51
	
	
	44.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.01
	65.68
	
	
	44.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	76.17
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.61
	65.49
	
	
	44.49
	

	73
	
	热转印机
	ZY-45
	75
	
	5.22
	-7.6
	2
	东
	39.67
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.26
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	56.03
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.51
	60.50
	
	
	39.50
	

	74
	
	热转印机
	ZY-45
	75
	
	12.98
	-7.6
	2
	东
	40.33
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.55
	60.56
	
	
	39.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	55.51
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.25
	60.50
	
	
	39.50
	

	75
	
	喷印机
	SP-18
	75
	
	1.14
	-12.91
	2
	东
	44.62
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.95
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	51.00
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21.10
	60.51
	
	
	39.51
	

	76
	
	喷印机
	SP-18
	75
	
	6.86
	-13.73
	2
	东
	45.92
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18.37
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	49.80
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26.76
	60.50
	
	
	39.50
	

	77
	
	喷印机
	SP-18
	75
	
	13.39
	-12.91
	2
	东
	45.65
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.79
	60.56
	
	
	39.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	50.19
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.33
	60.50
	
	
	39.50
	

	78
	
	喷印机
	SP-18
	75
	
	19.11
	-12.5
	2
	东
	45.73
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	6.06
	60.74
	
	
	39.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	50.21
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	79
	
	喷印机
	SP-18
	75
	
	4.81
	-19.44
	2
	东
	51.43
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	21.09
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	44.24
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	24.36
	60.50
	
	
	39.50
	

	80
	
	喷印机
	PZ-3
	75
	
	10.53
	-20.26
	2
	东
	52.74
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.51
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	43.04
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.01
	60.50
	
	
	39.50
	

	81
	
	喷印机
	PZ-3
	75
	
	16.25
	-16.59
	2
	东
	49.56
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.39
	60.60
	
	
	39.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	46.32
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.95
	60.49
	
	
	39.49
	

	82
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	17.07
	-21.08
	2
	东
	54.11
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.12
	60.60
	
	
	39.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	41.79
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.49
	60.49
	
	
	39.49
	

	83
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	6.86
	-25.98
	2
	东
	58.12
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.84
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	37.58
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.99
	60.50
	
	
	39.50
	

	84
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	12.58
	-25.16
	2
	东
	57.79
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.07
	60.54
	
	
	39.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	38.02
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.75
	60.50
	
	
	39.50
	

	85
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	10.53
	-31.29
	2
	东
	63.73
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.84
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	32.04
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	29.32
	60.50
	
	
	39.50
	

	86
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	16.66
	-29.66
	2
	东
	62.62
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.56
	60.57
	
	
	39.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	33.26
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.54
	60.49
	
	
	39.49
	

	87
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	5.22
	-31.7
	2
	东
	63.68
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	22.16
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	31.98
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	23.99
	60.50
	
	
	39.50
	

	88
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	22.79
	-30.48
	2
	东
	63.96
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.57
	60.93
	
	
	39.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	32.03
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41.61
	60.49
	
	
	39.49
	

	89
	
	喷印机
	PB-7
	75
	
	20.75
	-26.8
	2
	东
	60.12
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	6.15
	60.74
	
	
	39.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.84
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39.80
	60.49
	
	
	39.49
	

	90
	
	包边机
	B-300
	75
	
	0.6
	-3.8
	1
	东
	35.49
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	23.39
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	60.12
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21.14
	60.51
	
	
	39.51
	

	91
	
	包边机
	B-300
	75
	
	8.85
	-4.79
	1
	东
	37.18
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.32
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	58.59
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	29.31
	60.50
	
	
	39.50
	

	92
	
	包边机
	B-300
	75
	
	16.76
	-7.93
	1
	东
	40.98
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.84
	60.64
	
	
	39.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	54.93
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.01
	60.49
	
	
	39.49
	

	93
	
	包边机
	B-300
	75
	
	17.09
	-4.3
	1
	东
	37.39
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.08
	60.68
	
	
	39.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	58.53
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.56
	60.49
	
	
	39.49
	

	94
	
	包边机
	B-300
	75
	
	12.31
	-1.49
	1
	东
	34.18
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.48
	60.56
	
	
	39.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	61.65
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.97
	60.50
	
	
	39.50
	

	95
	
	包边机
	B-300
	75
	
	10.16
	2.3
	1
	东
	30.22
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13.16
	60.54
	
	
	39.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	65.58
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.06
	60.50
	
	
	39.50
	

	96
	
	包边机
	B-300
	75
	
	10.66
	6.26
	1
	东
	26.32
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.19
	60.55
	
	
	39.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	69.49
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.81
	60.50
	
	
	39.50
	

	97
	
	包边机
	B-300
	75
	
	12.31
	11.54
	1
	东
	21.20
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.91
	60.58
	
	
	39.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	74.65
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.79
	60.50
	
	
	39.50
	

	98
	
	包边机
	B-300
	75
	
	22.2
	-20.13
	1
	东
	53.59
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	3.91
	61.08
	
	
	40.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	42.40
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41.67
	60.49
	
	
	39.49
	

	99
	
	包边机
	B-300
	75
	
	14.45
	-31.84
	1
	东
	64.61
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13.01
	60.54
	
	
	39.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	31.23
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.20
	60.50
	
	
	39.50
	

	100
	
	包边机
	B-300
	75
	
	19.9
	-34.65
	1
	东
	67.87
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.94
	60.64
	
	
	39.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	28.06
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	101
	
	包边机
	B-300
	75
	
	13.3
	-35.96
	1
	东
	68.61
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.65
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27.19
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.79
	60.50
	
	
	39.50
	

	102
	
	包边机
	B-300
	75
	
	16.93
	-25.57
	1
	东
	58.57
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	9.80
	60.59
	
	
	39.59
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	37.32
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.07
	60.49
	
	
	39.49
	

	103
	
	包边机
	B-300
	75
	
	21.21
	-23.27
	1
	东
	56.64
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.27
	60.82
	
	
	39.82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	39.33
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	40.48
	60.49
	
	
	39.49
	

	104
	
	包边机
	B-300
	75
	
	23.52
	-34.81
	1
	东
	68.33
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.37
	60.97
	
	
	39.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27.66
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	105
	
	包边机
	B-300
	75
	
	16.6
	-38.44
	1
	东
	71.36
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11.67
	60.56
	
	
	39.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	24.50
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.93
	60.49
	
	
	39.49
	

	106
	
	包边机
	B-300
	75
	
	19.73
	-38.27
	1
	东
	71.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8.55
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	24.46
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	107
	
	包边机
	B-300
	75
	
	13.46
	-38.93
	1
	东
	71.59
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.85
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	24.22
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.76
	60.50
	
	
	39.50
	

	108
	
	包边机
	B-300
	75
	
	23.52
	-37.78
	1
	东
	71.29
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	4.72
	60.90
	
	
	39.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	24.70
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41.88
	60.49
	
	
	39.49
	

	109
	
	包边机
	B-300
	75
	
	11.32
	16.15
	1
	东
	16.52
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.34
	60.58
	
	
	39.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	79.32
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33.09
	60.50
	
	
	39.50
	

	110
	
	绣花机
	--
	75
	
	10.33
	19.95
	1
	东
	12.65
	60.55
	
	
	39.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.87
	60.57
	
	
	39.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	83.18
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.34
	60.50
	
	
	39.50
	

	111
	
	绣花机
	--
	75
	
	8.19
	-44.87
	1.5
	东
	77.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20.80
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18.64
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	26.13
	60.50
	
	
	39.50
	

	112
	
	绣花机
	--
	75
	
	11.48
	-44.54
	1.5
	东
	77.01
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17.49
	60.52
	
	
	39.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18.75
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	29.43
	60.50
	
	
	39.50
	

	113
	
	绣花机
	--
	75
	
	14.78
	-44.21
	1.5
	东
	76.96
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.18
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18.86
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.75
	60.50
	
	
	39.50
	

	114
	
	绣花机
	--
	75
	
	18.08
	-44.21
	1.5
	东
	77.24
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.90
	60.57
	
	
	39.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	18.64
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.04
	60.49
	
	
	39.49
	

	115
	
	绣花机
	--
	75
	
	15.20
	-34.18
	1.5
	东
	72.40
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.50
	60.57
	
	
	39.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	14.60
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.02
	60.45
	
	
	39.45
	

	116
	
	绣花机
	--
	75
	
	10.05
	-25.21
	1.5
	东
	65.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12.15
	60.53
	
	
	39.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	14.60
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30.70
	60.50
	
	
	39.50
	

	117
	
	绣花机
	--
	75
	
	8.50
	-20.87
	1.5
	东
	75.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	35.00
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15.60
	60.51
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	25.10
	60.50
	
	
	39.50
	

	118
	
	绣花机
	--
	75
	
	21.45
	-28.89
	1
	东
	46.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	35.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.82
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46.52
	60.49
	
	
	39.49
	

	119
	
	绣花机
	--
	75
	
	25.30
	-34.50
	1
	东
	73.34
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.59
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	34.12
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	12.45
	60.49
	
	
	39.49
	

	120
	
	绣花机
	--
	75
	
	19.50
	-36.35
	1
	东
	64.50
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13.64
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	49.15
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.18
	60.49
	
	
	39.49
	

	121
	
	绣花机
	--
	75
	
	21.37
	-35.27
	1
	东
	65.25
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13.55
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12.45
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	122
	
	绣花机
	--
	75
	
	22.78
	-37.70
	1
	东
	65.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	22.78
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.76
	60.49
	
	
	39.49
	

	123
	
	绣花机
	--
	75
	
	25.34
	-33.27
	1
	东
	67.40
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28.52
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35.42
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42.08
	60.49
	
	
	39.49
	

	124
	
	绣花机
	--
	75
	
	20.70
	-34.27
	1
	东
	15.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	45.20
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	28.90
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.54
	60.49
	
	
	39.49
	

	125
	
	绣花机
	--
	75
	
	39.73
	-28.27
	1
	东
	22.23
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.15
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.52
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.09
	60.49
	
	
	39.49
	

	126
	
	绣花机
	--
	75
	
	16.50
	-20.27
	1
	东
	45.16
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27.80
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	127
	
	绣花机
	--
	75
	
	15.02
	-25.70
	1
	东
	45.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	24.78
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.20
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	38.08
	60.49
	
	
	39.49
	

	128
	
	绣花机
	--
	75
	
	36.52
	-20.70
	1
	东
	60.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20.60
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	34.00
	60.49
	
	
	39.49
	

	129
	
	绣花机
	--
	75
	
	24.70
	-25.78
	1
	东
	45.40
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	26.20
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.20
	60.49
	
	
	39.49
	

	130
	
	绣花机
	--
	75
	
	14.13
	-33.02
	1
	东
	41.26
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.85
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	27.16
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	31.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	131
	
	绣花机
	--
	75
	
	15.30
	-32.27
	1
	东
	68.24
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14.65
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.30
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	37.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	132
	
	绣花机
	--
	75
	
	13.60
	-29.50
	1
	东
	65.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16.30
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	21.80
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	35.60
	60.49
	
	
	39.49
	

	133
	
	绣花机
	--
	75
	
	12.37
	-30.70
	1
	东
	64.64
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20.40
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.90
	60.49
	
	
	39.49
	

	134
	
	绣花机
	--
	75
	
	10.20
	-32.27
	1
	东
	70.46
	60.49
	
	
	39.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18.50
	60.62
	
	
	39.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25.40
	60.50
	
	
	39.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	32.06
	60.49
	
	
	39.49
	

	135
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-5.01
	5.27
	1
	东
	25.98
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	27.86
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	69.55
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16.11
	65.52
	
	
	44.52
	

	136
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-9.96
	21.27
	1
	东
	9.62
	65.59
	
	
	44.59
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	30.85
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	85.84
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	12.18
	65.55
	
	
	44.55
	

	137
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-7.15
	18.63
	1
	东
	12.49
	65.55
	
	
	44.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28.38
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	83.02
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	14.81
	65.53
	
	
	44.53
	

	138
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-6.16
	14.34
	1
	东
	16.85
	65.52
	
	
	44.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	27.91
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	78.67
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15.53
	65.53
	
	
	44.53
	

	139
	
	振动刀
	ZD-15
	80
	
	-6.49
	11.86
	1
	东
	19.29
	65.51
	
	
	44.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	28.54
	65.50
	
	
	44.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	76.22
	65.49
	
	
	44.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15.05
	65.53
	
	
	44.53
	


备注：以厂址中心地面为三维坐标原点（0，0，0）。
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	（2）预测模式的确定
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。
1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的声功率级，预测点位置的声压级Lp（r）可按下式计算：
Lp（r）=LW + DC - A
A=Adiv + Aatm + Agy + Abar + Amisc
式中：Lp（r）--距离声源r处的声压级，dB；
LW --由点声源产生的声功率级，dB；
A--声传播衰减，dB；
DC--指向性校正，dB；
Adiv--几何发散引起的衰减，dB；
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
Agy--地面效应引起的衰减，dB；
Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
Lp1=Lw+10lg(Q/4Πr2+4/R)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：



[image: ]式中：Lpli(T)―靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij―室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
Lp2i（T）=Lp1i（T）- (TLi+6)
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW = LP2(T) + 10lgS
式中：LP2(T)—靠近围护结构处室外声源的叠加声压级，dB；
S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：
[image: ]
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3）计算总声压级
①计算拟建项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
[image: ]设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为：



②预测点的噪声预测值
Leq =10lg（100.1Leqg + 100.1Leqb）
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)；
4）噪声预测点位
本评价预测项目噪声源对厂界四周边界噪声贡献值。
（3）预测结果
厂界噪声预测结果见下表。
表4-12  厂界噪声预测结果一览表   单位：dB(A)
	序号
	[bookmark: OLE_LINK47]评价点名称
	贡献值
	标准值
	评价结果

	
	
	昼间
	夜间
	
	

	1
	东边界
	50.2
	50.2
	昼间≤65
夜间≤55
	达标

	2
	西边界
	48.3
	48.3
	
	达标

	3
	南边界
	50.9
	50.9
	
	达标

	4
	北边界
	53.1
	53.1
	
	达标


[bookmark: OLE_LINK29]由表可知，项目建成后设备噪声对厂界贡献值的范围为48.3~53.1dB(A)。厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。
项目距离东侧敏感点医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）为15m，东厂界噪声贡献值经距离衰减后与该敏感点噪声现状值进行叠加；项目距离西侧敏感点前彪冢村为5m，西厂界噪声贡献值经距离衰减后与该敏感点噪声现状值进行叠加。预测结果如下表。
表4-13  50米范围内敏感目标噪声预测结果一览表   单位：dB(A)
	序号
	评价点名称
	预测值
	标准值
	评价结果

	1
	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）1层01#
	昼间
	51.02
	昼间≤55
夜间≤45
	达标

	
	
	夜间
	41.16
	
	达标

	
	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）3层02#
	昼间
	53.01
	
	达标

	
	
	夜间
	43.10
	
	达标

	
	医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）5层03#
	昼间
	50.02
	
	达标

	
	
	夜间
	42.13
	
	达标

	2
	[bookmark: OLE_LINK46]前彪冢村1 04#
	昼间
	53.06
	
	达标

	
	
	夜间
	42.68
	
	达标

	
	前彪冢村2 05#
	昼间
	53.06
	
	达标

	
	
	夜间
	42.68
	
	达标

	
	前彪冢村3 06#
	昼间
	53.06
	
	达标

	
	
	夜间
	42.68
	
	达标


由表可知，项目建成后东侧敏感点医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）昼间噪声预测值为50.02~53.01dB(A)，夜间噪声预测值为41.16~43.10dB(A)；西侧敏感点前彪冢村昼间噪声预测值为53.06dB(A)，夜间噪声预测值为42.68dB(A)。预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。
（4）声环境保护措施及其可行性分析
①项目生产设备布置于厂房内，采取墙体隔声措施，合理布置强噪声设备的位置，同时环评要求相应设备采取基础减振措施，本项目噪声排放不会对周围环境产生大的影响。
②对于车辆噪声，应加强管理，对机动车采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶，维持良好的厂区环境。
③建设单位应建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度、设置降噪标准、严禁鸣笛、进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
经过以上降噪等综合治理措施后，本项目设备噪声不会对周边声环境产生明显影响。
（5）监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）及《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023），噪声监测计划见下表。



表4-14  噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测频率
	监测因子
	执行标准

	厂区边界外1m
	每季度一次
	Leq、Lmax
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

	[bookmark: OLE_LINK42]东侧敏感点医药化工家属楼（新宇三阳家属楼）
	每季度一次
	Leq
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求

	西侧敏感点前彪冢村
	每季度一次
	Leq
	

	备注：夜间有偶发、频发噪声的企业，必须监测最大声级（Lmax）。


4.固体废物影响分析
[bookmark: OLE_LINK30]本项目产生的固废主要有原辅材料包装产生的废包装，挤出工序、开片、修整边角工序产生的废边角料，烫金皮工序产生的废模具；转印/喷印工序产生的废水性油墨、废水性油墨桶、废转印纸；废气治理过程产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂；设备润滑过程产生的废润滑油、废润滑油桶；生产过程产生的废液压油、废液压油桶；职工生活产生的生活垃圾。
（1）一般固废
①产生及处置情况
本项目挤出工序、开片机裁切过程产生的废边角料约为1t/a，收集后外售。烫金皮工序产生的废模具约为0.1t/a，收集后外售。
表4-15  本项目一般工业固体废物产生、处置情况一览表
	工序/生产线
	固体废物名称
	废物类别
	废物代码
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	原辅材料包装
	废包装
	SW59
	900-099-S59
	1.2
	分类收集
	1.2
	收集后外售

	挤出工序、开片、修整边角工序
	废边角料
	SW59
	900-099-S59
	1
	分类收集
	1
	收集后外售

	烫金皮工序
	废模具
	SW59
	900-099-S59
	0.1
	分类收集
	0.1
	收集后外售


②一般工业固体废物环境管理要求
Ⅰ.不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；
Ⅱ.危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存区；
Ⅲ.贮存区的环境保护图形标志应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，并应定期检查和维护。



表4-16  一般工业固体废物环境保护图形标志
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	[image: ]




	[image: ]




	一般工业固体废物
	表示一般工业固体废物贮存、处置场


（2）危险废物
1）产生及处置情况
废水性油墨产生量为0.01t/a，收集后，桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；废水性油墨桶产生量为0.01t/a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置；废转印纸产生量为0.1t/a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置；废过滤棉产生量为0.05t/a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置。
两级活性炭吸附装置废活性炭产生量为3.770t/a，催化燃烧设备废活性炭产生量为0.950t/2a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置；废催化剂产生量为0.01t/a；收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置。
废润滑油产生量为0.02t/a，收集后，桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；废润滑油桶产生量为0.01t/a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置；废液压油产生量为0.2t/a，收集后，桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；废液压油桶产生量为0.04t/a，收集后，密闭袋装暂存于危废间，定期交由资质单位处置。
废活性炭产生量计算：
项目设置有两级活性炭吸附装置对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理，根据河北省生态环境厅《关于印发〈河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南〉的通知》（冀环应急〔2022〕140）号颗粒状活性炭填充量与每小时废气量体积之比宜≮1:7000，活性炭碘值≥800mg/g，活性炭的比重为0.45～0.65g/cm3，以0.5g/cm3计，活性炭饱和吸附率以10%计，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。参照以下公式计算活性炭更换周期：
T=(G×10%)÷(C×Q×T1)
式中：
T—更换周期，d；
G—活性炭的重量，t；
C—废气削减浓度，mg/m3； 
Q—风量，单位m3/h；
T1—运行时间，单位h/d。
按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。
烫金皮工序废气、危废间废气对应的活性炭箱体积约为1.3m3，单级活性炭填充量0.585t，活性炭填充量1.170t，每年更换3次，更换周期为100d，非甲烷总烃吸附量为0.260t，则废活性炭产生量为3.770t/a。
挤出、压合复合工序、转印/喷印工序废气对应的催化燃烧设备中活性炭箱体积约为1m3，单级活性炭填充量0.450t，活性炭填充量0.900t，未被去除的非甲烷总烃量为0.025t/a。根据企业设计资料，计划每两年更换1次，非甲烷总烃吸附量约为0.025×2=0.050t，则更换的活性炭量为0.900t，则废活性炭产生量约为0.529t/a（0.950t/2a）。
催化燃烧设备催化剂装填量为0.02t，2年更换一次。则废催化剂产生量为0.01t/a（0.02t/2a），密闭袋装暂存于危废间并定期交由有资质的单位处置。
表4-17  本项目危险废物的产生、处置情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废水性油墨
	HW12
	900-253-12
	0.01t/a
	印刷
	液态
	油墨
	油墨
	1年
	T,I
	分类收集，暂存危废间，定期交由资质单位处理

	2
	废水性油墨桶
	HW49
	900-041-49
	0.01t/a
	印刷
	固态
	油墨
	油墨
	1年
	T/In
	

	3
	废转
印纸
	HW12
	900-253-12
	0.01t/a
	印刷
	固态
	油墨
	油墨
	1年
	T,I
	

	4
	废过
滤棉
	HW49
	900-041-49
	0.05t/a
	废气
治理
	固态
	有机物
	有机物
	1年
	T/In
	

	5
	废活
性炭
	HW49
	900-039-49
	3.770t/a
	废气
治理
	固态
	有机物
	有机物
	100d
	T
	

	6
	废活
性炭
	HW49
	900-039-49
	0.950t/2a
	废气
治理
	固态
	有机物
	有机物
	2年
	T
	

	7
	废催
化剂
	HW49
	900-041-49
	0.01t/a
	废气
治理
	液态
	有机物
	有机物
	1年
	T/In
	

	8
	废润
滑油
	HW08
	900-249-08
	0.02t/a
	设备
润滑
	液态
	有机物
	有机物
	1年
	T,I
	

	9
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.01t/a
	设备
润滑
	固态
	有机物
	有机物
	1年
	T,I
	

	10
	废液
压油
	HW08
	900-218-08
	0.2t/a
	生产
过程
	液态
	有机物
	有机物
	1年
	T,I
	

	11
	废液压油桶
	HW49
	900-041-49
	0.04t/a
	生产
过程
	固态
	有机物
	有机物
	1年
	T/In
	

	备注：烫金皮工序废气、危废间废气采用两级活性炭吸附装置治理；挤出、复合等工序采用催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）处理；上述废气治理措施产生的废活性炭更换周期不同，故分别给出废活性炭量和更换周期。


表4-18  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	贮存能力t/a
	贮存
周期

	1
	危废间
	废水性油墨
	HW12
	900-253-12
	厂区中北部
	0.3
	桶装
	0.5
	1年

	2
	
	废水性油墨桶
	HW49
	900-041-49
	
	0.3
	袋装
	0.5
	1年

	3
	
	废转印纸
	HW12
	900-253-12
	
	0.3
	袋装
	0.5
	1年

	4
	
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49
	
	0.3
	袋装
	0.5
	1年

	5
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	2
	袋装
	5
	1年

	6
	
	废催化剂
	HW49
	900-041-49
	
	0.3
	桶装
	0.5
	1年

	7
	
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	
	0.3
	桶装
	0.5
	1年

	8
	
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	
	0.3
	袋装
	0.5
	1年

	9
	
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	
	0.3
	桶装
	0.5
	1年

	10
	
	废液压油桶
	HW49
	900-041-49
	
	0.3
	袋装
	0.5
	1年


厂区危废暂存间面积为20m2，贮存能力约为15t，可满足危废贮存需要。本项目产生的危险废物暂存于危废间，定期交由资质单位处理。
另外，为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，本评价提出要求建设单位严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关内容进行危险废物管理。
2）危险废物贮存场所
本项目危废间位于厂区中北部，占地面积20m2，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
3）危险废物运输过程的环境管理要求
①厂内运输
本项目产生的危险废物经密闭容器收集后通过厂区道路运至危废间。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输道路较短，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时厂区道路均要求进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。此外，企业应根据《危险废物转移联单管理办法》等有关要求，在营运过程中严格执行危险废物处置转移联单制度。
②厂外运输
项目所产生的危险废物厂外道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地环保部门批准后进行危险废物的厂外转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。
（3）生活垃圾
根据经验系数，生活垃圾产生量为0.5kg/（人·天），本项目劳动定员为30人，则生活垃圾产生量为4.5t/a，收集后由环卫部门处理。
综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。
5.地下水、土壤
[bookmark: OLE_LINK31]为防止项目建设对地下水环境的影响，本项目按要求采取有效的分区防渗措施。
重点防渗区：危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数k≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区：生产车间、一般固废间按照等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行建设。
综上所述，严格落实防渗措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。
6.生态
[bookmark: OLE_LINK32]本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，项目用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生明显影响。
7.环境风险分析
（1）风险物质调查
对照《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产中涉及的危险物质主要为废水性油墨、废水性油墨桶、废转印纸、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶，密闭袋装或桶装暂存于危险废物暂存间。
（2）环境风险潜势初判及评价等级
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：
++......+
式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。
      Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目建成后，全厂风险物质最大储存量及Q值计算如下。
表4-19  项目建设完成后危险物质Q值确定表
	序号
	名称
	最大储量（t）
	CAS号
	临界量（t）
	Q值

	1
	废水性油墨
	0.01
	--
	50
	0.0002

	2
	废水性油墨桶
	0.01
	--
	50
	0.0002

	3
	废转印纸
	0.01
	--
	50
	0.0002

	4
	废过滤棉
	0.05
	--
	50
	0.001

	5
	废活性炭
	4.720
	--
	50
	0.0944

	6
	废催化剂
	0.01
	--
	50
	0.0002

	7
	废润滑油
	0.02
	--
	50
	0.0004

	8
	废润滑油桶
	0.01
	--
	50
	0.0002

	9
	废液压油
	0.2
	--
	50
	0.004

	10
	废液压油桶
	0.04
	--
	50
	0.0008

	合计
	0.1016

	备注：水性油墨、润滑油和液压油随用随买，不在厂区内储存。


由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为I。按照《建设项目环境风险评价技术导则》导则要求，Q＜1时，风险潜势为I，不设置环境风险专项评价，只进行简单分析。
（3）风险源分布情况
本项目危险物质密闭袋装或桶装暂存于危废间。
（4）环境风险可能影响途径
①大气环境风险分析
本项目废水性油墨、废水性油墨桶、废转印纸、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶具有一定的易燃性、毒性，但其储量均不大，不构成重大危险源，且均为密封存放，各类危险废物严格按照《建筑设计防火规范》相关要求分区、分块存放，因而本项目发生火灾爆炸事故及泄漏的风险较小，不会对周围大气环境产生明显影响。
综上所述，本项目在严格落实管理和防治措施后，大气环境风险可接受。
②水环境风险分析
本项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设后，危险废物将储存于密闭容器，密闭容器底部有托盘等防泄漏装置，且危废间地面和裙脚设有防腐防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s，因此本项目不会对周围地下水产生明显不利影响。
建设单位要加强对危险废物存储区的管理，安排专人定期巡视，设备定期检修，一旦发现有泄漏现象，立刻启动应急计划，及时处理，尽量减少泄漏事故带来的危害。另外项目液态危险废物存在量很小，泄漏后也可及时收集，不会排至厂区外，也不会下渗进入地下水，对地表水、地下水环境的风险可接受。
（5）环境风险防范措施
为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施：
a.设立危险废物暂存间，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交由资质单位处置。
b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加大对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。
c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。
d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划地对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。
（6）事故应急预案
为更好地做好项目的事故防范工作，应严格执行事故应急预案，并定期组织演练，具体如下：
①建立内部救援队伍
建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人以及车间主任等部门负责人组成。
成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。
指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救援队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。
②泄漏事故处置方案
Ⅰ、停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告；
Ⅱ、事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入；
Ⅲ、应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动；
Ⅳ、用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。
Ⅴ、迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
Ⅵ、在厂房内设置疏散工作指示方向标识。
③火灾应急措施
Ⅰ、发现起火，立即报警，通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火。
Ⅱ、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；
Ⅲ、通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；
Ⅳ、组织救援小组，封锁现场，疏散人员；
Ⅴ、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理；
Ⅵ、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。
④急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。
综上，本项目环境风险是可接受的。
8.电磁辐射
无 
9.其他管理要求
A.管理计划
根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责本项目的环保工作。
①贯彻执行相关法律法规，按国家环保政策、环境标准及环境检测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；
②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；
③制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核；
④推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，增强全厂人员的环境保护意识；
⑤监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。
B.信息公开
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令 第24号）的相关要求，企业应当及时、准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容见下表。
表4-20  环境信息公开一览表
	序号
	信息公开内容

	1
	基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

	2
	自行监测方案

	3
	自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

	4
	未开展自行监测的原因。

	5
	污染源监测年度报告。

	6
	企业自愿公开的其他环境信息


C.污染源排放口规范化
根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。
①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。
②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。
生产过程中需排放的污染物为废气、废水、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下：
表4-21  排放口标志牌示例
	排放口名称
	编号示例
	图形标志

	废气排气筒
	DA001
	[image: ]

	废水排放口
	DW001
	[image: ]

	噪声源
	ZS001
	[image: ]

	一般堆放场所
	GF001
	[image: ]


由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危险废物暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：
表4-22  危险废物暂存间及储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	危险废物贮存设施标志
室外（粘贴于门上或悬挂）
	[image: ]
横版
[image: ]
竖版
	1.危险废物贮存设置标志颜色；
颜色：背景为黄色，RGB颜色值为（255,255,0）；字体和边框颜色为黑色RGB颜色值为（0,0,0）
2.危险废物贮存设置标志字体
应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示
3.危险废物贮存设置标志尺寸
宜根据设施标志设施位置和观察距离按照本标准第9.3.3条中的制作要求设置相应的标志
4.危险废物贮存设置标志材质
宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板）并做搪瓷处理或贴膜处理。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料并经过防腐处理。
5.危险废物贮存设置标志印刷
图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。
6、 危险废物贮存设置标志外观质量要求
标志牌和立柱无明显变形，标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，图案清晰、色泽一致，没有明显缺损。

	危险废物贮存分区标志室外（粘贴于门外或悬挂）
	[image: ]
	1.危险废物贮存分区标志颜色；颜色：背景为黄色，RGB颜色值为（255,255,0）；废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）；字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
2.危险废物贮存分区标志字体应采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
3.危险废物贮存分区标志尺寸宜根据设施标志设施位置和观察距离按照本标准第9.2.3条中的制作要求设置相应的标志。
4.危险废物贮存分区标志材质宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板）并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张，不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
5.危险废物贮存分区标志印刷图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色界线区分，分界线的宽度宜不小于2mm。

	危险废物标签（粘贴于危险废物储存容器）
	[image: ]
	1.危险废物标签颜色；
颜色：背景为醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）；标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
2.危险废物标签字体
应采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
3.危险废物标签尺寸
宜根据设施标志设置位置和观察距离按照本标准第9.1.3条中的制作要求设置相应的标志。
4.危险废物标签材质
宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
5.危险废物标签印刷
印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。


10.本项目建设前后污染物排放量“三本账”
本项目建设前后项目污染物排放情况。
表4-23  本项目建设前后项目污染物排放量“三本账”  单位：t/a
	污染物
	现有工程排放量
	在建工程排放量
	本项目污染物排放量
	“以新带老”削减量
	本项目建成后全厂排放量
	本项目建设前后污染物排放变化量

	废气
	非甲烷总烃
	0.037
	0.223
	0.2331
	0.260
	0.2331
	-0.0269

	
	氯化氢
	0
	0
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	
	氯乙烯
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	废水
	COD
	0
	0
	0.107
	0
	0.107
	+0.107

	
	氨氮
	0
	0
	0.010
	0
	0.010
	+0.010

	备注：①石家庄创美地毯厂扩建年生产TPR地垫20万块、印花地垫20万块、绣花地垫10万块建设项目已建成，已申领排污许可证，未验收，该项目为在建工程；现有工程为年产拉丝地垫20万块、拉绒压花地垫10万块项目。
②现有工程排放量为有组织和无组织排放量之和，有组织排放量以自行监测报告进行核算，无组织排放量结合环评和验收数据进行核算。 
③在建工程排放量为有组织和无组织排放量之和，数据来源为在建工程环评报告。 
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	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	烫金皮工序、危废间
	非甲烷总烃
	烫金皮工序设置集气罩（共26个）/危废间密闭负压收集+两级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m排气筒（DA001）
风机风量8000m3/h
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤30mg/m3）

	
	
	
	氯化氢
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（氯化氢最高允许排放浓度≤100mg/m3，最高允许排放速率≤0.26kg/h；氯乙烯最高允许排放浓度≤36mg/m3；最高允许排放速率≤0.77kg/h）

	
	
	
	氯乙烯
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准（2000（无量纲））

	
	DA002
	挤出工序、压合复合工序、转印工序
	非甲烷总烃
	集气罩（挤出设置2个）/（喷印转印设置在密闭间内密闭负压收集）+催化燃烧设备（活性炭吸附+催化燃烧装置）（TA002）+1根15m排气筒（DA002）
风机风量7000m3/h
	同时执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1挥发性有机物有组织排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造大气污染物浓度限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤30mg/m3）

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准（2000（无量纲））

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	车间封闭，加强管理和废气收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3；氯化氢周界外浓度最高点≤0.2mg/m3；氯乙烯周界外浓度最高点≤0.6mg/m3）

	
	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	
	氯乙烯
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准（20（无量纲））

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值：（即厂房外设置监控点：监控点处1h平均浓度值≤2.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤10.0mg/m3）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS
	经化粪池处理后，经园区污水管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求

	声环境
	设备噪声
	Leq(A)
	选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振、风机接口设置软连接、风机加装隔声罩等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））

	电磁辐射
	无
	--
	--
	--

	固体废物
	一般固废
	废包装、废边角料、废模具
	收集后外售
	参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	危险废物
	废水性油墨
	危废间暂存，委托资质单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废水性油墨桶
	
	

	
	
	废转印纸
	
	

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废催化剂
	
	

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废润滑油桶
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废液压油桶
	
	

	
	--
	生活垃圾
	由环卫部门负责清运
	参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编-第二十一章生活垃圾污染防治”的相关要求

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数k≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区：生产车间、一般固废间按照等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行建设。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	项目涉及的风险物质为危险废物，风险源为危废间，上述风险源存在发生火灾次生灾害等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善应急措施的前提下，可有效降低环境风险。

	其他环境管理要求
	









1.根据要求进行环保绩效评级（本项目承诺绩效评级水平可达到行业B级以上要求）；
2.根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），建设单位应在投产前取得排污许可手续；
3.按照相关要求，编制和完善企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。
4.根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收检测报告。
5.排污口规范化、明确标识；
6.履行环境管理职责；
7.按照监测计划实施定期检测；
8.进行日常信息公开。







 














六、结论
	[bookmark: OLE_LINK33]本项目位于河北省石家庄市栾城区栾城镇东街村民兴街2号，项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.037
	--
	0.223
	0.2331
	0.260
	0.2331
	-0.0269

	
	氯化氢
	0
	--
	--
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	
	氯乙烯
	0
	--
	--
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	废水
	COD
	0
	--
	--
	0.107
	--
	0.107
	+0.107

	
	氨氮
	0
	--
	--
	0.010
	--
	0.010
	+0.010

	一般工业固体废物
	废包装
	0
	--
	--
	1.2
	--
	1.2
	+1.2

	
	废边角料
	0.5
	--
	--
	1
	0.5
	1
	+0.5

	
	废模具
	0
	--
	--
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废水性油墨
	0
	--
	--
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废水性油墨桶
	0
	--
	--
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废转印纸
	0
	--
	--
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废过滤棉
	0
	--
	--
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废活性炭
	1.040
	--
	--
	4.720
	1.040
	3.680
	+2.640

	
	废催化剂
	0
	--
	--
	0.010
	0
	0.010
	+0.010

	
	废润滑油
	0
	--
	--
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废润滑油桶
	0
	--
	--
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废液压油
	0
	--
	--
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废液压油桶
	0
	--
	--
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	--
	生活垃圾
	3.0
	--
	--
	4.5
	3.0
	4.5
	+1.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年
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