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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	石家庄犇辉钢化玻璃有限公司年产12万m2钢化玻璃迁建项目

	项目代码
	2510-130111-89-01-969348

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号

	地理坐标
	（114度32分13.164秒，37度56分3.503秒）

	国民经济
行业类别
	C3042特种玻璃制造、C2319包装装潢及其他印刷
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造304；玻璃制品制造305-特种玻璃制造”及“二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231*-/

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	装管委投资备字[2025]77号

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	2500

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	产业园区规划名称：河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030）；
审批文件名称及文号：《河北省生态环境厅<关于河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书>的审查意见》（冀环环评函〔2025〕1839号）。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》；
审查机关：河北省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于<河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
依据《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》内容，规划期限为规划期限：2022-2030年，其中，近期：2022-2025年，远期：2026-2030年。基准年为2022年。
（1）规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展
规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展概述如下：
表1-1  规划符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况

	规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。
	项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，位于规划范围内。

	规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地
	项目位于装备制造产业园区，涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业。

	规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。
	项目租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划。

	产业发展：规划形成西部、东部两大工业组团，包含四大产业园区。
	①装备制造产业园区：位于环北路以南、中兴大道以北、107国道以东、方西大街以西，约占园区总用地的40.12%。规划以发展汽车及零部件制造、铁路运输设备生产与维修、通用设备制造、金属制品制造、专用设备制造、电气机械和器材制造等装备制造产业为主，以发展装备制造产业配套的包装印刷、橡胶、塑料制品制造和仓储物流业为辅，并培育发展智能化设备产业集群和小微企业孵化。
	对照园区产业布局指引图，项目位于装备制造产业园区内，项目涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业。

	
	②产业转型升级示范区：位于107国道以东、洨河以西，约占园区总用地的16.42%。规划以现状汽车制造、机械制造、食品生产、再生资源综合利用、仓储物流、化工原料和化学制造等现有产业转型升级为主。其中，化工产业依托重点化工监控点打造生态环保、绿色环保、节能安全的化工连片区，并培育小微企业孵化。
	

	
	③通用飞机产业园区：位于复兴大街以东、308国道以北，约占园区总用地的4.71%。石家庄栾城机场位于其中。规划发展通用飞机整机及部件生产和无人机研发和生产，逐步培育飞机研制和航空培训配套服务等综合性航空产业和低空经济产业为主，并培育小微企业孵化。
	

	
	④食品和医药产业园区：位于337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，约占园区总用地的18.81%。规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其他现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。
	


（2）园区基础设施
园区基础设施见下：
表1-2  园区基础设施符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况

	给水
	规划区远期最高日总用水量为11.70万m3/d，其中栾城区境内用水量为10.93万m3/d、元氏县境内用水量为0.77万m3/d。规划新建园区东地表水厂（石家庄装备制造产业园第一水厂），扩建城区地表水厂（栾城区供水服务中心），保留中瀚水务地表水厂（栾城区供水服务中心）和栾城区第一水厂（苏邱供水厂），将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。
园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
	项目新鲜水由园区供水管网供给，取水水源为园区东地表水厂供给。

	排水
	根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为5.95万m3/d，其中栾城区境内污水量约为5.52万m3/d、元氏县境内污水量约为0.44万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。
洨河西污水处理厂（栾城区绿源污水处理厂）收水范围为西部工业组团（装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内）。城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）收水范围为东部工业组团（通用飞机产业园区、食品和医药产业园区）。西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂。
	项目网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。

	供热
	规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。 
规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。
供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。
	项目生产用热由电能提供，职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。

	供电
	园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV（220/380V）。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。
	项目用电由园区供电管网提供。

	燃气
	规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。
园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。 
园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。
	项目生产采用电能，不使用天然气。


2、规划环评结论符合性
本项目与规划环评结论符合性分析情况见下表：
表1-3   项目与规划环评结论符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。
	项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，位于装备制造产业园区，涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业。项目租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划。
	符合

	2
	规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。
	
	符合

	3
	环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度和溶解性总固体外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选（DB13/T5216-2022）、《土壤环境质量 农用地土壤值》污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
	①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。
②水环境：项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西侧1024m的民心河及西南侧3014m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。项目网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。
④土壤环境：项目租赁现有厂房进行生产，厂房采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	4
	环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据 PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄十四五环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对洨河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗应急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响;通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受；在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	项目废气采取更合理的管理措施来替代末端治理。项目要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施，废气达标排放。项目网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。固体废物全部得到合理处置；项目选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，经预测分析，可保证厂界噪声达标；项目无土壤污染因子和污染途径。项目利用现有闲置厂房进行建设，不会对生态环境造成影响；项目涉及的风险物质经采取相应防范措施，环境风险可控。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。
	符合

	5
	资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区划建设用地占用一部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线；区域大气环境容量可承载规划的实施:规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氨排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。
	项目由当地供水管网供水，租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司现有闲置厂房进行建设，不新增占地。项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
	符合

	6
	规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”“上层位'十四五’规划”、“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理,环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，符合国家级地方环保政策及要求，项目在区域“三线一单”框架要求下实施不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线。项目位于装备制造产业园区，涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业。项目租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划。项目在采取有效环保治理措施后，污染物达标排放，对环境影响较小
	符合


综上，本项目的建设符合规划环境影响评价结论。
3、规划审查意见符合性 
根据河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函[2025]1839号）。在规划实施过程中，除严格落实规划环评报告书中各项要求外，还应做好以下工作：
表1-4  规划审查意见符合性分析一览表
	审查意见
	项目内容

	（一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	项目位于河北石家庄装备制造产业园西部片区规划范围内，租赁现有工业厂房进行生产，占地为工业用地，符合园区用地规划。项目涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业，符合园区产业定位。项目在“三线一单”符合性分析中已论证其符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单的要求。

	（二）推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容
	项目生产用热、冬季采暖、夏季制冷均采用电能，不使用煤炭、天然气等化石燃料。物料运输将采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车。

	（三）严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
	项目位于装备制造产业园区内的工业用地，不涉及教育文化科研区、绿地。项目不在生态保护红线、饮用水源地保护区、文物保护单位等环境敏感区内，最近敏感点为东侧130m的段同村。项目不属于高风险项目，项目对于风险物质采取相应风险防范措施。

	（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
	项目不涉及二氧化硫、氮氧化物等重点大气污染物排放。生产废水和生活污水经预处理后排入园区污水处理厂深度处理，不直接外排环境。项目不属于审查意见中提到的电镀等涉重行业。

	（五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目不属于“两高”项目。项目符合国家及地方产业政策，不属于国家及地方禁止和限制类产业。项目使用低VOCs含量的水性油墨，从源头削减污染物。

	（六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
	项目用水、用电均由园区管网提供。项目生产使用电能，符合优先使用清洁能源的要求。项目废水排入园区污水管网，送至石家庄市栾城区污水处理中心处理。

	（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	项目承诺物料运输采用清洁能源汽车或国六汽车。项目将根据要求，在重污染天气预警期间执行相应的应急运输响应措施。

	（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	项目要求建设完成后进行排污许可证申领，并按规定开展监测。项目将成立应急组织机构，制定应急预案，定期开展应急演练，强化风险防控。


综上所述，项目符合审查意见中的各项要求。
4、规划环评准入要求 
本项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析见下表：
表1-5   项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析一览表
	项目
	准入要求
	项目情况

	总体要求
	1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；
2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。
	项目符合“石家庄市三线一单生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求；本项目不属于“两高”项目。

	河北石家庄装备制造产业园
	产业及政策准入管理要求
	1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）； 
3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。
4、铸造企业应满足《<关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施>的通知》（冀工信装[2023]127 号）等动态更新文件的要求。
5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。 
6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。
7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。 
8、现有化工企业在不增加污染物的情况下，允许原厂区内改扩建。
9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。
10、医药制造业：禁止建设《产业结构调整指导目录（2024 本）》限制类和淘汰类原料药。
	1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；
2、不涉及；
3、项目印标油墨为水性油墨，根据水性油墨成分表，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨总可挥发性有机化合物含量的限值中水性油墨—网印油墨中的挥发性有机化合物（VOCs）限值为≤30%的要求，不属于高VOCs排放的涂料；
4、不涉及；
5、项目不使用燃料；
6、不涉及； 
7、项目不新增占地，现有占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目； 
8、不涉及；
9、本项目不属于高耗水项目；
10、不涉及。

	
	空间布局约束
	1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。 
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭2处饮用水源地未划定二级保护区，现状一级保护区内均未建设与供水设施和保护水源无关的建设项目）。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量（交通公园水源井（1#）准保护区现状未建设有建设项目）。
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。 
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47 号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
	1、不涉及；
2、不涉及；
3、4、5、项目不在饮用水源地一级保护区、饮用水源地准保护区、栾武台遗址文物保护范围内，项目废水排入园区污水管网，再送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理，不设置直接排污口；
6、距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村。项目各污染物均设置在厂房内，污染物经采取措施后达标排放，不会对周围居民产生明显影响。
7、项目位于装备制造产业园区，涉及行业为特种玻璃制造、包装装潢及其他印刷，属于装备制造产业园区配套行业。项目租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划。
8、9、不属于与规划不符现有企业；

	
	污染物排放管控
	1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污污染物排放削减替代和总量控制要求。
2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。
3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。 
4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。
5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。
6、一般工业固体废物：近期 117.2918万吨/年，远期150.7986 万吨/年。
7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。
8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。
	项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求；项目要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施，废气达标排放。项目网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。固体废物全部妥善处置不外排。

	
	环境风险防控
	1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。 
6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
	1.项目不属于重点监管企业；
2.4.项目不涉及有毒有害化学物质使用，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。
3.项目不在
5.项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置，危险废物转移过程中要求采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
6.项目不涉及储罐。

	
	资源利用效率
	1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。
2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期 102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为 1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。
	1.3.项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水；
2.项目不涉及燃料的使用；
4.项目用电由园区供电管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
（1）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于其规定的限制类与淘汰类项目，不涉及限制类及淘汰类设备，符合产业结构调整指导目录的要求；
（2）对照《市场准入负面清单（2025年版）》中相关规定，项目不属于负面清单中的禁止类项目，符合市场准入要求；
（3）项目已在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，备案编号：装管委投资备字〔2025〕77号，项目代码为：2510-130111-89-01-969348。
综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。
2、选址合理性分析
（1）项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司现有闲置厂房进行建设。租赁厂房东侧、西侧、南侧均为石家庄圣弘粮食机械有限责任公司内部道路，北侧为石家庄圣弘粮食机械有限责任公司厂房。距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村。项目为新建项目，租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划。
（2）项目所在区域附近无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在生态保护红线范围内，不存在明显环境制约因素，与周边环境相容。
综上所述，项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
（1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目与“三线一单”符合性见下：
表1-6  项目“三线一单”情况分析表
	内容
	“三线一单”要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	生态保护红线
	生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	项目位于河北省石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村，项目不在石家庄市生态保护红线区范围内。
	是

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。
②水环境：项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西侧1024m的民心河及西南侧3014m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。项目网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。
④土壤环境：项目租赁现有厂房进行生产，厂房采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	[bookmark: _Hlk161668570]资源利用上线
	资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
	[bookmark: _Hlk161668598]项目用电由园区供电管网提供；项目新鲜水由园区供水管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	项目符合国家及地方相关产业政策要求，未被列入国家环境准入负面清单，不在有关环境政策规定的准入负面清单内。
	符合


综上所述，项目符合“三线一单”的相关要求。
4、项目与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
项目位于河北省石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，根据2024年4月28日更新的《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》及河北省环评预约挂号服务平台-三线一单查询，石家庄市、栾城区重点管控单元生态环境准入清单如下：
表1-7  项目与石家庄市生态环境准入清单符合性分析一览表
	全市生态环境准入综合管控要求

	重点区域
	管控策略
	项目情况
	是否符合相关要求

	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、项目不属于“两高”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，项目已在晋州市行政审批局备案，符合国家、地方产业政策；
2、项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，位于河北石家庄装备制造产业园西部片区规划范围内。
	是

	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
	是

	全市生态空间总体管控要求

	属性
	管控
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	生态保护
红线
	空间布局
约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设
活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
	1、项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，不在生态保护红线范围内，不涉及生态红线内各类开发活动，不改变生态红线用途。
2、项目不在生态保护红线范围内，不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区人为、开发性、生产性建设活动。
	是

	
	
	有限人为活动
	1、自然保护地核心区外，在符合法律法规的情况下，除国家重大战略外，仅允许以下对
生态功能不造成破坏的有限人为活动。①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。
2、对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。
3、涉及饮用水水源地保护区的区域，还应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水
源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》相关要求。
	1.项目不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区有限人为活动。
2、项目不在生态保护红线范围内，不属于输气管线、铁路等线性项目。
3、项目不在饮用水水源地保护区范围内。
	是

	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措 
施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。 
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
	1、项目不涉及矿产资源开发。
2、项目不在饮用水水源地保护区范围内。
	是

	全市水环境总体管控要求

	分类
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	水环境其他重点管控区
	空间布局约束
	1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
	项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西侧1024m的民心河及西南侧3014m的洨河，用地属于工业用地未在居民区，满足居住区与工业功能区分离要求。
	是

	
	污染物排放管控
	1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
	项目不属于高污染项目，网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。
	是

	大气环境总体准入要求

	管控类型
	准入要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	空间布局约束
	[bookmark: _GoBack]1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1.项目不属于钢铁、焦化等行业，不属于高耗能高排放低水平项目；
2.项目不属于重点行业。
3.项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等新增产能项目。
4.项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，不在城区范围内。
5.项目不属于新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6.项目不涉及工业炉窑。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用，项目生产均采用电能，不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。
	是

	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1.4.项目不涉及二氧化硫及氮氧化物的排放，项目废气采取更合理的管理措施来替代末端治理。项目要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施，废气达标排放。
2.项目不涉及工业炉窑使用。
3.项目使用水性油墨，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。
5.项目物料均采用清洁能源汽车或国六汽车进行运输。
6.项目在现有车间进行生产，施工废气通过采取措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
7.项目不涉及散煤使用，不涉及秸秆、垃圾露天焚烧。
8.项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，产生的污染物经采取措施后达标排放。
9.项目不涉及煤、石油焦、重油等为燃料的使用，不涉及工业炉窑使用。
	是

	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	项目不涉及有毒有害化学物质使用，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。
	是

	全市土壤环境总体管控要求

	属性
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	建设用地风险管控和
修复
	1、依法推进建设用地土壤状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	1.项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。同时，项目采取分区防渗措施，厂区道路硬化，项目固废合理处置，正常生产情况下，项目对厂区及附近土壤环境的影响较小。
2.项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。
3.项目不涉及土壤环境状况调查评估，不涉及土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。
4.项目不涉及需要实施修复的地块。
5.项目在现有车间内建设，不属于非法占地。
6.项目不涉及需要实施修复的地块。
	是

	全市自然资源总体管控要求

	要素
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	水资源
	一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。
	是

	能源
	高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、
脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1.项目采用电能，不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用。2.项目不涉及高污染燃料销售、使用；3.项目不涉及原煤散烧；4.项目采用电能，满足禁燃区范围和管理要求。
	是

	
	一般管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	项目生产采用电能，职工日常办公供暖由空调提供，不涉及煤炭使用情况。
	是

	全市产业布局总体管控要求

	分类
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。 
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
	1.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，为允许建设项目。
2.项目不涉及煤炭的使用。
3.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，符合相关要求。
4.项目不属于“高污染、高环境风险”产品加工项目，不属于城市工业企业。
5.项目不占用河库管理范围。
6.项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村，项目采取分区防渗，不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。
10.项目不涉及重金属。
11.项目不属于禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12.项目生产均在密闭车间内，实现绿色管理和绿色生产。
13.项目不属于两高项目。
14.项目不属于产业园区项目，根据要求，依法进行环评编制工作。
	是

	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	项目不属于高污染工业必须入园项目。
	是


表1-8  栾城区生态环境准入清单
	县（市、区）
	单元
类别
	环境要素要求
	维度
	管控措施
	项目情况
	是否符合相关要求

	栾城区
	重点管控单元8
	大气环境高排放重点管控区水环境工业污染重点管控区、河北石家庄装备制造产业园、高污染燃料禁燃区
	空间布局约束
	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	项目符合国家产业政策；
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。2、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。3、建材（含水泥、玻璃、陶瓷、石灰）、化工、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。4、深入开展质量提升行动，在印染、化工等行业，依法实施强制性清洁生产审核。
	1、网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。
2、项目不属于环办环评〔2020〕36号中所列项目；
3、项目不涉及料堆场；
4、项目不属于印染、化工行业。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、鼓励开展固体废弃物资源循环利用。根据地块规划用途编制治理与修复工程方案，开展治理与修复工程，工程实施期间，采取有效措施，防止对地块及其周边环境造成二次污染。2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	项目固体废物进行资源循环利用
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。
	项目不开采地下水
	符合


综上所述，项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。
5、与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析
项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析见下表。
表1-9  项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、创新引领，推动绿色低碳发展
	（一）统筹推进区域绿色发展。2.建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制
要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目建设符合“三线一单”相关文件要求。
	符合

	
	（二）加快产业绿色转型升级。1.加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭
消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。2.优化重点行业企业布局。3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。4.实施产业园区和产业集群升级改造。5.提升产业链供应链绿色化水平。6.做大做强环保产业。
	项目位于河北省石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，项目占地为工业用地，使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗，项目工艺过程不涉及二氧化碳等温室气体排放；项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。企业属于环境保护监测，不属于重点行业企业。
	符合

	
	（三）推动能源清洁高效利用。1.调整优化能源供给结构。2.控制煤炭消费总量。3.实施终端用能清洁化替代。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗。
	符合

	四、降碳减排，积极应对气候变化
	（二）控制温室气体排放。1.控制工业二氧化碳排放。2.控制交通领域二氧化碳排放。3.控制建筑领域二氧化碳排放。4.控制非二氧化碳温室气体排放。5.实施温室气体和污染物协同控制。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗，项目生产过程不涉及温室气体排放。
	符合

	五、精准治理，持续改善环境空气质量
	（二）推进工业领域污染减排。1.推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。2.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。……
	项目不属于石化、化工、涂装、医药、油品储运销等重点行业。项目污染物经采取治理措施，污染物均能达标排放；
	符合

	
	（四）实施面源污染治理攻坚。1.强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运输，完善降尘监测和考评体系。城市裸露地面、粉料类物料堆放及大型煤炭和矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的大型煤炭和矿石码头等干散货码头堆场实施全封闭改造。强化重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现全省涉农区域全覆盖。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测。
	项目在现有车间进行生产，施工废气通过采取措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
	符合

	六、“三水”统筹，打造良好水生态环境
	（四）强化水污染源头防控。1.强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。
	项目不属于工业企业。
	符合

	八、协同防控，保障土壤地下水环境安全
	（一）强化污染源头防控。1.加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒
有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。3.严格控制重金属排放总量。
	项目不涉及重金属排放总量。
	符合

	九、协同防控，保障土壤地下水环境安全
	（一）规范危险废物环境管理。1.完善危险废物监管体制机制。拓宽部门沟通协作渠道，建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程、全链条式监管体系。完善联席会议制度，促进信息共享。严格落实“网格化”监管，深化网格长、网格监督员、监督执法人员、企业内部监管人员“一长三员”监管机制。建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2.加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。3.规范危险废物收集转运。推动建立危险废物跨省转移“白名单”制度。开展工业园区危险废物收集转运试点。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。6.强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。
	项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。
	符合

	
	（三）提高固体废物综合利用水平。2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。
	项目产生的一般固废外售综合利用。
	符合


综上，项目建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）的相关要求。
6、项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析
项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性见下表。
表1-10  项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展
	（一）加强生态分区管控，推进区域绿色发展。建立生态环境分区管控体系。加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。推动“三线一单”精准落地，确立以乡镇为单位的环境管控单元，确定管控单元边界。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，实现差别化管理,约束管控单元内的环境行为，保障区域环境功能的实现。全市列入重点生态功能区的县（市、区）因地制宜制定限制和禁止发展的产业目录，确定产业准入负面清单，促进精细化管理。
	项目建设符合“三线一单”相关文件要求。
	符合

	
	（二）着力优化功能布局，加快产业绿色升级。严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、碳素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、技改项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。
	项目不属于限制新增产能的项目；项目不涉及燃煤使用。
	符合

	
	（三）加快调整能源结构，打造低碳能源体系。加快产业和能源结构调整。聚焦钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业，实施传统产业“千企绿色改造”助推“万企转型”，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等绿色新兴产业。优化工业用能结构，严格控制钢铁、化工、平板玻璃等重点行业主要用煤行业煤炭消费，提升清洁能源消费比重。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗
	符合

	五、协同减排精准治污，持续改善环境空气质量
	（四）措施严密监管到位，有效减少PM10面源污染。加强施工扬尘管理。加大拆迁工程的扬尘管控措施监督，加强拆迁后裸露场地的监管，建立健全绿色施工标准体系和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地严格落实“六个百分百”、“两个全覆盖”要求的基础上进一步提档升级，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，拆除工程实施湿法作业，完善施工单位环保监督员制度，建立扬尘控制责任制度，全面加强混凝土搅拌站扬尘治理。到2025年，搅拌站全部完成绿色转型提升工作，预拌混凝土和预拌砂浆生产企业完成清洁生产改造。严查扬尘排放超标工地，建立对违法违规企业的长效监管机制，将扬尘管理工作不到位的信息纳入建筑市场信用管理体系。
加强堆场及裸露地面扬尘治理。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，对工业企业厂区内贮存的各类易扬尘的物料密闭管理，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。加强矿山粉尘防治，严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测﹔按照“生态优先、减点控量、总量压缩”的要求，加强矿山开采总量控制，加快矿山修复绿化。实施城市土地硬化和复绿，对建筑工地未及时清运的渣土实行遮盖，对城乡结合部裸露地面实行复绿控尘治理，推进农村裸露土地治理，对不适宜种植农作物的贫瘠裸露土地，加强管理，保护现有植被，严禁各类违法取土、采石行为，防止产生新的扬尘污染源。推广保护性耕作、林间覆盖等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。
	项目在现有车间进行生产，施工废气通过采取措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
	符合

	七、开展土壤污染治理，全面防控土壤污染风险
	（一）实施土壤污染源头防控。
1．持续推进耕地周边污染源整治。严格控制重点重金属企业污染物排放。动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，持续推进重金属减排。按照国家部署明确执行颗粒物和重点重金属特别排放限值区域。依法依规将排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录进行管理。2023年底前，纳入大气重点排污单位名录的重点重金属排放企业应实现自动监测，并与生态环境主管部门监控设备联网，按照排污许可证要求将相关污染物排放量上报全国排污许可证管理信息平台并公开。有序推进耕地周边污染源排查整治。集中推进历史遗留废渣、尾砂、冶炼粉尘等固体废物的排查整治，评估污染风险，分阶段治理，逐步消除存量，降低污染物进入农田的风险。重点排查我市行唐县、无极县、井陉县、赵县、栾城区等涉重金属区域。开展土壤及农产品超标成因排查。围绕产粮（油）大县、重有色金属矿山及污染企业周边区域，选择一批耕地土壤镉等重金属污染问题突出的县，开展集中连片耕地土壤重金属污染途径识别和污染源头追溯。2025年底前，全面完成新乐市、赵县、藁城区、栾城区、井陉县、行唐县安全利用类和严格管控类耕地污染成因排查。
	项目不涉及重点重金属污染物排放。
	符合

	八、提高固体废物利用效率，全面落实安全处置措施
	（二）提升工业固体废物处置能力。
积极推进京津冀地区工业资源综合利用产业协同发展等示范工程建设，发挥示范引领和带动作用，积极推进跨区域工业资源综合利用产业协同发展﹔积极利用水泥、钢铁窑炉协同处置工业固体废物和危险废物。以尾矿（伴生矿）、煤矸石、粉煤灰、工业废弃料及其他类大宗固体废弃物为重点，拓展资源化利用途径，推动和发挥鹿泉、井陉、赞皇等地水泥与建材规模企业利用全市一般工业固体废物和危险废物的主体作用。支持传统建材行业延伸产业链，推进固体废物利用增量化、多品种化，加快传统资源综合利用建材生产企业升级换代，逐步增加可消纳的工业固体废物种类。强化工业固体废物综合利用和处理处置过程监管和技术开发。推进工业固体废物处置设施的完善和落实。完善工业固体废弃物回收利用系统，提高固体废弃物的利用技术与水平。积极推进各类工业园区循环经济建设，提高工业企业内部再利用废弃物水平，降低工业固体废物处理处置量。推进污水厂污泥源头减量和协同处置，压减填埋规模，推进资源化利用。完善全过程监控管理，逐步建立综合利用与安全处置相结合的工业固体废物处置体系。到2025年一般工业固体废物处置利用率达到95%以上。
	项目涉及行业为环境保护监测，所用原料均为外购，且项目生产过程产生的固体废物均进行合理处置。
	符合


7、与其他环境管理政策符合性分析
对照国务院、河北省及石家庄市发布的大气、水、土壤污染防治行动计划等文件，项目符合相关规定，具体分析见下表。

表1-11  环境管理政策符合性分析一览表
	环保政策
	政策要求
	项目情况
	符合性

	石家庄市大气污染防治工作领导小组关于印发《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》的通知石气领组〔2024〕1号
	1.坚定不移优化产业结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，优化调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区不再新建供暖及茶浴燃气锅炉。市区三环内除集中喷涂中心外，禁止新建汽修喷漆项目。10月底前完成高新区典型示范园区创建工作，以点带面促进全市涉VOCs园区和集群治理能力提升。9月底前，高邑县陶瓷、栾城区塑料制品、正定县家具制造、无极县皮革及门窗制造等传统产业集群完成专项整治提升，实施整合优化、绿色改造。
	根据项目“三线一单”和产业准入分析，项目建设符合相关要求，不属于高耗能、高污染项目。项目不涉及燃气锅炉废气，对于印标、钢化废气采取使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测。
	符合

	
	5.加快推进工业企业治理设施升级改造。按照“一企一策”原则，对钢铁、火电、水泥、炭素等重点行业企业开展专项帮扶。6月底前，完成敬业集团有限公司高炉煤气 “零放散”治理，元氏县石家庄市冀粤生物质能发电有限公司、灵寿县石家庄绿燃新能源发电有限公司、平山县中节能（平山）环保能源有限公司、晋州市华融清润环保能源有限公司完成SCR脱硝设施改造。10月底前，晋州市中节能河北生物质能发电有限公司、赵县赵州热电有限公司、赞皇县住建局供热和燃气管理办公室供热站等企业完成高效脱硫、脱硝设施改造。10月底前，陶瓷、砖瓦、石灰等行业淘汰低效失效治理设施。
	项目不属于钢铁、火电、水泥、炭素等重点行业，项目污染物经采取措施后达标排放，对周围环境影响较小。
	符合

	
	14.狠抓施工工地控尘。落实《河北省扬尘污染防治办法》要求，健全完善责任体系，做到 “六个百分百”“两个全覆盖”。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。严格施工工地创A标准，加大创A力度，年底前房建工地中创A比例达到50%，以点带面提升管理水平。压实各类施工工地行业监管部门责任，道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，拆迁工地严格落实湿法作业。市属国有企业要发挥示范引领作用，带头落实扬尘污染防治各项措施。施工工地渣土运输要使用专业运输车辆，车辆冲洗干净后方可上路行驶。
	项目在现有车间进行生产，施工废气通过采取措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
	符合

	《河北省大气污染防治条例》
	第14条、 县级以上人民政府应当统筹考虑区域环境资源承载能力，合理确定重点产业和能源结构，制定和推行有利于大气污染防治的经济政策，促进污染企业进行技术改造与产业升级。
第15条、 县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。
	项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业。项目租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司闲置厂房进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2024）栾城区不动产权第0018711号），占地为工业用地，符合用地规划
	符合

	
	第十五条、本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。省人民政府结合经济社会发展水平、环境质量状况、产业结构，将重点大气污染物排放总量控制指标，分解落实到设区的市、县（市）人民政府。设区的市、县（市）人民政府按照公开、公平、公正的原则，将重点大气污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位。排污单位不得超过总量控制指标排放大气污染物。
第十六条、本省在严格控制重点大气污染物排放总量、实行排放总量削减计划的前提下，按照有利于总量减少的原则，逐步推行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。
	项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，不涉及重点大气污染物排放总量，无需进行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。
	符合

	
	第十七条、本省实行大气污染物排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和本省规定，设置大气污染物排放口及其标志。除因发生或者可能发生安全生产事故或者突发环境事件需要通过应急排放通道排放大气污染物外，禁止通过其他排放通道排放大气污染物。
第十八条、向大气排放污染物的重点排污单位，应当按照国家和本省有关规定安装使用大气污染物排放自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。重点排污单位不得破坏、损毁或者擅自拆除、闲置大气污染物排放自动监测设备，不得篡改、伪造监测数据。
	项目要求建设完成后，进行排污许可证申领工作，依法取得排污许可证。对排入大气的排放口，设置大气污染物排放标志。同时根据检测要求，定期检测。
	符合

	
	第二十九条、根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。现有大气重污染工业项目应当按照国家和本省有关规定开展清洁生产审核。
	项目不属于新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目
	符合

	
	第三十三条、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	项目不涉及在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。项目废气要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施。
	符合

	《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）
	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
	网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
	符合

	《河北省水污染防治工作方案》（冀发〔2015〕28号）
	严格控制高污染、高耗水行业新增产能。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、技改、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
	项目不属于高污染、高耗水行业，不属于“十大重点行业”。
	符合

	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、菜城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区、循环化工园区声环境功能区划分方案》的通知及《关于石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区声环境功能区划分方案的补充说明》
	3类标准适用区域：栾城区:涉及2个片区，总面积约为37.23平方公里6）一号片区:东坡路一天山大街一惠源路一西外环一祥和路一308国道一朝阳路一圣雪路-308国道一神威路一栾窦路一新元高速一东坡路。
二号片区:裕翔街一于底村一方西大街一东坡路一裕翔街一衡井线一青银高速一栾城西边界一107国道一吴家屯西一东坡路-裕翔街。
	项目位于河北省石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，河北石家庄装备制造产业园西部片区内，涉及3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。
	符合

	《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
	项目不属于计划中限制行业，不涉及有色金属冶炼、焦化等，项目污染物经过治理措施处理后达标排放，不会对土壤造成严重污染；项目无生产废水外排，不会对土壤造成严重污染；项目固废均合理处置，不会对土壤造成严重污染。且项目分区进行防渗，正常生产情况下，对土壤环境的影响较小。
	符合

	《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）
	（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及产能置换。对照政策符合性分析，项目满足要求。
	符合

	《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》冀环办字函〔2023〕326号
	沙区范围主要涉及的区域-石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。
	项目位于栾城区，不涉及沙区范围
	符合


综上，项目建设符合国家及地方环境管理政策要求。


























[bookmark: _Toc25921][bookmark: _Toc20783][bookmark: _Toc9990][bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc7286]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
石家庄犇辉钢化玻璃有限公司原为“栾城区老牛钢化玻璃厂”，原厂址位于石家庄市栾城区榆底村，该公司于2017年委托河北德源环保科技有限公司编制《栾城区老牛钢化玻璃厂年产12万m2钢化玻璃项目现状环境影响评估报告》，并于2017年9月7日在石家庄市栾城区环境保护局备案，产能规模为年产12万m2钢化玻璃。2023年12月进行排污许可证申领，排污编号92130124MA0BJBPR08001Y，有效期2023-12-14至2028-12-13。
因原厂址租赁到期，企业进行搬迁，2025年6月租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司现有闲置厂房进行建设，租赁厂地位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号。该厂房为已建成的标准工业厂房，企业通过租赁方式获得其使用权，主要构筑物即所租赁的整个生产车间。与原有厂址（栾城区榆底村）已完全分离，无任何延续或依托关系。项目生产及运营所需的各类设施均在本租赁厂房内独立建设，不依托园区外或其他企业的现有设施。项目所需供电、供水均由园区提供。
2025年10月9日，企业进行工商变更由原“栾城区老牛钢化玻璃厂”更名为“石家庄犇辉钢化玻璃有限公司”，并于2025年12月5日在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，备案编号：装管委投资备字[2025]77号，项目代码为：2510-130111-89-01-969348。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的有关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造304；玻璃制品制造305-特种玻璃制造”及“二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231*-/”，应编制环境影响报告表。
为此，石家庄犇辉钢化玻璃有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了该项目的环境影响报告表。
2、项目基本情况
（1）项目名称：石家庄犇辉钢化玻璃有限公司年产12万m2钢化玻璃迁建项目；
（2）建设单位：石家庄犇辉钢化玻璃有限公司；
（3）项目投资：总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%；
[bookmark: _Hlk161671024]（4）建设地点及周边关系：项目位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号，租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司现有闲置厂房进行建设，中心位置地理坐标为北纬37°56′3.503″，东经114°32′13.164″。租赁厂房东侧、西侧、南侧均为石家庄圣弘粮食机械有限责任公司内部道路，北侧为石家庄圣弘粮食机械有限责任公司厂房。距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村。
项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。
（5） 劳动定员及工作制度：项目劳动定员15人，采用2班8小时工作制。其中，钢化工序安排在夜间班进行，其余切割、磨边等前道工序均安排在白天班进行，年工作300天。
3、主要建设工程内容
项目租赁闲置厂房进行生产，占地面积2500平方米；项目主要生产设备为上片机1台，功率6KW；切割机3台，型号LCA-C42284V2；上海金箭水刀1台，型号1525；磨边连线机1台，型号TF-10；玻璃直线直边磨边机1台，型号ZX9.325E；异型磨边机1台，型号DB251；手动磨边机1台，功率20KW；玻璃清洗干燥机2台，型号TWQX-2000K、LC1M-JSD；手动印刷台1台，印刷面积15cm×15cm；钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）2台，型号TPG5024-A-15、TPG6024×3.5-A；原料及使用量为玻璃原片14万m2、金刚砂轮160片/a、水刀砂6t/a、印标油墨0.002t/a。主要生产工艺为：原料→上片→切割→磨边→清洗干燥→印标→钢化→检验→包装→成品。项目建成后年产12万m2钢化玻璃。
本项目工程建设内容见表2-1。
表2-1  项目主要建设情况一览表
	名称
	项目组成
	项目建筑内容及规模

	主体工程
	生产车间
	1座，钢结构，占地面积2500m2，内分为不同功能区，设置上片机、切割机、上海金箭水刀、磨边连线机、玻璃直线直边磨边机、异型磨边机、手动磨边机、玻璃清洗干燥机、手动印刷台、钢化炉等设备，用于钢化玻璃生产。

	辅助工程
	办公室
	1间，生产车间内，用于日常办公；

	[bookmark: _Hlk161671537]储运工程
	原料区
	1处，位于生产车间内，用于原料暂存。

	
	产品区
	1处，位于生产车间内，用于产品暂存。

	
	一般固废暂存区
	1处，位于生产车间内，用于一般固废暂存。

	
	危废暂存间
	1间，砖混结构，位于生产车间内，用于危险废物暂存。

	公用工程
	给水
	由园区供水管网提供；

	
	排水
	网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。

	
	供电
	由园区供电管网提供；

	
	供热及制冷
	项目生产用热由电能提供，职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。

	环保工程
	废气
	要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测。

	
	废水
	网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。

	
	噪声
	设备选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等措施；

	
	固废
	项目运营期产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。
①一般固体废物
玻璃原片废包装，交由原厂家回收；普通切割废玻璃边角料、异型切割沉淀池沉渣、磨边废金刚砂轮、磨边沉淀池沉渣、清洗玻璃沉淀池沉渣、钢化破裂的废钢化玻璃、检验不合格品、包装废包装、纯水制备设备废活性炭、废离子交换树脂，均收集后外售。
②危险废物
项目危险废物主要为印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
③生活垃圾
职工生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。


4、主要产品及产能
项目产品方案见表2-2。
[bookmark: _Hlk180481875]表2-2  项目产品方案一览表
	[bookmark: _Hlk161671440]序号
	产品名称
	尺寸规格
	规模

	1
	钢化玻璃
	最大可加工尺寸为2440mm×3660mm×12mm等，根据订单需求定制
	12万m2


5、主要设备参数
项目主要设备一览表见表2-3。
[bookmark: _Hlk180482146]表2-3  主要设备一览表     单位：台/套
	[bookmark: _Hlk161671695]序号
	名称
	型号
	数量

	1
	上片机
	功率6KW
	1

	2
	切割机
	LCA-C42284V2
	3

	3
	上海金箭水刀
	1525
	1

	4
	磨边连线机
	TF-10
	1

	5
	玻璃直线直边磨边机
	ZX9.325E
	1

	6
	异型磨边机
	DB251
	1

	7
	手动磨边机
	功率20KW
	1

	8
	玻璃清洗干燥机
	TWQX-2000K、LC1M-JSD
	2

	9
	手动印刷台
	印刷面积15cm×15cm
	1

	10
	钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）
	TPG5024-A-15、TPG6024×3.5-A
	2


6、主要原辅材料及能源消耗
项目原辅材料消耗及能源消耗情况见表2-4。
[bookmark: _Hlk180482215]表2-4  项目原辅材料消耗一览表
	[bookmark: _Hlk161671191]序号
	种类
	用量
	单位
	包装和储存方式
	备注

	1
	原辅材料消耗
	玻璃原片
	14万
	m2
	木箱包装
	最大厚度12mm/片、密度2.5t/m3

	2
	
	金刚砂轮
	160
	片/a
	纸盒包装
	/

	3
	
	水刀砂
	6
	t/a
	袋装，25kg/袋
	/

	4
	
	印标油墨
	0.002
	t/a
	桶装，2kg/桶
	/

	5
	
	网框版
	20
	个/a
	0.003t/个
	/

	6
	
	包装材料
	12万
	m2
	捆绑
	/

	7
	
	润滑油
	0.05
	t/a
	桶装，25kg/桶
	厂内不暂存由设备厂家提供

	8
	能源消耗
	新鲜水
	1687.62
	m3/a
	/
	由园区供水管网供给

	9
	
	电
	300
	万kWh/a
	/
	由园区供电管网提供

	备注：1、项目玻璃原片主要为外购成品平板玻璃，项目不涉及平板玻璃生产。
2、项目不涉及印标网版制版工序。
3、水性油墨购买时已调配好，可直接使用。
4、网版日常清洗方式：抹布蘸取少量的清水后，对网框版进行擦拭，该过程主要产生废抹布，无清洗废水产生（废水全部吸附在抹布里），不需要清洗剂或添加药剂。
5、玻璃磨边、清洗等过程均不添加任何洗涤剂。


表2-5  项目主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	化学名称
	外观及理化性质

	1
	水刀砂
	核心材料是石榴石，是一种非常稳定的硅酸盐矿物，不溶于水，也不与大多数酸、碱发生反应，具有一系列非常适合作为水刀切割磨料的特性。

	2
	润滑油
	是复杂的碳氢化合物的混合物，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。

	3
	印标油墨
	根据技术说明书，项目油墨成分见下：
	化学品名称
	CAS
	含量%

	树脂
	9009-54-5
	50-70

	颜料
	/
	0-30

	水
	7732-18-5
	10-15

	丙二醇
	57-55-6
	5-10

	助剂
	2533-69-4
	2-10

	乙二醇
	107-22-1
	1-5


①物理特性：粘稠体，相对密度1.05±0.1g/cm3，pH为7-9； 
②VOCs含量分析：根据检测报告可知，挥发性有机化合物的含量为8.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨总可挥发性有机化合物含量的限值中水性油墨—网印油墨中的挥发性有机化合物（VOCs）限值为≤30%的要求；
③项目水性油墨挥发性有机化合物（VOCs）含量8.2%=86.1g/L（密度按1.05g/cm3，8.2%×1.05g/cm3×1000=86.1g/L）。又根据油墨成分可知，水份含量为10-15%，项目按最小10%取值，则固体份为81.8%。


油墨核算：
表2-6      油墨核算一览表
	单件产品印刷面积/m2
	总印刷面积/m2
	印刷次数
	印刷厚度/μm
	油墨

	
	
	
	
	密度/kg/m3
	覆盖率/%
	固含量/%
	年使用量/t

	0.0225
	302.4
	1
	5
	1050
	98
	81.8
	0.002

	注：①项目按最大尺寸计算，最大可加工尺寸为2440mm×3660mm×12mm，单块玻璃印刷占比=0.0225/8.9304=0.252%。项目产能为12万平方米，年总印刷面积约为302.4m2，
②油墨使用量=产品总印刷面积×印刷厚度×密度×印刷次数×10-6/（油墨覆盖率×油墨固含量）。


7、公用工程
（1）给、排水
项目用水包括生产用水和生活用水，其中，生产用水包括新鲜水和纯水。新鲜水由园区供水管网提供，纯水为制备。新鲜用水量为5.6254m3/d，满足项目用水需求。
1）生产给、排水
①纯水制备给、排水
项目（异型）水刀切割设备配备纯水制备系统，制备能力为0.5m3/h，采用“机械过滤+树脂软化+盐再生”工艺，配备纯水储罐（约2m3）以缓冲用水波动，确保进水水质。项目纯水制备系统每日运行4小时，制得纯水2m3，全部用于（异型）水刀切割设备，纯水制备系统制水率90%，需要自来水用量为2.22m3/d，浓水排放量为0.22m3/d。
②（异型）水刀切割给、排水
根据上海金箭水刀额定水流量为0.25m3/h，纯水用量为2m3/d。其中，切割沉渣带走纯水量为0.16m3/d，蒸发损耗纯水量为0.02m3/d，水刀切割纯水排放量为1.82m3/d。
③磨边冲洗给、排水
根据资料，每台磨边机配备一个约0.5m3的循环水箱，每日补水量约水箱容量的25%，则单台磨边机用水量0.125m3/d，项目设置4台磨边机，用水量0.5m3/d。其中，磨边沉渣带走水量为0.233m3/d，蒸发损耗水量为0.1m3/d，排污水量为0.167m3/d。
④清洗给、排水
根据资料，每台玻璃清洗干燥机用水量约0.25m3/h，项目设置2台玻璃清洗干燥机，日运行8小时，最大用水量为2m3/d。其中，沉渣带走水量为0.031m3/d，蒸发损耗水量为0.04m3/d，排污水量为1.929m3/d。
⑤网框版擦拭用水
项目网框版印标过程中会粘附印标残留物，需抹布蘸取少量的清水后，对网框版进行擦拭，该过程主要产生废抹布，无清洗废水产生（废水全部吸附在抹布里）。项目每天擦洗1次网框，用水量约0.45L/个·次，用水量约0.0004m3/d。
2）生活给、排水
项目劳动定员均为附近村民，不设食堂、住宿，参照《河北省地方标准 用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021），自然年用水量为18.5~22m3/人·a计，项目年生产300天，用水量为15.2~18.1m3/人·a，项目劳动定员15人，最大用水量为271.5m3/a（0.905m3/d）。职工生活废水产生量按用水量80%计，则职工生活废水产生量为0.724m3/d。
3）小结
综上，网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
全厂水量平衡表见表2-7，全厂水量平衡图见图2-1。
表2-7  全厂水量平衡表 单位：m3/d
	序号
	项目
	总用水量
	新鲜水
	其他工序进入
	进入其他工序
	消耗量
	带走水量
	产生量
	排放量

	1
	纯水制备
	2.22
	2.22
	0
	2
	0
	0
	0.22
	0.22

	2
	（异型）水刀切割
	2
	0
	2
	0
	0.02
	0.16
	1.82
	1.82

	3
	磨边冲洗
	0.5
	0.5
	0
	0
	0.1
	0.233
	0.167
	0.167

	4
	清洗
	2
	2
	0
	0
	0.04
	0.031
	1.929
	1.929

	5
	网框版擦拭
	0.0004
	0.0004
	0
	0
	0
	0.0004
	0
	0

	6
	职工生活
	0.905
	0.905
	0
	0
	0.181
	0
	0.724
	0.724

	7
	合计
	7.6254
	5.6254
	2
	2
	0.341
	0.4244
	4.86
	4.86




图2-1  项目水量平衡图  单位：m3/d
（2）供电
项目用电由园区供电管网提供，项目年用电量300万kW·h。
（3）供热及制冷
项目生产用热由电能提供，职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。
8、物料平衡
项目物料平衡见下：
表2-8  玻璃生产线物料平衡表   单位：t/a
	序号
	投入
	产出

	1
	物料名称
	用量
	产品名称
	产出量

	2
	玻璃原片
	140000m2（4200t）
	产品
	120000m2（3600t）

	3
	
	
	普通切割废玻璃边角料
	13000m2（390t）

	4
	
	
	异型切割沉淀池沉渣（干基）
	666.7m2（20t）

	5
	
	
	磨边沉淀池沉渣（干基）
	1000m2（30t）

	6
	
	
	清洗玻璃沉淀池沉渣（干基）
	133.3m2（4t）

	7
	
	
	钢化破裂的废钢化玻璃
	3333.3m2（100t）

	8
	
	
	检验不合格品
	1866.7m2（56t）

	9
	合计
	140000m2（4200t）
	合计
	140000m2（4200t）


9、平面布置
项目租赁现有闲置空房进行建设，生产车间由东向西依次为产品区、生产区、原料区。办公室位于东北角，危废间、一般固废暂存区位于东南角。项目厂区平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述（图示）及产污环节
施工期不进行大规模土建工程建设，主要租赁闲置车间内进行建设危废暂存间。产生污染物主要为场地清理、土建（地基处理、墙体砌筑）、防渗层、围堰/导流沟施工废气；施工人员生活废水；装修设备运转、运输车辆噪声；清理杂物、装修原料废包装和施工人员生活垃圾。施工期工艺流程图及产污环节见图2-2。
测量放线、区域隔离
场地清理
G2、N3、S2
G1、N1、S1
防渗层、围堰/导流沟施工
配套设施安装
标识安装及清理
N2
N6
N5、S4
土建
G3、N4、S3





图例：废气G  噪声N  固废S 
图2-2  施工期工艺流程图及产污环节
二、运营期工艺流程简述（图示）及产污环节
1、钢化玻璃生产工艺流程
项目生产工艺流程简述见下：
（1）上片
生产使用上片机将玻璃原片上料至切割台。
此工序污染源：上片机运行噪声（N1）；玻璃原片废包装（S1）。
（2）切割
采用切割机将玻璃原料切割成各种尺寸，以满足客户订单需求。切割为普通切割、异型切割。
普通切割适用直线、大弧度曲线，使用切割机在玻璃上切出划痕，由于玻璃是脆性材料，按刀纹施加压力可将玻璃顶开。所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。在划痕完成后，就需要进行裂片，即对玻璃施加外力。增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到使玻璃分离的目的，切割过程无粉尘产生。
异型切割使用上海金箭水刀进行切割，适用任意复杂形状。水刀切割是一个利用超高压水流和磨料进行切割的“冷态”加工系统。核心原理是将水加压到超高压（300-620MPa），通过一个极细的宝石喷嘴（直径约0.1-0.3mm）形成高速射流（速度可达900m/s）。此高速水流再在混合管内与大量硬质磨料（水刀砂）混合，形成一条磨料水射流，冲击到玻璃表面，从而进行切割，切割过程无粉尘产生。
切割后，切割废水通过管道进入水刀自带沉淀池中，通过重力沉降，将水中较大、较重的颗粒（主要为使用过的水刀砂和废玻璃）沉淀下来，沉渣定期清理。
此工序污染源：（异型）水刀切割废水（W1）；切割机、水刀、泵类运行噪声（N2）；普通切割废玻璃边角料、异型切割沉淀池沉渣（S2）。
（3）磨边
利用磨边连线机、玻璃直线直边磨边机、异型磨边机、手动磨边机按照客户需求对玻璃原片进行磨边，以增加玻璃切割面粗糙度。磨边采用水法，即在磨边的同时在磨边机与玻璃接触部位冲水，避免粉尘的产生。含有废玻璃碴的冲洗废水通过管道进入磨边沉淀池进行沉淀，沉碴定期清理。
此工序污染源：磨边冲洗废水（W2）；磨边连线机、玻璃直线直边磨边机、异型磨边机、手动磨边机、泵类运行噪声（N3）；磨边废金刚砂轮、沉淀池沉渣（S3）。
（4）清洗干燥
加工后的玻璃片利用玻璃清洗干燥机对玻璃进行清洗，去除玻璃表面粉尘。清洗过程中仅用自来水清洗，不添加任何洗涤剂。玻璃清洗干燥机自带冷风干系统，清洗后的玻璃经冷风（温度约20℃，干燥时间1-2min）吹干表面水分后，可得到干净、干燥的玻璃。清洗废水通过管道进入清洗沉淀池进行沉淀，沉渣定期清理。
此工序污染源：清洗废水（W3）；玻璃清洗干燥机、泵类运行噪声（N4）；清洗玻璃沉淀池沉渣（S4）。
（5）印标
经清洗干燥后的玻璃人工放至手动印刷台。根据印标位置，人工使用网框板配合印标油墨印刷在玻璃上。项目使用网框版印标过程中网框板会粘附少量残留物，定期使用抹布蘸取少量的清水对网框版进行擦洗，废水全部吸附在抹布里，无清洗废水产生，不需要清洗剂或添加药剂。
此工序污染源：印标废气（G1）；印标噪声（N5）；网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板（S5）；
（6）钢化
将印标的玻璃送入钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）进行钢化，钢化炉设备主要由放片段、对流加热段、平钢化段和取片段四大部分，以及高压离心风机、供风管道、集风箱路、电气控制柜、操作台等组成。
钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）使用电能加热，钢化过程首先将玻璃加热到软化点（加热温度600℃左右，加热时间在20-30分钟），这时玻璃仍能保持原来的形状，但玻璃中粒子已有一定的迁移能力，进行结构调整，以使内部存在的应力很快消除，然后将玻璃进行吹风冷，当温度平衡后，玻璃表面产生了压应力，内层产生了张应力，即玻璃产生均匀而有规律分布的内应力，提高了玻璃作为脆性材料的抗张强度，从而使玻璃抗弯曲和抗冲击强度得到提高，形成了高强度的钢化玻璃。项目钢化本身不产生废气，由于印标使用油墨，在钢化过程中印标会挥发少量有机废气。
此工序污染源：钢化印标挥发废气（G2）；钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）运行噪声（N6）；钢化过程中破裂的废钢化玻璃（S6）。
（6）检验、包装、成品
对钢化后的玻璃进行尺寸、外观等质量检验，不合格品作为固废处理；合格产品使用包装材料（如纸箱、木箱、泡沫角等）进行包装，存入成品区暂存待售；
此工序污染源：检验不合格品（S7）、包装废包装（S8）。
生产工艺流程图见下：


图例：G废气，N噪声，W废水，S固废
图2-3  钢化玻璃生产工艺流程及排污节点图
2、纯水制备生产工艺流程
项目水刀切割设备配套建设纯水制备系统，制备能力为0.5m3/h，采用“机械过滤+树脂软化+盐再生”工艺，以确保进水水质。
项目用水由园区供水管网提供。首先自来水进入原水箱暂存，原水经水泵泵送至砂滤箱（主要为活性炭）进行粗过滤，去除水中的泥沙、悬浮物、胶体等较大颗粒，同时吸附水中的余氯、有机物、异味，保护树脂不被氧化失效；粗滤后水进入软化器，软化器采用离子交换技术，软化器内的阳离子交换树脂与水中的Ca²⁺、Mg²⁺进行交换，释放出钠离子，从根本上防止水垢生成，软化后纯水进入纯水箱，用于水刀设备。
当树脂吸附的Ca²⁺、Mg²⁺达到饱和，软化能力下降，就需要进行再生。再生通常由控制阀自动完成。首先水流从罐体底部进入，从顶部流出。目的冲散被压实的树脂床，冲洗掉树脂层在运行过程中截留的悬浮杂质，为再生创造良好条件。接着系统从盐箱中吸入高浓度的氯化钠（NaCl）饱和盐水，并将其缓慢地通过树脂层。高浓度的Na⁺将被树脂吸附的Ca²⁺和Mg²⁺置换下来，随废水排走。使树脂从“钙镁型”恢复为“钠型”，重新获得软化能力。最后用原水正向流过树脂层，冲洗掉树脂层中残留的盐水和被置换下来的Ca²⁺、Mg²⁺离子，直到出水合格，系统再生完成。
此工序污染源：纯水制备浓水（W4）；纯水制备设备、泵类运行噪声（N7）；纯水制备设备产生的废活性炭、废离子交换树脂（S9）。
纯水制备生产工艺流程图见下：


图例：N噪声，W废水，S固废
图2-4  纯水制备生产工艺流程及排污节点图
3、其他排污节点
此外，项目还涉及设备维护废润滑油S10、废润滑油桶S11、含油废劳保用品及抹布S12、生活垃圾S13；职工生活污水W5；
项目产排污节点一览表见下：
表2-9  项目产排污节点一览表
	类别
	排污节点
	主要污染物
	排放规律
	防治措施

	废气
	G1
	印标
	非甲烷总烃
	间断
	要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测。

	
	G2
	钢化
	非甲烷总烃
	间断
	

	废水
	W1
	（异型）水刀切割废水
	pH、COD、SS
	间断
	生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理

	
	W2
	磨边冲洗废水
	pH、COD、SS
	间断
	

	
	W3
	清洗废水
	pH、COD、SS
	间断
	

	
	W4
	纯水制备浓水
	pH、COD、氨氮
	间断
	

	
	W5
	职工生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	间断
	

	噪声
	N1
	上片机运行噪声
	Leq
	连续
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施

	
	N2
	切割机、水刀、泵类运行噪声
	
	
	

	
	N3
	磨边连线机、玻璃直线直边磨边机、异型磨边机、手动磨边机、泵类运行噪声
	
	
	

	
	N4
	玻璃清洗干燥机、泵类运行噪声
	
	
	

	
	N5
	印标噪声
	
	
	

	
	N6
	钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）运行噪声
	
	
	

	
	N7
	纯水制备设备、泵类运行噪声
	
	
	

	固废
	S1
	玻璃原片
	废包装
	间断
	交由原厂家回收

	
	S2
	普通切割
	废玻璃边角料
	间断
	收集后外售

	
	
	异型切割
	沉淀池沉渣
	
	

	
	S3
	磨边
	废金刚砂轮
	间断
	

	
	
	
	沉淀池沉渣
	间断
	

	
	S4
	清洗玻璃
	沉淀池沉渣
	间断
	

	
	S6
	钢化
	破裂的废钢化玻璃
	间断
	

	
	S7
	检验
	不合格品
	间断
	

	
	S8
	包装
	废包装
	间断
	

	
	S9
	纯水制备设备
	废活性炭、废离子交换树脂
	间断
	

	
	S5
	印标
	网版擦洗废抹布
	间断
	分类收集存放于危废暂存间，定期交由资质单位处置

	
	
	
	废印标油墨
	间断
	

	
	
	
	废印标油墨桶
	间断
	

	
	
	
	废网框板
	间断
	

	
	S10
	设备维护
	废润滑油
	间断
	

	
	S11
	
	废润滑油桶
	间断
	

	
	S12
	
	含油废劳保用品及抹布
	间断
	

	
	S13
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	由环卫部门统一清运处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续履行情况
环保手续履行情况见表2-10。
表2-10项目环保手续履行情况一览表
	序号
	项目名称
	审批部门
	审批时间及文号
	是否投产
	验收部门
	验收时间及文号
	排污证编号及期限

	1
	《栾城区老牛钢化玻璃厂年产12万m2钢化玻璃项目现状环境影响评估报告》
	石家庄市栾城区环境保护局
	2017年9月7日，/
	是
	/
	/
	排污编号92130124MA0BJBPR08001Y，有效期2023-12-14至2028-12-13。


二、现有工程污染物排放量及达标情况
1）现有工程污染物排放情况
根据2024年1月出具的检测报告（CCJW2401060），现有工程污染物排放情况如下：
表2-11 现有工程主要污染情况、治理措施及排放情况一览表
	类别
	产排污环节
	污染物种类
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	执行标准
	达标情况

	废气
	无组织
	厂界
	颗粒物
	/
	/
	0.495
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	达标

	
	
	车间口
	颗粒物
	/
	/
	0.631
	
	达标

	类别
	产排污环节
	污染物种类
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	执行标准
	达标情况

	废水
	生产废水
	COD、SS
	/
	/
	循环使用，不外排
	/

	
	生活污水
	COD、氨氮、SS
	/
	/
	泼洒抑尘，不外排
	/

	类别
	产排污环节
	方位
	检测限值
	执行标准
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	
	

	噪声
	生产设备
	东厂界
	59.1
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	达标

	
	
	南厂界
	55.6
	/
	
	

	
	
	西厂界
	55.5
	/
	
	

	
	
	北厂界
	/
	/
	
	

	类别
	产排污环节
	名称
	产生量
	去向
	执行标准
	达标情况

	固体废物
	一般固废
	废边角料（包含废玻璃边角料、切割沉淀池沉渣、磨边沉淀池沉渣、清洗沉淀池沉渣、破裂的废钢化玻璃、不合格品）
	30000m2
（900t）
	集中收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	合理处置

	
	职工生活
	生活垃圾
	2.25
	由环卫部门统一定期清运
	《河北省固体废气污染环境防治条例》“第四章生活垃圾”中相关要求
	


表2-12 现有主要污染物排放一览表      单位t/a
	类别
	污染物
	排放量

	废气
	SO2
	0

	
	NOx
	0

	废水
	COD
	0

	
	氨氮
	0


三、现有工程存在的环保问题及整改措施
现有工程均已按照相应规定履行了环保手续，取得了相应的环保文件。因原厂址租赁到期，企业进行搬迁，2025年6月租赁石家庄圣弘粮食机械有限责任公司现有闲置厂房进行建设，租赁厂地位于石家庄市栾城区楼底镇段同村装备制造产业园和谐街63号院内1A号。该厂房为已建成的标准工业厂房，企业通过租赁方式获得其使用权，主要构筑物即所租赁的整个生产车间。与原有厂址（栾城区榆底村）已完全分离，无任何延续或依托关系。项目生产及运营所需的各类设施均在本租赁厂房内独立建设，不依托园区外或其他企业的现有设施。项目所需供电、供水均由园区提供。
2025年10月9日，企业进行工商变更由原“栾城区老牛钢化玻璃厂”更名为“石家庄犇辉钢化玻璃有限公司”，不存在与项目有关的原有环境污染问题。
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	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）环境空气质量达标区判定
1）基本污染物环境质量现状监测数据
根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》相关数据进行判定。
表3-1  区域环境空气质量现状判定表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
μg/m3
	标准值
μg/m3
	占标率
%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	78
	70
	111.43
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	45
	35
	128.57
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.50
	达标

	CO
	24小时平均第95位百分位数
	1200
	4000
	30.00
	达标

	O3
	8小时平均第90位百分位数
	182
	160
	113.75
	不达标


根据环境公报的结果，项目所在区域中PM10，PM2.5，O3不达标，SO2、NO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表1二级标准及修改单标准要求。因此本项目所在区域为不达标区。
2）其它污染物环境空气质量现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本次评价非甲烷总烃环境质量现状数据引用河北新宝丰科技有限公司2023年11月7日出具的《河北欣蓝环境科技有限公司检测中心项目检测报告》（报告编号：HBXBF2310X001），监测点位为汪家庄村，位于本项目南侧2650m处，监测时间2023年10月27日-2023年10月30日，引用监测点位和时间符合技术指南要求。
①监测因子：非甲烷总烃。
②监测布点：引用1个环境空气质量监测点。
表3-2  特征污染物检测点位基本信息
	检测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	检测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	厂址下风向1
	114°32'33.055"
	37°54'39.062"
	非甲烷总烃
	2023年10月27日-10月30日
	南
	2650


③监测分析方法
采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。
表3-3  检测项目及分析方法
	检测类别
	项目
	分析方法
	仪器名称、型号及编号
	检出限

	环境
空气
	非甲烷总烃
	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总经的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）
	MMQ-M10 真空采样箱
（XBFB078、XBFB079）
GC9790II 气相色谱仪
（XBFA002）
	0.07mg/m3


④评价方法
评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：Pi--i污染物标准指数；
Ci--i污染物实测浓度，mg/m3；
C0i--i污染物评价标准值，mg/m3。
⑤监测及评价结果
表3-4 评价结果一览表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	评价标准/（ug/m3）
	监测浓度范围/（ug/m3）
	标准指数
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	汪家庄村
	114°32'33.055"
	37°54'39.062"
	非甲烷总烃
	1h平均
	2000
	560-740
	0.37
	0
	达标


由表可知，非甲烷总烃浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。
2、地表水
项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西侧1024m的民心河及西南侧3014m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。
3、声环境
项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。
4、生态环境
经调查，项目附近无珍稀动植物等生态环境保护目标分布，不涉及生态现状调查。
5、电磁辐射
项目不属于新建或技改、技改广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及项目电磁辐射现状监测。
6、地下水、土壤环境
原则上不开展环境质量现状调查，采取防渗措施后，正常情况下无污染途径，不涉及项目地下水、土壤环境现状监测。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
厂界外500米范围内大气环境保护目标见表3-5。
表3-5   大气环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标
	坐标/°
	保护
内容
	相对方位
	相对距离（m）
	功能要求

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	大气
环境
	段同村
	114°32′21.352″
	37°56′3.233″
	村民
	东
	130
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准


2、声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
施工期：施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；
运营期：厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。
排放标准一览表见表3-6。
表3-6  废气排放标准一览表
	时期
	产生工序
	污染物
	标准限值
	执行标准

	施工期
	施工
	颗粒物
	排放浓度a≤80µg/m3
达标判定依据≤2次/天
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值

	运营期
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	≤2.0mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准

	注：1）a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。
2）因项目为租赁厂房，厂房外即厂界，则不执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。项目为现有企业，应于2026年10月1日起执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）相关标准，本次环评按照取严执行。


2、废水
项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。
标准值详见下表：
表3-7   废水排放标准   单位：mg/L
	项目
	污染物
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质
	本项目执行标准

	废水
	pH
	6-9
	6-9
	6-9

	
	COD
	500
	450
	450

	
	BOD5
	300
	160
	160

	
	SS
	400
	200
	200

	
	NH3-N
	/
	45
	45


3、噪声
（1）施工期：施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准要求；
（2）运营期：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
噪声排放标准一览表见表3-8。
表3-8  环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	类别
	污染物
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	等效连续A声级Leq（A）
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准

	运营期
	
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的相关标准。
生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定要求。

	总量
控制
指标
	根据《“十四五”主要污染物总量减排潜力测算工作指南》相关规定，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮；SO2、氮氧化物、颗粒物、VOCS。
（1）废气污染物
项目生产不用热，职工日常办公供暖由空调提供，不设燃煤燃气等供热设施，故不涉及废气污染物SO2、NOX的排放，废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。项目不涉及颗粒物排放，颗粒物核算排放量为0t/a。项目涉及VOCS排放，由于排放量较小，废气无组织排放，不涉及VOCS核算，排放量为0t/a。
（2）废水污染物
项目网框版擦拭无废水产生。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。出水执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1标准中的“重点控制区排放限值”，即COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L。项目COD、NH3-N排放核算见下：
表3-9  污染物总量控制指标计算
	项目
	排放标准/浓度（mg/L）
	废水量（m3/d）
	运行时间（d/a）
	污染物年排放量（t/a）

	COD
	40
	4.86
	300
	0.05832≈0.058

	氨氮
	2.0
	4.86
	300
	0.002916≈0.003

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/d）×运行时间（d/a）/106

	核算结果
	由公式核算可知，污染物总量指标为：COD：0.058t/a、氨氮：0.003t/a


经计算，COD：0.058t/a、氨氮：0.003t/a。
（3）小结
项目完成后，项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.058t/a、NH3-N：0.003t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0t/a、VOC：0t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、大气环境保护措施
项目施工期废气主要为场地清理、土建（地基处理、墙体砌筑）、防渗层、围堰/导流沟施工废气。根据《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日）、关于印发《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函〔2024〕115号）要求、《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准》（2022.7.27）等相关文件中关于控制建筑施工扬尘的规定，建设单位在施工期拟采取如下控制措施：
（1）封闭施工。项目施工在闲置车间内部进行施工，关闭车间大门及窗户，实现物理封闭，有效阻断扬尘向外扩散。
（2）湿法作业。对于产生扬尘的场地清理、地面打磨等作业时，必须辅以喷雾或洒水措施，保持作业面湿润。内部建筑材料（如水泥、砂石）的搬运、搅拌等过程，应在湿润状态下进行。
（3）材料管理。防渗层施工所需的土方、水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应在车间内划定区域集中、整齐堆放。对露天堆放（若临时置于车间外）的材料，必须使用防尘网（苫布）进行全覆盖，并适时洒水保湿。对于防渗层材料，优先选用低VOCs含量的环保型防腐涂料、粘结剂等装修材料，从源头减少废气的产生。
（4）制度管理。施工单位需配备专职环保管理人员，负责施工期间扬尘防治措施落实的日常现场检查与记录。在车间门口等关键位置张贴扬尘防治责任牌，明确责任主体和具体措施。
综上，通过采取以上抑尘措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。
2、施工期水环境影响分析
施工期废水主要为施工人员产生的生活废水。
施工生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮，由于施工人员较少，产生废水直接用于喷洒抑尘，不外排。
综上所述，项目施工期废水不外排，不会对周边水环境产生明显影响。
3、施工期噪声环境影响和保护措施
施工期产生的噪声源主要为装修设备运转噪声、运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：
（1）选用低噪声设备。在设备选型时，优先选用低噪声、低振动的先进施工机械和工具（如低噪声切割机、振动小的夯实设备等）。
（2）设备维护与正确使用。加强施工机械的日常维护保养，确保设备处于良好运行状态，防止因设备故障产生异常噪声。规范操作流程，避免因不当操作加剧噪声。
（3）封闭施工。关闭车间所有门窗，利用现有厂房的围护结构起到天然的隔声、屏蔽作用。
（4）优化布局与距离衰减。在车间内合理布置高噪声设备，尽可能将其设置在远离周边敏感点的一侧，充分利用距离实现噪声自然衰减。
（5）车辆交通管理。运输车辆进入厂区后，严禁鸣笛。合理规划运输路线，使车辆尽可能远离敏感点行驶。物料运输与装卸作业应轻拿轻放，减少碰撞噪声。
（6）严格限定施工时间。将高噪声作业严格限制在昼间进行。严禁在夜间产生环境噪声污染的施工作业。在午间等居民休息的敏感时段，合理安排低噪声作业，避免进行高噪声活动。
（7）加强沟通与公示。施工前在厂区周边张贴告示，公示施工计划、工期及采取的降噪措施，争取周边群众的理解。设立联络电话，及时处理噪声投诉。
（8）强化现场监督。施工单位应指派专人负责施工现场噪声管理，确保各项降噪措施落实到位，并及时纠正不规范的施工行为。
综上，通过采取以上措施，施工噪声对周边环境影响程度较小，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。
4、施工期固废环境影响和保护措施
施工期固体废弃物主要是清理杂物、装修原料废包装和施工人员生活垃圾。
施工清理杂物、装修原料废包装，统一交由指定地点进行处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。
采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）废气污染源及治理措施
项目废气主要为印标、钢化使用油墨产生的挥发废气，主要污染物以非甲烷总烃计。根据油墨技术说明书，挥发性有机化合物的含量为8.2%，项目总印刷面积302.4m2，印刷厚5μm，密度为1050kg/m3，根据表2-6油墨核算一览表，项目印刷体积为0.002吨，则非甲烷总烃产生量为0.0002t/a。项目要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测。经采取措施后，无组织排放量为0.0002t/a（0.00007kg/h）。
根据AERSCREEN模式预测结果，厂界非甲烷总烃贡献值为0.00005mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。
综上，在采取以上措施后，大气污染物可实现达标排放。
（2）废气产排污情况
废气产排污情况汇总见表4-1：
表4-1  废气产排污情况汇总
	产排污环节
	污染物种类
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度
mg/m3
	污染防治措施
	排放量
t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	
	
	
	
	
	名称
	收集效率%
	去除率处理能力%
	是否为可行技术
	
	
	

	无组织
	印标、钢化废气
	非甲烷总烃
	0.0002 
	0.00007 
	/
	使用低VOCs含量的水性油墨；油墨使用过程中密封贮存，即用即开；加强车间机械通风，建立台账记录，定期监测
	/
	/
	是
	0.0002 
	0.00007 
	/


（3）项目不涉及废气排放口。
（4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气监测要求见下表。
表4-2   无组织废气监测要求一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	四周厂界
	非甲烷总烃
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准


（5）非正常工况
项目非正常工况考虑人员操作失误，油墨在非使用时段未及时密封、取用油墨时发生洒落等。项目采取建立严格的设备巡检和维护制度，确保通风系统正常运行。对员工进行培训，规范操作流程，避免物料的跑、冒、滴、漏。含油墨危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。项目在采取以上措施后非正常工况下对周围环境影响可接受。
（6）废气污染物环境影响分析 
根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》相关数据进行判定建设项目所在地区域为不达标区。根据特征污染物数据可知，特征污染因子非甲烷总烃浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。距离项目最近的敏感点为东侧130m的段同村。
项目运营期要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施，废气达标排放。项目实施后对周围环境空气的影响较小。
（7）废气污染治理可行性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”；项目废气中NMHC初始排放速率为0.0002kg/h＜2kg/h，项目采取更合理的管理措施来替代末端治理。项目要求使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测等措施，废气达标排放。因此，污染治理可行。
综上所述，在采取了相应治理措施后，环境影响是可接受的。
2、废水
（1）废水污染源源强及相关参数
网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。项目废水源强分析如下：
水刀切割纯水制备浓水外排水量为0.22m3/d；参照《给水排水设计手册（第4册）：工业给水处理》-4、离子交换及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），主要污染物及浓度分别为：pH：7-9、COD：5mg/L、氨氮：0.5mg/L。
水刀切割废水外排水量为1.82m3/d；磨边冲洗废水外排水量为0.167m3/d；参照《玻璃加工废水处理及中水回用的工程设计》，主要污染物及浓度分别为：pH：7-9、COD：1000mg/L、SS：1500mg/L。
清洗废水外排水量为1.929m3/d；参照《玻璃制造废水处理工艺的探讨》，主要污染物及浓度分别为：pH：7-9、COD：50mg/L、SS：470mg/L。
职工生活污水外排水量0.724m3/d。参照《给水排水设计手册第5册城镇排水》-典型的生活污水水质，主要污染物及浓度分别为：pH：6-9、COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、氨氮：40mg/L。
项目废水污染源源强及相关参数见表4-3。
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	表4-3 废水产生及排放基本情况一览表
	序号
	产排污环节
	类别
	污染物种类
	废水产生量（m3/d）
	产生浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）
	治理设施
	废水排放量（m3/d）
	污染物排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/a）
	排放方式
	排放规律

	
	
	
	
	
	
	
	处理能力（m3/d）
	治理工艺
	治理效率（%）
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	1
	生产
	纯水制备浓水
	PH
	0.22
	7-9
	/
	/
	/
	/
	是
	4.86
	PH：6-9
COD：357.499
BOD5：18.026
SS：131.891
氨氮：5.386
	COD：0.521
BOD5：0.026
SS：0.192
氨氮：0.008
	合流制
	间断排放

	
	
	
	COD
	
	5
	0.0003 
	/
	
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.5
	0.00003
	/
	
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	水刀切割废水
	PH
	1.82
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	1000
	0.655
	/
	
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	1500
	0.819
	/
	
	85
	
	
	
	
	
	

	
	
	磨边冲洗废水
	PH
	0.167
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	1000
	0.06
	/
	
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	1500
	0.075
	/
	
	85
	
	
	
	
	
	

	
	
	清洗废水
	PH
	1.929
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	50
	0.029
	/
	
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	470
	0.272
	/
	
	85
	
	
	
	
	
	

	2
	职工生活
	生活污水
	PH
	0.724
	6-9
	 /
	/
	化粪池
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	400
	0.174
	/
	
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	
	220
	0.096
	/
	
	45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	200
	 0.087
	/
	
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	40
	0.017
	/
	
	10
	
	
	
	
	
	

	排放去向：网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。


表4-4 废水排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	排放口坐标
	排放标准

	
	
	
	
	经度
	纬度
	

	1
	DW001
	污水排放口
	一般排放口
	114°32′15.321″
	37°56′3.213″
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求确定及本项目特点，本项目废水监测计划见下表：
表4-5  废水监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	排放标准

	污水排放口
	pH、COD、SS、氨氮、BOD5
	1次/年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求


（2）非正常工况
项目非正常排放污染源为水刀切割、磨边、清洗废水的沉淀池因管理不善（如未定期清掏）或设备故障（如排泥泵损坏）导致污泥淤积，有效容积严重不足，失去沉淀效果；化粪池长期未清掏，污泥淤满，失去沉淀和厌氧消化功能；从而导致污水超标排放。
①非正常排放污染物源强
表4-6  非正常排放污染排放源强一览表
	序号
	产排污环节
	类别
	污染物种类
	废水产生量（m3/d）
	产生浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）
	治理设施
	废水排放量（m3/d）
	污染物排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/a）
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	
	处理能力（m3/d）
	治理工艺
	治理效率（%）
	是否为可行技术
	
	
	
	

	1
	生产
	纯水制备浓水
	PH
	0.22
	7-9
	/
	/
	/
	/
	是
	4.86
	PH：＞9
COD：488.508
BOD5：32.774
SS：829.615
氨氮：5.981
	COD：0.712
BOD5：0.048
SS：1.210
氨氮：0.009
	待故障处理完毕后，再进行污水处理，达标排放

	
	
	
	COD
	
	5
	0.0003 
	/
	
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.5
	0.00003
	/
	
	/
	
	
	
	
	

	
	
	水刀切割废水
	PH
	1.82
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	1000
	0.655
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	1500
	0.819
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	磨边冲洗废水
	PH
	0.167
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	1000
	0.06
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	1500
	0.075
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	清洗废水
	PH
	1.929
	7-9
	 /
	/
	沉淀
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	50
	0.029
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	470
	0.272
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	2
	职工生活
	生活污水
	PH
	0.724
	6-9
	 /
	/
	化粪池
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	400
	0.174
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	
	220
	0.096
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	200
	 0.087
	/
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	40
	0.017
	/
	
	0
	
	
	
	
	


根据上表，在非正常情况下，废水会对周边水环境将产生一定程度不良影响。为避免上述非正常排放的发生，项目加强日常对污水处理设备的维护，避免非正常排放的发生，事故时及时发现，采取措施可将环境影响降到最低。
②管理措施 
为防范污水排放风险事故发生，本次评价提出：
a、 指派专人对污水处理设备进行巡查、设备检修和维护，确保设备正常运行；
b、 制定应急预案，加强管理人员培训，定期进行应急演练；
c、污水处理设备应由专业单位进行设计、施工，确保工艺和工程质量满足要求；
综上，项目废水为间接排放，采取的水污染控制措施和环境减缓有效，对地表水环境进行较小，地表水环境影可接受。
（3）生产废水可行性分析




	
	项目生产废水包括水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水，采用配套沉淀池预处理。沉淀池的工作原理是利用重力作用，让密度大于水的固体颗粒在水中缓慢下沉，从而实现固液分离。上述废水中的绝大部分悬浮物密度都远大于水，自然沉降性能良好，极大地减轻了绿源污水处理厂的物理和生化处理单元的负担，保证了污水处理厂的稳定运行和最终出水达标。且根据项目分析，废水达标排放，因此，生产废水采用沉淀预处理可行。
（4）生活污水可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃》（HJ 856-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），项目生活污水采用的化粪池预处理，属于符合规范的可行性技术。因此，项目生活污水进行预处理是可行的。
（5）依托石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）可行性分析
石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）位于石家庄栾城区灵达路以南，规划建延路以北，规划化工大街以东，化工东街以西，占地面积约为54.423亩，设计废水处理规模为3万m3/d，分两期进行建设。该污水处理厂采用“粗格栅-提升泵房一细格栅-旋流沉砂池-膜格栅-调节池-水解酸化池-A2O生化池-二沉池-MBR池-臭氧接触池-中水储池及接触消毒”工艺。进水水质要求：pH6~9、COD≤450mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、氨氨≤45mg/L，处理后出水水质同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）及修改单的要求，即：COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤2.0（3.5）mg/L。
石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）设计污水处理规模1万m3/d，实际污水处理量0.6~0.7万m3/d，本项目全厂排水量为4.86m3/d，完全有能力接收本项目排放的废水。从水量和水质角度分析，项目废水不会对石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）的运行造成冲击，因此本项目废水排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）是可行的。
综上，项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境基本无影响。
3、 噪声






	
	（1）主要噪声源源强及控制措施
项目产噪设备主要是上片机、切割机、上海金箭水刀、磨边连线机、玻璃直线直边磨边机、异型磨边机、手动磨边机、玻璃清洗干燥机、钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）、水泵等设备运行时产生噪声，噪声级在70～95dB（A）之间。
项目均选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，可降噪约为20dB（A）左右。项目设备噪声源源强及控制措施见下表。
表4-7 项目主要噪声源及治理措施一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
X/Y/Z
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行
时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距离声源距离）/（dB（A）/m）
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	生产车间
	上片机
	1
	70
	低噪声设备，基础减震
	-397.6
	262.34
	1
	93.91
	14.93
	6.37
	11.26
	52.05
	52.06
	52.11
	52.07
	昼间
	15
	21.05
	21.06
	21.11
	21.07
	1

	2
	
	切割机
	1
	95
	
	-392.19
	255.08
	1
	88.62
	7.61
	11.67
	18.56
	77.05
	77.09
	77.07
	77.06
	昼间
	
	46.05
	46.09
	46.07
	46.06
	1

	3
	
	切割机
	1
	95
	
	-384.72
	255.08
	1
	81.15
	7.52
	19.14
	18.61
	77.05
	77.09
	77.06
	77.06
	昼间
	
	46.05
	46.09
	46.06
	46.06
	1

	4
	
	切割机
	1
	95
	
	-377.25
	254.95
	1
	73.68
	7.3
	26.6
	18.8
	77.05
	77.09
	77.06
	77.06
	昼间
	
	46.05
	46.09
	46.06
	46.06
	1

	5
	
	上海金箭水刀
	1
	80
	
	-368.93
	255.08
	1
	65.36
	7.33
	34.92
	18.73
	62.05
	62.09
	62.05
	62.06
	昼间
	
	31.05
	31.09
	31.05
	31.06
	1

	6
	
	磨边连线机
	1
	80
	
	-362.73
	255.28
	1
	59.16
	7.45
	41.13
	18.58
	62.05
	62.09
	62.05
	62.06
	昼间
	
	31.05
	31.09
	31.05
	31.06
	1

	7
	
	玻璃直线直边磨边机
	1
	80
	
	-357.04
	255.28
	1
	53.47
	7.38
	46.82
	18.62
	62.05
	62.09
	62.05
	62.06
	昼间
	
	31.05
	31.09
	31.05
	31.06
	1

	8
	
	异型磨边机
	1
	80
	
	-352.14
	255.28
	1
	48.57
	7.32
	51.72
	18.66
	62.05
	62.09
	62.05
	62.06
	昼间
	
	31.05
	31.09
	31.05
	31.06
	1

	9
	
	手动磨边机
	1
	80
	
	-347.14
	255.38
	1
	43.57
	7.36
	56.72
	18.6
	62.05
	62.09
	62.05
	62.06
	昼间
	
	31.05
	31.09
	31.05
	31.06
	1

	10
	
	玻璃清洗干燥机
	1
	80
	
	-349.14
	268.97
	1
	45.36
	20.97
	54.92
	4.99
	62.05
	62.06
	62.05
	62.14
	昼间
	
	31.05
	31.06
	31.05
	31.14
	1

	11
	
	玻璃清洗干燥机
	1
	80
	
	-348.84
	265.07
	1
	45.12
	17.07
	55.16
	8.89
	62.05
	62.06
	62.05
	62.08
	昼间
	
	31.05
	31.06
	31.05
	31.08
	1

	12
	
	钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）
	1
	80
	
	-340.54
	269.27
	1
	36.75
	21.17
	63.53
	4.76
	62.05
	62.06
	62.05
	62.15
	夜间
	
	31.05
	31.06
	31.05
	31.15
	1

	13
	
	钢化炉（强制对流型平钢化玻璃生产线）
	1
	80
	
	-340.24
	265.27
	1
	36.52
	17.17
	63.77
	8.76
	62.05
	62.06
	62.05
	62.08
	夜间
	
	31.05
	31.06
	31.05
	31.08
	1

	14
	
	水泵
	1
	75
	
	-368
	255.15
	1
	64.43
	7.38
	35.86
	18.67
	57.05
	57.09
	57.05
	57.06
	昼间
	
	26.05
	26.09
	26.05
	26.06
	1

	15
	
	水泵
	1
	75
	
	-362.07
	255.24
	1
	58.5
	7.4
	41.79
	18.62
	57.05
	57.09
	57.05
	57.06
	昼间
	
	26.05
	26.09
	26.05
	26.06
	1

	16
	
	水泵
	1
	75
	
	-356.23
	255.32
	1
	52.66
	7.41
	47.63
	18.59
	57.05
	57.09
	57.05
	57.06
	昼间
	
	26.05
	26.09
	26.05
	26.06
	1

	17
	
	水泵
	1
	75
	
	-351.38
	255.32
	1
	47.81
	7.35
	52.48
	18.62
	57.05
	57.09
	57.05
	57.06
	昼间
	
	26.05
	26.09
	26.05
	26.06
	1


（2）声环境影响预测
1）预测因子、方位
①预测因子
等效连续A声级。
②预测位置
厂界四周作为评价点
③坐标原点
项目厂区中心位置为预测坐标原点。



	
	2）预测模式
①室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
A. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，m2，[image: ]为平均吸声系数。
B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
（3）预测步骤
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为:

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti ——在T时间内i声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，
（4）预测结果与评价
根据预测模式，项目噪声污染源采取减振隔音措施，设备噪声对厂界的综合贡献值结果见表4-8。85
表4-8    噪声预测结果表
	预测时间及点位
	贡献值
	标准值

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	53.62
	40.86
	65
	55

	南厂界
	52.82
	40.06
	
	

	西厂界
	49.53
	36.78
	
	

	北厂界
	52.64
	39.89
	
	


由上表可知，由上述预测结果可知，厂界昼间最大贡献值为53.62dB（A）、厂界夜间最大贡献值为40.86dB（A），噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
因此，项目建设不会对周围声环境产生明显影响。
（5）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目噪声监测计划见下表。
表4-9  环境监测计划一览表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界
	Leq（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


综上所述，项目建设不会对周围声环境质量产生明显影响。
4、固体废物
（1）固体废物产生及处置情况
项目运营期产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。
①一般固体废物
项目一般工业固体废物包括玻璃原片废包装、普通切割废玻璃边角料、异型切割沉淀池沉渣、磨边废金刚砂轮、磨边沉淀池沉渣、清洗玻璃沉淀池沉渣、钢化破裂的废钢化玻璃、检验不合格品、包装废包装、纯水制备设备废活性炭、废离子交换树脂。
玻璃原片废包装产生量为15t/a，交由原厂家回收；普通切割废玻璃边角料产生量为13000m2/a（390t/a）、异型切割沉淀池沉渣（干基）产生量为666.7m2/a（20t/a）、磨边废金刚砂轮产生量为0.5t/a、磨边沉淀池沉渣（干基）产生量为1000m2/a（30t/a）、清洗玻璃沉淀池沉渣（干基）产生量为133.3m2/a（4t/a）、钢化破裂的废钢化玻璃产生量为3333.3m2/a（100t/a）、检验不合格品产生量为1866.7m2/a（56t/a）、包装废包装产生量为5t/a、纯水制备设备废活性炭产生量为0.9t/a、废离子交换树脂产生量为0.2t/a，均收集后外售。
②危险废物
[bookmark: _Hlk177942416]项目危险废物主要为印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布。
印标网版擦洗废抹布、废网框板、废印标油墨、废印标油墨桶，废物类别：HW12染料、涂料废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-253-12。
废润滑油废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-217-08。
废润滑油桶废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-249-08。
[bookmark: _Hlk177942640][bookmark: _Hlk177942648][bookmark: _Hlk177942655]含油废劳保用品及含油抹布废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-041-49。
项目印标网版擦洗废抹布产生量为0.001t/a；废网框板产生量为0.06t/a；废印标油墨产生量为0.0001t/a；废印标油墨桶产生量为0.0004t/a；废润滑油产生量为0.005t/a；废润滑油桶产生量为0.002t/a；含油废劳保用品及含油抹布产生量为0.001t/a。分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
3）职工生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人﹒d计，项目劳动定员15人，则生活垃圾产生量为2.25t/a，收集后由环卫部门统一处置。
项目固体废物产生与处置情况汇总见表4-10。
表4-10 项目固体废物属性判别、产生及处理措施表  单位：t/a
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	一般工业固体废物代码或危险废物及编码
	物理性状
	环境危险特性
	产生量
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量

	玻璃原片
	废包装
	一般固体废物
	/
	SW59其他工业固体废物
	非特定行业
	900-009-S17
	固态
	/
	15
	堆存
	交由原厂家回收
	15

	普通切割
	废玻璃边角料
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	390
	堆存
	收集后外售
	390

	异型切割
	沉淀池沉渣
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	20
	袋装
	收集后外售
	20

	磨边
	废金刚砂轮
	
	
	SW59其他工业固体废物
	非特定行业
	900-009-S59
	固态
	/
	0.5
	袋装
	收集后外售
	0.5

	磨边
	沉淀池沉渣
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	30
	袋装
	收集后外售
	30

	清洗玻璃
	沉淀池沉渣
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	4
	袋装
	收集后外售
	4

	钢化
	破裂的废钢化玻璃
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	100
	堆存
	收集后外售
	100

	检验
	不合格品
	
	
	SW17可再生类废物
	非特定行业
	900-004-S17
	固态
	/
	56
	堆存
	收集后外售
	56

	包装
	废包装
	
	
	SW59其他工业固体废物
	非特定行业
	900-009-S17
	固态
	/
	5
	堆存
	收集后外售
	5

	纯水制备设备
	废活性炭
	
	
	SW59其他工业固体废物
	非特定行业
	900-009-S59
	固态
	/
	0.9
	袋装
	收集后外售
	0.9

	
	废离子交换树脂
	
	
	SW59其他工业固体废物
	非特定行业
	900-008-S59
	固态
	/
	0.2
	袋装
	收集后外售
	0.2

	印标
	印标网版擦洗废抹布
	危险废物
	有机物
	HW12染料、涂料废物
	非特定行业
	900-253-12
	固态
	T，I
	0.001
	袋装
	分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理
	0.001

	
	废印标油墨
	
	
	
	
	
	液态
	
	0.06
	桶装
	
	0.003

	
	废印标油墨桶
	
	
	
	
	
	固态
	
	0.0001
	堆存
	
	1×10-5

	
	废网框板
	
	
	
	
	
	固态
	
	0.0004
	袋装
	
	0.002

	设备维护
	废润滑油
	
	废矿物油与含矿物油废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	非特定行业
	900-217-08
	液态
	T，I
	0.005
	桶装
	
	0.005

	设备维护
	废润滑油桶
	
	
	
	
	900-249-08
	固态
	
	0.002
	堆存
	
	0.002

	设备维护
	含油废劳保用品及含油抹布
	
	
	HW49其他废物
	
	900-041-49
	固态
	T
	0.001
	桶装
	
	0.001

	职工生活
	生活垃圾
	/
	/
	SW64 
其他垃圾
	非特定行业
	900-099-S64
	固态
	/
	2.25
	/
	收集后由环卫部门统一处置
	2.25


综上，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集，均能得到有效利用或妥善处置。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），危险废物贮存情况见下：

表4-11  工程分析中危险废物汇总样表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码 
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	印标网版擦洗废抹布
	HW12染料、涂料废物
	900-253-12
	0.001
	印标
	固态
	油墨
	有机物
	半个月
	T，I
	分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理

	2
	废印标油墨
	
	
	0.06
	
	液态
	
	
	1年
	
	

	3
	废印标油墨桶
	
	
	0.0001
	
	固态
	
	
	1年
	
	

	4
	废网框板
	
	
	0.0004
	
	固态
	
	
	半个月
	
	

	5
	废润滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-217-08
	0.005
	设备维护
	液态
	矿物油
	烷烃、环烷烃、芳香烃等
	半年
	T，I
	

	6
	废润滑油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	0.002
	设备维护
	固态
	矿物油
	烷烃、环烷烃、芳香烃等
	半年
	T，I
	

	7
	含油废劳保用品及含油抹布
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.001
	设备维护
	固态
	沾染矿物油
	烷烃、环烷烃、芳香烃等
	半年
	T
	


表4-12  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 
	序号
	贮存场所 
（设施） 
名称 
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码 
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布
	HW12染料、涂料废物HW49其他废物、HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-253-12、900-217-08、900-249-08、900-041-49
	生产东南角
	3m2
	隔离贮存
	2t
	1年


综上，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。
（2）固废暂存场所（设施）环境影响分析 
A、一般工业固体废物贮存场所（设施）影响分析 
项目一般固体废物贮存过程均满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；暂存区设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
综上，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。
B、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行：
l）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
4）房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
7）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
（3）危险废物环境管理要求
按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中规定：第七条：转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。移出人应当履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量） 和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
⑥法律法规规定的其他义务。
移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
第十四条 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
第十五条 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
第十六条 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
第十七条 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
第十八条 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
第十九条 对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
第二十条 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
采取以上措施，危险废物处理与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求，对环境影响很小，处理与处置措施可行。
（4）一般固体废物管理要求
项目一般固体废物根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）进行管理，其核心原则是“减量化、资源化、无害化”。
①源头分类与投放
A.分类存放：必须根据废物的性质、利用价值、处置方式等，在产生环节就进行分类、收集和贮存。
B.设置设施：在生产经营场所设置符合标准的分类收集容器、暂存区域或设施，防止扬散、流失、渗漏。
C.禁止混入：禁止将危险废物、生活垃圾等与一般工业固体废物混合存放。
②建立管理台账与申报登记
台账制度：必须建立、健全一般工业固体废物管理台账，如实记录废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
申报登记：通过所在地生态环境主管部门的固体废物信息管理系统，如实申报固体废物的产生、贮存、利用、处置情况。
③贮存设施规范
贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。贮存场的选址、设计和运行管理应符合国家相关环境保护标准，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
④资源化利用
鼓励企业自行或委托进行资源化利用，防止产生二次污染。
（5）一般固体废物标识要求
图4-13  一般固体废物标签示例
	场合
	样式
	要求

	一般固体废物标签
	提示标志图形
	[image: ]
	形状：正方形边框
背景颜色：绿色
图形颜色：白色

	
	警告标志图形
	[image: ]
	形状：三角形边框
背景颜色：黄色
图形颜色：黑色


（6）危废间标识要求
项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：
图4-14  危废间及储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	危险废物标签
	[image: ]
	a.危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
b.危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色。
c.危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

	危险废物贮存分区标志
	[image: ]
	a危险废物分区标志的字体宜采用黑体字,其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
b.危险废物分区标志背景色应采用黄色， RGB颜色值为（255，55，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色 ，RGB颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
c、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。

	危险废物贮存设施标志
	[image: ]
	a.危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255，255， 0）。字体和边框颜色为 黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）。
b.危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
c.危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采 用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式 标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。
d.危险废物贮存、利用、处置设施标志的图 形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

	危险废物利用设施标志
	[image: ]
	

	危险废物处置设施标志
	[image: ]
	


5、地下水、土壤
正常情况下，项目物料全部在生产车间内暂存，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。因此正常工况下不具备地下水和土壤污染途径，污染物不会对该区域土壤和地下水产生影响。对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：非正常情况下，地面的防渗措施破损可能导致污染物下渗，从而污染地下水和土壤。为防止项目对地下水污染，采取以下防渗措施：
项目租赁闲置厂房进行生产，新建危废暂存间采取重点防渗；生产车间采取一般防渗。 
①重点防渗区：按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准进行防渗处理：房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：采取三合土铺底，再在上层铺100~150mm的水泥进行硬化，水泥地面附防火花涂层，防止静电或磨擦产生火花，防渗层防渗系数≤10-7cm/s。
采取以上措施后，正常生产情况下，项目对厂区及附近地下水、土壤环境的影响较小。
6、生态
项目区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。
因此，本项目不会对周边生态环境产生影响。
7、环境风险
（1）风险调查
项目润滑油不在厂内贮存，由设备厂家提供。项目涉及的主要危险物质为印标油墨、危险废物（印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布），其数量和分布情况见下表。
表4-15  危险物质数量和分布情况
	危险物质名称
	分布的生产单元
	最大存在量（t）
	生产工艺特点

	印标油墨
	原料区
	0.002
	涉及危险物质存放

	印标网版擦洗废抹布
	危废暂存间
	0.001
	

	废印标油墨
	
	0.06
	

	废印标油墨桶
	
	0.0001
	

	废网框板
	
	0.0004
	

	废润滑油
	
	0.005
	

	废润滑油桶
	
	0.002
	

	含油废劳保用品及含油抹布
	
	0.001
	


（2）风险识别
表4-16  建设项目风险识别表
	风险单元
	主要风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	触发因素
	可能环境影响途径

	原料区
	印标油墨
	印标油墨
	泄漏、火灾
	在事故情形下对环境的影响途径主要是遇火发生燃烧产生一氧化碳、二氧化碳等气体，如处置不当，会对周边大气环境造成危害；灭火时不能采用水灭火，需采用泡沫灭火器灭火，灭火后产生的消防危废交由有资质单位处置，如处置不当，会对周围土壤、地下水造成危害，本项目不涉及消防废水。危废间防渗层不慎破裂风险物质泄漏，对地下水及土壤产生的污染。
	污染大气环境、土壤、地下水

	危废间
	危险废物
	印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布
	
	
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ l69-2018）附录B中危险物质临界量，确定建设项目Q值。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-17  环境风险物质与临界量的比值结果
	物质名称
	q（t）
	Q（t）
	q/Q
	是否重大危险源

	印标油墨
	0.002
	50
	0.00004
	否

	印标网版擦洗废抹布
	0.06
	50
	0.0012
	否

	废印标油墨
	0.0001
	50
	0.000002
	否

	废印标油墨桶
	0.0004
	50
	0.00000008
	否

	废网框板
	0.002
	50
	0.00004
	否

	废润滑油
	0.005
	50
	0.0001
	否

	废润滑油桶
	0.002
	50
	0.00004
	否

	含油废劳保用品及含油抹布
	0.001
	50
	0.00002
	否

	合计
	/
	/
	0.00144208
	否


根据以上分析，本项目Q<1，故环境风险潜势为I。
（3）评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定项目风险评价等级，其等级确定见下表。
表4-18  项目风险评价等级划分情况一览表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表可知，项目环境风险潜势为I，仅需进行简单分析。
（4）影响途径
根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目考虑危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是风险物质遇火发生燃烧产生一氧化碳、二氧化碳等气体，如处置不当，会对周边大气环境造成危害；灭火时不能采用水灭火，需采用泡沫灭火器灭火，灭火后产生的消防危废交由有资质单位处置，如处置不当，会对周围土壤、地下水造成危害，本项目不涉及消防废水。危废间防渗层不慎破裂风险物质泄漏，对地下水及土壤产生的污染。
（5）风险防范措施及应急要求
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。 
①危废暂存间必须由专人管理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行贮存，防止无关人员进入。
②在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 
③项目危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间周围做好围堰，地面做好防渗，设置堵截渗漏的裙脚。地面防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火、消防设备。
（6）分析结论
项目落实环境风险防范措施后，不会对区域环境产生明显影响，环境风险是可防控的。
8、电磁辐射
不涉及。
9、其他环境管理
（1）排污许可证制度衔接
依据《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制度实施方案>的通知》（国办发[2016]81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业单位在生产营运期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，不得无证或不按证排污，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。
根据《排污许可管理条例》（国务院令 2021年第736号）要求，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目根据生态环境部部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的有关规定进行排污许可证的申领工作。
（2）排污口规范化管理
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
1）排污口标识
污染物排放口应严格按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定执行，在污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。一般性污染物排放口或固体废气贮存、处置场设置提示性环境保护图形标志牌，排放对人体有严重危害的排污口和危废暂存库，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。图形符号及说明见下：
图4-19 环境保护图形标志-排放口（源）
	排放口
	废气排放口
	废水排放口
	噪声排放源
	一般固体废物

	提示标
志图形
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	警告标
志图形
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见下表：
图4-20  环境保护图形标志-排放口（源）
	/
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
3）排污口及采样点设置在厂界附近，采样点设置应符合HJ/T91的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。排污口和采样点处水深一般情况下应<1.2m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。




[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	印标、钢化
	非甲烷总烃
	使用低VOCs含量的水性油墨，从源头对挥发性有机物进行削减。油墨使用过程中密封贮存，即用即开，减少无组织挥发。同时加强车间机械通风，建立台账记录，定期进行厂界监测
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准

	地表水环境
	水刀切割纯水制备浓水
	pH、COD、氨氮
	网框版擦拭无废水产生。项目涉及废水主要为生产废水、生活污水。生产废水（水刀切割废水、磨边冲洗废水和清洗废水）经各自配套的沉淀池预处理；生活污水、纯水制备浓水经化粪池预处理；处理后废水一并排入石家庄圣弘粮食机械有限责任公司废水总排口，进入园区污水管网，最终送至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进行深度处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求

	
	水刀切割废水
	pH、COD、SS
	
	

	
	磨边冲洗废水
	pH、COD、SS
	
	

	
	清洗废水
	pH、COD、SS
	
	

	
	生活污水
	pH、COD、氨氮、SS、BOD5
	
	

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/

	固体废物
	项目运营期产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。
①一般固体废物
玻璃原片废包装，交由原厂家回收；普通切割废玻璃边角料、异型切割沉淀池沉渣、磨边废金刚砂轮、磨边沉淀池沉渣、清洗玻璃沉淀池沉渣、钢化破裂的废钢化玻璃、检验不合格品、包装废包装、纯水制备设备废活性炭、废离子交换树脂，均收集后外售。
②危险废物
项目危险废物主要为印标网版擦洗废抹布、废印标油墨、废印标油墨桶、废网框板、设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品及含油抹布，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
③生活垃圾
职工生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目租赁闲置厂房进行生产，新建危废暂存间采取重点防渗；生产车间采取一般防渗。 
①重点防渗区：按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准进行防渗处理：房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：采取三合土铺底，再在上层铺100~150mm的水泥进行硬化，水泥地面附防火花涂层，防止静电或磨擦产生火花，防渗层防渗系数≤10-7cm/s。
采取以上措施后，正常生产情况下，项目对厂区及附近地下水、土壤环境的影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。 
①危废暂存间必须由专人管理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行贮存，防止无关人员进入。
②在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 
③项目危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间周围做好围堰，地面做好防渗，设置堵截渗漏的裙脚。地面防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火、消防设备。

	其他环境管理要求
	公司设立环境管理人员，履行环保管理职责，按污染源监测计划实施定期监测。
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六、结论
	


















项目符合国家及地方产业政策，选址合理，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置；环境风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；污染物排放总量符合污染物总量控制要求。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。
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[bookmark: _Toc11004][bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc5945][bookmark: _Toc14871]建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.0004
	+0.0004

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.521
	/
	0.521
	+0.521

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.026
	/
	0.026
	+0.026

	
	SS
	/
	/
	/
	0.192
	/
	0.192
	+0.192

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008

	一般工业固体废物
	玻璃原片
	废包装
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	+15

	
	普通切割
	废玻璃边角料
	585
	/
	/
	390
	585
	390
	-195

	
	异型切割
	沉淀池沉渣
	30
	/
	/
	20
	30
	20
	-10

	
	磨边
	废金刚砂轮
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	磨边
	沉淀池沉渣
	45
	/
	/
	30
	45
	30
	-15

	
	清洗玻璃
	沉淀池沉渣
	6
	/
	/
	4
	6
	4
	-2

	
	钢化
	破裂的废钢化玻璃
	150
	/
	/
	100
	150
	100
	-50

	
	检验
	不合格品
	84
	/
	/
	56
	84
	56
	-28

	
	包装
	废包装
	/
	/
	/
	5
	/
	5
	+5

	
	纯水制备设备
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	+0.9

	
	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	危险废物
	印标
	印标网版擦洗废抹布
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	
	印标
	废印标油墨
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	印标
	废印标油墨桶
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	
	印标
	废网框板
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.0004
	+0.0004

	
	设备维护
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	设备维护
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	
	设备维护
	含油废劳保用品及含油抹布
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	职工生活
	生活垃圾
	2.25
	/
	/
	2.25
	2.25
	2.25
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
自来水
机械过滤
软化
纯水
水刀设备
W4、N7、S9
盐再生
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1.82

0.167

1.929

网框版擦拭用水

0.0004

废抹布带走
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水处理中心（绿源
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新鲜水
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纯水制备
生活用水
沉渣带走
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0.02
0.724
0.181
（异型）水刀切割用水

浓水
0.22
2
磨边冲洗用水
0.5
0.1
清洗用水
2
0.04
化粪池

污水管网
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0.233
沉渣带走
0.031
1.82
0.167
1.929
网框版擦拭用水
0.0004
废抹布带走
0.0004
0.724
0.22

石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）

回用/洨河
废水总排口
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原料 上片 切割 磨边 清洗干燥

印标

检验 包装 成品
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、
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钢化

G

1

、

N
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、
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原料
上片
切割
磨边
清洗干燥
印标
检验
包装
成品
N1、S1
W1、N2、S2
W2、N3、S3
W3、N4、S4
G2、N6、S6
S7
S8
钢化
G1、N5、S5
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自来水 机械过滤 软化 纯水 水刀设备
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盐再生


