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[bookmark: _Toc16705][bookmark: _Toc18797]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	河北嘉道环保科技有限公司废旧电池中转项目

	项目代码
	2605-130168-89-01-978873

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南）

	地理坐标
	（114度31分34.373秒，37度54分52.017秒）

	国民经济
行业类别
	N7724 危险废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	装管委投资备字〔2026〕58号

	总投资（万元）
	150
	环保投资
（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1140

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需要设置环境风险专项评价，本项目废铅蓄电池存在量超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定的临界量，因此需设置环境风险评价专章。详见下表。
表1-1  项目专项设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目不涉及排放有毒有害污染物，仅排放硫酸雾。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水依托化粪池处理后定期清掏，不涉排污口
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的风险物质为废铅蓄电池，Q＞1
	是

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洞游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否




	规划情况
	规划名称：河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030）；

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》；
审查机关：河北省生态环境厅；
审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于〈河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书〉的审查意见的函》（冀环环评函[2025]1839号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
依据《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》内容，规划期限为规划期限：2022-2030年，其中，近期：2022-2025年，远期：2026-2030年。基准年为2022年。
（1）规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展
规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展概述如下：
表1-2  规划符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况

	规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。
	项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），位于规划范围内。

	规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地。
	项目位于装备制造产业园区，涉及行业为生态保护和环境治理业，可为园区提供废铅蓄电池贮存、中转场所，属于园区配套服务产业，同时满足园区准入要求。本项目备案信息已通过河北石家庄装备制造产业园管理委员会的审批（备案编号：装管委投资备字〔2026〕36 号）。

	规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。
	项目租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司闲置库房和两间办公室，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2016）栾城区不动产权第0000959号），占地为工业用地，符合用地规划。

	产业发展：规划形成西部、东部两大工业组团，包含四大产业园区。
	①装备制造产业园区：位于环北路以南、中兴大道以北、107国道以东、方西大街以西，约占园区总用地的40.12%。规划以发展汽车及零部件制造、铁路运输设备生产与维修、通用设备制造、金属制品制造、专用设备制造、电气机械和器材制造等装备制造产业为主，以发展装备制造产业配套的包装印刷、橡胶、塑料制品制造和仓储物流业为辅，并培育发展智能化设备产业集群和小微企业孵化。
	项目位于装备制造产业园区，涉及行业为生态保护和环境治理业，可为园区提供废铅蓄电池贮存、中转场所，属于园区配套服务产业，同时满足园区准入要求。本项目备案信息已通过河北石家庄装备制造产业园管理委员会的审批（备案编号：装管委投资备字〔2026〕36 号）。

	
	②产业转型升级示范区：位于107国道以东、洨河以西，约占园区总用地的16.42%。规划以现状汽车制造、机械制造、食品生产、再生资源综合利用、仓储物流、化工原料和化学制造等现有产业转型升级为主。其中，化工产业依托重点化工监控点打造生态环保、绿色环保、节能安全的化工连片区，并培育小微企业孵化。
	

	
	③通用飞机产业园区：位于复兴大街以东、308国道以北，约占园区总用地的4.71%。石家庄栾城机场位于其中。规划发展通用飞机整机及部件生产和无人机研发和生产，逐步培育飞机研制和航空培训配套服务等综合性航空产业和低空经济产业为主，并培育小微企业孵化。
	

	
	④食品和医药产业园区：位于337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，约占园区总用地的18.81%。规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其他现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。
	


（2）园区基础设施
园区基础设施见下：

表1-3  园区基础设施符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况

	给水
	规划区远期最高日总用水量为11.70万m3/d，其中栾城区境内用水量为10.93万m3/d、元氏县境内用水量为0.77万m3/d。规划新建园区东地表水厂（石家庄装备制造产业园第一水厂），扩建城区地表水厂（栾城区供水服务中心），保留中瀚水务地表水厂（栾城区供水服务中心）和栾城区第一水厂（苏邱供水厂），将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。
园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
	项目新鲜水由园区供水管网供给，取水水源由园区东地表水厂供给。

	排水
	根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为5.95万m3/d，其中栾城区境内污水量约为5.52万m3/d、元氏县境内污水量约为0.44万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。
洨河西污水处理厂（栾城区绿源污水处理厂）收水范围为西部工业组团（装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内）。城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）收水范围为东部工业组团（通用飞机产业园区、食品和医药产业园区）。西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂。
	项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。

	供热
	规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。 
规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。
供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。
	项目生产不涉及用热，职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。

	供电
	园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV（220/380V）。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。
	项目用电由园区供电管网提供。

	燃气
	规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。
园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。 
园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。
	项目采用电能，不使用天然气。


2、规划环评结论符合性
本项目与规划环评结论符合性分析情况见下表：
表1-4   项目与规划环评结论符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。
	项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），位于装备制造产业园区，涉及行业为生态保护和环境治理业、仓储业，属于园区配套服务产业。项目租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司闲置库房和两间办公室，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2016）栾城区不动产权第0000959号），占地为工业用地，符合用地规划。
	符合

	2
	规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。
	
	符合

	3
	环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度和溶解性总固体外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选（DB13/T5216-2022）、《土壤环境质量 农用地土壤值》污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
	①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值要求。
②水环境：距离项目最近的水体为东侧370m的总退水渠及西南侧350m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。
③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。
④土壤环境：项目租赁现有厂房进行生产，厂房采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	4
	环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据 PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄十四五环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对洨河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗应急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响；通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受；在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	项目产生的废气主要为非正常工况下废电池破损产生的硫酸雾，采用碱喷淋应急装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。固体废物全部得到合理处置；项目选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，经预测分析，可保证厂界噪声达标；项目无土壤污染因子和污染途径。项目利用现有闲置厂房进行建设，不会对生态环境造成影响；项目涉及的风险物质经采取相应防范措施，环境风险可控。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。
	符合

	5
	资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区划建设用地占用一部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线；区域大气环境容量可承载规划的实施:规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氨排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。
	项目由园区管网供水，租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司现有闲置库房和办公室。项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。
	符合

	6
	规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”“上层位'十四五’规划”、“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理,环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，符合国家级地方环保政策及要求，项目不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线。项目位于装备制造产业园区，涉及行业为生态保护和环境治理业、仓储业，属于园区配套服务产业。项目租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司闲置库房和两间办公室，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2016）栾城区不动产权第0000959号），占地为工业用地，符合用地规划。项目在采取有效环保治理措施后，污染物达标排放，对环境影响较小
	符合


综上，本项目的建设符合规划环境影响评价结论。
3、规划审查意见符合性 
根据河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函[2025]1839号）。在规划实施过程中，除严格落实规划环评报告书中各项要求外，还应做好以下工作：
表1-5  规划审查意见符合性分析一览表
	审查意见
	项目内容

	（一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	项目位于河北石家庄装备制造产业园西部片区规划范围内，租赁现有工业厂房进行生产，占地为工业用地，符合园区用地规划。项目涉及行业为生态保护和环境治理业、仓储业，属于园区配套服务产业。项目在“三线一单”符合性分析中已论证其符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单的要求。

	（二）推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容
	项目冬季采暖、夏季制冷均采用电能，不使用煤炭、天然气等化石燃料。

	（三）严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
	项目位于装备制造产业园区内的工业用地，不涉及教育文化科研区、绿地。项目不在生态保护红线、饮用水源地保护区、文物保护单位等环境敏感区内，最近敏感点为东南侧640m的融创城荣祥园。项目不属于高风险项目，项目对于风险物质采取相应风险防范措施。

	（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
	项目不涉及二氧化硫、氮氧化物等重点大气污染物排放。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。

	（五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目不属于“两高”项目。项目符合国家及地方产业政策，不属于国家及地方禁止和限制类产业。

	（六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
	项目用水、用电均由园区管网提供。项目生产使用电能，符合优先使用清洁能源的要求。项目废水排入园区污水管网，送至石家庄市栾城区污水处理中心处理。

	（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	项目不涉及运输过程，厂内作业主要采用叉车。项目将根据要求，在重污染天气预警期间执行相应的应急运输响应措施。

	（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	项目要求建设完成后进行排污许可证申领，并按规定开展监测。项目将成立应急组织机构，制定应急预案，定期开展应急演练，强化风险防控。


综上所述，项目符合审查意见中的各项要求。
4、规划环评准入要求 
本项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析见下表：
表1-6   项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析一览表
	项目
	准入要求
	项目情况

	总体要求
	1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；
2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。
	项目符合“石家庄市三线一单生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求；本项目不属于“两高”项目。

	河北石家庄装备制造产业园
	产业及政策准入管理要求
	1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）； 
3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。
4、铸造企业应满足《〈关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施〉的通知》（冀工信装[2023]127 号）等动态更新文件的要求。
5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。 
6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。
7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。 
8、现有化工企业在不增加污染物的情况下，允许原厂区内改扩建。
9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。
10、医药制造业：禁止建设《产业结构调整指导目录（2024 本）》限制类和淘汰类原料药。
	1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、不涉及；
6、不涉及； 
7、项目占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目； 
8、不涉及；
9、本项目不属于高耗水项目；
10、不涉及。

	
	空间布局约束
	1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。 
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭2处饮用水源地未划定二级保护区，现状一级保护区内均未建设与供水设施和保护水源无关的建设项目）。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量（交通公园水源井（1#）准保护区现状未建设有建设项目）。
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。 
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47 号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
	1、不涉及；
2、不涉及；
3、4、5、项目不在饮用水源地一级保护区、饮用水源地准保护区、栾武台遗址文物保护范围内，项目废水排入园区污水管网，再送至洨河西污水处理厂（栾城区绿源污水处理厂）进行深度处理，不设置直接排污口；
6、项目各污染物均设置在厂房内，污染物经采取措施后达标排放，不会对周围居民产生明显影响。
7、项目位于装备制造产业园区，涉及行业为生态保护和环境治理业、仓储业，属于园区配套服务产业，本项目污染轻微，附加值高，能够为园区产生的废铅蓄电池提供中转场所，提高固废综合利用率。
8、9、不属于与规划不符现有企业。

	
	污染物排放管控
	1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污污染物排放削减替代和总量控制要求。
2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。
3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。 
4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。
5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。
6、一般工业固体废物：近期 117.2918万吨/年，远期150.7986 万吨/年。
7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。
8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。
	项目产生的废气主要为非正常工况下废电池破损产生的硫酸雾，采用碱喷淋装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。固体废物全部妥善处置不外排。

	
	环境风险防控
	1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。 
6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
	1.项目不属于重点监管企业；
2.4.项目不涉及有毒有害化学物质使用，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。
3.不涉及
5.项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置，危险废物转移过程中要求采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
6.项目不涉及储罐。

	
	资源利用效率
	1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。
2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期 102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为 1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。
	1.3.项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水；
2.项目不涉及燃料的使用；
4.项目用电由园区供电管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
（1）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于其规定的限制类与淘汰类项目，不涉及限制类及淘汰类设备，符合产业结构调整指导目录的要求；
（2）对照《市场准入负面清单（2025年版）》中相关规定，项目不属于负面清单中的禁止类项目，符合市场准入要求；
（3）对照《环境保护综合名录（2021年版）》中相关规定，项目未列入“高污染、高环境风险”产品名录，符合发展要求；
（4）项目已在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，备案编号：装管委投资备字〔2026〕58号，项目代码为：2605-130168-89-01-978873。
综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。
2、选址合理性分析
（1）项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），项目租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司闲置库房和两间办公室，根据中华人民共和国不动产权证书（冀（2016）栾城区不动产权第0000959号），占地为工业用地，符合用地规划。
（2）项目所在区域附近无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在生态保护红线范围内，不存在明显环境制约因素，与周边环境相容。
（3）项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《废旧电池回收技术规范》（GB/T 39224-2020）等相关要求。
综上所述，项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
（1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目与“三线一单”符合性见下：
表1-7  项目“三线一单”情况分析表
	内容
	“三线一单”要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	生态保护红线
	生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	项目位于河北省石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），项目不在石家庄市生态保护红线区范围内。
	是

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准及修改单要求。
②水环境：项目所在区域附近无地表水体，距离项目最近的水体为东侧370m的总退水渠及西南侧350m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。
③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。
④土壤环境：项目租赁现有厂房进行生产，厂房采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	[bookmark: _Hlk161668570]资源利用上线
	资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
	[bookmark: _Hlk161668598]项目用电由园区供电管网提供；项目新鲜水由园区供水管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	项目符合国家及地方相关产业政策要求，未被列入国家环境准入负面清单，不在有关环境政策规定的准入负面清单内。
	符合


综上所述，项目符合“三线一单”的相关要求。
4、项目与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
项目位于河北省石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），根据2024年4月28日更新的《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》及河北省环评预约挂号服务平台-三线一单查询，石家庄市、栾城区重点管控单元生态环境准入清单如下：
表1-8  项目与石家庄市生态环境准入清单符合性分析一览表
	全市生态环境准入综合管控要求

	重点区域
	管控策略
	项目情况
	是否符合相关要求

	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、项目不属于“两高”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，项目已在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，符合国家、地方产业政策；
2、项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），位于河北石家庄装备制造产业园西部片区规划范围内。
	是

	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
	是

	全市水环境总体管控要求

	分类
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	水环境其他重点管控区
	空间布局约束
	1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
	项目所在区域附近无地表水体，距离项目最近的水体为东侧370m的总退水渠及西南侧350m的洨河，用地属于工业用地未在居民区，满足居住区与工业功能区分离要求。
	是

	
	污染物排放管控
	1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
	项目不属于高污染项目，项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。
	是

	大气环境总体准入要求

	管控类型
	准入要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1.项目不属于钢铁、焦化等行业，不属于高耗能高排放低水平项目；
2.项目不属于重点行业。
3.项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等新增产能项目。
4.项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），不在城区范围内。
5.项目不属于新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6.项目不涉及工业炉窑。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用，项目生产均采用电能，不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。
	是

	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1.项目不涉及二氧化硫及氮氧化物的排放。
2.项目不涉及工业炉窑使用。
3.不涉及。
5.项目物料均采用清洁能源汽车或国六汽车进行运输。
6.项目在现有车间进行生产，施工废气通过采取措施可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
7.项目不涉及散煤使用，不涉及秸秆、垃圾露天焚烧。
8.项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，产生的污染物经采取措施后达标排放。
9.项目不涉及煤、石油焦、重油等为燃料的使用，不涉及工业炉窑使用。
	是

	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	项目不涉及有毒有害化学物质使用，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。
	是

	全市土壤环境总体管控要求

	属性
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	建设用地风险管控和
修复
	1、依法推进建设用地土壤状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	1.项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。同时，项目采取分区防渗措施，厂区道路硬化，项目固废合理处置，正常生产情况下，项目对厂区及附近土壤环境的影响较小。
2.项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。
3.项目不涉及土壤环境状况调查评估，不涉及土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。
4.项目不涉及需要实施修复的地块。
5.项目在现有车间内建设，不属于非法占地。
6.项目不涉及需要实施修复的地块。
	是

	全市自然资源总体管控要求

	要素
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	水资源
	一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。
	是

	能源
	高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、
脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1.项目采用电能，不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用。2.项目不涉及高污染燃料销售、使用；3.项目不涉及原煤散烧；4.项目采用电能，满足禁燃区范围和管理要求。
	是

	
	一般管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	项目生产采用电能，职工日常办公供暖由空调提供，不涉及煤炭使用情况。
	是

	全市产业布局总体管控要求

	分类
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。 
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
	1.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，为允许建设项目。
2.项目不涉及煤炭的使用。
3.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，符合相关要求。
4.项目不属于“高污染、高环境风险”产品加工项目，不属于城市工业企业。
5.项目不占用河库管理范围。
6.项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。
10.项目不涉及重金属。
11.项目不属于禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12.项目生产均在密闭车间内，实现绿色管理和绿色生产。
13.项目不属于两高项目。
14.项目不属于产业园区项目，根据要求，依法进行环评编制工作。
	是

	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	项目不属于高污染工业必须入园项目。
	是


表1-9  栾城区生态环境准入清单
	县（市、区）
	单元
类别
	环境要素要求
	维度
	管控措施
	项目情况
	是否符合相关要求

	栾城区
	重点管控单元8
	大气环境高排放重点管控区水环境工业污染重点管控区、河北石家庄装备制造产业园、高污染燃料禁燃区
	空间布局约束
	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	项目符合国家产业政策；
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。2、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。3、建材（含水泥、玻璃、陶瓷、石灰）、化工、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。4、深入开展质量提升行动，在印染、化工等行业，依法实施强制性清洁生产审核。
	1、项目废水主要为生活污水，依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。
2、项目不属于环办环评〔2020〕36号中所列项目；
3、项目不涉及料堆场；
4、项目不属于印染、化工行业。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、鼓励开展固体废弃物资源循环利用。根据地块规划用途编制治理与修复工程方案，开展治理与修复工程，工程实施期间，采取有效措施，防止对地块及其周边环境造成二次污染。2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	项目固体废物进行资源循环利用
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。
	项目不开采地下水
	符合


综上所述，项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。
5、与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析
项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析见下表。
表1-10  项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、创新引领，推动绿色低碳发展
	（一）统筹推进区域绿色发展。2.建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制
要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目建设符合“三线一单”相关文件要求。
	符合

	
	（二）加快产业绿色转型升级。1.加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭
消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。2.优化重点行业企业布局。3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。4.实施产业园区和产业集群升级改造。5.提升产业链供应链绿色化水平。6.做大做强环保产业。
	项目位于河北省石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），项目占地为工业用地，使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗，项目工艺过程不涉及二氧化碳等温室气体排放；项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。企业属于环境保护监测，不属于重点行业企业。
	符合

	
	（三）推动能源清洁高效利用。1.调整优化能源供给结构。2.控制煤炭消费总量。3.实施终端用能清洁化替代。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗。
	符合

	四、降碳减排，积极应对气候变化
	（二）控制温室气体排放。1.控制工业二氧化碳排放。2.控制交通领域二氧化碳排放。3.控制建筑领域二氧化碳排放。4.控制非二氧化碳温室气体排放。5.实施温室气体和污染物协同控制。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗，项目生产过程不涉及温室气体排放。
	符合

	五、精准治理，持续改善环境空气质量
	（二）推进工业领域污染减排。1.推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。2.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	项目不属于石化、化工、涂装、医药、油品储运销等重点行业。项目污染物经采取治理措施，污染物均能达标排放。
	符合

	
	（四）实施面源污染治理攻坚。1.强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运输，完善降尘监测和考评体系。城市裸露地面、粉料类物料堆放及大型煤炭和矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的大型煤炭和矿石码头等干散货码头堆场实施全封闭改造。强化重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现全省涉农区域全覆盖。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测。
	项目租用现有厂房改造后用于废铅蓄电池的存储，改造过程中会产生扬尘，采取措施后最大限度的降低对周围环境的影响，施工期结束后影响随即消失。
	符合

	六、“三水”统筹，打造良好水生态环境
	（四）强化水污染源头防控。1.强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。
	项目不属于工业企业。
	符合

	八、协同防控，保障土壤地下水环境安全
	（一）强化污染源头防控。1.加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒
有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。3.严格控制重金属排放总量。
	项目不涉及重金属排放总量。
	符合

	九、防治结合，构建固体废物监管体系
	（一）规范危险废物环境管理。1.完善危险废物监管体制机制。拓宽部门沟通协作渠道，建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程、全链条式监管体系。完善联席会议制度，促进信息共享。严格落实“网格化”监管，深化网格长、网格监督员、监督执法人员、企业内部监管人员“一长三员”监管机制。建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2.加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。3.规范危险废物收集转运。推动建立危险废物跨省转移“白名单”制度。开展工业园区危险废物收集转运试点。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。6.强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。
	项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。
	符合

	
	（三）提高固体废物综合利用水平。1.加快构建废旧物资循环利用体系。深化雄安新区“无废城市”试点，在各市开展“无废城市”创建。健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度。构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，建立健全政策引导、市场推动、社会参与的长效推进机制。2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，项目的建设有利于资源化利用和“无废城市”的创建。本项目产生的一般固废外售综合利用。
	符合


综上，项目建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）的相关要求。
6、项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析
项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性见下表。
表1-11  项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展
	（一）加强生态分区管控，推进区域绿色发展。建立生态环境分区管控体系。加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。推动“三线一单”精准落地，确立以乡镇为单位的环境管控单元，确定管控单元边界。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，实现差别化管理,约束管控单元内的环境行为，保障区域环境功能的实现。全市列入重点生态功能区的县（市、区）因地制宜制定限制和禁止发展的产业目录，确定产业准入负面清单，促进精细化管理。
	项目建设符合“三线一单”相关文件要求。
	符合

	
	（二）着力优化功能布局，加快产业绿色升级。严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、碳素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、技改项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。
	项目不属于限制新增产能的项目；项目不涉及燃煤使用。
	符合

	
	（三）加快调整能源结构，打造低碳能源体系。加快产业和能源结构调整。聚焦钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业，实施传统产业“千企绿色改造”助推“万企转型”，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等绿色新兴产业。优化工业用能结构，严格控制钢铁、化工、平板玻璃等重点行业主要用煤行业煤炭消费，提升清洁能源消费比重。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭、天然气等能源消耗
	符合

	五、协同减排精准治污，持续改善环境空气质量
	（四）措施严密监管到位，有效减少PM10面源污染。加强施工扬尘管理。加大拆迁工程的扬尘管控措施监督，加强拆迁后裸漏场地的监管，建立健全绿色施工标准体系和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地严格落实“六个百分百”、“两个全覆盖”要求的基础上进一步提档升级，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，拆除工程实施湿法作业，完善施工单位环保监督员制度，建立扬尘控制责任制度，全面加强混凝土搅拌站扬尘治理。到2025年，搅拌站全部完成绿色转型提升工作，预拌混凝土和预拌砂浆生产企业完成清洁生产改造。严查扬尘排放超标工地，建立对违法违规企业的长效监管机制，将扬尘管理工作不到位的信息纳入建筑市场信用管理体系。
加强堆场及裸露地面扬尘治理。加大各工业企业料场堆场监督检查力度，对工业企业厂区内贮存的各类易扬尘的物料密闭管理，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。加强矿山粉尘防治，严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测﹔按照“生态优先、减点控量、总量压缩”的要求，加强矿山开采总量控制，加快矿山修复绿化。实施城市土地硬化和复绿，对建筑工地未及时清运的渣土实行遮盖，对城乡结合部裸露地面实行复绿控尘治理，推进农村裸露土地治理，对不适宜种植农作物的贫瘠裸露土地，加强管理，保护现有植被，严禁各类违法取土、采石行为，防止产生新的扬尘污染源。推广保护性耕作、林间覆盖等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。
	项目租用现有厂房改造后用于废铅蓄电池的存储，改造过程中会产生扬尘，采取措施后最大限度的降低对周围环境的影响，施工期结束后影响随即消失。
	符合

	七、开展土壤污染治理，全面防控土壤污染风险
	（一）实施土壤污染源头防控。
1．持续推进耕地周边污染源整治。严格控制重点重金属企业污染物排放。动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，持续推进重金属减排。按照国家部署明确执行颗粒物和重点重金属特别排放限值区域。依法依规将排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录进行管理。2023年底前，纳入大气重点排污单位名录的重点重金属排放企业应实现自动监测，并与生态环境主管部门监控设备联网，按照排污许可证要求将相关污染物排放量上报全国排污许可证管理信息平台并公开。有序推进耕地周边污染源排查整治。集中推进历史遗留废渣、尾砂、冶炼粉尘等固体废物的排查整治，评估污染风险，分阶段治理，逐步消除存量，降低污染物进入农田的风险。重点排查我市行唐县、无极县、井陉县、赵县、栾城区等涉重金属区域。开展土壤及农产品超标成因排查。围绕产粮（油）大县、重有色金属矿山及污染企业周边区域，选择一批耕地土壤镉等重金属污染问题突出的县，开展集中连片耕地土壤重金属污染途径识别和污染源头追溯。2025年底前，全面完成新乐市、赵县、藁城区、栾城区、井陉县、行唐县安全利用类和严格管控类耕地污染成因排查。
	项目不涉及重点重金属污染物排放。
	符合

	八、提高固体废物利用效率，全面落实安全处置措施
	（二）提升工业固体废物处置能力。
积极推进京津冀地区工业资源综合利用产业协同发展等示范工程建设，发挥示范引领和带动作用，积极推进跨区域工业资源综合利用产业协同发展﹔积极利用水泥、钢铁窑炉协同处置工业固体废物和危险废物。以尾矿（伴生矿）、煤矸石、粉煤灰、工业废弃料及其他类大宗固体废弃物为重点，拓展资源化利用途径，推动和发挥鹿泉、井陉、赞皇等地水泥与建材规模企业利用全市一般工业固体废物和危险废物的主体作用。支持传统建材行业延伸产业链，推进固体废物利用增量化、多品种化，加快传统资源综合利用建材生产企业升级换代，逐步增加可消纳的工业固体废物种类。强化工业固体废物综合利用和处理处置过程监管和技术开发。推进工业固体废物处置设施的完善和落实。完善工业固体废弃物回收利用系统，提高固体废弃物的利用技术与水平。积极推进各类工业园区循环经济建设，提高工业企业内部再利用废弃物水平，降低工业固体废物处理处置量。推进污水厂污泥源头减量和协同处置，压减填埋规模，推进资源化利用。完善全过程监控管理，逐步建立综合利用与安全处置相结合的工业固体废物处置体系。到2025年一般工业固体废物处置利用率达到95%以上。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，可推进资源化利用，项目产生的固体废物均进行合理处置。
	符合


7、 与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析
表1-12  与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	强化要素协同防治
	加强一般工业固体废物无害化预处理和规范化环境管理，防控危险废物环境风险，推进全过程信息化环境管理。
	本项目为废电池中转项目，主要存储废铅蓄电池，采取了风险防范措施，本项目设有智能称重和监控系统等。
	符合


8、 与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析
表1-13  与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	严格实施危险废物全过程环境监管
	（九）深化危险废物全过程信息化监管。推动企业开展数智监控设备升级改造，加快全国危险废物全过程环境管理能力建设，推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”实时可追溯信息化监管，全面实现危险废物运输车辆轨迹实时追踪。完善支撑全过程信息化监管的危险废物管理制度，围绕危险废物信息化监管优化危险废物规范化评估模式。鼓励开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付业务。到 2028 年，全国危险废物全过程环境管理信息系统数据应用于生态环境统计。
	本项目为废电池中转项目，不涉及运输环节。本项目采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。
	符合

	
	（十）提升危险废物收集利用处置水平。强化小微企业危险废物收集管理，优化服务对象和服务地域范围，推动收集单位提档升级。优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理。加强危险废物利用处置设施统筹规划，建立环境影响评价与经营许可审批衔接机制，完善利用处置产能评估预警制度，综合利用标准、政策等手段化解能力结构性过剩问题。完善医疗废物收集处置体系，支持不具备集中处置条件的偏远地区探索就地处置方式。
	本项目为废电池中转项目，仅涉及贮存环节，不涉及收集、运输、利用和处置。本项目贮存过程严格按照相应规范进行管理。
	符合

	积极开展废弃电器电子产品及新能源退役设备污染防治
	（十三）强化新能源退役设备环境管理。制修订废动力电池、风电设备等回收处理污染控制技术规范，强化退役新能源设备产废源头管理。落实动力电池和新能源汽车生产者延伸责任，引导光伏电站、风电站等将退役新能源设备交售至综合利用企业。支持退役新能源设备综合利用技术研发与应用。
	本项目废电池主要来源于园区、医院、机关单位等部门退役的废铅蓄电池，随着新能源退役设备的批量产生，本项目废电池来源会更有保障。本项目的建设有助于废电池回收再生利用。
	符合

	系统加强固体废物监测监管能力建设
	（二十一）强化贮存处置设施污染排放监测。加强固体废物贮存处置设施监督监测和自行监测监管。加快实现工业固体废物排污许可重点管理单位污染物排放自动监测设备联网，有序推进危险废物焚烧和水泥窑协同处置设施“装树联”。
	本项目已制定自行监测计划，后续按相关要求进行监测。
	符合


9、《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
本项目位于河北省石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），不属于沙区范围，本项目所在厂区周围无明显沙化现象，同时采取厂区地面硬化等措施，也间接起到了抑尘、降噪的效果，因此，项目建设符合《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）相关要求。
10、与其他环境管理政策符合性分析
（1）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的符合性分析
表1-14  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	总体要求
	4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
4.2 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	本项目为废电池中转项目，主要存储废铅蓄电池，废铅蓄电池属于危险废物，本项目租赁现有仓库改造为符合要求的贮存场所。
	符合

	
	4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	本项目主要贮存废铅蓄电池，库房分为完整电池贮存区和破损电池贮存区。
	符合

	
	4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	本项目采取了防渗措施和废电解液的导流收集措施，以及碱喷淋废气处理措施。
	符合

	
	4.5 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	废电池贮存过程中产生的废电解液单独收集贮存。
	符合

	
	4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	本项目场所、容器和包装物按要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	符合

	
	4.7 HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为 3 个月。
	本项目采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；视频监控确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为 3 个月。
	符合

	
	4.8 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	本项目贮存库房不再使用后，依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	符合

	
	4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
	本项目不涉及易燃易爆危险品贮存。
	符合

	
	4.10 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	贮存场所满足国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	符合

	贮存设施选址要求
	5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
5.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
5.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，正在开展环境影响评价工作。本项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），租赁现有闲置厂房，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不涉及溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	贮存设施污染控制要求
	6.1 一般规定
6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采
用坚固的材料建造，表面无裂缝。
6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	本项目贮存过程位于库房内，并且对废电池进行分区贮存，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。本项目对租赁的库房进行改造，能够满足防渗要求。
	符合

	
	6.2 贮存库
6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
	本项目租用现有库房并进行改造，改造后具有液体泄漏堵截设施、导流渠和废电解液收集池，同时设有碱喷淋装置对废气进行处理。
	符合

	
	6.4 贮存池
6.4.1 贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照 6.1.4 的要求进行基础防渗。
6.4.2 贮存池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25 年的暴雨流入贮存池内。
6.4.3 贮存池应采取措施减少大气污染物的无组织排放
	废电解液收集池整体采取防渗措施，贮存环节位于室内，不涉及雨水和地面径流汇入，同时废气采取了碱喷淋装置进行处理。
	符合

	容器和包装物污染控制要求
	7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
7.6 容器和包装物外表面应保持清洁
	电池贮存过程中，经过分拣后，破损电池通过塑料薄膜包覆，放入耐腐蚀PE桶内，加盖盖严，防止有害物质渗出。
	符合

	贮存过程污染控制要求
	8.1 一般规定
8.1.1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
8.1.3 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
8.1.4 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
8.1.6 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
	电池贮存过程中，经过分拣后，破损电池通过塑料薄膜包覆，放入耐腐蚀PE桶内，加盖盖严，防止有害物质渗出。库房设有碱喷淋装置对废气进行处理。
	符合

	
	8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	本项目仅贮存废铅蓄电池，产生的其他危废设有单独的危废暂存间，定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存期间按规定建立危险废物管理台账并保存，同时设有管理制度和岗位职责。
	符合

	污染物排放控制要求
	9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。
9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB 16297 和 GB 37822 规定的要求。
9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。
9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求
	本项目贮存过程中不涉及废水，产生的废气采用碱喷淋装置处理后达标排放。噪声采取措施后也能达标排放。
	符合

	环境应急要求
	11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
	项目按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并设置应急照明系统。
	符合


（2）与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）及其修改单的符合性分析
表1-15  项目与废电池污染防治技术政策的符合性分析
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	一般要求
	电池废料贮存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发E20031163号）的有关规定
	本项目仓库地面采取重点防渗处理，并设置导流沟和废液收集池，破损电池贮存间采用负压收集系统，废气通过碱液喷淋系统处理后通过15m高排气筒有组织排放。满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发E20031163号）的有关规定。
	符合

	
	电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。
	电池收集贮存于仓库中。避免露天贮存。
	符合

	
	电池废料的贮存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的
应取得危险废物经营许可证。
	本项目委托有资质单位进行运输，本项目取得环评批复后办理危险废物经营许可证。
	符合

	
	电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。
	电池贮存过程中，经过分拣后，破损电池通过塑料薄膜包覆，放入耐腐蚀PE桶内，加盖盖严，防止有害物质渗出。
	符合

	
	电池废料的贮存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的相关知识。
	设置专人管理，进出废电池做好台账登记等措施。
	符合

	贮存
	根据贮存要求和是否属于危险废弃物，对电池废料进行分类。列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，周一组别采用隔离贮存。贮存仓库及列入国家危险废物名录的电池废料场所应贴有危险废物的警告标志，参照GB 15562.2的有关规定进行。
	本项目收集贮存的废电池主要为废铅蓄电池，为危险废物。本次评价要求库房及废旧电池贮存区粘贴危险废物的警告标志。
	符合

	
	电池废料的贮存方式分为三种a）隔开贮存；b）隔离贮存；c）分离贮存
	本项目收集贮存的废电池主要为废铅蓄电池。本项目采用专用托盘盛装完整废电池、耐腐蚀PE桶盛装破损电池，满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
	符合

	
	锌锰电池、碱性锌锰电池等一次电池废料，锂离子二次电池废料用塑料槽或铁桶贮存；钾一次电池、镍氢电池用铁桶贮存
	本项目不涉及。
	符合

	
	凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内。电池废料贮存容器的尺寸不作统一要求但应满足不同贮存方式的贮存量要求。
	破损电池通过塑料薄膜包覆，放入耐腐蚀PE桶内，加盖盖严，保证电解液不渗漏。
	符合

	
	电池废料的贮存设施按GB18597、GB18599的有关规定进行建设和管理。
	电池废料的贮存设施满足GB18597、GB18599的有关规定进行建设和管理，包括全厂防渗及负压收集处理等措施。
	符合

	
	废铅酸电池的贮存设施还应符合以下要求:a）购存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄漏液体:b）应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液:c）应设有适当的防火装置。
	本项目采用环氧树脂进行地面防渗处理，设置导流沟和废液收集池，收集破损电池渗漏液，厂区按照消防要求，设置消防器材。
	符合

	
	电池废料的贮存容器上必须贴有标识，其上注明：a电池废料类别、组别、名称；b数量；c危险废物标签（仅限含有毒有害物
质电池废料）。
	电池废料的贮存容器上必须贴有标识，其上注明：a电池废料类别、组别、名称：b数量；c危险废物标签（仅限含有毒有害物质电池废料）。
	符合

	
	电池废料的贮存仓库及场所的管理人员应做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、
特性、入库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。
	电池废料的贮存仓库及场所的管理人员应做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。
	符合

	
	电池废料的贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。电池废料的贮存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。应对电池废料的贮存仓库及场所的温度、湿度进行监测，如发现异常及时处理。应避免贮存大量的废铅酸电池或贮存太长时间，贮存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。
	电池废料的贮存设施定期进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。电池废料的贮存场地配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。对电池废料的贮存仓库及场所的温度、湿度进行监测，如发现异常及时处理。本项目废铅蓄电池最大贮存量为100t，贮存周期为5天，贮存点有足够空间满足特殊管理要求。
	符合


（3）与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告，2016年第82号）相符性分析
表1-16  项目与废电池污染防治技术政策的符合性分析
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	收集
	收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放
	项目将收集的废铅酸蓄电池按完整和破损分类贮存，已破损的废电池单独存放
	符合

	运输
	废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染
	项目运输委托有资质单位进行，并监督运输机构按规范进行
	符合

	
	禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池
	
	符合

	贮存
	废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运
	本项目废旧蓄电池在仓库分类分区贮存，破损的蓄电池单独储存。贮存场所定期清理、清运
	符合

	
	废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸
	仓库按规范要求进行设计，设有导流沟和废液收集池，仓库地面拟采取防腐蚀防渗漏措施，可有效防止电解液泄漏
	符合


（4）与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》 （公告2020年第30号）的符合性分析
表1-17  与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试
行）》（公告2020年第30号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	总体要求
	从事废铅蓄电池收集、贮存、利用、处置经营活动的单位应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）有关要求，并依法依规申请领取危险废物经营许可证。
	本项目为废铅蓄电池及废镍镉电池贮存，符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）有关要求。本项目将于环评后，依法依规申请领取危险废物经营许可证。
	符合

	废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可要点
	1.收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘应根据废铅蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐腐蚀。
2.通过信息系统如实记录每批次收集、贮存、利用、处置废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。再生铅企业应使用全国固体废物管理信息系统。使用自建废铅蓄电池收集处理信息系统的集中转运点，应实现其与全国固体废物管理信息系统的数据对接。
	本项目对完整电池采用专用托盘盛装，码放整齐；对破损电池采用薄膜缠绕后用耐腐蚀PE桶盛装，加盖盖严。托盘与PE
桶均不易破损、变形、防渗、耐腐蚀。对每批次收集、贮存、利用、处置废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等进行记录。
	符合

	
	废铅蓄电池集中转运点、再生铅企业的贮存设施应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）的有关要求。
	本项目符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）的有关要求
	符合


（5）与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）的符合性分析
表1-18  与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）
符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	一般要求
	4.1.4经销网点、暂存点、集中贮存场所等应落实废电池的最终去向，委托持有危险废物经营许可证的再生铅企业进行无害化利用，不得将废电池转移给无废铅酸蓄电池经营许可证的单位或个人。
	本项目仓库属于集中贮存场所，委托下游处置单位处置，处置单位为持有危险废物经营许可证的企业。
	符合

	
	4.1.5收集、贮存、运输、转移废电池的装置应根据废电池的特性而设计，具有不易破损、变形、绝缘，能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀特性；装有废电池的装置应按照GB18597的要求粘贴危险废物标签，禁止在收集、贮存、运输、转移过程中擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池。
	本项目贮存废铅蓄电池，完整电池采用专业托盘盛装、码放整齐；对破损电池采用薄膜缠绕后用耐腐蚀PE桶盛装，加盖盖严，粘贴危险废物标签。托盘、PE桶具有不易破损、变形，能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀的特性。
	符合

	
	4.1.6按照环境保护主管部门的规定建立危险废物收集、贮存、运输、转移等情况的数据信息管理系统（或记录簿）和视频监控系统，如实记录收集、贮存、运输、转移危险废物的类别、重量或数量、来源、去向等信息，保存相关视频监控录像，并至少按月向县级以上地方环境保护主管部门报送有关信息。
	本项目设置信息管理系统和视频监控系统，如实记录贮存、转移危险废物的类别、重量或数量、来源、去向等信息，保存相关视频监控录像，并至少按月向县级以上地方环境保护主管部门报送有关信息。
	符合

	集中贮存
	4.5.1贮存场所
4.5.1.1贮存场所应按照GB18597的有关要求建设和管理。4.5.1.2贮存场所应选择在城市工业地块内，并符合当地环境保护和区域发展规划；新建的集中贮存场所建设项目应通过环境影响评价。4.5.1.3贮存规模应与贮存场所的容量相匹配，贮存场所面积应不小于500m2，废电池贮存时间不应超过1年。4.5.1.4应按GB155622的规定设立警示标志，禁止非专业工作人员进入。4.5.1.5贮存场所应划分装卸区、暂存区、完整废电池存放区和破损废电池存放区，并做好标识。4.5.1.6贮存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电池溢出的液体进行收集。
	本项目仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设和管理；符合相关规划，正在进行环境影响评价；仓库面积为1000m2，最长贮存时间5天；按规定设置警示标志，禁止非专业工作人员进入；仓库分为分拣区、完整电池存放区和破损电池间，标识清楚；库房设置导流沟、废液收集池，对搬运过程废电池溢出的废电解液进行收集。
	符合

	
	4.5.2贮存要求
4.5.2.1贮存单位应按照最新版《危险废物经营许可证管理办法》的规定取得《国家危验废物名录》代码为HW49（900-044-49）的废铅酸蓄电池类危险废物经营许可证。4.5.2.2应有符合国家环境保护标准或者技术规范要求的包装工具，暂存和集中贮存设施、设备。4.5.2.3应制定废电池集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应危救援措施等相关制度和办法。4.5.2.4作业人员应配备4.3.2.1的个人防护装备。4.5.2.5运输废电池应先进入装卸区，采用叉车进行装卸，然后由叉车运至地磅计量称重，称重后经叉车运入暂存区，然后对废电池状态进行检查，并做好记录。4.5.2.6对检查完毕的废电池进行分类存放、码放整齐。4.5.2.7收集的溢出液体应运至酸性电解液的处理站，不得自行处置。4.5.2.8禁止擅自倾倒电解液，拆解、破碎，丢弃废电池。4.5.2.9贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照GB/T 26493有关规定执行，贮存记录至少保存3年。4.5.2.10贮存场所应配有准确称量设施，并定期校准。4.5.2.11贮存场所的进出口处、地磅及磅秤安置处等应设置必要的监控设备，录像资料应至少保存3个月。
	本项目建设单位按照规定申请危险废物经营许可证；本项目对完整电池采用专用托盘盛装、对破碎电池采用耐腐蚀PE桶盛装；本项目建立环境管理制度，严格执行；本项目工作人员防护用具；本项目对检查完毕的废电池分为完整电池和破损电池，分类存放、码放整齐。本项目收集的溢出液体交下游专业单位处置。本项目禁止擅自倾倒电解液，拆解、破碎，丢弃废电池。本项目贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）规定执行，贮存记录保存3年以上。本项目配有智能台秤，定期校准。本项目设置监控设备，录像资料应至少保存3个月。
	符合


（6）与《关于进一步加强全省废铅蓄电池环境管理工作的指导意见》（冀环固体〔2021〕368号）的符合性分析
表1-19  与《关于进一步加强全省废铅蓄电池环境管理工作的指导意见》（冀环固体〔2021〕368号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	积极推进收集体系建设
	（二）强化收集试点主体责任。发挥废铅蓄电池集中收集试点单位回收市场的主体作用，规范回收行为，推进回收市场健康发展。严格规范化环境管理制度。督促试点单位制定危险废物管理应急预案和管理计划，建立管理台账，严格执行转移联单，健全完善内控制度。加强市场收集管理。废铅蓄电池收集试点单位要严格遵守市场规则，依法依规开展收集活动，强化行业自律，严禁操纵市场价格、私下倒买倒卖；收集社会源的，应当做好接收转运台账，记录来源、种类、数量等信息，不得收集来源不明、排空酸液的废铅蓄电池。建立收集统计制度。试点单位要按照品牌对回收废铅蓄电池分类统计，并在省、市固体废物管理信息平台如实申报。各地生态环境部门每季度第一个月5日前将上季度收集信息统计汇总后，上报省生态环境厅；各地年度收集统计报告，应于次年1月10日前上报省生态环境厅。
	本项目按要求制定危险废物管理应急预案和管理计划，建立管理台账，严格执行转移联单，健全完善内控制度。
	符合

	
	（三）规范集中转运点建设。标准建设。集中转运点贮存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）建设，贮存面积1000—1500平方米，要专门设置贮存破损废铅蓄电池的封闭场所。规范贮存。划分装卸区、Ⅰ类和Ⅱ类废铅蓄电池存放区，严禁混存混放；贮存量不得超过5000吨，贮存时间不得超过90天。实时监控。要在集中贮存场所内、厂区出入口安装视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台链接，实时自动上传相关影像、称重数据信息。
	本项目贮存面积1140m2，满足贮存面积1000—1500m2需求，同时设有破损废铅蓄电池贮存间，单独进行收集贮存。本项目设有装卸区和Ⅰ类废铅蓄电池存放区，贮存量为100t，未超过规定的5000t，贮存周期为5天，满足不超过90天的要求。本项目在厂区集中贮存场所内、厂区出入口安装视频监控、智能称重设备，满足相关要求。
	符合

	加强规范转移管理

	（一）严格转移登记和联单制度。收集网点向集中转运点转移废铅蓄电池，同一市域内实行转运交接登记管理。省内和跨省转移废铅蓄电池的，要通过省、市固体废物信息管理平台，执行危险废物电子转移联单。
（二）规范运输条件。运输废铅蓄电池的车辆要在省、市固体废物管理信息平台注册。符合交通运输、环境保护规定的危险货物豁免运输管理条件时，豁免运输企业、车辆、从业人员资格等危险货物道路运输管理要求。转移破损的废铅蓄电池，要严格执行《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》，委托具有资质的企业运输。
（三）严密风险防范措施。运输企业要按照危险废物转移有关规定，合理规划运输路线，落实防雨、防渗漏、防遗撒措施，破损的废铅蓄电池要置于耐腐蚀的容器内。要制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，确保有效处置事故，最大限度减少环境污染。
	本项目仅涉及中转贮存，不涉及转运，废铅蓄电池委托满足要求的、有资质的单位进行运输，同时做好登记和记录，执行危险废物电子转移联单。
企业落实防雨、防渗漏、防遗撒措施，破损的废铅蓄电池要置于耐腐蚀的容器内。要制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，确保有效处置事故，最大限度减少环境污染。
	符合

	推进废铅蓄电池利用处置行业规范化、集约式发展

	（一）规范行业经营行为。未取得废铅蓄电池利用、处置资质的企业不得从事拆解处置废铅蓄电池活动。具有资质的企业要通过合法的渠道收购废铅蓄电池，不得收购非法转移、排空酸液的废铅蓄电池，不得委托没有收集资质的销售网点、商贸公司、废旧物资回收等单位收集废铅蓄电池。企业要建立危险废物经营情况记录簿，详细记录每日接收、贮存、利用、处置废铅蓄电池的类别、来源、重量、工况运行及环境监测等情况。危险废物经营情况记录簿要保存10年以上。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，来源合法，同时建立危险废物经营情况记录簿，详细记录每日接收、贮存、利用、处置废铅蓄电池的类别、来源、重量、工况运行及环境监测等情况。危险废物经营情况记录簿要保存10年以上。
	符合



（7）与《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发【2017】112号）的符合性分析
表1-20  与《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发【2017】112号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	安装范围和内容
	一、安装范围 
全省所有危险废物 (不含医疗废物)重点产废单位 (年产100吨以上危险废物)、自行利用处置危险废物单位；全省所有危险废物 (不含医疗废物)经营单位 (含收集单位)，及符合豁免管理规定的危险废物处置、利用单位 (以下简称豁免管理经营单位)。
二、安装内容 
在重点产废单位的产生、贮存、物流通道等重点部位，以及经营单位 (含收集单位)、自行利用处置单位和豁免管理经营单位的人车通道、贮存设施、经营设施和污染物排放口等重点部位，安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，将有关数据实时传输至河北省固体废物动态管理信息平台 (以下简称省固废平台)。其中，视频数据通过市级环保部门的全省环保专网上传至省固废平台。
	本项目在人车通道、贮存设施、经营设施和污染物排放口等重点部位，安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据。
	符合


（8）与《河北省废铅蓄电池污染专项整治工作方案》（冀土领办[2019]1号）的符合性分析
表1-21  与《河北省废铅蓄电池污染专项整治工作方案》（冀土领办[2019]1号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	暂存点建设要求
	暂存点可以全省各区县销售门店为依托，选择具备条件的经销网点建设，用于临时存储废铅蓄电池。暂存点应符合以下要求：
1.暂存点具备独立集中场地和足够贮存空间，不低于30平米。
2.按GB15562.2规定设立警示标志，非专业人员禁入。
3.地面进行耐酸防渗处理。
4.配备相应废铅蓄电池存放装置及废酸液收集装置。
5.应防雨，配备防火设施并设置防火标志，具备视频监控设备。
6.作业人员配备防酸工作服等个人防护装备。
7.有完整出入库记录、台账等资料，并至少保存1年。
8.暂存量不超过3吨，暂存时间不超过7天。
	本项目贮存面积为1140m2，满足不低于30m2 的要求。同时按照GB15562.2规定设立警示标志，非专业人员禁入。地面采取了防渗措施，配备了废酸收集系统。贮存区位于库房内，具备防雨条件，配备防火设施和防火标志，安装监控系统。本项目作业人员配备防酸工作服等个人防护装备。有完整出入库记录、台账等资料，并至少保存1年。暂存量不超过3吨，暂存时间不超过7天。
	符合

	运输车辆及信息平台
	五、运输车辆
回收网点实行日产日清。从销售网点到暂存点，以及从暂存点到收集站的运输车辆实行豁免管理。试点单位必须购买车辆建立自己的运输车队，负责站点之间的运输。运输车辆达到防风、防雨、防腐、防渗、防流失等要求。
[bookmark: _Toc12381][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc493239855][bookmark: _Toc20890][bookmark: _Toc13999][bookmark: _Toc25018][bookmark: _Toc18941][bookmark: _Toc7044][bookmark: _Toc493239427][bookmark: _Toc508094559][bookmark: _Toc13195][bookmark: _Toc507764124][bookmark: _Toc20408][bookmark: _Toc493409073][bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc493242396]六、信息平台建设
各收集试点单位的收集站应按照原省环保厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发〔2017〕112号）要求建设智能监控系统。有条件的鼓励暂存点配置视频录像设备，通过平台将收集到的废铅蓄电池信息、运输车辆信息、暂存点和回收中心信息及跨区域转移信息集成，实现废铅蓄电池流转全过程可视化管理。
	本项目不涉及运输，委托专业、有资质单位进行运输。本项目建设智能监控系统，可实现流转全过程可视化管理。
	符合


（9）与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)的符合性分析
表1-22  与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	危险废物收集、贮存、运输的一般要求

	4.1 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 
4.2 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
4.3 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 
	本项目按相关要求申领危险废物经营许可证在。本项目建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。同时建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。本项目按要求编制应急预案并开展演练。明确相应的风险防范措施和应急响应、救援等措施。
	符合

	
	4.4 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 
4.5 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： 
(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 
[bookmark: _GoBack](2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 
(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 
(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 
(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 
4.7 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。  
	本项目应按照要求编制应急预案，采取防范措施并开展应急演练。
	符合

	危险废物的收集

	5.4 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 
5.5 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。  
	本项目操作人员配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，采取相应的安全防护和污染防治措施。
	符合

	危险废物的贮存
	6.1 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。 
6.2 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有 关要求。 
6.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 
6.4 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 
6.7 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 
6.8 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 
6.9 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 
6.10 危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，本项目的选址选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目建立危险废物贮存的台帐制度。危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。
	符合

	危险废物的运输

	7.1 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 
7.2 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005 年]第 9 号)、JT617 以及 JT618 执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996 年]第10号)规定执行。 
7.3 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 
7.4 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按 HJ421 要求设置。 
7.5 危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按 GB190 规定悬挂标志。 
7.6 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 
(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 
(2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 
(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
	本项目不涉及运输，委托专业、有资质单位进行运输。
	符合


（10） 与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47号）的符合性分析







表1-23  与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	强化危险废物收集转运等过程监管
	（十一）推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。（住房城乡建设部牵头，相关部门参与）支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。（生态环境部、交通运输部、教育部等按职责分工负责）
（十二）推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。（公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委等按职责分工负责）根据企业环境信用记录和环境风险可控程度等，以“白名单”方式简化危险废物跨省转移审批程序。维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。（生态环境部负责）
（十三）严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施生态环境损害赔偿制度，强化行政执法与刑事司法、检察公益诉讼的协调联动。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、生态环境部等按职责分工负责）对自查自纠并及时妥善处置历史遗留危险废物的企业，依法从轻处罚。（最高人民法院、最高人民检察院牵头，生态环境部等参与）
	本项目为废铅蓄电池中转项目，项目的建设可为园区集中收集活动提供贮存场所。
本项目不涉及运输，委托专业、有资质单位进行运输。
	符合


（11） 与《废旧电池回收技术规范》（GB/T39224-2020）的符合性分析

表1-24  与《废旧电池回收技术规范》（GB/T39224-2020）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	总体要求
	4.1废旧电池回收企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等标准建立并运行管理体系。
4.2废旧电池回收企业应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。
4.3废旧电池回收企业应建立安全事故和环境污染预防机制，制定处理安全事故和环境污染事故的应急预案制度。
4.4废旧动力蓄电池回收企业应建立废旧电池回收信息管理系统，记录每批次废旧电池的类别名称、特性、回收时间、地点、数量（重量）、来源、流向、交易情况等信息，上报统计信息，并保存有关信息至少两年。
4.5废旧电池回收过程中，应保持废旧电池的结构和外形完整，严禁私自破损废旧电池，已破损的废旧电池应单独收集、分拣、运输、贮存，防止出现泄漏、腐蚀、火灾等现象。
4.6废旧电池回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应符合HJ 2025的有关要求，并交由有相关处理资质的单位进行处理。
4.7应进行岗前培训，能够对电解液泄漏、废旧电池起火、爆炸、交通事故等进行应急处理。
4.8废旧动力蓄电池宜按照国家有关政策及标准等要求开展梯次利用，并应根据电池安全、性能等要求应用于相关目标领域。
4.9回收后的废旧电池应交给具有国家法律法规规定的相关资质的综合利用企业处理。
	本项目按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等标准建立并运行管理体系，同时建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度，安全事故和环境污染预防机制，制定处理安全事故和环境污染事故的应急预案制度。
本项目按要求建立废旧电池回收信息管理系统，记录每批次废旧电池的类别名称、特性、回收时间、地点、数量（重量）、来源、流向、交易情况等信息，上报统计信息，并保存有关信息至少两年。本项目收集完整的废铅蓄电池，若发现破损电池，单独分拣、收集和贮存。
本项目对人员进行岗前培训，能够对电解液泄漏、废旧电池起火等进行应急处理。废旧动力蓄电池宜按照国家有关政策及标准等要求开展梯次利用，并应根据电池安全、性能等要求应用于相关目标领域。回收后的废旧电池应交给具有国家法律法规规定的相关资质的综合利用企业处理。
	符合

	收集要求

	5.1废旧电池收集网点建设应符合SB/T 10719相关规定。
5.2废蓄电池的收集宜根据WB/T 1061中的相关规定执行。
5.3收集过程中禁止去除电池原有编码、铭牌、标签、标志等。
	本项目主要涉及贮存废铅蓄电池。
	符合

	运输要求
	7.1运输过程中，不同种类的废旧电池应带有相应的包装，防止出现暴晒、机械磨损、雨淋、泄漏、遗撒等现象。
7.2可梯次利用废旧电池包或电池模组运输时，宜使用周转托盘。散装的软包电池、圆柱形电池、扣怯电池应使用周转箱运输。
7.3废旧电池运输应符合GB/T 26493的有关规定。
7.4运输过程中禁止擅自倾倒和丢弃废旧电池。
7.5车用退役动力电池的包装运输宜根据GB/T 38698.1中的相关规定执行。
	本项目不涉及运输，委托专业、有资质单位进行运输。
	符合

	贮存要求
	8.1暂时贮存场所应具有独立的集中场地和足够的贮存空间，贮存量不应超过10 t。
8.2集中贮存场所应选择在城市工业地块内，并符合当地环境保护和区域发展规划；新建的集中贮存场所建设项目应通过环境影响评价。贮存规模应与贮存场所的容量相匹配，贮存场所面积应不小于500 m2，废旧电池贮存时间不应超过1年。
8.3暂时贮存场地和集中贮存场地均应具备防雨防汛功能，且地面硬化、防渗漏，污染控制应符合GB 18599相关要求。
8.4贮存场所应按GB 50016和GB 50140要求设置消防安全设施，按照GB 2894和GB 15630要求设立消防安全和警示标志，并定期清理、清运。
8.5废旧电池应存放在封闭或半封闭通风良好的环境中，不应露天堆放，废旧电池堆放应保持一定距离，并远离易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线防护区域。
8.6废旧电池贮存应符合GB/T 26493的有关规定。
8.7漏电的废旧电池应先进行绝缘等防护处理后放置在绝缘、防火、隔热的容器。
8.8废旧锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的安全与环境风险。
	本项目设有独立的贮存区域，库房面积为1140m2，贮存量为100t。本项目选址符合环保要求，具备防雨防汛功能，且地面硬化、防渗漏，污染控制应符合GB 18599相关要求。
本项目废铅蓄电池贮存在库房内，库房按GB 50016和GB 50140要求设置消防安全设施，按照GB 2894和GB 15630要求设立消防安全和警示标志，定期进行转运。

	符合


（12）与《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）的符合性分析
表1-25  与《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	（九）开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点
	为探索完善废铅蓄电池收集、转移管理制度，选择有条件的地区，开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点，对未破损的密封式免维护废铅蓄电池在收集、贮存、转移等环节有条件豁免或简化管理要求，降低成本，提高效率，推动建立规范有序的收集处理体系。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，主要收集未破损的密封式废铅蓄电池。
	符合

	（十三）严厉打击和严肃查处涉废铅蓄电池企业违法犯罪行为。
	严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。（生态环境部、公安部负责长期落实）加强对铅蓄电池生产企业、原生铅企业和再生铅企业的涉废铅蓄电池违法行为检查，对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。
	本项目将按要求申领危险废物经营许可证，并按规定执行危险废物转移联单。本项目不涉及拆解废铅蓄电池。
	符合


（13）与《河北省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》的符合性分析
表1-26  与《河北省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》符合性分析一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	相符性

	建立废铅蓄电池集中收集体系
	收集网点可以利用现有场所暂时存放少量的废铅蓄电池，但应当划分出专门存放区域，采取防止废铅蓄电池破损及酸液泄漏的措施，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息。根据环境风险大小将废铅蓄电池分为两类管理：未破损的密封式免维护废铅蓄电池(以下简称第I类废铅蓄电池)；开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池(以下简称第II类废铅蓄电池)。第II类废铅蓄电池应当放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏造成环境污染。
	本项目为废铅蓄电池中转项目，主要收集未破损的密封式废铅蓄电池（第I类废铅蓄电池），分拣过程中发现的破损电池按第II类废铅蓄电池管理，放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏造成环境污染。
	符合

	规范废铅蓄电池转运管理要求
	收集网点向集中转运点转移第I类废铅蓄电池，应当做好台账记录，如实记录废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。收集网点向集中转运点转移第I类废铅蓄电池的，以及企业事业工业源产废单位向集中转运点、集中转运点向废铅蓄电池利用处置单位转移废铅蓄电池的，应填写危险废物转移联单，危险废物转移联单中，应根据《危险货物道路运输规则》(JT/T617)注明废铅蓄电池对应的危险货物联合国编号。
	本项目不涉及运输，委托专业、有资质单位进行运输。
	符合

	强化废铅蓄电池收集转运信息化监督管理
	试点单位应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统和我省固体废物信息平台的数据对接。废铅蓄电池转移需要填写危险废物转移联单的，应当通过我省固体废物信息平台运行危险废物电子转移联单。
	本项目如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息，转移过程填写危险废物转移联单。
	符合

	
	各收集试点单位的集中转运点应按照原省环保厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》(冀环办发[2017]112号)要求建设智能监控系统。鼓励有条件的收集网点配置视频录像设备，通过平台将收集到的废铅蓄电池信息、运输车辆信息、收集网点和回收中心信息及跨区域转移信息集成，实现废铅蓄电池流转全过程可视化管理。
	本项目按要求建设智能监控系统。
	符合


综上所述，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废电池污染防治技术政策》、《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519—2020）、《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发【2017】112号）、《河北省废铅蓄电池污染专项整治工作方案》（冀土领办[2019]1号）、《关于进一步加强全省废铅蓄电池环境管理工作的指导意见》（冀环固体〔2021〕368号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47号）、《废旧电池回收技术规范》（GB/T39224-2020）、《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）、《河北省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》等相关要求。
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	建设内容
	1、项目由来
铅蓄电池凭借性能稳定、成本低廉、适配大电流放电等优势，广泛应用于车辆、通信基站、不间断电源、基础设施的‌备用电源‌和‌应急动力源、储能设备等领域。随着我国机动车保有量持续增长、通信与储能产业不断发展、数据中心和电子政务系统逐步提升，铅蓄电池的需求量也不断攀升。铅蓄电池设计使用寿命普遍在2～4年，因此，每年持续产生大量退役废旧电池，形成稳定、刚性的资源供给市场。为此，河北嘉道环保科技有限公司拟投资150万元建设废旧电池中转项目。本项目废旧铅蓄电池主要来源于园区、医院、机关单位等部门退役的废铅蓄电池，由专业单位转运至本项目厂区。本项目仅对废旧铅蓄电池进行贮存，不涉及运输和拆解，贮存后由有资质单位进行后续处理。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的有关规定，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他；五十三、装卸搬运和仓储业 59其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。
为此，河北嘉道环保科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了该项目的环境影响报告表。
2、项目基本情况
（1）项目名称：河北嘉道环保科技有限公司废旧电池中转项目；
（2）建设单位：河北嘉道环保科技有限公司；
（3）项目投资：总投资150万元，其中环保投资30万元，占总投资的20%；
（4）建设地点及周边关系：项目位于石家庄市栾城区装备制造基地楼底镇段家营村裕翔街168号103厂房（南），租赁河北泽豪环保新材料科技有限公司闲置库房和两间办公室，中心位置地理坐标为北纬37°54′52.017″，东经114°31′34.373″。泽豪厂区东侧为河北泊易达科技产业园，北侧为空地，西侧和南侧为耕地。本项目租赁的库房位于泽豪厂区东南部，库房北侧和西侧为其他闲置仓库、石家庄市睿群印务有限公司，库房东侧为辅助用房，库房南侧为石家庄凯贸机械设备制造有限公司。
项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。
3、主要建设工程内容
本项目租赁闲置库房，改造后用于废铅酸电池收集中转，库房建筑面积1140平方米，建设配备碱喷淋应急装置，地面做防渗防腐环氧地坪漆处理、铺设防轧实心橡胶地垫、配备电池存放铁箱、安装24小时现场监控设备。建成后预计年回收中转废铅酸蓄电池约6000吨，厂区最大暂存量为100吨。生产操作流程为：回收废旧电池-过磅、检查和记录-转运至库房-分类、分区储存-外运至废物处置单位。
本项目工程建设内容见表2-1。
表2-1  项目主要建设情况一览表
	名称
	项目组成
	项目建筑内容及规模

	主体工程
	仓库
	租用泽豪闲置库房2座（大库房和小库房），总面积1140m2，砖结构，高约8m，改造后用于废电池贮存。

	辅助工程
	监控室
办公室
	租用泽豪现有办公用房，共2间，用于日常办公和监控室。

	[bookmark: _Hlk161671537]储运工程
	分拣区
	位于大库房内，用于废铅蓄电池装卸及分拣。

	
	电池暂存区
	位于大库房和小库房内，分区用于第I类废铅蓄电池贮存。

	
	破损电池存放间
	破损电池按照第II类废铅蓄电池管理要求管理，单独放置于密闭的破损电池存放间内，该存放间位于大库房内，面积18m2。

	
	危废暂存间
	废电解液、废碱液、废防护用具等置于独立的危废间，危废间位于大库房内，面积14m2。

	
	运输
	本项目不涉及废电池的运输，委托有资质单位开展运输工作。

	
	监控系统
	厂区出入口、外围围墙边界、内部人车通道、地磅、贮存区域等重点部位安装视频监控，24小时持续录像。同时设有智能地磅和称重设备，记录来源、种类、数量等信息。与生态环境部门固体废物信息平台链接，实时自动上传相关影像、称重数据信息。

	公用工程
	给水
	本项目供水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司新鲜水，该用水由园区供水管网提供。

	
	排水
	本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，废碱液交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。

	
	供电
	本项目供电依托河北泽豪环保新材料科技有限公司供电设施，由园区供电管网提供。

	
	供热及制冷
	废电池暂存过程无需供热及制冷；职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。

	环保工程
	废气
	主要为废气风险防范措施，对非正常工况下产生的酸雾废气经负压收集后采用碱液喷淋设施处理后由15m高排气筒排放。

	
	废水
	本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，废碱液交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。

	
	噪声
	设备选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等措施。

	
	固废
	按危废暂存相关标准要求对库房暂存区进行改造，并设有1个废液收集池，内置PE桶。破损电池放置于单独的贮存间内，废电解液、废碱液、废防护用具等置于独立的危废间，全部交由有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

	
	管理
	企业要建立危险废物经营情况记录簿，详细记录每日接收、贮存、利用、处置废铅蓄电池的类别、来源、重量、工况运行及环境监测等情况。危险废物经营情况记录簿要保存10年以上。


4、贮存方案
项目贮存方案见表2-2。
[bookmark: _Hlk180481875]表2-2  项目废电池贮存方案一览表
	[bookmark: _Hlk161671440]电池种类
	来源
	库房最大贮存（t/d）
	周转周期（天）
	年中转能力（t/a）
	废物类别及代码
	备注

	废铅蓄电池
	园区、医院、机关单位等部门
	100
	5
	6000
	HW31 900-052-31
	仅涉及贮存，不涉及运输、拆解、利用等


本项目仅涉及废电池的收集，不涉及运输、拆解及利用等。废铅蓄电池主要来源于园区、医院、机关单位等部门的定期更换。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池属于HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，具有毒性及腐蚀性等危险特性。根据环境风险大小将废铅蓄电池分为两类，第I类废铅蓄电池指未破损的密闭式免维护废铅蓄电池；第II类废铅蓄电池指开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。目前市场上开口式普通铅蓄电池已淘汰，本项目只收集完好的密闭式免维护废铅蓄电池，即第I类废铅蓄电池。完好的废铅蓄电池有可能在运输环节发生挤压碰撞，出现少量破损时会在进厂后分拣过程中被选出按照第II类废铅蓄电池管理要求进行单独贮存。
废铅蓄电池主要结构组成、主要成分及理化性质见表2-3、表2-4和表2-5。
表2-3 铅酸蓄电池主要结构
	主要构成
	简述

	正负极板
	极板分正极板和负极板两种，均由栅架和填充在其上的活性物质构成
。正极板上的活性物质是二氧化铅(PbO2)，呈深棕色；负极板上的活性物质是海绵状纯铅(Pb)，呈青灰色。硫酸铅（PbSO₄，极板硫化或放电产物）混合存在于铅膏中。

	隔板
	由微孔橡胶、颜料、玻璃纤维等材料制成

	电解液
	由浓硫酸和纯水配制而成，一般硫酸浓度40%左右

	电池壳、盖
	装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成

	排气栓
	由塑料材料制成


表2-4  铅蓄电池主要成分一览表     
	成分
	板栅及零件
	铅膏
	电池外壳
	废电解液（硫酸）
	隔板及其他

	含量（%）
	30
	41
	10
	15
	4


表2-5  铅酸电池主要成分理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质
	毒理性

	1
	铅
	Pb（207.2）；纯品为灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱，展性强。熔点327℃，沸点1620℃，蒸气压0.13（970℃） ，相对密度11.34（20℃），水中嗅觉阈浓度：水中铅浓度2mg/L时，有金属味，不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸。
	LD5070mg/kg（大鼠经静脉），致癌

	2
	二氧化铅
	是一种无机化合物，化学式为PbO2，有两种晶型，外观为棕黑色粉末，不溶于水和醇，溶于乙酸和氢氧化钠，经过加热会分解，常用于染料、火柴、焰火、合成橡胶、电极等制造，也可用作氧化剂。密度：9.38g/cm3，熔点：290℃，外观：棕黑色粉末。溶解性：不溶于水、醇，溶于乙酸、氢氧化钠水溶液。
	LD50约‌200 mg/kg（豚鼠腹膜内注射 ）‌；人类短时大剂量接触可引发急性/亚急性铅中毒

	3
	硫酸铅
	PbSO4(303.26)；外观：白色结晶粉末；水溶性：‌难溶‌（约 0.04 g/100 mL，25℃）。
	铅及其化合物对所有生物都有毒性作用。特别能使神经系统、血液、血管发生变化

	4
	硫酸
	H2SO4（98.08）；纯品为无色透明油状液体，无臭。相对密度（水=1）1.83（空气=1）3.4，熔点10.5℃， 沸点330.0℃ ，蒸气压0.13（145.8℃），与水混溶。
	LD502140mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）


5、主要设备参数
项目主要设备一览表见表2-6。
[bookmark: _Hlk180482146]表2-6  主要设备一览表     单位：台/套
	[bookmark: _Hlk161671695]序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	叉车
	手动液压叉车
	2
	台

	2
	称重设备
	100吨地泵
	1
	台

	3
	耐腐蚀PE桶
	20L-50L带盖耐酸碱桶
	10
	个

	4
	托盘
	1200×1000mm 标准托盘
	10
	个

	5
	碱液喷淋装置
	/
	1
	套

	6
	电池存放铁箱
	定制带盖耐腐铁箱（500kg /个）
	30
	个

	7
	监控设备
	高清网络摄像头+硬盘录像机
	1
	套


6、主要辅助材料及能源消耗
项目辅助材料消耗及能源消耗情况见表2-7。
[bookmark: _Hlk180482215]表2-7  项目辅助材料消耗一览表
	[bookmark: _Hlk161671191]序号
	种类
	年用量
	最大存储量
	包装和储存方式
	运转周期

	1
	辅助材料消耗
	塑料薄膜
	500kg
	50kg
	50kg卷装，常温干燥库房存放
	按需采购，
随用随补

	2
	
	片碱
	90kg
	25kg
	袋装，随用随买
	按需采购，
随用随补

	3
	能源消耗
	新鲜水
	144
	m3/a
	园区管网供应

	4
	
	电
	1
	万kWh/a
	园区电网供应


氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。有结晶及无水物两种，呈白色或微带颜色，为有光泽的丸、片、棒、块等形状。纯品为无色透明晶体，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。此外，其临界压力约为25 MPa，饱和蒸气压为0.13 kPa（739°C），辛醇/水分配系数约为-3.88。暴露于空气中易吸湿并逐渐溶解。固体氢氧化钠具有很强的吸湿性（潮解性），会吸收空气中的水蒸气，也会吸收二氧化碳、二氧化硫等酸性气体。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。
7、公用工程
（1）给、排水
项目用水包括生产用水和生活用水，新鲜水由园区供水管网提供。新鲜用水量为0.85m3/d，满足项目用水需求。
本项目配套的碱液喷淋装置采取氢氧化钠溶液喷淋处理破损电池间产生的硫酸雾。所用碱液浓度为3%，适时补充氢氧化钠和新鲜水，吸收液循环使用。根据设计资料，喷淋装置循环水槽容积约为0.7m3，喷淋塔循环水蒸发损耗量按水槽的5%计算，喷淋水每日损耗量为循环量的5%，约0.04m3/d。喷淋装置内碱液循环使用，每年更换次数按1次计，废碱液全部作为危险废物，交由有危险废物处置资质单位处置。项目废碱液产生量为0.7m3/a，喷淋用水蒸发损耗量按年300天计，喷淋塔需要新鲜水量为12m3/a。
职工生活用水：项目劳动定员均为附近村民，不设食堂、住宿，参照《河北省地方标准 用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021），用水量以22m3/人·a计，项目劳动定员6人，年工作300天，最大用水量为132m3/a（0.44m3/d）。职工生活废水产生量按用水量80%计，则职工生活废水产生量为0.35m3/d（105.6m3/a）。
全厂水量平衡表见表2-8，全厂水量平衡图见图2-1。
表2-8  项目给排水水量平衡表  （单位：m3/d）
	序号
	用水单元
	总用水量
	新鲜水量
	循环/回用水量
	损耗量
	废水量
	排放去向

	1
	碱液喷淋装置
	0.7
	0.04
	0.7
	0.04
	0
	不外排

	2
	职工生活
	0.44
	0.44
	/
	0.09
	0.35
	生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排

	合计
	1.14
	0.48
	0.7
	0.13
	0.35
	--


化粪池（依托）
新鲜水0.48
0.7
-0.04
0.04
碱液喷淋装置
职工生活
0.44
-0.09
定期清掏、不外排
0.35











图2-1  项目水量平衡图  单位：m3/d
（2）供电
项目用电由园区供电管网提供，项目年用电量1万kW·h。
（3）供热及制冷
项目生产用热由电能提供，职工冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。
8、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员6人，采用2班制，每班12小时工作制，年工作300天。本项目分批次进行废铅蓄电池的贮存和转运。
9、平面布置
本项目租赁闲置库房，改造后用于废铅蓄电池收集中转。库房内分区域进行废电池的存放，破损电池单独存放在库房内西侧区域，配备碱液喷淋装置，同时库房内东北侧设有废液收集池，用于收集泄漏的废电解液。租赁的办公室位于租赁厂区（河北泽豪环保新材料科技有限公司）内。项目厂区平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述及产污环节
本项目租赁闲置库房并进行改造，地面做防渗防腐环氧地坪漆处理，铺设防轧实心橡胶地垫，配备电池存放铁箱和碱喷淋应急装置，安装24小时现场监控设备。施工期建设内容主要为导流沟槽切割施工、地面防渗防腐蚀处理及设备设施的安装调试。施工期污染源主要为施工扬尘、施工机械噪声、装饰材料垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。本项目施工过程全部在库房内进行，不涉及破坏沙区植被和野生动植物资源、造成土地沙化及水土流失行为。本项目施工期较短，其产生的污染随着施工的结束而消失。
2、 运营期贮存过程工艺流程简述及产污环节
	完整
废旧铅酸蓄电池
过磅、检查和记录
转运至库房
分类
堆码贮存
独立贮存间
破损
装车
G、N、S
G、S

























图3-1 生产工艺流程图
项目生产工艺流程简述见下：	
废电池由专业单位运输至厂区，进口处设有监控，智能识别运输车辆，随后进行过磅，同时进行简单的检查和记录，过磅后运输至本项目库房。在装卸区用叉车卸车，将装有废电池的托盘运入库房内暂存区，用智能台秤计量称重，建立台帐、入库交接记录。同时对废电池进行人工分类，将完整的废电池（第I类）放入托盘，在贮存区码放整齐。破损电池按第II类要求进行处理，用塑料薄膜缠绕后放入耐腐蚀PE桶，加盖盖严，并转入独立的破损电池贮存间。贮存的废铅蓄电池由叉车装车，装车后由专业单位外运至具有相应资质的公司处置、利用。
破损电池在分类过程中可能会有废电解液渗漏现象，电池电解液中硫酸含量 40%左右，不属于浓硫酸，挥发性较弱。工人需穿防护服、戴护目镜、手套等防护用具进行分类，该过程历时短，产生极少量硫酸雾，通过库房风扇排出。工人分拣过程中如遇少量废电解液滴落地面，需用抹布擦拭干净，产生沾染电解液的废抹布、废防护服、废手套等废防护用具，作为危废委托有资质单位处置。破损电池间配备碱液喷淋装置，硫酸雾废气处理后通过15m高排气筒排放，碱液循环使用，定期更换，废碱液作为危废委托有资质单位处置。
项目产排污节点一览表见下：
表2-9  项目产排污节点一览表
	类别
	排污节点
	主要污染物
	排放规律
	防治措施

	废气
	G1
	库房分类区
	硫酸雾
	间断
	历时短、产生量极少，无组织排放

	
	G2
	破损电池贮存间、危废间
	硫酸雾
	间断
	密闭空间+碱液喷淋装置+15m高排气筒排放

	废水
	W1
	职工生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	间断
	生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排

	噪声
	N1
	风机
	Leq（A）
	间断
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施

	
	N2
	循环泵
	Leq（A）
	间断
	

	固废
	S1
	破损电池贮存间、事故收集
	废电解液
	间断
	交有资质单位处置

	
	S2
	碱液喷淋装置
	废碱液
	间断
	

	
	S3
	废防护用具
	沾染电解液的废抹布、废防护服、废手套等
	间断
	

	
	S4
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	由环卫部门统一清运处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁泽豪闲置库房。该库房闲置多年，闲置前主要用途也为库房，不涉及生产活动，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


































[bookmark: _Toc18193][bookmark: _Toc11956][bookmark: _Toc22167][bookmark: _Toc17609][bookmark: _Toc18464]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）环境空气质量达标区判定
根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》相关数据进行判定。
表3-1  区域环境空气质量现状判定表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
μg/m3
	标准值
μg/m3
	占标率
%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	78
	70
	111.43
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	45
	35
	128.57
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.50
	达标

	CO
	24小时平均第95位百分位数
	1200
	4000
	30.00
	达标

	O3
	8小时平均第90位百分位数
	182
	160
	113.75
	不达标


根据环境公报的结果，项目所在区域中PM10，PM2.5，O3不达标，SO2、NO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值要求。因此本项目所在区域为不达标区。
2、地表水
项目所在区域附近无地表水体，距离项目最近的水体为东侧370m的总退水渠及西南侧350m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》洨河水质状况轻度污染。
本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，更换后交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排，不会对地表水产生影响。
3、声环境
项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。
4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中有关规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状监测。本项目采取分区防渗，地面全部按重点防渗进行改造，铺设防轧实心橡胶地垫，不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对地下水、土壤造成污染，故未进行地下水、土壤环境监测。
5、生态环境
经调查，项目附近无珍稀动植物等生态环境保护目标分布，不涉及生态现状调查。
6、电磁辐射
项目不属于新建或技改、技改广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及项目电磁辐射现状监测。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
厂界外500米范围内不涉及大气环境保护目标。
2、声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据《河北石家庄装备制造产业园总体规划（202 2-203 0年）环境影响评价报告书》，河北石家庄装备制造产业园内涉及“千吨万人”集中式饮用水水源保护区共有1个，为石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地，保护区面积0.01（km2）。本项目距离保护区约3.5km，位置关系详见附图7。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目位于河北石家庄装备制造产业园，租用闲置库房，占地性质为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
施工期：施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；
运营期：硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，考虑到电池工业排放标准更加严格，因此仅硫酸雾排放浓度参照《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中表5、表6排放限制要求。
排放标准一览表见表3-2。
表3-2  废气排放标准一览表
	时期
	产生工序
	污染物
	标准限值
	执行标准

	施工期
	施工
	颗粒物
	排放浓度a≤80µg/m3
达标判定依据≤2次/天
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值

	运营期
	破损电池贮存
	硫酸雾
	最高允许排放浓度：45mg/m3；
最高允许排放速率 0.75kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂界
	硫酸雾
	周界外浓度最高点 1.2mg/m3
	

	运营期（参照执行）
	破损电池贮存
	硫酸雾
	排放限制 5mg/m3；
	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）

	
	厂界
	硫酸雾
	企业边界0.3mg/m3
	


注：本项目排气筒高度为15m，不满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“高出周围200 m半径范围的建筑5 m以上”，最高建筑物高度约24m，因此按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，严格后为0.75kg/h。
2、噪声
（1）施工期：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中标准要求；
（2）运营期：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
噪声排放标准一览表见表3-3。
表3-3  环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	类别
	污染物
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	等效连续A声级Leq（A）
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的相关标准

	运营期
	
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	
	频发最大声级
	/
	65
	

	
	偶发最大声级
	/
	70
	


3、固体废物
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相应标准。
生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定要求。

	总量
控制
指标
	根据《“十四五”主要污染物总量减排潜力测算工作指南》相关规定，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮；SO2、氮氧化物、颗粒物、VOCS。
（1）废气污染物
项目生产不用热，职工日常办公供暖由空调提供，不设燃煤燃气等供热设施，故不涉及废气污染物SO2、NOX的排放，废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。项目不涉及颗粒物、VOCS排放，颗粒物、VOCS核算排放量为0t/a。
（2）废水污染物
本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，更换后交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。项目COD、NH3-N排放量为COD：0t/a、氨氮：0t/a。
（3）小结
项目完成后，项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0t/a、VOC：0t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁闲置库房并进行改造，地面做防渗防腐环氧地坪漆处理，铺设防轧实心橡胶地垫，配备电池存放铁箱和碱喷淋应急装置，安装24小时现场监控设备。施工期建设内容主要为导流槽切割施工、地面防渗防腐蚀处理、破损电池暂存间和危废间安装、喷淋装置等设备安装调试、监控系统安装等，多为短期性的施工行为，且施工结束以后可逐渐消除，影响分析具体如下：
1、大气环境保护措施
本项目施工期车间装修、设备安装、运输以及堆存会产生扬尘，建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运会引起道路扬尘，主要污染物为颗粒物，对周边区域大气环境有一定影响。为减少扬尘（颗粒物）的产生，采取以下控制措施：
①设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，并进行泼洒抑尘，减少扬尘，装修期间加强对施工场地的管理，适当向作业面、地面洒水，每天不少于2 次；
②施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆；
③在发布重污染天气预警期间内，厂区内不得开展施工作业，预警解除后，方可开工；
④建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业；
采取以上措施施工期厂界扬尘可达到《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1 扬尘排放浓度限值要求，即监测点浓度限值PM10≤80μg/m³，为达标排放，对区域大气环境影响较小。
2、施工期水环境影响分析
施工期废水主要为施工人员产生的生活废水。
施工生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮，由于施工人员较少，产生废水依托泽豪厂区化粪池，处理后定期清掏。
综上所述，项目施工期废水不外排，不会对周边水环境产生明显影响。
3、施工期噪声环境影响和保护措施
施工期产生的噪声源主要为装修设备运转噪声、运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：
（1）选用低噪声设备。在设备选型时，优先选用低噪声、低振动的先进施工机械和工具（如低噪声切割机、振动小的夯实设备等）。
（2）设备维护与正确使用。加强施工机械的日常维护保养，确保设备处于良好运行状态，防止因设备故障产生异常噪声。规范操作流程，避免因不当操作加剧噪声。
（3）封闭施工。关闭车间所有门窗，利用现有厂房的围护结构起到天然的隔声、屏蔽作用。
（4）优化布局与距离衰减。在车间内合理布置高噪声设备，尽可能将其设置在远离周边敏感点的一侧，充分利用距离实现噪声自然衰减。
（5）车辆交通管理。运输车辆进入厂区后，严禁鸣笛。合理规划运输路线，使车辆尽可能远离敏感点行驶。物料运输与装卸作业应轻拿轻放，减少碰撞噪声。
（6）严格限定施工时间。将高噪声作业严格限制在昼间进行。严禁在夜间产生环境噪声污染的施工作业。在午间等居民休息的敏感时段，合理安排低噪声作业，避免进行高噪声活动。
（7）加强沟通与公示。施工前在厂区周边张贴告示，公示施工计划、工期及采取的降噪措施，争取周边群众的理解。设立联络电话，及时处理噪声投诉。
（8）强化现场监督。施工单位应指派专人负责施工现场噪声管理，确保各项降噪措施落实到位，并及时纠正不规范的施工行为。
综上，通过采取以上措施，施工噪声对周边环境影响程度较小，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准的要求。
4、施工期固废环境影响和保护措施
施工期固体废弃物主要是清理杂物、装修原料废包装和施工人员生活垃圾。
施工清理杂物、装修原料废包装，统一交由指定地点进行处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。
采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）废气污染源及治理措施
本项目只收集完好的密闭式免维护废铅蓄电池，即第I类废铅蓄电池。完好的废铅蓄电池有可能在运输环节发生挤压碰撞，出现少量破损时废电解液会发生泄漏，从而产生硫酸雾。装卸分拣等动态过程中，若发现破损废电池需采用薄膜缠绕后转移至PE桶并加盖密封，并转移至破损电池暂存间，过程历时较短，分拣及转移过程产生极少量硫酸雾，主要为无组织排放，参照《废旧电池回收技术规范》（GB/T39224-2020）等要求，加强库房内通风。本次评价不再对装卸分拣废气进行定量分析，主要对破损电池贮存过程产生硫酸雾进行分析与评价。
结合企业提供的经验数据，废电池装卸及分拣过程中破损检出率为0.5%，本项目废电池最大贮存量为6000t/a，则破损电池检出量为30t/a，根据前文表2-3和表2-4，电解液占电池重量的15%，硫酸占电解液比例为40%，则电解液中的硫酸总量为1.8t。硫酸雾产生量取决于电解液泄漏量、挥发条件及贮存环境，通常按‌泄漏电解液总量的1%–5%估算硫酸雾挥发量‌。本项目取5%，则硫酸雾产生量约为0.09t/a。
破损电池薄膜缠绕后放入PE桶内并盖上顶盖，存放于破损电池间，破损电池间为密闭空间并配设排风装置，废气经碱液喷装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。本项目破损电池贮存间和危废间容积约200m3，按每小时换气12次，同时考虑风损，则风量为3000m3/h。
破损电池检出几率较低，且废电池中转周期平均约为5天，废电解液随废电池一同中转，厂区内暂存时间按4天（96h）每批次计，年工作小时为240天（5760h）。硫酸雾量详见表4.1。
表4-1  废气产排污情况汇总
	产排污环节
	污染物种类
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度
mg/m3
	污染防治措施
	排放量
t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	
	
	
	
	
	名称
	收集效率%
	去除率处理能力%
	是否为可行技术
	
	
	

	破损电池贮存
	硫酸雾
	0.09 
	0.016
	5.3
	经碱液喷装置处理后通过15m高排气筒排放
	70
	85
	是
	0.009 
	0.0017
	0.567


（2）排放口
本项目共设 1 个废气有组织排放口，排放口基本情况详见表 4-2。
表 4-2  项目废气排放口基本情况一览表
	排气
筒编号
	排放
口类型
	污染
物名称
	
排放口地理坐标
	排气筒高度 （m）
	出口内径（m）
	烟气温度（℃）
	
备注

	DA001
	一般排放口
	硫酸雾
	E：114 °31′34.643"
N：37 °54 ′52.687"
	15
	0.3
	常温
	排气筒高度不满足“高出周围200 m半径范围的建筑5 m以上”，排放速率执行标准需严格50%。


（3）监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）要求，项目废气监测要求见下表。
表4-3   废气监测要求一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	DA001 排气筒
	硫酸雾
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）表2新污染源大气污染物排放限值（45mg/m3、0.75kg/h）；浓度同时参考《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）（5mg/m3）

	厂界
	硫酸雾
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）表2新污染源大气污染物排放限值（1.2mg/m3）；同时参考《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）（0.3mg/m3）


（4）废气污染治理可行性分析
本项目破损电池间为密闭空间并配设排风装置，废气经碱液喷淋装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，密闭空间集气效率为80%。
本项目净化系统采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化废气。硫酸雾废气由引风机引入净化塔，向上流动，与喷出的碱液接触反应，由排气筒排入大气。酸碱中和反应生成盐类，反应公式如下：
H2SO4 + 2NaOH  →  Na2SO4 + 2H2O
项目废气中的酸性废气被碱液吸收，碱液循环使用，定期更换。项目使用氢氧化钠溶液吸收净化硫酸雾，具有处理成本低，处理效率高、工艺成熟稳定等优点，维护成本较低。属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）推荐的可行技术。
综上所述，在采取了相应治理措施后，环境影响是可接受的。
2、废水
（1）废水污染源源强及相关参数
本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，废碱液交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。本项目职工生活污水排放量为0.35m3/d，废水源及排放情况见下表。


表4-4  项目废水源及排放情况（生活污水）
	产污环节
	污染物名称
	产生浓度及排放量
	治理措施
	排放浓度及排放量
	排放方式
	排放去向
	排放规律

	职工生活污水
	COD
	300mg/L，0.032t/a
	化粪池
（依托）
	/
	不外排
	/
	间断排放，排放期间流量稳定

	
	BOD5
	250mg/L，0.026t/a
	
	/
	
	
	

	
	SS
	200mg/L，0.021/a
	
	/
	
	
	

	
	氨氮
	25mg/L，0.003t/a
	
	/
	
	
	


（2）生活污水可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），项目生活污水采用的化粪池预处理，属于符合规范的可行性技术。因此，项目生活污水进行预处理是可行的。
（3）依托可行性分析
本项目为废铅蓄电池中转项目，贮存过程不产生废水。本项目碱液喷淋装置碱液循环使用，定期更换，废碱液交由有资质单位处置；生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排。经调查，河北泽豪环保新材料科技有限公司无生产废水，仅涉及生活污水，厂区内设有化粪池，定期由专业机构进行清掏，厂区内无废水排放口。本项目租赁泽豪2间闲置的办公室，不新设盥洗、厕所等设施，本项目劳动定员仅6人，生活污水产生量为0.35m3/d，水量较少，水质相近，且因此依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池可行。
综上，项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境基本无影响。
3、 噪声
（1）主要噪声源源强及控制措施
本项目噪声主要来源于碱液喷淋装置风机、循环泵设备噪声。噪声源强如下。
表4-5   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	声源源强
	声源
控制措施
	空间相对
位置m
	距离室内边界距离
	室内边界声级
	运行时段
	建筑物插入损失
	建筑外噪声（1m处）

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	1
	库房
	风机
	1
	80dB（A）
	基础减振厂房隔声
	10.68
	49.36
	0.2
	3m
	58.02dB（A）
	间歇
	21dB（A）
	37.02dB（A）

	
	库房
	循环泵
	1
	80dB（A）
	
	8.42
	53.27
	0.2
	5m
	56.14dB（A）
	
	21dB（A）
	35.14dB（A）


注：上表坐标以库房西南角为原点建立坐标系。
项目选用低噪声设备，采取安装基础减振、厂房隔声等措施对噪声污染进行控制。
（2）预测范围、点位、因子
①噪声预测范围为：厂界外1m；
②预测点位：以厂界作为预测点，其中在西、北、东、南厂界各设1个点位，共4个预测点位。
③厂界噪声预测因子：等效连续A声级。
（2）预测模式及参数选取
①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级[image: ]可按下式计算：
[image: ]
[image: ]
式中：[image: ]——距离声源r处的倍频带声压级，dB；
[image: ]——倍频带声功率级，dB；
[image: ]——指向性校正，dB；
[image: ]——倍频带衰减，dB；
[image: ]——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
A、首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，m2，[image: ]为平均吸声系数。
B、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
C、计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
D、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
E、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为[image: ]。预测点的声级按照下述公式进行预测：
当[image: ]时，[image: ]（即按面声源处理）；
当[image: ]时，[image: ]（即按线声源处理）；
当[image: ]时，[image: ]（即按点声源处理）；
F、计算总声压级
I计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
设第[image: ]个室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]；第[image: ]个等效室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]，则搬迁改造项目声源对预测点产生的贡献值（[image: ]）为:
[image: ]
II预测点的噪声预测值
[image: ]
式中：[image: ]——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
[image: ]——预测点的背景值，dB（A）。
（3）预测结果
本项目采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，考虑到本项目租赁区域较为分散，但产噪设备仅位于大库房内，小库房和办公室不涉及固定声源，因此，本项目对大库房边界进行预测，同时对整个厂区边界进行预测，预测结果见下表。
表4-6   噪声预测结果 dB（A）
	序号
	预测点位
	噪声贡献值/dB（A）
	标准值/dB（A）
	超标和达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	大库房东边界
	38.15
	65
	55
	达标
	达标

	2
	大库房南边界
	32.14
	65
	55
	达标
	达标

	3
	大库房西边界
	35.89
	65
	55
	达标
	达标

	4
	大库房北边界
	33.50
	65
	55
	达标
	达标

	5
	东厂界
	32.16
	65
	55
	达标
	达标

	6
	南厂界
	30.67
	65
	55
	达标
	达标

	7
	西厂界
	29.07
	65
	55
	达标
	达标

	8
	北厂界
	21.24
	65
	55
	达标
	达标


由表预测结果可知，项目厂界贡献值为21.24~38.15B（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。不会对区域声环境产生明显影响。
（4）监测计划
本项目完成后，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022），监测要求如下：


表4-7  噪声监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	建议监测频次

	噪声
	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度

	
	
	频发、偶发最大声级
	


4、固体废物
（1）固体废物产生及处置情况
项目运营期产生的固废主要为危险废物和生活垃圾。
①危险废物
项目固体废物主要为破损电池中的废电解液、废碱液、废防护用具，全部为危险废物。
结合企业提供的经验数据，废电池装卸及分拣过程中破损检出率为0.5%，本项目废电池最大贮存量为6000t/a，破损电池检出量为30t/a，根据前文表2-3电解液占电池重量的15%，则废电解液产生量为4.5t/a。根据设计资料，碱喷淋装置循环水槽容积约为0.7m3，碱液每年更换一次，废碱液产生量为0.7t/a。项目防护用具主要为工作人员使用的防护服、手套及在地面清理过程中产生的沾染电解液的废抹布等，根据建设单位提供资料，废电池分类装卸工作人员为6人，防护服及手套产生量以0.25kg/人∙d计，废防护服及手套产生量为0.45t/a；废抹布产生量为0.01t/a。分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
②职工生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人∙d计，项目劳动定员6人，则生活垃圾产生量为0.9t/a，收集后由环卫部门统一处置。
综上，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集，均能得到有效利用或妥善处置。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），危险废物贮存情况见下：
表4-8  工程分析中危险废物汇总样表
	序号
	危险废
物名称
	危险废
物类别
	危险废
物代码
	产生量（t/a）
	物态
	主要
成分
	有害
成分
	产废
周期
	危险
特性
	处置方式

	1
	废电解液
	HW31
	900-052-
31
	4.5
	液态
	硫酸
	硫酸
	1次/5天
	T ，C
	危废暂存间，委托有资质单位处置

	2
	废碱液
	HW35
	900-399-
35
	0.7
	液态
	废碱液
	氢氧
化钠
	1次/年
	T ，C
	

	3
	废防护用具
	HW49
	900-041-
49
	0.45
	固态
	硫酸
	硫酸
	1次/天
	T ，In
	

	4
	废抹布
	HW49
	900-041-
49
	0.01
	固态
	硫酸
	硫酸
	1次/5天
	T ，In
	



表4-9  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 
	序号
	贮存
场所
	危险废物名称
	危险废
物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存周期

	1
	危废间
	废电解液
	HW31
	900-052-31
	库房内东北侧
	14m2
	分类密封
包装、分
区暂存，
暂存于密
闭桶内，
桶下放置托盘
	4.5
	1次/5天

	2
	
	废碱液
	HW35
	900-399-35
	
	
	
	0.7
	1次/年

	3
	
	废防护用具
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	0.45
	1次/半年

	4
	
	废抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	0.01
	1次/半年


综上，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。
（2）危险废物贮存场所要求 
废铅蓄电池贮存区及破损电池贮存区的地面和墙裙、废电解液导流槽和收集池、危废间等采用环氧树脂防腐，废液收集后集中处理。要求企业后续建设过程中按照 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设密闭式危废堆场，做到防渗、防风、防雨、防晒要求。
本项目喷淋废液等液态危险废物产生后须立即采用包装容器盛装，另外本项目废铅蓄电池泄露的废电解液应采用包装容器密封转运、贮存，以避免废气挥发造成大气环境污染。各包装容器必须完好无损，且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；包装容器必须及时贴上危险废物标签，必须包含以下说明（危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分、危险类别、安全措施、入库时间等）。废铅酸蓄电池运输、储存过程还应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中的相应标准。
①暂存：若产生的危险废物不能立即运往处置，则必须暂存于厂区内专用危险废物贮存设施内。本项目各危废产生点至破损电池间之间的转运均在厂区内完成，转运路线上不涉及环境敏感点。贮存区地面四周设有防溢漏的裙脚，同时建有废电解液导流槽和收集池。贮存设施内应留有足够工作人员和搬运工具的通行过道。贮存设施只可供危险废物存放，不可混入一般非危险固废。化学性质不相容的危险废物必须分隔堆放，其间隔须为完整的不渗透墙体。危险废物分类堆放区域的醒目位置须设置该类废物的标志牌，含危险废物名称、危废代码等信息。危险废物厂区内暂存时应加强管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度。
②转移、处置：企业须与具有危险废物处理资质的单位签定接收处理协议，各类危险废物须委托有资质单位处置，转移时严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的有关规定，并报生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易和私自随意处置，危废厂外运输企业委托有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，降低对运输沿线环境影响。
（3）危废间标识要求
项目贮存的废铅蓄电池属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关规定要求，贮存区、危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：
表4-10  危废间及储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	危险废物标签
	[image: ]
	a.危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
b.危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色。
c.危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

	危险废物贮存分区标志
	[image: ]
	a危险废物分区标志的字体宜采用黑体字,其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
b.危险废物分区标志背景色应采用黄色， RGB颜色值为（255，55，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色 ，RGB颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。
c、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。

	危险废物贮存设施标志
	[image: ]
	a.危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255，255， 0）。字体和边框颜色为 黑色，RGB颜色值为（0,0, 0）。
b.危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
c.危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采 用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式 标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。
d.危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。


5、地下水、土壤
正常情况下，项目物料全部在生产车间内暂存，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。因此正常工况下不具备地下水和土壤污染途径，污染物不会对该区域土壤和地下水产生影响。对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：非正常情况下，地面的防渗措施破损可能导致污染物下渗，从而污染地下水和土壤。为防止项目对地下水污染，采取以下防渗措施：
项目租赁闲置库房改造后用于废电池贮存，库房整体均采取重点防渗（废铅蓄电池贮存区及破损电池贮存区的地面和墙裙、废电解液导流槽和收集池、危废间等）。重点防渗区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准进行防渗处理，地面防渗层为环氧防腐自流平，地面处理后基层采用环氧树脂涂装，检查后铺设砂浆层和腻子层，地面平整后进行环氧面层施工，渗透系数不大于10-10cm/s。
采取以上措施后，正常生产情况下，项目对厂区及附近地下水、土壤不会产生环境影响。
6、生态
本项目位于河北省石家庄市栾城区装备制造园内，租用闲置库房改造后用于废电池的贮存。项目用地为工业用地，不新增用地面积。厂区占地范围内不涉及珍稀物种、自然保护区等环境敏感区，无生态环境保护目标，不会影响生物多样性。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。
7、环境风险（具体分析详见专题评价）
根据专题评价可知，本项目Q值计算情况如下：
表4-11  本项目危险物质数量与临界值比值表一览表
	序号
	危险物质
	CAS号
	最大存储量t
	临界量t
	Q

	1
	第I类废铅蓄电池
	/
	99.5
	50
	1.99

	2
	铅及其化合物
	/
	0.205
	50
	0.0041

	3
	硫酸
	7664-93-9
	0.03
	10
	0.003

	4
	废碱液
	/
	0.7
	50
	0.014

	5
	废防护用具
	/
	0.45
	50
	0.009

	6
	废抹布
	/
	0.01
	50
	0.0002

	合计
	2.0203

	注：第I类废铅蓄电池、第II类废铅酸蓄电池中的铅及其化合物属、其他危险废物参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量50t进行评估。


由结果可见，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=2.0203。
项目所贮存的废旧铅酸蓄电池具有潜在的危害，在贮存过程中可能发生泄漏和火灾。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。
本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防废水的收集系统，厂内所有外排管道均设置切断装置和应急设施，确保一旦意外事故，所有污水均能收集事故应急池。
8、电磁辐射
不涉及。
9、其他环境管理
（1）排污许可证制度衔接
依据《国务院办公厅关于印发〈控制污染物排放许可制度实施方案〉的通知》（国办发[2016]81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业单位在生产营运期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，不得无证或不按证排污，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。
根据《排污许可管理条例》（国务院令 2021年第736号）要求，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目根据生态环境部部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的有关规定进行排污许可证的申领工作。经对照，项目属于“专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的”，实行排污许可“重点管理”。
（2）排污口规范化管理
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
1）排污口标识
污染物排放口应严格按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定执行，在污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。一般性污染物排放口或固体废气贮存、处置场设置提示性环境保护图形标志牌，排放对人体有严重危害的排污口和危废暂存库，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。图形符号及说明见下：
表4-12环境保护图形标志-排放口（源）
	排放口
	废气排放口
	噪声排放源

	提示标志图形
	[image: ]
	[image: ]

	警告标志图形
	[image: ]
	[image: ]


环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见下表：
表4-13  环境保护图形标志-排放口（源）
	/
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
3）采样点设置应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）的规定，应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80 mm。监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3 m处。


[bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc2913][bookmark: _Toc1860][bookmark: _Toc18085][bookmark: _Toc30322][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	  内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	硫酸雾
	负压收集+碱液喷淋设施处理+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2排放要求；同时参考《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）执行

	
	厂界
	硫酸雾
	无组织
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、氨氮、SS、BOD5
	生活污水依托河北泽豪环保新材料科技有限公司化粪池处理后，定期清掏，不外排
	/

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/

	固体废物
	项目运营期产生的固废主要为危险废物和生活垃圾。
①危险废物
项目危险废物主要为废电解液、废碱液、废防护用具、废抹布，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
②生活垃圾
职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目租赁闲置库房改造后用于废电池贮存，库房整体均采取重点防渗（废铅蓄电池贮存区及破损电池贮存区的地面和墙裙、废电解液导流槽和收集池、危废间等）。重点防渗区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准进行防渗处理。地面防渗层为环氧防腐自流平，地面处理后基层采用环氧树脂涂装，检查后铺设砂浆层和腻子层，地面平整后进行环氧面层施工，渗透系数不大于10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。 
①危废暂存间必须由专人管理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行贮存，防止无关人员进入。
②在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 
③项目废铅蓄电池贮存区、破损电池贮存区、危废间等周围做好围堰，地面做好防渗，设置堵截渗漏的裙脚。库房整体均采取重点防渗（废铅蓄电池贮存区及破损电池贮存区的地面和墙裙、废电解液导流槽和收集池、危废间等），地面防渗层为环氧防腐自流平，地面处理后基层采用环氧树脂涂装，检查后铺设砂浆层和腻子层，地面平整后进行环氧面层施工，渗透系数不大于10-10cm/s。
④按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动灭火、消防设备。

	其他环境管理要求
	公司设立环境管理人员，履行环保管理职责，按污染源监测计划实施定期监测。
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六、结论
	


















项目符合国家及地方产业政策，选址合理，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置；环境风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；污染物排放总量符合污染物总量控制要求。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。
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[bookmark: _Toc14871][bookmark: _Toc11004][bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc5945]建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	SS
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	危险废物
	废电解液
	/
	/
	/
	4.5
	/
	4.5
	+4.5

	
	废碱液
	/
	/
	/
	0.7
	/
	0.7
	+0.7

	
	废防护用具
	/
	/
	/
	0.45
	/
	0.45
	+0.45

	
	废抹布
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	职工生活
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	+0.9


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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