
建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

[image: image1.png]



项目名称：                                 

[image: image2.jpg]ERFRRPBEY




建设单位(盖章)：                           

编制日期：           2026年7月           

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	神威药业集团智慧工厂物流连廊及能源优化项目

	项目代码
	2512-130168-89-01-666229

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河北省石家庄市栾城区石栾大街168号神威药业集团有限公司厂区

	地理坐标
	(东经： 114 度 39 分 19.224 秒；北纬：37 度 51 分 55.642 秒)

	国民经济

行业类别
	C2619 其他基础化学原料制造

D4430 热力生产和供应

G5960 中药材仓储
	建设项目

行业类别
	二十三-44基础化学原料制造261-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的；

	建设性质
	□新建(迁建)

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/
备案)部门(选填)
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批(核准/备案)文号

(选填)
	装管委投资备字[2026]56号

	总投资(万元)
	13400
	环保投资(万元)
	200

	环保投资占比(%)
	1.49
	施工工期
	13个月

	是否开工建设
	eq \o\ac(□,√)否
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是
	用地(用海)

面积(m2)
	0

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	规划名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》
审批机关：/

审批文件名称及文号：/


	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》

审查机关：河北省生态环境厅；

审查文件名称及文号：河北省生态环境厅《关于转送河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书的审查意见》(冀环环评函[2025]1839号)。


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》

河北石家庄装备制造产业园(以下简称产业园)位于石家庄市栾城区，河北石家庄装备制造产业园管理委员会根据省政府批复范围及区政府托管范围，编制了《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》(以下简称《规划》)，《规划》面积为43.72平方公里，《规划》分为装备制造产业园区、产业转型升级示范区、通用飞机产业园区、食品和医药产业园区。规划以装备制造产业、医药制造产业、食品制造产业、综合性航空产业和低空经济产业为主，同时促进现状企业的转型升级，辅助发展配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造、仓储物流业。规划近期至2025年、远期至2030年。

本项目位于产业园区东部组团中的食品和医药产业片区，以下仅对食品和医药产业园进行符合性分析。
1、规划符合性分析
(1)用地布局及产业布局

食品和医药产业片区，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。

本项目位于神威药业集团有限公司现有厂区内，神威药业集团有限公司为中成药生产企业，占地为工业用地，位于河北石家庄装备制造产业园东部组团中的食品和医药产业片区，神威药业集团有限公司符合园区产业及用地布局规划。本项目主要建设动力中心、制冷站及物流连廊，仅涉及神威药业集团公司公辅设施变化，不涉及神威药业集团有限公司主体生产变化，符合《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》中的用地布局规划和产业定位。

(2)基础设施
①给水

规划新建园区东地表水厂，扩建城区地表水厂，保留中瀚水务地表水厂和栾城区第一水厂，将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区南水北调地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
现状产业园食品和医药产业片区建设有城区南水北调集中供水厂1座，水源为南水北调水，供水规模5万m3/d，供水工艺为“沉淀-过滤-消毒-供水”，当前供水量3.89 
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	万m3/d，其中现状城区用水量3.09万m3/d，园区用水量0.8万m3/d。
神威药业现状用水由园区供水管网供应，水源为南水北调水。本项目实施后全厂用水量减少2.96m3/d，依托厂区现有供水设施由园区供水管网供给，可满足项目使用。
②排水

产业园区规划排水体制为雨污分流制。污水经管道收集后进入污水处理厂，经处理达标后回用或排入洨河；雨水通过雨水管网排入洨河。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）内增加提标处理工艺设施。洨河西污水处理厂收水范围为西部工业组团栾城区境内，城区污水处理厂收水范围为东部工业组团，西部工业组团元氏县境内污水排至元氏县槐东污水厂。

食品和医药产业园区内现有污水处理厂一座，为德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。该污水处理厂占地面积101亩，位于前彪冢村南1.2km处，采用预处理+双沟式氧化沟+深度处理工艺，收水范围主要是食品和医药产业园区和通用飞机产业园区排放的达标废水，出水最终排入洨河。德威华泰石家庄市栾城水务有限公司设计污水处理规模为6万m3/d，现状实际污水处理量为4.8万m3/d，出水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)后排入洨河。

神威药业现状生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。本项目实施后全厂废水排放量减少113.37m3/d，废水排放去向不变，依托现有污水处理站处理后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。

③供热

规划产业园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。规划中节能垃圾焚烧发电厂供热规模扩建至 400t/h，宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂供热规模维持现状，新建栾城西中继能源站。

食品和医药产业园区现状有宏源热电厂及神威热力中心两个热源，其中，宏源热电厂现已关停，转为应急备用热源。神威热力中心现为河北通顺生物质能源科技有限公司，是神威药业集团有限公司全资子公司，负责公司集中供热项目的运营、管理，位于神威药业集团有限公司院内。神威热力中心建设有2台75t/h燃煤循环流化床锅
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	炉，1台75t/h生物质锅炉，锅炉额定蒸汽产生量为225t/h，其中49.5t/h供应热力中心自用（发电、辅助用热等），132t/h供应神威药业生产（满负荷）使用，剩余蒸汽供应量为43.5t/h。
神威药业现状用热由神威热力中心供应。本项目生产用热依托厂区现有供热管网由神威热力中心供应。
④供气
规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。

现状食品和医药产业园区于2003年已建成天然气调压站1座（王村站），气源来自河北省天然气有限责任公司，设计供气能力79万m3/d。

本项目不涉及燃气使用。
2、规划环境影响评价符合性分析
2.1 产业园区准入符合性分析
本项目与《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》中产业准入清单进行对比。
(1)保护区域、限制区域及准入要求符合性分析
根据栾城区国土空间规划“三区三线”划定成果，栾城区行政区内无生态保护红线。规划范围产业园区范围内涉及基本农田、水源保护区、文物保护单位、河道管理范围、主干道路红线、规划绿地等内容。
本项目位于产业园区食品和医药产业片区神威药业厂区内，不涉及生态保护红线，不涉及园区交通道路红线、基本农田、规划居住区、规划绿地、水源保护区、文物保护单位等保护区域及限制区域，符合产业园区保护区域、限制区域准入要求。
(2)重点管控区域及准入要求符合性分析
《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》将保护区域外的区域划定为重点管控区域，重点管控区域以工业用地为主，属于产业园区以产业发展为主要功能的区域。本项目位于规划环评中划定的重点管控区，与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析情况见表1。
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	表1    项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求对比结果一览表
管控
类型
准入要求

本项目情况

符合性分析

总体要求
1、符合石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出；

2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。

3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。
1、项目符合石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见的动态更新成果中全市总体准入要求；

2、项目符合生态环境保护相关规划要求，不涉及废气污染物排放，满足生态环境准入清单要求，不涉及行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、本项目不属于“两高”项目。
符合

产业及政策准入管理要求
1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；

符合

2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）。
不涉及

符合

3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。

不涉及
符合

4、铸造企业应满足《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施的通知》（冀工信装[2023]127 号）等动态更新文件的要求。

不涉及

符合

5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。

项目不涉及使用燃料
符合
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	续表1    项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求对比结果一览表
管控
类型
准入要求

本项目情况

符合性分析

产业及政策准入管理要求
6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。

不涉及

符合

7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。

项目在神威药业现有厂区内建设，不涉及新增占地，不涉及上述电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺
符合

8、现有化工企业在不增加污染物的情况下，允许原厂区内改扩建。

不涉及

符合

9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。

项目不属于高污染、高耗水行业。
符合
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	续表1    项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求对比结果一览表
管控
类型
准入要求

本项目情况

符合性分析

产业及政策准入管理要求
10、医药制造业：禁止建设《产业结构调整指导目录（2024 本）》限制类和淘汰类原料药。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 本）》中限制类、淘汰类项目
符合

空间布局约束
1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。

不涉及
符合
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。

不涉及
符合
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭2处饮用水源地未划定二级保护区，现状一级保护区内均未建设与供水设施和保护水源无关的建设项目。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

不涉及

符合
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量（交通公园水源井（1#）准保护区现状未建设有建设项目）。

不涉及
符合
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。

不涉及
符合
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管控
类型
准入要求

本项目情况

符合性分析

空间布局约束
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。

距离项目最近的敏感点为东北侧320m福星城小区，项目各污染物均设置在厂房内，污染物经采取措施后达标排放，不会对周围居民产生明显影响。
符合
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。

项目位于产业园区内的食品和医药产业片区，符合产业园区产业定位和布局要求
符合
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。

不涉及
符合
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47 号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。

不涉及
符合
污染物排放管控
1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。

项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。
符合
2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。

项目不涉及VOCs大气特征污染物
符合
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污染物排放管控
3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2:99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：103.447t/a，SO2:95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。

项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等污染物排放。
符合
4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2:0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：31.4t/a，SO2:0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。

项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等污染物排放。

符合
5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。

本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体。
符合
6、一般工业固体废物：近期 117.2918万吨/年，远期150.7986 万吨/年。

固体废物全部综合利用或妥善处置
符合
7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。

固体废物全部综合利用或妥善处置

符合
8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。

不涉及
符合
环境风险防控
1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
神威公司不属于土壤环境重点监管企业
符合
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运
符合
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。

不涉及
符合
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

项目建成后，按照要求修订环境风险应急预案
符合
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环境风险防控
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。

项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置，危险废物转移过程中要求采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。

符合
6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
不涉及
符合
资源利用效率
1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。

项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水

符合
2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。

不涉及
符合
3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。

项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水

符合

4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为 1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。

项目用电由园区供电管网提供；项目位于神威药业现有厂区内，不涉及新增占地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。

符合

2.2 规划环境影响评价结论符合性分析

本项目位于神威药业集团有限公司现有厂区内，神威药业集团有限公司为中成药生产企业，占地为工业用地，位于河北石家庄装备制造产业园东部组团中的食品和医药产业片区，神威药业集团有限公司符合园区产业及用地布局规划。本项目主要建设动力中心、制冷站及物流连廊，仅涉及神威药业集团公司公辅设施变化，不涉及神威药业集团有限公司主体生产变化，满足产业园区规划环评准入清单要求，项目选址符合园区空间管控要求；项目符合规划环评提出的污染物排放量和资源利用、生态保护要求、环境风险防控和污染防治设施等方面要求。因此，项目建设符合《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》评价结论要求。

3、规划环评审查意见符合性分析

对照《河北省生态环境厅关于河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030 
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	年)环境影响报告书的审查意见》(冀环环评函[2025]1839号)，本项目与审查意见中有关内容相符性分析见表2。
表2    本项目与园区规划环评审查意见相符性一览表

序号
规划环评审查意见要求
本项目相关内容
对比结果
1
(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

本项目位于神威药业集团有限公司现有厂区内，神威药业集团有限公司为中成药生产企业，符合园区产业及用地布局规划。本项目为神威药业集团公司公辅设施建设，不涉及神威药业集团有限公司主体生产变化，位于产业园区中的食品和医药产业片区，符合产业园区规划。
符合
2
(二)推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

本项目以电能为能源，选用高效设备，物料运输依托园区路网。
符合
3
(三)严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。

本项目位于神威药业现有厂区内，占地为工业用地。选址不涉及饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围
符合
4
(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排，按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。

本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体，不涉及涉重废水。
符合
5
(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目为神威配套动力中心、制冷站及物流连廊，仅涉及神威药业集团公司公辅设施变化，不涉及神威药业集团有限公司主体生产变化，不属于“两高”项目，不属于化学药品原料药制造项目，符合园区产业定位及生态环境准入要求。

符合
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序号
规划环评审查意见要求
本项目相关内容
对比结果
6
(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。

本项目用水、排水依托园区管网，能源主要为电能，用热依托园区集中供热。
符合
7
(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。

本项目仅涉及厂区内物料及产品运输，采用智能化物流连廊运输。同时本项目严格落实区域及神威药业的应急运输响应方案。
符合
8
(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。

本项目拟按要求开展环境监测，制定应急预案并纳入园区应急体系。
符合
9
(九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。

不涉及。
符合
根据表2分析结果，本项目满足产业园区规划环评审查意见的要求。
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	1、栾城区国土空间总体规划(2021-2035)对比分析

对照《石家庄市栾城区国土空间总体规划(2021-2035)》，本项目位于规划的城镇开发边界内。

2、河北省“三线一单”符合性分析
本项目与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)的符合性分析见表3。
    表3             与 河北省“三线一单”对比结果

类型

管控要求

本项目相关内容

对比

结果

生态保护红线

重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
本项目占地为园区规划的工业用地，不涉及各类生态保护红线。
符合

环境质量底线

到2025年，地表水国考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。

本项目废水均经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)；污染物确保稳定达标排放；本项目不涉及污染耕地及污染地块。
符合

资源利用上线

1、以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。
2、到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。
本项目用水由园区供水管网供给；项目占地为规划的工业用地，满足园区资源利用上线要求。
符合

生态环境管控总体要求

省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。

本项目位于神威药业厂区内，属于省级以上产业园区重点管控单元。本项目符合国家、河北省和园区相关产业准入要求，满足总量控制要求；项目实施后严格落实排污许可证相关制度要求；不会突破园区资源利用上线，用水由园区管网提供，水源为南水北调水，不取用地下水。
符合
综上所述，本项目建设符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)中相关要求。

本项目位于河北省石家庄装备制造产业园食品和医药产业片区内，所在区域属于石家庄市栾城区重点管控单元9（编号ZH13011120066），项目与《河北省生态环境管控单元更新成果(2023版)》符合性分析见表4。
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	表4   本项目与河北省生态环境管控单元更新成果（2023版）符合性分析一览表
管控单元
类型

管控要求

本项目相关内容

对比

结果

冀中南部功能

拓展区
加大地下水压采力度，太行山区重点实施水土保持和水源涵养，平原地区压减地下水超采量，综合实施河道水污染治理。

有条件地区推广再生水回用农业灌溉，深入开展雨洪水资源化利用，建成区20%以上的城市建成区实现降雨的70%就地消纳和利用，中水回用率不低于30%。

完善引岗黄济衡、王大引水等工程，相机向衡水湖、南大港等河湖湿地补水；完善漳卫河、子牙河、大清河等河系与黑龙港运东地区连通，实施相机补水。

调整农业生产方式和空间布局，实行耕地休耕轮作制度试点。

聚焦地下水采补平衡、水位止降回升目标，持续巩固地下水超采综合治理试点成果，以超采区为重点，以多渠道增加水源为关键举措，以水源置换为主要途径，落细“节引调补蓄管”措施。

完善污水设施，处理设施提标改造，排水执行子牙河、黑龙港运东水系流域排放标准。

本项目所在区域已完成水源置换，用水由园区供水管网提供，水源为南水北调地表水。

项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体。

栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）重点控制区排放限值要求后排入洨河。
符合
空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目等。

加强能源结构调整，严格控制以煤为原料的生产性工业项目，提高城镇集中供热比例，推广清洁能源替代，加快散煤治理；2035年地级及以上城市中心城区实现无煤化，煤炭消费占比控制在40%以下。

钢铁、火电、石化和建材行业等重污染行业严格落实差异化停限产措施。

本项目不涉及。
符合

加强自然森林抚育，继续实施退耕还林还草、三北防护林等重点生态工程。

加强水源涵养林生态修复与自然抚育，改善林种结构，提高落叶阔叶林比例。

本项目不涉及。

符合
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	续表4 本项目与河北省生态环境管控单元更新成果（2023版）符合性分析一览表
管控单元
类型

管控要求

本项目相关内容

对比

结果

冀中南部功能

拓展区
城市规划区范围严格禁止新增重污染工业项目，现有工业大院逐步关停或搬迁至产业园区，加强产城统筹和空间布局的优化。

重点保障南水北调中线、引黄入津和引黄入冀工程清水通道的水环境安全。

尽快开展土壤污染状况详查，重污染企业搬迁后遗留的污染地块，未完成土壤修复前，禁止将土地利用性质由工业向居住、文教、公共等转变，搬迁企业需要将土壤修复作为企业搬迁的前置条件。根据农用地土壤污染物超标及累积性评价，受重金属污染物或者其他有毒有害物质污染的农用地，达不到国家有关标准的，禁止种植食用农产品。

本项目不涉及。

符合

重点管控单元9
空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制类或淘汰类项目，为允许类；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中未获得许可的行业。本项目已于2026年07月08日在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案(装管委投资备字[2026]56号)，符合当前国家及地方产业政策要求。

符合

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。

本项目符合河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业片区规划环评及其审查意见环境准入要求

符合

污染物排放

管控

1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36 号的要求。

本项目不属于环评[2020]36号文件中规定的重点行业

符合

2、加快配套管网建设。

本项目不涉及

符合
3、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

本项目全厂生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接外排。
符合
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	续表4 本项目与河北省生态环境管控单元更新成果（2023版）符合性分析一览表
管控单元
类型

管控要求

本项目相关内容

对比

结果

重点管控单元9
污染物排放

管控

4、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。

本项目不涉及

符合

环境风险防控
1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

本项目建成后建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

符合

资源利用效率

1、提高再生水回用率。

本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体
符合

2、供水管网覆盖范围内，禁止工业企业新增开采使用地下水。

本项目用水由园区集中供应，水源为南水北调地表水，不开采地下水。

符合

3、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。

本项目用水由园区集中供应，水源为南水北调地表水，不开采地下水。

符合

由表4分析可知，本项目符合《河北省生态环境管控单元更新成果》(2023版)中项目所在管控单元的相关管控要求。
3、石家庄市“三线一单”符合性分析

本评价依据《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(石政函[2021]40号)、《关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》开展“三线一单”符合性分析。

3.1 与《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(石政函[2021]40号)符合性分析

综合生态资源环境要素，结合经济社会发展特征，划定全市环境管控单元。从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等维度，建立生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控。分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施生态环境分区管控。

本项目位于河北石家庄装备制造产业园，根据石家庄市环境管控单元图，所在区域属于重点管控单元，具体要求如下：
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	重点管控单元，以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。工业园区重点管控单元，严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。

本项目位于河北石家庄制造产业园，符合园区产业定位和用地布局，项目配备完善的环保设施，污染物达标排放，落实污染物总量控制，按要求申领排污许可证。新增用水采用地表水，不开采地下水。

3.2 与《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》符合性分析

3.2.1 与“石家庄市生态环境准入总体要求”符合性

(1)与石家庄市“全市生态环境准入综合管控要求”符合性分析
表5     与“全市生态环境准入综合管控要求”符合性分析一览表

重点

区域

管控策略

本项目相关内容

分析

结果

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

1、本项目符合国家、省、市产业政策要求。

2、本项目位于河北石家庄装备制造产业园，符合规划及规划环评要求。

符合

中部核心区及北部弱扩散区

1、严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。
2、强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。
3、强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。
4、加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。
5、加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。

1、本项目不涉及；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及；

4、本项目采取有效治理设施确保大气污染物达标排放；

5、本项目不属于敏感区重点行业。

符合
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	续表5     与“全市生态环境准入综合管控要求”符合性分析一览表

重点

区域

管控策略

本项目相关内容

分析

结果

重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染防治重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等

1.严格农用地、建设用地污染地块再利用监管，加强潜在风险土地常规监管。
2.开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。
3.重点监管企业、工业园区、垃圾处理场周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。

1、本项目不涉及；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及。
符合

石家庄市划定的高污染燃料禁燃区

1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2、禁燃区内禁止原煤散烧。

3、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

神威公司所在区域属于《石家庄市政府发布关于调整高污染燃料禁燃区的通告》中的禁燃区，本项目不涉及新建、扩建高污染燃料设施。
符合

地下水重点管控区

落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。

本项目供水由园区供水管网提供，不开采地下水

符合

(2)与石家庄市“生态空间总体管控要求”符合性分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园内，占地为规划的工业用地，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，亦不涉及一般生态空间。

(3)与石家庄市“水环境总体管控要求”符合性分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园内，属于水环境工业污染重点管控区，本项目与石家庄市“水环境总体管控要求”符合性分析见表6。


	其他符合性分析
	表6        与石家庄市“水环境总体管控要求”符合性分析一览表

管控

类型

管控要求

本项目相关内容

分析

结果

污染物

排放管控
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

本项目不属于高污染、高耗水行业，不属于产能过剩行业

符合
2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

本项目不涉及

符合

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体
符合

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。

本项目不涉及

符合

环境风险

防控

1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。

本项目不涉及

符合
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。

本项目不涉及

符合

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。

本项目不涉及
符合



	其他符合性分析
	续表6        与石家庄市“水环境总体管控要求”符合性分析一览表

管控

类型

管控要求

本项目相关内容

分析

结果

环境风险

防控

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
神威药业制定了突发环境事件应急预案，并定期演练。本项目建成后将对应急预案进行修订。
符合
(4)与石家庄市“大气环境总体管控要求”符合性分析

本项目与石家庄市“大气环境总体管控要求”符合性分析见表7。

表7    与“大气环境总体管控要求”符合性分析一览表

管控

类型

准入要求

本项目相关内容

分析

结果

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目

符合
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

本项目不属于重点行业

符合

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

本项目不涉及

符合

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

本项目位于园区内

符合

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

本项目不涉及

符合

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

本项目不涉及

符合

7、全市禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。市区和县城建成区禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35 蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

本项目不涉及

符合
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	续表7    与“大气环境总体管控要求”符合性分析一览表

管控

类型

准入要求

本项目相关内容

分析

结果

空间布局约束

8、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

本项目不涉及

符合
污染物排放

管控

1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评[2020]36号)相关要求。

本项目不涉及

符合
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

本项目不涉及

符合
污染物排放

管控

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

本项目不涉及

符合

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化、平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

本项目不涉及

符合

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

本项目不涉及

符合

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

本项目施工过程严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》，生产过程不涉及煤场、料场、渣场。

符合
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

本项目不涉及

符合
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

本项目不涉及

符合

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

本项目不涉及

符合




	其他符合性分析
	续表7    与“大气环境总体管控要求”符合性分析一览表

管控

类型

准入要求

本项目相关内容

分析

结果

环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不涉及新污染物产生及排放。

符合

(5)与石家庄市“土壤环境总体管控要求”符合性分析
本项目占地为规划工业用地，不属于农用地、重金属污染防控重点区或市政基础设施用地，不属于土壤污染重点监管单位、尾矿库、涉重金属行业企业，与石家庄市“土壤环境总体管控要求”符合性分析见表8。

表8     与石家庄市“土壤环境总体管控要求”符合性分析一览表

属性

管控要求

本项目相关内容

分析

结果

建设用地风险管控和

修复

1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

本项目不涉及

符合

2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。

本项目不涉及

符合

3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。

本项目不涉及

符合

4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。

本项目不涉及

符合

5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。

本项目不涉及

符合

6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及

符合
(6)与石家庄市“自然资源总体管控要求”符合性分析
本项目位于河北石家庄装备制造产业园内，属于水资源一般管控区和高污染燃料禁燃区，本项目与石家庄市“自然资源总体管控要求”符合性分析见表9。
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	表9   与石家庄市“自然资源总体管控要求”符合性分析一览表

要素
管控

类型

管控要求
本项目相关

内容
分析
结果
水资源
地下水开采重点管控区(地下水严重超采区)

1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。

本项目用水由园区集中供应，不开采地下水。

符合
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。

本项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。

符合
能源

高污染燃料禁燃区

1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

本项目不涉及

符合
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

本项目不涉及

符合
3、禁燃区内禁止原煤散烧。

本项目不涉及

符合

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

本项目不涉及

符合
(7)与石家庄市“产业布局总体管控要求”符合性分析
本项目不涉及石化化工、钢铁、水泥、平板玻璃、焦化和矿山开发，本项目与石家庄市“全市产业布局总体管控要求”符合性分析见表10。

表10     与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析一览表

分类
管控要求
本项目相关内容
分析
结果
产业总体布局要求
1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

本项目符合园区规划环评要求

符合
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代，煤炭替代实行行业和地区差别政策。

本项目不涉及

符合

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

本项目符合国家、河北省相关产业政策及准入要求。

符合

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

本项目不属于“高污染、高风险”产品加工项目。

符合




	其他符合性分析
	续表10     与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析一览表

分类
管控要求
本项目相关内容
分析
结果
产业总体布局要求
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

本项目不涉及

符合

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

本项目不涉及

符合

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。

本项目不涉及

符合

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

本项目不涉及

符合

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

本项目不属于高耗水产业

符合

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到 2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

本项目不涉及

符合

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

本项目不涉及

符合

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

本项目不涉及

符合

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

本项目不涉及

符合
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	续表10  与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析一览表

分类
管控要求
本项目相关内容
分析
结果
产业总体布局要求
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。

本项目不涉及

符合

项目入园准入要求

1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字[2021]122 号)相关要求执行。

本项目位于河北石家庄装备制造产业园内，不属于高污染工业项目

符合

2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

本项目不涉及

符合

3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。

本项目不涉及

符合

4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。

本项目符合规划环评结论及审查意见要求，本评价重点分析了准入条件、选址布局合理性以及环保措施可行性等内容。

符合

3.2.2 与“项目所在管控区生态环境准入要求”符合性分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园生物医药片区内，对照《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》，本项目属于栾城区重点管控单元9，本项目与所在管控区生态环境准入清单符合性分析见表11。

表11     本项目与所在管控区生态环境准入清单对比结果

维度

管控措施

本项目相关内容

对比结果

空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制类或淘汰类项目，为允许类；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中未获得许可的行业。本项目已于2026年07月08日在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案(装管委投资备字[2026]56号)，符合当前国家及地方产业政策要求。
符合
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	续表11     本项目与所在管控区生态环境准入清单对比结果

维度

管控措施

本项目相关内容

对比结果

空间布局约束

2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。

本项目符合河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业片区规划环评及其审查意见环境准入要求。

符合

污染物排放管控

1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评[2020]36号的要求。

本项目不属于环评[2020]36号文件中规定的重点行业
符合

2、加快配套管网建设。

本项目不涉及

符合

3、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

本项目全厂生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接外排。
符合

4、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/T2352-2016)地方标准存储要求，实现规范管理。

本项目不涉及

符合

环境风险防控

1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

本项目建成后建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

符合

资源利用效率

1、提高再生水回用率。

本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体
符合

2、供水管网覆盖范围内，禁止工业企业新增开采使用地下水。

本项目用水由园区集中供应，水源为南水北调地表水，不开采地下水。

符合

3、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。

本项目用水由园区集中供应，水源为南水北调地表水，不开采地下水。

符合

综上，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》的相关要求。

3.3 结论

综上，本项目符合《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(石政函[2021]40号)、《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》相关要求。
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	4、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析

本项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析见下表。

表12            相关法律法规及政策符合性分析

环保政策
政策要求
项目情况
符合性
《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》

持续深入打好碧水保卫战。统筹水资源、水环境、水生态治理，深入推进长江、黄河等大江大河和重要湖泊保护治理，优化调整水功能区划及管理制度。扎实推进水源地规范化建设和备用水源地建设。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级。

强化固体废物和新污染物治理。加快“无废城市”建设，持续推进新污染物治理行动，推动实现城乡“无废”、环境健康。加强固体废物综合治理，限制商品过度包装，全链条治理塑料污染。强化危险废物监管和利用处置能力。
本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

本项目固体废物均综合利用或妥善处置。

符合

《中华人民共和国生态环境部关于进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理的通知》

（八）对以下使用单位依法实施备案管理：

……

8.其他不需要实施使用配额许可管理的管控物质受控用途使用单位。

使用单位应向所在地设区的市级生态环境主管部门申请备案。首次申请备案，应提供备案申请表、营业执照、相关经营情况说明、相关设施设备说明等材料。

本项目制冷冷媒采用R134a，属于《通知》中的受控用途使用单位，评价要求企业按照《通知》要求在相关生态环境主管部门进行备案。

符合

《中共河北省委 河北省人民政府关于加快建设天蓝、地绿、水秀的美丽河北 以实际行动全面推进美丽中国建设的实施意见》(2024年5月14日)

①推进重点领域绿色低碳发展。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加大传统产业绿色低碳改造力度，推动重点行业环保绩效创A。积极推广新能源汽车。

②持续加强水生态环境保护。落实重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级要求。基本消除城乡黑臭水体。

③强化固体废物和新污染物治理。加强危险废物监管和利用处置。

①本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

②本项目纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及各机组循环冷却排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

③本项目固体废物均综合利用或妥善处置

符合

《河北省关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2022年

1月)

①加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。全面完成市政合流制排水管网雨污分流改造，推进城镇污水管网全覆盖。

②加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化生态环境准入清单。

①本项目纯化水制备产生的浓水经厂区污水处理站处理后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，不直接排污周边地表水体。

②本项目位于神威药业现有厂区，不涉及生态保护红线，满足区域分区管控要求。

符合
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	续表12            相关法律法规及政策符合性分析

环保政策
政策要求
项目情况
符合性
石家庄市委、市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2024年11月6日)

①坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把项目准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。除搬迁升级改造项目和产能置换项目外，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。

②推进清洁生产和能源资源节约高效利用。加快重点行业清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。

③加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化生态环境准入清单。
①本项目不涉及高耗能、高排放项目。

②本项目通过替代现有分散公辅设施，实现统一调控，有利于优化能源利用。
③本项目位于神威药业现有厂区，不涉及生态保护红线，满足区域分区管控要求。
符合

5、生态环境保护规划符合性分析

本项目与河北省及地方生态环境保护规划符合性分析见下表。

表13      本项目与各生态环境保护规划符合性分析

序号

环保政策

政策要求

项目情况

符合性

1

《“十四五”中医药发展规划》(国办发[2022]5号)

3.提升中药产业发展水平。健全中药材种植养殖、仓储、物流、初加工规范标准体系。鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，推进中药材规范化种植、养殖。鼓励创建以中药材为主的优势特色产业集群和以中药材为主导的农业产业强镇。

本项目建设可完善神威药业仓储、物流体系。

符合

2

关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的通知（环土壤〔2026〕40号）

加强重点单位管理。动态更新土壤污染重点监管单位名录，以隐蔽性设施为重点全面查清隐患，土壤污染隐患排查整治合格率达到 95%以上。强化自行监测质量管理，定期开展重点监管单位、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边监测，推动超标单位溯源断源，管控土壤污染风险。

神威公司不属于土壤重点监管单位，项目废水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务                    有限公司)，不直接排污周边地表水体。固体废物全部综合利用或妥善处置。

符合
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序号

环保政策

政策要求

项目情况

符合性

3

关于印发《固体废物污染防治“十五五”规划》的通知

（六）健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。

（七）加强工业固体废物综合利用环境监管。强化工业窑炉协同处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。

（九）深化危险废物全过程信息化监管。推动企业开展数智监控设备升级改造，加快全国危险废物全过程环境管理能力建设，推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”实时可追溯信息化监管，全面实现危险废物运输车辆轨迹实时追踪。完善支撑全过程信息化监管的危险废物管理制度，围绕危险废物信息化监管优化危险废物规范化评估模式。鼓励开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付业务。

（十）提升危险废物收集利用处置水平。强化小微企业危险废物收集管理，优化服务对象和服务地域范围，推动收集单位提档升级。优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理。加强危险废物利用处置设施统筹规划，建立环境影响评价与经营许可审批衔接机制，完善利用处置产能评估预警制度，综合利用标准、政策等手段化解能力结构性过剩问题。完善医疗废物收集处置体系，支持不具备集中处置条件的偏远地区探索就地处置方式。
本项目固体废物主要涉及空气过滤废滤芯、废分子筛、废石英砂、纯水过滤废滤芯、废反渗透膜等一般固体废物，设备维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等危险废物。一般固废由厂家回收或送环卫部门；维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。

本项目固体废物全部综合利用或妥善处置。

符合

4
《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

生物医药产业。坚持创仿结合、优化品种、延伸链条，加快推动创新疫苗、诊断检测试剂、抗体药物发展，培育壮大生物药物、高端化学药等创新药，积极发展植物有机成分提取、中药新药，加快发展高端医疗装备、智慧医疗等产业，大力发展高端医疗服务、健康管理等健康服务，推动数字经济与生物医药健康产业深度融合，重点建设石家庄国家生物医药、安国现代中药、沧州生物医药和邯郸生物提取物等产业基地，打造京津冀生物医药产业集群。

本项目为神威药业公辅工程建设，位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业片区。

符合
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	续表13      本项目与各生态环境保护规划符合性分析

序号

环保政策

政策要求

项目情况

符合性

5
《河北省生态环境保护“十四五”规划》(冀政字[2022]2号)

强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。

项目废水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接排污周边地表水体。

符合

6
《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》(石政函[2022]

72号)

防范工矿企业用地新增土壤污染。优化国土空间布局。强化国土空间规划和用途管控，落实最严格的土地节约集约利用制度，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建设项目，依法进行环境影响评价。强化重点监管单位监管。依据相关技术规范，定期更新土壤污染重点监管单位名录。

本项目不属于土壤重点监管企业，在神威公司现有厂区建设，无新增用地。

符合

综上，本项目符合河北省生态环境保护规划相关原则性要求，同时符合地方生态环境保护规划中的具体要求。

6、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制类或淘汰类项目，其中智慧物流连廊属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的“二十九 现代物流业 物流信息技术开发与应用”为鼓励类，其他工程内容为允许类；不属于《环境保护综合名录》(2021年版)中的“高污染、高环境风险”产品；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中未获得许可的行业。该项目已于2026年07月08日在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案(装管委投资备字[2026]56号)，因此，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。

7、选址可行性分析

神威药业为中成药生产企业，占地为工业用地，位于河北石家庄装备制造产业园东部组团中的食品和医药产业片区，神威药业集团有限公司符合园区产业及用地布局规划。神威药业东侧紧邻石栾大街，东南侧紧邻河北汴星汽车服务有限公司，其他方位为农田，附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感地区。


	其他符合性分析
	本项目位于神威药业集团有限公司现有厂区内，中心位置坐标为东经114°39′19.224″、北纬37°51′55.642″，主要建设动力中心、制冷站及物流连廊，仅为神威药业集团公司公辅设施建设，不涉及神威药业集团有限公司主体生产变化，符合园区规划，用地类型为二类工业用地，因此本项目选址可行。

综上，本项目选址合理。

8、环境功能区划

本项目位于河北石家庄装备制造产业园生物医药片区内，评价范围属于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)的二类区；区域地下水属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类功能区；根据《石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区、循环化工园区声环境功能区划方案》和《关于石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区声环境功能区划分方案的补充说明》，本项目位于3类声环境功能区，临国道308侧属于4a类功能区。

9、与全国防沙治沙规划符合性分析

《中华人民共和国防沙治沙法》规定“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告，环境影响报告中应包含有关防沙治沙内容”。根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号），石家庄沙区范围中沙区范围主要涉及的地域包括：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。经查询河北省“三线一单”信息管理平台，栾城区不涉及沙化区，项目占地不属于沙化土地。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来

神威药业集团有限公司位于石家庄市栾城区石栾大街168号，成立于1984年，是一家以现代中药为主业的大型综合性企业集团，现有综合制剂一车间、综合制剂二车间、软胶囊车间、口服液车间、注射剂三车间、中药提取一车间、中药提取二车间、中药提取物精制车间、液体罐区、动物实验中心、物流中心、污水站、质控中心和综合办公楼等生产和辅助设施，年处理中药材11000吨、年产注射剂产品20.8亿支、颗粒剂产品21.4亿袋、中药配方颗粒650吨、软胶囊产品8亿粒、硬胶囊产品1亿粒、片剂产品10亿片、丸剂产品2亿丸、口服液产品1.05亿支、胆酸20吨、黄芩苷50吨、猪去氧胆酸30吨。神威药业集团有限公司取得石家庄市行政审批局核发的排污许可证(证号91130000757518418T001W，有效期限自2023年11月30日至2028年11月29日)。

为优化药品供销配运作业过程，提高订单处理能力，同时优化公司平面布置，进一步优化能源供应，降低生产成本，同时提升厂区消防系统独立运行可靠性，神威药业集团有限公司拟投资13400万元，在现有厂区内实施“神威药业集团智慧工厂物流连廊及能源优化项目”，项目主要建设动力中心、制冷站、物流连廊，并对消防泵房进行升级改造。通过新建集中式动力中心、制冷站，整合全厂各车间分散布置的空压机、冷冻水机组、纯化水制备机组，关停并拆除原有分散式独立设备，实现公用工程介质统一集中制备、集中调控，依托集中运维与负荷联动调控降低系统冗余能耗，提升能源利用效率，同时配套数字化控制系统实现动力介质供需精细化管控；另一方面搭建贯通生产车间、原料库、成品库及物流转运库的一体化物流连廊，配套智能无人转运托盘、垂直提升机等自动化物流装备，打通厂区物料流转全流程通道，替代传统人工转运模式，构建厂区智能物流闭环。项目通过公用工程集约化改造与物流系统智慧化升级，既实现全厂能源统筹优化、降低综合运行成本，又推动生产、仓储、输送环节互联互通，夯实数字化、集约化、低碳化智慧工厂建设基础。本项目仅为能源供应优化及物流转运优化，不涉及神威药业产能变化，项目实施后，全厂各产品产能不变。

本项目动力中心为混凝土框架结构，地上二层，建筑面积约7800平方米，占地面积4000平方米，动力中心主要为北厂区进行电力输配(4000KVA)，为全厂提供压缩空气165Nm3/min、氮气26Nm3/min、冷冻水4400RT/h、纯化水112t/h、热水50t/h；制冷站工程为钢框架结构，建筑面积约1350平方米，占地面积1350平方米，制冷站主要为物流仓储区、中药二车间供应冷热源，包括电力输配4000KVA、冷冻水4400RT/h、热水210t/h； 


	建设内容
	物流连廊工程为钢框架架空结构，地上一层，建筑面积约4200平方米，占地面积4200平方米，长度约660米，购置提升机、辊筒线等设备，实现中药材存储、成品存储、配送发货自动输送、互联互通兼参观功能。本项目已经河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案(装管委投资备字[2026]56号)。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)的要求，同时结合《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》 (部令第16号)（以下简称“名录”）等环保法律法规的相关规定，本项目制氮工程采用空气分离制氮，属于国民经济行业分类中的“C2619 其他基础化学原料制造”属于《名录》中的“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“44、基础化学原料制造261-单纯物理分离、物理提纯、混合分装的”，应该编制环境影响报告表；物流连廊属于“G5960中药材仓储”，热水供应属于“D4430 热力生产和供应”，在《名录》中均为环评豁免。综合以上分析，本项目环境影响评价类别为环境影响报告表。为此，神威药业集团有限公司委托河北省众联能源环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托任务后，进行了现场踏勘和周边环境调查，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行）》的要求编制完成本项目环境影响报告表。

二、项目概况

1、项目选址

本项目位于河北省石家庄市栾城区石栾大街168号，厂址中心坐标为东经114°39′19.224″、北纬37°51′55.642″，厂区东侧紧邻石栾大街，东南侧紧邻河北汴星汽车服务有限公司，其他方位为农田。厂区东侧紧邻石栾大街，东北侧距普安福星城323m，北侧距圣雪花园455m，西北侧距尚城小区469m，西南侧距柴赵村430m，南侧距榆林村631m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

2、建设内容及规模

本项目主要建设动力中心、制冷站及物流连廊，并对消防泵房现有设备进行改造。其中，动力中心为两层结构，一层设置有空压站、冷冻间、制氮配电室，二层设置有变配电室、制水间及控制室。制冷站共一层，设置有配电室、冷冻间。物流连廊主要将动力中心、物流中心1、物流中心2、综合制剂二车间、注射剂车间、净药材库配送车间、水解车间、现代中药前处理及精制饮片车间及现代物流中药材库进行连接。项目组成情况见表14。

表14                 项目基本情况一览表

项目

工程内容

项目名称

神威药业集团有限公司神威药业集团智慧工厂物流连廊及能源优化项目
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项目

工程内容

建设单位

神威药业集团有限公司

建设性质

技术改造
建设周期

13个月
建设地点

河北省石家庄市栾城区石栾大街168号神威药业集团有限公司厂区

项目投资

总投资13400万元，其中环保投资200万元，占总投资的1.49%

主体工程

动力中心
新建动力中心1座，为两层结构，一层设置有空压站、冷冻间、制氮室，二层设置有变配电室；

建设1套配电设备、2台1500RT冷机、1台1000RT冷机、1台400RT冷机、3台55Nm3/min空压机、2台50t/h制水机组、1台12t/h制水机组、1套热水设备、2套15Nm3/min制氮机组，为北厂区进行电力输配(4000KVA)，为全厂提供压缩空气165Nm3/min、氮气26Nm3/min、冷冻水4400RT/h、纯化水112t/h、热水50t/h

制冷站

新建制冷站1座，共一层，设置有配电室、冷冻间；

建设1套配电设备、4台1000RT冷机、1台400RT冷机，1套210t/h热水设备，为物流仓储区、中药二车间提供电力输配4000KVA、冷冻水4400RT/h、热水210t/h。
物流连廊

新建物流连廊660m，连接动力中心、物流中心1、物流中心2、综合制剂二车间、注射剂车间、净药材库配送车间、水解车间、现代中药前处理及精制饮片车间及现代物流中药材库，为各车间生产原辅材料及产品提供全自动智能转运通道，替代传统人工转运模式，构建厂区智能物流闭环。

消防泵房
对消防喷淋泵组、消火栓水泵升级改造
储运工程

原料
设置3座10m3原水罐
产品

设置2座5m3氮气缓冲罐，3座20m3纯化水罐
依托工程

给水

项目用水依托神威药业厂区现有供水管网，由南水北调集中供水厂统一供给，其中热水设备及冷水机组循环水补水使用纯化水。项目新水用水量为3819.38m3/d，相对现状用水量减少2.96m3/d。
排水

项目废水主要为纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗水及制氮、制冷机组循环冷却排污水，依托神威药业厂区现有污水处理站处理达标后，排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，不直接外排，项目实施后废水排放量减少113.37m3/d。

供电

依托神威药业厂区现有供配电设施。

办公楼

日常办公依托神威药业现有办公楼。

环保工程
废水治理措施

本项目废水为纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗废水及循环冷却水排污水。纯化水制备产生浓水、设备反冲洗废水及循环冷却水排污水经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

噪声治理措施

选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施。
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	续表14                  项目基本情况一览表

项目

工程内容

环保工程
固废治理措施

一般固体

废物

①动力中心

空气过滤废滤芯、废分子筛、废石英砂、纯水过滤废滤芯、废反渗透膜
环保工程

固废治理措施

危险

废物
①动力中心

设备维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
②制冷站：

设备维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。

③物流连廊

设备维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
环境风险

项目风险物质主要为设备维修产生的废机油、废润滑油等，委托有资质单位处置；冷媒采用R134a(1,1,1,2-四氟乙烷)，不涉及风险物质。
平面布置
动力中心位于神威药业厂区中东部；制冷站位于神威药业厂区东南部；新建物流连廊位于神威药业东部连接动力中心、物流中心1、物流中心2、综合制剂二车间、注射剂车间、净药材库配送车间、水解车间、现代中药前处理及精制饮片车间及现代物流中药材库；消防泵房位于厂区西南部。

劳动定员及工作制度
本项目仅涉及日常巡检维修人员，不新增劳动定员，由神威药业现有职工调剂，采用三班工作制，每班8h，年工作330天

3、供应方案

本项目新建动力中心，设置配电、冷机、空压机、制水机组、制氮机组等设备，替代现有全厂区部分分散供应设备，供应全厂电力、压缩空气、冷冻水、纯化水、氮气等能源消耗；新建制冷站，设置配电、冷机、热水等设备，供应神威药业在建的智能仓储及中药二车间电力、冷冻水、热水等能源消耗；新建物流连廊，用于连接各车间及物流配送车间，提高物流转运效率。
本项目实施后，相关能源供应能力变化情况见表15。

表15             本项目能源供应能力变化情况一览表

序号

车间

名称

单位

本项目

替代工程

变化情况
数量

服务对象

数量
服务对象
1

动力

中心

电力

KVA

4000
中药提取二车间
7000
中药提取二车间

替代现有北配电室（7000KVA）
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	续表15             本项目能源供应能力变化情况一览表

序号

车间

名称

单位

本项目

替代工程

变化情况
数量

服务对象

数量
服务对象
2

动力

中心

压缩空气
Nm3/min

165
全厂区-气动阀、吹扫、仪表控制
165
全厂区-气动阀、吹扫、仪表控制

替代现有各车间分散压缩空气供应，供应能力不变

3

冷冻水

RT/h

4400
综合制剂二车间、中药提取一车间、新综合制剂一车间、包装车间冷冻室，空调
4400
综合制剂二车间、中药提取一车间、新综合制剂一车间、包装车间冷冻室，空调

替代现有分散冷冻水设备，供应能力不变
4

纯化水

t/h

112
中药提取一车间、综合制剂二车间、综合制剂一车间、新综合制剂一车间、注射剂三车间
112
中药提取一车间、综合制剂二车间、综合制剂一车间、新综合制剂一车间、注射剂三车间

替代现有分散纯化水制备设备，供应能力不变
5
氮气

Nm3/min

26
中药提取一车间、中药提取二车间（氮封）

26(外购成品氮气)
中药提取一车间、中药提取二车间（氮封）

新增

6
热水

t/h

50
智能仓储(在建)
/

/
新增，年工作时间3600h

7
制冷站
电力

KVA

4000
智能仓储(在建)

/

/

新增

8

冷冻水

RT/h

4400

中药提取二车间、智能仓储(在建)

/

/

新增

9
热水

t/h

210

智能仓储(在建)

/

/

新增

4、本项目主要建构筑物及设备

4.1 主要建构筑物

本项目主要建构筑物一览表见表16。

表16                  主要建构筑物一览表

序号

名称

占地面积

(m2)

建筑面积

(m2)

高度

(m)

结构
层数

备注

1

动力中心
4000

7800

10.0

立体高架钢结构
2层

新建
2

制冷站
1350

1350
9.7
立体高架钢结构
1层
新建
3

物流连廊
4200
4200
5.4
立体高架钢结构（架空）
1层
新建
4

消防泵房
100

100
5.1
混凝土结构

(地下)
/

现有，仅对设备升级改造
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	4.2 主要生产设备

本项目建设的动力中心设置空压站、冷冻间、制氮室、变配电室、制水间，内部设置有相关能源供应设备；制冷站设置有配电室、冷冻间，内部建设相关供应设备；物流连廊设置有相关转运设备。各车间主要设施及设施参数见表17。

表17                本项目主要设施设备一览表
序号

本项目

替代工程
车间
设备名称

设备型号

数量(台/套)

备注

车间
设备名称

设备型号

数量(台/套)

备注

1

动力

中心
空压机组
55Nm3/min

3

新建
软胶囊车间
空压机组

8.754Nm3/min

1
拆除

2

1500RT冷机
1500RT/h

2

新建

中药提取一车间
空压机组

8.754Nm3/min

1
拆除

3

1000RT冷机
1000RT/h

1

新建

中药提取二车间
空压机组

8.6Nm3/min

1
拆除

4

400RT冷机
400RT/h

1

利旧
新综合制剂一车间

空压机组

17.1Nm3/min

1
拆除

5

制水机组

50t/h
2

新建
注射剂三车间
空压机组

56.1Nm3/min

1
拆除

6

制水机组
12t/h
1

新建
综合制剂一车间
空压机组

28.754Nm3/min

1
拆除

7

热水设备
50t/h
1

新建
综合制剂二车间
空压机组

44.16Nm3/min

1
拆除

8

制氮机组
15Nm3/min
2
新建

包装车间

空压机组

10.672Nm3/min

1
拆除

9

制冷站

1000RT冷机
1000RT/h

4

新建

质控中心

空压机组

0.75Nm3/min

1
拆除

10

400RT冷机
400RT/h

1

新建

动力中心1

空压机组

20.4Nm3/min

1
拆除

11

热水设备

210t/h

1

新建

物流仓库
空压机组

1.188Nm3/min

1
拆除

12

物流连廊

托盘提升机

1-5层40托/h

3

新建

中药提取一车间

冷水机组

504.4RT/h
1

400RT/h冷水机组利旧，其余均拆除

13

托盘提升机

1-4层40托/h

2

新建

综合制剂二车间

冷水机组

1262.4RT/h

1

拆除

14

托盘提升机

1-2层50托/h

3

新建

综合制剂一车间

冷水机组

691.2RT/h

1

拆除
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	续表17                本项目主要设施设备一览表
序号

本项目

替代工程
车间
设备名称

设备型号

数量(台/套)

备注

车间
设备名称

设备型号

数量(台/套)

备注

15

物流连廊

件箱提升机

1-2层650件/h

1

新建

新综合制剂一车间
冷水机组

1078RT/h

1

拆除

16

件箱提升机

2-3层650件/h

1

新建
包装车间

冷水机组

200RT/h

1

拆除

17

货叉式AGV(无人搬运车)

载荷1吨

1

新建
中药提取一车间

纯化水机组

24

t/h

拆除

18

潜伏式AGV(无人搬运车)

载荷1吨

10

新建
综合制剂二车间

纯化水机组

6

t/h

拆除

19

件箱辊筒线

1500件/h

1

新建
综合制剂一车间

纯化水机组

2

t/h

拆除

20

消防泵房

消防水炮泵

90W

2

新建

新综合制剂一车间
纯化水机组

50

t/h

拆除

21

消防喷淋泵

/

3

增加双吸水

注射剂三车间

纯化水机组

30

t/h

拆除

22

消防栓泵

/

3

增加双吸水

/

/

/

/

/

5、主要经济技术指标
本项目主要技术经济指标见表18。

表18                本项目主要技术经济指标一览表

序号
指标名称
本项目
替代工程

变化情况
单位

指标

单位

指标

1

动力中心
冷水进出口温度
℃
7/12

℃
7/12

不变

2

冷媒
/
R134a

/
R134a

不变
3

氮气纯度

%

99.99

%

/

/

4

热水供回水温度
℃

60/50

℃

/

/

5

制冷站

冷水进出口温度

℃

7/12

℃

7/12

不变

6

冷媒

/

R134a

/

R134a

不变

7

热水供回水温度

℃

60/50

℃

/

/

6、原辅材料消耗及特性

本项目物流连廊主要用于原料中药材及产品的转运，不涉及原辅材料消耗。动力中心及制冷站相关能源供应以空气及原水为原料。项目主要原辅材料消耗情况见表19。
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	表19            本项目主要原辅材料消耗一览表

序号

产品

原辅料

名称

单位

用量

来源

储运方式

备注

本项目

替代工程
1
压缩空气
空气

万Nm3/a

7128

7128
大气

/

不变，原料

2

冷冻水
新水
m3/a

95673.6
81641.8
市政供水管网

/

增加，循环冷却补水

3

冷媒（R134a）
kg/a
120
60
外购
/
增加，定期补充
4

氮气
空气
万Nm3/a

2808

/

大气

/
新增，原料

5

滤芯
t/a
0.1
/

外购
汽车运输
新增，过滤介质
6

分子筛

t/10a

2.0

/

外购

汽车运输

新增，分离介质

7

新水
m3/a
5760
/

市政供水管网

/
新增，循环冷却补水
8

纯化水
新水
万m3/a
94.9
98.3
市政供水管网
/

减少，原料
9

热水
纯化水
m3/a

936

/

动力中心纯化水
/

新增，补水
10

蒸汽

(0.6MPa)
t/a
17828.6
/

神威热力中心
管道

新增，热源
表20                本项目原辅料及产品理化性质一览表
名称

主要理化性质

冷媒(R134a)
R134a即1,1,1,2-四氟乙烷，常温常压下为无色微甜气体，不可燃、低毒，沸点-26.1℃，微溶于水，化学性质稳定，气体密度(25℃，常压)约4.25kg/m3；相对密度(空气=1)：3.55，重于空气，易在低洼密闭处聚集；微溶于水，25℃水中溶解度约0.15%；可与POE、PAG冷冻油混溶，与矿物润滑油互溶性极差；广泛用作制冷系统冷媒。

氮气

化学式N2，是一种化学性质极稳定的双原子气体，是空气的主要成分（约占78%）。常温常压下为无色、无臭、无味的气体。气体密度（0℃,1atm）：1.2506g/L，相对密度（空气=1）：0.967（比空气略轻），微溶于水，难溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，熔点-210.01℃（凝固为雪状白色固体），沸点-195.79 ℃（液化为无色液体，即液氮）。氮气的核心化学特性是高稳定性（惰性），仅在高温、高压、放电或有催化剂的极端条件下才会反应。

7、动力平衡

本项目各供应介质平衡见表21。
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	表21                     本项目动力平衡一览表

输入项

输出项

序号
介质

数量
单位

序号

服务对象
数量

单位

1
压缩空气

165
Nm3/min
1
软胶囊车间
8.1
Nm3/min
/

/

/

/
2

中药提取一车间
8.1
Nm3/min

/

/

/

/
3

中药提取二车间
8
Nm3/min

/

/

/

/
4

新综合制剂一车间

17
Nm3/min

/

/

/

/
5

注射剂三车间
54

Nm3/min

/

/

/

/
6

综合制剂一车间
25

Nm3/min

/

/

/

/
7

综合制剂二车间
43

Nm3/min

/

/

/

/
8

质控中心

0.7

Nm3/min
/
/

/

/

9
物流仓库
1.1

Nm3/min
小计

165
Nm3/min
合计

165
Nm3/min
1
氮气
26
Nm3/min
1

中药提取一车间

5
Nm3/min
/

/

/

/

2

中药提取二车间

21
Nm3/min
小计
26
Nm3/min
小计

26

Nm3/min
1
纯化水
112
t/h
1

中药提取一车间

24

t/h
/
/
/
/
2
综合制剂二车间

6

t/h
/
/
/
/
3
综合制剂一车间

2

t/h
/
/
/
/
4
新综合制剂一车间
50

t/h
/
/
/
/
5
注射剂三车间

30

t/h
小计
112
t/h
小计

112
t/h
1
动力中心冷冻水
4400
RT/h
1
中药提取一车间

504.4

RT/h

2
制冷站冷冻水
4400
RT/h
2
综合制剂二车间

1262.4

RT/h

/
/
/
/
3
综合制剂一车间

691.2

RT/h

/
/
/
/
4
新综合制剂一车间

1078

RT/h

/
/
/
/
5
包装车间

200

RT/h

/
/
/
/
6
中药提取二车间

3200

RT/h

/
/
/
/
7
智能仓储

1200

RT/h

小计
8800
RT/h
小计

8800

RT/h
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	8、公辅设施及动力消耗

(1)给排水

①给水

本项目职工为企业内部调配，不新增劳动定员，不增加生活用水。本项目总用水总量139669.27m3/d，其中新鲜水3819.37m3/d、串联用水量6.24m3/d、蒸汽带入量118.86m3/d、循环水量135724.80m3/d，水循环利用率97.2%。新水来自市政供水管网。
动力中心总用水量70426.92m3/d，其中新鲜水3500.46m3/d；制冷站总用水量69242.35m3/d，其中新鲜水318.91m3/d。

②排水

本项目废水产生量为479.39m3/d，其中纯化水制备浓水及反冲洗水产生量为474.35m3/d，制氮、制冷循环冷却水排污水为5.04m3/d，经厂区现有污水处理站处理后，排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。本项目实施后仅替代厂区现有各车间分散纯化水供应设施，通过集中式纯化水制备，提高了纯化水产水量，废水排放量减少。
本项目水量平衡图见图1，水量平衡表见表22。

表22                本项目给排水平衡一览表             单位：m3/d

车间

用水

工序

总用

水量

新鲜

水量
串级用水

蒸汽水量
纯水

产生量

循环

水量

损耗

水量

废水量

产生量

回用水量

排水量

动力中心
冷冻水制备
64101.31 

318.91
0.00
0.00 
0.00 
63782.40 
317.31
1.60
0.00
1.60

制氮
1939.20
19.20 
0.00
0.00 
0.00 
1920.00 
17.36
1.84
0.00
1.84
纯化水制备
3162.35 

3162.35 

0.00
0.00 

2688.00 

0.00 

0.00 

474.35 

0.00 

474.35 

热水制备
1224.06 

0.00
1.20
22.86 
0.00 
1200.00 
1.20 
0.00 
22.86 
0.00 
制冷站
冷冻水
64101.31 

318.91
0.00
0.00 
0.00 
63782.40 
317.31
1.60

0.00
1.60 
热水
5141.04 

0.00
5.04
96.00 
0.00 
5040.00 
5.04 
0.00 
96.00 
0.00 
合计

139669.27 

3819.37
6.24
118.86
2688.00 

135724.8

658.22
479.39 

118.86 

479.39
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图1      本项目水量平衡图    单位：m3/d
(2)供电

本项目用电依托新建的变配电设施，由园区供电所提供，其中动力中心用电量为680万kWh、制冷站用电量为530万kWh、物流连廊用电量为40万kWh。项目总用电量约为1250万kWh。

(3)供热
动力中心热水加热及制冷站热水加热均采用蒸汽加热，由神威热力中心提供。

8、依托工程

①污水处理
本项目废水依托厂区现有污水处理站处理达标后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，厂区现有污水处理站处理工艺为“格栅—集水池—絮凝沉淀池—预酸化调节池—UASB池—预曝气池—好氧池—二沉池—微絮凝沉淀池—曝气生物池—清水池”处理工艺， 


	建设内容
	设计处理规模为5000m3/d，实际处理量为2547m3/d。本项目废水主要为循环冷却水排污水及纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗废水及各机组产生的循环冷却排污水，水质简单。根据工程分析，本项目实施后废水排放量减少，且本项目主要为替代现有分散纯化水制备设施，纯化水制备能力不新增，废水排放量减少113.37m3/d，且水质未发生明显变化。根据《神威药业集团有限公司2025年01月自行监测项目》(XLKJ 自行监测[2025]01001号)，废水总排口(DW001)满足《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2 新建企业水污染物排放限值及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。

因此，本项目废水依托现有污水处理站处理可行。

②蒸汽供应

本项目蒸汽依托神威热力中心，神威热力中心现为河北通顺生物质能源科技有限公司，是神威药业集团有限公司全资子公司，负责公司集中供热项目的运营、管理，位于神威药业集团有限公司院内，锅炉房内现有2台75t/h燃煤循环流化床锅炉和1台75t/h生物质直燃循环流化床锅炉，配套建设2台6MW汽轮机、2台7MW发电机组。神威热力中心额定蒸汽产生量为225t/a，其中49.5t/h蒸汽为热力中心自用，剩余175.5t/h全部用于神威药业生产使用。现状神威药业蒸汽使用量约66t/h，企业满负荷生产时蒸汽用量132t/h，剩余蒸汽供应能力为43.5t/h。

本项目新增蒸汽用量4.95t/h，由神威热力中心提供，现状热力中心剩余蒸汽供应量可保证本项目蒸汽需求，本项目建成后不增加现有锅炉污染物排放总量。
9、占地及平面布置

本项目动力中心位于厂区中东部，制冷站位于神威药业产业东南部，新建物流连廊位于神威药业东部连接动力中心、物流中心1、物流中心2、综合制剂二车间、注射剂车间、净药材库配送车间、水解车间、现代中药前处理及精制饮片车间及现代物流中药材库，消防泵站位于厂区西南部。平面布置图见附图3。
11、劳动定员及工作制度

本项目动力中心、制冷站均为无人值守，仅设置巡检人员定期巡检，由神威药业现有职工调剂，不新增劳动定员。
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	一、施工期工艺流程

本项目建设内容包括：动力中心、制冷站、物流连廊、消防泵站，主要施工内容包括：地表平整、建筑地基挖掘、结构施工、设备安装调试及拟替代设备拆除。本项目动力中心、制冷站、物流连廊均为在现有厂区闲置空地新建，动力中心及制冷站建成后，对现有分散设备进行拆除，消防泵站仅涉及设备安装和改造。
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图2   施工期新建动力中心、制冷站及物流连廊施工工艺流程图
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图3   施工期动力中心、制冷站及物流连廊、消防泵站车间施工工艺流程图
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图4   施工期分散空压站、制冷机组、纯化水机组拆除施工工艺流程图

本项目施工期废气污染源主要为土建施工及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘(G1)，通过设置车辆冲洗、建筑垃圾密闭苫盖、洒水抑尘等措施降低扬尘污染。

废水污染源主要为施工过程中车辆的冲洗废水(W1)、施工人员的生活污水(W2)和拆除设备清洗废水(W3)，车辆冲洗废水主要采取设置临时沉淀池，循环使用，清洗废水和生活污水依托厂区现有污水处理站处理后，排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

噪声污染源主要为施工机械及设备安装、拆除产生的噪声(N1)，通过采用低噪声机械设备，合理安排施工时间等降噪措施。

固体废物污染源主要为设备包装、建筑垃圾(S1)、施工人员产生的生活垃圾(S2)和拆除设备中残存含油等废弃物（S3），设备包装、建筑垃圾收集后外售或送指定地点处理，含油废弃物等危险废物送有危险废物处置资质的单位处置。

二、营运期生产工艺流程简述
本项目建设一座动力中心、一座制冷站及物流连廊，其中，动力中心建设配电设施、
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	冷水机组、空压机组、纯化水制备机组、制氮机组、热水机组，制冷站建设配电设施、冷水机组、热水机组，物流连廊建设转运设备及运输轨道。其中物流连廊仅涉及物料转运，不再分析其转运工艺，冷水制备、纯化水制备工艺均与现有设施相同。各车间制氮、冷水制备、纯化水制备、热水制备工艺流程及产排污节点如下。

1、制氮工艺流程

制氮机组主要由空气压缩机、吸附塔、过滤器、氮气缓冲罐、氮气储罐等设备组成，制氮站制备氮气用于神威药业乙醇储罐氮封使用，同时对综合制剂一车间、二车间及注射剂三车间涉及酒精管道的氮气置换使用。具体工艺如下：
外界空气经空气压缩机压缩至0.6MPa，随后通过过滤器（分离精度≤10ppm）去除灰尘和其他颗粒杂质，再经水冷式干燥机深度干燥，去除空气中的水分，控制空气露点≤-40℃，得到洁净干燥的原料空气，避免杂质影响吸附效果。

预处理后的洁净压缩空气进入吸附塔中开始分离氮气。吸附塔设置为A、B双吸附塔，洁净空气进入双吸附塔中的A塔，吸附塔中填充有碳分子筛，在0.7Mpa压力下，碳分子筛优先吸附氧气等杂质，吸附时间约为60s，未被吸附的氮气从塔顶排出，经过一段时间后，A吸附塔内的碳分子筛吸附饱和。A塔自动停止吸附，预处理后的洁净压缩空气流入B塔进行吸氧产氮，先通过均压阀平衡两塔压力，再将已吸附饱和的A塔减压至常压，使吸附的O2、CO2和H2O等杂质脱附排出，并用部分成品氮气反吹清洗，最后升压至吸附压力，完成再生。两塔交替进行吸附和再生，完成氧氮分离，实现连续供氮。

对排出的氮气采样送纯度分析仪进行检测，纯度分析仪采用传感器测量混合气体中的氧气含量，间接计算得出氮气纯度，不涉及废气、废水的排放，产生的氮气经检测达到99.99%后，进入缓冲罐平衡压力和流量，再通过管道输送至用氮设备。

制氮工序无废气产生，吸附器再生吹出的富氧空气采取车间通风换气，做好生产设施的监督检查和安全管理的措施。

废水污染源主要为制氮工序空气水冷干燥循环冷却排污水(W1)，经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

噪声污染源主要为空气压缩机(N1)、水泵(N2)等运行产生的机械噪声及气体放空噪声(N3)，采取基础减振、厂房隔声的降噪措施。

固体废物主要为过滤器更换的废滤芯(S1)、吸附塔中更换的废分子筛(S2)、机械维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等（S3）；废滤芯、废分子筛更换后由厂家回收，废机油、废润滑油、废含油抹布、手套等在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
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图5       本项目制氮工艺流程及产污节点图

2、冷水制备工艺流程
冷水机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器等装置，机组内充注有制冷剂，冷水机组循环水采用纯水作为循环水，纯水通过蒸发器中的制冷剂冷却至7℃后，由冷冻水泵加压通过分水器输送至各末端用冷用户，与室内空气或生产工艺介质进行热交换，吸收热量后温度升高，再通过回水管路经集水器积水后回流至冷水机组蒸发器，重新被制冷剂冷却，形成闭环循环，实现冷量的传递与利用，满足室内降温或生产工艺冷却需求。

制冷剂在与冷水进行热交换后吸收冷冻水的热量并气化为低温低压气体，进入压缩机进行压缩，经压缩后转化为高温高压气体，高温高压制冷剂气体进入冷凝器，与外部循环的冷却水进行热交换，释放热量后冷凝为高压液体，高压液体经节流降压后转变为低温低压的气液两相流体，再次进入蒸发器，与循环的冷冻水进行热交换，实现循环制冷。
循环冷却水系统中冷却水在冷凝器中吸收制冷剂释放的热量，由冷却水泵加压输送至冷却塔，通过冷却塔风机的强制通风，与外界空气进行对流换热，将热量散发至大气中，冷却水温度降低后，通过回水管路回流至冷凝器，重新吸收制冷剂热量，形成闭环循环，保障制冷循环持续稳定运行。

制冷工序不涉及废气污染源。

废水污染源主要为冷却塔循环冷却水排污水(W2)，经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

噪声污染源主要为压缩机(N4)、水泵(N5)等运行产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔声的降噪措施。

固体废物主要为机械维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套（S3），在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
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图6      本项目制冷工艺流程及产污节点图
3、纯化水制备

石英砂过滤：以自来水为原水，原水在原水罐内暂存。在水泵作用下，原水由原水箱进入石英砂过滤器中进行处理。其作用主要是降低水浊度，可以去除水中的悬浮物质、固体颗粒、有机物颗粒等，为后续工序减轻了处理负荷。

精密过滤：经多介质（石英砂）过滤去除大颗粒杂质后的水，在水泵的作用下进入精密过滤器，精密过滤器采用成形滤材用以进一步去除粒径5μm及2μm以上的细小微粒，进一步降低浊度，来满足后续反渗透工序对进水的要求。经过精密过滤器，使水得到进一步净化，使水的浊度和色度达到优化。

保安过滤：经精密过滤后的原水通过压力泵进入保安过滤器，主要采用滤芯作为过滤元件，通过滤芯的精细过滤作用，去除液体中的杂质和颗粒。当液体通过保安过滤器时，大于滤芯孔径的颗粒将被截留在滤芯表面，而清洁的液体则通过滤芯流出。

反渗透：利用半透膜和压力差实现溶剂与溶质分离的膜分离技术。‌在浓溶液侧施加超过渗透压的外力，迫使溶剂（如水）逆自然渗透方向通过半透膜，从而实现纯化或浓缩‌。反渗透出来的水为纯化水。本次采用两级反渗透进行纯化水制备，其中一级反渗透浓水外排污水处理站，二级反渗透提纯产生的浓水返回一级反渗透再次利用，经两次过滤后，纯化水经消毒处理后进入纯化水罐供用水工序使用。

纯化水制备不涉及废气污染源。

废水污染源主要为设备反冲洗废水(W3)及反渗透产生的浓水(W4)，二级反渗透浓水经二次回收后，与一级反渗透浓水及反冲洗废水一并送厂区污水处理站处理，排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)。

噪声污染源主要为各类水泵(N6)等运行产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔声的降噪措施。

固体废物主要为过滤器的过滤器更换的废石英砂（S4）、废滤芯（S5）、废反渗透膜（S6），机械维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套（S3）。废石英砂由环卫部门收集处理，废滤芯统一收集后由厂家回收，废反渗透膜由厂家回收处置，废机油、废润滑油、废含油抹布、手套在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
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图7    本项目纯化水制备工艺流程及产污节点图

4、热水制备工艺流程
本项目热水采用汽水间接热交换工艺进行制热。换热器热源为神威热力中心提供的蒸汽（0.6Mpa），热水介质使用纯化水，纯化水经换热器换热到60℃后供应用热水工序。
热水制备不涉及废气、废水污染源。

噪声污染源主要为各类水泵(N7)等运行产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔声的降噪措施。

固体废物主要为机械维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套（S3），在危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。

图8     本项目热水制热工艺流程及产污节点图

表23        本项目主要产排污节点及收集治理措施一览表

类别

生产线

产排污

节点

污染源

名称

污染

因子

排放

特征

治理措施

废水

制氮
过滤干燥

空气水冷干燥循环冷却排污水W1
SS、COD
间断

经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)

制冷
冷却塔散热
循环冷却水排污水W2
SS、COD

间断

纯化水制备
设备反冲洗
反冲洗废水W3
SS、COD

间断

二级反渗透浓水经二次回收后，与一级反渗透浓水及反冲洗废水一并送厂区污水站处理，排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)

两级反渗透
反渗透分离浓水W4
SS、COD
间断



	工艺流程和产排污环节
	续表23        本项目主要产排污节点及收集治理措施一览表

类别

生产线

产排污

节点

污染源

名称

污染

因子

排放

特征

治理措施

噪声
制氮
空气压缩
空气压缩机噪声N1
LAeq, T
连续
基础减振+厂房隔声

循环水泵
循环水泵N2
LAeq, T
连续
基础减振+厂房隔声

氮氧分离
气体放空N3
LAeq, T
间断

厂房隔声

冷水制备
压缩机
压缩机N4
LAeq, T
连续
基础减振+厂房隔声

循环水泵
循环水泵N5
LAeq, T
连续

基础减振+厂房隔声

纯化水

制备
水泵
水泵N6
LAeq, T
连续

基础减振+厂房隔声

热水制备
水泵

水泵N7
LAeq, T
连续

基础减振+厂房隔声

物流连廊
转运设备
转运设备
LAeq, T
连续

厂房隔声

固体废物

空气过滤器
废滤芯S1
一般固废

间断

厂家回收
氮氧分离
废分子筛S2
一般固废

间断

厂家回收

机械维修

废机油、废润滑油、废含油抹布、手套S3
危险废物

间断

危废库暂存，定期交有资质单位

石英砂过滤
废石英砂S4
一般固废

间断

由环卫部门收集处理

精密过滤
废滤芯S5
一般固废

间断

由厂家回收

保安过滤
废滤芯S5
一般固废

间断

由厂家回收

反渗透
废反渗透膜S6
一般固废

间断

由厂家回收



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、神威药业全厂概况

(1)公司概况及环保手续履行情况

神威药业集团有限公司位于石家庄市栾城区石栾大街168号，成立于1984年，现有综合制剂一车间、综合制剂二车间、软胶囊车间、新综合制剂一车间、注射剂三车间、中药提取一车间、中药提取二车间、中药提取物精制车间、液体罐区、污水站、质控中心和综合办公楼等生产和辅助设施，年处理中药材11000吨、注射剂产品20.8亿支、颗粒剂产品21.4亿袋、中药配方颗粒650吨、软胶囊产品8亿粒、片剂10亿片、口服液产品1.05亿支、黄芩苷50吨、胆酸和猪去氧胆酸50吨。企业现有职工1844人，采取三班工作制，每班8h，年工作360d。企业现有工程均已履行环保手续，2026年5月15日将河北通顺生物质能源科技有限公司相关内容调出，对排污许可证对应内容进行了调整，最新排污许可证有效期为自2023年11月30日至2028年11月29日。
表24        神威药业现有及在建生产线环保手续情况一览表

序号

主要车间

(生产线)

项目名称
报告

类别
环保手续

运行情况

环评批复

环保验收情况

1

综合制剂一车间：颗粒剂、片剂、硬胶囊、水丸生产线

制剂车间技术改造项目

报告表
原河北省环境保护局，2000年1月19日

冀环验[2003]005号

正常运行
2

软胶囊车间

软胶囊车间技改项目

评估报告

环境影响评估报告，原栾城县环境保护局，2003年9月6日

正常运行

3

包装线

颗粒剂、软胶囊自动包装线技术改造项目

登记表

原河北省环境保护局，2001年10月31日

原河北省环境保护局，2003年4月18日

正常运行

4

口服液车间：中药口服液生产线

口服液车间技术改造项目

报告表
原石家庄市环境保护局，2002年1月23日

原石家庄市环境保护局，2003年3月26日

正常运行

5

前处理车间提取车间、注射剂车间：清开灵注射液、参麦注射液、精制红花油、姜黄提取物

中药制剂工业化集成制造技术产业化示范工程

报告书

冀环管[2001]335号

冀环验[2003]006号

正常运行

6

中药提取一车间

中药提取二期工程建设项目

报告表

冀环表[2004]037号；2003年编制补充说明

原石家庄市环境保护局，2005年7月7日

正常运行

7

中药提取二车间、注射剂三车间、软胶囊车间、综合制剂二车间、动力中心、污水处理

中心等

神威药业现代中药制剂技改扩建项目

报告书
冀环评[2008]7号；补充报告-冀环评函[2012]487号

冀环评函[2014]1661号

正常运行




	与项目有关的原有环境污染问题
	续表24        神威药业现有生产线环保手续情况一览表

序号

主要车间

(生产线)

项目名称
报告

类别
环保手续

运行情况

环评批复

环保验收情况

8

中药提取精制车间、新综合制剂二车间

中药配方颗粒创新技术产业建设项目

报告表

原石家庄市栾城区环境保护局，2017年8月11日

2021年12月30日自主验收

正常运行

9

中药提取物精制车间

中药提取物精制车间项目

报告书

石环发[2016]107号

2021年12月30日自主验收

正常运行

中药提取物精制车间项目废气治理提升工程

登记表

登记表备案，备案号：202113012400000016

/

正常运行

中药提取物精制车间项目废气二次提升工程

登记表

登记表备案，备案号：202113012400000162

/

正常运行

10

物流中心、物流仓库

神威药业物流中心项目

报告表

原石家庄市环境保护局，2004年4月6日

原石家庄市环境保护局，2006年10月10日

正常运行

神威现代医药物流仓库项目

报告表

原石家庄市栾城区环境保护局，2015年4月24日

石栾环验[2017]

11号

正常运行

11

综合楼

神威药业综合楼项目

报告表

原石家庄市环境保护局，2004年4月6日

原石家庄市环境保护局，2014年9月9日

正常运行

12

分析测试中心、实验动物中心等

中药注射液质量标准化技术支撑体系建设项目

报告表

原石家庄市环境保护局，2007年3月20日

原石家庄市环境保护局，2008年1月31日

正常运行

实验动物中心建设工程

报告表

原石家庄市环境保护局，2010年

12月23日

原石家庄市栾城区环境保护局，2015年11月24日

正常运行

企业技术中心创新能力建设项目

报告表

原石家庄市栾城县环境保护局，2012年

5月4日

石栾环验

[2016]14号

正常运行

13
现代中药前处理及精制饮片车间
经典名方与现代中药创制及产业化建设项目

报告表

石行审环批

[2021]22号
正在建设
在建

经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目

报告表

石行审环批

[2023]15号

正在建设

在建

14
新综合制剂车间、现代物流配送中心分拣车间、现代物流中药材库
现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目

报告表
石行审环批

[2025]24号

正在建设

在建

15

/

污水站废气处理技改项目

登记表

登记表备案，备案号：201813012400000582

/

正常运行




	与项目有关的原有环境污染问题
	续表24        神威药业现有生产线环保手续情况一览表

序号

主要车间

(生产线)

项目名称
报告

类别
环保手续

运行情况

环评批复

环保验收情况

16

/

中药VOC治理设施技改项目

登记表

登记表备案，备案号：201813012400000800

/

正常运行

17

/

危废间废气处理项目

登记表

登记表备案，备案号：201913012400000131

/

正常运行

18

/

技术中心异味治理工程

登记表

登记表备案，备案号：202113012400000119

/

正常运行

19

/

乙醇储罐呼吸阀废气治理工程

登记表

登记表备案，备案号：202113012400000147

/

正常运行

20

/

危废暂存间废气处理改造工程

登记表

登记表备案，备案号：202113012400000237

/

正常运行

21
/

药渣废气治理设施技术改造项目

登记表

登记表备案，备案号：202413012400000015

/

正常运行

排污许可

编号：91130000757518418T001W
2026年5月15日将河北通顺生物质能源科技有限公司相关内容调出，对排污许可证对应内容进行了调整，最新排污许可证有效期自2023年11月30日至2028年11月29日

根据神威药业全厂环保手续情况，本次对全厂现状运行工程废气、废水、噪声、固体废物排放达标情况进行简要介绍；将“经典名方与现代中药创制及产业化建设项目”“经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目”“现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目”等在建项目作为在建工程进行介绍；将本次替代各车间分散压缩空气、冷冻水、纯化水生产设施等作为替代工程进行介绍，最后给出本项目实施后的全厂情况。

(2)神威药业集团现状污染源治理措施及达标情况
①废气

依据现有工程排污许可证、自行监测报告及在线监测数据和监测期间运行工况，列出神威药业集团现状有组织废气污染源、治理措施达标情况，见表25，无组织废气污染源及治理效果见表26。
表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

1

渣库排放口(DA001)

3666
颗粒物

袋式除尘

26

0.3

3.9
0.014
120(16kg/h)
达标

7200

0.103
XLKJ自行监测[2025]01001号



	与项目有关的原有环境污染问题
	续表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

2

锅炉烟气排放口(DA002)

45110
颗粒物
(SNCR+SCR)两级脱硝+电袋除尘+双碱法脱硫+湿电除尘+120m排气筒(DA002)

120
3.5
1.4

0.063 

10

达标

7920

0.500 

在线数据
SO2
4.836

0.218 

35

达标

7920

1.728 

NOx
13.911

0.628 

50

达标

7920

4.970 

氨
0.308

0.014 

2.3

达标

7920

0.110 

汞及其化合物

0.00014
0.000005
0.03

达标

7920

0.00004
XLKJ自行监测[2025]01001号

烟气黑度

＜1

/

1级

达标

7920

/

3

乙醇储罐呼吸阀废气排放口(DA003)

968
非甲烷总烃

水喷淋

15

0.2

5.98
0.00579
60

达标

7200

0.042
XLKJ自行监测[2025]08001号

4

药渣废气排放口(DA004)

6944
非甲烷总烃

水喷淋+碱洗+光氧化催化

15

0.6

4.57
0.032
60

达标

7200

0.230
XLKJ自行监测[2025]12023号

臭气浓度

478
/

2000

达标

7200

/

5

生石灰储罐排放口(DA005)

967
颗粒物

袋式除尘

17

0.3

3.9
0.00377
120(4.5kg/h)

达标

7200

0.027
XLKJ自行监测[2025]01001号

6

综合制剂二车间配方颗粒未排放口(DA006)

2824
颗粒物

滤筒除尘

25

0.4

3.0
0.008
20

达标

7200

0.058
XLKJ自行监测[2025]07013号

7

中药提取二车间、污水处理站废气排放口(DA007)

1835
非甲烷总烃

碱吸收+生物过滤

15

0.8

7.60
0.014
60

达标

7920

0.111
XLKJ自行监测[2025]07013号

氨

3.04
0.0056
20

达标

7920

0.044
硫化氢

0.205
0.0004
5

达标

7920

0.003
臭气浓度

724
/

2000

达标

7920
/




	与项目有关的原有环境污染问题
	续表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

8

综合制剂一车间废气排放口(DA009)

11326
颗粒物

滤筒除尘

24

0.4

2.9
0.0328
20

达标

7200

0.236
XLKJ自行监测[2025]07013号

9

综合制剂二车间西区废气排放口(DA010)

2124
颗粒物

滤筒除尘

24

0.4

3.4
0.0072
20

达标

7200

0.052
XLKJ自行监测[2025]07013号

10

综合制剂二车间配方颗粒西排放口(DA011)

8824
颗粒物

滤筒除尘

25

0.4

2.8
0.0247
20

达标

7200

0.178
XLKJ自行监测[2025]07013号

11

危废暂存间废气排放口(DA012)

/

臭气浓度

两级活性炭吸附

15

0.4

977
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号

12

中药提取一车间前处理东区废气排放口(DA013)

1883
颗粒物

袋式除尘

24

0.56

3.8
0.0072
20

达标

7200

0.052
XLKJ自行监测[2025]07013号

13

实验动物中心废气排放口(DA014)

/

臭气浓度

活性炭吸附

24

0.52

977
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号
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	续表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

14

中药提取物精制车间东侧废气颗粒物排放口(DA015)

/

颗粒物

滤筒除尘

25

0.25

/

/

20
/

/

/

/

15

中药提取物精制车间西侧废气颗粒物排放口(DA016)

/

颗粒物

滤筒除尘

25

0.25

/

/

20
/

/

/

/

16

中药提取二车间前处理废气排放口(DA017)

4641
颗粒物

袋式除尘

24

0.9

3.2
0.015
20
达标

7200

0.107
XLKJ自行监测[2025]07013号

臭气浓度

478
/

2000

/

17

化验室废气排放口(DA018)

9073
氨

碱液吸收+活性炭吸附

20

0.6

3.27
0.030
8.7kg/h

达标

7200

0.216
XLKJ自行监测[2025]01001号

氯化氢

2.4
0.022
/

0.158
18

综合制剂二车间东区废气排放口(DA019)

2793
颗粒物

滤筒除尘

24

0.4

3.6
0.010
20

达标

7200

0.072
XLKJ自行监测[2025]07013号

19

中药提取一年间二期废气排放口(DA020)

/

臭气浓度

干式过滤+活性炭吸附

25

0.83

630
/

6000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]07013号
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	续表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

20

中药提取二年间东区废气排放口(DA021)

/

臭气浓度

两级水喷淋+干式过滤+活性炭吸附

25

0.38

416
/

6000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]07013号

21

中药提取二年间西区废气排放口(DA022)

/

臭气浓度

干式过滤+活性炭吸附

25

0.38

478
/

6000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]07013号

22

中药提取一年间南区废气排放口(DA023)

19247
颗粒物

水膜除尘+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附

25

0.84

2.9
0.056
20

达标

7200

0.402
XLKJ自行监测[2025]07013号

臭气浓度

478
/

2000

/

23

中药提取一年间北区废气排放口(DA024)

18520
颗粒物

水膜除尘+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附

25

0.84

3.9
0.072
20

达标

7200

0.520

XLKJ自行监测[2025]07013号

臭气浓度

630
/

2000

/

24

化验室4号废气排放口(DA025)

/

臭气浓度

活性炭吸附

15

0.5

416
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号

25

化验室2号废气排放口(DA026)

/

臭气浓度

活性炭吸附

15

0.7

478
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号

26

化验室5号废气排放口(DA027)

/

臭气浓度

活性炭吸附

15

0.5

416
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号
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	续表25          神威药业集团现状废气有组织污染源源强一览表
序号

废气污染源

标况废气量(m3/h)

污染物

治理措施

排气筒

外排污染物

执行标准（mg/m3）

达标分析

作业时间(h)

排放量(t/a)

确定依据

高度(m)

内径(m)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

27

化验室3号废气排放口(DA028)

/

臭气浓度

活性炭吸附

15

0.6

851
/

2000

达标

7200

/

XLKJ自行监测[2025]05001号

28

中药提取物精制车间废气排放口(DA029)

/

总挥发性有机物，非甲烷总烃，臭气浓度，氯化氢，硫酸雾，甲醇

干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧

15

0.6

/

/

/

/

7200

/

/

29

中药提取物精制车间酸性废气排放口(DA030)

/

氯化氢，臭气浓度，硫酸雾

碱洗+水喷淋+活性炭吸附

25

0.54

/

/

/

/

7200

/

/

*根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行）》中(二)建设项目工程分析“与项目有关的原有环境污染问题：核算现有工程污染物实际排放总量”，本项目根据监测数据核算神威药业集团现状废气有组织污染源源强。其中：中药提取物精制车间近3年均为停运状态，因此中药提取物精制车间东侧废气颗粒物排放口(DA015)、中药提取物精制车间西侧废气颗粒物排放口(DA016)、中药提取物精制车间废气排放口(DA029)和中药提取物精制车间酸性废气排放口(DA030)无自行监测数据。

根据《神威药业集团有限公司2025年1月自行监测项目》(XLKJ 自行监测[2025]01001号)和《神威药业集团有限公司2025年5月自行监测项目》(XLKJ 自行监测[2025]05001号)，神威药业集团无组织废气监测结果见表26。
表26            神威药业集团无组织废气监测结果一览表

监测指标
监测点位
单位
监测结果
最大值

排放限值

达标分析
第1次
第2次
第3次
第4次
臭气浓度
厂界1#
无量纲
<10

<10

<10

<10

11
≤20

达标
厂界2#

<10
<10

10

<10
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	续表26            神威药业集团无组织废气监测结果一览表

监测指标
监测点位
单位
监测结果
最大值

排放限值

达标分析
第1次
第2次
第3次
第4次
臭气浓度
厂界3#

无量纲
<10

<10

<10
<10
11
≤20

达标
厂界4#

11
<10

<10

<10

氨
厂界1#

mg/m³

0.19
0.16
0.15
0.13
0.34
≤1.5

达标

厂界2#

0.27
0.20
0.22
0.19
厂界3#

0.34
0.31
0.30
0.26
厂界4#

0.22
0.21
0.34
0.26
硫化氢
厂界1#

mg/m³

0.006
0.006
0.007
0.005
0.011
≤0.06

达标

厂界2#

0.009
0.011
0.007
0.010
厂界3#

0.009
0.008
0.011
0.010
厂界4#

0.009
0.010
0.008
0.009
氯化氢
厂界1#

mg/m³

0.05
0.06
0.05
0.06
0.10
≤0.2

达标

厂界2#

0.08
0.10
0.09
0.10
厂界3#

0.09
0.10
0.09
0.10
厂界4#

0.10
0.09
0.09
0.10
甲醇
厂界1#

mg/m³

ND

ND

ND

ND

ND

≤1.0

达标

厂界2#

ND

ND

ND

ND

厂界3#

ND

ND

ND

ND

厂界4#

ND

ND

ND

ND

硫酸雾
厂界1#

mg/m³

0.052
0.056
0.059
0.059
0.074
≤1.2

达标

厂界2#

0.073
0.070
0.066
0.066
厂界3#

0.065
0.072
0.066
0.074
厂界4#

0.066
0.074
0.066
0.060
颗粒物
厂界1#

mg/m³

0.237
0.203
0.229
0.216
0.534
≤1.0

达标

厂界2#

0.324
0.282
0.405
0.347
厂界3#

0.336
0.433
0.480
0.274
厂界4#

0.534
0.304
0.514
0.390
非甲烷总烃
厂界1#

mg/m³

0.59
0.59
0.50
0.39
1.04
≤2.0

达标
厂界2#

0.84
0.80
0.77
0.93
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	续表26            神威药业集团无组织废气监测结果一览表

监测指标
监测点位
单位
监测结果
最大值

排放限值

达标分析
第1次
第2次
第3次
第4次
非甲烷总烃
厂界3#

mg/m³

0.87
0.80
1.04
0.73
1.04
≤2.0

达标
厂界4#

0.88
0.88
0.91
0.95
氨
氨罐区周边
mg/m3
0.23
0.26
0.39
0.33
0.39
≤1.5
达标
非甲烷总烃
污水处理站边界
mg/m3
1.49
1.43
1.45
1.48
1.49
≤4.0
达标
中药提取二车间
mg/m3
1.09
1.08
1.10
1.64
1.64
≤4.0

达标

②废水

神威药业集团有限公司污水处理站处理能力5000m3/d，现状实际处理量为2547m3/d，采用“UASB+好氧池+深度处理”法。根据《神威药业集团有限公司2025年01月自行监测项目》(XLKJ 自行监测[2025]01001号)，废水总排放口(DW001)、脱硫废水排放口(DW004)及车间废水排放口出水水质检测数据见表27。

表27       神威药业集团现状废水污染源及其治理措施一览表

监测点位

检测项目

单位

浓度(mg/L)

执行标准及标准值

达标

分析

1

2

3

4

废水总排放口(DW001)

pH

无量纲

8.6
8.6
8.6
8.5
6.0-9.0

达标

SS

mg/L

22
23
20
19
≤200

达标

COD

mg/L

92
84
86
102
≤240

达标

BOD5
mg/L

20.0
21.5
25.2
23.6
≤240

达标

氨氮

mg/L

6.31
5.45
5.78
5.94
≤25

达标

总氰化物

mg/L

0.028
0.023
0.012
0.015
≤0.5

达标

总磷

mg/L

0.95
1.00
0.88
1.08
≤3.5

达标

总氮

mg/L

15.5
15.1
15.8
18.0
≤40

达标

动植物油

mg/L

0.84
0.60
0.40
0.66
≤5

达标

急性毒性

mg/L

0.04
0.03
0.03
0.04
≤0.07

达标

色度

倍

20
20
20
20
≤50

达标

总有机碳

mg/L

21.4
17.5
17.3
22.4
≤25

达标
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	续表27       神威药业集团现状废水污染源及其治理措施一览表

监测点位

检测项目

单位

浓度(mg/L)

执行标准及标准值

达标

分析

1

2

3

4

脱硫废水排放口(DW004)

pH

无量纲

7.9
7.5
7.4
7.6
6-9

达标

总汞

mg/L

0.00028
0.00029
0.00031
0.00032
≤0.05

达标

总砷

mg/L

0.0004
0.0007
0.0009
0.0006
≤0.5

达标

总镉

mg/L

0.09
0.06
0.07
0.09
≤0.1

达标

总铅

mg/L

0.6
0.7
0.6
0.6
≤1.0

达标

车间废水排放口
总汞

mg/L

0.00011
0.00011
0.00008
0.00008
≤0.05

达标

总砷

mg/L

0.0008
0.0007
0.0008
0.0006
≤0.5

达标

由上表可知，污水处理站出水水质满足《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2 新建企业水污染物排放限值及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。

③噪声

根据《神威药业集团有限公司2025年1月自行监测项目(XLKJ 自行监测[2025]01001号)》，南西北厂界噪声监测值昼间为40.2～62.0dB(A)，夜间为42.5～51.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求；东厂界昼间声环境的贡献值为63.2dB(A)，夜间声环境的贡献值为52.9dB(A)，满足4类区标准要求。
④固体废物

根据2025年神威药业生产记录台账，2025年全年神威药业一般固体废物及危险废物产生情况见表28。
表28           神威药业集团现状固体废物及其治理措施一览表

序号
污染物名称
产生量(t/a)
固体废物
处置措施
处置效果
1
污水处理污泥
2580
一般固体废物
送神威热力中心生物质锅炉焚烧
全部综合利用或妥善处置
2
中药渣
7379
一般固体废物
3
精（蒸）馏残渣
0.1166
危险废物
危废暂存间暂存，定期送石家庄中油优艺环保科技有限公司
4
废矿物油与含矿物油废物
1.7401
5
原料药废包材
0.1778
6
染料、涂料废物

0.7445
7
废液废试剂

2.2465
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	续表28           神威药业集团现状固体废物及其治理措施一览表

序号
污染物名称
产生量(t/a)
固体废物
处置措施
处置效果
8
废油漆桶

1.5175
危险废物
危废暂存间暂存，定期送石家庄中油优艺环保科技有限公司
全部综合利用或妥善处置
9

废活性炭

0.4059
10
废药品
0.0272
(5)污染物排放量

根据神威药业2025年年度排污许可执行报告及污染源监测报告，2025年神威药业生产负荷为91.8%，折算满负荷后神威药业主要污染物排放情况见表29。

表29             神威药业实际排放量一览表                     单位：t/a
项目

废气

废水

颗粒物

SO2
NOX
非甲烷总烃

COD
氨氮

2025年实际排放量

0.801
/
/
0.419
25.897
0.730
(6)达标排放及环保问题

    根据神威药业污染源自行监测报告可知，神威药业现状各废气污染源均达标排放、废水达标排放、厂界噪声达标、固体废物全部综合利用或妥善处置；主要污染物年排放量满足许可排放量要求；严格按照排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理要求。

综上所述，神威药业现状无与本项目有关的主要环境问题。

2、替代工程
本项目实施后将替代厂区现有各车间分散压缩空气、冷冻水、纯化水供应设施，现有设施与本项目生产工艺相同。

(1)现有供应设施
神威药业现有软胶囊车间、中药提取一车间、中药提取二车间、注射剂二车间、注射剂三车间、综合制剂一车间、综合制剂二车间、包装车间、质控中心、动力中心1、物流仓库中均设置有分散压缩空气生产装置，在中药提取一车间、综合制剂二车间、综合制剂一车间、新综合制剂一车间、包装车间均设置有冷冻水装置，在中药提取一车间、综合制剂二车间、综合制剂一车间、新综合制剂一车间设置有纯化水制备设备。本项目实施后将对上述设施进行替代，上述设施现状情况见下表。
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	表30     神威药业现状压缩空气、冷冻水、纯化水生产装置及产品一览表
序号
项目
车间

装置

供应能力

备注

能力

单位

1
压缩

空气
软胶囊车间
空压机站

8.754
Nm3/min

拆除

2
中药提取一车间
空压机站

8.754
Nm3/min

拆除

3
中药提取二车间
空压机站

8.6
Nm3/min

拆除

4

新综合制剂一车间

空压机站

17.1
Nm3/min

拆除

5

注射剂三车间
空压机站

56.1
Nm3/min

拆除

6
综合制剂一车间
空压机站

28.754
Nm3/min

拆除

7
综合制剂二车间
空压机站

44.16
Nm3/min

拆除

8

包装车间
空压机站

10.672
Nm3/min

拆除

9

质控中心

空压机站

0.75
Nm3/min

拆除

10
动力中心1

空压机站

20.4
Nm3/min

拆除

11
物流仓库
空压机站

1.188
Nm3/min

拆除

12
冷冻水

中药提取一车间

冷水机组
504.4
RT/h

拆除

13
综合制剂二车间

冷水机组

1262.4
RT/h

400RT/h冷水机组利旧，其余均拆除，
14
冷冻水

综合制剂一车间

冷水机组

691.2
RT/h

拆除

15
新综合制剂一车间
冷水机组

1078
RT/h

拆除

16
包装车间

冷水机组

200
RT/h

拆除

17
纯化水

中药提取一车间

纯化水机组
24
t/h

拆除

18
综合制剂二车间

纯化水机组

6

t/h

拆除

19
综合制剂一车间

纯化水机组

2

t/h

拆除

20

新综合制剂一车间
纯化水机组

50

t/h

拆除

21
注射剂三车间

纯化水机组

30
t/h

拆除

(2)现有物流转运情况

神威药业现状物流中心1、物流中心2、综合制剂二车间、注射剂车间、净药材库配送车间、水解车间中药材及产品转运方式主要为电瓶车在厂区地面道路进行转运，配合人工进行装卸。
(3)现有污染物排放及达标情况

现有设施不涉及废气排放，废水主要为纯化水制备产生的浓水及反冲洗水，经厂区污水处理站处理后排入栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)，噪声
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	主要为各设备生产噪声，采用厂房隔声及基础减振的措施处理，固体废物主要为纯化水制备产生的废石英砂，由环卫部门收集处理，设备维修产生的废机油、废润滑油等危险废物，在神威药业现有危废间暂存后，由有资质单位妥善处置。
(3)给排水

现有拟替代供应设施给排水情况见表31及图9。

表31     现有拟替代冷冻水、纯化水供应设施给排水情况一览表      单位：m3/d
用水

工序

总用

水量

新鲜

水量
纯水

产生量

循环

水量

损耗

水量

废水量

产生量

排水量

冷冻水

54701.33
544.28
0.00

54157.06

541.57
2.71
2.71
纯化水制备

3278.05
3278.05
2688.00
0.00

0.00

590.05
590.05
合计

57979.38
3822.33
2688.00
54157.06
541.57
592.76
592.76

图9  现有拟替代冷冻水、纯化水供应设施水量平衡图  单位：m3/d
3、在建工程

本次评价将神威药业已取得环评批复未建成的生产线作为在建工程进行介绍。

表32        神威药业在建工程环保手续情况一览表

序号

项目名称

涉及主要装置

环保手续

环评批复

环保验收情况

1
经典名方与现代中药创制及产业化建设项目

颗粒剂膏粉生产线

石行审环批[2021]22号

正在建设

2
经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目

提取生产线技术改造

石行审环批[2023]15号

正在建设

3

现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目
新建现代物流中药材库、现代物流配送中心分拣车间及配送仓库、现代中药前处理及精制饮片车间，搬迁改造综合制剂车间
石行审环批[2025]24号

正在建设




	与项目有关的原有环境污染问题
	(1)工程概况

①经典名方与现代中药创制及产业化建设项目

在厂区中部原前处理提取车间的天井位置进行扩建四层钢筋混凝土框架结构，主要设置提取、浓缩、喷雾干燥等设施，年产颗粒剂膏粉800吨。项目以中药材为原料，采取的工艺为洁净药材-提取浓缩-干燥粉碎-混合--质检。

②经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目

主要对原有中药制剂工业化集成技术产业化示范工程项目的提取生产线进行技术改造，拆除该生产线水提车间原有提取罐等所有水提工序设备，新购置提取罐、冷凝器、药液储罐、双效浓缩器、浓缩液储罐、过滤器和CIP清洗站等生产设备，在保证原生产线水提车间产品种类和产能不变的情况下，新增口服膏500t/a。

③现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目

主要建设现代物流中药材库建筑面积约11700平方米，现代物流配送中心分拣车间建筑面积约7600平方米，现代物流配送中心配送仓库建筑面积约11750平方米，现代中药前处理及精制饮片车间建筑面积约48800平方米，综合制剂车间搬迁改造建筑面积约15000平方米。项目实施后，现代物流中药材库储存中药材能力1万吨，现代物流配送中心分拣车间分拣能力3万订单行，现代物流配送中心配送仓库储存成品135万件，现代中药前处理及精制饮片车间年加工中药材9万吨，综合制剂车间搬迁改造产品规模：颗粒剂12000吨、硬胶囊2.5亿粒、片剂16亿片、口服液2亿支。

(2)在建工程污染物排放量

在建工程污染物排放总量见表33。

表33          在建工程主要污染物排放总量情况一览表    单位：t/a    
类别

废气

废水

颗粒物

SO2
NOX
非甲烷总烃

COD

氨氮

经典名方与现代中

药创制及产业化建设项目

排放量

4.320

0

0

0

22.495

2.343
以新带老

0

0

0

0

-25.056

-2.610
经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目

0.860

0

0

0

18.617

1.939
现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目

75.708
0

0

2.374
6.941
0.896
合计

80.888
0

0

2.374
22.997
2.568
4、全部工程实施后全厂变化
本项目不涉及废气污染物排放，排放废水为纯化水制备产生的浓水及设备反冲洗水，


	与项目有关的原有环境污染问题
	且本项目纯化水制备仅为替代厂区现有分散纯化水制备设备，纯化水制备效率提升，浓水排放量减少，项目实施后全厂废水排放量减少。本项目实施后全厂给排水变化情况见表34。

表34          本项目实施后给排水量变化情况一览表
类别

用水量

排水量

日用水量(m3/d)
年用水量(m3/a)
日排水量(m3/d)

年排水量(m3/a)

现状(含在建)
4733.73
1447279.2
3302.803
1006824.9
本项目
新增
3819.37

1050139.482
479.39

143337.882
替代工程
3822.33
1065056.396
592.76
177420.812
变化情况
-2.96

-14916.914
-113.37

-34082.930
全厂
4730.77
1432362.286
3189.433
972741.97
由上表可知，本项目实施后用水量减少1.492万m3/a，排水量减少3.408万m3/a。
本项目及在建工程全部实施后，神威药业全厂污染物排放情况具体见下表35。

表35        全部工程实施后主要污染物排放变化一览表        单位：t/a

项目

废气

废水

固体

废物
污染物

颗粒物
NH3
H2S
TVOC
非甲烷总烃
COD
氨氮
全厂现状

0.801
0.152
0.036
0.419
0.419
25.897
0.730
0
在建工程
80.888
0.050
0.005
4.566
2.374
22.997
2.568
0
本项目

新增
0
0
0
0
0
14.621*
0.904*
0

以新带老

0
0
0
0
0
18.097*
1.120*
0
本项目及在建工程实施后全厂

81.689
0.202
0.041
4.985
2.793
45.418
3.083
0

变化量

0

0
0

0

0

-3.476
-0.215
0

*注：全厂现状依据2025年排污许可执行报告；本项目废水污染物排放量按照废水排放量及2025年自行监测最大值（COD 102mg/L、氨氮6.31mg/L）计算；在建工程污染物排放量来源于该项目环评报告。

本项目实施后，较神威药业全厂现状废气污染物排放量未发生变化，由于本项目实施后，采用集中制备纯化水，纯化水产水率提高，废水排放量较现状减少，废水污染物COD排放量减少3.476t/a，氨氮排放量减少0.215t/a。

神威药业全厂废气颗粒物排放量81.689t/a、氨排放量0.202t/a、硫化氢排放量0.041t/a、TVOC排放量4.985t/a、非甲烷总烃排放量2.793t/a；废水COD排放量为45.418t/a、氨氮排放量为3.083t/a；固体废物均妥善处理。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

(1)基本污染物环境空气质量评价

本次评价选取河北省生态环境厅公布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄地区的空气质量监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表36。

表36            2025年石家庄市环境空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度
评价标准

占标率(%)

达标情况
SO2(μg/m3)
年平均质量浓度
5

60

8.3
达标

NO2(μg/m3)
年平均质量浓度
24

40

60.0
达标
CO(mg/m3)
24小时平均第95百分位数值
1.0

4

25.0
达标
O3(μg/m3)
最大8小时滑动平均值的第90百分位数值
171
160
106.9
超标
PM2.5(μg/m3)

年平均质量浓度

37
30
123.3
超标

PM10(μg/m3)

年平均质量浓度

67
60
111.7
超标

由表36可知，本项目所在区域O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值和PM2.5、PM10的年平均质量浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。因此，项目所在区域属于不达标区。区域O3、PM2.5和PM10超标主要由于周边工业企业密集，污染物排放量较大所致。
为改善区域环境空气质量，依据《石家庄市人民政府关于印发石家庄市大气环境质量限期达标规划的通知》(石政发[2025]11号)，石家庄市政府积极采取措施治理大气环境，包括深化产业结构优化调整，促进产业绿色升级转型；深化能源结构优化调整，加速能源清洁低碳发展；深化运输结构优化调整，大力发展绿色运输体系；持续推进扬尘污染整治，强化面源污染精准管控；深化重点行业深度治理，持续强化多污染物减排；加强重污染天气应对，推动大气污染防治科学化；持续加强制程能力建设，提升现代化治理水平等等。

2、地表水质量现状评价

    本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药片区内，区域污水经栾城区污水处理厂处理后排入洨河，本评价选取石家庄市生态环境局公布的《石家庄市跨市县断面2025年5月监测数据公报》中洨河衡井桥断面水质的监测结果作为地表水质量现状数据并对各污染物的评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表37。


	区域

环境

质量

现状
	表37            地表水环境质量现状评价结果一览表

序号

监测断面

监测断面

1

pH值

标准值

监测值(无量纲)

7.1
6-9

标准指数

0.05
2

溶解氧

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

7.84
≥3

标准指数

0.16
3

高锰酸盐指数

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

5.2
≤10

标准指数

0.52

4

氨氮

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

0.25
≤1.5

标准指数

0.17
5
化学需氧量

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

12
≤30

标准指数

0.40
6
总氮

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

8.08
≤15
标准指数

0.54
7
总磷

标准值(mg/L)

监测值(mg/L)

0.04
≤0.3

标准指数

0.13
由表37可知，洨河水质监测结果中除总氮外其他监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准要求，总氮满足15mg/L标准。

3、声环境

本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此未开展声环境质量现状调查。

4、生态环境

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药片区内，占地为园区规划的工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此本评价不进行生态环境现状调查。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，不再进行电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤

本项目厂房地面、池体均进行水泥浇筑，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，本次不对地下水、土壤开展环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	经现场踏勘，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表38。
厂界外50m范围内无声环境保护目标。

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目在园区内建设，占地为规划的工业用地，无须设置生态环境保护目标。

表38             本项目环境空气保护目标一览表

环境因素

影响范围

环境保护对象

方位

距离(m)

人口数量

保护级别

大气

环境

厂界外500m范围

柴赵村

SW
430
3312
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准
圣雪花园
NW
455
744
尚城小区

N
469
630
普安福星城

NE
323
600
榆林道村

NE

420
1253


	污染

物排

放控

制标

准
	废气：

施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中表1扬尘排放浓度限值。

废水：

废水厂区总排口执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)中“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案”及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。现有污水处理站已与德威华泰石家庄市栾城水务有限公司达成协议要求，满足其进水水质要求。

噪声：

建筑施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中噪声限值。

营运期南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，东厂界噪声执行4类标准。

固体废物：

营运期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的有关要求。





排放限值

		单位

	标 准 来 源


	废气

	施工期

	颗粒物

	80*
	µg/m3
	《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值

	噪声

	施工期

	LAeq,T
	昼间

	70

	dB(A)

	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)


				夜间

	55

		

	*指监测点PM10小时浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。

	


	总量

控制

指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范[2022]3号）、《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》(冀环办字函〔2020〕247号)和《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》(冀环办字函〔2023〕283号)，本项目总量控制因子：SO2、NOX、COD、氨氮。

1、废气
本项目营运期不涉及废气排放。
2、废水

根据工程分析，本项目新增废水排放量14.334万m3/a，本项目实施后“以新带老”废水排放量为17.742万m3/a。

根据《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》(冀环办字函〔2023〕283号)要求：“间接排放的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。”具体计算如下：
本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，德威华泰石家庄市栾城水务有限公司出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值要求，即：COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。
①本项目新增废水污染物总量指标为：

COD：14.334万m3/a×40mg/L×10-6=5.734t/a 

氨氮：14.334万m3/a×2mg/L×10-6=0.287t/a。

②“以新带老”废水污染物总量指标为：

COD：17.742万m3/a×40mg/L×10-6=7.097t/a 

氨氮：17.742万m3/a×2mg/L×10-6=0.355t/a。
根据神威药业“十四五”期间污染物确权结果(见附件)，神威药业现有已购买总量指标为COD33.240t/a、氨氮2.027t/a。同时根据“现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目总量确认书”，新增总量指标COD7.033t/a、氨氮0.352t/a。
本项目实施后全厂污染物总量变化情况见下表。




	总量

控制

指标
	表41        全部工程实施后主要污染物总量指标变化一览表        单位：t/a

项目

废气污染物

废水污染物
SO2
NOx

COD

氨氮

现有总量指标
现有已购买总量指标①
0
0

33.240
2.027
在建工程总量指标②
0

0

7.033
0.352
小计

0

0

40.273
2.379
本项目

新增
0

0

5.734
0.287
替代工程以新带老

0

0

7.097
0.355
本项目及在建工程实施后全厂

0
0
38.910
2.311
变化量

0

0
-1.363
-0.068
注：①包含现有工程总量指标及在建项目“经典名方与现代中药创制及产业化建设项目、经典名方与现代中药创制及产业化建设技术改造项目”总量指标；

②“现代中药创新技术产业化、智慧药房及智能仓储项目”总量指标。

由表41可知，本项目实施后仅替代厂区现有各车间分散纯化水供应设施，废水排放量减少，废水污染物总量指标COD减少1.363t/a、氨氮减少0.068t/a。
综上所述，本项目实施后全厂总量指标为COD38.910t/a、氨氮2.311t/a，相较现有全厂总量指标(现有工程+在建工程)减少COD1.363t/a、氨氮0.068t/a，本项目实施后未超出已有的总量指标，评价建议全厂污染物总量控制指标保持COD40.273t/a、氨氮2.379t/a不变。


四、主要环境影响和保护措施
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	本项目施工期为13个月，施工内容主要为：动力中心车间、制冷站、物流连廊车间的地表平整、建筑地基挖掘、结构施工、设备安装调试，同时对各车间分散拟替代设备进行拆除。在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等。此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。

1、替代设备拆除阶段施工影响分析

本项目需要拆除现有各车间分散空压站、纯化水机组及冷冻水机组，拆除方法以机械拆除为主，人工配合拆除。拆除前应清空设备内残留物料，废油送有资质单位进行处置，物料清空后对设备进行清洗，清洗废水送厂区污水处理站处理。拆除过程中主要污染源为清洗废水、施工噪声和拆除后的设备、建筑垃圾及设备中残存的废润滑油等。拆除作业以运输车辆、吊车等机械为主，根据预测，拆除作业对四周厂界噪声贡献值满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)厂界噪声限值要求。拆除过程中产生的清洗废水桶装收集，送厂区污水处理站处理。产生的废弃钢质及铁质材料、废旧装置外售废旧物资回收单位，废油送有危险废物处置资质的单位处置，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门统一处理，本项目对厂区拆除工作及其产生的固体废物处理严格按照《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号)、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》(环保部公告2017年第78号)的要求进行妥善安置。

拆除作业期相对较短，影响周期较短，在拆除过程中可能会对周边环境空气、声环境、水环境、土壤环境造成一定的影响。为切实减少设备拆除造成的环境影响，在拆除工作中要注意以下事项：

①设备拆除前应及时清除设备中残存物料，将残余物料分类妥善处理，做好相关处置去向的单据记录，备查；对于拆除过程中产生的废水，应集中收集处置，禁止任意排放；拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。对现场遗留的污水、废水以及拆除过程中产生的废水等，送厂区污水处理站处理。

②拆除活动中应尽量减少固体废物的产生，对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、沾染危险废物的设备、其他生产设备，危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，建筑垃圾送市政部门指定的建筑垃圾填埋场消纳，拆除的生产设施和环保设施外售废品回收站综合利用；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废
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	物鉴别标准》(GB 5085.7-2019)的有关要求进行鉴别。

设备拆除期间，涉及部分车间地基破坏，主要为设备固定螺丝拆除，涉及设备拆除车间均为一般防渗区，设备拆除后，按照相应防渗要求，对拆除区域进行修补，不会影响车间防渗。

综上，本项目厂区设备拆除应严格按照上述要求进行拆除，并在施工期采取相应的环保治理措施，严格按照相关规定执行，最大限度减少施工期间对周围环境的不利影响。
2、施工期扬尘污染防治措施

本项目施工期扬尘主要分为厂区土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘，为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省大气污染防治工作领导小组关于印发〈河北省2021年大气污染综合治理工作方案〉的通知》(冀气领组[2021]2号)、《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《河北省大气污染防治条例(2021修正)》(2021年9月29日)、《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）>的通知》([2021]-101)等的要求，确保施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求。对项目施工提出以下扬尘控制要求，通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表42             施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治

措施

具体要求

依据

1

设置扬尘防治公示牌

必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等

《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《河北省扬尘污染防治办法》(省政府令〔2020〕第1号)
2

设置

围挡

施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于1.8米。
《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《河北省扬尘污染防治办法》(省政府令〔2020〕第1号)、《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）>的通知》([2021]-101)
3

施工场地硬化

①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理；

②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设；
《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《河北省扬尘污染防治办法》(省政府令〔2020〕第1号)
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	续表42            施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治

措施

具体要求

依据

4

施工车辆冲洗设施

在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，安排专人负责冲洗轮胎缝隙处泥土，建立冲洗台账，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；规范设置车辆清洗设施并严格执行车辆冲洗制度
《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）》
5

密闭苫盖措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；

②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；

③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；

④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收
《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月
13日)、《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）>的通知》([2021]-101)
6

物料运输车辆密闭措施

①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；

②运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施
《河北省大气污染防治条例》

(2016年1月13日)
7

洒水抑尘措施

①施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次

②露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用。
《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)
遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网

《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)

施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
8

拌合

具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

9

拆除工程

建筑垃圾应及时清运，在场地内堆存的，应集中堆放并采取封闭、覆盖等防尘措施。

建筑垃圾运输车辆车身必须干净整洁，达标排放，全过程密闭运输，无道路遗撒。
《河北省扬尘污染防治办法》、《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2024]115号)、《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）》
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	续表42            施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治

措施

具体要求

依据

10

施工现场视频监控和监测
①施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复，其中扬尘污染物在线监测设备优先设置于不轻易变动的车辆进出口。
②施工场地扬尘监测点数量≥2个。

③当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，宜避开在相邻边界处设置监测点。

④采样口离地面的高度宜设置在3m～5m范围。
《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值、《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）>的通知》([2021]-101)
3、噪声污染防治措施

本项目施工期噪声主要为地表平整、建筑地基挖掘、结构施工过程中产生的噪声，为最大限度地避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价要求建设单位严格按照有关施工噪声的管理规定，采取以下措施和建议：

(1)建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

(2)合理安排施工时间，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。

(3)运输车辆在穿过敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周围声环境的影响。

4、施工期废水污染防治措施

本项目施工过程中会产生施工废水和施工人员的生活污水，其中施工废水主要来源于车辆冲洗等废水，生活污水主要为施工人员盥洗废水，为避免和减轻施工期废水对周围水环境的影响，本评价对施工期废水控制提出以下要求和建议：
(1)建议在临时施工区设置沉淀池，施工生产废水经沉淀池澄清后循环使用或用于场地洒水抑尘。

(2)施工人员的盥洗废水，可用于场地喷洒抑尘，就地蒸发；生活污水依托厂区现有污水处理设施。

5、施工期固废污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要为拆除设备、废弃混凝土块、设备包装等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价根
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	据《中华人民共和国生态环境法典》及《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)，要求建设单位采取以下防范措施：

(1)施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得擅自设立弃置场收纳建筑垃圾。

(2)施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾并按照当地主管部门的有关规定处置，不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

(3)各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。
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	一、大气环境影响分析

本项目营运期无废气污染源，不再开展大气环境评价。

二、地表水环境影响分析

本项目废水主要为循环冷却水排污水及纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗废水及各机组产生的循环冷却排污水，劳动定员全部由现有职工调剂，不新增生活污水。通过工程分析可知，本项目纯化水制备产生废水474.35m3/d，循环冷却水排污水5.04m3/d，经厂区污水处理站处理达标后，排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。

1、依托厂区现有污水处理厂处理可行性
本项目废水依托厂区现有污水处理站处理达标后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司，厂区现有污水处理站处理工艺为“格栅—集水池—絮凝沉淀池—预酸化调节池—UASB池—预曝气池—好氧池—二沉池—微絮凝沉淀池—曝气生物池—清水池”处理工艺。

本项目废水主要为循环冷却水排污水及纯化水制备产生的浓水、设备反冲洗废水及各机组产生的循环冷却排污水，水质简单。根据工程分析，本项目实施后废水排放量减少，且本项目主要为替代现有分散纯化水制备设施，纯化水制备能力不新增，废水排放量减少113.37m3/d，且水质未发生明显变化。根据《神威药业集团有限公司2025年01月自行监测项目》(XLKJ 自行监测[2025]01001号)，废水总排口(DW001)满足《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2 新建企业水污染物排放限值及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。

因此，本项目废水依托现有污水处理站处理可行。
2、依托德威华泰石家庄市栾城水务有限公司的可行性分析

本项目废水经厂区污水处理站处理后，排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司处理。德威华泰石家庄市栾城水务有限公司位于聚集区前彪冢村南1.2km处，收水范围主要是栾城区排放的生活污水以及生物医药聚集区排放的达标废水。该污水处理厂占地面积101亩，采用预处理+双沟式氧化沟+深度处理工艺，设计污水处理规模为6万m3/d，实际污水处理量为4.8万m3/d，出水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)后排入洨河。
本项目所处区域位于德威华泰石家庄市栾城水务有限公司收水范围内，污水管网已敷设至厂区，且本项目排水水质满足德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求，因此依托德威华泰石家庄市栾城水务有限公司可行。

3、废水排放口信息

本项目废水依托厂区现有污水处理站处理后，排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公
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	司。神威药业厂区现有污水处理站废水排放口基本信息见表43。
表43          本项目废水排放口基本信息一览表
编号

名称

类型
地理坐标

经度

纬度

DW001

废水总排放口

一般排放口

114°39′26.82″

37°51′41.36″

DW003

雨水排放口

雨水排放口

114°39′39.31″

37°51′40.39″

4、废水排放监测要求

对照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ1121-2020)、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》(HJ1256-2022)中的要求，本项目废水监测计划见表44。

表44                  废水监测计划表

序号

监测点

监测项目

监测频率
1

废水总排放口

流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物

1次/季度
2

雨水排放口
pH值、化学需氧量、氨氮

1次/月

三、固体废物影响分析

1、固体废物类别及处置措施

本项目产生的固体废物主要为：制氮机组更换的废滤芯、废分子筛，纯化水制备工序产生的废石英砂、废滤芯、废反渗透膜，以及各工序机械维修产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套。固体废物治理措施情况见表45和表46。

表45      本项目一般工业固体废物产生、处置情况一览表

序号

产生工序

产生环节

固废名称

年度产生量(t/a)

固废类别及代码

厂区

暂存区

处置措施

1

制氮

过滤
废滤芯

0.11
一般工业固体

废物

900-999-S59
一般固废库暂存

厂家回收
2

吸附

废分子筛
2t/10a

一般工业固体

废物

900-999-S59
一般固废库暂存

厂家回收

3
纯化水制备
过滤
废石英砂
23t/3a
一般工业固体

废物

900-999-S59
一般固废库暂存

由环卫部门收集处理

4
过滤

废滤芯
0.05
一般工业固体

废物

900-999-S59
/

厂家回收

5
过滤

废反

渗透膜
0.01
一般工业固体

废物

900-999-S59
/

厂家回收
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	表46       本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

序号

产生车间
产生工序及装置

危险废物名称

年度计划产生量(t/a)

危险废物类别及代码

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

本项目各车间

设备维护

废机油、废润滑油
0.1

HW08

900-218-08

液态

矿物油

矿物油

每季

一次

T, I

危废库暂存，定期交有资质单位

2

废含油抹布、手套

0.01
HW49

900-041-49
固态

矿物油

矿物油

每季

一次

T, I

2、环境管理要求
为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》(生态环境部公告 2017年第43号)中的相关内容，本评价要求技改项目应遵循以下环境管理要求：

(1)危险废物收集

本项目各危险废物采用密闭桶装收集，容器达到防渗、防漏的要求。

(2)危险废物贮存

本项目危险废物暂存于厂区现有危废暂存间，该危废暂存间已采取防火、防雨、防渗处理。同时已设立相应的危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签危险废物识别标志、出入库台账登记、巡检及转移申请工作制度。本项目实施后，危险废物种类增多，暂存间内应根据危废特性，采用专用的容器分区存放，并设有隔离间隔断，不将不相容的废物混合或合并存放，并定期检查容器是否泄漏。暂存间设置导流沟及泄漏液体收集装置，并配置备用密闭废油桶。

神威药业现有危废暂存间面积100m2，贮存能力50t/a，分为废矿物油、精（蒸）馏残渣、废药品、废液废试剂、废活性炭、废包材、废油漆桶、染料涂料废物9个分区。现有危废暂存间当前入库量为6.9761t/a，本项目危废产生量为0.1t/a，种类为废矿物油。现有危废暂存间已设置废矿物油分区，可满足贮存要求。

(3)危险废物运输

本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行收集、运输，并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。本评价建议优先选择厂址附近的有资质危废处置单位，尽量避免危险废物长途运输过程中带来的潜在风险，运输时尽量避开村庄医院等
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	敏感点，选择敏感点较少的运输线路，同时，运输过程中定时对危险废物容器进行检查，尽量避免危险废物发生散落和泄漏事故。

四、声环境影响分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药片区内，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，企业东厂界紧邻石栾大街，根据《石家庄市市区声环境功能区划分方案》和《关于<石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区声环境功能区划分方案>的补充说明》，石栾大街相邻3类区域20m内两侧50m内适用4a类标准。厂界外50m范围内无声环境保护目标。

本次项目生产过程中产噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，产噪声级值在75～90dB(A)之间。项目采取选用基础减振、产噪设备布置在车间内的隔声降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为15dB(A)。项目消防泵房泵类设备均位于地下，日常除检修及突发事件情况下不运行，本次不再评价其噪声影响。
1、预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。

2、噪声源参数的确定

根据类比厂区内现有车间及设备的结果，以动力中心西南角为坐标原点，本项目动力中心、制冷站及物流连廊各产噪设备采取相应降噪措施后，项目室内噪声源噪声参数见表47。

表47           本项目室内噪声源参数一览表

序号
声源

名称

型号
数量
/台
声压级/距声源距离(dB(A)/m)
治理

措施

空间相对位置
距离室内边界距离/m

室内边界声级dB(A)

运行

时段
建筑物插入损失dB(A)

建筑物外

噪声
声压级dB(A)

建筑物外距离
x

y

z
1

动力中心
空气压缩机(一层)
/

7

90/1

基础减振+厂房隔声

11~27
6~10
14
5

76

昼夜

15

61
1

2

泵类(一层)

/

9

85/1

基础减振+厂房隔声

73~96
6~15
14

5

71

昼夜

15

56

1

3

泵类(二层)
/

5

85/1

基础减振+厂房隔声

60~95
14~27
19
5

71

昼夜

15

56

1
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	续表47           本项目室内噪声源参数一览表

序号
声源

名称

型号
数量
/台
声压级/距声源距离(dB(A)/m)
治理

措施

空间相对位置
距离室内边界距离/m

室内边界声级dB(A)

运行

时段
建筑物插入损失dB(A)

建筑物外

噪声
声压级dB(A)

建筑物外距离
x

y

z
4

动力中心
富氧空气放空(一层)
/

1
80/1
厂房隔声

12
33
14
5

66
昼夜

15
51
1

5

制冷站

泵类
/

6

85/1

基础减振+厂房隔声

137~160
-193~-180
14
5

71

昼夜

15

56

1

6

压缩机
/

6

90/1
基础减振+厂房隔声

136~164
-206~-198
14

5

76

昼夜

15

61

1

7

物流连廊
提升机

/

10
65/1
厂房隔声
50~208
-308~113
17
5

51
昼夜

15
36
1

按照预测模式及选取参数，计算出本项目实施后全厂噪声源对四周厂界噪声贡献值见表48(本次厂界噪声叠加时考虑最不利情形，未扣除拆除设备噪声)。
表48               四周厂界噪声预测结果一览表           单位：dB(A)

序号

厂界

预测时段
现状值

在建项目(创制产业化)贡献值

在建项目(改造项目)贡

献值

在建项目（智能仓储）

本项目

标准值

贡献值

超标和达标情况
1

东厂界

昼间

63.2

29.36
34
40.23
28.67
70
63.23
达标

夜间

52.9
55

53.21 

达标

2

南厂界

昼间

48.3
17.16
25
25.88
24.79
65

48.37
达标

夜间

49.3
55

49.35
达标

3

西厂界

昼间

50.8
25.44
29
22.23
22.99

65

50.85 
达标

夜间

46.2
55

46.35
达标

4

北厂界

昼间

62.0
23.57
15
21.32
25.13

65

62.00
达标

夜间

52.6
55

52.62 
达标

注：噪声现状值采用2025年全年企业自行监测数据中最大值(XLKJ 自行监测[2025]01001号、XLKJ 自行监测[2025]05001号、XLKJ 自行监测[2025]08001号)；在建项目贡献值引用在建项目环评报告中预测数据。
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	根据噪声预测结果，项目实施后全厂各产噪设备对南、西、北厂界昼间声环境的贡献值为48.37～62.00dB(A)，夜间对南、西、北厂界声环境的贡献值为46.35～52.62dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求，东厂界昼间声环境的贡献值为63.23dB(A)，夜间声环境的贡献值为53.21dB(A)，满足4类区标准要求。

3、声环境自行监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ1121-2020)、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》(HJ1256-2022)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301—2023)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的噪声监测计划，具体内容见表49。

表49                 声环境监测计划一览表

序号

项 目

名 称

监测因子*
取样位置

监测周期

1

噪声(昼间、夜间)

四周厂界噪声

Leq、Lmax
厂界外1m处

每季一次

*注：夜间频发、偶发噪声需要监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测。

五、土壤、地下水环境影响分析

1、地下水

本项目废水主要为制氮工序循环冷却水排污水等，水质简单，依托厂内污水处理站处理，废水经处理后满足德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求。动力中心及制冷站采取一般防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。本项目分区防渗情况见表50。

表50               本项目分区防渗情况一览表

防渗分区

防渗区域

防渗技术要求

一般防渗区

动力中心、制冷站
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

2、土壤

本项目施工期主要为土建施工和设备安装，主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期不涉及废气污染物；废水主要为循环冷却水排污水及纯化水制备产生的浓水及反冲洗废水等，水质简单，经厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管网排入栾城区处理厂处理，不会造成废水地面漫流影响；危险废物贮存于危险废物暂存间内，定期由具有相关危废处置资质的单位进行处理。

六、生态环境影响分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园生物医药片区内，占地为园区规划的工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。
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	7、 环境风险影响分析

1、环境风险潜势

本项目涉及的危险物质主要为废矿物油(液机油、润滑油)，在危废暂存间暂存后，定期送有资质单位处置。按照对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，结合危废暂存间现有废矿物油储存量，废矿物油的危险物质Q值确定见表51。

表51              拟建项目Q值确定一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn(t)

临界量Qn(t)

该种危险物质Q值

1

废矿物油

/

1.840
50
0.0368
项目Q值∑

0.0368
经计算，本项目Q值为0.0368，故本项目危险物质数量与临界量比值＜1。

2、危险物质识别

风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

(1)物质危险性识别

本项目危险物质主要为废矿物油，贮存于危险废物暂存间内，定期交有资质的危废处置单位，其危险特性、分布情况见表52。

表52             物质危险性识别结果一览表

危险物质名称
易燃易爆性
危险特性
分布
废矿物油

易燃

毒性

危废暂存间

(2)生产系统危险性识别
根据本项目生产工艺流程及平面布置功能分区，并结合物质危险性识别，确定本项目危险单元为危废暂存间，单元内危险物质为废矿物油。考虑本项目空压机组、纯水机组等均为替代现有分散设备，同时新增热水机组、制氮机组并增大冷冻水机组能力，废矿物油最大存在量考虑本次新增废矿物油及厂区内现有各车间最大废矿物油暂存量考虑。生产系统危险性识别结果见表53。

表53               生产系统危险性识别结果一览表

危险单元名称
单元内危险物质
风险源
危险物质
最大存在量(t)
名称
危险性
存在条件
转化为事故的触发因素
危废

暂存间
废矿物油

1.8401
废油

易燃、毒性
常温、常压
泄漏、燃烧



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	(3)环境风险类型及危害分析

根据物质及生产系统危险性识别结果，废矿物油泄漏引起火灾事故及地下水污染，产生的CO等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故。
(4)识别结果

环境风险识别见表54。

表54                    环境风险识别表

危险单元
风险源
主要危险

物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
危废暂存间
废矿物油
废油

泄漏，火灾引发的次生污染

大气、地下水、土壤

居民区、地下水环境、土壤环境

3、风险可能影响途径

根据本项目生产特点及危险物质特点，废矿物油储罐破裂会产生废液泄漏；检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电、自然灾害、极端天气、不利气象等条件可能会使废矿物油泄漏遇明火发生火灾，不完全燃烧产生的CO等引发中毒、污染等伴生/次生污染事故，对周边环境产生一定影响。

4、环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，结合本项目危险物质特性及风险可能影响的途径，本项目依托现有危废暂存间，已采取以下风险防范措施：

①危废暂存间已进行分区，采取了相应防渗措施并设置围堰、导流沟。按照危废管理计划严格控制危险废物的暂存量，及时清理危废。

②结合本项目危险物质，及时更新完善突发环境事件应急预案。

③结合实际情况，定期开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动环境应急预案，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，并对危险物品进行收集，防止继续对土壤和地下水的污染，并提出治理方案。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	循环冷却水排污水
	SS、COD
	经厂内污水处理站处理达标后排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司
	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2 新建企业水污染物排放限值及德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质要求

	
	纯化水制备废水
	SS、COD
	
	


	声环境
	各车间生产设备
	机械

设备
	噪声
	采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振的方式降噪
	南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，东厂界噪声执行4类标准

	
	富氧空气放空
	/
	
	
	

	固体废物
	动力中心、制冷站设备维护产生的废机油、废润滑油、废含油抹布、手套暂存于危险废物暂存间内，定期由有资质单位妥善处置。动力中心制氮工序更换的废滤芯、废分子筛由厂家回收，纯化水制备废石英砂送环卫部门处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：生产车间等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区：厂区道路采取地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	现有工程危废暂存间做防渗处理，危废间设置围堰、导流沟。按照危废管理计划严格控制危险废物的暂存量，不过多存放，及时清理危废。危废的存放设置明显标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查。及时更新完善突发环境事件应急预案，并定时进行应急演练或桌面推演。


	其他环境管理要求
	1、排污口规范化

企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，如下图所示。

图10      排放口(源)环保提示图形标志


图11       排放口(源)环保警示图形标志

2、其他环境管理要求

厂区现状设置有专门的环保部，并配备专职环保管理人员3名，负责项目的环保工作，本项目环境管理由总经理负责，可满足项目环境管理要求。评价要求现状环境管理机构严格落实基本职责：

(1)贯彻执行《中华人民共和国生态环境法典》及相关法律法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

(2)掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

(3)检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急


	其他环境管理要求
	防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

(4)推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，增强全厂人员的环境保护意识；

(5)监督拟建工程环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。


六、结论
	本项目位于石家庄市栾城区石栾大街168号神威药业集团有限公司厂区、河北石家庄装备制造产业园食品和医药片区内，占地为规划的工业用地，建设符合国家当前产业政策要求，符合园区规划环评、石家庄市栾城区“三区三线”和“三线一单”的要求。项目通过采取完善的污染治理措施，可确保污染物达标排放；项目实施后，对周围环境产生影响可接受。因此，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施的情况下，从环保角度认为，该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	增减量变化⑦

	废气
	颗粒物
	0.801
	/
	80.888
	0
	/
	81.689
	0

	
	SO2
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	NOx
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	TVOC
	0.419
	/
	4.566
	0
	/
	4.566
	0

	
	非甲烷总烃
	0.419
	/
	2.374
	0
	/
	2.793
	0

	废水
	COD
	25.897
	/
	22.997
	14.621
	18.097
	45.418
	-3.476

	
	氨氮
	0.730
	/
	2.568
	0.904
	1.120
	3.083
	-0.215

	一般工业
固体废物
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.11
	0
	0.11
	0.11

	
	废分子筛
	/
	/
	/
	2t/10a
	0
	2t/10a
	2t/10a

	
	废石英砂
	/
	/
	/
	23t/3a
	0
	23t/3a
	23t/3a

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	0.05

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.01
	0
	0.01
	0.01

	危险废物
	废液压油、废润滑油及废油桶
	1.9325
	/
	0.5
	0.1
	0
	2.5324
	0.1

	
	废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.01
	0
	0.01
	0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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