石家庄市栾城区民政局
关于2026年度家庭养老床位建设项目的
询价公告

一、项目名称
2026年度家庭养老床位建设项目（以下简称“项目”）
二、询价单位
石家庄栾城区民政局
三、项目预算
80000元
四、项目内容
1.适老化和智能化改造。对老年人居住的卧室、卫生间、浴室的关键位置进行适老化改造，营造无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务提供物质保障;为老年人住所安装必要的信息服务系统和电子监测(感应)设备(不含普遍的通信服务网络和设备)，如紧急呼叫器、智能传感器等智能化设备，以增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。家庭养老床位配置项目清单见附件。
2.远程监测。服务机构依托信息化系统和智能化设备将家庭养老床位纳入 24小时动态管理和远程监测,通过无感式监测实时掌握老年人身体变化和上门服务情况,经老年人或其家属同意，根据需要联网视频通话并提供紧急援助。
五、工作要求
根据改造家庭实际状况，按照“一户一策”“一户一档”的要求，逐户制定改造方案，按照方案完成全部改造任务，逐户组织验收并移交使用。
六、资格要求
（一）报价人须为依法登记的企事业单位或社会组织，具有有效营业执照、税务登记证，业务范围符合项目要求，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（二）报价人须具有完成本项目合同的能力；具有家庭养老床位管理和服务功能的信息化系统，具备24小时动态管理、远程监护、呼叫应答等功能，设有专人能 24小时接收处理服务对象的求助和信息系统的风险提示信息，15分钟内进行回应处理，并提供相关服务;信息化系统具备与市级信息平台进行数据对接和信息共享的功能。
（三）提供家庭养老床位服务的服务人员应当是与服务机构签订劳动合同或劳务协议的工作人员，或是与服务机构有合作协议单位的工作人员。
（四）报价人须具有良好的社会信誉及后续服务能力；未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”三项记录名单内；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
（五）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目的报价。
（六）本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。
七、报价需提交的资料
（一）项目服务总体方案及总报价（含报价明细表，报价单位法定代表人签名并加盖单位公章）；
（二）有效的营业执照、统一社会信用代码证（副本）或相关单位登记证书复印件；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等的证明材料，如相应的信息化软件系统证明复印件；
（四）按照报价人资格（资质）要求中提到的其他材料和其他需要说明的材料；
（五）为政府机关、事业单位提供相关服务的佐证材料；　
（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（七）报价单位联系人及联系方式（非法定代表人的，需提供报价单位法定代表人书面授权委托书，并提供报价单位法定代表人及被授权联系人居民身份证复印件）；
（八）上述所有材料须加盖公章并装订成册，密封报送且密封处加盖公章。
八、报名时间
报价单位需在2026年10月27日18点前，将报价材料送达石家庄市栾城区民政局养老服务组（地址：河北省石家庄市栾城区石栾大街808号养老服务组办公室）。
九、确定拟成交方式
2026年10月28日，区民政局将组织召开询价座谈会，根据有关规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，结合项目需求、报价企业业务能力和实际响应报价情况等，对提交文件进行综合考虑，并确定拟成交供应商，并报局党组会审议。

联系方式：区民政局养老服务组  0311-80654128

附件：1.家庭养老床位配置项目参考清单（适老化改造）
2.家庭养老床位配置项目参考清单（智能化配置）


                                 石家庄市栾城区民政局
                                   2026年10月21日


附件1
家庭养老床位配置项目参考清单（适老化改造）
	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	项目类型

	1
	地面改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖、防滑地胶等
	基础

	2
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	可选

	3
	门改造
	门槛移除
	移除门槛，便利老年人进出
	可选

	4
	
	房门拓宽
	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出
	可选

	5
	
	下压式门把手改造
	[bookmark: _GoBack]可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门
	可选

	6
	卧室改造
	安装床边护栏
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	基础

	7
	
	配置防压疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	可选

	8
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字型扶手、U形扶手、L形扶手或者助力扶手等
	基础（两项选一项）

	9
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	

	10
	物理环境改造
	灯源改造
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	可选

	11
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	可选

	12
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，必要时粘贴警示条
	可选




附件2
家庭养老床位配置项目参考清单（智能化配置）
	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	项目类型

	1
	网络连接设备
	WIFI路由器
	保障相关智能设备数据的传送和服务响应
	基础（任选其一）

	2
	
	无线网卡
	
	

	3
	紧急呼叫设备
	紧急呼叫器
	安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现紧急情况便于一键呼叫
	基础

	4
	生命体征监测设备
	智能腕表、床垫等
	动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，实施体动感应、离床感应，发现异常自动提醒
	基础

	5
	安全监控装置
	烟雾报警器
	安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警
	可选

	6
	
	可燃气体泄漏报警器
	
	

	7
	
	溢水报警器
	
	

	8
	视频或语音通话设备
	智能监控摄像头
	双向实时视频或者语音通话，及时准确掌握老年人在家实时情况
	可选

	9
	智能感应设备
	门磁感应器
	安装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警
	可选

	10
	
	红外探测器
	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况
	可选


基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目，适老化改造配置项目的可选项目8项选1项（不可重复选），智能化配置可选项目4项选1项。
